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SANTA ROSA DE CABAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SGBD-SAMC-310-2023

ANEXO No. 05
OFERTA ECONÒMICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SDS-SAMC-224-2023
	ARTICULO
	CANTIDADES
	
VALOR UNITARIO
	
VALOR TOTAL

	1. MUJERES
	 
	 
	 

	POLO MUJER cuello indeformable, tallaje personalizado, color mostaza con logo lado izquierdo institucional, composición 65% poliéster, 35% algodón, tejido especial doble pique. Cuellos y puños tejidos poli algodón a tono, cartera a tano
	24
	 $  
	 $  

	JEAN MUJER tiro alto, bota tubo, bolsillos traseros, colores uno azul medio,otro azul oscuro y negro , composición tipo mediano de 8 a 12 onzas, 68% algodón 17% poliéster, 3% spandex o elastino.
	72
	 $  
	 $  

	CAMISA manga larga 3/4 ,en poliester algodón, manga larga, color blanco. Urdimbre 2%, peso 115 gr/m2 o 172 gr/m2 o 172 gr/mt lineal. Trama 2 %, garantizada para dar buena solidez al calor y al sudor y al froteTallaje personalizado con el bordado institucional
	24
	 $  
	 $  

	ZAPATO un (1) par de tenis color a escogencia Tenis deportivos Horma clásica Sistema de amarre de cordones Exterior de malla con zonas de sujeción transpirables Suela de caucho suave Tenis para entrenar al máximo Plantilla OrthoLite® y mediasuela con amortiguación Cloudfoam Suela de caucho dividida con ranuras flexibles.
	72
	 $  
	 $  

	BLAZER MUJER manga larga color mostaza , un botón, solapa, tipo muesca y 2 bolsillos de ribete sin tapa, elaborado en tejido plano unicolor (azul oscuro) silueta semiajustada, corte moderno, tallaje personalizado
	24
	 $  
	 $  

	2. HOMBRE
	 
	 
	 $                - 

	CAMISA en poliester algodón, manga larga, color blanco, negro y gis Urdimbre 2%, peso 115 gr/m2 o 172 gr/m2 o 172 gr/mt lineal. Trama 2 %, garantizada para dar buena solidez al calor y al sudor y al frote. Tallaje personalizado con el bordado institucional
	5
	 $  
	 $  

	PANTALON CLASICO HOMBRE: Pantalon den lino , color , bota recta con bolsillo delanteros y traseros, en lino, vCuatro Bolsillos, bolsillos oblicuos en la parte delantera en la parte posterior, bolsillos de ribete un ojálate con botón plástico. Cada uno con siete pasadores con presillas.
	6
	 $  
	 $  

	ZAPATO un (1) par de tenis colores a escogencia Tenis   deportivos Horma clásica Sistema de amarre de cordones Exterior de malla con zonas de sujeción transpirables Suela de caucho suave Tenis para entrenar al máximo Plantilla OrthoLite® y mediasuela con amortiguación Cloudfoam Suela de caucho dividida con ranuras flexibles.
	15
	 $  
	 $  

	POLO HOMBRE cuello indeformable, tallaje personalizado, colores: una blanca y la otra negra con el tallaje institucional, composición 65% poliéster, 35% algodón, tejido especial doble pique.
	16
	 $  
	 $  

	JEAN HOMBRE 5 BOLSILLOS, BOTA RECTA LINEA CONFORT. ÍNDIGO 80% ALGODÓN 18% POLIESTER 2% ELASTANO DELANTERO CURVO PPTE 2 AGUJAS A 1/4" SEP Y REMACHE; RELOJERO EN VISTA PRENDIDO 2 AGUJAS, INTERNO EXTENDIDO HASTA LA VISTA, DOBLADILLO 2 AGUJAS Y REMACHES; PPTE ALETILLA A 1/16 Y FIGURADO JOTA 2 AGUJAS (MEDIDA DESDE EL PPTE DE LA ALETILLA, TERMINADO DESPUES DE PROCESO A 1" 1/2); BOLSILLO TRASERO PARCHE PRENDIDO A 1/16" + FIG PARTE SUP A 1/2" EN INFERIOR A 1/4" SEMIREDONDA, FIGRADO 557, DOBLADILLO 2 AGUJAS A 1/4" SEP Y BANDERA LINEA EN COSTADO EXTERNO DEL PARCHE IZQUIERDO PRENDA PUESTA; TRASERO SOBRE COTILLA; PRETINA DE 4.4 CMS CON 5 PASADORES DE 1/2"
	10
	 $  
	 $  

	3. TRABAJADORES OFICIALES
	 
	 
	 $                - 

	CAMISETA TIPO POLO: color gri silueta regular, composición polyester/algodón 73/27 peso 210 grm manga larga con puño tejido con bordado, cuello tejido con sesgo coordinado en tapa de cuello, cogotera interna con transfers; 1 bolsillo en punta prendido 1/16 con remate en cuadro y dobladillo recto sin ppte con bordado institucional sobre el bolsillo y texto lado derecho; cartera de 3 cms de ancho, 15 cms de larga, 3 botones interna dejando vena a la vista de 5mm; espalda lisa con figurado cogotera y falda recta dobladilla a 1” en coralin a 1/4" sep con abertura lateral telovi de 5cms y ppte 1/4" . color solo fondo preferencia pique color 9272
	172
	 $  
	 $  

	JEANS: línea confort. jnh línea 2246 stone, alg/po/ela/ 78/20/2 – z3 azul oscuro – silueta regular – delantero curvo ppte 2 agujas a 1/4 sep y remache; relojero en vista, prendido 2 agujas, interno extendido hasta la vista, dobladillo 2 agujas y remaches; ppte aletilla a 1/16 y figurado jota 2 agujas (medida desde el ppte de la aletilla, terminado después del proceso a 1” 1/12), bolsillo trasero parche prendido a 1/16” + fig parte supa 1/2 en inferior a 1/4” semiredonda, figrado 557, dobladillo 2 agujas a 1/4" y bandera en línea en costado externo del parche izquierdo prenda puesta; trasero sobre cotilla; pretina de 4.4 cms con 5 pasadores de 1/2", color azul oscuro y tela elástica
	94
	 $  
	 $  

	BOTAS: con puntera de seguridad en composite, dieléctrica, cuello acichado anti rozaduras, ojáleles redondos en material plástico no conductor de electricidad, suela bidensidad puinyectada directamente al corte, liviana resistente a hidrocarburos. 100% dielectrica. COLOR: negro CONSTRUCCÍON: Sementado Material : 100% Micro piel de Puntera: Policarbonato, No metálica «Dieléctrica» Cuello : Anatómico, Alto para mayor comodidad Plantilla: En Material micro poroso Lengua: En Lona Impermeable Suela: Caucho
	110
	 $  
	 $  

	CAPA IMPERMEABLE Capa en pvc calibre 20 medidas 145x200
	62
	 $  
	 $  

	BOTA DE CAUCHO. Bota de caucho caña alta con suela antideslizante.Bota de caucho caña alta con suela antideslizante Botas para trabajo y de protección fabricadas en PVC y certificadas por Icontec con sello de producto de calidad bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Es de caña negra con suela crepé. Su suela tiene resistencia al deslizamiento con un resultado de ensayo 0,57 en seco y 0,50 en húmedo, según norma ASTM F1677-05. Tiene un forro interno en poliéster tejido rizo y trae un puente estabilizador para el pie. SKU: 2330090 COLOR: Negro. FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo. CAMBRIÓN: Puente estabilizador para el área del pie, que brinda mayor confort al caminar. SUELA: Labrado profundo que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos, ayudando al mantenimiento y durabilidad de las mismas. Resistencia al deslizamiento con un resultado del ensayo 0.57 en seco y 0,50 en húmedo, según norma ASTM F1677-05. PROCESO: Empeine, punta y talon reforzados con mayor calibre de PVC, para un mejor desempeño. Fabricada bajo los requerimientos de la norma NTC 2385 antecedente ISO 4643.
	62
	 $  
	 $  

	OVEROL • Tela dril pesado raza. Manga larga. Composición 100% algodón. Múltiples bolsillos. Cremallera tractor de 75 cm. Color Azul Oscuro. con logo borado adelante lado izquierdo
	14
	 $  
	 $  

	4. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
	 
	 
	 $                - 

	CAMISETA: Camisa tipo polo en tejido de punto 100% , poliester/, silueta regular, composición polyester 73/27 pesos 210 grm manga larga color azul con puño tejido con sesgo coordinado en tapa de cuello (cuello amarrillo tipo polo), cogotera interna con transfers; 1 bolsillo en punta prendido a 1/16 con remate en cuadro sin ppte con bordado institucional sobre el bolsillo y texto lado derecho; cartera de 3 cms de larga, 3 botones interna, Bordado adelante con logos institucionales en la parte del frente, en la parte de atrás bordado del escudo del sistema nacional
	12
	 $  
	 $  

	JEANS: Prelavado 14 onzas, 4 bolsillos, sin taches, broche de aislamiento, bordado en el bolsillo lado izquierdo Gestión del Riego de Desastres
	12
	 $  
	 $  

	BOTAS: con puntera de seguridad en composite, dieléctrica, cuello acichado anti rozaduras, ojáleles redondos en material plástico no conductor de electricidad, suela bidensidad puinyectada directamente al corte, liviana resistente a hidrocarburos. 100% dielectrica. COLOR: negro CONSTRUCCÍON: Sementado Material : 100% Micro piel de 6.0″ 20% Cuero Puntera: Policarbonato, No metálica «Dieléctrica» Cuello : Anatómico, Alto para mayor comodidad Plantilla: En Material micro poroso Lengua: En Lona Impermeable Suela: Caucho
	6
	 $  
	 $  

	BOTA DE CAUCHO. Bota de caucho caña alta con suela antideslizante Botas para trabajo y de protección fabricadas en PVC y certificadas por Icontec con sello de producto de calidad bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Es de caña negra con suela crepé. Su suela tiene resistencia al deslizamiento con un resultado de ensayo 0,57 en seco y 0,50 en húmedo, según norma ASTM F1677-05. Tiene un forro interno en poliéster tejido rizo y trae un puente estabilizador para el pie. SKU: 2330090 COLOR: Negro. FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo. CAMBRIÓN: Puente estabilizador para el área del pie, que brinda mayor confort al caminar. SUELA: Labrado profundo que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos, ayudando al mantenimiento y durabilidad de las mismas. Resistencia al deslizamiento con un resultado del ensayo 0.57 en seco y 0,50 en húmedo, según norma ASTM F1677-05. PROCESO: Empeine, punta y talon reforzados con mayor calibre de PVC, para un mejor desempeño. Fabricada bajo los requerimientos de la norma NTC 2385 antecedente ISO 4643.
	6
	 $  
	 $  

	CHAQUETA: en tela impermeable con refucerzos de polister en su interior color azul , reflecticos , en espalda , capota forrada, bordados con los gestion del riesgo
	6
	 $  
	 $  

	5. GUARDAS DE TRANSITO
	 
	 
	 $                - 

	PANTALON: En tela gabardina algodón 100%, tejido diagonal, color azul oscuro. Cuatro Bolsillos, bolsillos oblicuos en la parte delantera en la parte posterior, bolsillos de ribete un ojálate con botón plástico. Cada uno con siete pasadores con presillas.
	48
	 $  
	 $  

	CAMISA M/L, en tela composición 65/35 poliéster/algodón Urdimbre 2%, peso 115 gr/m2 o 172 gr/m2 o 172 gr/mt lineal. Trama 2 %, garantizada para dar buena solidez al calor y al sudor y al frote. Color azul. Cuello camisero botón down. Dos bolsillos con tapa, fuelle de cuatro cms.
	48
	 $  
	 $  

	CAMISILLA, tela franela composición 50/50 Alg/pol; peso (gr/m2), 195.Color blanco, cuello redondo doble ribete.
	48
	 $  
	 $  

	ZAPATOS: en cuero, liviano suela antideslizante.
	36
	 $  
	 $  

	CINTURON O REATA, de color negro en lona o cuero, acompañada de porte metro, anche de correa de 5 cms
	8
	 $  
	 $  

	CHAQUETA, Manga larga color azul turquí de trabajo nocturno, con banda laterales altura de las muñecas con reflectante de 1500 candelas, en la parte delantera el logo y el nombre del organismo de tránsito en la parte posterior el logo
	16
	 $  
	 $  

	GORRA en tela dril 100 % bordado texto tránsito y logo.
	16
	 $  
	 $  

	TAPA OIDO. Elemento de protección auditiva de manos libres, 1que se encarga de bloquear el ruido tapa de oído en silicona c/c 9092
	16
	 $  
	 $  

	GAFA DE PROTECCIÓN. Elemento de protección visual de manos libres, que se encargue de bloquear el viento y los rayos del sol. Menesis v 30 claro
	16
	 $  
	 $  

	CORBATA. Azul del mismo color del pantalón. algodón 100%, tejido diagonal, color azul oscuro
	16
	 $  
	 $  

	PITO COLOR NEGRO Este silbato tiene un sonido agudo y alto volumen, que en casos de emergencia permite la supervivencia. MEDIDAS: Ancho: 2.5 CM Largo: 5 CM
	16
	 $  
	 $  

	COMPARENDERA, negra en lona que permita el porte de manos libres e impermeable de la comparendera
	16
	 $  
	 $  

	CHALECO. EN PVC, color azul de 1.500 candelas, fondo color azul, ribetes laterales con reflectante color amarillo limón de 1.500 candelas, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito en la parte posterior del código del agente de tránsito, cierre o broche lateral.
	16
	 $  
	 $  

	CONJUNTO. Material impermeable con refuerzo de poliéster en su interior color azul turquí, en la parte delantera Fabricada en PVC tejido de 0.18 micras. Costuras termo selladas por alta frecuencia para garantizar impermeabilidad. Reflectivo de alta luminosidad fusionado en la espalda. Ajuste elástico en los puños. Doble pestaña ajustada por velcro de 25 mm para cubrir cierre principal y evitar filtraciones de agua por la cremallera. marcados atras con trasnsito placa
	16
	 $  
	 $  

	GRAN TOTAL
	1156
	 $  
	 $  



VALOR TOTAL EN LETRAS:__________________________________________

PROPONENTE:__________________________ 
C.C o NIT:______________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:____________________________ C.C.________________________
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