 FORMULARIO No. 9  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	CUMPLE/ NO CUMPLE 

	1
	2719099
	ARNES MULTIPROPOSITO CUERPO ENTERO EN “H”, dieléctrico, correas de   alta   resistencia   y   ajustables, agarre pectoral, argolla dorsal para línea de vida, torso y piernas; hebillas y argollas revestidas en material aislante no conductoras, pvc.  posee   cuatro (4) argollas   o anillos estilo “d” para enganches y ajuste; frontal, dorsal        y laterales, tejido     principal     en     azul, con refuerzos       en       color       negro. etiquetas     con     sus     normativas respectivas. incluye mosquetón en acero con cierre twist e triple acción resistencia 50 kn, apertura de gatillo 25 mm
	UNIDAD
	 

	2
	2824202
	GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO guante de vaqueta tipo ingeniero elaborado en vaqueta suave y resistente refuerzo en todos los dedos en la palma y sobre las coyunturas. Calibre 2mm. Norma ICONTEC 1981.
	PAR
	 

	3
	2824202
	GUANTES DE CARNAZA CORTO (guante de soldador en piel cerraje de vacuno con tratamiento anti calórico, tipo americano, pulgar plano, forro de algodón, palma forrada de muletón, manguito cerraje de 140 mm, forrado de tela, borde ribeteado hilo de kevlar®, dorsal de una sola pieza, costuras de ensamblaje reforzadas por un ribete. protección de la piel por trabajos con soldadura. )
	PAR
	 

	4
	2824401
	GUANTES DE NITRILO FABRICADOS EN POLIÉSTER ELÁSTICO Y NITRILO NEGRO LISO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, QUÍMICOS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AJUSTE TOTAL A LA MANO, LAVABLE, ULTRALIVIANO, PERMITE REALIZAR TRABAJOS DE MOTRICIDAD FINA, TALLAS M, L SEGÚN SOLICITUD.
	PAR
	 

	5
	2823610
	OVEROL TIPO PILOTO. Overol completo modelo piloto (12 cremalleras) en ristok milimetrado color verde militar, con cierre frontal doble carro nylon. 100% algodón   cuello ajustado con cierre de contacto. dos bolsillos (centrados) en pecho con dimensiones de 14 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto con cierres diagonales y cremallera en nylon.  bolsillo portalápices en pecho izquierdo de 3.81 centímetros de ancho y 12.7centímetros de largo.  mangas con puños rectos ajustados con cierre en cremallera de 13.78 centímetros de largo. piernas rectas con cierre cremallera en nylon de 15.32 centímetros de largo. dos bolsillos de parche en la parte trasera de  14 centímetros de ancho por  22 centímetros de alto con cierres en cremallera nylon, espalda con fuelle y cintura elasticada. refuerzos acolchados (guata 500 x 2) en codos y rodillas de tipo rectangular de 20.32 centímetros, un bolsillo interior lateral a cada lado. dos bolsillos laterales en muslos de 14 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto con cierres en cremallera nylon. Tallas S - M - L - XL.
	UNIDAD
	 

	6
	2823610
	 CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL TALLA: M, L
	UNIDAD 
	 

	7
	2933010
	BOTA DE SEGURIDAD TIPO MILITAR COLOR NEGRO, CAPELLADA: cuero mocasín / lona impermeable LENGUA: con fuelle. SUELA: poliuretano, inyección directa al corte, resistente a hidrocarburos, dieléctrica. PLANTILLA: en poliuretano, PUNTERA: no metálica en material composite, AJUSTE: cremallera / cordón. ALTURA CAÑA: 8 pulgadas. Tallas 35 - 46
	PAR
	 

	8
	2931001
	BOTAS DE CAUCHO EN PVC, FABRICADA EN PVC DE ALTA CALIDAD, SUELA CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE, TALLA 38,40,42,44
	PAR
	 

	9
	3697101
	CASCO TIPO SAFARY AMARILLO(casco tipo safari diseñados para proveer protección contra impactos y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica. componentes - concha fabricada en polietileno de alta densidad - suspensión: cintas - nylon cincho - polietileno clips - polipropileno banda para sudor: vinil perforado acojinado ajuste: fas-trac, staz-on, 1-touch - ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas - tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas - puntos de apoyo: 4 - visera: anti reflejante - ala completa o redonda - peso: 340 grs - clase e (20,000 volts) - tensión eléctrica hasta 30,000 volts - dieléctrico 100%. 
	UNIDAD
	 

	10
	3699056
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA,  que ofrezca protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 db, Copas gemelas en  plástico ABS acopladas acústicamente lo que minimize la resonancia brindando protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. cojinetes de suave espuma que ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. los cojinetes que sean fáciles de reemplazar y su capa exterior este fabricada en plástico texturizado que facilite la ventilación y aumente su durabilidad. 
	PAR
	 

	11
	3699023
	PROTECTOR AUDITIVO.REUTILIZABLE ELABORADO EN SILICONA, DISPONIBLE EN UNICA TALLA Y CORDON DE POLIESTER.
	UNIDAD
	 

	12
	3699056
	PROTECTOR RESPIRATORIO LIBRE MANTENIMIENTO CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN. Ideal para proteger a las personas contra riesgos respiratorios tales como polvos y neblinas. Material: Fibra de polipropileno. Laminilla metalica para ajuste en nariz, bandas en material elastomerico.Cumplir normas NIOSH (N95) y la norma NTC 2561 (Tipo B) para material particulado.
	UNIDAD
	 

	13
	3699022
	CARETA PARA SOLDADURA PARA PROCESOS MIG-TIG-MMA, ALTA VEL CON REG 9-13, 4 SENSORES, CON VELOCIDAD DE RESPUESTA DE <1/30,000 S, REGULACIÓN DE DIN (4/9-13), REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD Y RETARDO. AREA DE VISIÓN DE 100×45 MM. CERTIFICACIONES; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883), CALIDAD ÓPTICA CE 1/1/1/2, BATERIA SOLAR INTERCAMBIABLE
	UNIDAD
	 

	14
	3699022
	CARETA DE ESMERILAR RATCHET VISOR EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA CON RIBETE METÁLICO
	UNIDAD
	 

	15
	4831204
	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE EN POLICARBONATO,PROTECCIÓN UV >100, PROTECCIÓN LATERAL INCUYE PAÑO DE LIMPEZA Y FUNDA DE PROTECCIÓN.
	UNIDAD
	 

	16
	4817102
	FAJA LUMBAR:cargadera en elástico crochet ajustable con tensor y cuadrante plásticomateriales de alta durabilidad resistentes a cargas pesadassoporte de espalda con varillas de polipropileno semirrígidas, tela tejido de punto, hilado poliéster, tipo de fibra filamento, acabado texturizado. ancho 1.50 mts.
	UNIDAD
	 





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO – (DILIGENCIAR Y ANEXAR FORMULARIO 9)

Cada proponente deberá manifiesta dentro del Formulario de “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, que en caso de resultar adjudicatario del proceso cumplirá con cada una de las Especificaciones adicionales descritas a continuación y será evaluado como CUMPLE O NO CUMPLE.

Debe certificarse en documento independiente el cumplimiento de la totalidad de las variables técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.

	Nº
	VARIABLE
	DESCRIPCION
	CUMPLE (SI/NO)

	1
	ORIGINALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
	El proponente debe garantizar junto con la oferta productos originales de primera calidad y marcas reconocidas en el mercado.
Cada uno de los productos a entregar debe ser entregado en las formas, dimensiones y características originales de fábrica, debidamente marcadas y embaladas. la entidad no aceptará elementos de segunda mano, refacturados o defectuosos, razón a la cual se exigirán productos de empaque original.
Todos los productos que así lo requieran deberán representarse con los correspondientes manuales de operación, preservación y almacenamiento, así como cualquier documentación técnica que el fabricante así lo determine para el conocimiento y aplicación por parte de los operadores.
	

	4
	Cambio de elementos
	El contratista debe certificar el compromiso de realizar el cambio o reemplazo de los equipos o elementos que presenten defectos de fabricación  o mala calidad  detectados por el supervisor de conformidad con los términos de la garantía técnica requerida.
	

	5
	Catalogación
	En cumplimiento a la Directiva 34-2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el Contratista debe suministrar la información  técnica de los  bienes  adquiridos para  realizar la catalogación, de la siguiente forma:
El contratista entregará la lista de los artículos objeto del presente expediente en medio físico y magnético (cd) que contendrán exactamente la siguiente información, estructurada en los campos que a continuación se indican, del siguiente modo:
Identificación del material:
 
•Número de parte, número de referencia, código EAN, o cualquier número  que identifique al material, este punto hace referencia al número o combinación alfanumérica que el fabricante asigna a cada uno de sus productos para su identificación.
•Nombre del material, hace referencia al nombre que el fabricante le asigna a cada uno de sus productos para su identificación.
Ficha Tecnica
Disposición Final al término del ciclo de vida del articulo
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar
•Número OTAN de catálogo, Nacional Stock Number, cuando el elemento ya se encuentra catalogado este número deberá ser suministrado por el contratista.
	

	6
	ESPECIFICACIÓN TECNICA
	El proponente deberá allegar junto con la oferta, la especificación o ficha técnica por el fabricante o distribuidor autorizado, para los elementos ofertados a excepción de los ítem 5 y 7, en la que conste la foto del bien y sus características técnicas, que deben coincidir con las solicitadas, cuya marca o fabricante esté legalmente constituido y sea reconocido en el mercado. En el caso de los overoles y las botas de seguridad, el oferente deberá cumplir con las descripciones establecidas.
	



	

NOTA 1: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se deben anexar en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta en documento independiente debidamente firmados.

NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas.

[bookmark: _GoBack]GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA


[bookmark: _Hlk130534957]El proponente se compromete mediante documento independiente a ofrecer una garantía técnica mínima de 1 año para servicios de mantenimiento y la Garantía de los suministros y repuestos corresponderá a la otorgada por el fabricante, de acuerdo a la entrega de los bienes o servicios la cual deberá cumplir con las siguientes características:

1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad y funcionamiento, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características y composición.
2. Que sea por el término de duración del contrato y 6 meses más.
3. Que certifique que los bienes a suministrar serán nuevos, originales y de primera calidad.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA


[bookmark: _Hlk130535110]El proponente se compromete mediante documento que, en caso de presentar alguna inconformidad por efecto de mala calidad, el elemento debe ser devuelto para que sea  cambiado en un término de cuarenta (48) horas calendario.


Atentamente,  
 
 

___________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre 	 
Identificación 
Razón social 
