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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
OFERTA ECONOMICA

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

Asunto: PRESENTACION OFERTA ECONOMICA No. MC-QDO-CDTCI-_____-2023:
 
Respetados señores: 

El/ los suscrito(s)___________________, actuando en calidad como proponente (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE CON SU IDENTIFICACIÓN – EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, SEÑALAR EL NOMBRE DE CADA ASOCIADO Y EL PORCENTAJE EN LA CONFORMACIÓN), manifestó/amos al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con la invitación pública del PROCESO  No. MC-QDO-CDTCI-_____-2023 , presento la siguiente propuesta y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a ejecutar profesionalmente. 

a. La propuesta económica se deberá presentar en el siguiente formato:

	ITEM
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	1
	Mini impresora termica
	ADAF-597 Ancho efectivo de impresión: 48mm, velocidad de impresión 50-80mm/s, comunicación TTL, voltaje de alimentación: 5-9VDC. Compatible con Arduino.
	1
	
	

	2
	Servo motor estándar TowerPro SG-5010
	Peso: 47 g, Voltaje de operación: 4.8-6v, engranaje de nylon, brazos y tornillos del servo incluidos
	5
	
	

	3
	Pantalla Touchscreen de 3.5 ” para Raspberry Pi.
	Interfaz: SPI
Controlador: XPT2046
LCD Type: TFT
Resolución: 320*480 DOTS
Core System: vision 3.18.9
SPI Speed: 32MHz
Color Levels Index: 65536
	2
	
	

	4
	Pantalla HDMI de 5 pulgadas.
	Pantalla táctil HDMI TFT LCD de 5 pulgadas 800 x 480 para Raspberry PI 3, resolución de 800 × 480 (HD),Admite cualquier imagen de Raspberry Pi, Ubuntu, LinuxMint, Win 10 IOT y cualquier otra La pantalla HDMI universal, 5 V Alimentación mediante GPIO de Raspberry pi 
	1
	
	

	5
	Válvula plástica solenoide – 12 V @ 1/2″ nominal.
	Válvula plástica solenoide – 12 V @ 1/2″ nominal.
	10
	
	

	6
	Shield Arduino para cliente USB.
	A000004 - Voltaje de Operación: 5V.
Controlador USB: MAX3421E.
Corriente máxima: 500 mA  con fuente de alimentación externa.
Corriente máxima: 400 mA con alimentación por puerto USB.
	3
	
	

	7
	Arduino Mega 2560, basado en el microcontrolador ATmega2560.
	A000067 - Microcontrolador: ATmega2560.
Voltaje de operación: 5V.
Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V.
Voltaje de entrada (límite): 6-20V.
Pines Digitales I/O: 54 (15 PWM).
Canales de entrada Análoga: 16.
Corriente DC por Pin I/O: 40mA.
Corriente DC para el pin 3.3V: 50mA.
Memoria Flash: 256 KB (ATmega2560), 8 KB usado por bootloader.
SRAM: 8 KB (ATmega2560).
EEPROM: 4 KB (ATmega2560).
Velocidad Reloj: 16MHz.
	5
	
	

	8
	El Arduino Robot, primer Arduino sobre ruedas.
	A001078 - Microcontroladores: ATMEGA32U4.
Voltaje de funcionamiento: 5V.
Voltaje de entrada : 5 V a través de cable plano
Pines Digitales : 5. Canales PWM : 6.
Canales de Entrada Analógica: 4 (de los pines de E / S).
Corriente continua para los pines E/S: 40 mA.
Memoria Flash: 32 KB (ATMEGA32U4) de los cuales 4 KB utilizado por el gestor de arranque.
SRAM : 2,5 KB (ATMEGA32U4).
EEPROM (interno):1 KB (ATMEGA32U4).
EEPROM (externo): 512 Kbit (I2C).
Velocidad de reloj : 16 MHz.
Teclado: 5 teclas.
Potenciómetro Conectado a un pin analógico.
LCD sobre comunicación SPI.
Lector de tarjetas SD: Para tarjetas con formato FAT16.
Altavoz : 8 Ohm.
Brújula digital : Proporciona la desviación desde el norte geográfico en grados.
	2
	
	

	9
	Shield sensor para Arduino de 9 ejes de movimiento
	A000070 - Voltaje de operación: 5V y 3.3V.
Consumo de energía: 50 mW.
 Variables de salida: Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro.
Sensor: BNO055.
	3
	
	

	10
	Caja en acrilico para Arduino Mega.
	CAJA MEGA2560
	5
	
	

	11
	Cubieboard 2.
	CAJA CUBBOARD2
	2
	
	

	12
	Sensor de luz ambiente análogo.
	DFR0026 - Tensión de alimentación: 3.3V a 5V
Gama Iluminación: 1 Lux a 6000 Lux
Tiempo de Respuesta: 15uS
	10
	
	

	13
	Sensor de temperatura lm35.
	DFR0023 -  Tipo: Analógico
– Sensibilidad: 10 mV por grado Celsius
– Rango de funcionamiento: de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius
– Tamaño: 30×38 mm
	6
	
	

	14
	Sensor de llama
	DFR0076 - Entrada de alimentacion: 3,3V – 5V
Rango de deteccion: 20 CM (4,8V) /100cm (1V)
Rango de Ancho de banda espectral: 760nm a 1100nm
Tiempo de respuesta: 15uS
Interfaz Analoga
Dimensiones: 22 x 30 mm
	6
	
	

	15
	Modulo receptor if
	DFR0094 - Power Supply: 5V
Interface: Digital
Modulate Frequency: 38Khz
Module interface socket: JST PH2.0
	6
	
	

	16
	kit infrarrojo
	DFR0107 - Sensor del receptor IR:
– Voltaje de funcionamiento: 5V
– Frecuencia de modulación:38KHz
– Tamaño: 25x20mm
– Tipo de señal: Señal Digital
Control Remoto:
– Configuración de clave: 21 teclas (0-9, potencia, volumen, etc)
 -Tipo de pila: alta calidad pila CR2025 (capacidad de 160mAh)
– Frecuencia de transmisión:38KHz 
– Distancia de transmisión:> 8m 
– El ángulo efectivo: 60 grados 
– Material se pegue: 0.125mmPET (vida útil 20000 veces)
– Actual: 3-5uA (estática) / 3-5mA (dinámico) 
– Dimensiones: 86x40mm
	4
	
	

	17
	Cargador de bateria
	DFR0208 - -Corriente de carga: hasta 1000 mA
-Tipos de batería: baterías de Li-Polymer unicelular de Li-Ion o interfaz
-Cargador de Micro USB
-Conector tipo JST o terminal se conectan a la bateria
-Precisión de carga: 1,5% @ preestablecido 4.2V Voltaje de carga
-Temperatura ambiente: -40 ℃ ~85℃
-Tamaño: 3.2×2.7x1cm
	4
	
	

	18
	Modulo NFC
	DFR0231-H - Voltaje de entrada (VCC): 3.3V ~ 5.5V.
Interfaz: Gravedad I2C y UART (PH2.0-4P, Nivel lógico 0-3.3V).
UART Baud Rate: 115200 bps.
Dirección I2C: 0x48.
Frecuencia de comunicación: 13.56 MHz.
Dimensión: 110 × 50 mm / 4.33 × 1.97 in
Distancia máxima de comunicación: ≥10 mm, depende del tamaño de la tarjeta / etiqueta NFC
	4
	
	

	19
	Camara ccd
	DFR0314 - Corriente de trabajo
150Ma. Resolución
linear (100/s. Clase de sensor CCD
Corriente de espera: 50mA
Tensión de alimentación -9...9V DC
Interfaz RS232 UART
Peso bruto 133.37 g
	1
	
	

	20
	ESp32 wifi
	DFR0478 - Voltaje de trabajo 3.3V
Voltaje de entrada 3.3~5V
Máxima corriente de descarga: 600mA
Máxima corriente de carga: 500mA
Soporta carga por USB
Procesador: Tensilica LX6 procesador Dual core
Frecuencia: 240MHz
SRAM: 520KB
Flash: 16Mbit
Estándar WiFi: FCC/CE/TELEC/KCC
Protocolos WiFi: 802.11 b/g/n/d/e/l/k/r (802.11n, alta velocidad hasta 150Mbps)
Bluetooth V4.2
Digital I/O: 10
Compatible con SPI, I2C, I2S
Dimensiones 24 x 53 mm.
	4
	
	

	21
	Tarjeta iot esp8266
	DFR0489 - Temperatura de operación -10°C ~ +55°C
Voltaje de operación 3.3V
Voltaje de entrada USB=5VDC y Batería=3.7V
 velocidad de reloj 80MHz y máximo 160MHz
SRAM:50KB
Memoria flash externa: 16MB
Pines digitales x10
Pines  análogos x1
Interfaces: SPI, I2C, IR, I2S, XH5.54mm
Dimensiones 58 x 29 mm
	4
	
	

	22
	Detector de nivel liquidos
	FIT0212
Tensión máximo: 5V
Peso bruto: 4.86 g
	5
	
	

	23
	Control inalambrico
	FIT0355 - – Voltaje de funcionamiento: 12V (batería 27A)
– Corriente de trabajo: ≤10mA
– Modo de oscilación: resonancia SAW
– Frecuencia de trabajo: 315MHz
– Modo de Modulación: ASK
– Error de frecuencia: ± 3 kHz (max)
– Potencia de emisión: 10 mW
– Chip de codificación: SC2260-R4
– Resistencia: 12M
– Distancia de transmisión: <40 metros (espacio abierto)
– Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 70 ℃
	3
	
	

	24
	Kit de sensores para arduino.
	KIT0011
Incluye:
– Módulo de relé
– Módulo de luz LED Rojo Digital  
– Módulo de luz LED Blanco Digital  
– Módulo digital de la luz LED Verde  
– Módulo digital de luz LED Azul  
– Sensor analógico de escala de grises
– Sensor de temperatura LM35 análogo  
– Sensor de luz ambiente
– Sensor de vibración digital  
– Sensor de inclinación digital  
– Módulo pulsador
– Sensor táctil capacitivo
– Sensor magnético digital  
– Sensor de sonido analógico
– Sensor análogo de monóxido de carbono
– Divisor de voltaje análogo
– Sensor de vibración análogo en forma de disco
– Sensor análogo de rotación
– Módulo Joystick  
– Sensor de llama (fuego)  
– Sensor acelerómetro MMA7361  
– Sensor de movimiento infrarrojo digital
– Sensor de distancia GP2Y0A21
– Sensor de humedad 
	2
	
	

	25
	Kit para medición de temperatura a prueba de liquidos.
	KIT0021 - Usable con 3.0V a 5.5V
Precision de +/- 0.5°C en un rango de -10°C a +85°C
Interfaz de 3 hilos (VCC, GND, Data)
Cuerpo del sensor en acero inoxidable de 6mm de diametro por 35mm de largo
Longitud del cable 90cm.
	5
	
	

	26
	Bard integardora de sensores amnbientales
	MBT0013 - Fuente de alimentación: 3.5V ~ 5V (AAA 1.5V Batería x3).
 Puertos GPIO: P1, P2, P8, P12, UART, I2C.
Sensor UV ML8511. 
Sensor BME280. 
Sensor de color TCS34725.
Sensor de temperatura a prueba de agua DS18B20. 
Sensor de calidad del agua TDS.  
Sensor capacitivo de humedad del suelo.
WS2812-RGB-LED.
Dimensión: 196 mm × 110,6 mm. 
Plataforma de programación: Makecode y Mind +. 
	5
	
	

	27
	Sensor humedad
	SEN0114 - – Fuente de alimentación: 3.3V – 5V
– Señal de tensión de salida: 0 ~ 4.2V
– Corriente: 35 mA
– Tamaño: 60x20x5mm
– Final superficial: Inmersión de oro
	20
	
	

	28
	Sensor vapor de agua
	SEN0121 - Fuente de alimentación: 3.3V o 5V.
Señal de voltaje de salida: 0 ~ 4.5V (@ 5V) o 0 ~ 3.0V (@ 3.3V).
Tamaño: 30x20x6mm.
	5
	
	

	29
	Termocupla tipo K
	SEN0139 - Rango de temperatura: 0 a 800ºC
Precisión: 2ºC
Código de colores del cable: Rojo(+), Azul (-)
Material: Acero
Dimensiones: 3mm x 25mm
	10
	
	

	30
	Kit análogo medidor de ph.
	SEN0161 - – Alimentación: 5 V
– Rango de medición: 0-14pH
– Medición de Temperatura: 0-60 ℃
– Precisión: ± 0.1 pH (25 ℃)
– Tiempo de respuesta: ≤ 1 min
– Sensor de pH con conector BNC
– Ajuste de ganancia del potenciómetro
 -Indicador LED de alimentación 
– Tamaño de módulo: 43mmx32mm
	5
	
	

	31
	Sensor de peso de 1Kg tipo celda de Carga.
	SEN0160 - Rango 1 Kg
Voltaje de excitación 5-15 V
Sensibilidad de salida 1±0.15 mV/V
Error sintético 1% a full escala
Impedancia de entrada 1055±15 Ω
impedancia de Salida 1000±5 Ω
Capacidad de sobrecarga hasta 2 kg
Salida análoga.
	3
	
	

	32
	Sensor digital de temperatura y humedad.
	SEN0148 - Consumo de energia: 0,15mW
Sensor Digital 4 Hilos:
Cable Rojo -5V
Cable Azul – GND
Cable Amarillo -SCK (Reloj)
Cable Negro- Data
Rango de Humedad: 0 -100% Humedad Relativa
Rango de Temperatura: -10 a 80ºC
Exactitud Humedad: +/- 5%RH
Exactitud Temperatura: +/- 0,5ºC
	5
	
	

	33
	Sensor ORP (Oxidation-Reduction Potential) para aplicaciones de medición de calidad de agua.
	SEN0165 - Voltaje de trabajo 5.0VDC
Tamaño del módulo: 40mm X 27mm
Rango de medición -2000mV-2000mV
Temperatura de trabajo 5-70°C
Precisión ±10mV (25°C)
Tiempo de respuesta <20 seg
Sonda ORP con conector BNC
Boton de calibración de cero
Indicador LED de energía
	5
	
	

	34
	SENSOR UV (SEN0175).
	SEN0175 - Tensión de alimentación: DC 5V
Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70 ° C
Sensibilidad Región: UV-A y UV-B
Sensibilidad Longitud de onda: 280-390nm
Módulo Tamaño: 30 x 22 mm
	4
	
	

	35
	Sensor láser de calidad del aire PM2.5 para Arduino.
	SEN0177 - Rango de voltaje: 4.95 ~ 5.05V.
Corriente eléctrica máxima: 120mA
Medición de diámetro pm: 0.3~1.0/1.0~2.5/2.5~10 (um)
Rango de medición de pm: 0~1000 ug/m3
Tiempo de respuesta: ≤10 s
Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ~ 50C
Rango de humedad de funcionamiento: 0 ~ 80% HR
Tamaño máximo: 46 * 35 * 20 mm (1,82 x 1,38 x 0,79 pulgadas).
	5
	
	

	36
	Cámara de 5megapíxeles de visión nocturna para Raspberry PI.
	SEN0184 - Cámara: 5 Megapíxeles
Módulo fotosensible: OV5647
Parámetros de la cámara:
Tamaño del CCD: 1/4 pulgadas
Apertura (f): 1.8
Distancia focal: 3,6 mm (ajustable)
Diagonal: 75,7 grados
Sensor mejor PIX: 1080p
4 orificios para tornillos pueden ser utilizados en una posición fija
3.3V fuentes de alimentación externas
Soporta acceso a la luz infrarroja o luz de relleno
Dimensiones: 25 mm x 24 mm
	5
	
	

	37
	Sensor anticorrosivo para medir la humedad en suelos compatible con arduino 3.3-5VDC.
	SEN0193 - Voltaje de Operación 3.3-5VDC
Voltaje de salida 0~3VDC
Dimensión 98mm x 23 mm
	3
	
	

	38
	Sensor digital de nivel, sin contacto.
	SEN0204 - Voltaje de operación : 5 ∼ 24 VDC.
Consumo de corriente: 5 mA.
Voltaje de salida máximo: VCC.
Voltaje de salida mínimo: 0V.
Salida de corriente: 1 ∼ 50 mA.
Tiempo de respuesta: 500 ms.
Temperatura de operación : 0 ∼ 105 °C. Rango de espesor de inducción (sensibilidad): 0 ∼ 13 mm.
Humedad: 5% ∼ 100%
Material: ABS.
Rendimiento impermeable: IP67
Dimensiones : 28mm x 28 mm.
	5
	
	

	39
	Sensor que refleja la limpieza del agua para Arduino.
	SEN0244 - Voltaje de entrada: 3.3 ~ 5.5V.
Voltaje de salida: 0 ~ 2.3V.
Corriente de trabajo: 3 ~ 6mA.
Rango de medición de TDS: 0 ~ 1000ppm.
Precisión de medición de TDS: ± 10% FS (25 ℃).
Tamaño del módulo: 42 * 32 mm.
	5
	
	

	40
	Módulo sensor vatímetro digital, capaz de medir hasta 28V @ 8A.
	SEN0291 - Voltaje de alimentación : 3.3V ~ 5.5V.
Rango de voltaje: 0 ~ ±26V.
Resolución de voltaje: 4 mV.
Error relativo voltaje: < ±0.2% .
Rango de corriente: 0 ~ ±8A (modo bidireccional).
Resolución de corriente: 1 mA.
Error relativo corriente: < ±0.2% (necesita calibración).
Rango de potencia: 0 ~ 206 W.
Resolución de potencia: 20 mW (Hardware) / 4 mW (Software).
Corriente Quiescent: 0.7 mA.
Interfaz: I2C.
Dimensiones: 30.0 mm x 22.0 mm.
	5
	
	

	41
	Sensor de humedad del suelo capacitivo.
	SEN0308 - Voltaje de suministro: 3.3 ~ 5.5VDC 
Interfaz: 2,54-3 pines.
Voltaje de salida: 0 ~ 3 VCC.
Longitud del Cable: 1,5 m.
Dimensiones (largo x ancho): 175 x 30 mm / 6,89 x 1,18 pulgadas.
	10
	
	

	42
	Sensor de ozono I2C.
	SEN0321 - Voltaje de funcionamiento: 3,3 a 5,5 V CC.
Interfaz: gravedad-4 pines.
Señal de salida: salida I2C.
Rango de medición: 0 ~ 10 ppm.
Resolución: 0,01 ppm (10 ppb).
Tiempo de calentamiento: ≤3 minutos.
Tiempo de respuesta: ≤90 segundos.
Tiempo de recuperación: ≤90 segundos.
Temperatura de trabajo: -20 a 50 ℃..
Humedad de funcionamiento: 15 ~ 95% HR (sin condensación).
Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 50 ℃.
Dimensión (L x A): 37 mm * 27 mm/1,06 * 1,46 pulgadas.
Peso:0.022Kg.
	4
	
	

	43
	Sensor de monóxido de carbono (CO)  – I2C & UART.
	SEN0466 - Voltaje de funcionamiento: 3,3 a 5,5 V CC.
Corriente de trabajo: ＜5mA.
Rango de detección: 0-1000 ppm.
Señal de salida: I2C, UART (0~3V), voltaje analógico.
Temperatura de trabajo: -20a 50℃..
Humedad de trabajo: 15～90% HR (sin condensación).
Temperatura de almacenamiento: -20～50℃.
Humedad de almacenamiento: 15～90% HR (sin condensación).
Vida útil: >2 años (en el aire).
Fuerte capacidad anti-interferencia.
Alta estabilidad.
Alta sensibilidad.
Tamaño de la placa adaptadora: 37 * 32 mm.
Compatibilidad: Arduino, ESP32, Raspberry pi.
	4
	
	

	44
	Medidor tipo contador para mediciones de voltaje, corriente, potencia y consumo en AC.
	SIG0206 - Voltaje de trabajo 80-260VAC
Voltaje de prueba 80-260 VAC
Potencia nominal 100A/22000W
Frecuencia de operación 45-65Hz
Precisión de medición grado 1.0
	4
	
	

	45
	Multimetro Digital marca Uni-Trend. Pantalla LCD de 36 x 18mm con 3 1/2 digitos.
	UT-202A - Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 2V/20V/200V/600V
Corriente AC: 20A/200A/600A
Resistencias: 200/2k/20k/200k/2M/20M
	2
	
	

	46
	Osciloscopio para pc.
	6022BE - Canales: 2.
Ancho de banda: 20MHz.
Ancho de banda de disparo DC: 20MHz.
Impedancia entrada: 1Mohm @25 pF.
Max. Frecuencia de muestreo: 48MS / s.
Resolución vertical: 8 Bits.
Rango ganancia: 20mV ~ 5V @8 divisiones.
Exactitud DC: +/- 3%.
Rango de base de tiempo: 1ns ~ 9000s, @39 pasos.
Máximo voltaje de entrada por cada canal: 35VDC.
Diodo de sujeción como protección de entrada.
Modo de disparo: Auto, Normal y Único.
Nivel de disparo ajustable: Sí.
Tipo de disparo: Flanco ascendente, flanco descendente.
Puntas incluidas atenuadoras  X1 y X10.
	1
	
	

	47
	Osciloscopio de canal sencillo con pantalla de 2.4 Pulgadas a color.
	DS0138 - Rata de muestreo 1Msps y Precisión 12 bits.
Buffer de muestreo 1024 bytes y Ancho de banda 0-200Khz
Sensibilidad vertical: 10mV/ Div-5V con desplazamiento vertical
Impedancia de entrada 1Mohm
Máxima entrada de voltaje 50Vpp y Max 400Vpp con punta de atenuación (vendida por separado)
Trigger ajustable por elevación o caída.
Función HOLD
Señal de testeo 1Hz/3.3V
incluye caja en acrílico.
	1
	
	

	48
	Fuente Variable de 1.25 – 32 VDC  tipo Buck converter.
	SIG0214 - Dimensiones 60mm x 37mm x 15mm.
Pulsador para mostrar la salida/entrada de voltaje.
Display de 3 dígitos y siete segmentos tipo LED.
Entrada 8V-36VDC
salida 1.25-32VDC.
Incluye postes metálicos de fijación.
	5
	
	

	49
	Microsoft IoT Pack para Raspberry Pi 3.
	ADAFR-2702 - Estuche Adafruit para Raspberry Pi 3B.
Cables jumper macho-macho.
Cables jumper  hembra-macho.
Fuente de alimentación conmutada de 5V 2.4A con cable MicroUSB.
Sensor de temperatura, presión y humedad Adafruit BME280.
Sensor de color RGB TCS34725.
MCP3008 ADC de 8 canales y 10 bits con interfaz SPI.
Tarjeta MicroSD de 16GB con NOOBS precargado compatible con Windows 10 en Raspberry Pi 3.
Cable Ethernet de 1.5m de largo.
1 fotocelda.
2 potenciómetros.
5 Resistencias de 10K 1/4W.
5 Resistencias de 560 ohm 1/4W.
2 LED’s de color azul difuso de 10 mm.
2 LED’s de color rojo difuso de 10 mm.
2 LED’s de color verde difuso de 10 mm.
3 interruptores táctiles de 12 mm.
	1
	
	

	50
	Kit de desarrollo para botones y controles deslizantes lineal y circular(slider, wheel), de tipo táctil(touch).
	ATQT600 - 
incluye:
 una tarjeta controladora, alimentada y comunicada via USB(QT600), tres tarjetas que muestran la operación de QTouch® y QMatrix® con diferentes microcontroladores(ATtiny88, ATmega324PA y ATXmega128A1), tres tarjetas sensoricas(teclados) que soportan hasta 64 canales, y cables de conexión.
	1
	
	

	51
	BeagleBone
	BBONE-BLUE - Procesador Octavo Systems OSD3358AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
512MB DDR3 RAM
4GB 8-bit eMMC de memoria flash de almacenamiento
Administrador de energia integrado.
2×32-bit 200-MHz Unidades de tiempo real programables (PRUs)
Acelerador de punto flotante NEON
USB para cliente y energia
USB programable como host
Programable con  Debian Linux
	1
	
	

	52
	Módulo de tamaño reducido compatible con Arduino conexión WiFi sólida, entrada USB y cargador de baterías.
	ADAFR-3010 - ATSAMD21G18 @ 48MHz.
256KB FLASH, 32KB SRAM, Sin EEPROM.
Regulador de 3.3V con salida de corriente máxima de 600mA.
Numero de pines Gpio: 20.
Protocolos de comunicación: Serial, I2C y SPI.
Numero de PWM: 8.
Numero de entradas analógicas: 10.
Numero de salidas analógicas: 1.
Cargador lipo de 200 mA incorporado con LED indicador de estado de carga.
Dimensiones : 53.65 mm x 23 mm x 8 mm.
	1
	
	

	53
	Tarjeta HC-05 (Adaptada para usar en Protoboard).
	HC-5 PROTO - Puertos de comunicación: UART
Voltaje de operación: 3.1V ~ 4.2V. 3.6V típico.
Dimensiones: 27 mm x 13 mm x 2 mm
Sensibilidad: -80dBm
Control: GPIO
Antena: PCB Integrada
Tasa de velocidad de modulación en baudios soportadas: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800
Auto-conexión del dispositivo: Con la última configuración por defecto
PINCODE: “1234” (Por defecto)
	5
	
	

	54
	tarjeta M95 L80 para Arduino es un Shield.
	M95+L80 SHIELD - Características Hardware·Regulador de voltaje: ajustado a 4.2 voltios. Este se alimenta del terminal VIN delArduino, y esta línea regulada, alimenta al M95.·Interfaz Serial: Circuito nivelador lógico que adapta los niveles de voltaje entre elM95 y Arduino, para ambas líneas del puerto UART (TX y RX).Interfaz de "Sim Card": Socket para "Sim Card" de carga frontal. La tarjeta SIMdebe empujarse horizontalmente para ajustarla y retirarla.
	1
	
	

	55
	Motor de 12 V. ideal para aplicaciones roboticas.
	EMG30 - Voltaje nominal 12VDC
Torque 1.5Kg/cm
Velocidad nominal 170rpm
Corriente de consumo 530mA
Corriente de paro 2.5A
Potencia de salida 4.22W
Cuentas del encoder por vuelta 360 
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	56
	Dispositivo lector para aplicaciones de RFID.
	RFID-RC522 - Voltaje de operación: 3.3V.
Corriente :10-13mA.
Corriente en reposo: <80uA.
Corriente pico: <30mA.
Frecuencia de operación: 13.56MHz.
:Dimensiones 40mm×60mm.
Temperatura de operación: -20 to +80°C.
Humedad relativa: 5%-95%.
Interfaz SPI.
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	57
	Tarjetas rfid
	TARJ INT 4K - Modelo: Classic 4K.
Distancia de lecura: 100mm
Frecuencia: 13.56 MHz.
Protocolo: ISO14443A.
Tamaño EEPROM: 4096 Bytes.
Material: PVC.
Temperatura de operación: -20°C ∼ 50°C.
Dimensiones: 85.6mm x 54mm x 0.86mm.
Color: Blanco completamente.
Compatible con los lectores: SL018, SL030, SL040, SL500L.
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	58
	Kit de desarrollo windows
	DFR0444 - Intel Cherry Trail Z8350 Quad Core Processor
Base Frequency: 1.44GHz (1.92GHz Burst Frequency)
Windows 10 Home Edition (Unactivated)
RAM: 2GB DDR3L
Storage Capacity: 32GB
GPU: Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500Mhz, single-channel memory
USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
Wi-Fi 802.11n 2.4G
Bluetooth 4.0
Integrated Arduino Co-processor: ATmega32u4 (Arduino Leonardo)
Video output: HDMI and MIPI-DSI
Onboard touch panel overlay connector
Supports 100Mbps Ethernet
Intel Processor GPIO x 6
ATmega Processor GPIO x 20
Gravity Interface Connectors x 6
Voltaje de entrada: 5V@2A
Board Dimensions: 88 x 70mm / 3.46 x 2.76″
Package Dimensions: 110 x 94 x 30 mm/4.33 x 3.70 x 1.18″
NET Weight: 55g
Gross Weight: 100g
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	59
	Kit de herramientas de mantenimiento y reparación de cables de red.
	KIT REDES - Diseñado para pruebas de línea telefónica, cable de alarma, cables de computadora, línea de intercomunicador y funciones de línea de altavoz, es ideal para conectores RJ-45, RJ-11 y RJ-12, apto para cables Cat5 y Cat5e con conectores 8P8C, 6P6C.
El kit de reparación de herramientas de red está fabricado en metal y plástico ABS.
Almacenado en una bolsa de herramientas de nailon con cremallera, fácil de transportar y almacenar, evita pérdidas y daños.
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	Kit 45 sensores para Arduino
	KIT 45 SENSORES
Incluye:
1 x módulo de controlador de juego PS2 Joystick.
1 x módulo sensor receptor de infrarrojos.
1 x módulo de sensor de emisión de infrarrojos.
1 x módulo emisor láser.
1 x módulo sensor de temperatura y humedad.
1 x módulo de relé de 5 V.
1 x  módulo sensor de obstáculos.
1 x módulo de latido del corazón.
1 x módulo de sensor de sensibilidad de sonido.
1 x módulo de sensor de sonido.
1 x módulo de zumbador activo.
1 x módulo de zumbador pasivo pequeño.
1 x módulo sensor de temperatura digital.
1 x módulo fotoresistor.
1 x sensores Hall lineal.
1 x módulo de inclinación de mercurio.
1 x módulo sensor de llama/ flama.
1 x módulos de encoder de giro.
1 x módulo sensor de proximidad por ultrasonido.
1 x módulo reductor MP1584EN.
1 x módulo lector de tarjetas SD.
1 x módulo SMD LED RGB.
1 módulo LED de 3 colores.
1 x módulo LED de dos colores.
1 x módulo de reloj DS1302.
1 x módulo LED bicolor 3MM.
1 x módulos Magic Light Cup.
1 x módulo giroscopio.
1 x módulo sensor de nivel de agua.
1 x fuente de alimentación 5V / 3.3V.
1 x módulo de sensor magnético Hall.
1 x módulo sensor de temperatura 18B20.
1 x módulo LED.
1 x módulo de interruptor de inclinación.
1 x módulo sensor de caza.
1 x módulo de rotura óptica.
1 x módulo Switch.
1 x módulo de sensor táctil de metal.
1 x módulo Sensor Magnético Mini Reed Switch .
1 x módulo de interruptor de vibración.
1 x módulo sensor de impacto.
1 x módulo de lengüeta grande – KY025.
1 x módulo sensor de temperatura PT100.
1 x módulo sensor magnético analógico Holzer.
1 x módulo de humedad del suelo.
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	61
	Modulo SC20
	SMART EVB KIT - – Interfaz para usar doble SIMCARD
– Dos puertos UART
– Interfaz de audio múltiple
– Interfaz USB
– Pulsadores de control e indicadores de estado tipo LED
Este Kit incluye:
– Cable convertidor USB a UART X 1
– Cable USB X 1
– Cable de RF X 4
– Antena principal X 2
– Antena de WiFi X1
– Antena GNSS pasiva X 1
– Manos libres X 1
– Driver para cable convertidor USB a UART X1
– Tuercas y postes para fijar la tarjeta X 1
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	CABLE KIT MINI
	CABLE KIT MINI - Contenido del paquete:
4 cables de 4 lineas para puertos COM y Energía.
2 cables de 3 lineas para Mic y “Boot Mode”.
1 cable de 8 lineas para boton/interruptor.
1 cinta plana de 20 lineas para Camara.
1 cinta plana de 30 lineas para GPIOs.
1 cinta plana de 40 lineas para extension de bus.
10 conectores para cada uno de los cables.
Longitúd de cada cable: 20cm.
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	63
	Estación meteorológica desarrollado por Sparkfun
	KIT-16274 - Placa weather: bit (Qwiic).
Kit medidor metereologico.
Sensor de humedad del suelo.
Registrador de datos de código abierto.
Sensor de temperatura impermeable.
Soporte doble para batería AAA (JST-PH).
Juego de destornillador de bolsillo.
10 Jumper ( M/M).
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	64
	Kit para invención y desarrollo geniuno 101 Genuino 101
	KIT-13874
	1
	
	

	65
	Cautin
	8PK-S118A - Para usar con soldadura de estaño
Potencia 30W
Voltaje de trabajo 110VAC∼120VAC.
Temperatura: 400 °C ± 10%.
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