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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES 
SELECCIÓN ABREVIADA A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA SI-003-2023
ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA
Para la descripción y las especificaciones técnicas de los artículos que se requieren: 
ORGANIZACIÓN POR GRUPOS
GRUPO I

	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERISTICAS
	CANT

	GRUPO 1

	1
	CARACTERISTICAS GENERALES TRAJES DE INCEDIO
	Color: GOLD o AMARILLO
Materiales:

• Capa exterior: Confeccionada entre 60% y 82% Meta-Aramida / entre 18% y 40% Para Aramida (+/- 0,5% para cada familia), peso entre 5 Oz/yd2 y 8 Oz/yd2 con terminación repelente al agua y a prueba de productos derivados del petróleo.

• Barrera térmica: confeccionada con un peso mínimo de 5 o 8 onzas/yarda cuadrada. (La barrera térmica deben ser cosidas entre sí con una película acolchada de Meta Aramida y/o Para Aramida)

• Barrera antihumedad respirable de 4 Oz/yd2 de peso mínimo y 6 Oz/yd2 de peso máximo, debe ser una membrana Microporosa permeable y respirable compuesta de sustrato meta-aramida/para-aramida laminado a una membrana de politetrafluorotileno. Que cumpla norma NFPA 1971 ed. 2018, certificado UL y (La barrera de humedad debe ser desmontable con cremalleras, broches y/o velcro, pero debe cumplir con la norma NFPA 1971 ed. 2018.)

Las costuras de la barrera de humedad deberán estar selladas y poseer testeo de resistencia de penetración de virus según el punto 8.28 de la norma NFPA 1971.

La barrera de humedad y la barrera térmica deberán estar unidas mediante costura, recubierta su unión para evitar desgaste de sus bordes. Estos dos tipos de tejidos unidos deberán ser desmontables de la capa exterior y adherida a la misma por medio de cremalleras, broches a presión y/o velcro. Cada sacón deberá poseer una ventana de inspección interna que permita ver el estado del interior la barrera de humedad y del interior de la barrera térmica.

Especificaciones técnicas

Hombros, rodilleras reforzadas en material Para Aramida y acolchados; puños y botamangas reforzados en el mismo material Para Aramida, que garantice mayor duración, mayor resistencia a la abrasión, mayor duración al desgaste, mayor y mejor disipación, los refuerzos deben ir en color Gris si el traje es color amarillo y color negro si el traje el color Gold.

Deberá poseer cintas retro reflectivas de aprox. 3” de ancho triple reflejantes, en colores amarillo – banda gris central – amarillo en pecho, mangas y cintura. Deben ser adheridas mediante costura cosidas con puntadas doble es conforme lo establecido por la norma NFPA 1971 2018.

Las Chaquetas y pantalones deben venir en tallas de acuerdo con las necesidades del COBM, al proponente favorecido debe generar plan de trabajo en conjunto con la Coordinación Operativa de tal manera que se garantice la toma de las tallas al personal que se le suministrará los equipos respectivos.

Las tallas de los equipos (Chaqueta y pantalón) para reposición de los actuales trajes de bomberos deben estar ajustadas a las tallas suministradas por la Coordinación Operativa, para lo el adjudicatario debe generar un cronograma en conjunto con el COBM para realizar las tomas de las tallas en las estaciones de bomberos, reiteramos que las tallas deben corresponder o ser homologadas de acuerdo a las tallas suministradas por el COBM.

Cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitida por el Laboratorio certificado Internacionalmente CERTIFICANDO que el traje de bombero y modelo presentado ESTÁ APROBADO en su composición material, como en su concepto de traje para trabajo profesional bomberil estructural, el laboratorio que certifique, debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma NFPA 1971 Edición 2018. Ratificación correspondiente a TPP y THL se aceptan los valores definidos por el laboratorio certificado internacionalmente y acorde a la norma NFPA 1971 2018
Las etiquetas deben venir en idioma castellano.

La capa exterior y la capa interior compuesta por la barrera térmica y la barrera de humedad deben ser removibles para facilitar su limpieza; a su vez, estas deben proteger contra el calor y el frío, así como contra las abrasiones y elementos corto punzantes.

GARANTÍA: todos los elementos que componen este grupo deben contar con garantía de fábrica mínimo de 2 años, emitida por el fabricante o por el distribuidor del producto.
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CHAQUETA: norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Longitud mínima estándar de 78 cm en su contorno, cuello de mínimo 7,5 cm de altura con barrera protectora de humedad y barrera térmica de 2 capas con protección completa de la nuca y la garganta con cierre hermético o lengüeta.

El diseño de la manga deberá poseer cortes y pinzas que optimicen la ergonomía y deberá cumplir con la prueba de energía térmica transmitida y almacenada según el punto 8.67 de la norma NFPA 1971.

Muñecas elásticas para retener el guante, pegadas a los puños.

Puños confeccionados en 100% fibras aramidas elastizados con sistema para colocación de dedo pulgar.

Deberá poseer refuerzos internos en hombros que deberán cumplir con la resistencia a la conducción de calor por compresión exigido por el punto 8.51 de la norma NFPA 1971. Las bocamangas estarán recubiertas por tejido 100% para-aramida con doble recubrimiento de polímeros.

Bolsillos tipo fuelle de mínimo de 8” x 8“ con 2” de profundidad y máximo de  10” x 10” con 2” ubicados uno por cada lateral de la chaqueta con cerramiento mediante tapa y gancho/lazo, con drenajes interiores.

Un bolsillo para el radio de aproximadamente 8” x 3.5” x 2” tipo fuelle (el bolsillo debe ajustarse al radio utilizado por la entidad), en la parte frontal superior izquierda de la chaqueta con tapas cierre tipo velcro y/o y broches de presión rápidos y drenajes interiores.

Deberá poseer cintas retro reflectivas de aprox. 3” de ancho triple reflejantes, en colores amarillo – banda gris central – amarillo en pecho, mangas y cintura. Deben ser adheridas mediante costura cosidas con puntadas dobles conforme lo establecido por la norma NFPA 1971 2018.

Solapa (guarda tormenta) entre 3” y 4”.

La chaqueta debe contar con un sistema de cierre EXTERIOR/INTERIOR, que combine cremallera y velcro de seguridad, que cumpla con todos los requerimientos de la norma NFPA 1971 Edición 2018.

La chaqueta debe garantizar el máximo grado de movilidad y flexibilidad para el bombero sin comprometer su protección.

Todas las costuras deben ser de doble puntada, en los sitios en los refuerzos en Kevlar, los refuerzos puños, hombros, rodillas, bocamangas y cintas reflectiva, además de los indicados en la norma, con materiales aprobados por la norma NFPA 1971 Edición 2018.

En la parte posterior (espalda) tendrá marcación que cumpla con la norma NFPA 1971 Edición 2018, que no altere las propiedades del equipo, y llevará la inscripción “BOMBEROS OFICIALES MANIZALES.” En 3 líneas 5.0 cm. +/-5% de alto de color amarillo. Colocados en forma equidistante y cosidas con hilos de nomex.  La parte inferior de la chaqueta deberá contener una "cola de castor". La misma deberá estar construida del mismo tejido exterior, barrera térmica anteriormente mencionadas

El material de la letra debe ser resistente al fuego y reflectivo y en color amarillo, que cumpla con la norma NFPA 1971 2018.

Para el caso de la muestra de evaluación, el proponente favorecido deberá presentar los marcajes en elementos (parches) separados del traje. La muestra se entregará previa elaboración de los trajes.

Presillas para portar el micrófono (o portadora) y linterna.

las medidas de los Bolsillo deben ser amplias y suficientes de acuerdo al diseño del fabricante garantizando la Máxima movilidad y la flexibilidad sin que se afecten las mínimas medidas de superposición entre los trajes

Los valores para TPP y THL serán acorde a la norma NFPA 1971 2018

Los trajes deben de estar dotados en la parte posterior de la chaqueta con un sistema de lazo interno construido por una tira de mínimo 40 mm de ancho confeccionado en 100% para-aramida. Este sistema se ubicará por debajo de los brazos entre el tejido exterior y la barrera de vapor de fácil acceso y no interfiera con la comodidad y el uso seguro de los equipos de respiración autónoma u otros equipos auxiliares, este sistema permitirá el arrastre de bombero caído. Por detrás del cuello, deberá tener el acceso al sistema mediante tapa de cierre con velcro ignífugo de alta calidad y cinta reflectiva termosellada que facilite la localización del bombero, incluso en ambientes de baja visibilidad. Este tipo de sujeción de rescate no debe de atentar contra la estructura del traje ocasionando posibles desgarros o rupturas del mismo.

Denominado dispositivo de arrastre ante hombre caído y deberá cumplir con los puntos 8.58 y 8.59 de la norma NFPA 1971.

Cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, certificada por el Laboratorio certificado Internacionalmente CERTIFICANDO

Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que la chaqueta de Bombero y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. Cada uno de los trajes deberá tener en el interior una etiqueta de material resistente a altas temperaturas donde estará impresa la certificación y con los correspondientes logotipos de las organizaciones que certifican
	

	
	

PANTALON: norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Tirantes tipo El o en H, confeccionados en tela elástica o NOMEX de mínimo 2" de ancho, con sujeción metálica y/o sujeciones de termoplástico. Con broches de material resistente a la oxidación para sujetar a la cintura del pantalón. Refuerzos insertos en rodillas, deberá tener un diseño acorde que favorezca la movilidad al usuario. Deberán cumplir con la resistencia a la conducción de calor por compresión exigido por el punto 8.51 de la norma NFPA 1971.

Cada pierna estará diseñada para lograr amplia ergonomia. Tendrá un fuelle tipo diamante en la zona de entrepierna para mayor libertad de movimientos.

La bocamanga recubierta en tejido 100% para-aramida con doble recubrimiento de polimero. En cada uno de los laterales internos deberá poseer un triángulo protector de abrasión en tejido 100% para-aramida con doble recubrimiento de polimero.

Pantalón con tiro de acuerdo al diseño del fabricante garantizando la Máxima movilidad y la flexibilidad sin que se afecten las mínimas medidas de superposición entre los trajes.

A la altura de la cintura, deberá poseer un sistema de ajuste mediante tira de ajuste del mismo material que el tejido exterior ajustable mediante hebilla termoplástica resistente a altas temperaturas.

El pantalón debe contar con un sistema de cierre EXTERIOR/INTERIOR, que combine cremallera y velero de seguridad, que cumpla con todos los requerimientos de la norma NFPA 1971 Edición 2018.

Dos bolsillos laterales de mínimo 8" x 8" x 2” de profundidad y máximo 10" x 10" x 2” de profundidad tipo fuelle ubicados a razón de uno por cada lateral con tapa en el mismo material de la cubierta exterior y doble costura con su respectivo cierre en velero y/o broches de presión rápidos, con sus drenajes interiores; adecuados para el transporte de herramientas.

Deberá poseer cintas retro reflectivas de aprox. 3" de ancho triple reflejantes, en colores amarillo — banda gris central. Deben ser adheridas mediante costura cosidas con puntadas dobles conforme lo establecido por la norma NFPA 1971 2018. 

Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que la chaqueta de Bombero y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. Cada uno de los trajes deberá tener en el interior una etiqueta de material resistente a altas temperaturas donde estará impresa la certificación y con los correspondientes logotipos de las organizaciones que certifican.
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	GUANTES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Fabricados en fibras sintéticas textiles en material Para Aramida / Meta Aramida ó en cuero preferiblemente  (vacuno o cuero de canguro) con membrana antibacterial, livianos, con una barrera de humedad que lo haga impermeable, fabricados a través de un proceso de sellado de costuras resistente al calor, cosido en su totalidad con Para Aramida, muñequera en material Para Aramida / Meta Aramida, suave y flexible que cumpla norma NFPA 1971, edición 2018, que este certificado por laboratorio reconocido internacionalmente.                           .

El proponente favorecido deberá asegurar el tallaje del personal a quien se le entregara el equipo de protección, Color Gold o amarillo.

Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que los guantes de bomberos y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. El laboratorio que certifique los equipos debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma que cumplen los guantes.
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	HOOD norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Elaborada en doble capa entre 6 y 8 onz o 230 gr +- 14 gr o 0,5 onz, de mínimo 19% Meta-aramida y máximo 81% fibra viscosa.

Diseño que protege la cabeza, cuello, espalda pecho y hombros.

Largo de frente y posterior mínimo de 17” desde la parte superior de la frente hasta el borde inferior.

El diseño del Hood podrá ser cuadrado, redondo u ovalado, con mínimo 16” de ancho en los hombros y conforme a la norma NFPA 1971 EDICION 2018

Resistente a trabajos pesados en donde se presenten químicos, ácidos, llamas y solventes; así como a altas temperaturas y contactos directos con las llamas.

Apertura en la cara de forma triangular o redonda acorde a la definida por cada fabricante, pero este diseño, no debe interferir con el uso de la máscara del SCBA, es decir debe ser tan amplio como la parte frontal de la máscara.   

Apertura reforzada con elástico alrededor del perímetro, lo cual debe permitir un manejo fácil y una cómoda adaptabilidad alrededor de la cara de la máscara SCBA (Equipo auto contenido)

La apertura de la cara debe mantener la forma original después de varias lavadas.

Ajuste superior a la cabeza en contorno lo que evita las costuras superiores que atraviesen la cabeza.

Sesgo doble de máximo 1” o 2,5 cm alrededor de la capucha en la parte inferior para formar un terminado de ruedo de  máximo 0,6” o 1,25 cm

Color: Blanco

Certificado NFPA 1971-2018.

Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que el Hood de Bombero y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. El laboratorio que certifique los equipos debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma NFPA 1971.
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GRUPO II

	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERISTICAS
	CANT

	GRUPO 2

	1
	CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES
	CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES
Norma EN 443 Edición actual
Casco Bombero con diseño moderno multifuncional.
Linterna integrada de potencia mínima de 3w, minimo IP 67 y con 3 niveles de luminosidad
Linterna con protección antiexplosión
Carcasa fabricada en material compuesto de fibra de vidrio y poliamida de gran resistencia a altas temperaturas.
Carcasa interior fabricada en poliuretano
Visor de protección facial integrado transparente, con recubrimiento antiempañante. Fabricado en polietersulfona. Norma EN 14458 edición vigente
Visor de protección ocular integrada con recubrimiento antirayadura y palanca externa para su manejo. Norma EN 14458 edición vigente
Los adaptadores de máscara son ajustables de forma flexible y son apropiados para todas las máscaras comunes de protección de la respiración
Bandas reflectivas en material ignifugo.
Sistema de ajuste circular que permite un tallaje adecuado al tamaño de la cabeza y sistema sencillo de ajuste de talla desde el exterior mediante botón giratorio mejorado
La cinta de apriete, la pieza de la frente, la correa y la cinta del mentón se pueden ajustar
El diseño del casco de bomberos de protección integral ofrece al usuario una protección completa de los laterales de la cabeza, ofrece una protección mucho mayor de los laterales y de la zona de la nuca, su forma compacta garantiza, además, un acceso más simple en espacios reducidos y pozos sin quedarse atrapado ni golpearse.
Peso máximo del casco SIN accesorios sea de 1300 gms y no podrá sobrepasar los 1550 Gms con todos los accesorios requeridos lo que permite la comodidad y seguridad incluso en intervenciones largas.
Cubrenucas Fabricado en material ignifugo con forro y dobladillo
Casco certificado normas:
EN 16471:2014, EN 16473:2014 o   EN 443: edición actual.
Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma EN edición actual, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que el casco de incendios estructural y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. El laboratorio que certifique los equipos debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma que cumple el casco.
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GRUPO III

	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS
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CORTADORA
	CORTADORA Cortadora para Rescate Vehicular con funcionamiento a baterías de 28 voltios. Herramienta certificada en NFPA 1936-2020 y que cumpla con las siguientes características:    Peso máximo de herramienta sin batería: 27 Kilos
Peso máximo de herramienta lista para operar con 1 batería: 28 Kilos
Fuente de alimentación: batería de 28 voltios
Batería de libre venta y consecución comercial, intercambiable con otros  equipos de fuente de alimentación  28 voltios  
Mínima apertura de cuchillas de corte: 8.0 pulgadas
Mínima fuerza de corte: 1400 kN
Mínimas capacidades de corte según NFPA 1936: A9, B9, C9, D9, E9, F4
Mínimo IP 54 
La herramientas descrita  se debe entregar con 02 baterías de 28 voltios y 01 cargador para mencionada batería. 

El proponente deberá aportar en su oferta:

-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 3 años a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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SEPARADORA
	SEPARADORA Separadora para Rescate Vehicular con funcionamiento a baterías de 28 voltios. Herramienta certificada en NFPA 1936-2020 y que cumpla con las siguientes características: Peso máximo de herramienta sin batería: 24 Kilos
Peso máximo de herramienta lista para operar con 1bateria: 26 Kilos
Fuente de alimentación: batería de 28 voltios
Batería de libre venta y consecución comercial, intercambiable con otros  equipos de fuente de alimentación  28 voltios  
Mínima apertura de brazos separadores: 22 pulgadas
Mínima fuerza de separación: 520 kN
Mínima fuerza de tracción: 78 kN
Mínimo IP: 54

La herramientas descrita  se debe entregar con 02 baterías de 28 voltios y 01 cargador para mencionada batería. 

El proponente deberá aportar en su oferta:

-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 3 años a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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RAM RAM
	RAM RAM para Rescate Vehicular con funcionamiento a batería de 28 voltios. Herramienta certificada en NFPA 1936-2020 y que cumpla con las siguientes características: Peso máximo de herramienta sin batería : 20 Kilos
Peso máximo de herramienta lista para operar con 1bateria: 22 Kilos
Fuente de alimentación: batería de 28 voltios
Batería de libre venta y consecución comercial, intercambiable con otros  equipos de fuente de alimentación  28 voltios  
Mínima fuerza de empuje 1er embolo: 135 kN
Mínima fuerza de empuje 2do embolo: 56 kN
Mínimo recorrido 1er embolo: 12 pulgadas
Mínimo recorrido 2do embolo: 8.5 pulgadas
Mínimo IP: 54
La herramientas descrita  se debe entregar con 02 baterías de 28 voltios y 01 cargador para mencionada batería. 

El proponente deberá aportar en su oferta:

-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 3 años a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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HI-LIFT FIRST RESPONDER JACK
	HI-LIFT FIRST RESPONDER JACK Herramienta de elección para extracción, rescate pesado, entrada forzosa, RIT/RIC, procedimientos, así como estabilización y apuntalamiento. Debe cumplir con las siguientes características: Mínima capacidad nominal de elevación: 4600 libras.
Mínima altura: 60 pulgadas.
Colores de la estructura: Rojo y amarillo
Debe contar con plataforma que permita la rotación en 360 grados 
Debe contar con zonas reflectivas.

Nota: Cada una de estas herramientas debe ser entregada con los siguientes accesorios: 
-01 Cadena de mínimo 5 metros grado 80-5/8.
-02 Cintas tensoras de 25mm por 5 metros de largo con malacate.
-02 bloques de madera de 50x4x4 centímetros.

El proponente deberá aportar en su oferta:
-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 1 año a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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PUNTAL DE ESTABILIZACION
		Puntal de estabilización y elevación de cargas - 03 Ganchos tipo llavero (Clusters)
- 02 Correas con trinquete
- 01 Cadena-Gancho por 20 cm

Capacidad minina de trabajo de elevación 5,900 libras
Altura mínima extendida: 2.30 metros
Altura mínima cerrada: 1.47 metros
Peso máximo: 42 libras
El puntal deberá contar como mínimo las siguientes características:
1. Cabeza giratoria
Este accesorio deberá brindar una variedad de opciones de punto de apoyo y que permita girar 360° para encontrar fácilmente cualquier punto de apoyo.
2. Operación sin clavijas
El tubo interior roscado deberá permitir ajustes rápidos y suaves sin pasadores.
3. Construcción de aluminio
La estructura debe ser de aluminio soldado para una resistencia superior al apuntalar, estabilizar y levantar.
4. Correa de trinquete incorporada
El puntal debe contar con una correa de trinquete incorporada con su respectivo gancho
5. Anillos en D montados en la placa base
Debe contar con anillos giratorios integrados en la placa que permita la fijación rápida de correas, ganchos y cadenas.
Cada punta debe ser entregado con los siguientes accesorios:
- 01 cadena grado 80. 5/16 de mínimo 5 metros de longitud con ganchos

Altura mínima cerrada: 1.47 metros
Peso máximo: 42 libras
El puntal deberá contar como mínimo las siguientes características:
1. Cabeza giratoria
Este accesorio deberá brindar una variedad de opciones de punto de apoyo y que permita girar 360° para encontrar fácilmente cualquier punto de apoyo.
2. Operación sin clavijas
El tubo interior roscado deberá permitir ajustes rápidos y suaves sin pasadores.
3. Construcción de aluminio
La estructura debe ser de aluminio soldado para una resistencia superior al apuntalar, estabilizar y levantar.
4. Correa de trinquete incorporada
El puntal debe contar con una correa de trinquete incorporada con su respectivo gancho
5. Anillos en D montados en la placa base
Debe contar con anillos giratorios integrados en la placa que permita la fijación rápida de correas, ganchos y cadenas.
Cada punta debe ser entregado con los siguientes accesorios:
- 01 cadena grado 80. 5/16 de mínimo 5 metros de longitud con ganchos
- 03 Ganchos tipo llavero (Clusters)
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PORTABLE GAS DETECTOR
	PORTABLE GAS DETECTOR
• Sensor PID 
• Dispositivo de detección de 1 a 7 gases
• Configuración flexible para adaptase a sus necesidades
• Alarmas sonoras y visuales
• Registro de datos para certificados de calibración, gestión de datos y registro de eventos
• Construcción robusta
• Bomba interna 
• Mantenimiento sencillo
• Bajo coste de propiedad

El equipo detector de gases debe contar con certificación mínimo IP67 y una bomba integrada que se pueda desactivar, así mismo que cuente con una configuración para la búsqueda de fugas. Además, debe contar con protección contra explosiones 
Gases a medir 
Las sustancias a medir son mínimo O2, Niveles de explosividad, CO y sensor PID para medir mínimo las siguientes sustancias: Combustible para aviones, Diésel, Gasolina, Isobutileno, Benceno, Acetona, Acetato de Etilo y Tolueno.

El equipo debe ser entregado con sonda telescópica, cable de energía, botella de verificación de Isobutileno, adaptador y módulo de conexión.













GRUPO IV

	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS
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	BOTA EN CUERO PARA INCENDIO
	Parte Superior Cuero resistente al agua, hidrofóbico, respirable, (> 5.0 mg/cm²/h), espesor de 2.0 – 2.2 mm.
Altura de la caña mínimo 27 cms
 Foro Interno De 4 capas en laminado con tecnología de membrana resistente al agua y respirable. 
Resistente a la abrasión con control de clima optimizado para un uso confortable en todas las estaciones del año y especialmente alternando en usos internos y externos. 
Excelente protección contra ingreso de patógenos en sangre y fluidos (virus y bacterias).  Protección adicional contra químicos. 
Plantilla De rápido secado con buen efecto de acolchonamiento y propiedades anti-bacterial. 
Plantilla no tejida absorbe la humedad. Cómodo, amortiguador, repelente a la humedad,
anti-bacteriano. Forma separada del talón para amortiguación e inserción del pie.
Puntera de plástico reforzado con fibra para los más altos requisitos de seguridad, de forma anatómica y protección ultraligera. 
Suela protectora flexible.Suela de goma perfilada extremadamente antideslizante, Normas EN 15090: 2012 + SRC.
3Z Zonas de protección de seguridad para evitar lesiones en espinilla, tobillo y metatarsiano.
Amortiguación mejorada, extremadamente bajo peso debido a la espuma de
PU a través de la suela entera, buen aislamiento frío / calor.
Reduce el efecto de calentamiento del cuero superior por la luz solar directa.
Debe Cumplir Norma EN 15090:2012 HI3 CI AN M SRC - Tipo F2A 
Norma EN 15090: 2012, Esta norma europea especifica los requisitos mínimos y los métodos de ensayo para el funcionamiento de tres tipos de calzado para uso de los bomberos en la extinción de incendios, el rescate de uso general, el rescate de incendios y emergencias de materiales peligrosos.
HI3: Aislamiento al calor  (Heat Insulation),  250 grados centígrados por 40 minutos.
CI: Aislamiento frente al frio del piso-suela (cold Insulation)
AN: Protección de tobillo (Ankle Protetection)
M: Protección Metatarzal
SRC: Requerimiento de resistencia al deslizamiento (Slip resistance)
F2A: Resistencia a la penetración, antiestática + HI3
Se debe entregar los métodos de ensayo de conformidad con lo definido en: Norma EN 15090:2012
Debe ser resistente al corte por cadena de motosierra Nivel 2, 24 mts por segundo
Garantía: dos (2) años contra defectos de fábrica.
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BOTA EN CUERO OPERATIVA
	Espesor del cuero 2.0 - 2.2 mm. Impermeable, transpirable, resistente a químicos y bacterias. Con membrana, altura caña mínimo de 19.5 cm, antiestática, Cuero impermeable, transpirable. 3 capas de laminado, impermeable y transpirable. Altamente resistente a la abrasión, Protección contra bacterias y virus. Alta resistencia a agentes químicos. 

Plantilla cómoda, amortiguadora, hidrófuga y antibacteriana. 

Puntera composite de protección ultraligera de fibra reforzada. 
Plantilla no-tejida. Sistema de arco en el talón, que asegura el pie, absorbiendo impactos y mejorando la comodidad y rango de movimiento. Flexible, liviana y con protección metálica en la planta. 

Suela ligera de goma con banda de rodadura robusta para la calle, alta resistencia al desgaste y tracción antideslizante. Sistema climático, permitiendo la circulación del aire. 

Reducción del calentamiento del cuero por luz solar directa.

Debe Cumplir Norma EN 15090:2012 HI1 CI T M SRC - Tipo F1PA 
Norma EN 15090: 2012, Esta norma europea especifica los requisitos mínimos y los métodos de ensayo para el funcionamiento de tres tipos de calzado para uso de los bomberos en la extinción de incendios, el rescate de uso general, el rescate de incendios y emergencias de materiales peligrosos.
HI1: Aislamiento al calor (Heat Insulation), 150 grados centígrados a 30 minutos, definido en la Norma EN 15090:2012
CI: Aislamiento al frio (Cold Insulation)
T: Resistencia al impacto y a la compresión
M: Protección Metatarzal
SRC: Requerimiento de resistencia al deslizamiento (Slip resistance)
F1PA: Antiestática y resistencia a la penetración

Se debe entregar los métodos de ensayo de conformidad con lo definido en: Norma EN 15090:2012

Garantía: dos (2) años contra defectos de fábrica.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
· La oferta debe incluir todos y cada uno de los ítems ofertados.
· Las cantidades de los elementos a adquirir se ajustarán de conformidad con los precios unitarios ofertados por el proponente adjudicatario y hasta agotar el presupuesto oficial. Por lo tanto, la oferta en el SECOP II se debe hacer por la totalidad del presupuesto, pero el ANEXO 4- FORMATO PROPUESTA INICIAL DEL PRECIO del Pliego de Condiciones se debe diligenciar por Precio unitario, incluyendo todos y cada uno de los ítems. 
· El transporte y la entrega de los elementos adquiridos es por cuenta y riesgo del contratista adjudicatario.
NOTA: Los contratos podrán suscribirse por el presupuesto estimado a cada uno de los grupos de Secretaría, reservándose la facultad de ajustar las cantidades de productos, de conformidad con los precios unitarios adjudicados en la subasta y de acuerdo a las necesidades que se presentan en la Administración Municipal.
Los productos a ofertar y a entregar deben ser de óptima calidad, so pena de que el contratista responda por los artículos defectuosos y que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas.
a. El proponente deberá adjuntar a su propuesta catálogos originales en español o en el idioma que hayan sido expedidos y en caso de estar redactados originalmente en un idioma diferente al español deberá aportarse además su respetiva traducción, de los equipos ofrecidos, impresos por el fabricante, o un documento, expedido por el fabricante donde se encuentren las especificaciones técnicas del equipo ofertado. En el evento de adjuntar catálogos impresos por Internet, en dicha impresión deberá aparecer la marca y referencia del elemento propuesto, adicionalmente deberá incluir la dirección electrónica para su verificación. En cada uno de los catálogos el oferente deberá señalar con alguna figura el equipo que está ofreciendo (en caso en que aparezca más de un equipo en el catálogo) en su propuesta que permita distinguirlo de manera inequívoca de los demás elementos que se describan en el mismo.

NOTA: EL PROPONENTE ADJUDICATARIO PARA INICIAR EL CONTRATO DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ACÁPITE ANTERIOR APOSTILLADOS.
b. El proponente deberá demostrar que cuenta con el respaldo de fabricante, anexando un certificado expedido y firmado directamente por el representante legal de la empresa fabricante o la persona encargada para ello, la sucursal o subsidiaria de éste en Colombia, en la que conste que es un distribuidor autorizado, de los productos y cuente con una fecha de expedición no mayor a cinco (05) meses contados a partir de la fecha límite para presentar ofertas. Si la casa matriz tiene sucursales en Colombia o subsidiarias, estas podrán expedir el certificado de distribución autorizada. Si dentro de las políticas de comercialización de la casa matriz, está contemplado que un distribuidor mayorista para Latinoamérica o para Colombia, otorgue la distribución autorizada, ésta será aceptada siempre y cuando se anexe la autorización de la casa matriz al distribuidor mayorista de otorgar autorización de distribución. Las certificaciones que se encuentren en idioma diferente al castellano, deben estar apostilladas y acompañadas de la correspondiente traducción oficial al idioma castellano. Los certificados que se aporten deberán contener la información de contacto necesaria en caso de que el Municipio de Manizales requiera verificar su contenido y su veracidad
c. El proponente deberá indicar en su propuesta el tiempo en que garantizará la calidad y funcionamiento de los bienes ofrecidos, de conformidad con las garantías exigidas para cada uno de los ítems del presente numeral.
d. El proponente deberá demostrar el Cumplimiento de la norma EN 443 edición actual, mediante certificación expedida por el Laboratorio Reconocido Internacionalmente CERTIFICANDO que el casco de bombero estructural y modelo presentado ESTÁ APROBADO en su composición material, como en su concepto de casco para trabajo profesional bomberil estructural, el laboratorio que certifique, debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma EN 443 Edición actual. 
e. El contratista debe garantizar que los trajes para incendios estructurales adquiridos cumplen con los requerimientos técnicos exigidos por la norma americana NFPA (National Fire Protección Asociación) 1971 ÚLTIMA EDICION, expedido por un laboratorio reconocido (UL, SEI, etc.)
f. Las cantidades aquí señaladas, podrán aumentar siempre y cuando el valor de los precios unitarios del proponente adjudicatario lo permita.

En constancia de lo afirmado, se suscribe a los _______ días del mes de _____________ del año 2023, por:


_______________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT:  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
DIRECCIÓN: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
TELÉFONO:









































ANEXO 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

[Lugar y fecha] 

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES
Alcaldía de Manizales
Ciudad

Proceso de Contratación SI-003-2023

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación _____________. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación ____________________. 
5. 	Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación _____ _____nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
6. 	Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
7.      Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 


En constancia de lo anterior firmo este documento a los días ____ del mes de __________ de 2023. 




[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]



[bookmark: _Toc514673131]ANEXO 3- MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

[Lugar y fecha]

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES
Ciudad

Referencia:   Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA SI -003-2023

Atendiendo la convocatoria hecha por la Alcaldía de Manizales mediante publicación en la página www.contratos.gov.co, del proceso de la referencia que tiene por objeto -_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 El (los) suscrito(s) mayor(es) de edad, domiciliado(s) en __________________ con cédula(s) de ciudadanía número(s) ____________________, expedida(s) en ____________________, someto (emos) a consideración del Municipio de Manizales la presente propuesta y en caso de que me (nos) sea adjudicado, me (nos) comprometo (emos) a su ejecución bajo las condiciones contenidas en el pliego y declaro (amos) que:

1. De resultar favorecido me (nos) comprometo (emos) a atender la diligencia de notificación y a firmar y legalizar el contrato correspondiente, dentro del término fijado y manifiesto (amos) que conozco (conocemos) las especificaciones de la contratación en mención, todos los requisitos en él establecidos y todos los documentos relacionados con la Invitación Pública, los cuales acepto (aceptamos) en todas y cada una de sus partes.

2. En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación dentro del proceso de contratación, me (nos) comprometo (comprometemos) a suscribir el correspondiente contrato y/o las modificaciones a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y al objeto del contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del mismo, por los valores y las vigencias establecidas en los documentos de la Invitación, so pena de declararse el incumplimiento y su terminación. 

3. La propuesta que ahora someto (sometemos) a su consideración tiene una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite de la entrega de ofertas. 

4. Ninguna Persona Natural o Jurídica diferente del proponente tiene interés en la propuesta que ahora presento (presentamos), ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiere llegar a celebrarse y en consecuencia sólo compromete y obliga a los firmantes y a los representados. 

5. Conozco (conocemos) íntegramente el pliego de condiciones, suministrado por la Alcaldía de Manizales, relacionado con esta invitación y que acepto todos los requisitos en él establecidos. 

6. Acepto (aceptamos) los parámetros de la convocatoria y ofrezco (ofrecemos) suministrar el elemento requerido para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

7. Que el proponente o su Representante Legal o dependientes, no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de acuerdo con las normas vigentes, que pudiera impedir o viciar la presentación de mi (nuestra) propuesta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago (hacemos) bajo la gravedad del juramento, y en caso de sobrevenir alguna de ellas en la ejecución del contrato, lo cederé (mos) previa autorización escrita del MUNICIPIO, o de no ser posible, daré (mos) por terminado el contrato. 

8. Que en cualquier defecto, error u omisión que se hubiere presentado en la elaboración de la propuesta, o en el contenido de la misma, por causa imputable al proponente o por simple interpretación errónea y desviada de los términos o condiciones establecidas en cualquiera de los documentos o del pliego, son de mi (nuestro) exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve (tuvimos) oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones para tal efecto. 

9. Con la presente carta de aceptación declaro que conozco todas y cada una de las adendas realizadas al presente proceso y publicadas por la entidad.

10. Bajo la gravedad del juramento manifiesto (manifestamos) que he (mos) cancelado los aportes a los sistemas de salud y seguridad social integral de los empleados a cargo, de la misma manera manifiesto (manifestamos) que no estoy (estamos) reportado (s) en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

11. En caso de que me (nos) sea adjudicado el contrato, me (nos) comprometo (emos) a mantener la capacidad de contratación inicialmente ofrecida durante toda su ejecución, siendo causal de terminación del contrato el incumplimiento de esta obligación.

12. En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) obligo (obligamos) a desarrollar el objeto del contrato dentro del término fijado para el mismo, una vez perfeccionado, y a dar cumplimiento total de las obligaciones contraídas como consecuencia de la firma del contrato.

13. Igualmente, manifiesto que sobre mí (nosotros), no cursa ningún tipo de demandas o procesos civiles por embargos a favor de terceros de cualquier índole, que afecten de manera grave la ejecución del contrato que pueda afectar la presente oferta.

14. Manifiesto que soy colombiano (a) tal como consta en la copia de mi cédula de ciudadanía y por tanto se entiende que mi propuesta es un servicio de origen nacional. 

15. Que autorizo al siguiente o siguientes Usuario(s) del SECOP II _____________________ o ________________ o ______________ para que en nombre de ____________ (INDICAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE) cargue en la mencionada plataforma la propuesta, dando cumplimiento a lo señalado en los “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SECOP II” y en la “Guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II. 

16. Que declaro que, en el evento de ser adjudicatario del contrato, la aprobación del contrato se realizará de acuerdo con lo establecido en los “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SECOP II” y en la “Guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II.

17. El (los) suscrito (s) señala (n) como Dirección Comercial, número de teléfono y fax, a donde se puede remitir o enviar por correo y realizar notificaciones y comunicaciones relacionadas con esta propuesta, los siguientes:



	NOMBRE (PERSONA NATURAL)
	

	CÉDULA DE CIUDADANÍA 
	

	RAZÓN SOCIAL PERSONA JURÍDICA 
	

	REPRESENTANTE LEGAL 
	

	NIT
	

	LIBRETA MILITAR 
	

	DIRECCIÓN 
	

	TELÉFONO
	

	FAX
	

	E –MAIL
	

	CIUDAD
	





 Atentamente,





(Firma) __________________	                              (Firma) _____________________









ANEXO 4. FORMATO PROPUESTA INICIAL DEL PRECIO

ORGANIZACIÓN POR GRUPOS
GRUPO I

	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	

















1
	















CARACTERÍSTICAS GENERALES TRAJES DE INCEDIO (PANTALÓN Y CHAQUETA)
	Color: GOLD o AMARILLO
Materiales:

• Capa exterior: Confeccionada entre 60% y 82% Meta-Aramida / entre 18% y 40% Para Aramida (+/- 0,5% para cada familia), peso entre 5 Oz/yd2 y 8 Oz/yd2 con terminación repelente al agua y a prueba de productos derivados del petróleo.

• Barrera térmica: confeccionada con un peso mínimo de 5 o 8 onzas/yarda cuadrada. (La barrera térmica deben ser cosidas entre sí con una película acolchada de Meta Aramida y/o Para Aramida)

• Barrera antihumedad respirable de 4 Oz/yd2 de peso mínimo y 6 Oz/yd2 de peso máximo, debe ser una membrana Microporosa permeable y respirable compuesta de sustrato meta-aramida/para-aramida laminado a una membrana de politetrafluorotileno. Que cumpla norma NFPA 1971 ed. 2018, certificado UL y (La barrera de humedad debe ser desmontable con cremalleras, broches y/o velcro, pero debe cumplir con la norma NFPA 1971 ed. 2018.)

Las costuras de la barrera de humedad deberán estar selladas y poseer testeo de resistencia de penetración de virus según el punto 8.28 de la norma NFPA 1971.

La barrera de humedad y la barrera térmica deberán estar unidas mediante costura, recubierta su unión para evitar desgaste de sus bordes. Estos dos tipos de tejidos unidos deberán ser desmontables de la capa exterior y adherida a la misma por medio de cremalleras, broches a presión y/o velcro. Cada sacón deberá poseer una ventana de inspección interna que permita ver el estado del interior la barrera de humedad y del interior de la barrera térmica.

Especificaciones técnicas

Hombros, rodilleras reforzadas en material Para Aramida y acolchados; puños y botamangas reforzados en el mismo material Para Aramida, que garantice mayor duración, mayor resistencia a la abrasión, mayor duración al desgaste, mayor y mejor disipación, los refuerzos deben ir en color Gris si el traje es color amarillo y color negro si el traje el color Gold.

Deberá poseer cintas retro reflectivas de aprox. 3” de ancho triple reflejantes, en colores amarillo – banda gris central – amarillo en pecho, mangas y cintura. Deben ser adheridas mediante costura cosidas con puntadas doble es conforme lo establecido por la norma NFPA 1971 2018.

Las Chaquetas y pantalones deben venir en tallas de acuerdo con las necesidades del COBM, al proponente favorecido debe generar plan de trabajo en conjunto con la Coordinación Operativa de tal manera que se garantice la toma de las tallas al personal que se le suministrará los equipos respectivos.

Las tallas de los equipos (Chaqueta y pantalón) para reposición de los actuales trajes de bomberos deben estar ajustadas a las tallas suministradas por la Coordinación Operativa, para lo el adjudicatario debe generar un cronograma en conjunto con el COBM para realizar las tomas de las tallas en las estaciones de bomberos, reiteramos que las tallas deben corresponder o ser homologadas de acuerdo a las tallas suministradas por el COBM.

Cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitida por el Laboratorio certificado Internacionalmente CERTIFICANDO que el traje de bombero y modelo presentado ESTÁ APROBADO en su composición material, como en su concepto de traje para trabajo profesional bomberil estructural, el laboratorio que certifique, debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma NFPA 1971 Edición 2018. Ratificación correspondiente a TPP y THL se aceptan los valores definidos por el laboratorio certificado internacionalmente y acorde a la norma NFPA 1971 2018
Las etiquetas deben venir en idioma castellano.

La capa exterior y la capa interior compuesta por la barrera térmica y la barrera de humedad deben ser removibles para facilitar su limpieza; a su vez, estas deben proteger contra el calor y el frío, así como contra las abrasiones y elementos corto punzantes.

GARANTÍA: todos los elementos que componen este grupo deben contar con garantía de fábrica mínimo de 2 años, emitida por el fabricante o por el distribuidor del producto.
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CHAQUETA: norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Longitud mínima estándar de 78 cm en su contorno, cuello de mínimo 7,5 cm de altura con barrera protectora de humedad y barrera térmica de 2 capas con protección completa de la nuca y la garganta con cierre hermético o lengüeta.
El diseño de la manga deberá poseer cortes y pinzas que optimicen la ergonomía y deberá cumplir con la prueba de energía térmica transmitida y almacenada según el punto 8.67 de la norma NFPA 1971.
Muñecas elásticas para retener el guante, pegadas a los puños.
Puños confeccionados en 100% fibras aramidas elastizados con sistema para colocación de dedo pulgar.
Deberá poseer refuerzos internos en hombros que deberán cumplir con la resistencia a la conducción de calor por compresión exigido por el punto 8.51 de la norma NFPA 1971. Las bocamangas estarán recubiertas por tejido 100% para-aramida con doble recubrimiento de polímeros.
Bolsillos tipo fuelle de mínimo de 8” x 8“ con 2” de profundidad y máximo de  10” x 10” con 2” ubicados uno por cada lateral de la chaqueta con cerramiento mediante tapa y gancho/lazo, con drenajes interiores.
Un bolsillo para el radio de aproximadamente 8” x 3.5” x 2” tipo fuelle (el bolsillo debe ajustarse al radio utilizado por la entidad), en la parte frontal superior izquierda de la chaqueta con tapas cierre tipo velcro y/o y broches de presión rápidos y drenajes interiores.
Deberá poseer cintas retro reflectivas de aprox. 3” de ancho triple reflejantes, en colores amarillo – banda gris central – amarillo en pecho, mangas y cintura. Deben ser adheridas mediante costura cosidas con puntadas dobles conforme lo establecido por la norma NFPA 1971 2018.
Solapa (guarda tormenta) entre 3” y 4”.
La chaqueta debe contar con un sistema de cierre EXTERIOR/INTERIOR, que combine cremallera y velcro de seguridad, que cumpla con todos los requerimientos de la norma NFPA 1971 Edición 2018.
La chaqueta debe garantizar el máximo grado de movilidad y flexibilidad para el bombero sin comprometer su protección.
Todas las costuras deben ser de doble puntada, en los sitios en los refuerzos en Kevlar, los refuerzos puños, hombros, rodillas, bocamangas y cintas reflectiva, además de los indicados en la norma, con materiales aprobados por la norma NFPA 1971 Edición 2018.
En la parte posterior (espalda) tendrá marcación que cumpla con la norma NFPA 1971 Edición 2018, que no altere las propiedades del equipo, y llevará la inscripción “BOMBEROS OFICIALES MANIZALES.” En 3 líneas 5.0 cm. +/-5% de alto de color amarillo. Colocados en forma equidistante y cosidas con hilos de nomex.  La parte inferior de la chaqueta deberá contener una "cola de castor". La misma deberá estar construida del mismo tejido exterior, barrera térmica anteriormente mencionadas
El material de la letra debe ser resistente al fuego y reflectivo y en color amarillo, que cumpla con la norma NFPA 1971 2018.
Para el caso de la muestra de evaluación, el proponente favorecido deberá presentar los marcajes en elementos (parches) separados del traje. La muestra se entregará previa elaboración de los trajes.
Presillas para portar el micrófono (o portadora) y linterna.
las medidas de los Bolsillo deben ser amplias y suficientes de acuerdo al diseño del fabricante garantizando la Máxima movilidad y la flexibilidad sin que se afecten las mínimas medidas de superposición entre los trajes
Los valores para TPP y THL serán acorde a la norma NFPA 1971 2018
Los trajes deben de estar dotados en la parte posterior de la chaqueta con un sistema de lazo interno construido por una tira de mínimo 40 mm de ancho confeccionado en 100% para-aramida. Este sistema se ubicará por debajo de los brazos entre el tejido exterior y la barrera de vapor de fácil acceso y no interfiera con la comodidad y el uso seguro de los equipos de respiración autónoma u otros equipos auxiliares, este sistema permitirá el arrastre de bombero caído. Por detrás del cuello, deberá tener el acceso al sistema mediante tapa de cierre con velcro ignífugo de alta calidad y cinta reflectiva termosellada que facilite la localización del bombero, incluso en ambientes de baja visibilidad. Este tipo de sujeción de rescate no debe de atentar contra la estructura del traje ocasionando posibles desgarros o rupturas del mismo.
Denominado dispositivo de arrastre ante hombre caído y deberá cumplir con los puntos 8.58 y 8.59 de la norma NFPA 1971.
Cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, certificada por el Laboratorio certificado Internacionalmente CERTIFICANDO
Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que la chaqueta de Bombero y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. Cada uno de los trajes deberá tener en el interior una etiqueta de material resistente a altas temperaturas donde estará impresa la certificación y con los correspondientes logotipos de las organizaciones que certifican.
	




















	
	

	

























	
















PANTALON: norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Tirantes tipo El o en H, confeccionados en tela elástica o NOMEX de mínimo 2" de ancho, con sujeción metálica y/o sujeciones de termoplástico. Con broches de material resistente a la oxidación para sujetar a la cintura del pantalón. Refuerzos insertos en rodillas, deberá tener un diseño acorde que favorezca la movilidad al usuario. Deberán cumplir con la resistencia a la conducción de calor por compresión exigido por el punto 8.51 de la norma NFPA 1971.

Cada pierna estará diseñada para lograr amplia ergonomia. Tendrá un fuelle tipo diamante en la zona de entrepierna para mayor libertad de movimientos.

La bocamanga recubierta en tejido 100% para-aramida con doble recubrimiento de polimero. En cada uno de los laterales internos deberá poseer un triángulo protector de abrasión en tejido 100% para-aramida con doble recubrimiento de polimero.

Pantalón con tiro de acuerdo al diseño del fabricante garantizando la Máxima movilidad y la flexibilidad sin que se afecten las mínimas medidas de superposición entre los trajes.

A la altura de la cintura, deberá poseer un sistema de ajuste mediante tira de ajuste del mismo material que el tejido exterior ajustable mediante hebilla termoplástica resistente a altas temperaturas.

El pantalón debe contar con un sistema de cierre EXTERIOR/INTERIOR, que combine cremallera y velero de seguridad, que cumpla con todos los requerimientos de la norma NFPA 1971 Edición 2018.

Dos bolsillos laterales de mínimo 8" x 8" x 2” de profundidad y máximo 10" x 10" x 2” de profundidad tipo fuelle ubicados a razón de uno por cada lateral con tapa en el mismo material de la cubierta exterior y doble costura con su respectivo cierre en velero y/o broches de presión rápidos, con sus drenajes interiores; adecuados para el transporte de herramientas.

Deberá poseer cintas retro reflectivas de aprox. 3" de ancho triple reflejantes, en colores amarillo — banda gris central. Deben ser adheridas mediante costura cosidas con puntadas dobles conforme lo establecido por la norma NFPA 1971 2018. 

Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que la chaqueta de Bombero y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. Cada uno de los trajes deberá tener en el interior una etiqueta de material resistente a altas temperaturas donde estará impresa la certificación y con los correspondientes logotipos de las organizaciones que certifican.
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GUANTES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Fabricados en fibras sintéticas textiles en material Para Aramida / Meta Aramida ó en cuero preferiblemente  (vacuno o cuero de canguro) con membrana antibacterial, livianos, con una barrera de humedad que lo haga impermeable, fabricados a través de un proceso de sellado de costuras resistente al calor, cosido en su totalidad con Para Aramida, muñequera en material Para Aramida / Meta Aramida, suave y flexible que cumpla norma NFPA 1971, edición 2018, que este certificado por laboratorio reconocido internacionalmente.                           .

El proponente favorecido deberá asegurar el tallaje del personal a quien se le entregara el equipo de protección, Color Gold o amarillo.

Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que los guantes de bomberos y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. El laboratorio que certifique los equipos debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma que cumplen los guantes.
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HOOD norma NFPA 1971 Edición 2018.
	Elaborada en doble capa entre 6 y 8 onz o 230 gr +- 14 gr o 0,5 onz, de mínimo 19% Meta-aramida y máximo 81% fibra viscosa.

Diseño que protege la cabeza, cuello, espalda pecho y hombros.

Largo de frente y posterior mínimo de 17” desde la parte superior de la frente hasta el borde inferior.

El diseño del Hood podrá ser cuadrado, redondo u ovalado, con mínimo 16” de ancho en los hombros y conforme a la norma NFPA 1971 EDICION 2018

Resistente a trabajos pesados en donde se presenten químicos, ácidos, llamas y solventes; así como a altas temperaturas y contactos directos con las llamas.

Apertura en la cara de forma triangular o redonda acorde a la definida por cada fabricante, pero este diseño, no debe interferir con el uso de la máscara del SCBA, es decir debe ser tan amplio como la parte frontal de la máscara.   

Apertura reforzada con elástico alrededor del perímetro, lo cual debe permitir un manejo fácil y una cómoda adaptabilidad alrededor de la cara de la máscara SCBA (Equipo auto contenido)

La apertura de la cara debe mantener la forma original después de varias lavadas.

Ajuste superior a la cabeza en contorno lo que evita las costuras superiores que atraviesen la cabeza.

Sesgo doble de máximo 1” o 2,5 cm alrededor de la capucha en la parte inferior para formar un terminado de ruedo de  máximo 0,6” o 1,25 cm

Color: Blanco

Certificado NFPA 1971-2018.

Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma NFPA 1971 Edición 2018, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que el Hood de Bombero y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. El laboratorio que certifique los equipos debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma NFPA 1971.
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GRUPO II

	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
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CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES
	CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES
Norma EN 443 Edición actual
Casco Bombero con diseño moderno multifuncional.
Linterna integrada de potencia mínima de 3w, minimo IP 67 y con 3 niveles de luminosidad
Linterna con protección antiexplosión
Carcasa fabricada en material compuesto de fibra de vidrio y poliamida de gran resistencia a altas temperaturas.
Carcasa interior fabricada en poliuretano
Visor de protección facial integrado transparente, con recubrimiento antiempañante. Fabricado en polietersulfona. Norma EN 14458 edición vigente
Visor de protección ocular integrada con recubrimiento antirayadura y palanca externa para su manejo. Norma EN 14458 edición vigente
Los adaptadores de máscara son ajustables de forma flexible y son apropiados para todas las máscaras comunes de protección de la respiración
Bandas reflectivas en material ignifugo.
Sistema de ajuste circular que permite un tallaje adecuado al tamaño de la cabeza y sistema sencillo de ajuste de talla desde el exterior mediante botón giratorio mejorado
La cinta de apriete, la pieza de la frente, la correa y la cinta del mentón se pueden ajustar
El diseño del casco de bomberos de protección integral ofrece al usuario una protección completa de los laterales de la cabeza, ofrece una protección mucho mayor de los laterales y de la zona de la nuca, su forma compacta garantiza, además, un acceso más simple en espacios reducidos y pozos sin quedarse atrapado ni golpearse.
Peso máximo del casco SIN accesorios sea de 1300 gms y no podrá sobrepasar los 1550 Gms con todos los accesorios requeridos lo que permite la comodidad y seguridad incluso en intervenciones largas.
Cubrenucas Fabricado en material ignifugo con forro y dobladillo
Casco certificado normas:
EN 16471:2014, EN 16473:2014 o   EN 443: edición actual.
Presentar con la propuesta el certificado de cumplimiento de la norma EN edición actual, emitido por el Laboratorio certificado Internacionalmente, CERTIFICANDO que el casco de incendios estructural y modelo presentado ESTA APROBADO, en su composición de material, como en su concepto de Traje para trabajo Profesional Bomberil Estructural. El laboratorio que certifique los equipos debe ser uno que lo haga bajo los estándares de la Norma que cumple el casco.
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GRUPO III

	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
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CORTADORA
	CORTADORA Cortadora para Rescate Vehicular con funcionamiento a baterías de 28 voltios. Herramienta certificada en NFPA 1936-2020 y que cumpla con las siguientes características:    Peso máximo de herramienta sin batería: 27 Kilos
Peso máximo de herramienta lista para operar con 1 batería: 28 Kilos
Fuente de alimentación: batería de 28 voltios
Batería de libre venta y consecución comercial, intercambiable con otros  equipos de fuente de alimentación  28 voltios  
Mínima apertura de cuchillas de corte: 8.0 pulgadas
Mínima fuerza de corte: 1400 kN
Mínimas capacidades de corte según NFPA 1936: A9, B9, C9, D9, E9, F4
Mínimo IP 54 
La herramientas descrita  se debe entregar con 02 baterías de 28 voltios y 01 cargador para mencionada batería. 

El proponente deberá aportar en su oferta:

-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 3 años a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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SEPARADORA
	SEPARADORA: para Rescate Vehicular con funcionamiento a baterías de 28 voltios. Herramienta certificada en NFPA 1936-2020 y que cumpla con las siguientes características: Peso máximo de herramienta sin batería: 24 Kilos
Peso máximo de herramienta lista para operar con 1bateria: 26 Kilos
Fuente de alimentación: batería de 28 voltios
Batería de libre venta y consecución comercial, intercambiable con otros  equipos de fuente de alimentación  28 voltios  
Mínima apertura de brazos separadores: 22 pulgadas
Mínima fuerza de separación: 520 kN
Mínima fuerza de tracción: 78 kN
Mínimo IP: 54

La herramientas descrita  se debe entregar con 02 baterías de 28 voltios y 01 cargador para mencionada batería. 

El proponente deberá aportar en su oferta:

-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 3 años a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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RAM RAM
	RAM RAM para Rescate Vehicular con funcionamiento a batería de 28 voltios. Herramienta certificada en NFPA 1936-2020 y que cumpla con las siguientes características: Peso máximo de herramienta sin batería : 20 Kilos
Peso máximo de herramienta lista para operar con 1bateria: 22 Kilos
Fuente de alimentación: batería de 28 voltios
Batería de libre venta y consecución comercial, intercambiable con otros  equipos de fuente de alimentación  28 voltios  
Mínima fuerza de empuje 1er embolo: 135 kN
Mínima fuerza de empuje 2do embolo: 56 kN
Mínimo recorrido 1er embolo: 12 pulgadas
Mínimo recorrido 2do embolo: 8.5 pulgadas
Mínimo IP: 54
La herramientas descrita  se debe entregar con 02 baterías de 28 voltios y 01 cargador para mencionada batería. 

El proponente deberá aportar en su oferta:

-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 3 años a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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HI-LIFT FIRST RESPONDER JACK
	HI-LIFT FIRST RESPONDER JACK Herramienta de elección para extracción, rescate pesado, entrada forzosa, RIT/RIC, procedimientos, así como estabilización y apuntalamiento. Debe cumplir con las siguientes características: Mínima capacidad nominal de elevación: 4600 libras.
Mínima altura: 60 pulgadas.
Colores de la estructura: Rojo y amarillo
Debe contar con plataforma que permita la rotación en 360 grados 
Debe contar con zonas reflectivas.

Nota: Cada una de estas herramientas debe ser entregada con los siguientes accesorios: 
-01 Cadena de mínimo 5 metros grado 80-5/8.
-02 Cintas tensoras de 25mm por 5 metros de largo con malacate.
-02 bloques de madera de 50x4x4 centímetros.

El proponente deberá aportar en su oferta:
-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Certificado de distribuidor o subdistribuidor autorizado. 
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo 1 año a partir de la entrega, certificada por el fabricante.
-Se debe garantizar una capacitación en manejo del equipo mínimo para 25 personas
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PUNTAL DE ESTABILIZACION
	Puntal de estabilización y elevación de cargas - 03 Ganchos tipo llavero (Clusters)
- 02 Correas con trinquete
- 01 Cadena-Gancho por 20 cm

Capacidad minina de trabajo de elevación 5,900 libras
Altura mínima extendida: 2.30 metros
Altura mínima cerrada: 1.47 metros
Peso máximo: 42 libras
El puntal deberá contar como mínimo las siguientes características:
1. Cabeza giratoria
Este accesorio deberá brindar una variedad de opciones de punto de apoyo y que permita girar 360° para encontrar fácilmente cualquier punto de apoyo.
2. Operación sin clavijas
El tubo interior roscado deberá permitir ajustes rápidos y suaves sin pasadores.
3. Construcción de aluminio
La estructura debe ser de aluminio soldado para una resistencia superior al apuntalar, estabilizar y levantar.
4. Correa de trinquete incorporada
El puntal debe contar con una correa de trinquete incorporada con su respectivo gancho
5. Anillos en D montados en la placa base
Debe contar con anillos giratorios integrados en la placa que permita la fijación rápida de correas, ganchos y cadenas.
Cada punta debe ser entregado con los siguientes accesorios:
- 01 cadena grado 80. 5/16 de mínimo 5 metros de longitud con ganchos

Altura mínima cerrada: 1.47 metros
Peso máximo: 42 libras
El puntal deberá contar como mínimo las siguientes características:
1. Cabeza giratoria
Este accesorio deberá brindar una variedad de opciones de punto de apoyo y que permita girar 360° para encontrar fácilmente cualquier punto de apoyo.
2. Operación sin clavijas
El tubo interior roscado deberá permitir ajustes rápidos y suaves sin pasadores.
3. Construcción de aluminio
La estructura debe ser de aluminio soldado para una resistencia superior al apuntalar, estabilizar y levantar.
4. Correa de trinquete incorporada
El puntal debe contar con una correa de trinquete incorporada con su respectivo gancho
5. Anillos en D montados en la placa base
Debe contar con anillos giratorios integrados en la placa que permita la fijación rápida de correas, ganchos y cadenas.
Cada punta debe ser entregado con los siguientes accesorios:
- 01 cadena grado 80. 5/16 de mínimo 5 metros de longitud con ganchos
- 03 Ganchos tipo llavero (Clusters) 
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PORTABLE GAS DETECTOR
	PORTABLE GAS DETECTOR
• Sensor PID 
• Dispositivo de detección de 1 a 7 gases
• Configuración flexible para adaptase a sus necesidades
• Alarmas sonoras y visuales
• Registro de datos para certificados de calibración, gestión de datos y registro de eventos
• Construcción robusta
• Bomba interna 
• Mantenimiento sencillo
• Bajo coste de propiedad

El equipo detector de gases debe contar con certificación mínimo IP67 y una bomba integrada que se pueda desactivar, así mismo que cuente con una configuración para la búsqueda de fugas. Además, debe contar con protección contra explosiones 
Gases a medir 
Las sustancias a medir son mínimo O2, Niveles de explosividad, CO y sensor PID para medir mínimo las siguientes sustancias: Combustible para aviones, Diésel, Gasolina, Isobutileno, Benceno, Acetona, Acetato de Etilo y Tolueno.

El equipo debe ser entregado con sonda telescópica, cable de energía, botella de verificación de Isobutileno, adaptador y módulo de conexión.
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GRUPO IV
	ITEM
	ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	



















1
	BOTA FIRE EAGLE
	Parte Superior Cuero resistente al agua, hidrofóbico, respirable, (> 5.0 mg/cm²/h), espesor de 2.0 – 2.2 mm.
Altura de la caña mínimo 27 cms
 Foro Interno De 4 capas en laminado con tecnología de membrana resistente al agua y respirable. 
Resistente a la abrasión con control de clima optimizado para un uso confortable en todas las estaciones del año y especialmente alternando en usos internos y externos. 
Excelente protección contra ingreso de patógenos en sangre y fluidos (virus y bacterias).  Protección adicional contra químicos. 
Plantilla De rápido secado con buen efecto de acolchonamiento y propiedades anti-bacterial. 
Plantilla no tejida absorbe la humedad. Cómodo, amortiguador, repelente a la humedad,
anti-bacteriano. Forma separada del talón para amortiguación e inserción del pie.
Puntera de plástico reforzado con fibra para los más altos requisitos de seguridad, de forma anatómica y protección ultraligera. 
Suela protectora flexible.Suela de goma perfilada extremadamente antideslizante, Normas EN 15090: 2012 + SRC.
3Z Zonas de protección de seguridad para evitar lesiones en espinilla, tobillo y metatarsiano.
Amortiguación mejorada, extremadamente bajo peso debido a la espuma de
PU a través de la suela entera, buen aislamiento frío / calor.
Reduce el efecto de calentamiento del cuero superior por la luz solar directa.
Debe Cumplir Norma EN 15090:2012 HI3 CI AN M SRC - Tipo F2A 
Norma EN 15090: 2012, Esta norma europea especifica los requisitos mínimos y los métodos de ensayo para el funcionamiento de tres tipos de calzado para uso de los bomberos en la extinción de incendios, el rescate de uso general, el rescate de incendios y emergencias de materiales peligrosos.
HI3: Aislamiento al calor  (Heat Insulation),  250 grados centígrados por 40 minutos.
CI: Aislamiento frente al frio del piso-suela (cold Insulation)
AN: Protección de tobillo (Ankle Protetection)
M: Protección Metatarzal
SRC: Requerimiento de resistencia al deslizamiento (Slip resistance)
F2A: Resistencia a la penetración, antiestática + HI3
Se debe entregar los métodos de ensayo de conformidad con lo definido en: Norma EN 15090:2012
Debe ser resistente al corte por cadena de motosierra Nivel 2, 24 mts por segundo
Garantía: dos (2) años contra defectos de fábrica.
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BOTA AIRPOWER® XR91
	Espesor del cuero 2.0 - 2.2 mm. Impermeable, transpirable, resistente a químicos y bacterias. Con membrana, altura caña mínimo de 19.5 cm, antiestática, Cuero impermeable, transpirable. 3 capas de laminado, impermeable y transpirable. Altamente resistente a la abrasión, Protección contra bacterias y virus. Alta resistencia a agentes químicos. 

Plantilla cómoda, amortiguadora, hidrófuga y antibacteriana. 

Puntera composite de protección ultraligera de fibra reforzada. 
Plantilla no-tejida. Sistema de arco en el talón, que asegura el pie, absorbiendo impactos y mejorando la comodidad y rango de movimiento. Flexible, liviana y con protección metálica en la planta. 

Suela ligera de goma con banda de rodadura robusta para la calle, alta resistencia al desgaste y tracción antideslizante. Sistema climático, permitiendo la circulación del aire. 

Reducción del calentamiento del cuero por luz solar directa.

Debe Cumplir Norma EN 15090:2012 HI1 CI T M SRC - Tipo F1PA 
Norma EN 15090: 2012, Esta norma europea especifica los requisitos mínimos y los métodos de ensayo para el funcionamiento de tres tipos de calzado para uso de los bomberos en la extinción de incendios, el rescate de uso general, el rescate de incendios y emergencias de materiales peligrosos.
HI1: Aislamiento al calor (Heat Insulation), 150 grados centígrados a 30 minutos, definido en la Norma EN 15090:2012
CI: Aislamiento al frio (Cold Insulation)
T: Resistencia al impacto y a la compresión
M: Protección Metatarzal
SRC: Requerimiento de resistencia al deslizamiento (Slip resistance)
F1PA: Antiestática y resistencia a la penetración

Se debe entregar los métodos de ensayo de conformidad con lo definido en: Norma EN 15090:2012

Garantía: dos (2) años contra defectos de fábrica.
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ANEXO 5 - FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN: SI-003-2023.

Proponente: 

Declaro que cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación SI-003-20223 y declaro que: 


1. Capacidad Jurídica 

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.


2. Experiencia 

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV, conforme la información relacionada en el Anexo 5 que anexo a la presente oferta. 


3. Capacidad Financiera 

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

	INDICADOR
	ÍNDICE DEL PROPONENTE

	ÍNDICE DE LÍQUIDEZ
	

	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
	

	[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo considera necesario]
	




4. Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

	INDICADOR
	ÍNDICE DEL PROPONENTE

	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
	

	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
	

	[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo considera necesario]
	




Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables.

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos. 




Firma del Proponente
Nombre: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]















ANEXO 6 - RESUMEN EXPERIENCIA RELACIONADA EN EL RUP

	
	Certificado 1
	Certificado 2
	Certificado 3
	Certificado 4
	Certificado 5

	Numero de anotación en el RUP.
	
	
	
	
	

	
Número del contrato
	
	
	
	
	

	Nombre del contratista
	

	
	
	
	

	Nombre del contratante
	

	
	
	
	

	Fecha de expedición del certificado
	

	
	
	
	

	Objeto del contrato
	

	
	
	
	

	Valor
	

	
	
	
	

	Descripción del alcance del contrato
	

	
	
	
	

	Fecha de inicio
	

	
	
	
	

	Fecha de terminación
	

	
	
	
	

	Porcentaje de ejecución
	

	
	
	
	

	Cumplimiento contrato
	
SI ___ NO ___
	SI ___ NO ___
	SI ___ NO ___
	
SI ___ NO ___
	
SI ___ NO ___

	Porcentaje de participación si fue ejecutado con alguna forma de asociación
	
	
	
	
	

	Nota: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar el correspondiente a la experiencia relacionada para efectos de la evaluación.



Atentamente,





(Firma) __________________	                              (Firma) _____________________

ANEXO 7- PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Nombre: _______________________________________________________

Cédula de Ciudadanía No. _______________ de ________________________

Cargo: _________________________________________________________

Dirección: ___________________________ Ciudad _____________________

Teléfono(s):_____________________________________________________

Fax: ___________________________________________________________


LIMITE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD

Limitación 	Si (   )	No (    )

Limitado hasta la suma de $ __________________________________________ 
Si las facultades del representante legal están por debajo del valor de la propuesta, debe presentarse una autorización del órgano competente donde se le autorice para presentar la oferta y firmar el correspondiente contrato en caso de adjudicación.

Escritura de Constitución No. _______ Notaria ____________ de _____________
Fecha de constitución 	____________________________________________
Vigencia de la Sociedad, hasta: ________________________________________

OBSERVACIONES 






ANEXO 8 – MODELO COMPROMISO CONSORCIAL

COMPROMISO CONSORCIAL

Entre los suscritos ___________________domiciliados en ________________, de profesión _____________, matriculas números ____________y______________ de fecha de expedición _______________y_____________ respectivamente sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este acto por _________________________ mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de _______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra _________________________ ______________, sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en _______________ el día _________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de _____________ Representada en este Acto por _______________________, mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, un Consorcio entre _______________________________ y _____________________________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la convocatoria abierta por el Municipio de Manizales  para  la “ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INCENDIOS Y DE PROTECCIÓNPERSONAL PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS (TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETÓN, PANTALÓN, HOOD Y GUANTES) BOTAS EN CUERO PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES Y GUANTES DE SEGURIDAD).”SEGUNDA.- Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre de ________________________ TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la autorización contenida en el Pliego de Condiciones respectivo, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada invitación una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el Municipio de Manizales. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de participación, así: _______________________ ______________________SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita del Municipio de Manizales. SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también para ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. OCTAVA.- Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, para todos los efectos a ________________________, mayor de edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.________________ de ___________________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el Municipio de Manizales pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección _______________________________ Para constancia se firma en Manizales., a los _____ días del mes _____________ de 2023.
		



Firma 							Firma
C.C. N°							C.C. N°

[bookmark: _Toc514673141]ANEXO 9 – MODELO COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos ______________ domiciliados en ___________, de profesión ______________, matriculas números__________ y_________ de fecha de expedición __________y_________ respectivamente. Sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ____________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de ______________ en la Notaria ____ de _________ Representada en este acto por __________________ mayor de edad, y vecino de ____________ quien obra en su carácter de ______________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra __________________ sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en ___________ el día _____ de_______ de __________ en la Notaría ____ de ________ Representada en este Acto por _______________________, mayor de edad, vecino de _____________, quien obra en su carácter de _____________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, una Unión Temporal entre ____________ y ___________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la Invitación abierta por el Municipio de Manizales  para la  “ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INCENDIOS Y DE PROTECCIÓNPERSONAL PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS (TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETÓN, PANTALÓN, HOOD Y GUANTES) BOTAS EN CUERO PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES Y GUANTES DE SEGURIDAD).”. SEGUNDA.- Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre de __________________ TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorización contenida en el Pliego de Condiciones respectivo, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada Invitación una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el Municipio de Manizales.  CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, la responsabilidad será de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes de la Unión Temporal acuerdan establecer el porcentaje de participación, así: __________________ ________________ SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita del Municipio de Manizales. SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión Temporal, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. OCTAVA.- Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de la Unión Temporal, para todos los efectos a ___________________, mayor de edad y vecino de ____________, identificado con la cédula de ciudadanía N°.________________ de ______________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Temporal y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. DÉCIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el Municipio de Manizales puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección _______________________________ Para constancia se firma en Manizales, a los 



Firma C.C. N°				Firma C.C.N°


ANEXO 10– FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA PERSONA NATURALES.

Manizales, [incluir fecha]
Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES.
Manizales, Caldas.
REFERENCIA: Declaración inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y delitos. 
Yo [nombre de la persona natural contratista], identificado[a] con cedula de ciudadanía No. [número de cedula], manifiesto bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma y presentación del presente documento, que:
1. No me encuentro incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, para contratar el Municipio de Manizales.
2. No me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar en proceso de selección y/o contratar con el Municipio de Manizales, establecidos en la ley.
3. En caso de llegar a conocer que me encuentro incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, me comprometo a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquiero en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
4. No he sido declarado responsable judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
5. No tengo procesos pendientes por mora en el pago de cuotas alimentarias, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 2097 del 02 de julio de 2021.
Atentamente
_____________________________
[nombre de la persona natural contratista].
C.C. No. [número de cedula].

ANEXO 11 – FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA PERSONA JURÍDICAS.
Manizales, [incluir fecha]
Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES.
Manizales, Caldas.
REFERENCIA: Declaración inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y delitos. 
Yo [nombre del representante legal del contratista], identificado con cedula de ciudadanía No. [número de cedula], actuando como representante legal de [nombre de la persona jurídica] identificada con NIT.   [número de NIT.] manifiesto bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma y presentación del presente documento, que ni yo, ni la persona jurídica que represento:
1. Ni la persona jurídica, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley para contratar con el Municipio de Manizales
2. Ni la persona jurídica, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar en proceso de selección y/o para contratar con con el Municipio de Manizales, establecidos en la ley.
3. En caso de llegar a conocer que la persona jurídica, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
4. Ni la persona jurídica, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Atentamente,
_______________________________
[nombre de la persona natural contratista].
C.C. No. [número de cedula]
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