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1. OBJETO DEL PROCESO 

ADQUIRIR PISTOLAS DE SEÑALES PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE
 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA


a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
d) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
e) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
f) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
g) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Generalidades

El presente documento contiene las características técnicas de las pistolas de señales y conversores DC – DC a suministrar dentro del contrato de compraventa que resulte de la adjudicación del respectivo proceso de menor cuantía.

2. Pistolas de señales

Las pistolas de señales a suministrar deberán reunir las siguientes características:

	CARACTERÍSTICA
	VALOR

	Fuente de luz
	Led - rojo, verde y blanco

	Vída útil
	Mínimo 50.000 horas


	Visibilidad
	Visibilidad superior a 4,1 millas/6,6 km con condiciones de luz diurna clara.

	Grado de protección
	IP 34

	Temperatura ambiental de operación
	-30C a +55C (-22F a +131F)

	Fuente de alimentación
	El equipo deberá venir con batería de litio recargable y aceptar los voltajes de alimentación estándar de 110 V o 220 V.

	Consumo de potencia
	Máximo 36 W

	Dimensiones
	Dimensiones máximas de  360 mm × 290 mm × 240mm

	Peso
	Máximo 2.80 kg.

	Desempeño fotométrico (valores mínimos)
	Blanco: 20.000 candelas

	
	Rojo: 14.000 candelas

	
	Verde: 11.500 candelas

	Normas técnicas
	Anexo 2 de la OACI
Anexo 14 de la OACI












2. CONVERSOR DC – DC

Los conversores DC – DC a suministrar deberán reunir las siguientes características:

	Característica
	Valor

	SALIDA
	Tensión DC
	12 V

	
	Corriente nominal
	25 A

	
	Rango de corriente
	0 ~ 25 A

	
	Potencia nominal
	300 W

	
	Ondulación y ruido (max.)
	120 mV p-p

	
	Tolerancia de tensión
	±2.0%

	
	Regulación de línea
	±0.3%

	
	Regulación de carga
	±1.0%

	
	Configuración tiempo de subida
	800ms, 50ms a plena carga

	ENTRADA
	Rango de tensión (continua)
	33.6 ~ 62.4VDC

	
	Rango de tensión ( 1 seg.)
	28.8 ~ 67.2VDC

	
	Eficiencia
	91%

	
	Corriente
	7.2A/48V

	
	Corriente de arranque
	45A/48VDC

	
	Interrupción de suministro de tensión
	EN50155:2007-B/C- type comply with S1 level @ full load, comply with S2 level @ 70% load

	
	
	EN50155:2017-Comply with S1 level

	PROTECCIÓN
	Sobrecarga
	105 ~ 135% de la potencia nominal

	
	
	Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

	
	Sobretensión
	13.8 ~ 16.2V

	
	
	Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover

	
	Sobretemperatura
	Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

	AMBIENTAL
	Temperatura de trabajo
	-40 ~ +55℃(no derating) ; +70℃@ 60% load by free air convection ; +70℃no derating with external base plate, TX class compliance

	
	Humedad de trabajo
	5 ~ 95% RH non-condensing

	
	Temperatura de almacenamiento
	-40 ~ +85℃

	
	Coeficiente de temperatura
	±0.03%/℃(0 ~ 55℃)

	
	Vibración
	10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting : compliance to IEC61373

	
	Altitud de operación
	5000 metros

	SEGURIDAD Y EMC
	Estándares de seguridad
	IEC 62368-1, UL 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004 approved, Design refer to BS EN/EN62368-1

	
	WITHSTAND VOLTAGE
	I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC

	
	ISOLATION RESISTANCE
	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

	
	EMC EMISSION
	Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32) Conduction Emission: Class A, Radiation Emission: Class B, EAC TP TC 020

	
	EMC IMMUNITY
	Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, BS EN/EN55035, light industry level, EAC TP TC 020

	OTROS
	MTBF
	1850.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 130.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)

	
	DIMENSIONES
	216*96.5*40mm (L*W*H)


			

1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para los bienes objeto del contrato será de 2 años contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 


Página 2 de 2

image2.png
AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL




