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ÍTEM 2 FORMATO 7

	FICHA TÉCNICA No. 2

	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO
	Diadema biaural con Noise Cancelling, Push to Talk y Conector tipo PJ-7 para VCCS HARRIS Liberty-STAR.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidades (Diadema + PTT).

	CANTIDAD REQUERIDA
	16 unidades.

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	32101500 – Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF); y/o
43191600 – Partes o accesorios de dispositivos de comunicación personal; y/o
43221700 – Equipo fijo de red y componentes; y/o
52161500 – Equipos audiovisuales.

	DESCRIPCIÓN GENERAL


	Ítem
	Descripción del requerimiento
	Especificación ofertada
	Folio
	Cumple/No cumple

	1
	Marca.
	 
	 
	 

	2
	Modelo.
	 
	 
	 

	3
	Número de parte.
	
	
	

	4
	Los conectores de las diademas deben ser vulcanizados para garantizar su máxima durabilidad en el entorno de Control de Tránsito Aéreo.
	 
	 
	 

	5
	La diadema y el amplificador deben ser 100% compatibles a nivel de conexión (Quick Disconnect).
	 
	 
	 

	6
	Las diademas y amplificadores (PTT) suministrados son para uso aeronáutico.
	 
	 
	 

	7
	El micrófono de todas las diademas ofertadas debe realizar la anulación de ruido.
	 
	 
	 

	8
	Las diademas deben tener una impedancia de 300 Ω ± 25%.
	 
	 
	 

	9
	Los conectores PJ7 deben tener una impedancia hacia el VCS de 50 Ω ± 10%.
	 
	 
	 

	10
	El micrófono de la diadema debe tener una respuesta en frecuencia (transmisión) mejor o igual a 150 Hz a 6800 Hz.
	 
	 
	 

	11
	Los auriculares de la diadema deben tener una respuesta en frecuencia (recepción) mejor o igual a 100 Hz a 6800 Hz.
	 
	 
	 

	12
	La sensibilidad (transmisión) mínima o mejor a 1 kHz debe ser de     -39 ± 3 dBV.
	 
	 
	 

	13
	La sensibilidad (recepción) mínima o mejor a 1 kHz debe ser de 10 ± 2 dBPa/V.
	 
	 
	 

	14
	La diadema ofertada debe tener recepción biaural (radio/telefonía, dos canales de recepción independientes) al mismo tiempo. Por ejemplo, radio por el auricular derecho y telefonía por el auricular izquierdo, cuando se presente una llamada simultánea.
	 
	 
	 

	15
	Las diademas ofertadas deben ser suministradas con almohadillas antialérgicas para cada auricular.
	 
	 
	 

	16
	Todas las diademas suministradas deben tener doble auricular.
	 
	 
	 

	17
	El tipo de conector del PTT con el VCCS (Voice Communication Control System) Liberty-STAR HARRIS debe ser PJ-7 para el ítem 4 del Formato 7.

	 
	 
	 

	18
	La garantía técnica mínima es de dos (2) años contados a partir del acta de recibo final de los bienes.
	 
	 
	 

	NOTAS: 
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