


Santiago de Cali, 5 de junio de 2023 SANDRA PATRICIA MUÑOZ CICERY
Gerente y Representante Legal
Asociación de usuarios del Rio La Paila AURPA Nit: 900.362.604-6
E-MAIL: aurpa2010@gmail.com
Tel: +57 (2) 2219532 Móvil:3173634827
Estimada ingeniera:
Como es de su conocimiento tuvimos una reunión en el sitio identificado como predio del proyecto en desarrollo parque El Dulce La Paila Zarzal, enmarcado en el siguiente cuadro de coordenadas geográficas:
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	4,318552
	-76,075138
	El predio donde se materializa el Proyecto el Parque El Dulce (PED) Es atravesado a lo largo por la Acequia Derivación 2 La Fábrica
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Los diseñadores del mismo consideraron a la corriente superficial como un Quebrada Paisajista cuyo comportamiento tranquilo no generaba avenidas en épocas de invierno desde su “nacimiento” como Derivación del Rio La Paila.
Por lo tanto, iniciaron el proyecto de la construcción sin ningún fenómeno que considerara las afectaciones del Rio la Paila, cuando este se afectaba con los días de alta precipitación en sus cabeceras, que generaban mayores niveles en la bocatoma que la alimenta.
No sabían tampoco como nos enteramos después de hablar con Uds. que son los administradores de la Acequia. que ella era el alimento de sistemas de riego agropecuario, abastecimiento de consumos industriales del Ingenio La Paila, de las actividades fabriles existentes en el corregimiento de La Paila y abastecimiento del Acueducto del Centro Poblado.
También nos enteramos de las afectaciones que sobre ella tiene el Canal Nacional que genera rebosamiento y alimenta en época de avenidas de ese canal, el caudal que transporta la corriente superficial “La Fábrica”.
En Conclusión, se debe por parte del ente contratante “incluir el riesgo de inundación” en el predio del proyecto. Porque la Acequia dependiendo de la intensidad del invierno en cabeceras del Rio La Paila ha afectado zonas habitables, agropecuarias y fabriles con alguna intensidad y generado afectaciones en los inmuebles inundados.
La Asociación de Usuarios de la Paila (AURPA), que su persona gerencia tiene un protocolo de administración y operación para garantizar los abastecimientos, que se sirven del caudal derivado del Rio.
En ese mismo sentido las obras de captación reguladas por la altura de los muros de la bocatoma y la apertura y cierre manual de la compuerta permiten con un grado de riesgo los desbordes, pero el suceso que se presenta en tiempos de alta precipitación en el Rio La Paila, que supera los muros de contención de la Bocatoma lateral es muy difícil de controlar y colapsa la capacidad de drenaje del lecho de la Acequia, afectado también por la sedimentación de lodos a lo largo de ella.
Los usuarios de acuerdo a un protocolo asumen de acuerdo con el uso, esa limpieza de la misma.
Es necesario entonces calificar el grado de riesgo para que la intervención se pueda realizar atendiendo los factores que generan los fenómenos de desbordamiento.


Para ello queremos llevar una comisión topográfica que nos permita saber las dimensiones de las diferentes estructuras de la bocatoma y mirar con análisis el riesgo de superar el nivel de protección que tiene el hombro de los muros y de la compuerta. Para ello solicitamos el permiso de acceso por parte de nuestra comisión fotográfica. Para el día 20 de junio tenemos una programación de visita al sitio.
La otra información que solicitamos es la correspondiente a la cartografía de la Acequia La Fabrica para contar con ella en el análisis del fenómeno. Contamos con un recorrido virtual de la Acequia cuya imagen anexamos al presente documento y cuyo link le permitirá a quien lea este link tener idea de la magnitud del problema, porque desde el internet se pueden ver fotos de diferentes componentes de la misma.
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/recorrido-acequia-la-fabrica-68046913
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Reconocer que existe una estación meteorológica donde se tendrá registro de la precipitación de pluvial, que responde por la escorrentía superficial de la zona y de la cual se hará la petición del régimen de lluvia en diez años que posibilita conocer la variedad del tipo de avenidas y caudal de la Acequia la Fabrica.
imágenes de la bocatoma lateral de la derivación 2 Acequia La Fabrica


	ESTRUCTURA DE BOCATOMA DE LA DERIVACION 2
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	BOCATOMA LATERAL CON CORTINA DE APERTURA Y CIERRE ACCIONADA MANUALMENTE
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ESTRUCTURA DE CAPTACION EN OPERAION DE VERTEDERO DE CRECIDAS-

	FUENTE; Recorrido Acequia la Fabrica.

	COMISION A BOCATOMA ACEQUIA LA FABRICA

COMPUERTA OPERADA MANUALMENTE REGULA A NIVELES NORMALES DEL RIO LA PAILA




	
	

	RIESGOS DE INUNDACION EN EL PREDIO DEL PARQUE EL DULCE,
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	PLANO ENTREGADO POR AURPA DE LA ACEQUIA LA FABRICA
	
	




Para “evitar” el desbordamiento del agua de la Acequia en el predio del PED se utilizó una elevación de la cota de la orilla en la longitud del cauce de la Acequia mientras entra y sale físicamente del predio del Parque en construcción. Los elementos de infraestructura se denominan Geobrick una serie de unidades que se convierten en contenedores de agua, aumentando el área seccional de la corriente donde se instalan. Hacen el papel de terraplén elevador de la cota clave de orillas de lecho, de una vertiente superficial.
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El Geobrick instalado se aprecia en las siguientes fotos, tomada por su persona en el oficio previo a la reunión que nos hizo llegar.
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	El diseñador establecido la altura por encima de la rasante del puente contiguo, con el objetivo de proteger el predio del parque del desborde, para una frecuencia que no establecido en ninguna memoria de cálculo.




Los días que transcurren en esta época seca no permiten que supere esta clave y protegen las intervenciones del predio y de las vías adyacentes y edificaciones como el Colegio.
Según el estudio del Balance Hídrico de la Cuenca del Rio la Paila este es el concepto que tiene el régimen de lluvias.
La siguiente imagen muestra la magnitud de la hoya hídrica del Rio Paila y sus factores más importantes:
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No se señala en este mapa donde está el punto de derivación de la Acequia La Fábrica. Pero señala la magnitud de las dos zonas de la Cuenca:
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De pendiendo de estos dos regímenes de precipitación de la cuenca del Rio La Paila correspondientes a la zona productora el Uno y a la zona Consumidora el otro.
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De las afirmaciones del estudio, la cota de hombros de la Bocatoma de la Derivación dos, con el comportamiento de la Zona de producción según el régimen de lluvia. los caudales en el rio altos en los siguientes meses: marzo-abril- mayo y septiembre-octubre-noviembre. Los caudales en la zona baja o consumidora manejan periodos húmedos en los meses: marzo-abril-mayo y septiembre- octubre-noviembre.
El proceso de construcción del PED se realiza con mayores actividades junio-julio-agosto el riesgo de inundación del predio es bajo y con alta probabilidad de no generar afectaciones en la estabilidad de la obra. Esto se puede decir de meses de alta descarga pluvial en el invierno, como señala la estadística acumulada de 10 años del régimen pluvial de a Cuenca de La Paila.
Todos los números expresado en tablas y en comentarios provienen de la Estación Meteorológica automática La Sorpresa que se encuentra localizada según el mapa en el centroide del área de la Cuenca del Rio La Paila.




COBCLUSIONES
1. “incluir el riesgo de inundación” es una frase que demuestra la conclusión mas importe de este análisis, saber acerca de la gravedad del mismo se debe colegir de los registros históricos del CLOPAD municipal zonas más afectadas en la parte poblada del corregimiento que permitiría saber cuáles son las. El Proyecto no incluyo en su desarrollo este riesgo. De acuerdo con testimonios contenidos en el centro Nucleado del corregimiento la Acequia La Fabrica se desborda y afecta zonas pobladas, edificaciones de Empresas y sus afectaciones han sido en talleres donde elementos y maquinarias ha sufrido los efectos de una inundación en el pasado. Las zonas pobladas también han tenido inundaciones de altura que han entrado al interior de sus edificaciones.
2. La obra Parque El Dulce La Paila Zarzal representa intervenciones de gran valor inicial a las cuales debe garantizarse la sostenibilidad
3. Se propone un proyecto que disminuya el riesgo y con ello las posibles afectaciones al inmobiliario del PED y a toda el área que se afecta cuando el fenómeno se produce.


4. El proyecto deberá Controlar los excesos de caudal de entrada a la Acequia Derivación 2 La Fabrica
5. Aumentar la capacidad de drenaje hidráulico del lecho de la Acequia con remoción de los lodos acumulados en su fondo, como el aumento del nivel de las orillas de la Acequia con Terraplenes. Es necesario un Estudio hidrológico y limnológico de toda la longitud de la Acequia Derivación 2 La Fábrica.
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Profesional Especializado Supervisor de la Interventoría
De la Ibra Parque Biotecmático El Dulce La Paila Secretaria de Vivienda y Hábitat
Gobernación del Valle

C.C.: 
	Ing. Adriana Gómez Millán, Secretaria de Vivienda y Hábitat, e-mail:  agomez@valledelcauca.gov.co
	 Arsenio Marín Tobón, Comité Local para la Prevención y atención de Desastres:  CLOPAD,  clopad@zarzal-valle.gov.co
	Alcaldía Municipal de Zarzal: email: alcaldia@zarzal-valle.gov.co
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Tabla 7. Precipitacion media, cuenca del rio La Paila.

) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Precipitacién (mm) e
Prec. Media 9 10 158 181 154 81 71 70 131 188 186 127 1625
Prec. Efectiva 75 88 112 133 M0 70 52 51 95 138 131 98 1194
Prec. 90% Probabilidad B0 118 142 112 70 51 S0 s2 147 138 83 181
Zona Consumidora
Prec. Media 79 s 137 162 150 S0 70 70 127 172 164 110 1430
Prec. Efectiva 61 6 @ 121 % 70 S0 S0 91 117 110 &7 1016
Prec. 90% Probabilidad | 50 69 103 130 110 70 S0 S0 90 130 126 83 1055





image20.png
La zona productora de la cuenca del rio La Paila presenia un regimen pluviometrico
bimodal, con dos periodos himedos que se presentan en los meses marzo-abril-mayo y
septiembre-octubre-noviembre: y dos periodos menos lluviosos en los meses diciembre-
enero-febrero y junio-julio-agosto. El valor mas bajo de precipitacion media se presenta en
el mes de agosto, mientras que el valor maximo se registra en octubre.




image21.png
La zona consumidora de la cuenca del rio La Paila presenta un régimen pluviometrico
bimodal, con dos periodos himedos que se presentan en los meses marzo-abril-mayo y
septiembre-octubre-noviembre: y dos periodos menos lluviosos en los meses diciembre-
enero-febrero y junio-julio-agosto. El valor mas bajo de precipitacion media se presenta en
el mes de julio-agosto, mientras que el valor maximo se registra en abril.
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