ANEXO 1

[bookmark: _Hlk138687564]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTAO-CSS-N-020-2023
[bookmark: _Hlk138687661][bookmark: _GoBack]Suministro de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, desmonte e instalación de repuestos y accesorios originales, trámites y recursos para la revisión técnico mecánica, de las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Tatamá. 

DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:
	
1 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2023 – Placa: VWA87F

	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón de salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación filtro de aire.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T.
	Litro
	1

	6
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda delantera y trasera, pasador de la tijera, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro, revisión líquido de freno.
	Global
	1



2 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2023 – Placa: VWA88F
 
	[bookmark: _Hlk129589844]Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón de salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación filtro de aire.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T.
	Litro
	1

	6
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda delantera y trasera, pasador de la tijera, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro, revisión líquido de freno.
	Global
	1




3 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2023 – Placa: VWA89F

	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón de salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación filtro de aire.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T.
	Litro
	1

	6
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda delantera y trasera, pasador de la tijera, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro, revisión líquido de freno.
	Global
	1



4 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2023 – Placa: VWA90F

	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón de salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación filtro de aire.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T.
	Litro
	1

	6
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda delantera y trasera, pasador de la tijera, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro, revisión líquido de freno.
	Global
	1




5 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2019 – Placa: NHR59E

	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón de salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación kit de tijera.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación filtro de aire.
	Global
	1

	6
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de velocímetro.
	Global
	1

	7
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de clutch.
	Global
	1

	8
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T.
	Litro
	1

	9
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio bombillo de la farola
	Global
	1

	10
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda delantera y trasera, sistema de dirección, lubricación guaya clutch, acelerador, freno, velocímetro, revisión líquido de freno.
	Global
	1

	11
	Alistar, suministrar los recursos y llevar la motocicleta a revisión técnico – mecánica.
	Global
	1




6 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2019 – Placa: NHR76E

	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón de salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación kit de tijera.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación filtro de aire.
	Global
	1

	6
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de velocímetro.
	Global
	1

	7
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de clutch.
	Global
	1

	8
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T.
	Litro
	1

	9
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio bombillo de la farola
	Global
	1

	10
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda delantera y trasera, sistema de dirección, lubricación guaya clutch, acelerador, freno, velocímetro, revisión líquido de freno.
	Global
	1

	11
	Alistar, suministrar los recursos y llevar la motocicleta a revisión técnico – mecánica.
	Global
	1



7 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta AKT  TTR 180 - Modelo - 2017 - Placa CHG99E 
 
	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación kit de tijera.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación  pastillas de frenos rueda trasera 
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación  pastillas de frenos rueda delantera.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de filtro de aire.
	Global
	1

	6
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de clutch.
	Global
	1

	7
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T
	Litro
	1

	8
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro trompo del freno delantero
	Global
	1

	9
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda dentera y trasera, sistema de dirección, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro. Cambio de aceita hidráulico de las barras telescópicas, sincronización de carburador, asentamiento de válvulas.
	Global
	1

	10
	Alistar, suministrar los recursos y llevar la motocicleta a revisión técnico – mecánica.
	Global
	1




8 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2013 - Placa CQA56

	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación kit de tijera.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación deslizador de la cadena.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	6
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro e instalación forro del sillín
	Global
	1

	7
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de filtro de aire completo.
	Global
	1

	8
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de velocímetro.
	Global
	1

	9
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de clutch.
	Global
	1

	10
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de acelerador.
	Global
	1

	11
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T
	Litro
	1

	12
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda dentera y trasera, sistema de dirección, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro, frenos, cambio de aceita hidráulico de las barras telescópicas, sincronización de carburador, asentamiento de válvulas, revisión de luces.
	Global
	1

	13
	Alistar, suministrar los recursos y llevar la motocicleta a revisión técnico – mecánica.
	Global
	1





9 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2013 - Placa CQA57
	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación kit de tijera.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación deslizador de la cadena.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	6
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bujía
	Global
	1

	7
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de filtro de aire completo.
	Global
	1

	8
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de velocímetro.
	Global
	1

	9
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de clutch.
	Global
	1

	10
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de acelerador.
	Global
	1

	11
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T
	Litro
	1

	12
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda dentera y trasera, sistema de dirección, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro, frenos, cambio de aceita hidráulico de las barras telescópicas, sincronización de carburador, asentamiento de válvulas, revisión de luces.
	Global
	1

	13
	Alistar, suministrar los recursos y llevar la motocicleta a revisión técnico – mecánica.
	Global
	1





10 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2013 - Placa CQA58
	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación kit de tijera.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación deslizador de la cadena.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bandas de freno.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación pastillas de freno.
	Global
	1

	6
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación bujía
	Global
	1

	7
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de filtro de aire completo.
	Global
	1

	8
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de velocímetro.
	Global
	1

	9
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de clutch.
	Global
	1

	10
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación guaya de acelerador.
	Global
	1

	11
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T
	Litro
	1

	12
	Mantenimiento preventivo general consistente en: engrase de rodamientos rueda dentera y trasera, sistema de dirección, lubricación guaya clutch, acelerador, velocímetro, frenos, cambio de aceita hidráulico de las barras telescópicas, sincronización de carburador, asentamiento de válvulas, revisión de luces.
	Global
	1

	13
	Alistar, suministrar los recursos y llevar la motocicleta a revisión técnico – mecánica.
	Global
	1




11 - Mantenimiento preventivo y correctivo, Motocicleta YAMAHA XTZ 125 - Modelo - 2008 – Placa HNX 68B
	Ítem
	Descripción
	UM 
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de Kit de arrastre: Plato N° 50, piñón salida N° 18, cadena reforzada.
	Global
	1

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación kit de tijera.
	Global
	1

	3
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de bandas de frenos.
	Global
	1

	4
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de pastillas de frenos.
	Global
	1

	5
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de bujía
	Global
	1

	6
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de filtro de aire.
	Global
	1

	7
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de guaya de clutch.
	Global
	1

	8
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro, desmonte e instalación de guaya de acelerador.
	Global
	1

	9
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro y cambio de aceite de motor 10W – 40 4T
	Litro
	1

	10
	Mantenimiento correctivo consistente en suministro e instalación pito 
	Global
	1

	11
	Alistar, suministrar los recursos y llevar la motocicleta a revisión técnico – mecánica.
	Global
	1



· El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas exigidas.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.

3.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
El mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de los bienes, mediante la revisión, limpieza, lubricación o engrase, reparación y ajuste de componentes de las motocicletas, que garanticen su buen funcionamiento y confiabilidad. Este mantenimiento se realiza, con el objetivo de mantenerlas en buen estado técnico mecánica, prevenir fallas durante su operación y prevenir accidentes de tránsito por fallas mecánicas, (detectar piezas flojas y desgastadas a tiempo).
Si durante el desarrollo del mantenimiento preventivo, se detectan fallas (desgaste) en algunos componentes (piezas) de las motocicletas, se deberá realizar el mantenimiento correctivo necesario, reemplazando aquellas partes (piezas) que se encuentren en mal estado. 

3.2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA.
El mantenimiento correctivo consiste en reemplazar las piezas y elementos dañados, por repuestos nuevos; que hayan fallado por desgaste natural de las mismas, por condiciones del terreno o en desarrollo de alguna actividad inherente a su función. El Contratista informará al supervisor del contrato las necesidades de repuestos y elementos. Dicho reemplazo se debe realizar con la autorización del supervisor del contrato, los repuestos y elementos cambiados deben ser entregados al supervisor del contrato una vez finalice el trabajo de cada motocicleta.



3.2.3. SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS Y REPUESTOS.
El proponente manifestará expresamente en su oferta que los elementos y repuestos suministrados serán originales, de primera calidad y no re manufacturados. Igualmente expresará en su propuesta que el valor de los repuestos suministrados no excederá en ningún caso, los consignados en las listas oficiales de los concesionarios y talleres autorizados o representantes de las marcas nacionales o extranjeras. Por otro lado, debe expresar en su propuesta que los elementos y repuestos que resulten defectuosos, serán reemplazados dentro de los ocho (08) días calendario siguientes al recibo de la motocicleta. Además, debe manifestar en su propuesta, que cada servicio realizado y los repuestos suministrados tienen una garantía mínima de seis (6) meses.

3.2.4. PUNTOS DE TRABAJO MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El taller debe contar como los siguientes puestos de trabajo: Mecánica General, Servicio Eléctrico, Venta de Repuestos y Accesorios Originales.

3.2.5. REPUESTOS O SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO
Dado el caso que el Parque Nacional Natural Tatamá, durante la ejecución del contrato requiera de un repuesto o un servicio no previsto en los presentes estudios, que sea necesario para el normal funcionamiento de las motocicletas, la entidad aplicará el siguiente procedimiento: el contratista a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el elemento o servicio solicitado, detallando: valor de la mano de obra, especificaciones técnicas, marca, características, valor unitario y plazo de entrega. El Parque Nacional Natural Tatamá solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado. Si el valor propuesto por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado.

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:
1. Prestar el servicio de suministro de mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos y accesorios originales, incluyendo la mano de obra según la necesidad.
2. El oferente debe contar con almacén y taller de repuestos en el municipio de La Virginia Risaralda.
3. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del servicio objeto del contratado, respondiendo por la calidad de los repuestos y servicios suministrados y que cumplan con las características requeridas.
4. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y éste, (el contratista), en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
5. Garantizar la calidad de los bienes entregados, asegurando que sean originales, nuevos y que cumplan con las características ofrecidas.
6. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los repuestos, elementos y servicios prestados.
7. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
8. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
9. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
10. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
11. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
12. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.
13. Permitir el acceso del supervisor del contrato (o su delegado) a las instalaciones del contratista, a efectos de verificar el diagnóstico que se le realice a las motocicletas, una vez sean trasladadas a las instalaciones de la empresa contratista.  Terminado el diagnóstico, se debe presentar por escrito dicho diagnóstico al supervisor del contrato, para revisión y aprobación, especificando el valor del mantenimiento o reparación de forma discriminada por mano de obra, elementos y repuestos requeridos.
14. Entregar al supervisor del contrato la respectiva remisión del servicio prestado, discriminando los elementos y repuestos cambiados, y mano de obra con sus respectivos valores, una vez el vehículo sea debidamente reparado o realizado el mantenimiento.
15. Devolver al supervisor del contrato las partes y elementos que hayan sido reemplazadas.
16. Realizar las reparaciones de las motocicletas con las herramientas y equipos idóneos.
17. Garantizar que las instalaciones donde se realice el servicio de mantenimiento sean idóneas, demarcadas y cumplir con las normas de seguridad industrial para el tipo de servicio a realizar.
18. Garantizar que los servicios a realizar no afecten el funcionamiento, o se produzcan daños en la pintura de las motocicletas.
19. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del contrato.
20. Atender las motocicletas, a más tardar el día siguiente, después de haber sido informado por el supervisor del contrato.
21. Contratar por su cuenta y riesgo exclusivo, personal técnico idóneo y suficiente para la adecuada y oportuna prestación del servicio.
22. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.
23. Responder por todo daño que se ocasione al vehículo, durante el período de permanencia en el (los) taller (es) propuesto (s) por el oferente.
24. Corregir a su costo, aquellas actividades o reparaciones que hayan sido realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por el Parque Nacional Natural Tatamá, en el término que el supervisor le indique. 


Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
