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ANEXO TECNICO.

OBJETO: “MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY” 

ESPECIFICAIONES TECNICAS:

	ITEM 
	 ITEM- GOB 
	 DESCRIPCION 
	 UND 
	 CANT. 

	 1. 
	 
	 PRELIMINARES 
	 
	 

	 1.1 
	 1.01.17 
	 DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO) 
	 M2 
	          24,39   

	 1.2 
	 1.01.21 
	 DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO <=10CMS 
	 M2 
	          30,00   

	 1.3 
	 1.01.24  
	 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO 
	 M2 
	          96,92   

	 1.4 
	 1.01.26 
	 DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO) 
	 ML 
	          55,07   

	 1.5 
	 1.01.33 
	 DEMOLICION MUROS LADRILLO E=015 MTS 
	 M2 
	          11,21   

	 1.6 
	 1.01.36 
	 DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO 
	 M2 
	       214,49   

	 1.7 
	 1.01.49 
	 DESMONTE CANALES-BAJANTES 
	 ML 
	          16,93   

	 1.8 
	 1.01.54 
	 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO 
	 M2 
	       209,31   

	 1.9 
	 1.01.55 
	 DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA 
	 M2 
	          18,34   

	 1.10 
	 1.01.61 
	 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS 
	 KG 
	          49,41   

	 1.11 
	 1.01.63 
	 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS 
	 M2 
	          60,83   

	 1.12 
	 1.01.65 
	 DESMONTE VIDRIO 
	 M2 
	          41,40   

	 2. 
	 
	 CIMENTACION Y DESAGUES  
	 
	 

	 2.1 
	 1.02.17 
	 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) 
	 M3 
	            4,20   

	 2.2 
	 1.02.30 
	 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84 
	 KG 
	          64,15   

	 3. 
	 
	 MAMPOSTERIA 
	 
	 

	 3.1 
	 1.04.15 
	 MURO EN BLOQUE No 5 E=0,12 MTS 
	 M2 
	          13,04   

	 3.2 
	 1.04.30 
	 MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS 
	 M2 
	            9,14   

	 4.  
	 
	 PAÑETES 
	 
	 

	 4.1 
	 1.05.02 
	 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 
	 ML 
	       138,62   

	 4.2 
	 1.05.03 
	 GOTERAS 
	 M2 
	          60,99   

	 4.3 
	 1.05.09 
	 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4  
	 M2 
	          15,76   

	 4.4 
	 1.05.13 
	 PAÑETE LISO MUROS 1:4 
	 M2 
	       169,06   

	 5. 
	 
	 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
	 
	 

	 5.1 
	 1.06.14 
	 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO  
	 UND 
	          14,00   

	 5.2 
	 1.06.23 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1/2" RDE 9 
	 ML 
	          26,00   

	 5.3 
	 1.06.22 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 3/4" RDE 11 
	 ML 
	          10,00   

	 5.4 
	 1.06.28 
	 SALIDA SANITARIA PVC 3"  
	 UND 
	          17,00   

	 5.5 
	 1.06.35 
	 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS INCL ACCESORIOS 
	 UND 
	            1,00   

	 5.6 
	 1.06.02 
	 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4" 
	 UND 
	            3,00   

	 5.7 
	 1.06.11 
	 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUYE VALVULA Y REGISTRO 
	 UND 
	            1,00   

	 5.8 
	 1.06.13 
	 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO 
	 UND 
	            4,00   

	 5.9 
	 1.06.16 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI 
	 ML 
	            6,86   

	 6. 
	 
	 INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS- LAMPARAS 
	 
	 

	 6.1 
	 
	 Restauración General de la instalación eléctrica interna y puesta en funcionamiento  
	 GL 
	            1,00   

	 7. 
	 
	 PINTURA 
	 
	 

	 7.1 
	 1.09.12 
	 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA 
	 M2 
	          15,76   

	 7.2 
	 1.09.13 
	 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS 
	 M2 
	       190,71   

	 7.3 
	 1.09.19 
	 TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL 
	 ML 
	       136,08   

	 7.4 
	 1.09.22 
	 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA 
	 M2 
	       203,31   

	 8. 
	 
	 ENCHAPES 
	 
	 

	 8.1 
	 1.10.05 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR 
	 M2 
	       112,06   

	 8.2 
	 1.10.16 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3 
	 UND 
	            4,00   

	 9. 
	 
	 PISOS- BASES- ACABADOS 
	 
	 

	 9.1 
	 1.11.04 
	 ALISTADO PISO E=4CM -1:5 
	 M2 
	       272,08   

	 9.2 
	 1.11.06 
	 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 
	 M3 
	            7,09   

	 9.3 
	 1.11.26 
	 PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI 
	 M2 
	          48,60   

	 9.4 
	 1.11.15 
	 PISO CERAMICA 25*25 CM 
	 M2 
	          22,21   

	 9.5 
	 1.11.44 
	 PISO CERÁMICA 51*51 CM 
	 M2 
	       221,58   

	 9.7 
	 1.11.39 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM 
	 ML 
	          76,05   

	 10. 
	 
	 CUBIERTAS 
	 
	 

	 10.1 
	 1.12.01 
	 AFINADO CUBIERTAS PLANAS E=6 CM 
	 M2 
	          14,14   

	 10.2 
	 1.12.42 
	 SUMINISTRO E INSTALACION MANTO FIBERGLAS 
	 M2 
	          14,14   

	 10.3 
	 
	 SUMINISTRO E INASTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DECORATIVA 
	 M2 
	       203,31   

	 10.4 
	 1.12.31 
	 SUMINITRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm 
	 M2 
	          26,83   

	 10.5 
	 1.12.43 
	 SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO 
	 KG 
	       112,66   

	 10.6 
	 1.12.17 
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PLASTICA ALL X 3M 
	 ML 
	            9,00   

	 10.7 
	 1.12.21 
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M 
	 ML 
	          24,40   

	 10.8 
	 1.12.18 
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO 
	 ML 
	          24,40   

	 11. 
	 
	 CIELO RASOS 
	 
	 

	 11.1 
	 1.13.17 
	 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) 
	 M2 
	          56,88   

	 12. 
	 
	 CARPINTERIA EN MADERA 
	 
	 

	 12.1 
	 1.14.31 
	 PUERTA MARCO MADERA ABARCO ENTABL. TRIPEX 4MM ECONOMICA 70-90 *200 CM 
	 UND 
	            2,00   

	 13.  
	 
	 CARPINTERIA METALICA 
	 
	 

	 13.1 
	 1.15.06 
	 PUERTA ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" 
	 M2 
	          22,31   

	 13.2 
	 1.15.16 
	 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE 
	 M2 
	          33,60   

	 13.3 
	 1.15.17 
	 DIVISION PARA BATERA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO 
	 M2 
	            7,49   

	 14. 
	 
	 APARATOS SANITARIOS 
	 
	 

	 14.1 
	 1.16.12 
	 SUMINISRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA  
	 UND 
	            4,00   

	 14.2 
	 1.16.01 
	 APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA 
	 UND 
	            3,00   

	 15. 
	 
	 VIDRIOS Y CERRADURAS 
	 
	 

	 15.1 
	 1.17.01 
	 CERRADURA ALCOBA 
	 UND 
	            1,00   

	 15.2 
	 1.17.02 
	 CERRADURA BAÑO 
	 UND 
	            1,00   

	 15.3 
	 1.17.03 
	 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO 
	 UND 
	            7,00   

	 15.4 
	 1.17.04 
	 ESPEJO 4MM SIN BISEL 
	 M2 
	            2,79   

	 15.5 
	 1.17.06 
	 VIDRIO 5MM 
	 M2 
	          33,60   

	 16. 
	 
	 OBRAS EXTERIORES 
	 
	 

	 16.1 
	 1.18.08 
	 FACHADA EN GRANIPLAS 
	 M2 
	       108,67   

	 16.2 
	 1.18.04 
	 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) 
	 M2 
	            1,53   

	 17. 
	 
	 OTROS 
	 
	 

	 17.1 
	 1.20.02 
	 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 CM 
	 ML 
	            3,36   

	 18. 
	 
	 VARIOS 
	 
	 

	 18.1 
	 3.13.34 
	 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA 
	 KG 
	       112,66   



LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá Instalaciones predio denominado Jarillones 

TIEMPO DE EJECUCION: Tres (03) Meses




EQUIPO MINIMO OFERTADO Y PORCENTAJE DE DEDICACION:
	PROFESIONAL
	PORTCENTAJE DE DEDICACION

	
	

	
	

	
	



Lo anterior en constancia del compromiso de cumplir conforme a lo señalado en el presente documento.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar
información] de [Insertar información].


Firma representante legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo:
 Documento de Identidad:
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