FICHA TÉCNICA 1
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

CODIFICACIÓN DE SILLA GIRATORIA ERGONOMICA REF. 1 EN EL CLASIFICADOR DE LAS NACIONES UNIDAS UNSPSC:
	GRUPO
	(E) Productos de Uso Final

	SEGMENTO
	(56) Muebles, Mobiliaria y Decoración

	FAMILIA
	(11) Muebles comerciales e industriales

	CLASE
	(21) Asientos

	PRODUCTO
	(04) Sillas para ejecutivos



Descripción General
Características y Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:
	I T
E M
	
DENOMINACIÓ N DEL BIEN
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
FOTO DE REFERENCIA
	CANTIDAD

	



















1
	


















SILLA GIRATORIA ERGONOMICA REF. 1
	





ASIENTO
	
ALTURA
	
EL CILINDRO DEBE PERMITIR UN AJUSTE DE ALTURA ENTRE 40 CM A 52 CM
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	PROFUNDIDAD
	AJUSTABLE ENTRE 38 Y 45 CM
	
	

	
	
	
	ANCHO
	MINIMO 45 CM
	
	

	
	
	
	RADIO DE
GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	DENSIDAD DE LA ESPUMA
	25-26 ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y/O 60 KG/M3, PARA ASIENTO DE ALTO TRAFICO, ALTA VIDA UTIL
	
	

	
	
	
	INCLINACION DEL ASIENTO
	0-3 GRADOS
	
	

	
	
	

ESPALDAR
	ALTURA
	MINIMO 48-52 CM
	[image: ]
	

	
	
	
	ANCHO
	41 A 49 CM
	
	

	
	
	
	ANGULO
	90 A 105 GRADOS
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	TRANSPIRABLE, EN MALLA NEGRA
	
	

	
	
	
APOYO LUMBAR
	LONGITUD
	ENTRE 24 Y 30 CMS
	[image: ]
	

	
	
	
	ALTO
	ENTRE 11 Y 15 CM
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	REGULABLE EN ALTURA 4 CMS MIN Y PROFUNDIDAD 3 CMS MIN
	
	

	
	
	
APOYABRAZ OS EN POLIPROPIL ENO
	AJUSTABLE EN ALTURA
	ENTRE 16 Y 27 CMS
	
























































[image: ]
	

	
	
	
	LONGITUD
	MINIMO DE 22 CMS
	
	

	
	
	
	ANCHO
	MINIMO DE 5 CMS
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	GIRO LATERAL   HACIA   DERECHA   E   IZQUIERDA   Y
PROFUNDIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR
	
	

	
	
	
BASE
	NUMERO DE
ASPAS
	5 (CINCO) EN METAL DE ALTA RESISTENCIA
	
	

	
	
	
	DIAMETRO
	SILLAS CON MECANISMO BASCULANTE O SINCRONIZADO, 70 CMS
	
	

	
	
	


RODACHINE S
	DIAMETRO
	ENTRE 5 A 7.5 cm
	
	

	
	
	
	GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	
RESISTENCIA
	
MAYOR A 30 KILOS POR RODACHIN
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	ELABORADO EN NYLON, DOBLE PISTA Y DE SUAVE RODAMIENTO
	
	



[bookmark: _GoBack]

Atentamente, 
Nombre del proponente:
Firma del representante:
NIT:
(Es obligatoria la firma de está ficha técnica con la propuesta)













FICHA TÉCNICA 2
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

CODIFICACIÓN DE LOS BIENES SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON CABECERO REF 2. EN EL CLASIFICADOR DE LAS NACIONES UNIDAS UNSPSC:
	GRUPO
	(E) Productos de Uso Final

	SEGMENTO
	(56) Muebles, Mobiliaria y Decoración

	FAMILIA
	(11) Muebles comerciales e industriales

	CLASE
	(21) Asientos

	PRODUCTO
	(04) Sillas para ejecutivos



Descripción General
Características y Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:
	I TE M
	
DENOMINACIÓ N DEL BIEN
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
FOTO DE REFERENCIA
	CANTIDAD

	
	[bookmark: _Hlk140495948]REF. 2 CON CABECERO
	
	ANCHO
	MINIMO 45 CM
	





[image: Una imagen de una silla  Descripción generada automáticamente con confianza media]
	













10

	
	
	
	RADIO DE GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	DENSIDAD DE LA ESPUMA
	25-26 ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y/O 60 KG/M3, PARA ASIENTO DE ALTO TRAFICO, ALTA VIDA UTIL
	
	

	
	
	
	INCLINACION DEL
ASIENTO
	0-3 GRADOS
	
	

	
	
	

ESPALDAR
	ALTURA
	MINIMO 38-40 CM
	
	

	
	
	
	ANCHO
	40 A 45 CM
	
	

	
	
	
	ANGULO
	90 A 105 GRADOS
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	TRANSPIRABLE, EN MALLA NEGRA
	
	

	
	
	

APOYO LUMBAR
	ALTURA PUNTO MEDIO
	REGULABLE ENTRE 15 A 25 CMS DESDE EL PUNTO DE APOYO DEL GLUTEO
	
	

	
	
	
	ANCHO
	30,5 CMS APROX
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
	
	

	
	
	

APOYABRAZOS EN POLIPROPILENO
	AJUSTABLE EN
ALTURA
	ENTRE 16 Y 27 CMS
	
	

	
	
	
	LONGITUD
	MINIMO DE 22 CMS
	
	

	
	
	
	ANCHO
	MINIMO DE 5 CMS
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	GIRO LATERAL HACIA DERECHA E IZQUIERDA Y PROFUNDIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR
	
	

	
	
	
BASE
	NUMERO DE
ASPAS
	5 (CINCO) EN METAL DE ALTA RESISTENCIA
	
	

	
	
	
	DIAMETRO
	SILLAS	CON	MECANISMO	BASCULANTE	O
SINCRONIZADO, 70 CMS
	
	

	
	
	
APOYACABEZAS
	AJUSTES
	REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ANGULO
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	TAPIZADO EN TELA MICROPERFORADA TIPO MALLA
	
	

	
	
	

RODACHINES
	DIAMETRO
	ENTRE 5 A 7.5 cm
	
	

	
	
	
	GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	RESISTENCIA
	MAYOR A 30 KILOS POR RODACHIN
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	ELABORADO EN NYLON, DOBLE PISTA Y DE SUAVE
RODAMIENTO
	
	



Atentamente, 
Nombre del proponente:
Firma del representante:
NIT:
(Es obligatoria la firma de está ficha técnica con la propuesta)
























FICHA TÉCNICA 3
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA Y LUDOTECA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEDE NACIONAL.

CODIFICACIÓN DE LOS BIENES SILLA FIJA INTERLOCUTORA EN PAÑO EN EL CLASIFICADOR DE LAS NACIONES UNIDAS UNSPSC:
	GRUPO
	(E) Productos de Uso Final

	SEGMENTO
	(56) Muebles, Mobiliaria y Decoración

	FAMILIA
	(11) Muebles comerciales e industriales

	CLASE
	(21) Asientos

	PRODUCTO
	(02) Sillas para grupos de trabajo



Descripción General
Características y Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:
	ITEM
	DENOMIACION DEL BIEN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	FOTO DE REFERENCIA
	CANTIDAD

	






3
	






[bookmark: _Hlk140496275]SILLA FIJA INTERLOCUTORA EN PAÑO
	
· ESPALDAR Y ASIENTO INDEPENDIENTE CON DOBLE CURVATURA.
	

[image: Una silla de madera  Descripción generada automáticamente con confianza media]
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	· ASIENTO Y ESPALDAR ELABORADOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADOS EN PAÑO COLOR AZUL (COLOR CORPORATIVO) 50 A 60 KG/M3.
	
	

	
	
	· ESTRUCTURA EN TUBO ELÍPTICO DE 1” Y RECUBIERTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON DESLIZADORES DE NYLON PARA ADAPTARSE A LA SUPERFICIE DEL PISO.
	
	



Atentamente, 
Nombre del proponente:
Firma del representante:
NIT:
(Es obligatoria la firma de está ficha técnica con la propuesta)




FICHA TÉCNICA 4
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA Y LUDOTECA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEDE NACIONAL.

CODIFICACIÓN DE LOS BIENES SILLONES DE LECTURA EN EL CLASIFICADOR DE LAS NACIONES UNIDAS UNSPSC:
	GRUPO
	(E) Productos de Uso Final

	SEGMENTO
	(56) Muebles, Mobiliaria y Decoración

	FAMILIA
	(10) Muebles de alojamiento

	CLASE
	(17) Muebles de oficina

	PRODUCTO
	(01) Cajoneras o estanterías



Descripción General
Características y Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:
	ITEM
	DENOMIACION DEL BIEN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	FOTO DE REFERENCIA
	CANTIDAD

	








4
	








ARCHIVADOR METALICO TIPO CAJONERA 2 X 1
	


DIMENSIONES
	
FRENTE:	37	CMS
ALTURA:	71	CMS
PROFUNDIDAD:	48	CMS CON 4 NIVELADORES DE ALTURA
	





[image: Imagen que contiene gabinete, interior, refrigerador, parado  Descripción generada automáticamente]
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	MATERIAL
	LAMINA COLL ROLLED CAL 16 Y 22
	
	

	
	
	


CAJONES
	
2 CAJONES SUPERIORES Y 1 GAVETA INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE FOLDER COLGANTE, SISTEMA FULL EXTENSION CON CHAPA DE CIERRE GENERAL
	
	

	
	
	
PINTURA
	
TERMINADO	EN	PINTURA	EN	POLVO ELECTROSTATICA COLOR NEGRO
	
	



Atentamente, 
Nombre del proponente:
Firma del representante:
NIT:
(Es obligatoria la firma de está ficha técnica con la propuesta)
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