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INVITACIÓN PÚBLICA No 082-00-F-CACOM-3-GRUCO-2019
Anexo 1 - Especificaciones técnicas


	1. PRELIMINARES

	ÍTEM
	CAPITULO
	UND
	CANT

	1
	DESMONTE DE PUERTA EN VIDRIO INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.
	UND
	1,00

	2
	DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES CON VIDRIO INCLUYE MARCO.
	M²
	28,00

	3
	VENTANERIA FIJA MODULAR CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE VIDRIO DVH O INSULADO 5/12/4+4 (UN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 5mm CON CONTROL SOLAR Y AISLAMIENTO SONORO MÍNIMO DE UN 40% Y UN VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 4+4mm CON PVB MÍNIMO DE 0,76mm Y UN ANCHO DE CÁMARA O SEPARACIÓN DE 12mm), HERMETICAMENTE SELLADOS Y UN ESPESOR DE LA VENTANA MÍNIMO DE 3".
	M²
	28,00

	4
	PUERTA EN VIDRIO DVH O INSULADO 5/12/4+4 (UN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 5mm CON CONTROL SOLAR Y AISLAMIENTO SONORO MÍNIMO DE UN 40% Y UN VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 4+4mm CON PVB MÍNIMO DE 0,76mm Y UN ANCHO DE CÁMARA O SEPARACIÓN DE 12mm), HERMETICAMENTE SELLADOS, HERMETICAMENTE SELLADOS, INCLUYE PERFIL Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPAS ENTRE OTROS.
	M²
	0,70

	5
	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, (TRES) 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).
	M2
	70,00

	6
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR.
	M²
	40,00
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	ADMINISTRACION
	
	%
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	%

	
	UTILIDAD
	
	%
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	%
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NOTA: El porcentaje de AIU, es facultativo por cada oferente.

De conformidad con los artículos 6 y 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta debe venir avalada por un ingeniero y/o arquitecto con tarjeta de matrícula profesional inscrito en el COPNIA.
La propuesta deberá incluir la totalidad del valor de la obra, y no se reconocerá al proponente que resulte favorecido por costos omitidos.   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICA GENERALES

Estas especificaciones están relacionadas con las CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS, que se requieren para que se cumpla con los estándares requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana y la normatividad vigente en el presente proceso “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3”.

· ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

La forma de pago será de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a satisfacción por el supervisor. Su medición será de acuerdo a las unidades específicas para cada ítem en el cuadro de cantidades de obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. DESMONTE DE PUERTA INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.

Comprende el desmonte de la puerta existente incluido el marco. La unidad de medida de este ítem será por unidad (UND) y su pago acorde con el valor contratado, el cual incluirá los costos de mano de obra, herramientas, equipo, transporte vertical y horizontal, y en general todos aquellos costos directos e indirectos en los cuales se incurra para su ejecución. Los materiales producto de la demolición serán retirados y transportados por el contratista fuera de las instalaciones de la unidad a un sitio donde no causen daños a terceros o al contratante representando un contaminante visual y físico.

2. DESMONTE DE VENTANA CON VIDRIO, INCLUYE MARCO.

Comprende el desmonte de las ventanas existentes con marco. La unidad de medida de este ítem será por metro cuadrado (m2) y su pago acorde con el valor contratado, el cual incluirá los costos de mano de obra, herramientas, equipo, transporte vertical y horizontal, y en general todos aquellos costos directos e indirectos en los cuales se incurra para su ejecución. Los materiales producto de la demolición serán retirados y transportados por el contratista fuera de las instalaciones de la unidad militar a un sitio donde no causen daños a terceros o al contratante representando un contaminante visual y físico.

3. VENTANERIA FIJA MODULAR CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE VIDRIO DVH O INSULADO 5/12/4+4 (UN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 5mm CON CONTROL SOLAR Y AISLAMIENTO SONORO MÍNIMO DE UN 40% Y UN VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 4+4mm CON PVB MÍNIMO DE 0,76mm Y UN ANCHO DE CÁMARA O SEPARACIÓN DE 12mm), HERMETICAMENTE SELLADOS Y UN ESPESOR DE LA VENTANA MÍNIMO DE 3".

Este ítem se refiere al suministro e instalación de marcos en aluminio anodizado, con vidrio DVH o insulado 5/12/4+4 (un vidrio incoloro templado de 5mm con control solar y aislamiento sonoro mínimo de 40% y un vidrio laminado incoloro de 4+4mm con PBV mínimo de 0.76mm y un ancho de cámara o separación de 12mm), herméticamente sellados y con un espesor de la ventana mínimo de 3”.

El contratista reemplazará el vidrio y los materiales que se encuentren defectuosos, rotos, astillados, agrietados o dañados durante el transporte, instalación y antes de la terminación el cual el contratista correrá con los gastos del mismo.

El vidrio se instalará con empaque perimetral, de manera que la unión del mismo se efectúe en el perfil de cabezal.

El contratista deberá entregar adecuado las áreas donde se va a instalar el nuevo marco y vidrio, el cual deberá estar bien resanado, libre de imperfectos, así mismo deberá ser aprobado por el supervisor, del mismo modo el contratista deberá tener en cuenta el equipo necesario para el desplazamiento de los vidrios a instalar.

La ventana debe ser apta para torres de control, los vidrios deben ser perfectamente planos y de espesor uniforme, libres de toda clase de burbujas y manchas y no deberá distorsionar las figuras, su instalación herméticamente sellado impidiendo el ingreso de agua y vapores garantizando que los vidrios no se empañen.

Unidad de pago y medida: unidad (m2) metro cuadrado el cual deberá incluir los materiales, mano de obra, herramientas, andamios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución.

4. PUERTA EN VIDRIO DVH O INSULADO 5/12/4+4 (UN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 5mm CON CONTROL SOLAR Y AISLAMIENTO SONORO MÍNIMO DE UN 40% Y UN VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 4+4mm CON PVB MÍNIMO DE 0,76mm Y UN ANCHO DE CÁMARA O SEPARACIÓN DE 12mm), HERMETICAMENTE SELLADOS, INCLUYE PERFIL Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPAS ENTRE OTROS.

Consiste en el suministro e instalación de puerta en vidrio DVH o insulado 5/12/4+4. (UN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 5mm CON CONTROL SOLAR Y AISLAMIENTO SONORO MÍNIMO DE UN 40% Y UN VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 4+4mm CON PVB MÍNIMO DE 0,76mm Y UN ANCHO DE CÁMARA O SEPARACIÓN DE 12mm), HERMETICAMENTE SELLADOS, INCLUYE PERFIL Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPAS ENTRE OTROS. La medida es por metro cuadrado (m2) y el pago al valor unitario pactado, el cual debe contemplar los materiales, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución.

El contratista reemplazará el vidrio y los materiales que se encuentren defectuosos, rotos, astillados, agrietados o dañados durante el transporte, instalación y antes de la terminación el cual el contratista correrá con los gastos del mismo.

El contratista deberá entregar adecuadas las áreas donde se va a instalar el nuevo marco y puerta, el cual deberá estar bien resanado, libre de imperfectos, así mismo deberá ser aprobado por el supervisor, del mismo modo el contratista deberá tener en cuenta el equipo necesario para el desplazamiento de la puerta a instalar.

Los vidrios de la puerta deben ser perfectamente planos y de espesor uniforme, libres de toda clase de burbujas y manchas y no deberá distorsionar las figuras, su instalación herméticamente sellado impidiendo el ingreso de agua y vapores garantizando que los vidrios no se empañen.

Unidad de pago y medida: unidad (m2) metro cuadrado el cual deberá incluir los materiales, mano de obra, herramientas, andamios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución.

5. ESTUCO Y VINILO TIPO-1, (TRES) 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).

Es necesario realizar el resane y la aplicación de pintura tanto al interior, exterior y cielo raso del recinto donde se instalarán los vidrios, donde se incluye la elaboración de filos en los vanos de las ventanas, la superficie que se va a pintar se limpiará cuidadosamente quitándole el polvo, la grasa y el mortero excedente que pueda tener, luego se procederá a resanar la totalidad del muro sin ninguna imperfección. La pintura a aplicar será vinilo tipo-1 que cumpla con la norma NTC 1335 y NTC 5828, autorizado por el supervisor a tres manos color estipulado por el supervisor. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) y deberá incluir todo lo anteriormente relacionado y adicionalmente lo que se necesite para su correcta ejecución.
  
6. LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR.

Consiste en los trabajos a lugar para mantener y dejar la obra totalmente limpia, el contratista deberá tener en cuenta el retiro de escombros y residuos de materiales sobrantes, etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes en perfecto estado de presentación.

Los desechos y/o sobrantes serán evacuados y depositados donde no ocasionen daños a terceros en un lugar debidamente autorizado por las autoridades ambientales de la región.

El contratista debe prever el ejercicio de esta actividad durante todo el tiempo que dure la obra, con el fin de mantener en orden la zona de trabajo.   

Limpiar las ventanas retirando los residuos adheridos, cuidando de no dañar el acabado de los marcos verificando los acabados para aceptación. 

El contratista realizara las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante el proceso de mantenimiento para una correcta presentación y entrega de la misma, sin que las reparaciones y/o arreglos constituyan obra adicional y valor.

La unidad de medida será el metro cuadrado m2 (metro cuadrado) y deberá incluir todo lo anteriormente relacionado y adicionalmente lo que se necesite para su correcta ejecución.
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