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FICHA TECNICA

[bookmark: _Hlk44077458]OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PUEDAN PRESENTAR AL INTERIOR DEL PNN EL TUPARRO, TINIGUA, SIERRA DE LA MACARENA Y EL DNMI CINARUCO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2.1 Clasificación UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	46191500
	Equipos y suministros de defensa y aplicación de la ley y seguridad y protección
	protección contra incendios
	Prevención de fuego
	
Detectores de humo

	27112003
	Herramientas y maquinaria general
	Herramientas de mano
	Herramientas manuales de jardinería, arquitectura y forestación.
	Rastrillos

	27112001
	Herramientas y maquinaria general 
	Herramientas de mano 
	Herramientas de corte y engarzado y punzones 
	Machetes 

	27112005
	Herramientas y maquinaria general
	Herramientas de mano
	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación 
	Hachas 

	46191603
	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, protección, vigilancia y seguridad.
	Protección contra incendios 
	Equipo contra incendios
	Mangueras o boquillas para incendios

	31151502
	Componentes y suministros de manufacturas
	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
	Cuerdas
	Cuerda de poliester

	46182306
	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, protección, vigilancia y seguridad.
	Protección contra incendios 
	Protección anti caída y equipo de rescate  
	Arneses o cinturones de seguridad

	46181504
	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, protección, vigilancia y seguridad.
	Seguridad y protección personal
	Ropa de seguridad 
	Guantes de protección

	46181503
	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, protección, vigilancia y seguridad.
	Seguridad y protección personal
	Ropa de seguridad 
	Overoles de protección

	46181522
	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, protección, vigilancia y seguridad.
	Seguridad y protección personal
	Ropa de seguridad 
	Capuchas de seguridad 



2.2.2 Descripción técnica del bien o servicio

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD
	
IMAGEN

	1
	Rastrillo forestal tipo sierra con 6 dientes, con mango en madera
	Unidad
	11
	

	2
	Motosierra gasolina espada larga Cilindrada: 72.2 cm³ Potencia: 5.3 Hp / 3.9 Kw Relación peso/potencia: 1.2 Kg / Hp Longitud de corte: 35cm / 40cm / 45cm / 50cm / 63cm /75cm Peso: 6.2 Kg
	Unidad
	1
	

	3
	Hacha Pulaski De 3-1/2 Libras Y 35 Pulgadas
	Unidad
	2
	

	4
	Batefuego, base de goma, entelada y flexible
	Unidad
	15
	

	5
	Bomba de espalda sesarmable capac. 5Gl, Fabricada de poliéster protegido por polímero termoplástico.
	Unidad
	6
	

	6
	casco para combate de incendios estructurales de la serie LT, liviano para servicio pesado, está diseñado como Bullard Tough™ (Durable al estilo Bullard) para condiciones extremas. La cubierta resistente, liviana y el diseño compacto han sido reconstruidos para ofrecer mejor espacio para la cabeza y mayor confort.
	Unidad
	2
	

	7
	Monja Majestic para bomberos de 18" para bomberos cumplen con el certificado NFPA 1971-2018 y UL
	Unidad
	21
	

	8
	Cantimploras con Forro y correa de 960 Ml
	Unidad
	26
	

	9
	Pala Redonda # 4 Con Mago Largo 5582-4 Ml
	Unidad
	4
	

	10
	Azadon de 2 Libras. Con mango 
	Unidad
	4
	

	11
	Sopladora profesional 570 BTS Sopladora de mochila motor X- Torq, con arnes ergonomico y filtro de aire profesional para trabajar durante largos períodos. Con volumen de tanque de combustible de 1.8 litros, velocidad de 8.000 RPM, cilindraje 8.000 RPM y potencia de 2,9 kW CERTIFICADO UL: Si NFPA: 1977
	Unidad
	10
	

	12
	Manguera Plana Blanca,Tipo Bombero de 1 1/2" Tramo x 30 metros.Presión 150 PSI
	Unidad
	3
	

	13
	Máscara vft ofrece una protección total de la cara frente a la radiación y partículas incandescentes evitando quemaduras y reduciendo posibles inhalaciones de contaminantes.
	Unidad
	2
	

	14
	Monogafa con lente claro, ventilación indirecta, con antifog. ansi z87.1
	Unidad
	10
	

	15
	Guantes carnaza soldador 14” cosido en kevlar reforzado en la palma, color marrón
	Par
	29
	

	16
	Peinilla niquelada cacha super confort bimaterial 12 pulgadas con funda.
	Unidad
	6
	

	17
	Botas de bombero de seguridad fabricadas en caucho vulcanizado. Tienen puntera de acero que cumple con la resistencia al impacto de 101,7J y resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413 -18. La entresuela de acero resiste una fuerza de punción mínima de 1.200N o 270lbf, según norma ASTM F2413 - 18. Estas botas para bomberos están certificadas por Underwriter Laboratories (UL) bajo los requerimientos de las normas NFPA 1971 -18, NFPA 1992 -18, ASTM F2413 -18 y CSA Z195 -14 Talla 43
	Par
	1
	

	18
	Botas de bombero de seguridad fabricadas en caucho vulcanizado. Tienen puntera de acero que cumple con la resistencia al impacto de 101,7J y resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413 -18. La entresuela de acero resiste una fuerza de punción mínima de 1.200N o 270lbf, según norma ASTM F2413 - 18. Estas botas para bomberos están certificadas por Underwriter Laboratories (UL) bajo los requerimientos de las normas NFPA 1971 -18, NFPA 1992 -18, ASTM F2413 -18 y CSA Z195 -14 Talla 41
	Par
	1
	

	19
	Botas de bombero de seguridad fabricadas en caucho vulcanizado. Tienen puntera de acero que cumple con la resistencia al impacto de 101,7J y resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413 -18. La entresuela de acero resiste una fuerza de punción mínima de 1.200N o 270lbf, según norma ASTM F2413 - 18. Estas botas para bomberos están certificadas por Underwriter Laboratories (UL) bajo los requerimientos de las normas NFPA 1971 -18, NFPA 1992 -18, ASTM F2413 -18 y CSA Z195 -14 Talla 40
	Par
	1
	

	20
	Botas de bombero de seguridad fabricadas en caucho vulcanizado. Tienen puntera de acero que cumple con la resistencia al impacto de 101,7J y resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413 -18. La entresuela de acero resiste una fuerza de punción mínima de 1.200N o 270lbf, según norma ASTM F2413 - 18. Estas botas para bomberos están certificadas por Underwriter Laboratories (UL) bajo los requerimientos de las normas NFPA 1971 -18, NFPA 1992 -18, ASTM F2413 -18 y CSA Z195 -14 Talla 39
	Par
	1
	

	21
	Botas de bombero de seguridad fabricadas en caucho vulcanizado. Tienen puntera de acero que cumple con la resistencia al impacto de 101,7J y resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413 -18. La entresuela de acero resiste una fuerza de punción mínima de 1.200N o 270lbf, según norma ASTM F2413 - 18. Estas botas para bomberos están certificadas por Underwriter Laboratories (UL) bajo los requerimientos de las normas NFPA 1971 -18, NFPA 1992 -18, ASTM F2413 -18 y CSA Z195 -14 Talla 42
	Par
	1
	

	22
	Botas de bombero de seguridad fabricadas en caucho vulcanizado. Tienen puntera de acero que cumple con la resistencia al impacto de 101,7J y resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413 -18. La entresuela de acero resiste una fuerza de punción mínima de 1.200N o 270lbf, según norma ASTM F2413 - 18. Estas botas para bomberos están certificadas por Underwriter Laboratories (UL) bajo los requerimientos de las normas NFPA 1971 -18, NFPA 1992 -18, ASTM F2413 -18 y CSA Z195 -14 Talla 38
	Par
	1
	






FIRMA DEL OFERENTE 
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