

CONTINUACION ANEXO TECNICO PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE PLANES TURÍSTICOS PARA EL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJERCITO NACIONAL, PERSONAL CIVIL Y SUS NÚCLEOS FAMILIARES, PARA LA VIGENCIA 2023.

[bookmark: _GoBack][image: ]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA “CENAC” PERSONAL
CENAC-PERSONAL

FORMULARIO No. _________
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Cada proponente deberá diligenciar el Formulario de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, donde manifiesta claramente que la oferta presentada cumple con cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, y serán evaluadas como CUMPLE O NO CUMPLE, en dicho formulario que debe estar diligenciado por el representante legal deberá relacionar la marca o las marcas por elemento.

NOTA: SE ACLARA QUE, DURANTE LA EVALUACIÓN EN CASO DE SER REQUERIDO, SIEMPRE SE TENDRÁ EN CUENTA QUE NO SE ADMITIRÁ MEJORA DE OFERTA.
 
	[bookmark: _Hlk139459093]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	MARCA O MARCAS OFERTADAS 
	CUMPLE/
NO CUMPLE

	1
	ARNÉS DIELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS
Peso aproximado del Arnés 1820 gramos
Material Reata en poliéster, herraje dieléctrico, hilo 100% Poliamida 6.6
*con diseño en x, El arnés debe estar certificado bajo cualquier de las siguientes normas: ANSI Z359.1 (2007) o ANSI Z359.12 (2009) o ANSI/ASS Z359.11-2021.   compuesto por:
• 4 argollas en D, fabricadas en acero inoxidable con recubrimiento en nylon inyectado con resistencia mínimo 5.000 libras (una dorsal para detención de caídas, una pectoral para ascenso y descenso controlado, dos laterales para posicionamiento)
• 2 argollas en reata en hombros para trabajos en espacios confinados
• 2 Mariposas (dorsal grande en goma y pectoral pequeña en pasta)
• Reata de 45mm en poliéster con resistencia a la rotura de 5.000 libras, color: Variedad de colores oscuros.
• 4 hebillas trabillas de puente fabricadas en acero con recubrimiento en nylon inyectado con resistencia mínima 4.000 libras
• 4 hebillas trabilla de eslabón, fabricadas en acero con recubrimiento en nylon inyectado con resistencia mínima 4.000 libras
• 4 hebillas de ajuste en pasta color del arnés: naranja con negro.                        
	UNIDAD
	
	

	2
	CINTURÓN ARNÉS TÁCTICO:
Certificado bajo NFPA 1983 y ANSI Z 359.1, Debe contener una reata de refuerzo en el cinturón del arnés para soportar el uso del brazo lateral, debe contener una bolsa en el cinturón que contenga las cintas de la parte de las piernas, la parte inferior del arnés cinturón debe asegurarse con hebillas de ajuste rápido,  el anillo de conexión debe estar ubicado en el centro del cinturón y debe ser certificado, peso mínimo de 620 gramos, color del equipo negro o café tierra
	UNIDAD
	
	

	3
	ESLINGA DE DETENCIÓN DE DOBLE TERMINAL DIELECTRICA: 
Certificación: ANSI/ASSE Z359. 13 – 2013, CSA Z259.12 - 2016
Eslinga en reata polyester doble terminal Debe ser REGULABLE, que permita longitud mínima de 1 metro y máximo de 1,80 metros.
2 GANCHOS DE SEGURIDAD DE 2¼ y 1 GANCHO DE ¾ DIELÉCTRICOS con resistencia de 5000 libras. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto mínimo 900 libras (4kiloNewtons) o menos.
Las argollas y hebillas de graduación deben ser en fibra de vidrio y nylon inyectado con resistencia mínima de 9 Kilovatios
	UNIDAD
	
	

	4
	SISTEMA PERSONAL DE EVACUACIÓN  
Equipo diseñado para evacuación certificado bajo normas NFPA 1983 o NFPA 2500, debe contener una maleta tipo piernera para asegurar al arnés de seguridad y esta maleta debe proteger la totalidad del equipo, debe contener un descendedor con sistema de anti pánico ensamblado en el equipo, debe contener una cuerda certificada a la abrasión e ignifuga de mínimo 7,5 milímetros, debe contener un mosquetón  certificado bajo norma EN362 compatible con el descendedor, debe contener un gancho con ojal de conexión en el extremo superior de la cuerda, color de la maleta negro o café. Longitud de la cuerda mínimo 15 metros
	UNIDAD
	
	

	5
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA REGULABLE                                 
- Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada, REGULABLE. GANCHOS DE SEGURIDAD DE ¾ DIELÉCTRICOS con resistencia minima de 5000 lbf. Sistema graduable a través de una HEBILLA. Nivel de graduación máx: 1,8m
-Color de la riata:  Negro, rojo o naranja
-Certificaciones: ANSI/ASSE Z359. 3 – 2017
-ANSI/ASSE A10.32-2012
-CSA Z259.12 - 2016
	UNIDAD
	
	

	6
	CUERDA SEMIESTATICA   
Tipo A, Carga de rotura de 3400 daN, resistencia del terminal cosido 2600 daN, Porcentaje de la funda de máximo 38%, peso por metro de mínimo 78 gramos, certificación EN 1891, Calibre de la cuerda de mínimo 11 milímetros y máximo 11,5 milímetros, Color de la cuerda Roja, longitud minima de 25 metros, terminal cosido con ojal
	UNIDAD
	
	

	7
	PUNTO DE ANCLAJE TIEOFF   DIELECTRICO
Anclaje portátil regulable en reata de Polyester de alta tenacidad, resistencia minima de 5.000 libras, 1 argolla en reata y 1 argolla dieléctrica, inyectado con resistencia de mínima 9 kilovatios, Color del Tie Off:: Variedad de colores oscuros.
	UNIDAD
	
	

	8
	CUERDA SEMIESTATICA FLOTANTE
Tipo: A
Peso por metro: mínimo 80 g
Carga de rotura:  minino 2500 (kg)
Porcentaje de la funda: mínimo 33%
CE EN 1891, Debe ser certificada para rescate en alturas y en aguas, apta para trabajos en aguas
Color de la cuerda: Naranja, LONGITUD DE LA CUERDA : mínimo 25 Metros
	UNIDAD
	
	

	9
	CONOS DE SEÑALIZACIÓN  
Material PVC, color naranja o rojo, con minimo (01) franja reflectiva, altura mínima de 90 centímetros, base en PVC de minimo 40 cms x 40 cms, Peso minimo de 1 kg,
	UNIDAD
	
	

	10
	CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURAS   
 Tipo 1, Clase E, dieléctrico, con resistencia eléctrica mínima de 20.000 Voltios, elaborado en ABS y/o polímero de alto impacto peso mínimo de 460 gramos, El casco debe ser certificado por  alguna de las siguientes normas: ANSI Z. 89.1 o EN 397, Color Negro o blanco, debe incluir barbuquejo de mínimo 3 puntos de apoyo
	UNIDAD
	
	

	11
	CARETA DE SEGURIDAD
Careta en polipropileno, visor transparente en policarbonato, debe contener sistema de rachet por ajuste, Debe cumplir con alguna de las siguientes certificaciones: ANSI Z 87.1 o NTC 3610.
	UNIDAD
	
	

	12
	CARETA DE SEGURIDAD PARA PODA
Careta en polipropileno, visor en malla plástica o metálica, con rachet de ajuste, color de la malla negro, certificación EN 1731
	UNIDAD
	
	

	13
	CADENA PLASTICA PARA DELIMITAR AREA DE INSTRUCCIÓN
Fabricado en plástico de alta resistencia, 100% Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
Es aplicable para el tránsito vial, obras en construcción, estacionamientos, zonas peligrosas, para uso en general.
Esta empaquetada por rollo.
Elaborada en color rojo con amarillo.
rollo de Longitud: mínimo 100 mts.
• Eslabón: mínimo 6 mm
	ROLLO
	
	

	14
	TAPAOIDOS PROTECTOR AUDITIVO
 Material: ABS y policarbonato, certificado por ANSI S3.19, ó EN 352-1: 2020, Debe contener una diadema regulable. 
Color: negro ó gris,El tapaoido debe garantizar un SNR (Aislamiento del sonido) de mínimo 25 decibeles.
	UNIDAD
	
	

	15
	SISTEMA PARA VENTILAR ESPACIOS CONFINADOS
Material: Plástico, polipropileno 
Sistema Axial, voltaje de minimo110 voltios, ½ caballo de fuerza, revoluciones por minuto de mínimo 1.000, debe incluir un botón de encendido, certificación: Intrínsecamente seguro, debe incluir manga o ducto de color negro o armarillo de mínimo 3 metros de longitud, diámetro de la manga minimo 25 cms.
	UNIDAD
	
	

	16
	MOSQUETON ASIMETRICO
Material: Acero, resistencia de mínimo 25 Kilonewtons, certificado por EN 362 (normativa europea), Cierre automático de dos movimientos (girar y abrir)
	UNIDAD
	
	

	17
	MOSQUETON SIMETRICO                                                            
Mosquetón simétrico automático de acero., Resistencia mínima de 25 Kilonewtons, Cierre automático de dos movimientos (girar y abrir). Certificado por  EN362 (normativa europea)
	UNIDAD
	
	

	18
	ANTI-CAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA 
-Apto para cuerdas de 10 milímetros a 13 milímetros Peso mínimo de 295 gramos.
-Se desplaza hacia arriba y hacia abajo sin intervención manual.
-Se bloquea en caso de caída o aceleración descontrolada.
-Permite acople de 3 absorbedores de energía distintos.  
-Materiales: aluminio y acero inoxidable
-Certificado por  EN12481A y EN353-2. Color del equipo: Amarillo con Gris
	UNIDAD
	
	

	19
	MOSQUETON POLEA 
Mosquetón asimétrico en aluminio, resistencia mínima de 20 Kilonewtons, debe incluir en su estructura una polea en aluminio con roldana, debe ser de cierre automático y de 2 sistemas de apertura , color del mosquetón: amarillo o negro, certificado por EN362.
	UNIDAD
	
	

	20
	POLEA DE RESCATE EN TIROLINA
Peso mínimo 650 gramos,
Materiales: Aluminio, acero inoxidable y poliamida.
Polea para cuerda de mínimo 7 milímetros y máximo 13 milímetros. Debe contener una roldana de mínimo 38 milímetros, carga de utilización de 8 kilonewtons, carga de rotura de 36 kilonewtons, 
Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 uso General, UKCA
Debe contener 2 poleas con sistema de apertura lateral, las poleas deben estar ancladas a una placa multianclaje de mínimo 6 anclajes
	UNIDAD
	
	

	21
	TRIPODE DE ESPACIOS CONFINADOS:
Material Aluminio.
Certificaciones: EN 795 
Capacidad de carga mínima de 150 Kilogramos.
Debe disponer de Mínimo 3 soportes telescópicos, cada soporte debe disponer de un sistema de seguro para evitar que se recoja el soporte, debe disponer de una cadena metálica para aseguramiento de la base, debe contener un winche compatible con el trípode con cable metálico ó en acero galvanizado certificado de mínimo 5 milímetros y el cable debe tener una longitud mínima de 15 metros, en la parte superior del trípode debe disponer de un punto de anclaje con mínimo una polea certificada y  la punta del cable debe disponer de un mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 22 kilonewtons, altura mínima del trípode 2,20 metros, debe disponer de maleta de transporte que garantice la protección del equipo
	UNIDAD
	
	

	22
	DESCENDEDOR INDUSTRIAL PARA CUERDA  
• Materiales: aluminio, acero y poliamida
• Peso mínimo: 600 gramos
• Carga máxima para una persona: hasta 150 kilogramos
• Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kilogramos
• Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 2500 Uso Técnico, UKCA y EAC
Color del equipo: Amarillo o negro.
Debe contener una placa de apertura frontal, debe contener función antipánico
	UNIDAD
	
	

	23
	DESCENDEDOR DE RESCATE PARA CUERDA 
 • Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
• Peso mínimo: 1100 gramos
• Diámetro de cuerda mínimo.: 10,5 milímetros y máximo.: 11,5 milímetros
• Tipo de roldana: de facetas con rodamiento de bolas estanco
• Carga de utilización máxima: 250 kilogramos
• Carga de rotura:36 kiloNewtons
• Rendimiento: 86 %
• Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 2500 Uso Técnico, EAC
• Con función auto bloqueante, la placa de apertura gira para conectar la cuerda
	UNIDAD
	
	

	24
	GUADAÑA
-Cilindraje mínimo de 45 centímetros cúbicos, manubrio abierto, debe contener sistema anti vibración, capacidad del tanque de mínimo 760 mililitros.
- Peso mínimo de 8 Kilogramos.
-Mandos en el manubrio, debe contener protector de disco, debe disponer de mínimo 2 discos de corte, motor de 2 tiempos, debe contener 3 yoyos carrete de Nylon compatible con la guadaña, velocidad mínima de 7500 revoluciones por minuto.
Debe incluir Nylon para yoyo de calibre 3.3 milímetros y longitud de mínimo 300 metros.
Debe contener un arnés para el trabajador fabricado en reata de mínimo 0.5 mm de espesor y de mínimo 50 mm de ancho, debe incluir un mosquetón para asegurar la guadaña al arnés a la altura de la cadera del trabajador, el arnés debe venir diseñado para la parte superior del cuerpo humano y debe ser regulable
	UNIDAD
	
	

	25
	MOTOSIERRA
Cilindraje de mínimo 30 centímetros cúbicos, pero mínimo de 4 kilogramos, paso de cadena de mínimo 3/8 de pulgadas, debe contener protector de la espada, debe ser de encendido eléctrico, longitud de la espada mínimo de 35 centímetros, debe contener una maleta de transporte que proteja la herramienta. Tanque para combustible de gasolina con capacidad mínima de 0,4 litros. Debe contener una maleta de transporte que garantice el cuidado del equipo.
Debe contener sistema de corte por cadena metálica
	UNIDAD
	
	

	26
	SCBA INDUSTRIAL   debe componer de:   
1 Mascarilla facial completa
1 Válvula de demanda
1 Reductor con tubo de respiración secundario 
1 Medidor de presión y dispositivo de alarma
1 Mochila
1 Conector rápido
1 Cilindro con válvula de regulación
válvula:
Válvula de auto bloqueó Rosca de entrada: Minimo18/1.5
Rosca de salida: GS / 8 Material: cobre
Presión de trabajo: Mínimo 300 bar Presión de prueba de agua: Mínimo 900 bar
Presión de estallido:
Mínimo 1200bar
Presión de la válvula de seguridad: Mínimo 375-450bar
cilindro:
Material: fibra de carbono de Revestimiento de aleación de aluminio compuesto, Presión de trabajo: Mínimo 300 bar
Presión de prueba de agua: Mínimo 500 bar
Presión de ruptura: Mínimo 1020bar
Con almohadilla protectora de cilindro
Reductor:
Debe contener un tubo de respiración
secundario 
Hilo: GS / 8
Material: cobre
Flujo de aire: Mínimo 1 000 U/min
Presión de entrada: 7,5 ± 1,5 bar    Presión de la válvula de seguridad: Mínimo 9,9 ~ 1,53 bar
La válvula de seguridad opera automáticamente cuando falla el reductor. La válvula de seguridad puede mantener la presión de salida Mínimo 9,9 bar a máximo 15 bar.
La tubería interior de tubo de alta presión adopta un diseño en espiral.
MEDIDOR DE PRESIÓN Y DISPOSITIVO DE ALARMA
Presión de alarma: Mínimo 55 ± 5 bar
Sonidos de alarma: Mínimo 90dB
Con todos los parachoques de goma, puede reducir la vibración del medidor y la  alarma.
La válvula debe tener un botón de suministro de gas de emergencia, un interruptor de aceleración y una estructura de succión
automática para extender el tiempo de uso del cilindro.
Mascara de rostro
completo: Cuerpo de máscara de silicona Redecilla de kevlar para la cabeza.
Doble anti-empañamiento permanente.
Debe permitir un amplio campo de visión, puede alcanzar más del 91%
Debe contener Lente resistente a arañazos y abrasión.
Debe estar equipado con diafragma parlante
Material: aramida,
El arnés conecta la correa para el hombro y el cinturón, puede fijar la altura del SCBA
El ajuste de la correa del cilindro debe fijar firmemente el cilindro en la parte posterior.
 Equipado con almohadilla para la espalda y la cadera cómodas y flexibles.
CAJA DE TRANSPORTE: COLOR NEGRO
	UNIDAD
	
	





	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

	
· El oferente debe presentar junto con la oferta una carta de compromiso suscrita por el representante legal que cumplirá con la calidad, cantidad, oportunidad y las especificaciones técnicas exigidas en cada uno de los bienes a adquirir.

· El oferente debe certificar en una de carta de compromiso suscrita por el representante legal que los bienes ofertados son nuevos de primera calidad, no re manufacturados que los entregará en perfecto estado de conservación y debidamente empacados.

· El oferente debe certificar en una carta de compromiso suscrita por el representante legal que los bienes de los ítems (1,2,3,4,5,6,7,8,10,18,20,22,23 y 26), a los que les aplica vida útil, su fecha de fabricación no podrá ser mayor a 12 meses.

· El oferente debe adjuntar junto con la oferta, las certificaciones técnicas de los equipos a los que les aplica este requisito.

	
· El oferente debe certificar en documento independiente que cuenta con la disponibilidad de diversas tallas para el ítem 1 ·”arnés dieléctrico para espacios confinados”

· Para la presentación de la oferta, el proponente deberá en el formulario de especificaciones técnicas precisar LAS MARCAS que puede ofertar para cada ítem del presente proceso.

NOTA 1: En el caso de que los oferentes oferten varias marcas, se realizara la evaluación de las mismas escogiendo la de mejor calidad para la entidad contratante. 

NOTA 2: De las marcas ofertadas, el proponente deberá certificar que cuenta con la disponibilidad de stock y suministro en las cantidades requeridas por la entidad.


	OBLIGACIONES PARA EL CONTRATISTA:

	· El contratista deberá entregar la marca seleccionada por la entidad, para la ejecución del contrato. 

· El contratista deberá entregar los bienes con fecha de fabricación no superior a 12 meses, para los ítems (1,2,3,4,5,6,7,8,10,18,20,22,23 y 26).

· Para la recepción de los bienes, se tendrán en cuenta por parte del supervisor, todas y cada una de las características, certificaciones y garantías técnicas registradas en la especificaciones técnicas, pliego de condiciones, la propuesta del contratista para la ejecución del contrato.

· La entrega del material se hará en presencia del supervisor, los cuales verificaran la totalidad de los bienes entregados por el contratista, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas. En caso de no cumplir con las especificaciones, el elemento será devuelto con el propósito de que el contratista lo reemplace en su totalidad.

Nota: El transporte de los bienes objeto del contrato hasta el lugar de entrega, como los seguros de transporte por hurto, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contratante.

· Una vez adjudicado el proceso y en coordinación con el supervisor, el contratista deberá suministrar las tallas que le sean requeridas para los elementos que tengan esa condición de uso y conforme a las cantidades adjudicadas (ítem No. 1)





PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA APROBACIÓN DE LAS MUESTRAS Y RECIBO DE LOS ELEMENTOS.

1. El contratista debe presentar en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato muestra de los elementos adjudicados acorde con lo presentado en la oferta. Estos elementos para entregarse serán evaluados por el supervisor del contrato; para el caso de que esta muestra no cumpla con las especificaciones técnicas, calidad y la marca se solicitara el cambio por una única vez. Este cambio deberá ser realizado dentro de los 5 días siguientes, contados a partir del requerimiento inicial. 
        Las muestras que sean aprobadas, quedaran en poder del Supervisor del Contrato y serán descontadas de la cantidad total de elementos a entregar.

2. La no entrega de las muestras en los términos anteriormente indicados y para el caso que el contratista no supere las dos verificaciones de las muestras, el Supervisor informará lo pertinente para iniciar los procedimientos administrativos contemplados en la ley a efecto de establecer el posible incumplimiento de las obligaciones del contrato y hacer efectivas las garantías que correspondan.

¿El contratista se compromete a cumplir con cada uno de los aspectos descritos en esta sección de conformidad con el objeto del contrato y los términos expuesto?

	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



___________, identificado con CC. No.      Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural) ____________________, manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas requeridas, en el presente anexo y en las adendas modificatorias y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de ______________a los ________________

 ________________________________________________
Nombre y firma del proponente o su representante o apoderado
Nombre: __________________
CC. ______________________
NIT ______________________


Nota: Este documento debe presentarse completo, suscrito por el Representante Legal y deberá allegar los documentos y/o certificaciones solicitadas en cada uno de los acápites anteriormente relacionados, para ser evaluados por parte del comité técnico evaluador. 

En caso de uniones temporales o consorcio, deberá presentarse por alguno de sus integrantes.
[image: ] [image: ]
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