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COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR 
ACEPTACION DE OFERTA No.  309-CELIC-2019
Señor

FEDERICO SANTA MARIA VELEZ
Representante Legal SOCH INGENIEROS S.A.S.
Transversal 39 74 31
federicosantamaria@sochingenieros.com
Medellin
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N. 309-CELIC-2019 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DENTRO LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 133-CELIC-2019.
Mediante el presente escrito, el Teniente Coronel ALBERTO BUSTOS CARDONA en su carácter de Ordenador del Gasto, conforme a la Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, emitida por el señor Ministro de Defensa Nacional”, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que  ACEPTA  expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la empresa que usted representa de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la ley 1150 de 2007, adicionado por el Art. 94 de la ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá tenerse en cuenta los siguiente: 

1. OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LOS LICEOS DEL EJERCITO.
2. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: “COMPRA VENTA”

3. PLAZO DE DURACIÓN: La duración de la presente aceptación de oferta se extenderá así:

	ITEM
	DESCRIPCION
	DESDE 
	HASTA

	1
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LOS LICEOS DEL EJERCITO
	Desde la suscripción de la aceptación de oferta  
	Hasta cuatro (4) meses después de vencido el plazo de ejecución.


4.  EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA
De conformidad con la necesidad planteada por los LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL, el plazo de ejecución del presente contrato será hasta 30 días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (aceptación de la oferta) o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra. 

El recibo de los servicios objeto del presente proceso se hará en las instalaciones de los Liceos del Ejército de la ciudad de Bogotá, Calle 100 N° 11-00 de Bogotá D. C
5. VALOR ADJUDICADO:
El valor del presente contrato será de  SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE  ($6.656.498,24) INCLUIDO IVA, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES QUE SE APLIQUEN DERIVADOS DE LEY según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8719 de fecha 04 de Septiembre de 2019 bajo el rubro presupuestal A-02-02-01-004 Recurso 16 SSF PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE, expedido por la jefe de Presupuesto de los Liceos del Ejército, el cual se discrimina así:

	UNIDAD
	ARTICULO PRESUPUESTAL
	RUBRO
	RECURSO
	VALOR ADJUDICADO

	CELIC
	A-02-01-01-004
	MAQUINARIA Y EQUIPO
	16 SSF
	$ 37.625.539,00

	CELIC
	A-02-02-01-003
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
	
	$ 7.326.592,00

	CELIC
	A-02-02-01-004
	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
	
	$ 9.445.982,00

	TOTAL ADJUDICADO
	$ 54.398.113,00


	ITEM
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL REQUERIDA
	 
	 CANTIDADES ADJUDICADAS 
	 
	  VALOR UNITARIO BASE  
	  VALOR IVA  
	  VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO  
	  TOTAL  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02-01-01-004  MAQUINARIA Y EQUIPO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	PLANTAS ELÉCTRICA MONOFÁSICA A GASOLINA 2KVA,  (incluye monte e instalación (tablero c/p trif 18cts, cable # 8 8thhw rojo, tubo de 1”x 3 mts, cable procables # 2 thhn, terminal p/ponchar h2 estándar, cargador para baterías importa, cable # 8, trasferencia con el enclavamiento).
	UNIDAD 
	2
	 
	2
	 
	 $   1.280.000,00 
	 $      243.200,00 
	 $       1.523.200,00 
	 $                    3.046.400,00 

	2
	PLANTAS ELÉCTRICA MONOFÁSICA A GASOLINA 4KVA. (Incluye monte e instalación (tablero c/p trif 18cts, cable # 8 8thhw color rojo, tubo de 1”x 3 mts, cable # 2 thhn, terminal p/ponchar h2 estándar, cargador para baterías importa, cable #8, trasferencia con el enclavamiento).
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $   2.135.000,00 
	 $      405.650,00 
	 $       2.540.650,00 
	 $                    2.540.650,00 

	3
	HIDROFLOT, CON MOTOR DE 3HP TANQUE VERTICAL 40-60 PSI, (conexión válvula de pie, tubería de salida ¼ y arranque trifásico más instalación).
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $   4.012.000,00 
	 $      762.280,00 
	 $       4.774.280,00 
	 $                    4.774.280,00 

	4
	ELECTROBOMBAS  CENTRIFUGA DE 2HP 220V,   ( incluye  01 flotador de contacto, guarda motor de 13/16 amperios telemecanic)
	UNIDAD 
	2
	
	2
	
	 $      923.900,00 
	 $      175.541,00 
	 $       1.099.441,00 
	 $                    2.198.882,00 

	5
	PULIDORA INDUSTRIAL 4-1/2 PULG 1200 W - 11000 RPM DWE4212-B3 ( ESPECIFICACIONES- Potencia:  1200 W- Velocidad sin carga:  11000 RPM- Diámetro máximo del disco:  4 1/2 pulg- Rosca del eje:  5/8 pulg- Peso:  2,04 kg
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      397.600,00 
	 $       75.544,00 
	 $         473.144,00 
	 $                       473.144,00 

	6
	LIJADORA ORBITAL 1/4 - 230W DWE6411-B3 ( ESPECIFICACIONES - Potencia:  230W- Voltaje:  120V- Órbitas / min:  14000 OPM- Diámetro orbital:  1/16 pulg- Tamaño/tipo de papel:  1/4 de hoja
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      268.800,00 
	 $       51.072,00 
	 $         319.872,00 
	 $                       319.872,00 

	7
	GUADAÑADORA B 530 53.2 CC PROFESIONAL (CARACTERÍSTICAS,  Motor de dos tiempos, peso en seco sin accesorios 9,7 kg, cilindraje 53,2 c.c. longitud total 1,82 m, capacidad combustible 1200 ml, carburador diafragma
	UNIDAD 
	2
	
	2
	
	 $   1.744.000,00 
	 $      331.360,00 
	 $       2.075.360,00 
	 $                    4.150.720,00 

	8
	MÁQUINA DE DRENAJE K-400 C-32IW 3/8-75 (ESPECIFICACIONES. Capacidad del tambor: Cable de 100 pies (30 m) para diámetros de 3?8 Pulgadas (10 mm), o de 75 pies (23 m) para diámetros de 1?2 Pulgadas (13 mm).-Motor: El motor de 380 W y 230 V hace girar el cable a 165 RPM, Peso (solo la máquina): 45 libras (20,4 kg).-Dimensiones: Longitud 21 Pulgadas (53 cm); con Autofeed, 24 Pulgadas (61 cm). ALitrosura 23 Pulgadas (58 cm). Ancho 17 Pulgadas (43 cm).
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $   2.285.900,00 
	 $      434.321,00 
	 $       2.720.221,00 
	 $                    2.720.221,00 

	9
	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA 325 CON FORRO Y ACCESORIOS  (ESPECIFICACIONES  (Amperaje en DC Y AC, Voltaje AC y DC, Resistencia Continuidad, Capacitancia, Temperatura en Celsius Y Fahrenheit. Luz de fondo en pantalla. Botón de Hold,  Categoría III 600 v y IV 300 v USO INDUSTRIAL
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $   1.670.000,00 
	 $      317.300,00 
	 $       1.987.300,00 
	 $                    1.987.300,00 

	10
	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO XVR DE 32 CANALES  ( ESPECIFICACIONES, sistema ,  Procesador principal ( Integrado) sistema operativo (incrustado) VIDEO Y AUDIO ( Entrada de cámara analógica, 32 canales , BNC, CÁMARA HDCVI ( 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps) CAMARA AHD ( 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps)  CÁMARA DE TELEVISIÓN (5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps) CÁMARA CVBS ( PAL / NTSC) GRABACIÓN, COMPRESIÓN  ( H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264) RESOLUCIÓN ( 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF) TASA DE GRABACIÓN ( Transmisión principal: los canales primero y segundo 5M-N (1 ~ 10fps), otros canales 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H /D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) VELOCIDAD BITS ( 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal) MODO DE GRABACION ( Manual, Programación (General, Continua), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Detener) MONITOR INTERFAX ( 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV) RESOLUCION ( HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) PANTALLA MULTIPANTALLA  ( 1/4/8/9/16/25/36) RED, INTERFAX ( 1 puerto RJ-45 (1000M) ) RESOLUCION ( HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) ALMACENAMIENTO, Disco duro Interno ( 2 puertos SATA, hasta 10TB de capacidad)
	UNIDAD 
	2
	
	2
	
	 $      900.000,00 
	 $      171.000,00 
	 $       1.071.000,00 
	 $                    2.142.000,00 

	11
	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO XVR DE 8 CANALES, ( ESPECIFICACIONES,  VIDEO Y AUDIO Entrada de cámara analógica ( 8 canales, BNC, ) Cámara HDCVI ( 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps) Cámara AHD ( 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps) Cámara de televisión ( 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps) GRABACION ( COMPRESIÓN, H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 RESOLUCIÓN ( 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF) TASA DE GRABACIÓN ( Corriente principal: 4M-N / 1080P (1 ~ 15 fps); 1080N / 720P / 960H /D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF (1 ~ 15fps)) VELOCIDAD DE BITS ( 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal) MODO DE GRABACIÓN ( Manual, Programación (General, Continua), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Detener) MONITOR 1 HDMI, 1 VGA, RESOLUCIÓN ( HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) RED ( 1 puerto RJ-45 (1000M)) FUNCION DE RED ( HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda de IP (Soporta cámara IP, DVR, NVS, etc.))
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      177.000,00 
	 $       33.630,00 
	 $         210.630,00 
	 $                       210.630,00 

	12
	DISCOS DUROS PARA XVR,  (ESPECIFICACIONES.    disco duro 6tb sata3 64mb intellipower, especificaciones ( disco duro 6tb sata3 64mb intellipower, • interfaz sata 6 gb /s • factor de forma 3.5 pulgadas • velocidad rotacional intellipower ™ • capacidade 6 tb)
	UNIDAD 
	4
	
	4
	
	 $      800.000,00 
	 $      152.000,00 
	 $         952.000,00 
	 $                    3.808.000,00 

	13
	HIDROLAVADORA 1200 W -  CON MANGUERA DE 30 METROS. ESPECIFICACIONES
- Tensión:  127 V
- Potencia de entrada:  1200 W
- Temperatura máxima de entrada de agua:  40°C
- Presión para trabajo:  6.7 MPa
- Presión máxima:  10 MPa
- Caudal de agua:  4.2 l / min
- Caudal de detergente:  0.2 l / min
- Dimensiones (La x An x Al):  160 x 241 x 426 mm 
	UNIDAD 
	4
	
	4
	
	 $      264.000,00 
	 $       50.160,00 
	 $         314.160,00 
	 $                    1.256.640,00 

	14
	MAQUINA BRILLADORA INDUSTRIAL   DE PISO 1700 rpm
	UNIDAD 
	4
	
	4
	
	 $   1.680.000,00 
	 $      319.200,00 
	 $       1.999.200,00 
	 $                    7.996.800,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 TOTAL RUBRO MAQUINARIA Y EQUIPO 
	 $                  37.625.539,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02-02-01-004   PRODUCTOS METALICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG 650 W - 2800 RPM ( ESPECIFICACIONES - Potencia:  650 W- Amperaje:  5,4 Amp - Tamaño del Mandril:  1/2 pulg-Velocidad de giro en vacio:  0 - 2800 RPM-- Frecuencia del percutor:  0 - 47600 GPM
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      225.000,00 
	 $       42.750,00 
	 $         267.750,00 
	 $                       267.750,00 

	2
	ESCALERA TIPO TIJERA DE 5 PASOS 1.7MT EN ALUMINIO CARGA MÁX. 90 KI ESPECIFICACIONES ( Escalera de 5 pasos tipo tijera. Escalera hecha bajo la norma ANSI, Resistencia en kilos 90KL, MEDIDAS 1,7 metros, 
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      160.000,00 
	 $       30.400,00 
	 $         190.400,00 
	 $                       190.400,00 

	3
	TALADRO INALÁMBRICO 1/2 20V DCD777D2-B3 ESPECIFICACIONES ( Taladro atornillador compacto con baterías de 2.0Ah ION-LI 20v Max - Motor sin escobillas  libre de mantenimiento- Control de velocidad electrónico 2 velocidades mecánicas para correcta selección de torque en función del material a trabajar
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      690.000,00 
	 $      131.100,00 
	 $         821.100,00 
	 $                       821.100,00 

	4
	PISTOLA DE PINTAR AEROGRAFICA REF: F2 WUFU AIR TOOLS (Especificaciones,- Múltiples usos, flujo eficiente, aerógrafo mini chorro ajustable, gran alternativa de usos. -Ideal para superficies de fondo, reparaciones puntuales, mezclas, matizados, retoques. -Especial para trabajos pequeños y de hobby. -Vaso metálico de 100  ML -Boquilla abanico de 0.5 MM-Entrada de aire de 1/4 NPT -Consumo de aire promedio de 6 CFM -Pesa 0.2 KG -Presion del aire de 50 PSI
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $       30.000,00 
	 $         5.700,00 
	 $           35.700,00 
	 $                        35.700,00 

	5
	JUEGO DE 5 PIEZAS IGUALES PUNTA ESTRELLA LARGO 2'' #1 Especificaciones: Punta: #1 Largo: 2" (50.8mm)Dureza: 59 HRc, Empaque: 5 x Blister
	UNIDAD 
	2
	
	2
	
	 $         7.000,00 
	 $         1.330,00 
	 $             8.330,00 
	 $                        16.660,00 

	6
	RUEDA PIEDRA P/ ESMERIL SILICIO 6 PG GRANO 60 (ESPECIFICACIONES. Para desbaste y afilado Incluyen adaptadores de: 1/2 PG - 5/8 PG, 5/8 PG - 3/4 PG, 3/4 PG - 1 PG Espesor: 3/4 PG,Barreno: 1 PG, Claves: PIES-63460T
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $       35.000,00 
	 $         6.650,00 
	 $           41.650,00 
	 $                        41.650,00 

	7
	JUEGO DE DESTORNILLADORES 1000V -65980 ESPECIFICACIONES, (destornillador aislado set de 7, elaborados en cromo-vanadio,5 destornilladores planos de 2.5, 3, 4, 5.5 y 6.5 milímetros, 2 destornilladores  # 1  Y # 2
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      100.000,00 
	 $       19.000,00 
	 $         119.000,00 
	 $                       119.000,00 

	8
	JUEGO DE ALICATES AISLADOS 1000V REF: 84-011 ESPECIFICACIONES, ( • Aislado 1000V.• Probados individualmente a 10.000V, • Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680,• Mango con seguridad ergonómico bi-material. • Fabricados en acero con alto contenido de cromo con Tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad, • Ensamblados con articulación interlazada para mejores cortes.)
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      200.000,00 
	 $       38.000,00 
	 $         238.000,00 
	 $                       238.000,00 

	9
	ESCALERA TIPO TIJERA 8 PASOS DE 2,40 METROS EN ALUMINIO TIPO IA DE 136 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA FANES  ( CARACTERÍSTICAS,  Rígidas y de alta resistencia, cumplen con las normas ANSI 14.2, Estructura totalmente en aluminio, Peldaños planos en aluminio antideslizante, Cabezote superior en Aluminio, Zapatas en caucho antideslizante acanaladas,  El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad en las escaleras de este tipo.
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      250.000,00 
	 $       47.500,00 
	 $         297.500,00 
	 $                       297.500,00 

	10
	PRENSA DE BANCO 3 PULGADAS 23VS311 (CARACTERÍSTICAS, Prensa de banco de 3 pulgadas, ideal para asegurar piezas en cortes y ajustes.
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $      150.000,00 
	 $       28.500,00 
	 $         178.500,00 
	 $                       178.500,00 

	11
	REMACHADORA CABEZA GIRATORIA MR77C (REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA,  (ESPECIFICACIONES, - Cabeza giratoria a 360° facilita la colocación de remaches en lugares de difícil acceso. - 4 boquillas tipo ·  1/8, 3/32, 5/32 & amp; 3/16 pul remaches - Establece remaches en ángulo recto o lineal, con un simple giro de la cabeza del remache. - Construcción de metal fundido a presión resistente para una larga vida. - Puntas adicionales están convenientemente almacenados en el mango. - Mango largo hace remachadora fácil de apretar.- Remaches en lugares difíciles.)
	UNIDAD 
	1
	
	1
	
	 $       80.000,00 
	 $       15.200,00 
	 $           95.200,00 
	 $                        95.200,00 

	12
	PARES DE VIDEO BALUN PARA CONEXIÓN DE CÁMARA  (ESPECIFICACIONES, pares de video balun para conexión de cámara, • Transmisión en tiempo real sobre el cable UTP CAT5E / 6. • Pasivo, no necesita alimentación. • Con conector hembra BNC y conexiones de terminal de tornillo enchufables.                                                                                                                                                                                                                                                                               • Video Balun pasivo HDCVI/CVBS/AHD/TVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin.) 
	UNIDAD 
	110
	
	110
	
	 $         4.000,00 
	 $            760,00 
	 $             4.760,00 
	 $                       523.600,00 

	13
	ADAPTADOR DE VOLTAJE DC12V1A (ESPECIFICACIONES Voltaje de entrada: AC 100 ~ 240V Voltaje de salida: 12VDC Corriente de salida: 1A Max Watt: 12W
	UNIDAD
	100
	
	100
	
	 $         3.000,00 
	 $            570,00 
	 $             3.570,00 
	 $                       357.000,00 

	14
	CAMARA TIPO BALA DE 2MP PARA EXTERIOR  ( ESPECIFICACIONES ( CÁMARA SENSOR DE IMAGEN ( 1 / 2.8 "CMOS) PIXELES ( 1920 (H) × 1080 (V), 2MP)LENTE Tipo de Lente ( Lente fija / iris fijo) VIDEO ( RESOLUCIÓN ( 1080P (1920 × 1080)) ( Velocidad de fotogramas (25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P) VIDEO ( VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS ( 25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P)) 
	UNIDAD 
	75
	
	75
	
	 $       55.400,00 
	 $       10.526,00 
	 $           65.926,00 
	 $                    4.944.450,00 

	15
	CARRETILLA PLASTICA. Titulo: Carretilla 6 Ft3 Plástica, Rueda Antipinchazo Truper
Descripción:
Rueda
-Espesor: 5/32\" (3,9 mm)
-Rueda de 16\" x 4\"
-Bastidor de madera 1.3/4\"
-Tacon estabilizador
-Rin de 3 aspas para mayor resistencia al impacto
	UNIDAD 
	10
	
	9
	
	 $      123.200,00 
	 $       23.408,00 
	 $         146.608,00 
	 $                    1.319.472,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL RUBRO  PRODUCTOS METALICOS
	 $                    9.445.982,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CANECA CON RUEDAS 240 LT PLASTICOS Y LATAS ( CARACTERISTICAS)  Peso: 11 KG
Capacidad en Volumen: 189 Litros
Dimensiones: 72.4cm (Largo) x 59.4cm (Ancho) x 92.7cm (Alto)
Material: Polietileno de Alta Densidad
Proceso: Moldeo Por Inyección
	UNIDAD 
	8
	
	8
	
	 $      429.600,00 
	 $       81.624,00 
	 $         511.224,00 
	 $                    4.089.792,00 

	2
	PUNTO ECOLÓGICO TRES PUESTOS 35 LITROS BASE METALICA (CARACTERISTICAS) 
1. tres canecas plásticas de Vaivén originales de 35 litros con tapa Vaivén. 
2. Estructura Metálica con pintura electrostática
3. Tablero marcado según la utilidad por color de caneca o personalizado
4. Cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por el ICONTEC en su Norma Técnica Colombiana 
5. Tablero informativo personalizado
6. Base graduable para firmeza de la estructura
- MEDIDAS DEL PUNTO ECOLÓGICO
DIMENSIONES

Soporte para 3 recipientes
LARGO 40 cmts
ANCHO 96.5 cmts
ALTO 93 cmts
MEDIDAS DE LA CANECA:
LARGO:31.5 cmts
ANCHO: 23 cmts
ALTO:53 cmts

CAPACIDAD: 35 Litros

Soporte de 3 recipientes Plásticos resistentes para la Separación de residuos 
	UNIDAD 
	10
	
	10
	
	 $      180.000,00 
	 $       34.200,00 
	 $         214.200,00 
	 $                    2.142.000,00 

	3
	CARRO BALDE CON EXPRIMIDOR Y ESCURRIDOR 24 LITROS
	UNIDAD 
	5
	
	5
	
	 $      184.000,00 
	 $       34.960,00 
	 $         218.960,00 
	 $                    1.094.800,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SUBTOTAL RUBRO  OTROS BIENES TRANSPORTABLES
	 $                    7.326.592,00 


	TOTAL ADJUDICADO 
	    $ 54.398.113,00


Los valores aquí establecidos, deben ser tenidos en cuenta durante toda la ejecución del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios unitarios establecidos, se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.
6. FORMA DE PAGO: 

El MDN -  Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la empresa SOCH INGENIEROS S.A.S., identificada con Nit. 901188171-7, representada legalmente por el señor FEDERICO SANTA MARIA VELEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.128.278.782 de Medellin, la cuenta Ahorros 551-949742-12 de BANCOLOMBIA, de la siguiente forma:
Se realizará mediante PAGO TOTAL, Equivalente al valor de la Aceptación de la Oferta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

· Acta de recibo a satisfacción por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional -LICEOS DEL EJERCITO, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y representante legal del Contratista, previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante.

· Informe de supervisión. 

· Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC)

· Presentación de factura en Original

· Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

· Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –LICEOS DEL EJERCITO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por  Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013.

NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

PARÁGRAFO UNICO: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba efectuar el MDN - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora así, SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($66.811.269,00) según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8919 de fecha 10 de septiembre de 2019 bajo los siguientes rubros, asignados así:

	UNIDAD
	ARTICULO PRESUPUESTAL
	RUBRO
	RECURSO
	VALOR APROPIADO

	CELIC
	A-02-01-01-004
	MAQUINARIA Y EQUIPO
	16 SSF
	$ 48.202.070,00

	CELIC
	A-02-02-01-003
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
	
	$ 9.158.240,00

	CELIC
	A-02-02-01-004
	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
	
	$ 9.450.959,00

	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
	$ 66.811.269,00


7. CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en la INVITACIÓN PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No 133-CELIC-2019 y el anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, del presente documento.
	ITEM
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA

	
	
	

	02-01-01-004  MAQUINARIA Y EQUIPO
	 

	1
	PLANTAS ELÉCTRICA MONOFÁSICA A GASOLINA 2KVA,  (incluye monte e instalación (tablero c/p trif 18cts, cable # 8 8thhw rojo, tubo de 1”x 3 mts, cable procables # 2 thhn, terminal p/ponchar h2 estándar, cargador para baterías importa, cable # 8, trasferencia con el enclavamiento).
	UNIDAD 

	2
	PLANTAS ELÉCTRICA MONOFÁSICA A GASOLINA 4KVA. (Incluye monte e instalación (tablero c/p trif 18cts, cable # 8 8thhw color rojo, tubo de 1”x 3 mts, cable # 2 thhn, terminal p/ponchar h2 estándar, cargador para baterías importa, cable #8, trasferencia con el enclavamiento).
	UNIDAD 

	3
	HIDROFLOT, CON MOTOR DE 3HP TANQUE VERTICAL 40-60 PSI, (conexión válvula de pie, tubería de salida ¼ y arranque trifásico más instalación).
	UNIDAD 

	4
	ELECTROBOMBAS  CENTRIFUGA DE 2HP 220V,   ( incluye  01 flotador de contacto, guarda motor de 13/16 amperios telemecanic)
	UNIDAD 

	5
	PULIDORA INDUSTRIAL 4-1/2 PULG 1200 W - 11000 RPM DWE4212-B3 ( ESPECIFICACIONES- Potencia:  1200 W- Velocidad sin carga:  11000 RPM- Diámetro máximo del disco:  4 1/2 pulg- Rosca del eje:  5/8 pulg- Peso:  2,04 kg
	UNIDAD 

	6
	LIJADORA ORBITAL 1/4 - 230W DWE6411-B3 ( ESPECIFICACIONES - Potencia:  230W- Voltaje:  120V- Órbitas / min:  14000 OPM- Diámetro orbital:  1/16 pulg- Tamaño/tipo de papel:  1/4 de hoja
	UNIDAD 

	7
	GUADAÑADORA B 530 53.2 CC PROFESIONAL (CARACTERÍSTICAS,  Motor de dos tiempos, peso en seco sin accesorios 9,7 kg, cilindraje 53,2 c.c. longitud total 1,82 m, capacidad combustible 1200 ml, carburador diafragma
	UNIDAD 

	8
	MÁQUINA DE DRENAJE K-400 C-32IW 3/8-75 (ESPECIFICACIONES. Capacidad del tambor: Cable de 100 pies (30 m) para diámetros de 3?8 Pulgadas (10 mm), o de 75 pies (23 m) para diámetros de 1?2 Pulgadas (13 mm).-Motor: El motor de 380 W y 230 V hace girar el cable a 165 RPM, Peso (solo la máquina): 45 libras (20,4 kg).-Dimensiones: Longitud 21 Pulgadas (53 cm); con Autofeed, 24 Pulgadas (61 cm). ALitrosura 23 Pulgadas (58 cm). Ancho 17 Pulgadas (43 cm).
	UNIDAD 

	9
	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA 325 CON FORRO Y ACCESORIOS  (ESPECIFICACIONES  (Amperaje en DC Y AC, Voltaje AC y DC, Resistencia Continuidad, Capacitancia, Temperatura en Celsius Y Fahrenheit. Luz de fondo en pantalla. Botón de Hold,  Categoría III 600 v y IV 300 v USO INDUSTRIAL
	UNIDAD 

	10
	IMPRESORA 3D 20X20X24CM, + (  PLA 1,75MM (1KG), CAPACITACIÓN PRESENCIAL, KIT DE INICIO )
	UNIDAD 

	11
	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO XVR DE 32 CANALES  ( ESPECIFICACIONES, sistema ,  Procesador principal ( Integrado) sistema operativo (incrustado) VIDEO Y AUDIO ( Entrada de cámara analógica, 32 canales , BNC, CÁMARA HDCVI ( 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps) CAMARA AHD ( 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps)  CÁMARA DE TELEVISIÓN (5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps) CÁMARA CVBS ( PAL / NTSC) GRABACIÓN, COMPRESIÓN  ( H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264) RESOLUCIÓN ( 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF) TASA DE GRABACIÓN ( Transmisión principal: los canales primero y segundo 5M-N (1 ~ 10fps), otros canales 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H /D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) VELOCIDAD BITS ( 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal) MODO DE GRABACION ( Manual, Programación (General, Continua), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Detener) MONITOR INTERFAX ( 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV) RESOLUCION ( HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) PANTALLA MULTIPANTALLA  ( 1/4/8/9/16/25/36) RED, INTERFAX ( 1 puerto RJ-45 (1000M) ) RESOLUCION ( HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) ALMACENAMIENTO, Disco duro Interno ( 2 puertos SATA, hasta 10TB de capacidad)
	UNIDAD 

	12
	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO XVR DE 8 CANALES, ( ESPECIFICACIONES,  VIDEO Y AUDIO Entrada de cámara analógica ( 8 canales, BNC, ) Cámara HDCVI ( 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps) Cámara AHD ( 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps) Cámara de televisión ( 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps) GRABACION ( COMPRESIÓN, H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 RESOLUCIÓN ( 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF) TASA DE GRABACIÓN ( Corriente principal: 4M-N / 1080P (1 ~ 15 fps); 1080N / 720P / 960H /D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF (1 ~ 15fps)) VELOCIDAD DE BITS ( 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal) MODO DE GRABACIÓN ( Manual, Programación (General, Continua), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Detener) MONITOR 1 HDMI, 1 VGA, RESOLUCIÓN ( HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) RED ( 1 puerto RJ-45 (1000M)) FUNCION DE RED ( HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda de IP (Soporta cámara IP, DVR, NVS, etc.))
	UNIDAD 

	13
	DISCOS DUROS PARA XVR,  (ESPECIFICACIONES.    disco duro 6tb sata3 64mb intellipower, especificaciones ( disco duro 6tb sata3 64mb intellipower, • interfaz sata 6 gb /s • factor de forma 3.5 pulgadas • velocidad rotacional intellipower ™ • capacidade 6 tb)
	UNIDAD 

	14
	HIDROLAVADORA 1200 W -  CON MANGUERA DE 30 METROS. ESPECIFICACIONES
- Tensión:  127 V
- Potencia de entrada:  1200 W
- Temperatura máxima de entrada de agua:  40°C
- Presión para trabajo:  6.7 MPa
- Presión máxima:  10 MPa
- Caudal de agua:  4.2 l / min
- Caudal de detergente:  0.2 l / min
- Dimensiones (La x An x Al):  160 x 241 x 426 mm 
	UNIDAD 

	15
	MAQUINA BRILLADORA INDUSTRIAL   DE PISO 1700 rpm
	UNIDAD 

	
	 
	

	
	 
	

	
	
	

	02-02-01-004   PRODUCTOS METALICOS
	 

	1
	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG 650 W - 2800 RPM ( ESPECIFICACIONES - Potencia:  650 W- Amperaje:  5,4 Amp - Tamaño del Mandril:  1/2 pulg-Velocidad de giro en vacio:  0 - 2800 RPM-- Frecuencia del percutor:  0 - 47600 GPM
	UNIDAD 

	2
	ESCALERA TIPO TIJERA DE 5 PASOS 1.7MT EN ALUMINIO CARGA MÁX. 90 KI ESPECIFICACIONES ( Escalera de 5 pasos tipo tijera. Escalera hecha bajo la norma ANSI, Resistencia en kilos 90KL, MEDIDAS 1,7 metros, 
	UNIDAD 

	3
	TALADRO INALÁMBRICO 1/2 20V DCD777D2-B3 ESPECIFICACIONES ( Taladro atornillador compacto con baterías de 2.0Ah ION-LI 20v Max - Motor sin escobillas  libre de mantenimiento- Control de velocidad electrónico 2 velocidades mecánicas para correcta selección de torque en función del material a trabajar
	UNIDAD 

	4
	PISTOLA DE PINTAR AEROGRAFICA REF: F2 WUFU AIR TOOLS (Especificaciones,- Múltiples usos, flujo eficiente, aerógrafo mini chorro ajustable, gran alternativa de usos. -Ideal para superficies de fondo, reparaciones puntuales, mezclas, matizados, retoques. -Especial para trabajos pequeños y de hobby. -Vaso metálico de 100  ML -Boquilla abanico de 0.5 MM-Entrada de aire de 1/4 NPT -Consumo de aire promedio de 6 CFM -Pesa 0.2 KG -Presion del aire de 50 PSI
	UNIDAD 

	5
	JUEGO DE 5 PIEZAS IGUALES PUNTA ESTRELLA LARGO 2'' #1 Especificaciones: Punta: #1 Largo: 2" (50.8mm)Dureza: 59 HRc, Empaque: 5 x Blister
	UNIDAD 

	6
	RUEDA PIEDRA P/ ESMERIL SILICIO 6 PG GRANO 60 (ESPECIFICACIONES. Para desbaste y afilado Incluyen adaptadores de: 1/2 PG - 5/8 PG, 5/8 PG - 3/4 PG, 3/4 PG - 1 PG Espesor: 3/4 PG,Barreno: 1 PG, Claves: PIES-63460T
	UNIDAD 

	7
	JUEGO DE DESTORNILLADORES 1000V -65980 ESPECIFICACIONES, (destornillador aislado set de 7, elaborados en cromo-vanadio,5 destornilladores planos de 2.5, 3, 4, 5.5 y 6.5 milímetros, 2 destornilladores  # 1  Y # 2
	UNIDAD 

	8
	JUEGO DE ALICATES AISLADOS 1000V REF: 84-011 ESPECIFICACIONES, ( • Aislado 1000V.• Probados individualmente a 10.000V, • Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680,• Mango con seguridad ergonómico bi-material. • Fabricados en acero con alto contenido de cromo con Tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad, • Ensamblados con articulación interlazada para mejores cortes.)
	UNIDAD 

	9
	ESCALERA TIPO TIJERA 8 PASOS DE 2,40 METROS EN ALUMINIO TIPO IA DE 136 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA FANES  ( CARACTERÍSTICAS,  Rígidas y de alta resistencia, cumplen con las normas ANSI 14.2, Estructura totalmente en aluminio, Peldaños planos en aluminio antideslizante, Cabezote superior en Aluminio, Zapatas en caucho antideslizante acanaladas,  El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad en las escaleras de este tipo.
	UNIDAD 

	10
	PRENSA DE BANCO 3 PULGADAS 23VS311 (CARACTERÍSTICAS, Prensa de banco de 3 pulgadas, ideal para asegurar piezas en cortes y ajustes.
	UNIDAD 

	11
	REMACHADORA CABEZA GIRATORIA MR77C (REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA,  (ESPECIFICACIONES, - Cabeza giratoria a 360° facilita la colocación de remaches en lugares de difícil acceso. - 4 boquillas tipo ·  1/8, 3/32, 5/32 & amp; 3/16 pul remaches - Establece remaches en ángulo recto o lineal, con un simple giro de la cabeza del remache. - Construcción de metal fundido a presión resistente para una larga vida. - Puntas adicionales están convenientemente almacenados en el mango. - Mango largo hace remachadora fácil de apretar.- Remaches en lugares difíciles.)
	UNIDAD 

	12
	PARES DE VIDEO BALUN PARA CONEXIÓN DE CÁMARA  (ESPECIFICACIONES, pares de video balun para conexión de cámara, • Transmisión en tiempo real sobre el cable UTP CAT5E / 6. • Pasivo, no necesita alimentación. • Con conector hembra BNC y conexiones de terminal de tornillo enchufables.                                                                                                                                                                                                                                                                               • Video Balun pasivo HDCVI/CVBS/AHD/TVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin.) 
	UNIDAD 

	13
	ADAPTADOR DE VOLTAJE DC12V1A (ESPECIFICACIONES Voltaje de entrada: AC 100 ~ 240V Voltaje de salida: 12VDC Corriente de salida: 1A Max Watt: 12W
	UNIDAD

	14
	CAMARA TIPO BALA DE 2MP PARA EXTERIOR  ( ESPECIFICACIONES ( CÁMARA SENSOR DE IMAGEN ( 1 / 2.8 "CMOS) PIXELES ( 1920 (H) × 1080 (V), 2MP)LENTE Tipo de Lente ( Lente fija / iris fijo) VIDEO ( RESOLUCIÓN ( 1080P (1920 × 1080)) ( Velocidad de fotogramas (25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P) VIDEO ( VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS ( 25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P)) 
	UNIDAD 

	15
	CARRETILLA PLASTICA. Titulo: Carretilla 6 Ft3 Plástica, Rueda Antipinchazo Truper
Descripción:
Rueda
-Espesor: 5/32\" (3,9 mm)
-Rueda de 16\" x 4\"
-Bastidor de madera 1.3/4\"
-Tacon estabilizador
-Rin de 3 aspas para mayor resistencia al impacto
	UNIDAD 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RUBRO 02-02-01-003   

OTROS BIENES TRANSPORTABLES
	 

	1
	CANECA CON RUEDAS 240 LT PLASTICOS Y LATAS ( CARACTERISTICAS)  Peso: 11 KG
Capacidad en Volumen: 189 Litros
Dimensiones: 72.4cm (Largo) x 59.4cm (Ancho) x 92.7cm (Alto)
Material: Polietileno de Alta Densidad
Proceso: Moldeo Por Inyección
	UNIDAD 

	2
	PUNTO ECOLÓGICO TRES PUESTOS 35 LITROS BASE METALICA (CARACTERISTICAS) 
1. tres canecas plásticas de Vaivén originales de 35 litros con tapa Vaivén. 
2. Estructura Metálica con pintura electrostática
3. Tablero marcado según la utilidad por color de caneca o personalizado
4. Cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por el ICONTEC en su Norma Técnica Colombiana 
5. Tablero informativo personalizado
6. Base graduable para firmeza de la estructura
- MEDIDAS DEL PUNTO ECOLÓGICO
DIMENSIONES

Soporte para 3 recipientes
LARGO 40 cmts
ANCHO 96.5 cmts
ALTO 93 cmts
MEDIDAS DE LA CANECA:
LARGO:31.5 cmts
ANCHO: 23 cmts
ALTO:53 cmts

CAPACIDAD: 35 Litros

Soporte de 3 recipientes Plásticos resistentes para la Separación de residuos 
	UNIDAD 

	3
	CARRO BALDE CON EXPRIMIDOR Y ESCURRIDOR 24 LITROS
	UNIDAD 


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE MARCAS OFRECIDAS.
Con el fin de garantizar que se entregarán productos y/o bienes de calidad y con el fin de garantizar los tiempos de respuesta de las garantías o los repuestos en caso de desperfectos o de acuerdo a sus componentes técnicos, el proponente deberá adjuntar dentro de su propuesta certificación o constancia de que es fabricante o en su defecto certificación expedida directamente por la casa fabricante, o por el distribuidor mayorista autorizado por el mismo para Colombia donde acredite que el  oferentes  es distribuidor autorizado en Colombia, dicha condición deberá hacerse sobre cada uno de los productos que requiere la entidad de acuerdo a la ficha técnica.

La anterior solicitud se realiza teniendo en cuenta que, si el proponente es distribuidor autorizado de la marca y de sus productos, objeto del proceso, la entidad cuenta con las siguientes ventajas:

1. Cuenta con el aval que el proponente es distribuidor autorizado de los productos, lo cual garantiza su calidad.
2. Tiene manejo y representación como distribuidor autorizado, por lo anterior ante cualquier requerimiento de los productos defectuosos, se cuenta con dicho respaldo.

3. Se garantiza el origen y fabricación de los productos.

Para el caso de los proponentes plurales, consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberá cumplir con la anterior condición.

Nota: El certificado únicamente aplica para los siguientes ítems:

	1
	PLANTAS ELÉCTRICA MONOFÁSICA A GASOLINA 2KVA,  (incluye monte e instalación (tablero c/p trif 18cts, cable # 8 8thhw rojo, tubo de 1”x 3 mts, cable procables # 2 thhn, terminal p/ponchar h2 estándar, cargador para baterías importa, cable # 8, trasferencia con el enclavamiento).
	UNIDAD 

	2
	PLANTAS ELÉCTRICA MONOFÁSICA A GASOLINA 4KVA. (Incluye monte e instalación (tablero c/p trif 18cts, cable # 8 8thhw color rojo, tubo de 1”x 3 mts, cable # 2 thhn, terminal p/ponchar h2 estándar, cargador para baterías importa, cable #8, trasferencia con el enclavamiento).
	UNIDAD 


	14
	CAMARA TIPO BALA DE 2MP PARA EXTERIOR  ( ESPECIFICACIONES ( CÁMARA SENSOR DE IMAGEN ( 1 / 2.8 "CMOS) PIXELES ( 1920 (H) × 1080 (V), 2MP)LENTE Tipo de Lente ( Lente fija / iris fijo) VIDEO ( RESOLUCIÓN ( 1080P (1920 × 1080)) ( Velocidad de fotogramas (25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P) VIDEO ( VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS ( 25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P)) 
	UNIDAD 


8. GARANTÍAS SOLICITADAS: 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – Ejército Nacional-Liceos de Ejercito, teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en el decreto No. 1082 DE 2015: 

	GARANTIAS

	Cumplimiento del contrato: Su cuantía será equivalente al  veinte  por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.

	Calidad  de los BIENES : Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y TRES (3) meses más.


Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJÉRCITO
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN - EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad del contratista.

En la Garantía debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así como también deberá constar que se RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el Contratista in- cumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en la aceptación de oferta.

El contratista deberá mantener indemne al MDN-EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO (CELIC), de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de este, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación de la aceptación de oferta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA: Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO (CELIC), podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993.  

9. SUPERVISOR: El supervisor del contrato estará a cargo del  Sargento Primero WILLIAM RIVERA NOGUERA                  Contro interno liceos del ejercito o quien haga sus veces de su cargo, debidamente nombrado mediante acto administrativo suscrito por el Ordenador del Gasto.
10. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a)  En el evento de incumplimiento en el cronograma, y con el fin  que el CONTRATISTA  cumpla debidamente  la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse fallas en la entrega del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO para hacer los descuentos correspondientes. PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, no sólo para la obligación de entregar el bien, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo  que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas. 

11. PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. 

PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula décima segunda como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. 

PARAGRAFO TERCERO.- DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, el MDN- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.
12. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la invitación de mínima cuantía y en los principios que regla la contratación estatal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5º al Art. 2 de la ley 1150 de 2007, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen el contrato celebrado y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.

POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO,

Teniente Coronel ALBERTO BUSTOS CARDONA 

Ordenador del gasto - Liceos del Ejército
ENTERADO Y ACEPTADO,

FEDERICO SANTA MARIA VELEZ

Cedula de Ciudadanía No. 1.128.278.782 de Medellin
Representante Legal SOCH INGENIEROS S.A.S.
Nit. No 901188171-7
 Sargento Primero.  WILLIAM RIVERA NOGUERA                  



Supervisor del contrato

PD. KATIA ISABEL LEOTTAU

Jefe de Presupuesto

MY ANDRES FRANCINI QUIROZ BENAVIDES
Coordinador Administrativo

Gerente de Proyecto
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Por mi patria, mi lealtad es el honor

Dirección  de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.

No. del Conmutador - No. de fax institucional
www.ejercito.mil.co 

Correo electrónico de la unidad                         
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Por mi patria, mi lealtad es el honor

Calle 100 No.11-00 – Bogotá- Cundinamarca. 

3508285846
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