[image: Logosímbolo de la Comisión Nacional del Servicio Civil con la leyenda igualdad mérito y oportunidad]




ANEXO No. 7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MÍNIMA CUANTÍA-MC-017 DE 2023

OBJETO: “Adquisición de equipos técnicos para apoyar la realización de transmisiones en vivo y material audiovisual que realice la CNSC”. 
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	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
1
	
Grabadora profesional de audio con micrófonos incorporados de alta calidad
	a. Grabadora portátil de mano, de 2 entradas/2 pistas, con micrófono X/Y incorporado, utilizable como interfase de audio USB 2.0 y como lector de tarjetas para transferencias rápidas de archivos.
b. 2 entradas/2 salidas. 
c. Permite conexión a un soporte de micrófono o trípode, o montaje en cámara (zapata opcional). 
d. Micrófonos de condensador cardioide en configuración de par estéreo 90° X/Y incorporados. 
e. Grabación automática y pregrabación seleccionables.
f. Nivel automático, limitador y filtro de corte bajo.
g. Generador de tonos integrado. 
h. Grabación en tarjetas microSD, microSDHC (hasta 32 GB).
i. Entrada de micrófono/línea de 3.5mm con alimentación enchufable y salida de 3,5 mm de línea/audífonos con control de volumen dedicado.
j. Altavoz mono de 500mW incorporado. 
k. Pantalla LCD monocromática de 1,25"/3,17cm retroiluminada. 
l. Alimentación AC con adaptador (opcional) o con 2 baterías AAA (alcalinas, NiMH o de litio), duración de la batería hasta 10 horas. 

	
1

	2
	Estabilizador Gimbal extensible para teléfonos inteligentes
	a. Estabilizador Gimbal extensible para teléfonos inteligentes, compacto.
b. Control Bluetooth 5 y control de Gimbal/Teléfono con aplicación
c. Montaje de teléfonos inteligentes de hasta 3.3" de ancho.
d. Abrazadera magnética plegable para teléfono, de torque fuerte y fácil montaje y desmontaje.
e. Sensor inteligente integrado que indica cuándo está montado el teléfono inteligente.
f. Barra de extensión para una longitud adicional de 8.5".
g. Gimbal motorizado de 3 ejes.
h. Capacidad de carga de 6 a 8.1oz / 170 a 230g.
i. Velocidad de 120°/s en los 3 ejes.
j. Múltiples modos y funciones de disparo incluidos Deporte, Retrato, Colgado, Paisaje, Lapso de tiempo, DynamicZoom (Dolly Zoom), Hyperlapse, Panorama, "CloneMe" mejorado Panorámica, cámara lenta, giro estilo Inception (SpinShot) y un modo deportivo para tomas de acción rápida.
k. Controles de joystick en el mango y control gestual.
l. Entrada de alimentación USB tipo C.
m. Batería integrada de 7,74 Wh de capacidad, 1000 mAh.
n. Rosca de montaje de trípode de 1/4"-20.
o. Tiempo de funcionamiento: 6,4 horas (en condiciones ideales con el cardán totalmente equilibrado). Tiempo de carga: 1,5 horas (medido con un cargador de 10 W) Puerto de carga cardán: USB-C
p. Debe incluir estuche, kit carga, click magnético
	
1

	3
	Micrófono profesional de solapa o lavalier con caja emisora y receptora inalambricas
	a. Sistema de Micrófono inalámbrico tipo solapa, gama profesional, armazón metálica
b. Para uso portátil montable en cámara.
c. Rango de frecuencia UHF.
d. Recepción diversificada.
e. Rango de transmisión hasta 100m.
f. Ancho de banda de hasta 42MHz.
g. Máximo 1680 frecuencias de recepción, ajustable en pasos de 25 kHz.
h. 20 bancos de frecuencia, cada uno con hasta 12 canales preestablecidos de fábrica.
i. Búsqueda automática de frecuencias disponibles.
j. Sincronización de canal y frecuencia entre transmisor y receptor con el toque de un dedo.
k. Despliegue LED iluminado en transmisor y receptor.
l. Sistema compuesto de: Transmisor SK 100 G4, para cinturón, salida de RF máxima de 30mW a 50ohm, respuesta de frecuencia de 80Hz a 18KHz para micrófono, switch de muteo, silenciador de tono piloto para bloqueo de interferencias apagable, pantalla LCD de alto contraste, conector de entrada Mic/Line de 1/8", alimentación con 2 baterías AA, o con kit de baterías recargables (opcional) instalado con contactos para recarga.
m. Micrófono lavalier (solapa) subminiatura de condensador, omnidireccional, respuesta de frecuencia de 50Hz a 18KHz, nivel máximo de presión sonora de 130dB, sensitividad de 20mV/Pa, cable de 5.2', alimentación tipo “Phamtom”, conexión roscada de 3.5mm, pantalla de viento integrada.
n. Receptor portátil para montaje en cámara, recepción diversificada, pantalla LCD de alto contraste, salida mini 1/8", alimentación con 2 baterías AA, o con kit de baterías recargables (opcional) instalado con contactos para recarga. Incluye Adaptador de zapata CA2, cable de 1/8"-M Mini Jack a XLR-M y cable de 3.5mm de ángulo recto a 3.5mm.
o. 130 dB SPL. Hasta 8 horas de funcionamiento Sistema inalámbrico todo en uno, resistente con alta flexibilidad para un sonido de calidad de transmisión.
p. Fácil de usar y tiempo de configuración rápido.
q. Diseñado para broadcasters en el campo.
r. Sistema inalámbrico todo en uno resistente con alta flexibilidad para sonido de calidad de emisión.
s. Excelente calidad de sonido y construcción.
t. Transmisión inalámbrica potente y fiable
	
1

	4
	Parlante portable con bluetooth y entrada de micrófono, potencia de min 500W
	a. Parlante con tweeter 2.5 pulgadas / 8 ohm Midwoofer 6.5 pulgadas / 3 ohm  
b. Apto para uso en exteriores.
c. A prueba de agua.
d. Con conectividad bluetooth aptX.  
e.  Con luces led.
f. Potencia de min. 500W.
g. Debe Incluir control remoto, batería y manual.  
h. Debe permitir conectar micrófono externo y contar con conector de entrada auxiliar USB y Plug.
i. Debe contar con sistema de karaoke.
j. Debe ser portable, con conectividad inalámbrica  
k. Debe permitir configuración de 2 canales
l. Debe contar con filtro activo de parlante
m. Dimensiones de (W x H x D) 351 x 651 x 323mm Peso 11,6Kg  
n. Parlante tipo torre
o. Sistemas operativos compatibles con Android y Apple.
p. Potenciador de bajos  
q. Compatible con Audio App auxiliar  
r. Sonido bidireccional  
s. Debe incluir Puertos 2x USB, audio Jack de 3.5mm, entrada de micrófono plug, Wired Group Play.
t. Altavoces con Luz Multicolor  
u. Efectos DJ  
v. Diferentes modos de sonido party, hiphop, edm, rock, latin, house, reggae).
	
1

	5
	Tableta de 11 pulgadas
	a. Tableta con pantalla táctil TFT LCD de 11"
b. 6GB de RAM y SSD de 128GB.
c. WiFi 5 (802.11ax).
d. Cámara frontal de 5MP.
e. Cámara trasera de 8MP.
f. Que incluya teclado, lápiz y estuche.
g. Sistema Snapdragon o Android 12, cámara alta calidad.
	
1

	6

	
Trípode profesional de aluminio, portátil para montaje de cámara fotográfica y de video
	a. Capacidad de carga máxima de 6.6lb.
b. Patas extensibles de 4 secciones con ajuste independiente, plegables a un tamaño de 18", con pies de goma antideslizantes, sistema de ajuste universal.
c. Cabeza panorámica de 3 vías con mango y ángulos ajustables libremente, paneo de 360°
d. Placa de liberación rápida.
e. Altura máxima de 60" (152cm).
f. Altura mínima de 18" (45.7cm).
g. Burbuja de nivelación.
h. Tornillo universal de 1/4" para montaje e instalación rápida de cámaras DSLR.
i. Peso del trípode 1.5lb.
j. Fabricación en aluminio anodizado.
k. Debe incluir estuche de transporte.
	
1

	7
	Kit de telas para fondo de video o fotografía
	· Telas de 2mts x 2mts, así:
1 color verde
1 color blanco 
1 color negro
	1

	8
	
Flex o reflector de tela circular blanco con forros plata y bronce
	a. Reflector para control y modificación de luz con colores reflectivos (Flex), circular, 5 en 1, tamaño 23.23"x23.23" (60cmx60cm)
b. Marco resortado de acero colapsible
c. Diseño de cremallera de 2 vías que permite que la cremallera de doble cara, cambie la superficie reflectante en cualquier momento.
d. Debe incluir estuche de almacenamiento
	
1

	9
	
Flash inalámbrico manual para cámaras fotográficas Canon 90D, para montaje en zapata estándar
	a. Control de exposición Canon E-TTL / E-TTL II, Manual.
b. Compatible con la función de esclavo inalámbrico de Canon para una configuración de luces múltiples.
c. Emisor de haz de asistencia de enfoque automático.
d. Guarda la configuración automática y personalizada.
e. Modo de activación múltiple compatible, activable fuera de cámara mediante un cable de PC, un disparador óptico inalámbrico o el flash emergente de la cámara.
f. Sistema de aviso de sonido para alertar sobre las diversas funciones del flash.
g. Número guía 190.29'/58m a ISO 100 en la posición de 105 mm.
h. Zoom automático y manual, cubrimiento con rango de zoom de 24-105mm en cuadro completo.
i. Cabeza de flash móvil con inclinación de 90° y giro de 270°.
j. Duración de flash de 1/200 a 1/20000 seg.
k. Tiempo de reciclaje de 2 a 4seg. a plena potencia.
l. Pantalla LCD para configuración, con monitoreo de energía restante en la batería.
m. Puerto USB para actualizaciones.
n. Alimentación con 4 baterías AA.
	
1

	10
	Softbox extraíble circular para luces LED
	a. Softbox extraíble circular para luces LED, material de tela, diámetro de 24" (61cm.)
b. apertura de 12x12" (30.5cmx30.5cm)
c. Interior color plateado
d. Tipo de apertura rápida plegable, de acople directo (no requiere soporte/anillo de velocidad)
	
1

	11
	Kit de cables HDMI 4K de alta velocidad para trabajo pesado, en longitudes de 10m, 7m, 3m y 1.8m.
	a. De alta velocidad y desempeño, construcción de grado profesional para trabajo pesado
b. Premium serie Pro con Ethernet
c. Con alta estabilidad, baja desviación, alta integridad de la señal e inmunidad al ruido
d. Los cables cumplen con las siguientes características mínimas:
e. Soporte de señales hasta 4K@30Hz (4:4:4).
f. Velocidad de transferencia máxima de datos de hasta 10.2Gbps (3.4Gbps por canal)
g. Soporte de color profundo de 24-bit/30-bit/36-bit/48-bit.
h. Cumplimiento con HDR, HDCP 2.2, EDID y CEC, ARC y ETH.
i. Soporte de audio multicanal.
j. Cable calibre 26AWG, blindaje triple completo contra interferencias EMI / RFI.
k. Conectores moldeados con placa de oro.
l. Con seguros K-Lok resistentes al jalado que proporcionan 15lb de fuerza de contención.
m. Diseño resistente a la corrosión.
	
1

	12
	Tarjeta Interfase de captura de video HDMI con conectividad USB 3.0
	a. Interfase de captura de video HDMI con conectividad USB 3.0 tipo A, compatible USB 2.0, compacta, de alto desempeño a PC, Plug&Play, para captura de vídeo HDMI no comprimido y audio analógico, ideal para grabación, edición, transmisión y videoconferencia. 
b. 1 Entrada HDMI. 
c. Soporta resolución de video hasta Full HD 1080p60.
d. Entrada de audio de 1/8"/3.5mm. estéreo TRS, seleccionable entre audio embebido en la señal HDMI o audio analógico. 
e. Alimentado a través del puerto USB. 
f. Soporta software de Windows, OS X y Linux.
	
1


Nota: La operación de los equipos antes mencionados la realizan los integrantes del equipo de Comunicaciones. Por otro lado, el soporte técnico y mantenimiento de los mismos está incluido en los plazos de la garantía postventa.
GARANTÍA DE CALIDAD

La garantía de calidad debe ser dependiendo de los equipos o elementos a entregar, a partir del recibo a satisfacción, como se relaciona en el siguiente cuadro: 

	Item
	Equipo o elemento
	Tiempo de Garantía mínima
	Modalidad
	Otorgada por:

	1
	Una (1) Grabadora profesional de audio con micrófonos incorporados de alta calidad
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	2
	Un (1) Estabilizador Gimbal extensible para teléfonos inteligentes
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	3
	Un (1) Micrófono profesional de solapa o lavalier con caja emisora y receptora inalámbricas
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	4
	Un (1) Parlante bluetooth inalámbrico portátil
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	5
	Una (1) Tableta de 11 pulgadas
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	6
	Un (1) Trípode profesional de aluminio, portátil para montaje de cámara fotográfica y de video
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	7
	Un (1) Kit de telas para fondo de video o fotografía
	3 meses
	3x3 (3 meses en partes y 3 meses en sitio)
	Vendedor

	8
	Un (1) Flex o reflector de tela circular blanco con forros plata y bronce
	3 meses
	3x3 (3 meses en partes y 3 meses en sitio)
	Vendedor

	9
	Un (1) Flash inalámbrico manual para cámaras fotográficas Canon 90D, para montaje en zapata estándar
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	10
	Un (1) Softbox extraíble circular para luces LED
	3 meses
	3x3 (3 meses en partes y 3 meses en sitio) 
	Vendedor

	11
	Un (1) Kit de cables HDMI 4K de alta velocidad para trabajo pesado, en longitudes de 10m, 7m, 3m y 1.8m.
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor

	12
	Tarjeta Interfase de captura de video HDMI con conectividad USB 3.0
	1 año
	1x1 (un año en partes y un año en sitio)
	Vendedor



Nota 1: Si se presentan fallas en los equipos en forma repetitiva dos (2) o más veces por la misma causa, el proveedor deberá cambiar el equipo, el tiempo de respuesta no debe superar los dos (2) dias hábiles siguientes a la solicitud por parte del supervisor, en las mismas condiciones señaladas en el punto anterior y el tiempo necesario para la entrega del equipo en los casos en que se requiera realizar trámites de importación.

Nota 2: El Contratista debe reemplazar cualquier equipo o elemento defectuoso o que no cumpla con las especificaciones exigidas, evento en el cual, el supervisor del contrato requerirá al contratista para que dentro de las (24) horas hábiles siguientes a la notificación de la novedad, reemplace el bien objeto del contrato. Si el contratista no cuenta inmediatamente con el equipo en inventario, podrá entregar en calidad de préstamo un bien de las mismas características requeridas, por un término de quince (15) días calendario. Una vez vencido dicho plazo, se deberá reemplazar definitivamente el bien a que hubiere lugar.
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