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FORMATO No. 6
OFERTA ECONOMICA 

Florencia,

Señores
MUNICIPIO DE FLORENCIA
Ciudad

Referencia: Propuesta económica 
PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMCOAJC 023-2023

Cordial saludo, por medio del presente, _________________identificado con C.C. Nro. _______ de, ____________ (actuando en nombre propio, en calidad de representante legal de la sociedad, en calidad de integrantes del consorcio o unión temporal, promesa de sociedad futura, o como apoderado de“…”) me permito presentar la siguiente PROPUESTA ECONÓMICA, la cual tiene una vigencia de 60 días, de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones del proceso:

A continuación, se presentan los precios unitarios a ofertar son los siguientes:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR UNIT
	V. TOTAL

	 
	SISTEMA CCTV
	 
	 
	 
	 

	1
	Fibra óptica monomodo
	Und
	100,0
	
	

	2
	Equipo de transmisión y recepción de microondas
	Und
	4,0
	
	

	3
	Monitor de visualización
	Und
	1,0
	
	

	4
	Monitor operador cctv
	Und
	2,0
	
	

	5
	Joystick de operación
	Und
	1,0
	
	

	6
	UPS 1.0 kva
	Und
	3,0
	
	

	7
	Gabinetes de poste/fachada
	Und
	1,0
	
	

	8
	Canalización eléctrica de cámaras y nodos
	Und
	1,0
	
	

	 
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	
	

	ITEMS NO INCLUIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR UNIT
	V. TOTAL

	1
	Mantenimiento preventivo a cámara de seguridad exterior outdoor a color kit cctv - plataforma. incluye: hd ptz colgante externa, no incluye repuestos.
	Und
	22,0
	
	

	2
	Mantenimiento preventivo a gabinete y ups de 1 kva, no incluye repuestos
	Und
	22,0
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo a radios, incluye desrobotizacion por efectos del clima; no incluye repuestos.
	Und
	18,0
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo a cámara de seguridad interior outdoor a color kit cctv; no incluye repuestos.
	Und
	6,0
	
	

	5
	Mantenimiento  correctivo a ups de 1 kva que sirven de respaldo al sistema de video y comunicación en el poste, el cual incluye el cambio de 3 baterías 12v - 7 amp, borneras y cables, por cada ups.
	Und
	22,0
	
	

	6
	Mantenimiento correctivo a una (01) ups de 3 kva que sirve de respaldo en torre Piedrahita, el cual consiste en el  cambio de 12 baterías de 12v 7amp, limpieza de bornes, incluye mantenimiento y puesta en marcha de la ups.
	Und
	1,0
	
	

	7
	Mantenimiento correctivo consiste en el cambio de switch de 5 puertos 10/100/1000, rj45 de auto-negociación de10/100mbps, soporta auto mdi/mdix. La tecnología green ethernet ahora energía hasta del 60%, el control de flujo de ieee 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable, plug and play, no se requiere configuración, estándares y protocolos ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3x, csma/cd, interface 5 puertos 10/100mbps, negociación automática, auto-mdi/mdix que sirve de comunicación del poste al centro de control
	Und
	10,0
	
	

	8
	Mantenimiento correctivo a fibra óptica por ruptura en el recorrido de varias cámaras que se comunican al centro de control, requiere empalme, muflas. fibra, tensores, herrajes de retención, hebillas, fusión.
	GLOBAL
	4,0
	
	

	9
	Mantenimiento preventivo a planta eléctrica de 20 kva ubicada en la torre de Piedrahita, que consiste en el cambio de aceite, suministro de combustible, cambio de filtros.
	Und
	1,0
	
	

	10
	Mantenimiento correctivo a planta eléctrica de 20 kva ubicada en la torre de Piedrahita, que consiste en la reparación o cambio de tarjeta de comunicación y transferencia.
	Und
	1,0
	
	

	11
	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de comunicación por fibra desde el centro de control a la cámara de grabación, el cual consiste en el cambio del par de convertidores 1/2 1hilo que comunican la cámara con el centro de control; protocolos estándar ieee 802.3 / ieee 802.3u. - puerto rj-45 10/100 / 1000 mbps.- conector sc.- se utilizan interfaces sc y utp rj-45. - detección automática de modos dúplex completo y dúplex medio para puerto tx.- el alcance máximo de 25 km. - soporta trabajos con los siguientes tipos de cable: 10/100 base-tx: cat.5 par trenzado, no más de 100 metros; 100 base-fx: fibra 8.3 / 8.7 / 9/10 que usa el modo de un solo canal y fibra 50 / 62.5 / 100 cuando se opera en el modo multicanal. Indicadores: conexión, funcionamiento, full / half duplex, velocidad y control de funciones de diagnóstico.
	Und
	4,0
	
	

	12
	Mantenimiento preventivo al sistema de grabación en rack de centro de control 123, reconfiguración se nvr-as3000 y nvr-as4000, diagnostico de firmware, y de conexión raid.
	Und
	1,0
	
	

	13
	Mantenimiento preventivo y correctivo en gabinete que suministra conectividad lógica y de fibra a radios en torre de comando y que conecta al centro de control y comprende cambio de conectores, revisión de comunicación, y organización del mismo.
	Und
	1,0
	
	

	14
	Mantenimiento correctivo a NVR AS 3000 que se encuentran en el centro de control y que sirve de almacenamiento de la grabación de las cámaras, consiste en el cambio de discos duros
	Und
	4,0
	
	

	15
	Mantenimiento correctivo acrílico domo de cámaras; external pendant ptz dome clear lens cover series 9000 - bx 500 - bx 520, consiste en el cambio de los acrílicos que protegen la cámara.
	Und
	22,0
	
	

	16
	Mantenimiento correctivo a cableado torre Piedrahita, consiste en el cambio de todo el cableado lógico que conectan los radios de frecuencia con el switch que se encuentra en el gabinete.
	Und
	1,0
	
	

	17
	Mantenimiento correctivo en patch cord de 2 metros categoría 6 que conectan la cámara con el switch, consiste en el cambio.
	Und
	9,0
	
	

	18
	Reparación de cámara 9500, el cual consiste en el cambio del sistema de desplazamiento del lente y tarjeta fuente.
	Und
	1,0
	
	

	19
	Mantenimiento correctivo a adaptadores poe que alimentan los radios de frecuencia que comunican a las cámaras con el centro de control - poe/ac/1000m/us - consiste en el cambio por daño.
	Und
	8,0
	
	

	20
	Mantenimiento correctivo a adaptadores de corriente para cámaras de 24v ac que alimentan de energía a las cámaras
	Und
	5,0
	
	

	21
	Traslado de cámaras de seguridad hasta sitio dispuesto
	Und
	10,0
	
	

	 
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT.
	VR UNIT
	V. TOTAL

	1
	Mantenimiento preventivo a cámara de seguridad exterior outdoor a color kit cctv - plataforma. incluye: hd ptz colgante externa, no incluye repuestos.
	Und
	44,0
	
	

	2
	Mantenimiento preventivo a gabinete y ups de 1 kva, no incluye repuestos
	Und
	44,0
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo a radios, incluye desrobotizacion por efectos del clima; no incluye repuestos.
	Und
	44,0
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo a cámara de seguridad interior outdoor a color kit cctv; no incluye repuestos.
	Und
	12,0
	
	

	5
	Manteamiento preventivo al sistema de grabación en rack de centro de control 123, reconfiguración se nvr-as3000 y NVR  AS 4000, diagnostico de firmware y de conexión raid.
	Und
	1,0
	
	

	6
	Mantenimiento preventivo y correctivo en gabinete que suministra conectividad lógica y de fibra a radios en torre de comando y que conecta al centro de control y comprende cambio de conectores, revisión de comunicación, y organización del mismo.
	Und
	2,0
	
	

	7
	Mantenimiento preventivo y correctivo en gabinete que suministra conectividad lógica a radios en torre de Piedrahita y que conecta al centro de control revisión de comunicación, y organización del mismo.
	Und
	2,0
	
	

	 
	SUBTOTAL
	

	 
	TOTAL
	



Nota 1: Los oferentes no podrán ofertar valores de costos unitarios superiores a los costos unitarios promedio establecidos por la entidad en la etapa de análisis del sector y cotizaciones, conforme lo establecido en este documento. En caso de ofertar valores unitarios superiores y valores superiores al valor del presupuesto oficial a los referentes en mención, LA OFERTA SERÁ RECHAZADA.

Nota 2: El oferente deberá discriminar el IVA en el valor total, en caso contrario se entenderá IVA incluido.

Nombres y Apellidos: __________________________ 
(Persona natural, representante legal autorizado persona jurídica, todos los integrantes del Consorcio, unión temporal y promesa de sociedad futura, apoderado legalmente constituido)
C.C. Nro. O Nit. Nro. __________________ 
Dirección: ___________________________ 
Teléfono: ____________________________ 
Celular: _____________________________ 
E–mail: __________________________
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