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EL PROPONENTE DEBERÁ UTILIZAR LOS FORMATOS NECESARIOS Y QUE APLIQUEN PARA PRESENTAR SU OFERTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.
 
Todos los formatos aplican para el proceso de contratación. Es deber del proponente diligenciarlos y firmarlos para la presentación de la propuesta. 

SE SUGIERE QUE LOS FORMATOS DADOS A CONOCER POR LA ENTIDAD, SEAN UTILIZADOS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA OFERENTE. 


LAS NOTAS QUE PRESENTA EL PRESENTE DOCUMENTO SON NETAMENTE INFORMATIVAS, LAS CUALES NO DEBEN TRANSCRIBIRSE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE, PERO SI DEBEN TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR SU DOCUMENTACIÓN.


Nota: Los formatos deben estar diligenciados en computador. 












FORMATO No. 1

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA AIRES ACONDICIONADO
OBJETO: Contratar la Compra de aires acondicionados que tiene la Regional Magdalena para reposición de equipos en las áreas de las Oficinas de Relaciones Corporativas y Agencia Pública de Empleo y equipos para las áreas de archivo y almacén de la regional.

	ITEM
	ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	 CANTIDAD 
	 TOTAL SOLICITADO 
	VALOR UNITARIO 
	IVA
	VALOR TOTAL

	1
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE
	 
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Suministro de Equipo: Casete Estándar Refrigerante: ecológico R410a Voltaje: 220V monofásico Compresor: estándar rotativo alta eficiencia Tubería de serpentín condensador Cobre. Capacidades: BTU/H: 60.000 Monofásico / 220 Voltaje/1 PH Condensadora de descarga vertical Tecnología Inverter incluye bomba de drenaje                                                                                                                       
	U
	1
	1
	
	
	

	2
	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE TIPO CASETE 
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tubería flexible de cobre de 1/2 aislada en rubatex
	M
	10
	10
	
	
	

	2.2
	Tubería Flexible de cobre de  7/8 aislada en  rubatex
	M
	10
	10
	
	
	

	2.3
	Cableado para la interconexión entre unidad exterior e interior (4X14) 
	M
	10
	10
	
	
	

	2.4
	Drenaje a la vista en tubería PVC 1" aislado en rubatex para cuello de evaporadoras tipo casete
	M
	10
	10
	
	
	

	2.5
	Base metálica en ángulo para minie Split de 36 KBBTUH hasta 60 KBTUH 
	U
	1
	1
	
	
	

	3
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Suministro de aire a acondicionado tipo Spit Invierte de 12.000 BTU/220V R 410 
	U
	1
	1
	
	
	



	SUBTOTAL
	

	VALOR IVA (si aplica
	

	VALOR TOTAL
	




VALIDEZ DE LA PRESENTE PROPUESTA ECONÓMICA: ____ DÍAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  NOMBRE:
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