
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

El presente anexo contiene las condiciones generales y especificaciones recomendadas para contratar la consultoría necearía para “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA”.


Descripción del proyecto

En la actualidad, la Agencia Nacional de Minería cuenta con 25 sedes entre las que se encuentran las Estaciones de Seguridad de Salvamento Minero ubicadas en los municipios de Ubaté (Cundinamarca), Jamundí (Valle) y Nobsa (Boyacá) cuyas edificaciones corresponden a estructuras construidas hace más de 30 años.

Para la ANM es importante contar con infraestructuras adecuadas para ofrecer una reacción más rápida a las diferentes llamadas de emergencia, cuando se presente alguna eventualidad en lo relacionado con los accidentes en la actividad minera, lo cual se logra con este proyecto que permitirá una optimización de los recursos requeridos.

A través de este proyecto se pretende realizar los estudios y diseños que se requieran para verificar la capacidad sismo resistente de la estructura de la sede de Ubaté y en caso de requerirse, proponer alternativas para llevar las condiciones estructurales y de capacidad de sismo resistencia, a niveles adecuados según la NSR-10. Igualmente, se plantea diseñar los ajustes, renovaciones y adecuaciones que sean necesarias para actualizar las sedes con base en la normatividad  incluyendo un sistema contra incendios. 

De forma adicional, se prevé llevar las instalaciones a estandáres adecuados en términos bioclimáticos, de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y consumo de recursos. 

Teniendo en cuenta que las sedes de Jamundí y Nobsa a cargo de la Agencia se observa presentan sistemas estructurales similares, existe la oportunidad de replicar (previa adaptación técnica) varios de los diseños a dichas sedes.

Por lo anterior, en aras de velar por la seguridad de los servidores que laboran en dichas dependencias, el óptimo funcionamiento de las instalaciones y la protección de los bienes de la ANM, es necesario contar con los estudios y diseños detallados que permitan contratar las obras de mejoramiento y adecuaciones de la infraestructura de Ubaté y su adaptación a las sedes de Jamundí y Nobsa.
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC

El servicio objeto del presente proceso de contratación, esta codificado en el clasificador de bienes y servicios de naciones unidas con el nivel que se indica continuación:
 
	Códigos de clase del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC 

	Segmento
	Familia
	Clase

	81000000
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología 
	81100000
Servicios Profesionales de Ingeniería 
	81101500  Ingeniería Civil 

	81000000
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología 
	81100000
Servicios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura  
	81102700
Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de Control

	80000000
Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa  y servicios administrativos
	80100000
Servicios de asesoría de gestión
	80101500
Servicios de consultoría de negocios y administración coorporativa

	80000000
Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa  y servicios administrativos
	80100000
Servicios de asesoría de gestión
	80101600
Gerencia de proyectos




Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

Las Estaciones de Seguridad y Salvamento Minero son edificaciones de dos y tres niveles en las que funciona la sede administrativa conformada por oficinas, talleres, salones, depósitos, laboratorio de equipos, cocina, comedor, entre otros, y la torre de entrenamiento. Las sedes también cuentan con depósito de basuras, cuarto de bombas, cuarto eléctrico, portería y cerramiento. 

Es importante indicar que en el último año ha aumentado de forma significativa la participación de personas y/o asistentes en los Grupos de Socorredores Mineros y de esta manera ha aumentado su participación en las diferentes capacitaciones impartidas por la Agencia Nacional de Minería. Es así como la E.S.S.M de Ubaté debe encaminarse a tener espacios adecuados que garanticen una estancia confortable para un equipo de salvamento altamente especializado, con condiciones de uso colectivo, no solo para el personal propio, sino para el personal que asiste a los entrenamientos

Mediante este proyecto se prevé atender inicialmente las necesidades de la sede de Ubaté y proyectar la adaptación de los diseños realizados a las sedes de Jamundí y Nobsa que se observa comparten distribuciones arquitectónicas similares a la sede Ubaté, previa verificación de las características de los suelos, disponibilidad de recursos y demás condiciones técnicas que se consideren necesarias. 

Localización 

la Agencia Nacional de Minería pretende intervenir las siguientes Estaciones de Seguridad de Salvamento Minero:

	CIUDAD
	DEPARTAMENTO
	DIRECCIÓN
	ÀREA APROXIMADA

	UBATÈ
	CUNDINAMARCA
	Km 1.5 vía Ubaté
	1.274 m2

	JAMUNDÍ
	VALLE
	Km 3 vía Jamundí – Potreritos
	1.270 m2

	NOBSA
	BOYACÀ
	Km 5 vía Sogamoso
	1.280 m2




Actividades a ejecutar y alcance

De acuerdo la necesidad descrita, el alcance del objeto es el siguiente: la Agencia Nacional de Minería requiere realizar el estudio de las condiciones técnicas en la que se encuentra, actualmente, la infraestructura de las sedes de salvamento de Ubaté, Nobsa y Jamundí y elaboración de los siguientes diseños, basados en las normatividades técnicas vigentes.

I.  ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y PATOLÓGICO DE LAS SEDES DE UBATE, JAMUNDI Y NOBSA: 

El contratista debe realizar la elaboración de un documento que consolide las condiciones actuales de la edificación existente en Ubaté para determinar los aspectos físicos, espaciales, de riesgo y el análisis estructural y patológico de la estructura con enfoque en el estudio de vulnerabilidad sísmica dando estricto cumplimiento a la Norma Sismo Resistente NSR-10 y demás aplicables. Este documento debe incluir:

· Recopilación de toda la información primaria y secundaria disponible, incluyendo documentación en la alcaldía (en jurisdicción) y en la ANM y que se relacione  con la edificación (planos de la construcción, memorias de cálculo, estudios geotécnicos y complementarios, etc.).
· Inspección y verificación de información existente (levantamientos topográfico, altimétrico, arquitectónico, estructural, etc). levantamiento arquitectónico Levantamiento estructural
· Levantamiento patológico (incluye fisuras y lesiones)
· Estudio de suelos
· Identificación, exploración y evaluación de la cimentación existente
· Estudio de patología estructural

Estudio de vulnerabilidad sísmica localización de redes existentes en la edificación (hidráulica, eléctrica, aguas lluvias y demás), análisis geológico y geotécnico del lote, incluyendo estudio de suelos, determinación del refuerzo en vigas y columnas mediante observación directa, determinación de la calidad del concreto mediante ensayos de esclerometría, ultrasonido y extracción de núcleos, diagnostico e informe patológico, modelamiento de la estructura, Determinación del índice de rigidez, resistencia y flexibilidad, elaboración de planos de levantamiento topográfico con la actualización de las construcciones existentes, elaboración del estudio de vulnerabilidad sísmica y patológico.

En caso de determinarse en el estudio de vulnerabilidad sísmica que las estructura requieren de intervención tendiente a actualizar la estructura, el consultor previa aprobación de la interventoría deberá llevará acabo lo siguiente:

II. DISEÑO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (SEDE UBATE, NOBSA Y JAMUNDI): El contratista deberá elaborar un documento que contenga el diagnóstico de la estructura existente en Ubaté, Nobsa y Jamundí el diseño estructural de la edificación y las alternativas para el mejoramiento y reforzamiento estructural de cimentaciones, escaleras, cubiertas, muros y demás elementos estructurales y no estructurales, dando estricto cumplimiento a la Norma Sismo Resistente NSR-10 y demás aplicables que garanticen el normal desempeño de la estructura frente a cargas normales de servicio y cargas dinámicas. Este documento debe incluir:

· Documentos descriptivos, técnicos y planos en diferentes escalas de las alternativas para el reforzamiento estructural.
· Memorias de cálculo.
· Estudio de demolición (si aplica).
· Diseño de reforzamiento estructural.
· Elaboración de planos para construcción.
· Notas, conclusiones y recomendaciones de construcción.
· Especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y cronograma de ejecución.
· Trámite de licencias y permisos que se requieran para realizar las obras de reforzamiento estructural de la Estación de Seguridad de Salvamento Minero de Ubaté.
· Alternativas, recomendaciones y ajustes al diseño para adaptar el reforzamiento estructural diseñado en Ubaté a las Estaciones de Seguridad de Salvamento Minero de Nobsa y Jamundí.
· Análisis económico (análisis de beneficio/costo)
· Presupuesto detallado de la alternativa incluyendo cantidades de obra y especificaciones técnicas detalladas para cada ítem
· Cronograma detallado de construcción mediante metodología GANTT.
· Propuesta de pliegos para la contratación de la construcción de la alternativa


Sin perjuicio del DISEÑO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL el consultor deberá llevar a cabo los siguientes estudios y diseños:

II. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS (SEDE UBATE)

· Recopilación de toda la información primaria y secundaria disponible en bomberos, la alcaldía y en la ANM relacionada con la edificación.
· L
· Estudio y verificación de los requisitos de protección contra incendios establecidos por las autoridades municipales, la NSR10 y demás normatividad vigente.
· Planteamiento de alternativas de red contra incendios
· Análisis económico y técnico de la alternativa aprobada por la Interventoría
· Diseño de red contra incendios. 
· Elaboración de planos para construcción.
· Notas, conclusiones y recomendaciones de construcción.
· Especificaciones técnicas, relación de proveedores, cantidades de obra, presupuesto y cronograma de ejecución mediante metodología GANTT
· Trámite de licencias y permisos que se requieran para construir la red contra incendios de la Estación de Seguridad de Salvamento Minero de Ubaté.

 
III. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÈTICA Y DE CONSUMO DE RECURSOS (SEDE UBATE)

Los sistemas de eficiencia energética edificio se definen como aquellos que permiten reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en las construcciones, mejorando la calidad de vida de sus ocupantes. Los sistemas a tratar en este estudio son:
 
- El aislamiento térmico, que consiste en colocar materiales que impiden la pérdida o ganancia de calor a través de las paredes, techos y suelos.
- La ventilación natural o mecánica, que permite renovar el aire interior y regular la temperatura y la humedad.

- La iluminación natural o artificial, que aprovecha la luz solar o utiliza lámparas de bajo consumo y sensores de presencia o luminosidad para optimizar el uso de la electricidad.

- El uso de energías renovables, como la solar térmica o fotovoltaica, la eólica, la biomasa o la geotermia, que generan electricidad o calor a partir de fuentes limpias e inagotables.

- La domótica, que integra dispositivos electrónicos que permiten controlar y automatizar diferentes funciones del edificio, como el Bulding Management System (BMS)

· Teniendo en cuenta lo anterior el consultor debe: Recopilación de toda la información primaria y secundaria requerida disponible en la alcaldía, Empresas de servicios públicos y la ANM relacionadas con la edificación.
· Elaborar el Diagnostico del estado actual de los sistemas de eficiencia energética enunciados
· Plantear alternativas para mejorar cada uno de los sistemas de eficiencia energética enunciados
· Evaluación técnica y económica de cada una de las alternativas para atender la demanda presente y futura de cada uno de los sistemas de eficiencia energética enunciados con énfasis en el recurso agua y energía de la sede con sistemas renovables. En esta evaluación debe considerarse especialmente el factor del mantenimiento periódico y rutinario
· Diseño del plan de eficiencia energética y de consumo de recursos.
· Elaboración de planos para construcción.
· Notas, conclusiones y recomendaciones de construcción.
· Especificaciones técnicas detalladas, relación de proveedores, cantidades de obra, presupuesto y cronograma de ejecución mediante la metodología GANTT
· Trámite de licencias y permisos que se requieran para implementar el plan de eficiencia energética en la Estación de Seguridad de Salvamento Minero de Ubaté.
· Propuesta de pliegos de las obras resultado de los estudios y diseños
· 

IV. ESTUDIO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICOS (SEDE UBATE)

El consultor deberá elaborar:

· Un análisis del clima, el entorno y las condiciones del sitio donde se encuentra la sede
· evaluación del comportamiento térmico del edificio, mediante simulaciones o cálculos que estimen las demandas energéticas y las condiciones de confort de los espacios interiores.
· identificación de las estrategias bioclimáticas más adecuadas para el lugar, considerando aspectos como la orientación, la forma, la envolvente, la ventilación, la iluminación natural, la inercia térmica, el aislamiento, la vegetación y el uso de energías renovables.
· Un diseño que optimiza el aprovechamiento de los recursos naturales, como la luz solar, el viento, el agua y la vegetación.
· Deberá plantear los materiales y técnicas para las intervenciones a realizar en la sede (incluyendo los mantenimientos rutinarios y periódicos) deben utilizarse y que minimicen el impacto ambiental y el consumo energético. Este planteamiento debe contener un análisis de beneficio/costo con metodología que plantee el consultor
· Deberá proponer una integración armoniosa con el paisaje y la cultura local de la sede, respetando la identidad y los valores del lugar. El enfoque debe ser el que se plantee en mesa técnica en la que participe el Interventor, supervisión y consultor.
· Elaborar una evaluación del ciclo de vida del edificio, considerando su mantenimiento, operación y demolición.
· propuesta de mejoras o recomendaciones para optimizar el diseño bioclimático y reducir el impacto ambiental del edificio.



Fases y etapas del proyecto

El proyecto se divide en las siguientes fases y etapas que también podrán realizarse de forma simultánea.

Etapa 1 Localización, levantamientos, ensayos y diagnóstico preliminar de la Estación de Seguridad de Salvamento Minero Ubaté, Nobsa y  Jamundí

Plazo de ejecución: los primeros quince (15) días del plazo contractual contados a partir del acta de inicio. Los productos son:

· Documento de evaluación del estado actual de las edificaciones

· Documento de diagnóstico bioclimático
· La definición del cronograma de entrega de productos dentro del plazo contractual.
· Resultado de los ensayos técnicos requeridos como insumo para la elaboración de cada uno de los diseños que hacen parte del alcance del contrato.
· especificaciones técnicas de construcción, cantidades de obra, presupuestos y programaciones de obra.
· Socialización y entrega en mesa técnica de Socialización de esta fase

Etapa 2. Estudios y diseños para la Estación de Seguridad de Salvamento Minero Ubaté

Plazo de ejecución: hasta el 15 de diciembre de 2023

 Los productos son:
· Estudio de suelos en la sede Ubaté.
· Estudio de vulnerabilidad sísmica.
· Estudio de patología estructural
· Diseño de alternativas y soluciones para el reforzamiento estructural.
· Diseño de red contra incendios.
· Diseño de sistema de eficiencia energética y consumo de recursos.
· Diseño de adecuaciones para arquitectura sostenible y bioclimáticos
· Trámite de licencias de construcción y otras.
· Elaboración de especificaciones técnicas de construcción, cantidades de obra, presupuestos, relación de proveedores y programaciones de obra Socialización y entrega de productos.


Plazo para la ejecución del CONTRATo


El plazo total de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES o hasta el 20 DE DICIEMBRE DE 2023, lo que primero ocurra. Dicho término empezará a partir del día en que se cumplan los requisitos de ejecución previo perfeccionamiento y legalización del mismo. 
Se deberán tener en cuenta los siguientes plazos parciales de cada Etapa y Fase que podrán ser optimizados por el contratista:

Etapa 1. Localización, levantamientos, ensayos y diagnósticos preliminares

Plazo máximo de ejecución de la Etapa 1: los primeros quince (15) días contados a partir del acta de inicio del contrato.

Etapa 2. Estudios y diseños

Plazo de ejecución de la Etapa 2: tres (3) meses o hasta el 20 de diciembre del 2023 contados a partir del acta de inicio del contrato 


Condiciones particulares del proyecto

Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas se refieren a la descripción de las características y calidad requerida de los estudios y, por tal razón, no pretende ser un manual técnico, si no dar los fundamentos básicos de cómo realizar las actividades, complementada con la experiencia del CONTRATISTA CONSULTOR, la Interventoría o la supervisión.

Todo el personal, equipos, ensayos y demás insumos aquí descritos se consideran de alta calidad y su aplicación y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA CONSULTOR. Estas especificaciones son parte integral y complementan los demás estudios aplicables. Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de las diferentes actividades que implica la consultoría y se deben incluir en cada ítem de pago. Cualquier elemento o actividad que se haya omitido en las especificaciones o presupuesto, que debe formar parte del objeto contratado, no exime al Contratista Consultor de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores, quien es el único responsable de realizar un correcto desarrollo del contrato.

EL CONTRATISTA antes de iniciar actividades deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contiene el proyecto incluyendo fuentes primarias y secundarias, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales existentes, e inspeccionará el terreno con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad previsible que pueda afectar el correcto desarrollo del proyecto.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista deberá familiarizarse y guiarse con los estudios y contratos realizados con anterioridad (deberá realizar una investigación en SECOP I y II por su cuenta y riesgo), así como con las redes de acueducto, alcantarillado, gas, combustible, eléctricas, de voz y datos, ventilación mecánica, acústicos y demás que se encuentren en la zona de influencia de la sede.

El contratista deberá realizar la consultoría de conformidad con la Legislación Ambiental Municipal y/o Nacional, demás reglamentaciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos. El contratista deberá conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la política ambiental de la ANM, especialmente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y gestión de residuos.

Estudios de vulnerabilidad sísmica

En concordancia con la información entregada por la alcaldía y la ANM, se definirá claramente el tipo de edificación existente de acuerdo con la NSR-10  y en caso de existir combinaciones de tipos de estructuras, identificar claramente la hipótesis para la evaluación de la misma.

Una vez definido el tipo de estructura identificado para evaluación de vulnerabilidad estructural, se debe verificar en el levantamiento estructural la ubicación y dimensiones exactas de cada elemento.

Estudio de Suelos

El contratista deberá realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades geo mecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que evalué el estado de interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño de reforzamiento estructural; igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su interacción con el futuro reforzamiento de la edificación.
El contratista deberá considerar, pero sin limitarse a ello, la realización de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como mínimo las pruebas que exige la NSR-10.

· Perforación con equipo mecánico percusión y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR-10.
· Límites de Atterberg, líquido y plástico.
· Humedad natural.
· Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada.
· Peso unitario de muestras de suelos (Con o sin parafina).

Antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, el Contratista presentará para aprobación del interventor el programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual, debe contener como mínimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demás que se consideren necesarios para lograr el objetivo del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser aprobados por el interventor.
El contratista deberá presentar las alternativas de refuerzo de cimentación con sus correspondientes análisis.

El estudio de suelos debe comprender, además:

· Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
· Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseño del reforzamiento estructural de la edificación, de tal forma que garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.
· Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR-10 que permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura.
· Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta según sea el caso y resistencia a la penetración inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y confinada.
· Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geo mecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
· El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo los siguientes ensayos y cualquier otro que este incluido en la NSR-10.
· Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso específico de sólidos.
· Prueba de resistencia al corte.
· Compresión inconfinada.
· Prueba de compresibilidad – Consolidación.
· Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso que se detecten suelos expansivos.
· Con los resultados y recomendaciones de los estudios de suelos el ingeniero estructural basará sus diseños, la definición de efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta durante la ejecución de las obras. 

El informe del estudio deberá contener como mínimo la siguiente información:

· Antecedentes.
· Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
· Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques, descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas.
· Diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista geotécnico.
· Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).
· Diseños requeridos y recomendaciones.
· Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad portante de suelos, nivel freático, coeficientes de presiones de tierras, K de sub-rasante para cimentaciones, procesos constructivos entre otros.

Estudio de Patología Estructural

Consistirá en la evaluación y recopilación de toda la información tomada in situ con la correspondiente elaboración de formatos con su respectivo registro fotográfico.

Debe determinarse el estado de elementos estructurales y no estructurales y definir la intervención requerida para garantizar el reforzamiento estructural, la recuperación y/o restauración de elementos existentes garantizando la funcionabilidad y uso seguro de la edificación, esto en el marco de la normatividad vigente y de conformidad con los alcances y requerimientos de la norma NSR-10.

Se inspeccionará y determinara el estado de los diferentes materiales que componen los bloques existentes para determinar sus patologías, esto a través de ensayos, toma de muestras y demás análisis y pruebas requeridos para este tipo de estudio.

Se adelantará en campo la auscultación de las estructuras con el fin de identificar las lesiones presentes en la misma, determinar sus posibles causas y de esta manera poder calificar la construcción y el estado de conservación la edificación.
Se deberá levantar una descripción escrita, gráfica y fotográfica de los sistemas que componen la edificación a nivel de cimentación, pisos, muros, entrepisos, cubierta y demás elementos existentes.
El estudio deberá contemplar el comportamiento de las estructuras cuando presentan evidencias de fallas (enfermedad), buscando detectar sus causas (diagnóstico) y proponer acciones correctivas o su demolición.

Deberá adelantar las inspecciones y evaluaciones preliminares como reporta la apariencia general visual de los daños, áreas afectadas, fisuras, grietas visibles y situación más importante del elemento de la estructura. También la evaluación del nivel de daño y diagnóstico 

Las inspecciones detalladas consisten en el reporte detallado de cada daño, que incluya ubicación, dimensiones, descripción y magnitud, la verificación de medidas, niveles, desplomes y asentamientos, recopilación de la información histórica, verificación de la información, evaluación de daños con sus causas. 

Como criterios básicos para la evaluación de estructuras se deberá considerar:
· Análisis de fisuras y grietas 
· Inspección de los puntos estructuralmente más importantes 
· Inspección del estado de los elementos 
· Revisión de los recubrimientos 
· Análisis estructural antes del daño 
· Análisis de detalles de estructuración (rigideces, asimetrías, juntas de construcción) 
· Revisión de reglamentos vigentes 

Se deberán identificar y ubicar planimetricamente (Plantas, Fachadas y/o cortes) mediante fichas técnicas con registro fotográfico, las principales lesiones presentes en la estructura objeto del estudio y determinar las lesiones existentes en la edificación y las posibles causas que las han generado. 

Deben identificarse entre otros, según las condiciones que se encuentren al momento de efectuar las visitas: patologías sobre fisuras y grietas, análisis de daños por humedades (Estudio de humedades), daños por variaciones de temperatura, agua y sol en contacto con los materiales, daños por modificaciones o empujes, perdidas de resistencia, desplomes o desprendimientos parciales o totales, alteraciones al sistema estructural, deterioros por perdidas de elementos o recubrimientos, sobreesfuerzos, colapsos, lesiones que se observen en los entrepisos y cubiertas de la edificación causados por la disminución de las capacidades resistentes de los elementos. Se realizará la revisión hidrosanitaria con la finalidad de establecer las condiciones en que se encuentran las redes de distribución potable y residual, con el propósito de optimizar su funcionamiento, para llevar a cabo esta actividad se realizan pruebas para verificar las presiones, fugas, conducción y evaluación de aguas residuales, para realizar seguimiento y determinación de la distribución actual del sistema.

Se deberán adelantar los correspondientes ensayos de laboratorio a los diferentes materiales y elementos identificados en cada bloque de acuerdo a las recomendaciones del patólogo, a fin de determinar si son de nivel destructivo o deben corresponder a técnicas no destructivas que ayuden con el diagnóstico de los diferentes agentes patógenos, para tal efecto el consultor y sus profesionales deberán contar con los equipos determinados para este tipo de actividades y prever dentro del costo de su propuesta los diferentes tipos de laboratorio a realizar; por ejemplo:

Ultrasonidos, vibraciones inducidas, rayos x, termografía infrarroja, método para determinar el número de rebote (índice esclerométrico) en el concreto endurecido, método para la obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas de concreto aserradas (núcleo de 2.5 'i de diámetro x[image: ] 6" de longitud, incluyendo la reparación), corte y refrendado de núcleos de concreto, ensayo de resistencia a compresión en núcleos de concreto, corrosión en armaduras, determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicio, entre otros.

El estudio de patología estructural se entregará en medio digital en archivo pdf e impreso a color para mayor comprensión de esquemas, gráficos y fotografías del estado de la construcción existente.

Estudio de Vulnerabilidad Sísmica

Se deberá formular una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor índice de sobre esfuerzo. También definir el índice de sobreesfuerzo general de la edificación, definido con base en los resultados y de cada uno de los elementos, y el índice de flexibilidad general de la edificación según lo establecido en la NSR-10.  Para realizar lo anterior, deben quedar claramente consignados los aspectos especificados y justificados con una memoria de cálculos.

El estudio de vulnerabilidad sísmica se entregará en medio digital en archivo pdf e impreso a color para mayor comprensión de esquemas, gráficos y fotografías del estado de la construcción existente.


Diseño de alternativas y soluciones para el reforzamiento estructural

Realizar los diseños, documentos, y generar las proyecciones que sean necesarias para determinar las ampliaciones, adecuaciones, diseños y/o rediseños los cuales deberán ser entregados con todas las especificaciones técnicas y detalles para la construcción de las obras en cumplimiento de las normas vigentes.
Realizar las diferentes alternativas y las recomendaciones para el refuerzo estructural para la edificación, de tal manera que cumpla con las especificaciones del reglamento vigente, NSR — 10. Se debe elaborar una propuesta de reforzamiento de las edificaciones, de ser necesario se realizara el diseño de reforzamiento estructural, bajo las recomendaciones y conclusiones del estudio de vulnerabilidad sísmica, el cual deberá contener y presentar con la totalidad de las memorias de cálculo, planos constructivos definitivos, de pantas y estructuras de todos los niveles, de las edificaciones [image: ]contenidas, en el proyecto, de refuerzo de todos los elementos estructurales, involucrados, de detalles y cortes estructurales que permitan una adecuada comprensión del proyecto estructural, así como notas y recomendaciones que deberán ser tenidas en cuenta, al momento de ejecutar la respectiva construcción del sistema estructural de la edificación. Igualmente se presentarán los planos de diseño de los elementos en acero estructural y la respectiva aprobación previa.

Se debe tener en cuenta en la representación planimétrica y el manejo de las diferentes escalas dependiendo de lo que se quiere describir: ESC: 1:2000 0 1:1000 para localización general dependiendo del criterio y proporción que mejor permita la interpretación planimétrica, escala 1:500 para implantación, escara 1:100 para plantas arquitectónicas (cimentación, estructurales) ESC: 1:20 A 1:25 para despieces y detalles constructivos.

También se deberá establecer la metodología para la demolición de elementos señalados, en el estudio de vulnerabilidad, con el fin de no traumatizar la operación, el funcionamiento y la prestación del servicio de la sede.

Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad, estado de la infraestructura indicado en la NSR-10, todo lo anterior acompañado de un registro fotográfico de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificación y de los apiques realizados a la cimentación y de un análisis de vulnerabilidad estructural que incluya los índices de sobreesfuerzos obtenidos. Este documento debe ser la justificación técnica para cualquier demolición, en caso de ser sugerida.

El Contratista Consultor deberá entregar cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación de las obras y actividades requeridas según el diagnóstico o estudio realizado, para conocer el costo aproximado de la actualización estructural de las mismas para lo anterior se deben adelantar las siguientes actividades:
· Elaboración de especificaciones técnicas de construcción
· Suministro de materiales y proveedores
· Cálculo de cantidades de obra
· Presupuesto con el valor de cada capítulo sin AIU
· Detalle y análisis porcentaje del AIU
· Presupuesto con el valor por capitulo con AIU
· Programación de ejecución de obras

El Contratista Consultor adelantará el trámite de licencias y permisos que sean requeridas por las autoridades municipales para ejecutar las obras de reforzamiento estructural.


 Estudios y diseños para la Estación de Seguridad de Salvamento Minero Ubaté

A. DIAGNOSTICO PREVIO RED CONTRA INCENDIO

El consultor deberá elaborar un diagnóstico previo durante la Etapa 1 Fase 1 donde basado en normatividad nacional vigente incluyendo la NSR-10, evalué el sistema de extinción y prevención de incendios y determiné si es o no suficiente. En este diagnóstico deberá, adicionalmente, plantear las alternativas de soluciones sobre detectores de incendios para las sedes de Ubate, Jamundi y Nobsa, especificando características y presupuesto.


B. Diseño de la red contra incendios

En caso de que el diagnóstico previo de la red contra incendios arroje como resultado la necesidad de contar con una red contra incendios con rociadores en la sede el consultor deberá llevar a cabo lo definido en el presente capitulo.

Se debe ejecutar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por bomberos, las autoridades municipales y la NSR 10. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas del diseño de la red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumáticos necesarios. El diseño debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoría de Diseños en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

El diseño de la red contra incendios deberá cumplir con la NSR-10, abarcando lo conceptual de la ingeniería básica y de detalle, teniendo en cuenta el tipo de construcción, contenidos, ocupantes y operaciones dentro y fuera de las instalaciones para realizar un correcto análisis del riesgo. La red deberá contar como mínimo con sistemas de detección temprana, detección puntual de humo, alarmas, extinción, rociadores, y demás elementos establecidos en la normatividad vigente, previo análisis de la fuente de toma de agua disponible en la sede

Se debe entregar la siguiente información para cada propuesta:

· Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc. 
· Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
· Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos. 
· Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y copia, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable. 
· Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos. 
· Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto. 

El Contratista Consultor deberá entregar cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación de las obras y actividades requeridas según los diseños realizados, para lo anterior, se deben adelantar las siguientes actividades:
· Elaboración de especificaciones técnicas de construcción
· Suministro de materiales y proveedores
· Cálculo de cantidades de obra
· Presupuesto con el valor de cada capítulo sin AIU
· Detalle y análisis porcentaje del AIU
· Presupuesto con el valor por capitulo con AIU
· Programación de ejecución de obras

El Contratista Consultor adelantará el trámite de licencias y permisos que sean requeridas por las autoridades municipales para construir el proyecto.


Estudios y diseños de plan de sostenibilidad y bioclimáticos

El Contratista Consultor aplicará los conceptos de arquitectura sostenible y bioclimática para lograr un máximo uso de la infraestructura con mínimo gasto energético. Para esto, es necesario el análisis y propuesta de aprovechamiento de las condiciones climáticas del su entorno de la edificación, teniendo en cuenta que de ser necesario se puede acudir a fuentes de energía renovables de acuerdo con requisitos del proyecto.

Se debe realizar una fase de análisis de información en terreno para generar una línea de base de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato. Se debe considerar el análisis de condiciones climáticas del entorno e identificación de necesidades del proyecto, tales como: iluminación, temperatura, humedad, contaminantes, frente a las estructuras, cerramientos, instalaciones, revestimientos, etc., que intervienen para la evaluación de las condiciones climáticas. Como mínimo, se deberán adelantar las siguientes actividades:

• Condiciones del emplazamiento 
• Análisis del sitio
• Integración del edificio y el lugar 
• Condiciones de protección con el medio 
• Climatología de la construcción 
• Modos de producir y transmisión del calor 
• Análisis de condiciones de calor, humedad, temperatura y velocidad del aire. 
• Condiciones climáticas propias del edificio y materiales existentes. 
• Ventilación natural y mecánica. 
• Flujos de aire a través de ventanas 

Propuesta bioclimática y arquitectura sostenible

Elaboración de un documento en el que se detallen los elementos conceptuales propuestos para el desarrollo de sistema sostenible para cumplir una misión bioclimática y funcional de modo armónico. Los elementos del sistema son: estructuras, instalaciones, cerramientos, captación solar, protección y acondicionamiento acústico, lumínico, cerramientos, orientación, diseño del entorno, entre otros. También debe observarse el análisis costo beneficio que permita evaluar la condición de viabilidad técnica y económica de cada propuesta, aprovechando las condiciones climáticas propias del edificio.

Adicionalmente, la propuesta se debe circunscribir dentro de los parámetros propios del diseño sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimática y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas:

· Relación armónica con el entorno. 
· Elección de procesos y materiales de construcción con criterio medioambiental. 
· Bajo impacto de la obra con el entorno. 
· Eficiencia energética. 
· Eficiencia hídrica y manejo del agua. 
· Manejo de residuos. 
· Mantenimiento y conservación. 
· Confort higrométrico. 
· Confort acústico. 
· Confort visual. 
· Confort olfativo. 
· Condiciones sanitarias. 
· Calidad del aire. 



Diseño del plan de eficiencia energética y de consumo de recursos

El objetivo principal de este diseño es proponer alternativas que reduzcan el consumo energético de la sede con la implantación de sistemas de optimización de recursos, gestionando rendimientos energéticos y garantice el ahorro en costos. Para esto, se deberá:

· Recolección de información, datos, monitorización y análisis energéticos de acuerdo con el tipo, tamaño y servicios de la sede.
· Verificar las condiciones actuales de consumo energético, fuentes de energía, estado de operación y posibles desperdicios, considerando las condiciones arquitectónicas, climáticas, temperatura, humedad, ventilación y consumo de combustibles, entre otros.
· Definición de indicadores de desempeño energético, línea base y oportunidades de mejoras en eficiencia energética.
· Evaluación de la factibilidad técnica y económica de acuerdo con los requerimientos energéticos a largo plazo.
· Definir las acciones de rendimiento para lograr el ahorro de energía garantizando el ahorro de energía en el tiempo y la reducción de la huella de carbono.
· Elaborar la propuesta de tecnologías, equipos y componentes que mejoren el desempeño energético, incluye especificaciones técnicas y referencia de fabricantes y proveedores.
· Revisar la incorporación de elementos pasivos como ventilación natural, luz solar, etc.
· Planificar la integración de las nuevas tecnologías y sistemas propuestos con los sistemas existentes y su configuración.
· Verificar el uso de equipos, incluso en baja producción o demanda.
· Elaboración del Plan de Eficiencia Energética.
· Recomendaciones para la puesta en marcha, control y operación del sistema.
· Análisis costo beneficio de la viabilidad técnica y económica de la propuesta.
· Elaboración de planos, manuales y demás documentación necesaria para la operación del sistema.



Generalidades inherentes a cada actividad.

El Contratista Consultor deberá considerar desde su oferta todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás valores que se deriven del ejercicio profesional para la ejecución de consultorías de estudios y diseños; entre los que se encuentran honorarios, prestaciones, disposición o alquiler de equipos, transporte de personal y equipos, ensayos, papelería, comunicaciones, herramientas de apoyo logístico y tecnológico, pólizas, arriendos, elementos de demarcación, protección y seguridad para trabajos de campo, entre otros.

El Contratista Consultor entre otras disposiciones legales y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que adopte, deberá cumplir con las siguientes exigencias:

Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas en buen estado, o pintadas en colores reflectivos o luces rojas. 

Seguros de salud, accidentes y seguridad social: Todo el Personal que emplee el Contratista Consultor deberá estar debidamente asegurado y cumplir con todos los requerimientos que exija la legislación colombiana. El contratista será el único responsable por este concepto.

Dotación del Personal: Todo el personal que realice actividades de campo por cuenta del Contratista Consultor, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Trabajo, en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo


0. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La Entidad entregará al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación la documentación que tenga disponible para la ejecución del Contrato.

Notas técnicas del proyecto

Normatividad técnica y/o la que homologue:  

•	NSR 10 DE 2010 Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente.
CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL - ICONTEC 2050 de 1998.
•	REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE 2013 / RESOLUCIÓN NO. 90708 DE 2013.
•	NTC 3488 DE 1992 - Ingeniería civil y arquitectura. Membranas prefabricadas con base en materiales bituminosos y bituminosos modificados.
•	NTC 2212 DE 1986 - Ingeniería civil y arquitectura. Impermeabilizante. Emulsiones asfálticas para impermeabilización de superficies
•	NSR 10. DE 2018 CAP. E.3 - Mampostería confinada.
•	NTC 1335 DE 2015 - Pinturas al agua tipo emulsión.
•	NTC 121 DE 1982- Ingeniería civil y arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.
•	NTC 321 DE 1982-Ingeniería civil y arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones químicas.
•	NTC 6018 DE 2013-Etiquetas tipo 1. Sello ambiental colombiano, Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento.
•	NTC 4294 DE 1994- Materiales y acabados. 
•	Las demás normas que se encuentren relacionadas con el objeto contractual.  


Normatividad de trabajo en alturas y/o la que homologue:

•	RESOLUCIÓN N°1486 DE 2009- Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la Resolución N° 0736 de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social, sobre el trabajo en alturas, modificada por la Resolución 1938 de 2009.
•	RESOLUCIÓN N° 1409 DE 2014- Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Modificada por la Resolución No. 1178 de 2017: Por la cual se establecen los requisitos técnicos de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección contra Caídas en Trabajo de alturas.
•	RESOLUCIÓN 2578 de 2012- Resolución del SENA que establece los lineamientos para las personas naturales y jurídicas interesadas en impartir formación sobre trabajo en alturas y requisitos a cumplir que deben los centros de entrenamiento en trabajo en alturas para autorizar su funcionamiento.
•	CIRCULAR 070 de 2009- Aclara requisitos a cumplir frente a los procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas. 
•	CIRCULAR 035 de 2020- se amplía la vigencia por un (1) mes más del certificado para el trabajo para trabajo seguro en alturas, a partir de la superación de la emergencia por el COVID 19 Declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
•	RESOLUCIÓN N° 1903 DE 2013- Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones.
•	RESOLUCIÓN 1178 de 2017-Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento de Protección contra caídas en Trabajo de Alturas.
•	RESOLUCIÓN 1248 DE 2020- Por medio de la cual se dictan medidas transitorias, relacionadas con la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19.


Normatividad ambiental y/o la que homologue:

•	RESOLUCIÓN 472 DE 2017- Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.
•	Las demás normas que se encuentren relacionadas con la gestión integral de los residuos especiales y/o de construcción.

Las demás normas que se deriven de la naturaleza del objeto contractual o de las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales, las cuales, deberán ser de conocimiento y manejo experto por parte de los profesionales inmersos en este proceso contractual.
 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

El contratista en todas sus actuaciones deberá tener en cuenta los siguientes criterios sostenibles que permiten reducir sus impactos negativos en el medio ambiente y que se deben implementar en el desarrollo del proyecto. Los diseños deberán tener como premisa lo siguiente:

A. Agua 
(Aspectos relacionados con el uso del agua y los recursos hídricos)

· Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento de presión).
· Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa)
· Uso de baldosas en cerámica.
· Sistemas para reducir los vertimientos.

B. Energía 
(Aspectos relacionados con el uso de los recursos energéticos)

· Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED
· Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de lámparas o equipos eléctricos. 
· Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias. 
· Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la presencia de personas.

C. Aprovechamiento del suelo 
(Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo)

· Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles. 
· Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.
· Plan reforestación con especies endémicas.

D. Materiales:
(Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.)

· Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor  
· Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores. 
· Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de demolición.
· Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.
· Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera para reutilización o reciclaje. 
· Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 
· Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.
· Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 
· Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.  
· Pinturas sin contenido de plomo. 
· Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables. 
· Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.
· Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes de su vertimiento

F. Uso racional del papel
· Papel reciclado o de origen vegetal.
· Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico. 
· Entre otros. 


Examen del sitio del proyecto

Visita opcional (no obligatoria) al sitio: En la fecha y hora establecida en el cronograma en Secop, los proponentes podrán realizar visita técnica a los lugares de ejecución del presente proceso de contratación.

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantado el proyecto e informarse sobre la forma y características del sitio, localización, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

Señalización 

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización requerida para realizar trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Permisos, licencias y autorizaciones 

El proponente deberá tramitar las licencias que se requieran en el marco del presente proceso.

Documentos técnicos adicionales 

Adquirir las garantías exigidas en el presente proceso, restablecer su valor y mantener su vigencia en caso de requerirse.


La propuesta técnica debe venir avalada y firmada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, para lo cual se debe anexar Fotocopia de la matrícula profesional del mismo., De conformidad con los artículos 6 y 20 de la ley 842 de 2003.


El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento acepta las condiciones establecidas en el presente anexo y el anexo 19 especificaciones técnicas de las actividades.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.



Atentamente, 


NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________
TELÉFONO(S) ______________________________________________________________
DIRECCIÓN_________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________
CIUDAD_____________________PAÍS___________________________________________



FIRMA ___________________________

NOMBRE _________________________
C.C. No. __________________________


AVAL ARQUITECTO Y/O INGENIERO


Atentamente, 


NOMBRE 
TELÉFONO(S) ______________________________________________________________
DIRECCIÓN_________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________
CIUDAD_____________________PAÍS___________________________________________



FIRMA ___________________________

C.C. No. __________________________

(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente plural)

En el caso de Proponente Plural, debe incluirse el nombre del Proponente Plural, así como el nombre de cada uno de sus miembros.
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