ANEXO VISITA TÉCNICA 
(NO OBLIGATORIA) 

Fecha de la solicitud _______________________
A. Está prohibido alojar en las viviendas fiscales personal ajeno al núcleo familiar. 
B. Las solicitudes para ingreso del personal deberán ser tramitadas dentro el plazo establecido por la Entidad contratante, en todo caso la Entidad cuenta con 72 horas de anterioridad equivalente a (03) tres días hábiles para autorizar o negar el ingreso a las instalaciones, es responsabilidad del solicitante verificar el estado de la autorización.
C. Está totalmente prohibido que el personal de contratista o visitante en general que ingresen a la Base Naval ARC “Málaga” consuman bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, sobre volar drones, grabar las instalaciones militares, salir del perímetro hacia la selva despojarse de sus uniformes portar armas de fuego e ingresar sin su autorización. 
D. El personal de contratistas que ingrese a la unidad no está́ autorizado para conducir vehículo ajeno a su empresa o prestar los mismos para ser conducido por personal militar. 
E. El personal contratista no está́ autorizado para ingresar a las cámaras de oficiales, suboficiales o gimnasio, sólo si esta con alguien que responda por el visitante. 
F. Así́ mismo se les recuerda el correcto comportamiento en la Base Naval ARC “Málaga”, siendo el supervisor del contrato o el encargado de velar por su disciplina o buena conducta. Se restringe la circulación de personal en determinadas horas y lugares a criterio de la oficina de seguridad.  
G. El responsable del personal registrado será el encargado de brindarle la información pertinente de los horarios y sitios donde está prohibido estar deambulando. 
H. El encargado de firmar la solicitud se hará́ responsable de los comportamientos y sitios de desplazamiento donde se encuentre ubicado el visitante. 
I. Solamente podrán ingresar hasta dos personas por empresa.
	N°
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	NOMBRE Y APELLIDOS
	EMPRESA
	NACIONALIDAD
	LOTE A VISITAR
	CARGO

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


REQUISITOS DE INGRESO A TENER EN CUENTA CONTRATISTA: 
Junto a la presente solicitud se deberá allegar 
1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO DENTRO DE LA VIGENCIA A CONTRATAR.
2. COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA
3. COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL
4. CERTIFICACIÓN DE TRABAJO DE LA EMPRESA REPRESENTADA.
5. COPIA EPS Y ARL (VIGENTE)
6. ANTECEDENTES POLICÍA NACIONAL, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDOS DENTRO DEL MES A REALIZAR LA VISITA.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO







ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 1: VÍA BONGUITO 

El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los que se incluyen dentro de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No._____-ARC-CBNL02-2023 cuyo  objeto es _________________________________________________________________________________, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio.  

	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE LA ZONA DE LA VÍA A BONGUITO EN LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"

	ITEM
	ESP
	DETALLE
	UNID
	 CANT 

	1.00
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	1.01
	E-1,01
	Localización y replanteo
	m2
	156,43

	1.02
	E-1,02
	Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde
	m2
	156,43

	1.03
	E-1,03
	Desmonte en zona no boscosa
	m2
	126,07

	1.04
	E-1,04
	Suministro e instalación de valla informativa
	und
	1

	1.05
	E-1,05
	Construcción de campamento (Área 9m2)
	und
	1

	2.00
	 
	MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 

	2.01
	E-2.01
	Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte)
	m3
	9,11

	2.02
	E-2.02
	Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte)
	m3
	3,26

	3.00
	 
	ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
	 
	 

	3.01
	E-3.01
	Concreto clase D de 21 Mpa para zanjas de coronación, cuneta y pantallas deflectoras (Incluye refuerzo)
	M3
	2,8

	3.02
	E-3.02
	Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza estructuras hidráulicas
	M3
	0,56

	3.03
	E-3.03
	Suministro e instalación de geodren vial h=1.00 m
	ML
	15,62

	3.04
	E-3.04
	Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada
	ML
	3,3

	4.00
	 
	OBRAS DE ESTABILIDAD
	 
	 

	4.01
	E-4.01
	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)
	ML
	315

	4.02
	E-4.02
	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21  e=0,1 m para pantalla anclada
	M2
	89,39

	4.03
	E-4.03
	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21  e=0,1 m para pantalla zanja de coronación
	M2
	50,59

	4.04
	E-4.04
	Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción de zapatas en concreto con mezcla húmeda
	M3
	7,03

	4.05
	E-4.05
	Acero de refuerzo  fy 420 Mpa para la construcción de dados
	KG
	549,78

	4.06
	E-4.06
	Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10
	M2
	140,57

	4.07
	E-4.07
	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12mm cojn tres orificios
	UND
	21

	4.08
	E-4.08
	Suministro e instalación de drenes de penetración diámetro de 2"
	ML
	24

	4.09
	E-4.09
	Suministro e instalación de lloraderos en tuberia PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m
	ML
	2,5

	5.00
	 
	OTROS
	 
	 

	5.01
	E-5.01
	Suministro e instalación de Baranda metálica 
	ML
	14,2

	6.00
	 
	COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN
	 
	 

	6.01
	P1
	Plan de manejo ambiental (PMA)
	UND
	1

	6.02
	P2
	Plan de manejo de Transito (PMT)
	UND
	1



En calidad de oferente declaro bajo la gravedad del juramento con la suscripción del presente documento que conozco las condiciones y especificaciones técnicas detalladas contenidas en el estudio previo y doy fe de conocerlas y estudiarlas para poder presentar oferta.

AVAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA: Dentro del anexo técnico, carta de presentación y propuesta económica se debe contar con aval de la propuesta como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional junto con las especificaciones técnicas detalladas para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO
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LOTE 2:  MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES

El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los que se incluyen dentro de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No._____-ARC-CBNL02-2023 cuyo  objeto es _________________________________________________________________________________, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio.  

	[bookmark: _Hlk141207302]PROYECTO
	PÉRGOLA

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	 

	CASA CFNP
	UND
	CANT

	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Excavación manual para cimentación. Incluye retiro de material sobrante, disposición final y aseo de obra.
	 M3 
	2

	2
	CIMENTACIÓN
	 
	 

	2,1
	Elaboración de ZAPATA con pedestal medidas de 50x50 cm, acero de 1/2"  (Incluye: suministro de materiales, refuerzos, anclajes, y todo lo necesario para su buen proceso constructivo. Retiro de material sobrante y limpieza de sitio).
	 M3 
	2

	3
	CARPINTERÍA
	 
	 

	3,1
	Suministro en instalación de columnas en madera CUMARU medidas 0,10x0,10 CM x 2,50M. (Incluye: Platinas de anclaje 1/4", herrajes, tornillería y demás accesorios para adecuada instalación. Retiro de material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	8

	3,2
	Suministro e instalación de vigas de madera CUMARU medidas: 0,08x0,20 CM x 4,0M. (Incluye: correas de amarre de 0,08x0,04cm x 4.0m, herrajes, tornillería y demás accesorios para adecuada instalación. Retiro de material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	16

	4
	CUBIERTA
	 
	 

	4,1
	Suministro en instalación de cubierta en policarbonato color transparente. Calibre 8MM. Incluye: herrajes, anclajes y demás accesorios necesarios para su instalación y adecuado uso. Retiro de material sobrante y limpieza de sitio.
	 M2 
	38

	4,2
	Suministro en instalación de bajante aguas lluvias PVC 4" acabado color blanco. Incluye: soporte metálico para bajante y accesorios, abrazaderas y demás, necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	12

	4,3
	Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada calibre 26 con acabado de pintura y anticorrosivo pintuco primer epoxi amida atoxico blanco ref.110070. Incluye: catalizador ref. 113350 o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite pintulux o equivalente de color blanco.
	 ML 
	5

	5
	PISO
	 
	 

	5,1
	Mantenimiento y recuperación piso tablón y china lavada. Incluye: lavado con equipo a presión de impacto con agua, aplicación en la superficie con producto alfa o similar en una dilución 1:5 en agua con trapero o mopa y/o barrido con ACPM, aserrín y mopa, limpieza, secado y pulida de piso con mopa.
	M2
	38

	6
	JARDINERÍA
	 
	 

	6,1
	Elaboración de zona verde y jardín. 2 M2 aprox. Incluye: una hilada de bloque para delimitar la zona con aplicación de pañete impermeabilizado, estuco y pintura, instalación de malla geotextil, tierra negra y abono, suministro de flores autoctonas de la región en macetas y plantadas en la tierra, piedra de río para decoración y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
	 UND 
	1

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	MTTO CUARTOS FRÍOS - COAL BNL02

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA

	ITEM
	DESCRIPCION
	 

	COAL BNL02 - COCINA DE IMARES
	 
	 

	1
	PRELIMINARES
	UND
	CANT

	1,1
	Demolición de pisos (Incluye: doble cerámica y/o baldosas, lineales, mortero de pega, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	13,7

	1,2
	Demolición plantilla de piso  existente (Incluye:  mortero de pega, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	13,7

	1,3
	Demolición   de tapas de inspección (Incluye: limpieza   y evacuación del material demolido y aseo de la obra)
	UND
	4

	1,4
	Sondeo de sifones y limpieza a presión del sistema de desagües. (Incluye: retiro de residuos, material y aseo de la obra)
	 UND 
	1

	1,5
	Mantenimiento total de trampa de grasa. Incluye: Retiro de grasas, aceites, lodos y sólidos de fondo. Limpieza de la cavidad interior y retiro de residuos que generen obstrucciones. Lavado general. 
	 UND 
	1

	2
	PISOS
	 
	 

	2,1
	Suministro y aplicación de plantilla y/o alistado de piso con impermeabilizado mortero 1:3 CON SIKA-1 para placa de piso y/o entre piso E=0.05 MTS. (Incluye: lineales- juntas)
	M2
	13,7

	2,2
	Suministro e instalación de zócalos o medias cañas en mortero 1:3 impermeabilizado con SIKA-1  H=0,10M. (Incluye: corte, lineales, juntas, resane y todo lo necesario para su acabado final)
	ML
	21

	2,3
	Suministro e instalación tapas de inspección con Angulo 1" x 3/4 en platina con refuerzo varilla 1/4 fundida en concreto 3000 PSI y enchapado en cerámica, referencia a elegir por la unidad (Incluye: resanes, pañetes, dilataciones, lineales, manija y/o gancho, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 UND 
	4

	2,4
	Suministro y aplicación de pintura EUCOPOXY o similar color blanco 2 manos (Incluye: adecuación, resane menor de superficie con estuco acrílico, filos, dilataciones, lineales y todo lo necesario para su correcta aplicación)
	M2
	13,7

	2,5
	Suministro y aplicación de pintura EUCOPOXY 100 o similar color blanco 2 manos para zócalo o medias cañas H=0,10M ( incluye: adecuación, resane menor de superficie con estuco acrílico, filos, dilataciones, lineales y todo lo necesario para su correcta aplicación)
	ML
	21

	2,6
	Suministro e instalación de rejilla de piso para canal con ángulo de 1x1/8pulg y varilla corrugada 3/8" @ 0,05m. Ancho rejilla 0.25 – 0.30m, incluye anclajes, bisagras y todo lo necesario para su debida ejecución. (Incluye: desmonte de rejilla actual, limpieza
	ML
	4

	3
	ELÉCTRICOS
	 
	 

	3,1
	Suministro e instalación de toma corriente doble con polo a  tierra, NEMA 5 tipo GFCI color blanco, 20A 250V. (Incluye: el desmonte del toma corriente existente, retiro y aseo del material existente de la obra) 
	 UND 
	9

	3,2
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
	 UND 
	3

	4
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 

	4,1
	Mantenimiento de puertas metálicas para cuartos fríos. Medidas: 0,96*1,99 cm y 0,95*2,05 cm. (Incluye: cambio de herrajes, seguros, sellos, empaques y burletes, nivelación de marcos y puertas, limpieza de óxido y aplicación de aditivos anticorrosivos y pintura, según se requiera)
	 UND 
	2

	5
	CIELO RASO
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación cielorraso en PVC blanco liso 10mm con perfiles de apoyo, ángulos de remate y contra muro color blanco (incluye perimetrales o biseles en media caña junto con sus accesorios para sujeción y correcto anclaje, incluye: " desmonte del cielo raso existente con su estructura. Resanes y acabados en los remates que se desprendan de la desinstalación de la estructura existente, desmonte de lámparas existentes, incluye todos los elementos y obra civil necesaria para la correcta ejecución de este ítem. Retiro de escombros y basura hasta sitio destinado para su disposición.
	M2
	16

	6
	ACABADOS
	 
	 

	6,1
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros (incluye lineales, filos, dilataciones, y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem). 
	M2
	36

	6,2
	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores y exteriores con vinilo tipo 1 KORAZA, 3 manos, color blanco. Incluye metros lineales, filos y dilataciones y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. Retiro de escombros, residuos, disposición final y limpieza de obra.
	M2
	36

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	ADECUACIÓN PANTRY - OFICINA ARCHIVO
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 

	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL02
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Demolición muros existentes (incluye: dinteles, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra)
	M2
	5,5

	1,2
	Desmonte aparatos sanitarios. Incluye: anulación y/o cancelación de puntos hidrosanitarios, combo sanitario completo (sanitario, lavamanos, accesorios aseo), todo lo necesario para su ejecución y retiro material sobrante.
	UND
	2

	1,3
	Desmonte de ductos A/A central. Incluye: soportes, tuberías, retiro de material y aseo obra
	UND
	1

	1,4
	Desmonte de cielo raso y estructura de soporte existente. Incluye: lineales, dilataciones, ángulos, retiro material sobrante y aseo de la obra.
	M2
	19,2

	1,5
	Desinstalación de tablero de comunicación con SPLITER, incluye desinstalación mecánica, retiro de cableado y ductos. Disposición final y aseo de obra
	 UND 
	1

	1,6
	Desinstalación de tablero eléctrico de 24 circuitos. Incluye: desinstalación eléctrica y mecánica, retiro de ductos. Disposición final y aseo de obra.
	 UND 
	1

	1,7
	Desinstalación tablero eléctrico de aires acondicionados. Incluye: desinstalación mecánica y eléctrica, retiro de soportes, ductos y cableado. Disposición final y aseo de obra.
	 UND 
	1

	1,8
	Demolición de lavatrapero. Incluye retiro de residuos y limpieza de obra.
	 UND 
	1

	1,9
	Desmonte de luminarias (incluye: plafones, lámparas, etc. Retiro de material y aseo de obra)
	 UND 
	1

	1,10
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes retiro material sobrante y aseo de obra)
	 UND 
	1

	2
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	2,1
	Relleno en block # 4, mortero 1:3. Incluye: lineales, filos, juntas, vanos, ML. Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante.
	 M2 
	1,98

	3
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	3,1
	suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color blanco (acuerdo imagen de referencia, medidas aprox. 30X60CM). Incluye emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones. 
[image: ]
	M2
	1

	3,2
	Suministro e instalación de cenefa de piso en granito o similar color blanco. Incluye: corte, lineales, juntas, emboquillado, acabados finales y demás necesarios.
	ML
	2,2

	4
	ELÉCTRICOS
	 
	 

	4,1
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
[image: ]
	 UND 
	4

	4,2
	Suministro e instalación de tapa para tablero eléctrico. En lámina de acero COLD-ROLLED calibre 14 MM medidas 0,73x0,96 aprox. Incluye: acabados, tornillería, cerradura seguridad, instalación de bisagras en tablero, pintura gris y manilla.
	 UND 
	1

	4,3
	Reubicación de tablero eléctrico principal, incluye desinstalación eléctrica, mecánica, implantación final instalación mecánica y eléctrica, reubicación de cableado existente, reubicación de ductos.
	 UND 
	1

	4,4
	Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico de 36 circuitos con tapa, espacio para totalizador, incluye totalizador de 100 a trifásico, 20 breaker enchufables de 1 X15 A, 8 breaker enchufables de 2 X 20 A, regata, reubicación de cableado del tablero existente al tablero nuevo, reubicación de circuitos eléctricos de aires acondicionados y helipuerto.
	 UND 
	1

	5
	HIDROSANITARIOS
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye: regatas , pasante, tubería y accesorios necesarios para su correcta instalación, reparación y funcionamiento)
	 UND 
	1

	5,2,
	Suministro e instalación de punto de desagüe de ø 2" para lavaplatos. (incluye: regatas, pasante, tubería y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, resanes, acabados finales)
	 UND 
	1

	6
	ACABADOS
	 
	 

	6,1
	Suministro y aplicación de pintura  de  muros  interiores  con  vinilo  tipo  1,  3  manos, color blanco (incluye  raspada  pintura  existente  deteriorada,  resane de  superficie  y  retiro  de  elementos  como  puntillas  y similares; limpieza y acabado final)
	M2
	70

	6,2
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros. Incluye: lineales, filos, dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
	M2
	70

	7
	CIELO RASO
	 
	 

	7,1
	Suministro e instalación de cielo raso en teja AJOVER termoacústica, color a elegir por la entidad Incluye: tornillería, sellado de juntas, dilataciones y perforaciones de tornillo con sikaflex, y todos los accesorios necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 M2 
	19,2

	8
	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
	 
	 

	8,1
	Desmonte y reinstalación de puertas sencillas en madera y/o metálica (incluye: mantenimiento, marco, adecuación vano, accesorios, herrajes, cambio cerradura, retiro material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	1

	8,2
	Desmonte y reinstalación de mueble de cocina superior (incluye: mantenimiento, cambio de accesorios, herrajes, bisagras, retiro material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	1

	8,3
	Desmonte y reinstalación mueble de cocina inferior (1,50x0,90x0,60 aprox) completo. Incluye: mantenimiento superficie lavaplatos metálica con estufa empotrada, retiro de óxido, cambio de herrajes. Cambio, suministro e instalación de grifería GRIVAL o GRICOL, sifón y canastilla, tuberías de conexión y desagüe, retiro material sobrante y aseo de obra, etc. Todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UND
	1

	8,4
	Fabricación, suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado ref. 8025 color blanco con vidrio 5 mm, película reflectiva u opalizada. cerraduras   tipo caracol. (incluye sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, dintel, marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros livianos, acuerdo a especificaciones técnicas. retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra. Medida 2,86x0,38m
	 M2 
	1,0868

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA

	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BNL02
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	PRELIMINARES 
	 
	 

	1,1
	Desinstalación de mueble de cocina inferior. Incluye: retiro de mueble, estantería, retiro de mesón en acero inoxidable (con lavaplatos y estufa empotrada). Retiro y disposición final de residuos y aseo de la obra.
	 UND 
	40

	1,2
	Desmonte de hojas y marcos de puertas. Incluye limpieza, evacuación del material demolido y aseo de la obra.
	 UND 
	43

	1,3
	Mantenimiento de enchape de pared medidas aprox 0,30*0,25 cm. Consistente en remoción de emboquillado con pulidora y aplicación de nuevo emboquillado en juntas, limpieza de cerámica, aplicación de desengrasante y acabados finales
	M2
	26

	1,4
	Desmonte closet. Incluye limpieza, evacuación del material demolido y aseo de la obra.
	UND
	40

	3
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	3,1
	Construcción de placa en concreto para mesón de cocina de 3000 PSI E=5 cm con refuerzo en malla electrosoldada 4mm. (incluye: formaleteada, relleno, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	39

	3,2
	Levante en block # 4, mortero 1:3 (Incluye: lineales, filos, juntas, vanos, ml.) Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante.
	 M2 
	44

	4
	ENCHAPE
	 
	 

	4,1
	Suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color blanco, medidas a elegir por la entidad. (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones), 
	 M2 
	146

	5
	CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior que solo incluya puertas y gavetas en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y acero inoxidable, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.
	 UND 
	40

	5,2
	Puertas: suministro e instalación de puertas en TRIPLEX de 4 mm con marco en madera cedro o roble. Dimensiones aprox: 2,10*0,88 cm. Incluye: herrajes, tintilla color miel, cerradura tipo SCHLAGE o similar con pomo madera,  acabado  en  laca  transparente, resane de vanos, acabados y pintura.
	 M2 
	73,92

	5,3
	Puertas: suministro e instalación de marco y puerta vaivén para cocina en madera entamborada acabado acorde carpintería existente. Incluye marco, tapa luces, bisagras, bisagra vaivén y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones aprox: 2,10*0,88 cm.
	 M2 
	5,544

	5,4
	Suministro e instalación de closet empotrado en MADERA RH LAMINADO. Medidas aproximadas 2,45x2,35x0,60m. Color a elegir por la unidad. Incluye: adecuación de vanos, marcos, entrepaños, soportes para colgar, cajones, puertas, manijas en acero inoxidable, accesorios y herrajes necesarios para su adecuada instalación y listo para ser usado.
	 ML 
	98

	5,5
	Suministro e instalación división de baño en aluminio y acrílico, color blanco. Incluye: marco, puerta corrediza; herrajes, empaques, fijación, nivelación y todo lo necesario para su mantenimiento y perfecto funcionamiento. Dimensiones aprox: 1,45*1,80 cm.
	 M2 
	26,1

	5,6
	Mantenimiento de mesón en acero inoxidable (incluye: desmonte y montaje del mismo, limpieza completa, brillo y cambio de todo sus accesorios desgastados, cambio de grifería sencilla para lavaplatos,  para su correcto y adecuado funcionamiento)
	 UND 
	40

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	COCINA CAMASUB BNL02
	 
	 

	CIUDAD
	BAHIA MALAGA,  BUENAVENTURA
	 
	 

	CÁMARA SUBOFICIALES BNL02
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Desmonte de hojas y marcos de puertas. Incluye limpieza y evacuación del material demolido y aseo de la obra. Medidas 1.65x2.45 - 1,00x2,00 - 1.76 x 2.10  m.
	 UND 
	4

	1,2
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes retiro material sobrante y aseo de obra)
	 UND 
	1

	1,3
	Demolición de enchape en pared y mortero de pega existente (incluye: doble cerámica y/o baldosas, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	213

	1,4
	Demolición de pisos (Incluye: doble cerámica y/o baldosas, lineales, mortero de pega, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	17

	1,5
	Sondeo de sifones y limpieza a presión del sistema de desagües. (Incluye: retiro de residuos, material y aseo de la obra)
	 UND 
	1

	1,6
	Reparación y limpieza de columnas metálicas por corrosión, según existentes. Incluye: Todo lo necesario para su correcta instalación. Soldadura a barras existentes, flejes, amarres, figuración, retiro de pintura existente, oxido, material afectado. Resposición del perfil retirado. Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica. Retiro de material sobrante y aseo de obra
	 UND 
	2

	1,7
	Desmonte aparatos sanitarios. Incluye: anulación y/o cancelación de puntos hidrosanitarios, combo sanitario completo (sanitario, lavamanos, accesorios aseo), duchas, orinales. Retiro material sobrante.
	UND
	7

	1,8
	Desmonte de división de baño de aluminio (incluye: marcos, herrajes, accesorios, retiro material y limpieza de obra)
	 UND 
	4

	2
	CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA
	 
	 

	2,1
	Suministro e instalación de puerta deslizante en marco de aluminio con vidrio, medidas: 1.65x2.45 - 1,00x2,00 m. Compuesta por: marco en aluminio pesado 8025 lacado; cerradura tipo gancho y bastón en acero (pico de loro) con llave; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, color por definir; 1B1 con perfiles de aluminio lacado color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluye marco, rieles, rodajas, herrajes, cerradura, manijas, accesorios y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.
	 UND 
	2

	2,2
	Suministro y/o instalación de puerta metálica de vaivén en lamina galvanizada calibre 18 con fijo superior de  1.76 x 2.10m incluye wah primer y pintura en esmalte según referencia
	 UND 
	1

	2,3
	Suministro e instalación de rejilla metálica de ventilación, medidas 0,37X1,56 m. Incluye: marco, contramarco, soportes, anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	1

	2,4
	Fabricación, suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado ref. 8025 color blanco con vidrio 5 mm, película reflectiva u opalizada. cerraduras tipo caracol. (incluye sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, dintel, marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros livianos, acuerdo a especificaciones técnicas. retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra. Medida 3,00x1,20m
	 M2 
	3,6

	2,5
	Suministro e instalación de mueble tipo locker en madera pino. Debe ser empotrado en el area destinada, divisiones internas, puertas con seguro. Medidas aproximadas 2,80x1,00x0,40 cm (corroborar en sitio). Incluye: marco, adecuaciones, accesorios, herrajes, cerraduras, tintilla color miel,  acabado  en  laca  transparente, resane de vanos, acabados y pintura, retiro material sobrante y aseo de obra.
	 UND 
	1

	2,6
	Suministro e instalación de rejilla metálica de protección para extractores de aire, diametro aproximado 56cm (corroborar en sitio).  Incluye: Marco, soportes, anclajes, pintura, acabados, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	2

	2,7
	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable AISI 304 CAL 20 (puerta, panel divisorio, panel orinal y columna). Medidas aproximadas 2,00x1,20x0,90, debe ser corroborado en sitio. Incluye secciones fijas y puertas, accesorios de giro y herrajes en acero inoxidable sistema a piso. Todo lo necesarios para su correcta ejecución.
	 UND 
	4

	2,8
	Suministro e instalación de puerta y marco en madera de cedro o roble. Dimensiones aprox: 2,10*1,0 cm. Corroborar en sitio. Incluye: herrajes, tintilla color acorde a las existentes, acabado  en  laca  transparente, resane de vanos, acabados y pintura. Cerradura tipo SCHLAGE de manija o similar, color negro mate
	 UND 
	1

	3
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 

	3,1
	Cambio de tubería de desagüe de lavaplatos, incluye sifones (6 unds), accesorios y acoples para su correcta instalación y funcionamiento
	 ML 
	15

	3,2
	Sumninistro en instalación de rejilla en acero inoxidable para sifón de piso. Incluye sellamiento de tubo para rejilla de 2" a 4" diámetro, con vulkem o similar, se debe tener todo lo necesario para su ejecución
	 UND 
	3

	3,3
	Suministro e instalación de Juego de incrustaciones para baño x 4 en acero inoxidable color negro mate (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los elementos necesarios para la instalación.
	 UND 
	3

	3,4
	Suministro e instalación de accesorios de grifería ducha monocontrol, color negro mate, incluye accesorios, llaves y pomas requeridas.
	 UND 
	2

	3,5
	Suministro e instalación de orinal gota REF. O61061001 entrada superior o similar, tipo institucional con kit de instalación, válvulas tipo push y sifón, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	1

	3,6
	Suministro e instalación sanitario ahorrador botón superior push de descarga tipo ecoclean o similar (incluye: grifería interior tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalación y perfecto funcionamiento)  
	 UND 
	1

	4
	ENCHAPES Y PISOS
	 
	 

	4,1
	Suministro e instalación de cerámica pared para uso de alta temperatura, color blanco, espesor nominal 7,8 +-0.3 mm (incluye:  boquilla, filos, dilataciones, juntas, lineales, herramienta, mano de obra y demás  elementos necesarios para su instalación).
	 M2 
	180

	4,2
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de lavamanos corrido de 03 estaciones en superficie sólida tipo granito natural, color negro o similar, según diseño x0.60 cm de ancho. Incluye todos los soportes y accesorios, griferías monocontrol en acero inoxidable, sifones, rejillas y desagües, color negro mate. Otros elementos requeridos para su correcta instalación.
	 ML 
	2,6

	4,3
	Suministro e instalación de poyos en concreto de 3.000 PSI 0,01 M3/ML para división de ducha. (Incluye refuerzo, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado, instalación de cerámica de piso y/o pared, acuerdo requerimiento.)
	ML
	5

	4,4
	Suministro e instalación de win en aluminio
	 ML 
	35

	4,5
	Suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color y medidas a elegir por la entidad. (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones), 
	 M2 
	33

	4,6
	Suministro e instalación de piso en porcelanato antideslizante para zonas húmedas 60 cm x 60 cm, (incluye: cortes, lineales, juntas, emboquillado)
	 M2 
	17

	5
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación de toma corriente doble con polo a  tierra, NEMA 5 tipo GFCI color blanco, 20A 250V. (Incluye: el desmonte del toma corriente existente, retiro y aseo del material existente de la obra)
	 UND 
	13

	5,2
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
	 UND 
	3

	5,3
	Suministro instalación y puesta en servicio de interruptor sencillo o doble, incluye cajas de paso y de salida, terminales, soportes, accesorios y consumibles para correcto funcionamiento.
	 UND 
	3

	6
	ACABADOS
	 
	 

	6,1
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para cielo raso en láminas termo acústicas, color blanco. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.
	 M2 
	93

	6,2
	Suministro y aplicación de pintura  de  muros  interiores  con  vinilo  tipo  1,  3  manos, color blanco y gris (corroborar en sitio). Incluye  raspada  pintura  existente,  resane de  superficie, retiro  de elementos como puntillas  y similares; limpieza y acabados finales)
	M2
	30

	6,3
	Suministro e instalación de espejo biselado tipo flotante, dimensión 2,66x0,90m. Incluye: desmonte existente, fijación, accesorios y soportería nuevo, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra.
	 UND 
	1

	6,4
	Suministro y aplicación de pintura en cielo raso, vinilo tipo 1, 3 manos, color blanco. Incluye  raspada  pintura  existente,  resane de  superficie, aplicación de aditamento impermeabilizante y todo lo necesario para su correcta aplicación)
	 M2 
	17

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	COLEGIO NAVAL 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	 

	COLEGIO NAVAL 
	 
	 

	1
	PRELIMINARES
	UND
	CANT

	1,1
	Limpieza de columnas metálicas. Incluye retiro de pintura existente, oxido, material afectado, evacuación de residuos y aseo de la obra
	 UND 
	18

	1,2
	Resposición del perfil retirado
	 KG 
	60

	1,3
	Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica
	 M2 
	20

	1,4
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte color blanco. (incluye: rutina mecánica, abrasivo hasta metal blanco, aplicación del producto en los ángulos, parales verticales, parales horizontales y riostras transversales ambas caras, anticorrosivo epóxido, acabado epóxido y/o recubrimiento protector epóxido de alta calidad sikaguard-62co color acuerdo a fabricante, etc.)
	 M2 
	20

	1,5
	Suministro e instalación Tapa para tomacorriente NEMA 5 tipo intemperie de seguridad. Incluye tapa, sello, tornillo de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	20

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	 SOPA - COMANDO FNP
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 

	COMANDO FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Desmonte aparatos eléctricos existentes (incluye: plafones, lámparas, tomas, interruptores, cajas de paso, tableros con protecciones, etc.)
	UND
	6

	2
	ELÉCTRICOS
	 
	 

	2,1
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45w, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 k, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
[image: ]
	 UND 
	6

	3
	ACABADOS
	 
	 

	3,1
	Suministro e instalación de muros divisorios en lámina de DRYWALL O SUEPRBOARD doble cara, con acabado en estuco liso y pintura. (incluye: perfileria, omegas, accesorios, fijación, nivelación, acabado, remates, lineales, dilataciones, pintura de acabado, todo lo necesario para su funcionamiento.
	M2
	5,28

	4
	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
	 
	 

	4,1
	Suministro e instalación de brazo hidráulico en puerta de madera. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
	 UND 
	1

	4,2
	Suministro en instalación de película reflectiva u opalizada para vidrios, medidas aproximadas: 0,86x1,64 y 0,92x1,14 CM. Incluye: retiro de película actual, adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento. 
	 UND 
	16

	4,3
	Cambio, suministro e instalación de vidrio crudo e=6mm. Medidas aprox: 0,92x1,14. Incluye desmonte de vidrio actual, adecuación de marco metálico, cambio de accesorios, cauchos y demás necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Retiro de materiales sobrantes y aseo de obra.
	 UND 
	1

	4,4
	Cambio, suministro e instalación de vidrio crudo e=6mm. Medidas aprox: 0,85x1,64. Incluye desmonte de vidrio actual, adecuación de marco metálico, cambio de accesorios, cauchos y demás necesario para su correcta instalación. Retiro de materiales sobrantes y aseo de obra.
	 UND 
	2

	5
	CUBIERTA
	 
	 

	5,1
	Suministro en instalación de bajante aguas lluvias PVC 4" acabado color blanco. Incluye: soporte metálico para bajante y accesorios, abrazaderas y demás, necesario para su correcta instalación y funcionamiento, retiro y disposición final de residuos. 
	ML
	24

	5,2
	suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC amazonas PAVCO o mejores especificaciones, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135mm x 159,8mm x 95mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura pvc, accesorios y demás elementos para su correcta instalación
	 ML 
	20

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	CUBIERTAS 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 

	GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL PACÍFICO
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	 

	1
	PRELIMINARES
	UND
	CANT

	1,1
	Desmonte cubierta en teja Ajover trapezoidal a 360, color verde (techos) existente. (incluye  desmonte y montaje de elementos empotrados, colgados o anclados a cubierta, tornillería, retiro de material, residuos, disposición final y aseo de obra)
	 M2 
	380

	2
	CUBIERTAS 
	 
	 

	2,1
	Suministro e instalación de cubierta en teja ajover trapezoidal a 360, color verde. (incluye tornillería, sellado de juntas, dilataciones, fracturas y grietas presentes en la cubierta existente y perforaciones de tornillo con Sikaflex, y todos los accesorios necesario para su correcta instalación y funcionamiento)
	 M2 
	380

	2,2
	Mantenimiento completo del caballete 
	 ML 
	140

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	COAL GANPA
	 
	 

	CIUDAD
	 JUANCHACO, VALLE DEL CAUCA
	 
	 

	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes retiro material sobrante y aseo de obra)
	UND
	1

	1,2
	Desmonte de hojas y marcos de puertas. Incluye limpieza y evacuación del material demolido y aseo de la obra.
	UND
	3

	1,3
	Sondeo de sifones y limpieza a presión del sistema de desagües. (Incluye: retiro de residuos, material y aseo de la obra)
	 UND 
	1

	2
	MUROS Y ACABADOS
	 
	 

	2,1
	Relleno en block # 4, mortero 1:3 (incluye: lineales, Filos, juntas, vanos, ML.) Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante.
	M2
	2,5

	2,2
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros (incluye lineales, filos, dilataciones, y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem). 
	M2
	3

	2,3
	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores y exteriores con vinilo tipo 1 KORAZA, 3 manos, color blanco. Incluye metros lineales, filos y dilataciones y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. Retiro de escombros, residuos, disposición final y limpieza de obra.
	M2
	3

	3
	CARPINTERÍA
	 
	 

	3,1
	Fabricación, suministro e instalación de ventana en PVC tipo pliego. Cerraduras   tipo caracol. Medidas aprox. 2,0x1,0 M. (rectificar medidas en sitio). Incluye: sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, Dintel, Marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros acuerdo a especificaciones técnicas. Retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra.
	UND
	1

	3,2
	Suministro e instalación de puertas en PVC. Medidas aproximadas 1,60x2,20 M. (rectificar medidas en sitio). Color a elegir por la entidad. Incluye, Dintel, marco, herrajes, bisagras, cerradura alta seguridad. Retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra.
	UND
	3

	SUBTOTAL
	 
	 

	ADMINISTRACIÓN
	 
	 

	IMPREVISTOS
	 
	 

	UTILIDAD
	 
	 

	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	TOTAL
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	CIA SEGURIDAD GANPA
	 
	 

	CUIDAD
	JUANCHACO,  BUENAVENTURA
	 
	 

	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1,0
	 PRELIMINARES 
	 
	 

	1.1
	Desmonte y retiro de caballete galvanizado , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	ML
	60

	1.2
	Desmonte y retiro de cubierta en teja trapezoidal galvanizada , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	M2
	100

	1.3
	Desmonte y retiro de aleros en PVC, incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	ML
	60

	1.4
	Desmonte y retiro de cielo raso PVC, incluye desmonte de luminarias y ventiladores existentes, herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	M2
	100

	2
	CUBIERTA
	 
	 

	2.1
	Rutina de mantenimiento mecánico a la estructura de soporte de cubierta, consistente en lijado, masillado, aplicación de anticorrosivo, pintura a tres manos, incluye corte, soldadura, y reemplazo de piezas en elevado estado de corrosión, disposición final de residuos y sobrantes en escombrera certificada. Incluye todos los elementos, equipos y herramientas necesarias para su correcto ejecución y funcionamiento.
	M2
	100

	2.2
	Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada acceso calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (Incluye tornillería larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha técnica del fabricante)
	M2
	100

	2.3
	Suministro e instalación caballete en lámina galvanizada incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxi-poliamida, pintura de lámina en esmalte TOPQUALITY Pintuco color verde esmeralda con su respectivo catalizador aplicado con airless. Incluye tornillería y sellado de la misma.
	ML
	60

	2.4
	Suministro e intalación de canales en lámina galvanizada calibre 26  Incluye acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico blanco Ref.110070 (incluye catalizador Ref. 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite Pintulux o equivalente de color blanco.
	ML
	50

	2.5
	Suministro e instalación de los Tragantes de aguas lluvias metálicos de 5” x 4”, para bajantes de aguas lluvias desde las cubiertas. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.
	UN
	12

	2.6
	Suministro e instalacion de bajantes en tuberia PVC sanitaria 4", incluye accesorios, abrazaderas y demas materiales y herramientas necesarios para su adecuada instalación y funcionamiento
	ML
	30

	2.7
	Ejecución de flanches o solapas en lámina galvanizada calibre 26 para evitar el ingreso de agua lluvia por los orificios de la estructura de soporte de la carpa. Incluye sellado  con cinta SIKA MULTESEAL o similar de mejores especificaciones y acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico Ref.110070 (incluye catalizador Ref. 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite Pintulux color verde esmeralda.
	ML
	15

	3,0
	 PAÑETES Y ESTUCOS 
	 
	 

	3.1
	Encorose de cubierta consiste en el sellamiento entre las vigas y las tejas, continuando los levantes de bloque o ladrillo de ser necesario, hasta que se unan a la cubierta con el fin de cerrar todas las cavidades que se presenten entre la cubierta y los muros. Se aplicará  mortero 1:4.
	ML
	100

	3.2
	Aplicación de pañete para  muros exteriores con capas de mortero 1:3, espesor necesario para dar uniformidad a la superficie, definiendo las superficies de los mismos de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
	ML
	100

	3.3
	Aplicación a tres manos de pintura tipo koraza  diez años en muros de fachada y elementos estructurales (pantallas, columnas y algunas vigas), aplicando como mínimo tres manos de pintura. 
	ML
	100

	4,0
	 ACABADOS 
	 
	 

	4.1
	Suministro e instalación cielo raso en PVC blanco liso tono uniforme espesor 10 mm incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco. incluye todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad
	M2
	100

	5,0
	 PASARELAS 
	 
	 

	5.1
	Sellado  uniones de elementos tipo sandwich ubicados en la cubierta de la pasarela central  con cinta asfaltica autoadhesiva espesor 10 cm, provista  de lámina de aluminio en una de sus caras
	ML
	50

	6
	 INSTALACIONES ELECTRICAS 
	 
	 

	6.1
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz . Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UN
	30

	6.2
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento tablero de 24 circuitos y breakers
	UN
	1

	6.3
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento tubería conduit coin + cable
	ML
	70

	6.4
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo  Incluye: Interruptor sencillo, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UN
	10

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	ARMERILLO GANPA
	 
	 

	CUIDAD
	JUANCHACO,  BUENAVENTURA
	 
	 

	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1.1
	Rasqueteada-lavada superficie  
	M2
	35

	1.2
	Suministro y aplicación de mortero de reparación, 50KG monocomponente reforzado con fibras de alta resistencia con retracción compensada tipo SIKAREPAIR 220, similar o de mejores especificaciones. Espesor mínimo de aplicación de 1cm. Se debe evitar el contacto con aluminio para evitar reacciones químicas y falla del producto. Incluye puente adherente en grietas y aislamiento de áreas potenciales de contacto con SIKADUR 32 primer o similar de mejores especificaciones
	M2
	35

	1.3
	Suministro y aplicación de emulsión bituminosa dos manos (cubierta)
	M2
	35

	1.4
	Suministro e instalación impermeabilización de placa en concreto con manto tipo edil 3 mm - FIBERGLASS  800XT o similar.  (viga canal y/o cubiertas planas, incluye remates) (cubierta).
	M2
	35

	1.5
	Suministro y aplicación de una capa de revestimiento de alto espesor tipo SIKAGUARD 62 o similar de mejores especificaciones (para exterior) 
	M2
	35

	1.6
	Suministro y construcción de media caña en concreto de 4000 psi, en el borde inferior del  muro.
	ML
	15

	1.7
	Suministro y aplicación de mortero de reparación, 50KG mono componente reforzado con fibras de alta resistencia con retracción compensada tipo SIKAREPAIR 220, similar o de mejores especificaciones. Espesor mínimo de aplicación de 1cm. Se debe evitar el contacto con aluminio para evitar reacciones químicas y falla del producto. Incluye puente adherente en grietas y aislamiento de áreas potenciales de contacto con SIKADUR 32 primer o similar de mejores especificaciones (cárcamo) 
	M2
	15

	1.8
	Suministro y aplicación de capa de revestimiento de alto espesor tipo SIKAGUARD 62 o similar de mejores especificaciones (cárcamo) 
	M2
	15

	1.9
	Suministro e instalación de rejilla en concreto.
	ML
	20

	1.10
	Suministro e instalación de rejilla tipo granada de 6 pulgadas x 4 pulgadas en aluminio.
	UND
	1

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	PROYECTO
	EDIFICIO PROA
	 

	CIUDAD
	 BUENAVENTURA
	

	EDIFICIO PROA 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1,1
	Mantenimiento y limpieza de ventanería, incluye silicona y equipos para su correcto mantenimiento
	 UND 
	45

	1,2
	Limpieza de fachada, incluye lavado con equipo a presion de impacto con agua y todo lo necesario para su correcto mantenimiento
	 M2 
	360

	1,3
	Resane y tratamiento de fisuras
	 M2 
	200

	1,4
	Impermeabilización de fachada con paraguas ultra acrílico + fibra
	 M2 
	360

	1,5
	suministro y aplicación de pintura para muros interiores y exteriores con vinilo tipo 1 koraza, 3 manos, color blanco. incluye metros lineales, filos y dilataciones y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. retiro de escombros, residuos, disposición final y limpieza de obra.
	 M2 
	360

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 



	PROYECTO
	CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL
	 
	 

	CUIDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 

	FLOTILLA SUPERFICIE DEL PACÍFICO
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 

	1,1
	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado opalizado E=10 MM (con grabado acuerdo imagen de referencia) dos hojas batientes para un vano de 2.10 x 1.98 m aprox (corroborar en sitio). Incluye: desmonte de puerta de vidrio con marco de aluminio actual. Bisagras de piso y techo en acero inoxidable B-180 o similar, manijas o agarraderas de cierre y abertura en acero AISI 304, seguros, pasadores. Todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Adecuación de vano, resane, pintura y acabados finales.

[image: ] [image: ]
	 UND 
	0

	2
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	2,1
	Relleno en block # 4, mortero 1:3. Incluye: lineales, filos, juntas, vanos, ML. Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante, con acabado en estuco liso y pintura para exteriores tipo Koraza, 3 manos en todas sus caras. Nivelación, acabados, remates, lineales, dilataciones, pintura de acabado, todo lo necesario para su funcionamiento.
	 M2 
	0

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 



ADICIÓN LOTE 02

	 
	BAÑOS COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES DEL PACIFICO GFENP
	ASPOE
	ALFA
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	CANT
	CANT TOTAL

	
	
	
	
	
	

	1,0
	 PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desmonte y retiro aparatos sanitarios (Incluye: anulación y/o cancelación de puntos hidrosanitarios, sanitario, lavamanos, orinales, todo lo necesario para su ejecución y retiro material sobrante.)
	UND
	6
	6
	12

	1,2
	Demolición de lavamanos corrido, Incluye retiro material sobrante y aseo de obra.
	ML
	15
	15
	30

	1,3
	Demolición de columnetas seccion (0.2 x 0.2). Incluye retiro punto hidráulico ducha.
	UND
	5
	 
	5

	1,4
	Demolición muro divisorio.
	M2
	11
	5,4
	16,4

	1,5
	Desmonte y retiro de divisiones en drywall, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.
	M2
	30
	0
	30

	1,6
	Demolición de enchapes en muro. Incluye: doble cerámica, retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado, lineales, limpieza, cargue y retiro de escombros a botadero.
	M2
	80
	80
	160

	1,7
	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, doble cerámica y/o baldosas, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra.
	M2
	70
	70
	140

	1,8
	Desmonte puerta en madera o metálicas (incluye: marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra).
	UND
	 
	1
	1

	1,9
	Desmonte y retiro cieloraso en pvc y estructura de soporte. Incluye desmonte de luminarias, retiro y disposicion final de sobrantes.
	M2
	60
	60
	120

	1,10
	Retiro Tubería Hidraulica existente (1"-1/2", Incluye regata en muro y retiro de material sobrante)
	ML
	40
	40
	80

	1,11
	Retiro Tubería sanitaria existente PVC Sanitaria (4"-3"-2"). Incluye regata en pisos, muros, retiro de material sobrante y limpieza.
	ML
	60
	60
	120

	1,12
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra)
	UND
	4
	4
	8

	2
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Muro en bloque  Nº 4 estriado, E= 0,10 cm. Incluye (grafil de 5 mm, pañete mortero 1:4 en todas sus caras y aplicación de aditamento impermeabilizante tipo SIKA-1 o similar. Suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, limpieza, retiro de escombros, material sobrante y disposición final)
	M2
	40
	40
	80

	3,0
	 INSTALACIONES HIDRAÚLICAS
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para sanitario y orinal 1/2", Incluye: regatas, accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	12
	8
	20

	3,2
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para ducha 3/4". Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 11. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	10
	10
	20

	3,3
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	6
	6
	12

	3,4
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para lavadero 1/2". Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	5
	5
	10

	3,5
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraulico para lavadora 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.
	UND
	3
	2
	5

	3,6
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería hidráulica de 1", incluye accesorios, llaves de paso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 13.5. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	ML
	35
	35
	70

	3,7
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de valvula de cierre de 1" acuerdo planos de diseño, incluye los accesorios materiales y herramientas necesarios para correcta su instalación y funcionamiento , e incluye la caja para válvula con la compuerta correspondiente para ser empotrada en los muros de la edificación
	UND
	1
	1
	2

	4
	 INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 4" para sanitario. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12

	4,2
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para orinal. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12

	4,3
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 3" para ducha. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	10
	10
	20

	4,4
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para lavamanos. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12

	4,5
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para lavadero. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. 
	UND
	5
	5
	10

	4,6
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para lavadora incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	3
	2
	5

	4,7
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" sifón de piso. Incluye accesorios, rejillas de piso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12

	4,8
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 4", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	ML
	25
	25
	50

	4,9
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 3", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	ML
	25
	25
	50

	4,10
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. 
	ML
	15
	15
	30

	4,11
	Construcción de caja de inspección dimensiones 0.8 m  * 0.8 m h max 1 m. en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 Kg/cm2. Paredes revestidas interiormente con mortero impermeabilizado1:4 de 2 cm de espesor. Incluye cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida de mortero 1:4 impermeabilizado. Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2” x 2” x 1/8”, debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar previstas con sello hermético. Limpieza, retiro de escombros, material sobrante y disposición final.
	UND
	 
	 
	0

	4,12
	Reinstalación y puesta en funcionamiento de aparatos sanitarios desmontados. Incluye materiales y elementos necesarios para su ejecución.
	UND
	 
	4
	4

	5,00
	 RED DE REVENTILACIÓN
	 
	 
	 
	 

	5,01
	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 2", Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	ML
	33
	33
	66

	6,00
	 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz . Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3,0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	9
	9
	18

	6,2
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor doble  Incluye: Interruptor, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3.0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	2
	2
	4

	6,3
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo  Incluye: Interruptor sencillo, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3.0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	1
	1
	2

	6,4
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de acometida en conductor 1 No 12 + 1 No 12 (N)+ 1 No 12 (T) AWG (hasta 3.0m)THHN, Cobre, 600 V, 75°C, incluye tuberia SCH 40, regata, recueracion de areas afectadas, terminales, cajas  rawelt, terminales, anclajes y accesorios para correcto funcionamiento.
	ML
	15
	15
	30

	6,5
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble GFCI. Incluye: Tomacorriente GFCI, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3.0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	7
	7
	14

	7,00
	 CIELO RASO
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Suministro e instalación cielo raso en PVC blanco liso tono uniforme espesor 10 mm. Incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco, acabados. Demás elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad, Acabados, y limpieza final. 
	M2
	60
	60
	120

	8
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Suministro y aplicación de plantilla y/o alistado de piso con impermeabilizado mortero proporción 1:3 CON SIKA-1 para placa de piso y/o entre piso E=0.10 MTS. (Incluye: lineales- juntas. Herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.
	M2
	70
	70
	140

	8,2
	Suministro e instalación de piso en porcelanato antideslizante para zonas húmedas 0,60 cm x 0,60 cm, color a elegir por la entidad. Incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar, cortes, lineales, emboquillado de las juntas. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pásticas acuerdo a diseño.  Limpieza y aseo final.
	M2
	70
	70
	70

	8,3
	Suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color blanco, medidas a elegir por la entidad. (incluye: ALFALISTO, o PEGACOR o similar, protección de esquinas con win aluminio, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones).
	M2
	180
	180
	360

	9,00
	 CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	9,1
	Suministro e intalación de  cabinas para sanitario consecutivas de acero inoxidable 304 cal. 20, constituidas por paneles de aluminio de 1.50 m X 1.55 m (entamborados) e = 5 cm. anclados al muro, (incluye puerta), los paneles quedaran separados del piso terminado una distancia de 20 cm.
	UND
	6
	2
	8

	9,2
	Suministro e intalación de cabinas para ducha en panel fenolítico color a convenir, incluye puerta con cerradura para baño  según localizacion y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos, accesorios y herramientas necesarias para su correcta ejecucion y funcionamiento
	UND
	5
	5
	10

	9,3
	Suministro e instalación de divisiones para orinal en acero inoxidable de 0.54 m * 1.15 m, incluye elementos de sujeción y anclaje según planos de detalle
	UND
	6
	6
	12

	9,4
	Suministro e instalación de espejo biselado tipo flotante, dimensiones 1,15x3,0m / 0,55X3,65m  / 2,0X1,0m. Incluye: desmonte existente, fijación, accesorios y soportería nuevo, herrajes, acabados finales retiro material sobrante y aseo de obra.
	UND
	4
	3
	7

	9,5
	Fabricación, suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado ref. 8025 color blanco con vidrio 5 mm, película reflectiva u opalizada. Cerraduras tipo caracol. medidas 0,45x4,00m /0,45x7,00m /0,45x2,00 (incluye sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, dintel, marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros livianos, acuerdo a especificaciones técnicas. retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra.
	M2
	8
	8
	16

	9,6
	Suministro e instalación de puerta doble en vidrio 5mm y marco de aluminio (anolock- blanco- natural). Medida 1,60x2,40m. Similar a la anterior. (incluye: resane vano, acabado vano, marco, anclajes, fijaciones, vidrio natural 5mm, herrajes, empaquetadura, cerraduras de seguridad, manijas ambas caras, accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento)
	UND
	 
	1
	1

	10,00
	 ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	10,1
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de lavamanos corrido de 06 estaciones en superficie sólida tipo granito pulido, color blanco o similar, según diseño x0.60 cm de ancho. Incluye todos los soportes y accesorios, griferías monocontrol en acero inoxidable, sifones, rejillas y desagües. Otros elementos requeridos para su correcta instalación, limpieza y aseo final.
	 ML
	6
	6
	12

	10,2
	Construcción lavadero corrido en concreto de 2500 PSI,  de ancho especificado en planos del proyecto y espesor de 20 cm, acabado en granito pulido. (incluye borde contra salpicadura, depresiones para jabon y perforaciones para montaje de grifería
	ML
	6,3
	6,3
	12,6

	10,3
	Suministro e instalación grifería para lavadero, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.
	UND
	5
	5
	10

	10,4
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de sanitario tipo Nova Ref. 30351 color 100 de Corona o similar en los baños,  grifería interior tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalación y perfecto funcionamiento
	UND
	6
	2
	8

	10,5
	Suministro e instalación grifería para ducha monocontrol en acero inoxidable. Incluye poma, llaves, accesorios de conexión a red hidráulica existente, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.
	UND
	10
	10
	20

	10,6
	Suministro e instalación de orinales de línea institucional Mediano Ref. 08861 color blanco de Corona o similar de mejores especificaciones, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. 
	UND
	6
	6
	12

	10,7
	Suministro, instalación prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardín
	UND
	2
	2
	4

	10,8
	Suministro e instalación de Juego de incrustaciones para baño x 4 en acero inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los elementos necesarios para la instalación.
	UND
	10
	10
	20

	10,9
	Suministro y aplicación de pintura  de  muros  interiores  con  vinilo  tipo  1,  3  manos, color blanco (incluye  raspada  pintura  existente  deteriorada,  resane de  superficie  y  retiro  de  elementos  como  puntillas  y similares; limpieza y acabado final)
	M2
	90
	90
	180

	10,10
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros. Incluye: lineales, filos, dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
	M2
	90
	90
	180

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 




En calidad de oferente declaro bajo la gravedad del juramento con la suscripción del presente documento que conozco las condiciones y especificaciones técnicas detalladas contenidas en el estudio previo y doy fe de conocerlas y estudiarlas para poder presentar oferta.

AVAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA: Dentro del anexo técnico, carta de presentación y propuesta económica se debe contar con aval de la propuesta como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende, debe ser aceptados por el participante y será obligacional junto con las especificaciones técnicas detalladas para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.
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LOTE 3: MEDIA TENSIÓN

[bookmark: _Hlk141207610]El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los que se incluyen dentro de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No._____-ARC-CBNL02-2023 cuyo  objeto es _________________________________________________________________________________, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio.  

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD

	
	
	
	

	6
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	6,1
	 PRELIMINARES 
	
	

	6,1,1
	Localizacion y replanteo
	m2
	740,8

	6,2
	 EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO 
	
	

	6,2,1
	Excavación manual en material común de zanja de 0,8 m de ancho por 1,5 m de profundidad, incluye cargue retiro y disposición final del material excavado en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva
	m3
	1239,84

	6,2,2
	Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 4500 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva
	m2
	299,52

	6,2,3
	Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 3000 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva
	m2
	246,72

	6,2,4
	Suministro e instalación de banda plástica de indicación de ductos eléctricos, instalada a 300 mm de profundidad y con una distancia a ductos mínima de 200 mm. 
	ml
	971,2

	6,2,5
	Suministro e instalación de relleno manual con material seleccionado de la excavación. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.
	m3
	453,79

	6,2,6
	Suministro e instalación de relleno para base de vía (en cumplimento con RETIE, la Norma de Construcción de obras civiles para las redes eléctricas subterráneas de energía - RS0-002 y las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de vías)
	m3
	415,65

	6,2,7
	Suministro e instalación de placa en concreto de 4500 PSI e< =30 cm. Incluye remate, polietileno cal 4 negro en doble capa, como aislante e impoermeabilizante contra rellenos incluye señalización y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.  
	m2
	299,52

	6,2,8
	Suministro e instalación de placa en concreto de 3000 PSI e <=10 cm. Incluye remate, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.  
	m2
	294,72

	6,2,9
	Suministro e instalación de relleno de arena de espesor de 0.5 m para soporte de ductos. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.
	m3
	370,4

	6,2,10
	Suministro e instalación de reposición de zonas verdes. Incluye extendido y humedecimiento.
	m2
	296,32

	6,2,11
	Suministro e instalación de ductos de 2 X 6" sch 40 pesada, incluye terminales tipo campana, uniones accesorios, instalación de sonda plástica temporal entre cajas de paso, Incluyendo separador de banco de ductos y todos los elementos para el correcto funcionamiento.
	ml
	971,2

	
	 
	
	

	
	Nota: la instalación de tubería en pendiente deberá realizarse de acuerdo a CS282 (Norma Codensa).
	
	

	6,2,12
	Suministro e Instalación, prueba y puesta en funcionamiento de caja CS 275 (Norma Codensa), en cumplimiento de las normas Codensa (cs 275-1, cs 203, cs 278, cs 278-1, cs 282 y demás normatividad que intervengan en la actividad), así mismo, esta actividad incluye materiales, accesorios, excavación rellenos, disposición final del material sobrante en sitios autorizados.  
	UND
	40

	6,3
	 ACOMETIDAS 
	
	

	6,3,1
	Suministro, instalación, canalización en ducto de 6", pruebas y puesta en servicio de cable DE ALUMINIO XLPE 3 X 500 MCM AWG 15kV 100% PC PVC SR ECU RJ + 1 No. 2 CU desnudo (tierra) en cable monopolar MV para 15 KV de aislamiento  133% , incluye suministro del cable, tendido de cable en la canalización, Gel Lubricante para Tirado de Cable, materiales y herramientas necesarias para la correcta instalación.
	ML
	

	
	
	
	1.027,20

	6,3,2
	suministro, instalación y puesta en servicio de terminales tipo exterior  pre moldeados para 15 kV
	ML
	24




En calidad de oferente declaro bajo la gravedad del juramento con la suscripción del presente documento que conozco las condiciones y especificaciones técnicas detalladas contenidas en el estudio previo y doy fe de conocerlas y estudiarlas para poder presentar oferta.

AVAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA: Dentro del anexo técnico, carta de presentación y propuesta económica se debe contar con aval de la propuesta como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional junto con las especificaciones técnicas detalladas para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS

LOTE 1

MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL VÍA BONGUITO CON CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES ACTIVOS CON RECUBRIMIENTO EN CONCRETO LANZADO 

En la Alternativa 2 se proponen como recubrimiento del talud la construcción de anclajes activos con recubrimiento en concreto lanzado de 3000 psi y espesor de 5 cm, se proyectan tres filas de anclajes separados cada 3.0 m la longitud de los anclajes proyectados corresponde a 15.0 m con bulbo de 9.0 m de longitud, en total se proyectan 21 anclajes activos, así mismo se proyecta el descole del mismo mediante un canal escalonado con entrega a la quebrada perimetral a la vía en estudiom este canal tendra una longitud de 12.0 m posteriormente se unirá a un canal flexible con longitud de 17.0 m y finalmente entregará en enrocado de tres metros hasta su entrega final en la quebrada, sonbre la vía se proyecta la construcción de una cuneta en el borde interno y bajo esta la construcción de un filtro tipo geodren vial, para el control de los flujos subsuperficiales se propone la construcción de drenes de penetración con longitud de 8 m y 1” de diámetro separados cada 5.0 m, así como una fila de lloraderos de 50 cm de largo separados cada 3.0 m. 
Teneindo en cuenta el ancho de la vía, adicionalmente se propone la construcción de una baranda metálica con altura de 1.0 m con el fin de proteger la seguridad del tránsito de la zona. A continuación, se presenta la localización de las obras proyectadas en planta junto con la sección transversal de la misma.

	[image: ]





[image: ]

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El sitio de estudio se caracteriza por tener una morfología de pendientes abruptas a muy abruptas con expresión morfológica de laderas denudacionales, cono de deslizamiento indiferenciado asociado al movimiento en masa que afecta el talud, y áreas antrópicamente definidas para la adecuación de infraestructura. Presentan cobertura vegetal principalmente de tipo pastizal y suelos descubiertos con presencia de algunos arbustos. 
Teniendo en cuenta que por las características de los materiales superficiales de carácter granular y deleznables, al tener poca cobertura vegetal y estar expuestos a la erosión, meteorización e intemperie es posible que ante la influencia de algún factor detonante como lluvia y sismo se genere la ocurrencia de estos fenómenos, ocasionando superficies de falla superficiales y profundas al considerar la infiltración y saturación de estos materiales que conducen a la pérdida de resistencia del suelo facilitando así los deslizamientos. 
El deslizamiento actual tiene una longitud aproximada de 8,5 metros y un ancho aproximado de 7,4 metros con un escarpe de altura de 0,70 m. 
Con base en la referenciación geológica y la exploración geotécnica se define que el sitio en estudio se encuentra sobre las Sedimentitas de Ladrilleros constituida por una secuencia de areniscas de grano fino, lodolitas y arcillolitas grisáceas. 
Los materiales coluviales son suelos de carácter granular, heterométricos, de composición y tamaño variable, conformado por suelo areno limoso con presencia de gravas redondeadas. En cuanto al lleno antrópico, son materiales areno limosos con presencia de gravas y cantos redondeados. Los suelos residuales son principalmente areno limosos, localmente areno arcillosos, de humedad media a alta. La roca presenta una baja resistencia producto del alto grado de meteorización. 
Con la refracción sísmica se identificaron tres capas, la primera capa con velocidades de onda longitudinal entre 854 m/s a 944 m/s con una profundidad variable que alcanza hasta los 4,0 m que se relaciona con suelo residual de la unidad Sedimentitas de Ladrilleros, una segunda capa con velocidad de la onda “P” entre 1034 m/s a 1484 m/s asociada con roca meteorizada de la unidad Sedimentitas de Ladrilleros, y una tercera capa que se podría correlacionar con roca intermedia de la unidad Sedimentitas de Ladrilleros (?).Mediante el análisis multicanal de ondas de superficie (MASW) se identificó el perfil del suelo, partiendo de la velocidad de onda cortante promedio a 30 metros es posible definir el tipo de suelo de acuerdo a la NSR-10, categorizándolo a través de la Tabla A-2-4-1, de acuerdo a esta clasificación el perfil de suelo estudiado corresponde a tipo C, perfiles de suelo muy denso o roca blanda que cumplan con el criterio de velocidad de la onda cortante entre 760 m/s > Vs ≥ 360 m/s. 
De acuerdo a la zonificación sísmica establecida por la NSR-10, Buenaventura se encuentra en amenaza alta con un coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva igual a 0,40, y coeficiente de aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de 0,35. 
Al realizar la evaluación de estabilidad del talud mediante el método determinístico en condiciones actuales, se identifica que los factores de seguridad en condiciones estáticas, paseudoestáticas y saturadas, los factores de seguridad son inferiores a los mínimos establecidos de acuerdo con la NSR-10 y las normas vigentes, proyectándose la construcción de obras que permitan su estabilización. 
De acuerdo al análisis geotécnico, los procesos de inestabilidad registrados obedecen principalmente a los efectos de la erosión en el talud y a la alta saturación de los mismos, situación evidenciada en los ensayos de laboratorio y la consistencia de las muestras obtenidas así como los registros visuales, teniendo en cuenta lo anterior, las obras a proyectar para controlar los procesos registrados estan encaminadas al control de estos factores detonantes. 
En la Alternativa No 2 se proyecta el recubrimiento del talud la construcción de anclajes activos con recubrimiento en concreto lanzado de 3000 psi y espesor de 5 cm, se proyectan tres filas de anclajes separados cada 3.0 m la longitud de los anclajes proyectados corresponde a 15.0 m con bulbo de 9.0 m de longitud, en total se proyectan 21 anclajes activos, así mismo se proyecta el descole del mismo mediante un canal escalonado con entrega a la quebrada perimetral a la vía en estudiom este canal tendra una longitud de 12.0 m posteriormente se unirá a un canal flexible con longitud de 17.0 m y finalmente entregará en enrocado de tres metros hasta su entrega final en la quebrada, sonbre la vía se proyecta la construcción de una cuneta en el borde interno y bajo esta la construcción de un filtro tipo geodren vial, para el control de los flujos subsuperficiales se propone la construcción de drenes de penetración con longitud de 8 m y 1” de diámetro separados cada 5.0 m, así como una fila de lloraderos de 50 cm de largo separados cada 3.0 m, 
Teniendo en cuenta el análisis de alternativas previamente presentado y considerando la necesidad identificada, se recomienda implementar la Alternativa No 1 correspondiente a la construcción de muros en gaviones, sin embargo, dentro del presente estudio se encuentran los diseños y presupuesto de las tres alternativas proyectadas. 
Las excavaciones deben estar expuestas a la intemperie el menor tiempo posible, protegiéndolas en todo momento de la lluvia o de alguna fuente de agua que pueda saturar el material y causar algún derrumbe menor. Si se genera remoción de capa vegetal se recomienda recubrir estas zonas mediante concreto lanzado o biomantos, teniendo en cuenta que al retirar la capa vegetal se expone el talud a procesos erosivos. 
Durante los movimientos de tierra se debe disponer de un sector para el acopio de los mismos, esto con el objetivo de evitar sobrepesos en la zona de excavación. El material excavado deberá ser transportado de manera ágil a la zona de disposición de material autorizada. 
Las recomendaciones propuestas en el presente estudio se basan en los resultados de los trabajos de la investigación del subsuelo realizada y están enfocadas a evaluar la estabilidad específicamente en el sitios de interés así como su interacción con las estructuras existentes; sí durante los trabajos de construcción de las obras propuestas se llegan a encontrar características diferentes a las aquí mencionadas se deberá dar aviso al ingeniero geotecnista para que se lleven a cabo los ajustes del caso.


NOTA: LA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRESENTE ANEXO NO SERÁ EVALUADA.

	Nota:
	Todos los elementos serán retirados de las instalaciones de la Base Naval ARC “Málaga”, y se entregará constancia de disposición final.

	
	
	
	


En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO



































LOTE No. 2 MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES 

Por cada LOTE el contratista deberá contar con dos frentes de trabajo para el desarrollo simultaneo de las actividades contratadas

PÉRGOLA CFNP 

	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1): EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DISPOSICIÓN FINAL Y ASEO DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: M3 – METRO CÚBICO

	DESCRIPCIÓN:
Este ítem comprende la excavación manual para cimentación, volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según el proyecto. Al momento de la excavación se debe tener la precaución de no colocar en riesgo las estructuras adyacentes. La excavación para pequeños volúmenes y poca profundidad se podrá hacer a mano. Durante las labores de excavación se deberán ejecutar todas las medidas necesarias para el soporte y funcionamiento de las canalizaciones de acometidas eléctricas, redes de agua, datos, etc., servicios que puedan verse afectadas. El daño de las redes provocadas por acciones del contratista deberá ser subsanado de la forma más oportuna.
Esta actividad incluye el retiro y traslado de los materiales sobrantes de la obra que no pueden ser reutilizados a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito. Se deberá realizar aseo de la unidad. Es responsabilidad del ejecutor la inclusión de todos los materiales y herramientas necesarias para la ejecución de la actividad, así como suministrar mano de obra calificada que brinde un buen acabado estético.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
· Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 
· Verificar niveles y dimensiones
· Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.
· Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 
· Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 
· Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.
· Cargar y retirar los sobrantes. 
· Verificar niveles finales.

	ENSAYOS A REALIZAR: Verificación del área para constatar excavaciones.

	MATERIALES:
· Materiales.
· Equipos y herramientas.
· Mano de obra.

	EQUIPO: 
Equipo manual para excavación

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 2 CIMENTACIÓN

	ACTIVIDAD (2.1): ELABORACIÓN DE ZAPATA CON PEDESTAL MEDIDAS DE 50X50 CM, ACERO DE 1/2” (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, REFUERZOS, ANCLAJES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN PROCESO CONSTRUCTIVO. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE SITIO)

	UNIDAD DE MEDIDA: M3 – METRO CÚBICO

	DESCRIPCIÓN:
Ejecución de zapatas en concreto de 3000 PSI para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. 
Esta actividad incluye el retiro y traslado de los materiales sobrantes de la obra que no pueden ser reutilizados a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito. Se deberá realizar aseo de la unidad.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar excavaciones.
· Verificar cotas de cimentación.
· Verificar excavación y concreto de limpieza.
· Verificar localización y dimensiones.
· Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
· Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
· Colocar y revisar refuerzo de acero.
· Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
· Verificar refuerzos y recubrimientos.
· Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
· Vaciar concreto progresivamente.
· Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
· Curar concreto.
· Verificar niveles finales para aceptación

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No C.23-C4.1.1 NSR10. 
· Tolerancia elementos en concreto de acuerdo con la NSR-10 
· Recubrimientos del refuerzo. Verificación de acuerdo con el título I de la NSR-10 
· Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

	MATERIALES
· Concreto 3000 psi, según planos.
· Formaleta si se necesita. 
· Puntilla 2
· Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem respectivo.

	EQUIPO
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
· Equipo para vibrado del concreto.
· Equipo para vaciado del concreto.
· Demás equipo necesario para la ejecución de la actividad

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 3 CARPINTERÍA

	ACTIVIDAD (3.1): SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN MADERA CUMARU MEDIDAS 10X10 CM. (INCLUYE: PLATINAS DE ANCLAJE 1/4", HERRAJES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA ADECUADA INSTALACIÓN. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: corresponde a la construcción de las estructuras suministro en instalación de columnas en madera CUMARU medidas 10x10 cm x 2.50 m (incluye: platinas de anclaje 1/4", herrajes, tornillería y demás accesorios para adecuada instalación. retiro de material sobrante y aseo de obra).

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Contratar el suministro de los elementos de madera laminada cumpliendo las normas técnicas.
Se deben brindar adecuadas condiciones para el transporte, recepción y almacenamiento temporal en la obra de la madera laminada.
Durante los anteriores procesos y durante el ensamble e instalación, debe protegerse con cartones y plásticos para cuidar la superficie de la madera ya que quedará expuesta como acabado final de la edificación por lo cual no permite resanes o reparaciones mayores. Los defectos de apariencia mayores serán causales de rechazo de cualquiera de los componentes de la estructura.
Replantear, verificar plomos y dimensiones de los elementos de concreto y demás elementos de madera laminada.
Estudiar el procedimiento de armado y ensamble de madera que se garantice la estabilidad estructural durante el proceso, instalando riostras provisionales si es necesario.
Instalar los elementos de madera. Para la manipulación durante el proceso de instalación debe emplearse equipo acorde a las características y dimensiones del elemento a manipular.
Los cortes perforaciones, rebajes, despuntes y en general todas las intervenciones se deben realizar con herramienta y equipos adecuados.
Verificar niveles finales para aceptación

	ENSAYOS A REALIZAR:
Los recomendados en normas técnicas aplicables.
Correcta configuración, nivelación, ensamble y funcionamiento de la estructura de madera laminada.

	MATERIALES
Elementos estructurales de madera laminada CUMARÚ, acuerdo medidas 0.10x0.10x2.50m
Conectores acero galvanizado
Clavos tornillos tirafondos galvanizados, de acero inoxidable o cobre
Accesorios, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	EQUIPO
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
Demás equipo necesario para la ejecución de la actividad

	DESPERDICIOS
Incluidos
Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos
Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos
Si	No    N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 3 CARPINTERÍA

	ACTIVIDAD (3.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE MADERA CUMARU MEDIDAS: 08X20 CM. (INCLUYE: CORREAS DE AMARRE DE 0,08X0,04CM, HERRAJES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA ADECUADA INSTALACIÓN. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: hace referencia al suministro e instalación de vigas de madera cumarú con una longitud de 0.08x0.20 cm x 4.0m. (incluye: correas de amarre de 0,08x0,04cm x 4.0m, herrajes, tornillería y demás accesorios para adecuada instalación. retiro de material sobrante y aseo de obra).

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar las áreas a intervenir.
· Contratar el suministro de los elementos de madera cumpliendo las normas técnicas.
· Se deben brindar adecuadas condiciones para el transporte, recepción y almacenamiento temporal en la obra de la madera laminada.
· Durante los anteriores procesos y durante el ensamble e instalación, debe protegerse con cartones y plásticos para cuidar la superficie de la madera ya que quedará expuesta como acabado final de la edificación por lo cual no permite resanes o reparaciones mayores. Los defectos de apariencia mayores serán causales de rechazo de cualquiera de los componentes de la estructura.
· Replantear, verificar plomos y dimensiones de los elementos de concreto y demás elementos de madera laminada.
· Estudiar el procedimiento de armado y ensamble de madera que se garantice la estabilidad estructural durante el proceso, instalando riostras provisionales si es necesario.
· Instalar los elementos de madera. Para la manipulación durante el proceso de instalación debe emplearse equipo acorde a las características y dimensiones del elemento a manipular.
· Los cortes perforaciones, rebajes, despuntes y en general todas las intervenciones se deben realizar con herramienta y equipos adecuados.
· Verificar niveles finales para aceptación

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Los recomendados en normas técnicas aplicables.
· Correcta configuración, nivelación, ensamble y funcionamiento de la estructura de madera laminada.

	MATERIALES
· Elementos estructurales de madera laminada CUMARÚ 0.08x0.20 cm x 4.0m.
· Conectores acero galvanizado
· Clavos, tornillos, tirafondos, galvanizados, de acero inoxidable o cobre.
· Accesorios, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	EQUIPO
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
· Equipo para vibrado del concreto.
· Equipo para vaciado del concreto.
· Demás equipo necesario para la ejecución de la actividad

	DESPERDICIOS Incluidos
Si	No    N/A
	DESPERDICIOS Incluidos
Si	No    N/A
	DESPERDICIOS Incluidos
Si	No    N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 4 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO COLOR TRANSPARENTE. CALIBRE 8MM. INCLUYE: HERRAJES, ANCLAJES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y ADECUADO USO. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE SITIO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: hace referencia al suministro e instalación de cubierta en policarbonato color transparente. Calibre 8MM. Incluye: herrajes, anclajes y demás accesorios necesarios para su instalación y adecuado uso. Retiro de material sobrante y limpieza de sitio.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar norma NSR 10.
· Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar una cubierta de primera calidad, de igual color. 
· Suministrar prueba para aprobación de la Interventoría.
· Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.
· Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
· Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre
· canales.
· Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación, y realizar correcciones
· Instalar estructura metálica garantizando la estabilidad y capacidad de soporte de las cargas generadas por la cubierta.
· Procedimiento corte transversal a los alvéolos: Para cortar la plancha en sentido transversal a los alvéolos se puede usar un cuchillo cartonero grueso (10mm), de calidad y bien afilado. Basta con marcar y repasar 2 o 3 veces una incisión continua, sin interrupciones y cargar la plancha en un extremo hasta que se separe.
· Remate con el cuchillo los segmentos que puedan quedar unidos.
· Este procedimiento corte en sentido paralelo a los alvéolos: Procedimiento corte en el mismo sentido (paralelo) a los alvéolos Ejecute el corte en el mismo sentido de los alvéolos con una sierra caladora o circular, con dientes pequeños y finos. Se recomienda que hayan de 6 a 8 dientes por cm en la hoja de corte. Importante: No usar este procedimiento ni herramienta para cortar la plancha en el sentido transversal a los alvéolos
· Es necesario sellar los alvéolos de la plancha en la parte superior con cinta de aluminio impermeable,
· que impida el ingreso del polvo, agua e insectos; y en la parte inferior cinta porosa, de esta manera se evitará la formación de manchas, hongos y musgo
· Insertar perfil "U" de Policarbonato para proteger la cinta de aluminio
· Instalar las láminas de policarbonato.
· Verificar plomos impermeabilidad y niveles para aceptación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de dilataciones mínimas para tornillería y perfiles metálicos según instrucciones del fabricante

	MATERIALES
· Tornillo autoperforante 3/16x3/4" cc de 5/16+neopreno
· Lamina policarbonato 8mm alveolar l=5.80 a=2.10
· Remate u 6x2010mm policarb lateral-final lamina
· Silicona transparent.11 oz
· Rollo aluminio panel policarbonato-dampal
· Demás elementos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación

	EQUIPO
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
· Equipo para vibrado del concreto.
· Equipo para vaciado del concreto.
· Demás equipo necesario para la ejecución de la actividad

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 4 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (4.2): SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ACABADO COLOR BLANCO. INCLUYE: SOPORTE METÁLICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y DEMÁS, NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL - ML

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere a la construcción de las Bajantes de Aguas Lluvias, en tubería PVC ALL de 4”, del canal en lámina construido para la cubierta. Acabado color blanco. Incluye: soporte metálico para bajante y accesorios, abrazaderas y demás, necesario para su correcta instalación y funcionamiento, retiro y disposición final de residuos.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas Bajantes se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería PVC de 4” que conduce dichas aguas a la red de alcantarillado existente.
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de estas Bajantes de Aguas Lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Bajantes de Aguas Lluvias en Tubería
· Accesorios PVC Aguas Lluvias de 4”,

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 4 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (4.3): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON ACABADO DE PINTURA Y ANTICORROSIVO PINTUCO PRIMER EPOXI AMIDA ATOXICO BLANCO REF.110070. INCLUYE: CATALIZADOR REF. 113350 O EQUIVALENTE Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BASE ACEITE PINTULUX O EQUIVALENTE DE COLOR BLANCO.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL - ML

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada calibre 26 con acabado de pintura y anticorrosivo pintuco primer epoxi amida atoxico blanco ref.110070. Incluye: catalizador ref. 113350 o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite pintulux o equivalente de color blanco.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas canales se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería PVC de 4”.
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de los canales de aguas lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Canal Aguas Lluvias en PVC
· Soportes
· Uniones
· Soldadura y limpiador PVC
· Accesorios PVC Aguas Lluvias de 4”demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 5 PISO

	ACTIVIDAD (5.1): MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN PISO TABLÓN Y CHINA LAVADA. INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A PRESIÓN DE IMPACTO CON AGUA, APLICACIÓN EN LA SUPERFICIE CON PRODUCTO ALFA O SIMILAR EN UNA DILUCIÓN 1:5 EN AGUA CON TRAPERO O MOPA Y/O BARRIDO CON ACPM, ASERRÍN Y MOPA, LIMPIEZA, SECADO Y PULIDA DE PISO CON MOPA.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al Mantenimiento y recuperación piso tablón y china lavada. Incluye: lavado con equipo a presión de impacto con agua, aplicación en la superficie con producto alfa o similar en una dilución 1:5 en agua con trapero o mopa y/o barrido con ACPM, aserrín y mopa, limpieza, secado y pulida de piso con mopa.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar zona a realizar la actividad
· Despejar area para iniciar con el lavado del piso, con maquina a presión de impacto.
· Aplicar producto alfa o similar en una dilución 1:5 en agua, para remover manchas, grasas
· Retirar y limpiar residuos
· Secar piso, dar acabado y pulir con mopa

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Canal Aguas Lluvias en PVC
· Soportes
· Uniones
· Soldadura y limpiador PVC
· Accesorios PVC Aguas Lluvias de 4”demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	EQUIPO:
Hidrolavadora 
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PÉRGOLA CFNP

	CAPITULO 6 JARDINERÍA

	ACTIVIDAD (6.1): ELABORACIÓN DE ZONA VERDE Y JARDÍN. 2 M2 APROX. INCLUYE: UNA HILADA DE BLOQUE PARA DELIMITAR LA ZONA CON APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, ESTUCO Y PINTURA, INSTALACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL, TIERRA NEGRA Y ABONO, SUMINISTRO DE FLORES AUTOCTONAS DE LA REGIÓN EN MACETAS Y PLANTADAS EN LA TIERRA, PIEDRA DE RÍO PARA DECORACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere a la elaboración de una zona verde y jardín con un área de 2 M2 aprox. Incluye: una hilada de bloque para delimitar la zona con aplicación de pañete impermeabilizado, estuco y pintura para su acabado final, instalación de malla geotextil para una adecuada filtración del terreno, tierra negra y abono para la siembre de flores y plantas, suministro de flores autóctonas de la región en macetas y plantadas en la tierra, piedra de río para decoración, elementos ornamentales y todo lo necesarios para su instalación y funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

	·         Verificar zona a realizar la actividad

	·         Despejar área para iniciar con la adecuación

	·         Instalar la malla, la tierra preparada con el abono, sembrar las flores, poner la macetas según diseño, decorar con piedra de río y demás elementos ornamentales.

	·         Retirar y limpiar residuos

	·         Verificar trabajo para su entrega

	 ENSAYOS A REALIZAR:

	·         Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:

	·        Bloques, mortero, impermeabilizante

	·         Pintura

	·         Tierra, abono

	·        Malla geotextil, flores, piedras de rio

	·         Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	EQUIPO:

	Herramienta para jardinería

	Herramienta menor y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
	MANO DE OBRA
	TRANSPORTE

	Incluidos      
	Incluidos      
	Incluidos      

	X Si No    N/A
	X Si No    N/A
	X Si No N/A

	NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




COAL BNL02

	COAL BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1): DEMOLICIÓN DE PISOS (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, MORTERO DE PEGA, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 – METRO CUADRADO

	2.	DESCRIPCIÓN:
Este ítem se refiere a los trabajos para demoler y retirar el piso existente en cerámica, baldosa, porcelanato, incluyendo todo material que se encuentre adherido al concreto, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión.
Consiste en la demolición total o parcial de piso interior existente, necesario para la correcta ejecución de las obras. El contratista realiza las demoliciones contratadas teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deban ser desarmados y/o desmontados sin dañarlos, tales como estructuras metálicas, marquesinas, equipos, etc.
En estas actividades se procede a picar todos los pisos y/o enchapes existentes en el lugar a intervenir, se ha de incluir también el retiro del respectivo mortero de pega.
Esta actividad incluye el retiro y traslado de los materiales sobrantes de la obra que no pueden ser reutilizados a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito. Se deberá realizar aseo de la unidad. 

	3.   PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Tener conocimientos de los planos arquitectónicos y/o de detalle, para ubicar el área de trabajo.
· Verificar que el recinto donde se va a demoler el piso acabado esté completamente desocupado.
· Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y cincel o puntero, o con la herramienta que realice las mismas funciones.
· La demolición se realizará manualmente, procurando causar el menor daño posible a los espacios donde se realice esta actividad.
· Consultar y cumplir todas las normas distritales para disposición de escombros.
· Desmontar elementos de carpintería en caso de ser necesario.
· Adecuar zonas de demolición para iniciar proceso constructivo.
· Retirar sobrantes y escombros.
· Transportar material reciclable a los sitios dispuestos por la Entidad Territorial.·          

	4.    ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de nivelación con Boquillera o Codal.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	5.   MATERIALES:
Cualquier otro que se considere necesario.

	6.	EQUIPO: Herramienta menor.
Cualquier otra que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COAL BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.2): DEMOLICIÓN PLANTILLA DE PISO  EXISTENTE (INCLUYE:  MORTERO DE PEGA, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) 

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 – METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN:
Consiste en la demolición total o parcial de plantilla de pisos existente (interior o exterior), que sea necesario eliminar para la correcta ejecución de las obras.  El contratista realiza las demoliciones contratadas teniendo especial cuidado de aquellos elementos que deban ser desarmados y/o desmontados sin dañarlos, tales como estructuras metálicas, marquesinas, aparatos sanitarios, equipos, etc.
En estas actividades se procede a picar todas las plantillas de pisos existentes en el lugar a intervenir, la superficie debe quedar homogéneo hasta dejar una superficie lista para el nuevo mortero que será impermeabilizado, si la tubería existente sufre daños por esta actividad será responsabilidad del contratista y debe reparar cualquier daño sin costos adicionales. Esta actividad incluye el retiro y traslado de los materiales sobrantes de la obra que no pueden ser reutilizados a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito. Se deberá realizar aseo de la unidad. En estas actividades se procede a picar todos los pisos y/o enchapes existentes en el lugar a intervenir, se ha de incluir también el retiro del respectivo mortero de pega.
Esta actividad incluye el retiro y traslado de los materiales sobrantes de la obra que no pueden ser reutilizados a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito. Se deberá realizar aseo de la unidad.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y/o de detalle.
· El desmonte se realizará manualmente, procurando causar el menor daño posible a los espacios donde se realice esta actividad.
· Consultar y cumplir todas las normas distritales para disposición de escombros. 
· Sellar desagües y acometidas de suministro. 
· Desmontar elementos de carpintería en caso de ser necesario. 
· Desmontar acabados reutilizables en caso de ser necesario. 
· Adecuar zonas de demolición para iniciar proceso constructivo. 
· Retirar sobrantes y escombros. 
· Transportar material reciclable a los sitios dispuestos por la Entidad Territorial. 

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES:
Cualquier otro que se considere necesario.

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Cualquier otra que se considere necesaria.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A
	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	Si	No    N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COAL BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.3): DEMOLICIÓN   DE TAPAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE: LIMPIEZA   Y EVACUACIÓN DEL MATERIAL DEMOLIDO Y ASEO DE LA OBRA)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN:
Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de tapas de inspección de los registros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en las tapas y el retiro de los escombros generados.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el área de trabajo.
· Verificar que la zona donde se va a demoler la losa esté completamente desocupada.
· Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y cincel o puntero, o con la herramienta que realice las mismas funciones.
· El desmonte se realizará manualmente, procurando causar el menor daño posible a los espacios donde se realice esta actividad.
· Consultar y cumplir todas las normas distritales para disposición de escombros.
· Adecuar zonas de demolición para iniciar proceso constructivo.
· Retirar sobrantes y escombros.
· Transportar material reciclable a los sitios dispuestos por la Entidad Territorial.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES:
Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor y mano de obra especializada.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COAL BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.4): SONDEO DE SIFONES Y LIMPIEZA A PRESIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES. (INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS, MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND 

	DESCRIPCIÓN:
Se refiere a la actividad de sondeo, destaponamiento, limpieza y lavado de punto y tramo de tuberías sanitarias, debido a la posible acumulación de sedimentos, cabellos, jabón, suciedad o cuerpos extraños en ellas.  A partir de medios mecánicos, hidráulicos o eléctricos, para dar solución a todas las complicaciones posibles.
 Generalmente se realizan mediante la inserción de sondas por las cañerías, que con un efecto rotatorio van accediendo por las tuberías sin perforar o romper.
 La recolección de las aguas servidas deberá hacerse usando elementos o sitios dispuestos para tal, evitando al máximo la propagación de olores.
 La actividad incluye la puesta en funcionamiento del tramo sondeado, es decir que deberá comprobarse a través de pruebas de flujo.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar y verificar localización.
· Ubicación de puntos y tramos sanitarios a intervenir.
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Pruebas de flujo
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
· Sonda eléctrica
· Herramienta menor.
· Todos lo que sean necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	COAL BNL02

	CAPITULO 2 PISOS

	ACTIVIDAD (2.1): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO CON IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E=0.05 MTS. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO - M2

	DESCRIPCIÓN:
Este ítem se refiere a la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los pisos para su nivelación y evitar o reparar filtraciones de agua que permitan el desarrollo de humedades que puedan afectar a la estructura, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar de trabajo.
· Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de rebabas o material suelto
· Humedecerse completamente la superficie de concreto.
· Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia.
· Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separado de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar.
· Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría añadiendo la cantidad suficiente de impermeabilizante a la mezcla.
· A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevará el piso en todos los puntos y colocar con mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.
· Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala.
· Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras.
· Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.
· Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
· Moldear los filos si la interventoría lo requiere.
· Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.
· Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días.  

	ENSAYOS A REALIZAR:
· La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada.
· Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos del piso y el muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras.
· La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para asegurar el flujo rápido y directo del agua desde cualquier punto hacia los desagües de piso.

	MATERIALES:
· Mortero 1:3 impermeabilizado (Hecho en obra).

	EQUIPO:
· Nivel de manguera.
· Palustre.
· Balde.
· Pala.
· Regla de madera (Boquillera).
· Llana de madera.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	COAL BNL02

	CAPITULO 2 PISOS

	ACTIVIDAD (2.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALOS O MEDIAS CAÑAS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA-1 H=0,10M. (INCLUYE: CORTE, LINEALES, JUNTAS, RESANE Y TODO LO NECESARIO PARA SU ACABADO FINAL)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL – ML

	DESCRIPCIÓN:
Se refiere al remate en los rincones entre piso y muro para que estos queden con acabado redondeado según sea el requerimiento de diseño, conforme a lo determinado en los planos y que se construye en mortero 1:3 impermeabilizado.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Definir y localizar los niveles de acabados.
· Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las medias cañas, dejándola limpia y húmeda. 
· Sobre el piso humedecido, se coloca el mortero 1:3, adicionándole una impermeabilizante integral al mortero, en la dosificación indicada por el fabricante (no menor al 2 % del peso del cemento de la mezcla), logrando una superficie homogénea entre el murete y placa afinada, con una altura de 15 cm, y la curvatura será de Ø 30 CMS aprox.
· Obtener superficie continua, libre de resaltos. 
· Acabar con llana de madera, o según se requiera 
· Dejar fraguar.
· Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Alineada
· Superficie pareja y lisa

	MATERIALES:
· Mortero de pega en proporción 1:3.
· Aditivos para impermeabilización aprobados por interventoría. (SIKA 1)
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
· Equipo menor de albañilería.
· Equipo para transporte vertical y horizontal.
· Equipo para mezcla de morteros

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COAL BNL02

	CAPITULO 2 PISOS

	ACTIVIDAD (2.3): SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS DE INSPECCIÓN CON ANGULO 1" X 3/4 EN PLATINA CON REFUERZO VARILLA 1/4 FUNDIDA EN CONCRETO 3000 PSI Y ENCHAPADO EN CERÁMICA, REFERENCIA A ELEGIR POR LA UNIDAD (INCLUYE: RESANES, PAÑETES, DILATACIONES, LINEALES, MANIJA Y/O GANCHO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Hace referencia al suministro e instalación de tapas de inspección, las cuales deben hacerse a la medida de los registros de inspección existentes. Deben ser en concreto, enchapados con cerámica y tener una manija y/o gancho que facilite su movilidad para verificar las cajas de inspección. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar refuerzo instalado, localización y estado de la formaleta, controlando tolerancias para el recubrimiento del acero.
· Asegurar, nivelar y plomar formaletas
· Preparar y Colocar concreto de acuerdo a lo indicado en las normas, prestando especial atención a la labor de vibrado y compactación del concreto para evitar defectos de apariencia y construcción.
· Verificar niveles finales de vaciado
· Retirar formaletas cuando las condiciones de fraguado lo permitan.
· Inspeccionar y resanar si es necesario e iniciar el proceso de curado

	 ENSAYOS A REALIZAR:


	MATERIALES:
· Concreto
· Acero de refuerzo
· Cerámica referencia igual o similar a la existente
· Manijas Y/o gancho 
· Pegante cerámico
· Demás necesarios para el correcto uso.

	EQUIPO:
· Formaleta.
· Equipos para mezcla transporte y colocación del concreto
· Herramienta menor


	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COAL BNL02

	CAPITULO 2 PISOS

	ACTIVIDAD (2.4): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY ® 206W O SIMILAR COLOR BLANCO 2 MANOS (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN: Pintura para pisos base agua de un solo componente, de alto rendimiento y lista para usar, que resiste neumáticos calientes y deterioro. El acabado es resistente a químicos de uso doméstico, aceite y gasolina, que reduce la necesidad de mantenimiento de los pisos interiores o exteriores difíciles de limpiar. Esta pintura para pisos duradera también es resistente a ralladuras, decoloración, cuarteaduras, desprendimiento y burbujas.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· No lo diluya. Entremezcle todas las latas de un mismo producto para garantizar un color uniforme. Agite antes de aplicar. Utilice el producto cuando la temperatura de la superficie y el clima estén entre 10- 32°c (50-90°f). Aplique una capa ligera y pareja utilizando un rodillo de 3/8” o brocha de nylon/polyester a una cobertura de 37 a 46 m² (400 a 500 p²) por galón en superficies lisas y de 28 a 37 m² (300 a 400 p²) por galón en superficies ásperas. Permita la primera capa secar 24 horas antes de decidir si es necesaria una segunda capa. Para uniformidad, apliqué una segunda capa en dirección opuesta de la primera). Se recomienda que sólo las personas experimentadas usen un rociador sin aire. 

	ENSAYOS A REALIZAR:

	MATERIALES:
· Materiales.
· Equipos y herramientas.
· Mano de obra.

	EQUIPO: 
Brocha nailon/poliéster rodillo: use un rodillo de lana de 3/8”-1/2” en las superficies lisas y uno de 1/2”-3/4” en las superficies ásperas y porosas. 
Rociador sin aire: con la consistencia de fábrica punta: .015” - .019” filtro: malla 60

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COAL BNL02

	CAPITULO 2 PISOS

	ACTIVIDAD (2.5): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 100 O SIMILAR COLOR BLANCO 2 MANOS PARA ZÓCALO O MEDIAS CAÑAS H=0,10M ( INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL - ML

	DESCRIPCIÓN: Pintura para pisos base agua de un solo componente, de alto rendimiento y lista para usar, que resiste neumáticos calientes y deterioro. El acabado es resistente a químicos de uso doméstico, aceite y gasolina, que reduce la necesidad de mantenimiento de los pisos interiores o exteriores difíciles de limpiar. Esta pintura para pisos duradera también es resistente a ralladuras, decoloración, cuarteaduras, desprendimiento y burbujas.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· No lo diluya. Entremezcle todas las latas de un mismo producto para garantizar un color uniforme. Agite antes de aplicar. Utilice el producto cuando la temperatura de la superficie y el clima estén entre 10- 32°c (50-90°f). Aplique una capa ligera y pareja utilizando un rodillo de 3/8” o brocha de nylon/polyester a una cobertura de 37 a 46 m² (400 a 500 p²) por galón en superficies lisas y de 28 a 37 m² (300 a 400 p²) por galón en superficies ásperas. Permita la primera capa secar 24 horas antes de decidir si es necesaria una segunda capa. Para uniformidad, apliqué una segunda capa en dirección opuesta de la primera). Se recomienda que sólo las personas experimentadas usen un rociador sin aire. 

	ENSAYOS A REALIZAR:

	MATERIALES:
· Materiales.
· Equipos y herramientas.
· Mano de obra.

	EQUIPO: 
Brocha nailon/poliéster rodillo: use un rodillo de lana de 3/8”-1/2” en las superficies lisas y uno de 1/2”-3/4” en las superficies ásperas y porosas. 
Rociador sin aire: con la consistencia de fábrica punta: .015” - .019” filtro: malla 60

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

	COAL BNL02

	CAPITULO 3 ELECTRICOS

	ACTIVIDAD (3.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A  TIERRA, NEMA 5 TIPO GFCI COLOR BLANCO, 20A 250V. (INCLUYE: EL DESMONTE DEL TOMA CORRIENTE EXISTENTE, RETIRO Y ASEO DEL MATERIAL EXISTENTE DE LA OBRA)  

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN:
Esta actividad hace referencia al suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente 250 v-20A de muro con polo a tierra de 15 A nema 5, Incluye: clavija de 20A, terminales eléctricos de conexión, tomacorriente.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar la ubicación del punto eléctrico y el trazado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y el tomacorriente.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref.: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente el tomacorriente, verificado de bordes con muros, piso y techo.
· Realizar pruebas.

	ENSAYOS A REALIZAR:
 Verificación de la calidad de los materiales.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES: 
· Elementos de fijación.    	
· Soldadura PVC. 	
· limpiador PVC.   	
· Lubricante de emulsión para cables 3M.
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Estuco
· tomacorriente de la descripción.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	COAL BNL02

	CAPITULO 4 CARPINTERÍA METÁLICA

	ACTIVIDAD (4.1): MANTENIMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS PARA CUARTOS FRÍOS. MEDIDAS: 0,96*1,99 CM Y 0,95*2,05 CM. (INCLUYE: CAMBIO DE HERRAJES, SEGUROS, SELLOS, EMPAQUES Y BURLETES, NIVELACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS, LIMPIEZA DE ÓXIDO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS ANTICORROSIVOS Y PINTURA, SEGÚN SE REQUIERA) 

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN:
Consiste en el desmonte y mantenimiento de las puertas metálicas de los cuartos fríos, para el cambio de los herrajes, seguros, sellos, empaques y burletes, nivelación de marcos y puertas, limpieza de óxido y aplicación de aditivos anticorrosivos y pintura, según se requiera.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Se desmontará los accesorios como manijas, seguros, bisagras, se realizará limpieza de la superficie, una vez realizado el ejercicio se instalarán las piezas nuevas en aluminio correspondientes, manijas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

	ENSAYOS A REALIZAR:
[bookmark: _jeq0xne4fvf6]Cualquiera que se considere necesario

	MATERIALES:
· [bookmark: _wv0010rfhaa9]Herrajes
· Manijas
· Empaques
· Anticorrosivos
· Silicona

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





ADMINISTRACIÓN BNL02

	DEADM BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1): DEMOLICIONES - DESMONTES

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2) – METRO LINEAL (ML) – UNIDAD (UND)

	DESCRIPCIÓN: Demolición total o parcial de construcciones existentes, que sea necesario eliminar para la correcta ejecución de las obras, las cuales serán realizadas por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones en los planos o en su defecto según los parámetros del Supervisor. 
Actividades que intervienen: 
· Demolición vigas y columnas, Demolición de columnas en concreto.
· Demolición estructuras en concreto.
· Demolición concreto ciclópeo.
· Demolición muros. E = 0.15, 0.20, 0.25.
· Demolición placa maciza. E = 15 y 0.30.
· Demolición losa aligerada E= 0.25, 0.15, 0.45, 
· Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10.
· Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10. + acabado.
· Demolición baldosa de piso y/o muro.  
· Demolición mesón en concreto.
· Demolición guarda escoba cerámica, madera o cemento.
· Demolición pañete muro.
· Desmonte de aparatos sanitarios
· Desmonte de aparatos eléctricos
NOTA: EN TODAS LAS DEMOLICIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar las dimensiones del área a demoler o desmontar.
· Antes de iniciar la demolición todas las áreas de trabajo deben estar debidamente señalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la evaluación del panorama de riesgos de la obra.
· Para no afectar áreas de mampostería que deban conservarse en su lugar.
· Proveer las obras falsas (apuntalamientos, etc.) requeridas para la protección de los elementos que deban conservarse en la edificación, al igual que proveer al personal de los elementos de protección personal.
· Desarrollar los procesos aprobados para las demoliciones o desmontes especificados.
· Desarrollar de las demoliciones por medios mecánicos y/o manuales de las áreas indicadas en los planos del proyecto y conformar las zonas de acopio provisional
· para depositar el material sobrante antes de retirarlo a los sitios de botadero aprobados por la autoridad ambiental correspondiente.
· Realizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposición final aprobado para los residuos y sobrantes de la construcción.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES: Cualquier cosa que se considere necesaria.

	EQUIPO:
· Equipo mecánico para demoliciones
· Equipo manual para demoliciones
· Equipo para cargar y descargar.
· Cualquier cosa que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	DEADM BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1): DESMONTE / DESINSTALACIÓN (ITEM – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2) UNIDAD – UND

	DESCRIPCION: 
Consiste en el desmonte total o parcial de elementos existentes, que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras de acuerdo con las indicaciones en los planos o en su defecto según los parámetros del Supervisor.
Actividades a intervenir: 
· Desmonte aparatos sanitarios (incluye retiro de escombros).
· Desmonte puerta (marco y hoja). 
· Desmonte ventanearía (aluminio, madera o metálica).
· Desmonte cielo raso y estructura.
· Desmonte y retiro red hidráulica existente. 
· Desmonte y retiro red eléctrica existente.
· Desmonte estructura de cubierta.
· NOTA: EN TODAS LAS DESINSTALACIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar y verificar los elementos a desmontar, de acuerdo al formulario de cantidades y a los planos.
· Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañarlos, tales como aparatos sanitarios, estructuras de cubierta, tejas, marquesinas, tanques, ventanearías, marcos, puertas, cielos rasos etc.
· Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños. 
· Retiro de escombros producto de la demolición

	ENSAYOS A REALIZAR

	MATERIALES

	EQUIPO: 
Herramienta menor para realizar los desmontes y las demoliciones. Transporte para el retiro de escombros

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	DEADM BNL02

	CAPITULO 2 MAMPOSTERÍA

	ACTIVIDAD (2.1): RELLENO EN BLOCK # 4, MORTERO 1:3. INCLUYE: LINEALES, FILOS, JUNTAS, VANOS, ML. CON PAÑETE MORTERO 1:4 Y APLICACIÓN DE ADITAMENTO IMPERMEABILIZANTE.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN:
Comprende la construcción de un muro en mampostería, en bloque N°4 con mortero 1:3. Incluye herramientas, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar localización.
· Revisar la superficie donde se va a construir la base en ladrillo, la superficie debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero.
· Se procede a marcar todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar la base de ladrillo. Para ello es necesario contar con plomada, nivel e hilo guía.
· Preparar el mortero de pega.
· Colocar los bloques en los extremos del muro, deben ser aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente.
· Se estira un hilo entre los ladrillos para asentar cada hilada. Los bloques se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el hilo, garantizando que todos los bloques queden nivelados, alineados y aplomados.
· Con el palustre se coloca una capa uniforme de mortero de pega, el exceso de mezcla se limpia con el mismo palustre. 
· Colocar el bloque en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado.
· Una vez terminada la hilada, se repiten nuevamente todos los pasos anteriores.
· Nivelar la superficie con una boquillera y pañetar las caras exteriores. 

	ENSAYOS A REALIZAR:

	MATERIALES:
· Materiales.
· Equipos y herramientas.
· Mano de obra.

	EQUIPO:
 Herramienta Menor, cortadora, Equipo manual para el transporte interno de sobrantes.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	DEADM BNL02

	CAPITULO 3 PISOS Y ENCHAPES

	ACTIVIDAD (3.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE MUROS CON CERÁMICA CALIDAD PRIMERA, COLOR BLANCO (ACUERDO IMAGEN DE REFERENCIA, MEDIDAS APROX. 0.30X0.60CM). INCLUYE EMBOQUILLADO, FILOS, ESTRÍAS, LINEALES Y DILATACIONES.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN: Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica   de 0.30 x 0.6, de alfa o una que cumpla con las mismas especificaciones en material y diseño de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye win plástico.
[image: ]


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada.
· Humedezca la superficie a instalar
· El tablón alfa no necesita remojarse antes de su instalación.
· Una vez instalado el tablón golpee con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablón.
· Después de instalado el tablón limpie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de la mezcla.
· Después de 24 horas emboquille con Alfa color o similar, siguiendo las instrucciones del fabricante.
· Para remover residuos de mortero use solución removedora alfa o similar.
· Las esquinas deben ser protegidas con Win plástico

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Longitud de aristas
· Angulosidad
· Flexión
· Impacto
· Abrasión

	MATERIALES:
· Cerámica de 0.30 x 0.6 de alfa u otro similar que cumpla con las mismas especificaciones de calidad y acabados.
· Alfalisto. alfalisto plus, fijamix u otro similar que cumpla con las exigencias de instalación del material.
· Alfa color, u otro que cumpla con las necesidades del producto.
· Win plástico

	EQUIPO:
· Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

	DEADM BNL02

	CAPITULO 3 PISOS Y ENCHAPES

	ACTIVIDAD (3.2):  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA DE PISO EN GRANITO O SIMILAR COLOR BLANCO. INCLUYE: CORTE, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO, ACABADOS FINALES Y DEMÁS NECESARIOS.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL - ML

	DESCRIPCIÓN: Se deberá usar los siguientes materiales: grano de mármol del tamaño, color y calidad similar a la existente y aprobado por la entidad. Cemento blanco y/o gris, antes de iniciar los trabajos, se ejecutarán varias muestras con el objeto de seleccionar el tamaño, color de grano y la dosificación de la pasta.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Sobre la placa de concreto o muros debidamente nivelados, se hará un alistado con mortero 1:3 de cemento Portland tipo I y arena lavada o de pozo, con un espesor mínimo de 2.5 cm. Los perfiles, deberán quedar a riguroso nivel de piso fino, teniendo especial cuidado con los empalmes, uniones y lineamientos generales de los mismos. Una vez comprobada la fijación de estos elementos se procederá a echar otra capa de mortero de igual especificación a la anterior; finalmente, se rociará sobre el alistado una lechada de cemento blanco y luego una mezcla de granito cuyo espesor mínimo será de 1,5 cm. Se dejará transcurrir un intervalo de un día entre las dos actividades, con el objeto de que el estado de humedad del mortero de cemento y arena no manche el acabado de granito. 
· Esta mezcla se aplicará con un espesor entre 1.5 cm a 2.0 cm, apisonando frecuentemente hasta formar una superficie compacta y al nivel indicado en los planos. 
· Después de extendido el granito y apisonado se mantendrá húmedo por un período no menor de 10 días para garantizar el fraguado correcto del cemento. Transcurridos estos 10 días se pulirá la superficie primero con piedra de carborundum No36, hasta obtener una superficie lisa y continua con el grano abierto al punto de la muestra aprobada en obra por el supervisor, después se hará un segundo pulimento con piedra Nº 60 a Nº 80 y luego acabado con una piedra No. 120. Entre el primer y segundo pulimento, los defectos que pueden aparecer serán tapados con cemento blanco mezclado con blanco de zinc. Una vez terminada la pulida se lavará la superficie con ácido nítrico diluido al 10% en agua lavando con abundante agua. 
· El granito se entregará después del aseo general de la obra, encerado con cera incolora transparente y antideslizante.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Reconocimiento del área intervenir

	MATERIALES:
Todos los descritos en la especificación. 
Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
· Herramienta menor y mano de obra especializada

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	DEADM BNL02

	CAPITULO 4 ELECTRICOS 

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 120X0,30, 45W, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, LUZ FRESCA 6000 K, INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LÁMPARA, TERMINALES, SOPORTES , GUAYAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria led tipo panel led de 120X0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes, guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación. Incluye soporte en aluminio color blanco.
[image: ]

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar en los planos eléctricos la ubicación del punto eléctrico y el trazado de la tubería y cableado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y la luminaria.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Realizar cortes en muro y cielo raso con pulidora usando un disco de corte adecuado para el material a cortar.
· Instalar los soportes y anclajes para la tubería que se instalara en cielo raso.
· Instalar tubería EMT, CONDUIT o SCH 40 pesada de acuerdo al lugar donde se ejecutará la actividad y a lo establecido en la NTC 2050 en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. De ser necesario se deben usar soportes tipo UNISTRUC.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref.: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Alambrar acuerdo indicación del plano usando sonda plástica y lubricantes de gel adecuado para la actividad y aprobado por este uso en Colombia.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente la luminaria, verificado alineación con los otros elementos instalados.
· Realizar pruebas.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Limpieza de las tuberías.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación de la luminaria.
· Nivelación de la superficie de la luminaria.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Elementos de fijación.   	
· Luminaria de referencia.
· Lubricante de emulsión para cables 3M.
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Cable 3 x No. 12 encauchetado.
· Estuco
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	DEADM BNL02

	CAPITULO 4 ELÉCTRICOS

	ACTIVIDAD (4.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TABLERO ELÉCTRICO. EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 14 MM MEDIDAS 0,73X0,96 APROX. INCLUYE: ACABADOS, TORNILLERÍA, CERRADURA SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE BISAGRAS EN TABLERO, PINTURA GRIS Y MANILLA.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Este ítem comprende el suministro e instalación de tapa para tablero eléctrico. En lámina de acero COLD-ROLLED CALIBRE 14 MM medidas 0,73x0,96 aprox. Incluye: acabados, tornillería, cerradura seguridad, instalación de bisagras en tablero, pintura gris y manilla.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar donde se instalará la tapa del tablero eléctrico

	ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de la calidad de los materiales.

	MATERIALES:
Los mencionados en la descripción y todos aquellos requeridos para llevar a feliz término la ejecución de la actividad.

	EQUIPO:
Pinzas
Bisturí
Destornillador
Alicates
Prueba fase (tester)

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	DEADM BNL02

	CAPITULO 4 ELÉCTRICOS

	ACTIVIDAD (4.3): REUBICACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL, INCLUYE DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, IMPLANTACIÓN FINAL INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, REUBICACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE, REUBICACIÓN DE DUCTOS.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la reubicación y puesta en marcha de tablero eléctrico principal necesarios para el control de energía en la infraestructura, con todos los elementos y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar donde se reinstalará el tablero trifásico.
· Revisar planos eléctricos.
· Desconectar el paso total de luz hacia la edificación.
· Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos.
· Verificar que no haya paso de energía tocando los cables pelados con el tester.
· Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual que entra en la edificación.
· Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables. 
· Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y accidentes.
· Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los raíles del cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor diferencial y de los demás interruptores automáticos de cada circuito.
· Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con la derivación principal de tierra.
· Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el polo a tierra) de un punto eléctrico.
· Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos. 
· Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentación por su parte superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al interruptor general automático. 
· Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor diferencial. 
· Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático. 
· Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada uno de los interruptores automáticos restantes. 
· Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra general. 
· Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las mismas. 
· Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa. 
· Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el swiches de estos.
· Conectar el paso de luz hacia la casa.
· Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energía.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Limpieza de las tuberías.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya sea la fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo a tierra (marcado con color verde o cable desnudo).
· El cable y taco (pastilla) deben tener la misma medida para evitar que el cable se queme

	MATERIALES:
 Los mencionados en la descripción y todos aquellos requeridos para llevar a feliz término la ejecución de la actividad.

	EQUIPO: 
· Pinzas
· Bisturí
· Destornillador
· Alicates
· Prueba fase (tester)
· Demás necesarios para la ejecución de la actividad.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	DEADM BNL02

	CAPITULO 4 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (4.4): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS CON TAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR DE 100 A TRIFÁSICO, 20 BREAKER ENCHUFABLES DE 1 X15 A, 8 BREAKER ENCHUFABLES DE 2 X 20 A, REGATA, REUBICACIÓN DE CABLEADO DEL TABLERO EXISTENTE AL TABLERO NUEVO, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y HELIPUERTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro, instalación y puesta en marcha de tablero eléctrico trifásico de 36 circuitos con tapa, espacio para totalizador, incluye totalizador de 100 a trifásico, 20 breaker enchufables de 1 x15 a, 8 breaker enchufables de 2 x 20 a, regata, reubicación de cableado del tablero existente al tablero nuevo, reubicación de circuitos eléctricos de aires acondicionados y helipuerto. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. incluyendo terminales, anclajes y accesorios que permitan el adecuado funcionamiento. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar donde se reinstalará el tablero trifásico.
· Revisar planos eléctricos.
· Desconectar el paso total de luz hacia la edificación.
· Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos.
· Verificar que no haya paso de energía tocando los cables pelados con el tester.
· Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual que entra en la edificación.
· Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables. 
· Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y accidentes.
· Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los raíles del cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor diferencial y de los demás interruptores automáticos de cada circuito.
· Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con la derivación principal de tierra.
· Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el polo a tierra) de un punto eléctrico.
· Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos. 
· Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentación por su parte superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al interruptor general automático. 
· Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor diferencial. 
· Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático. 
· Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada uno de los interruptores automáticos restantes. 
· Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra general. 
· Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las mismas. 
· Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa. 
· Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el swiches de estos.
· Conectar el paso de luz hacia la casa.
· Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energía.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Limpieza de las tuberías.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya sea la fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo a tierra (marcado con color verde o cable desnudo).
· El cable y taco (pastilla) deben tener la misma medida para evitar que el cable se queme

	MATERIALES:
 Los mencionados en la descripción y todos aquellos requeridos para llevar a feliz término la ejecución de la actividad.

	EQUIPO: 
· Pinzas
· Bisturí
· Destornillador
· Alicates
· Prueba fase (tester)
· Demás necesarios para la ejecución de la actividad.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	DEADM BNL02

	CAPITULO 5 HIDROSANITARIOS

	ACTIVIDAD (5.1):  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" (INCLUYE: REGATAS , PASANTE, TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN:
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas y afines del proyecto. Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC presión RDE para el servicio de los aparatos sanitarios, con su correspondiente sello de calidad, desde los aparatos hasta 3m, de acuerdo con los diámetros y distribución indicada en cada uno de los puntos de ½”. El final del punto tendrá un niple de longitud 30 cm con su respectivo codo. Incluye suministro e instalación. Estas instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
· Demarcar e identificar convenientemente ejes de tubería y localización de puntos hidráulicos.
· Emplear nivel de manguera para localización de alturas de puntos hidráulicos ½”.
· Verificar la Calidad de los materiales a instalar
· Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o plazas de piso, si fuera necesario, para la instalación de las tuberías.
· Las tuberías irán incrustadas en el muro y se protegerán contra golpes y deterioros en el curso de la obra
· Las uniones de las tuberías a los diferentes accesorios, deberán efectuarse con soldadura PVC de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.
· Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a la revisión del supervisor para verificar su correcta instalación y especificaciones.
· Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberías, éstas deben someterse a una prueba hidrostática.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia del 2%.
Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones térmicas.
No se permitirá el uso de tubos o accesorios usados, o en mal estado.
Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.

	MATERIALES:
· Herramienta menor.
· Los tubos y accesorios PVC RDE 1 ⁄ 2” que deben cumplir las normas ICONTEC NTC382, NTC 1339 y NTC539, deben ser atóxicas y llevar la leyenda “agua potable”.
· Herrajes.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	EQUIPO:
· Flexómetro.
· Niveles. 
· Plomadas. 
· Cintas métricas. 
· Mangueras transparentes
· Cualquier otro que se considere necesario.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	DEADM BNL02

	CAPITULO 5 HIDROSANITARIOS

	ACTIVIDAD (5.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE DE Ø 2" PARA LAVAPLATOS. (INCLUYE: REGATAS, PASANTE, TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RESANES, ACABADOS FINALES)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc., necesarios para la instalación de salidas sanitarias. Se incluye el equivalente a un máximo de 2 metros desde la descarga en cada aparato incluyendo el sosco provisional

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
· Utilizar la tubería y los accesorios requeridos. 
· Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y la entidad. 
· Verificar los diámetros de tuberías. 
· Revisión, pruebas y aceptación. 

	ENSAYOS A REALIZAR:

	MATERIALES:
· Tuberías y accesorios PVC sanitaria PAVCO o similar. 
· Limpiador y soldadura PVC.

	EQUIPO:
Herramienta menor y mano de obra.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 






	DEADM BNL02

	CAPITULO 6 ACABADOS

	ACTIVIDAD (6.1): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON VINILO TIPO 1 KORAZA, 3 MANOS, COLOR BLANCO. INCLUYE METROS LINEALES, FILOS Y DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE ÍTEM. RETIRO DE ESCOMBROS, RESIDUOS, DISPOSICIÓN FINAL Y LIMPIEZA DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem a los trabajos de aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza, sobre las superficies existentes y las previamente estucadas, la pintura a aplicar deberá estar garantizada para el tipo de trabajo realizado y aplicada por personal especializado en esta clase de trabajos. Esta pintura debe aplicarse exactamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los muros   deben ser limpiados previamente para eliminar suciedades, grasas, restos de cemento, cal, musgos puntillas u otras contaminaciones.  Antes de pintar, debe dejarse secar.
El color a instalar debe ser blanco o el color acordado con el supervisor. Todos los muros y áreas que se vayan a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, eliminando la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras; se aplicarán luego una o dos capas de estuco; finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa.
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura tipo KORAZA, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
Nunca se aplicará pintura tipo Koraza sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.
Este procedimiento se realizará en las fachadas, Los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberán almacenarse hasta su utilización; la supervisión rechazará los materiales que se hayan alterado o estropeado, los cuales deberán retirarse de la obra.
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar planos de detalles.
· Aprobación por supervisión de pintura KORAZA a usar.
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar la superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
· Aplicar tres manos de pintura KORAZA según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Supervisión.
· Verificar acabados para aceptación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Pintura para exteriores tipo Koraza
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	DEADM BNL02

	CAPITULO 6 ACABADOS

	ACTIVIDAD (6.2): SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS (INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES, Y TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL ÍTEM). 

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: 
La actividad corresponde a la aplicación sobre los revoques de muros INTERIORES de la edificación, de un recubrimiento en ESTUCO; sobre el cual se aplicará un recubrimiento de acabado en pintura acrílica tipo vinilo tipo 1 y/o pintura antibacterial o pintura acrílica alta asepsia, según se especifique en los ítems de pago, hasta obtener un acabado uniforme. 
La actividad incluye el coste de ejecución de filos dilataciones y remates. El estuco debe ser del tipo masilla plástica, 100% acrílica, lista para aplicar, de alta blancura y de excelente adherencia sobre los diferentes materiales de construcción, que brinde máxima resistencia al agua y la intemperie y garantice la adherencia de las pinturas. Se aplicará sobre la superficie del revoque debidamente preparada, resanada Una vez obtenida una superficie lisa y uniforme apta para recibir la pintura se procederá a su aplicación atendiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a dilución, procesos o métodos de aplicación espesor final, etc.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos y verificar las áreas a pintar
· Verificar que la superficie de muros se encuentre terminada, incluyendo los trabajos de sello de juntas y que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre y grasa. y que la superficie de revoque haya completado su fraguado
· Proceder a las labores de aplicación de estuco, hasta obtener una superficie apta para la aplicación de la pintura.
· Verificar la disponibilidad de pintura de cada lote de fabricación para garantizar tonalidades y colores uniformes.
· Limpiar las superficies y aplicar la pintura del tipo especificado garantizando un cubrimiento completo de toda la superficie en cada una de las capas que se requieran

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Adherencia
· Espesor Cobertura

	MATERIALES:
· Estuco acrílico
· Pintura acrílica de Recubrimiento tipo vinilo tipo 1 o pintura antibacterial o equivalente según área de aplicación indicada en los planos
· Lija
· Cinta
· Plástico, cartón y materiales de protección

	EQUIPO:
Herramienta menor

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	DEADM BNL02

	CAPITULO 7 CIELO RASO

	ACTIVIDAD (7.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL A 360, TERMOACÚSTICA, COLOR BLANCO. INCLUYE: TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS, DILATACIONES Y PERFORACIONES DE TORNILLO CON SIKAFLEX, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN: 
Esta especificación se refiere a la instalación de cielo raso en teja trapezoidal galvanizada.25mm, color amarillo, siguiendo todo el procedimiento para su adecuada instalación y retiro de residuos, escombros y material sobrante de la obra

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, suministradas por el fabricante.
· Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
·  Según se requiera por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Cielo raso en teja ajover termo acústica 
· Tornillería
· Todos los elementos necesarios para su instalación

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamios
escaleras

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	DEADM BNL02

	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

	ACTIVIDAD (8.1 – 8.2 – 8.3 ): DESMONTE Y REINSTALACIÓN MUEBLES DE MADERA

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad Consiste en la reinstalación de los muebles desmontados previamente, la reinstalación incluye conexiones sanitarias e hidráulicas según su necesidad, ajustes de fijación y nivel, para su funcionamiento. Consiste también en el mantenimiento de los muebles de cocina superior e inferior, en los cuales debe realizarse la restauración adecuada de la misma, en lo concerniente a cambio de puertas, bisagras, manijas, bordes, acabados y pintura, cambio de accesorios, herrajes en acero inoxidable, cerradura. Del mismo modo en lo que respecta al mesón de soporte en acero inoxidable, se requerirá realizar el mantenimiento y adecuación. Esto con el propósito de dejar en óptimas condiciones tal actividad.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· El mantenimiento y adecuación debe hacerse manualmente, curando y subsanando cualquier detalle presente en los muebles de madera, de la estructura y acabado del mesón.
· Prevenir daños a los sitios de desmonte y reinstalación.
· Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin.
· Consultar y verificar los elementos a cambiar, retirar e instalar, de acuerdo al presupuesto de cantidades y a los planos.
· Al momento de ser requerido el desmonte de algún mueble se debe tener especial cuidado con aquellos aparatos que comprometan las redes hidráulicas con el propósito de no ocasionar daño alguno.
· Los lugares donde se ejecute la actividad y presente riesgo serán señalizados.
· Cargue y retiro de los accesorios y productos a cambiar si hay lugar a ello.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.

	MATERIALES:
· Sellador para madera.
· Tornillería.
· Anclajes y soportes en ángulo metálico.
· Chazos de expansión, tornillos y anclajes recomendados por el fabricante.
· Herrajes.
· Accesorios.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales nuevos instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	DEADM BNL02

	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

	ACTIVIDAD (8.4): FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO REF. 8025 COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM, PELÍCULA REFLECTIVA U OPALIZADA. CERRADURAS   TIPO CARACOL. MEDIDAS 2,0X1,0 M.  (INCLUYE SELLAMIENTO CON IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE VANOS, ACABADO Y PINTURA, DINTEL, MARCO, CERRADURA, EMPAQUES, HERRAJES, TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y EMPOTRAMIENTO A MUROS LIVIANOS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE OBRA. MEDIDA 2,86X0,38M

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO - M2

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la fabricación, suministro e instalación de ventanas con perfiles en aluminio pesado. 8025, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos, con vidrio de espesor igual o superior a 5mm  y una película reflectiva .

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar norma NSR 10
· Verificar localización, especificación y diseño.
· Acordar las dimensiones de cada elemento en planos y rectificar en obra antes de ejecución.
· Consultar manual técnico del fabricante.
· Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin.
· No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en manuales de carpintería
· Ensamblar elementos con el sistema constituido por perfiles de 50 mm (2 ½”) X 25 mm
· (1”) con cavidades en forma de bolsillos para la entrada del vidrio.
· Instalar vidrios con espesores desde 5 mm.
· Rematar los vidrios perimetralmente por el empaque en forma de cuña.
· Colocar los pisa vidrios al exterior, a menos que se especifique lo contrario.
· Unir el empaque con el perfil superior con tornillo #14 X 3” y chazo plástico.
· Dimensionar los elementos sin transversales de 1.50 mts máximo.
· instalar topes de caucho en el traslapo y enganche de la nave para evitar golpes.
· Instalar accesorios tales como rodachinas, cerraduras, herrajes, etc

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivo marco no cumple con su funcionalidad.
· Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
· Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la puerta ventana 

	MATERIALES:
· Vidrios 5 mm.
· Perfiles de aluminio series 8025
· Ensambles autorroscantes
· Empaques en cuña fijo, y en cuña móvil
· Tornillos autorroscantes
· Topes en caucho para traslapos
· Cualquier otro que se considere necesario.

	EQUIPO:
· Nivel de burbuja.
· Plomada.
· Destornillador.
· Taladro.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





ALOJAMIENTOS

	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1): DESMONTE / DESINSTALACIÓN (ITEM – 1.1 - 1.2 – 1.4)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCION: 
Consiste en el desmonte total o parcial de elementos existentes, que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras de acuerdo con las indicaciones en los planos o en su defecto según los parámetros del Supervisor.
Actividades a intervenir: 
· Desmonte puerta (marco y hoja). 
· Desmonte ventanearía (aluminio, madera o metálica).
· Desmonte muebles de cocina
· Desmonte de closets. 
· NOTA: EN TODAS LAS DESINSTALACIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar y verificar los elementos a desmontar, de acuerdo al formulario de cantidades y a los planos.
· Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañarlos, tales como aparatos sanitarios, estructuras de cubierta, tejas, marquesinas, tanques, ventanearías, marcos, puertas, cielos rasos etc.
· Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños. 
· Retiro de escombros producto de la demolición

	ENSAYOS A REALIZAR

	MATERIALES

	EQUIPO: 
Herramienta menor para realizar los desmontes y las demoliciones. Transporte para el retiro de escombros

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.3): MANTENIMIENTO DE ENCHAPE DE PARED MEDIDAS APROX 0,30*0,25 CM. CONSISTENTE EN REMOCIÓN DE EMBOQUILLADO CON PULIDORA Y APLICACIÓN DE NUEVO EMBOQUILLADO EN JUNTAS, LIMPIEZA DE CERÁMICA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE Y ACABADOS FINALES

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2)

	DESCRIPCIÓN: esta actividad hace referencia al mantenimiento de enchape de pared, consistente en remoción de emboquillado con pulidora y aplicación de nuevo emboquillado en juntas, limpieza de cerámica, aplicación de desengrasante y acabados finales

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar zonas a intervenir
· Retirar emboquillado de las juntas
· Limpiar la cerámica con removedor de grasas y suciedad
· Emboquillar nuevamente
· Limpiar y dar acabados finales

	ENSAYOS A REALIZAR:

	MATERIALES:
· Limpiador de grasa
· Blinda boquilla
· Cualquier otro que se considere necesario para la ejecución del ítem.

	EQUIPO:
· Herramienta menor

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 3 MAMPOSTERÍA

	ACTIVIDAD (3.1): CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA MESÓN DE COCINA DE 3000 PSI E=5 CM CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 4MM. (INCLUYE: FORMALETEADA, RELLENO, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCION: Se utilizará formaletas de madera que no vaya a presentar deformaciones en contacto con la humedad del concreto y el terminado de la superficie expuesta se hará con llana de madera, una vez fraguado el concreto se pañetara por todas sus caras con mortero 1.3 impermeabilizado, luego se procederá a la instalación del enchape con sus respectivos Win metálicos. Los mesones se reforzarán con una malla electro soldada de 4MM
En donde los planos lo indiquen se dejarán los espacios requeridos para instalar con posterioridad los lavaplatos o pocetas, deberá tener en cuenta el orificio para el desagüe según las medidas del aparato. No se aceptarán mesones deflectados, desnivelados, rotos, defectuosos o mal fundidos a juicio del interventor.
El mesón fundido y terminado, su valor incluye concreto, hierro, win, cerámica y demás materiales y mano de obra requeridos para su fabricación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Replantear ejes, verificar niveles.
· Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
· Levantar y acodalar formaletas.
· Colocar refuerzos de acero.
· Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
· Realizar pases de instalaciones técnicas
· Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
· Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
· Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
· Vaciar el concreto en una sola etapa.
· Vibrar concreto
· Curar concreto. 
· Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación y seleccionar materiales reciclables.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES:
· Materiales (Concreto de 3000 PSI 21Mpa, Soportes y distanciadores para el refuerzo, puntilla para formaleta)
· Equipos (Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Equipo
· Para vibrado del concreto, Equipo para vaciado del concreto, formaletas para concreto a la vista.
· Mano de Obra.
· Transportes dentro y fuera de la Obra.

	EQUIPO:
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
· Equipo para vibrado del concreto
· Equipo para vaciado del concreto
· Formaletas para concreto a la vista
· Herramienta menor
· Herramienta mecánica menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 3 MAMPOSTERÍA

	ACTIVIDAD (3.2): LEVANTE EN BLOCK # 4, MORTERO 1:3 (INCLUYE: LINEALES, FILOS, JUNTAS, VANOS, ML.) CON PAÑETE MORTERO 1:4 Y APLICACIÓN DE ADITAMENTO IMPERMEABILIZANTE.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN: Ejecución de muros en bloque #4 estándar textura en sus caras, o totalmente liso, Unidades de perforación horizontal portante de concreto. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales, grouting y refuerzo.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar norma NSR 98
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
· Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
· Limpiar bases y losas y verificar niveles.
· Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
· Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
· Instalar boquilleras y guías.
· Preparar morteros de pega y humedecer cimientos.
· Esparcir morteros en áreas de pega.
· Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
· Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
· Instalar anclajes, chazos, etc.
· Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
· Verificar niveles, plomos y alineamientos.
· Limpiar superficies de muros.
· Proteger muros contra la intemperie.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Espesores mínimos de paredes para bloques.
· Tolerancias constructivas para muros de mampostería

	MATERIALES:
· Bloques #4 estándar 10 x 20 x 30 cm 15,5u/m2, cerenova
· Mortero de pega 1:3 (NTC 3329, ASTM C270)
· Materiales para unión de elementos estructurales y no estructurales.
· Grafil 5mm, calidad P.D.R
· Grouting de 17.5 Mpa.
· Andamios

	EQUIPO:
· Equipo menor de albañilería.
· Equipo para transporte vertical y horizontal.
· Equipo para mezcla de morteros.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 4 ENCHAPE

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE MUROS CON CERÁMICA CALIDAD PRIMERA, COLOR BLANCO, MEDIDAS A ELEGIR POR LA ENTIDAD. (INCLUYE: PROTECCIÓN DE ESQUINAS CON WIN PLÁSTICO, PEGANTE, EMBOQUILLADO, FILOS, ESTRÍAS, LINEALES Y DILATACIONES)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCION: Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica   color blanco, medidas a elegir por la entidad, de alfa o una que cumpla con las mismas especificaciones en material y diseño de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye win plástico.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
· Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada.
· Humedezca la superficie a instalar
· El tablón alfa no necesita remojarse antes de su instalación.
· Una vez instalado el tablón golpee con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablón.
· Después de instalado el tablón limpie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de la mezcla.
· Después de 24 horas emboquille con Alfacolor o similar, siguiendo las instrucciones del fabricante.
· Para remover residuos de mortero use solución removedora alfa o similar.
· Las esquinas deben ser protegidas con Win plástico
· Cubrir para mantener la limpieza.
· Verificar alineamientos y acabados para aceptación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Longitud de aristas
· Angulosidad
· Flexión
· Impacto
· Abrasión 

	MATERIALES:
· Cerámica de 0.30 x 0.6 de alfa u otro similar que cumpla con las mismas especificaciones de calidad y acabados.
· Alfalisto. alfalisto plus, fijamix u otro similar que cumpla con las exigencias de instalación del material.
· Alfacolor, u otro que cumpla con las necesidades del producto.
· Win plástico.

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 5 CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA

	ACTIVIDAD (5.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA INFERIOR QUE SOLO INCLUYA PUERTAS Y GAVETAS EN MADERA RH LAMINADO PARA BASE DE MESÓN EN CONCRETO Y ACERO INOXIDABLE, COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD. INCLUYE: SOPORTES, ACCESORIOS, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: 
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de mueble de cocina inferior que solo incluya puertas y gavetas en madera RH laminado para base de mesón en concreto y acero inoxidable, color a escoger por la entidad. El trabajo incluye los accesorios de empalme y/o empotramiento y demás elementos y actividades necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.
El mesón de cocina actualmente tiene medidas aproximadas de 0.85cm de altura, 0.60 cm de ancho y longitud de 1.80. las medidas deberán ser rectificadas en obra. La instalación de los elementos será acorde lo descrito en el ítem, pero se tomará como referencia, la imagen anexa.  Diseños y/o modelos similares deberán ser aprobados por la supervisión del proyecto, así como su elección final. 
[image: https://ebani.com.co/wp-content/uploads/2022/07/Cocina-180-Bari-Blanco-Miel-%E2%80%94-Ebani-Colombia-tienda-online-de-decoracion-y-mobiliario-RTA-4.png]

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El mueble closet no podrá iniciar su actividad de elaboración y/o adquisición sin previa aprobación de la interventoría sobre el modelo, color y accesorios. Sin esta aprobación no se permitirá su instalación.
Verificar la zona donde serán instaladas las piezas del mueble, con resanes, acabados en estuco y pintura, según sea requerido
Tomar las medidas finales en obra o en sitio antes de su ejecución. 
Fabricar y dar acabado a la carpintería. 
Entregar e instalar. 
Tener en cuenta que estas puertas y cajoneras, serán instaladas sobre una base ya existente, por lo que se debe verifica antes de fabricar e instalar

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Calidad de materiales

	MATERIALES:
Mueble en madera, bisagras, pernos, ángulos, tornillos. Pintura, estuco y demás requeridos para la correcta ejecución de ítem.

	EQUIPO:
Herramienta menor, mano de obra calificada.

	DESPERDICIOS Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 5 CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA

	ACTIVIDAD (5.2 - 5.3): SUMINISTO EN INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA TRIPLEX Y DE VAIVÉN PARA COCINA CON MARCOS INCLUIDOS

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2)

	DESCRIPCIÓN: Los ítems consisten en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puertas entamborada y de vaivén, con marcos de cedro o roble, instalada de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Serán colocadas en los lugares señalados y ejecutadas de acuerdo con los tipos de materiales y tamaños indicados en los planos respectivos. Se fabricarán sobre armazón o escalera interior de cedro u otra madera de primera aprobada por el Interventor, forradas por ambas caras con lámina de TRIPLEX de primera calidad según lo especificado en los planos, bien lijadas, de superficie tersa, las cuales se pegarán por ambas caras a la armazón o bastidor. Todo su perímetro se ribeteará o maqueteará con listón de 1/2 cm de espesor por el grueso de la hoja, debidamente acolillado en las esquinas, en los cantos no habrá ajustes ni cuñas. 
· El ala se anclará al marco mediante 3 bisagras cobrizadas de 3-1/2 pulgadas, atornilladas y de perno removible. Las hojas en sus extremos formarán ángulo recto y deberán quedar perfectamente aplomadas y sostenerse respecto del marco en cualquier ángulo que se ponga sin presentar movimientos en ningún sentido. Cada hoja debe tener una holgura máxima en relación con el vano del marco de 2 mm en el sentido vertical y en el horizontal, contra la parte superior. 
· Antes de su colocación se confrontarán sus medidas exactas. El espesor final será de cuatro (4) centímetros como mínimo. Las hojas y demás elementos de madera de la puerta se pulirán o lijarán dándole la textura necesaria para recibir barniz transparente o pintura de la tonalidad y calidad indicada en los planos o por la Interventoría. Su colocación y pintura se ejecutarán al finalizar la obra para evitar su deterioro

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Calidad de materiales

	MATERIALES:
Madera
Accesorios
Cerraduras y herrajes
Demás necesarios para la construcción e instalación de las puertas

	EQUIPO:
· Herramienta menor y mano de obra especializada.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 5 CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA

	ACTIVIDAD (5.4): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EMPOTRADO EN MADERA RH LAMINADO. MEDIDAS APROXIMADAS 2,45X2,35X0,60M. COLOR A ELEGIR POR LA UNIDAD. INCLUYE: ADECUACIÓN DE VANOS, MARCOS, ENTREPAÑOS, SOPORTES PARA COLGAR, CAJONES, PUERTAS, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y LISTO PARA SER USADO.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL - ML

	DESCRIPCIÓN: 
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de closet empotrado en madera RH LAMINADO. medidas aproximadas 2,45X2,35X0,60M. color a elegir por la unidad., con diseño a elección, con 2 puertas deslizantes de sistema colgante, dimensiones, elaborado en MADERA RH DE 15MM color a elegir por la unidad, el trabajo incluye los accesorios de empalme y/o empotramiento y demás elementos y actividades necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· El mueble closet no podrá iniciar su actividad de elaboración y/o adquisición sin previa aprobación de la interventoría sobre el modelo, color y accesorios. Sin esta aprobación no se permitirá su instalación.
· Adecuar el vano o zona donde será empotrado el mueble, con resanes, acabados en estuco y pintura, según sea requerido
· Tomar las medidas finales en obra o en sitio antes de su ejecución. 
· Fabricar y dar acabado a la carpintería. 
· Entregar e instalar. 

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Calidad de materiales

	MATERIALES:
· Madera, bisagras, pernos, ángulos, tornillos. Pintura, estuco y demás requeridos para la correcta ejecución de ítem.

	EQUIPO:
· Herramienta menor, mano de obra calificada. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 5 CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA

	ACTIVIDAD (5.5): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ALUMINIO Y ACRÍLICO, COLOR BLANCO. INCLUYE: MARCO, PUERTA CORREDIZA; HERRAJES, EMPAQUES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO. DIMENSIONES APROX: 1,45*1,80 CM.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2)

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la fabricación, suministro e instalación de División de baño en aluminio y acrílico (1,45*1,80), anclado a pared, con estructura interna en perfil equivalente de igual calidad o superior e instalado con anclajes de acuerdo con la localización. Estas instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar la localización del vano de la división de baño (1,45*1,80)
· Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados.
· Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda haber en la superficie.
· Rectificar con cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz.
· Rectificar niveles y plomos para asegurar que la división de baño quede perfectamente vertical.
· Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la división de baño.
· Taladrar los orificios del marco de la división de baño y el muro para asegurar esta al vano.
· Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo puntilla y el tornillo para fijar el marco de la división de baño al vano.
· Verificar que la división de baño quede perfectamente instalada.
· Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
· Proteger las divisiones de baño durante el transcurso de la obra.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Fijación y sujeción.
· Verticalidad y funcionalidad.
· Niveles.
· Operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio.

	MATERIALES:
· Mortero 1:3 (hecho en obra)
· Tornillos.
· Chazos.
· Herrajes.
· Marco.
· Cerraduras o cerrojo.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
· Herramienta menor.
· Taladro.
· Flexómetro.
· Nivel de burbuja.
· Plomada.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	ALOJAMIENTOS BNL02

	CAPITULO 5 CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA

	ACTIVIDAD (5.6): MANTENIMIENTO DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE: DESMONTE Y MONTAJE DEL MISMO, LIMPIEZA COMPLETA, BRILLO Y CAMBIO DE TODO SUS ACCESORIOS DESGASTADOS, CAMBIO DE GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAPLATOS,  PARA SU CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: esta actividad consiste en el mantenimiento de mesón en acero inoxidable. Esto incluye: desmonte y montaje del mismo, limpieza completa, brillo y cambio de todos sus accesorios desgastados, cambio de grifería sencilla para lavaplatos, su reinstalación y puesta en funcionamiento. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· verificar zona a desarrollar la actividad
· Retirar el mesón
· Limpiar, brillar y pulir 
· Cambiar accesorio desgastados, oxidados y en mal estado
· Suministrar y cambiar la grifería actual por una nueva y mejor
· Reinstalar.

	 ENSAYOS A REALIZAR

	MATERIALES:
· Todos los necesarios para ejecutar correctamente la actividad

	EQUIPO:
· Herramienta menor y la que se considere necesaria para su correcto funcionamiento. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





CAMASUB


	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.7 – 1.8): DEMOLICIONES - DESMONTES

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2) – UNIDAD (UND)

	DESCRIPCIÓN: Demolición total o parcial de construcciones existentes, que sea necesario eliminar para la correcta ejecución de las obras, las cuales serán realizadas por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones en los planos o en su defecto según los parámetros del Supervisor. 
Actividades que intervienen: 
· Demolición vigas y columnas, Demolición de columnas en concreto.
· Demolición estructuras en concreto.
· Demolición concreto ciclópeo.
· Demolición muros. E = 0.15, 0.20, 0.25.
· Demolición placa maciza. E = 15 y 0.30.
· Demolición losa aligerada E= 0.25, 0.15, 0.45, 
· Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10.
· Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10. + acabado.
· Demolición baldosa de piso y/o muro.  
· Demolición mesón en concreto.
· Demolición guardaescoba cerámica, madera o cemento.
· Demolición pañete muro.
· Desmonte de aparatos sanitarios
· Desmonte de aparatos eléctricos
· Desmonte puerta (marco y hoja). 
· Desmonte ventanearía (aluminio, madera o metálica).
· Desmonte muebles de cocina
· Desmonte de closets. 
NOTA: EN TODAS LAS DEMOLICIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar las dimensiones del área a demoler o desmontar.
· Antes de iniciar la demolición todas las áreas de trabajo deben estar debidamente señalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la evaluación del panorama de riesgos de la obra.
· Para no afectar áreas de mampostería que deban conservarse en su lugar.
· Proveer las obras falsas (apuntalamientos, etc.) requeridas para la protección de los elementos que deban conservarse en la edificación, al igual que proveer al personal de los elementos de protección personal.
· Desarrollar los procesos aprobados para las demoliciones o desmontes especificados.
· Desarrollar de las demoliciones por medios mecánicos y/o manuales de las áreas indicadas en los planos del proyecto y conformar las zonas de acopio provisional
· Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañarlos, tales como aparatos sanitarios, estructuras de cubierta, tejas, marquesinas, tanques, ventanearías, marcos, puertas, cielos rasos etc.
· Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños. 
· para depositar el material sobrante antes de retirarlo a los sitios de botadero aprobados por la autoridad ambiental correspondiente.
· Realizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposición final aprobado para los residuos y sobrantes de la construcción.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES: Cualquier cosa que se considere necesaria.

	EQUIPO:
· Equipo mecánico para demoliciones
· Equipo manual para demoliciones
· Equipo para cargar y descargar.
· Cualquier cosa que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.5): SONDEO DE SIFONES Y LIMPIEZA A PRESIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES. (INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS, MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA)

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND 

	DESCRIPCIÓN:
Se refiere a la actividad de sondeo, destaponamiento, limpieza y lavado de punto y tramo de tuberías sanitarias, debido a la posible acumulación de sedimentos, cabellos, jabón, suciedad o cuerpos extraños en ellas.  A partir de medios mecánicos, hidráulicos o eléctricos, para dar solución a todas las complicaciones posibles.
 Generalmente se realizan mediante la inserción de sondas por las cañerías, que con un efecto rotatorio van accediendo por las tuberías sin perforar o romper.
 La recolección de las aguas servidas deberá hacerse usando elementos o sitios dispuestos para tal, evitando al máximo la propagación de olores.
 La actividad incluye la puesta en funcionamiento del tramo sondeado, es decir que deberá comprobarse a través de pruebas de flujo.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar y verificar localización.
· Ubicación de puntos y tramos sanitarios a intervenir.
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Pruebas de flujo
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
· Sonda eléctrica
· Herramienta menor.
· Todos lo que sean necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.6): REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METÁLICAS POR CORROSIÓN, SEGÚN EXISTENTES. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOLDADURA A BARRAS EXISTENTES, FLEJES, AMARRES, FIGURACIÓN, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, OXIDO, MATERIAL AFECTADO. REPOSICIÓN DEL PERFIL RETIRADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Hace referencia a la reparación de columnas metálicas que han sufrido por la corrosión. Estos deben ser soldados, incluir flejes, amarres, figuración, retiro de pintura existente, oxido, material afectado. Reposición del perfil retirado. Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica. Retiro de material sobrante y aseo de obra

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar y verificar localización.
· Ubicación de puntos y tramos a intervenir.
· Retirar perfiles deteriorados y reemplazar hasta que quede correctamente ejecutada la actividad
· Aplicar anticorrosivos
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR

	MATERIALES:
· Todos los necesarios para ejecutar correctamente la actividad

	EQUIPO:
· Herramienta menor y la que se considere necesaria para su correcto funcionamiento. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA

	ACTIVIDAD (2.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DESLIZANTE EN MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO, MEDIDAS: 1.65X2.45 - 1,00X2,00 M. COMPUESTA POR: MARCO EN ALUMINIO PESADO 8025 LACADO; CERRADURA TIPO GANCHO Y BASTÓN EN ACERO (PICO DE LORO) CON LLAVE; DOS HOJAS DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 5+5, COLOR POR DEFINIR; 1B1 CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO COLOR BLANCO, FIJADAS SOBRE LOS PERFILES CON PERFIL CONTINUO DE NEOPRENO. INCLUYE MARCO, RIELES, RODAJAS, HERRAJES, CERRADURA, MANIJAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Hace referencia al suministro e instalación de puerta deslizante en marco de aluminio con vidrio, medidas: 1.65x2.45 - 1,00x2,00 m. Compuesta por: marco en aluminio pesado 8025 lacado; cerradura tipo gancho y bastón en acero (pico de loro) con llave; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, color por definir; 1b1 con perfiles de aluminio lacado color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluye marco, rieles, rodajas, herrajes, cerradura, manijas, accesorios y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Ubicar la localización del punto o arco donde debe ir la puerta.
verificar nivelación horizontal y vertical del vano
Verificar que el marco esté ubicado e instalado correctamente en el vano.
Instalar las hojas de las puertas 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de estado y fijación

	MATERIALES:
De puerta deslizante en marco de aluminio con vidrio 
Marco de puerta
Chapa tipo pivote y bisagras aluminio
Chazos y otros

	EQUIPO:
Herramienta menor para la instalación.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA

	ACTIVIDAD (2.1 - 2.2): SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE VAIVÉN EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON FIJO SUPERIOR DE  1.76 X 2.10M INCLUYE WAH PRIMER Y PINTURA EN ESMALTE SEGÚN REFERENCIA

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Hace referencia al Suministro y/o instalación de puerta metálica de vaivén en lámina galvanizada calibre 18 con fijo superior de  1.76 x 2.10m incluye WAH PRIMER y pintura en esmalte según referencia.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Ubicar la localización del punto o arco donde debe ir la puerta.
verificar nivelación horizontal y vertical del vano
Verificar que el marco esté ubicado e instalado correctamente en el vano.
Instalar las hojas de las puertas 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de estado y fijación

	MATERIALES:
Puerta metálica de vaivén en lámina galvanizada calibre 18 
Marco de puerta
Chapa tipo pivote y bisagras aluminio
Chazos y otros

	EQUIPO:
Herramienta menor para la instalación.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA

	ACTIVIDAD (2.3): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE VENTILACIÓN, MEDIDAS 0,37X1,56 M. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, SOPORTES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Hace referencia al suministro e instalación de rejilla metálica de ventilación, medidas 0,37x1,56 m. incluye: marco, contramarco, soportes, anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
•Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
•Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Calidad de los materiales
Sellado interno y externo perimetral.
Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
Rejilla de ventilación
Tornillería
Consumibles que se requieran
Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

	ACTIVIDAD (2.4): FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO REF. 8025 COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM, PELÍCULA REFLECTIVA U OPALIZADA. CERRADURAS   TIPO CARACOL. MEDIDAS 2,0X1,0 M.  (INCLUYE SELLAMIENTO CON IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE VANOS, ACABADO Y PINTURA, DINTEL, MARCO, CERRADURA, EMPAQUES, HERRAJES, TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y EMPOTRAMIENTO A MUROS LIVIANOS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE OBRA. MEDIDA 3,00X1,20M

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO - M2

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la fabricación, suministro e instalación de ventanas con perfiles en aluminio pesado. 8025, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos, con vidrio de espesor igual o superior a 5mm  y una película reflectiva .

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar norma NSR 10
· Verificar localización, especificación y diseño.
· Acordar las dimensiones de cada elemento en planos y rectificar en obra antes de ejecución.
· Consultar manual técnico del fabricante.
· Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin.
· No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en manuales de carpintería
· Ensamblar elementos con el sistema constituido por perfiles de 50 mm (2 ½”) X 25 mm
· (1”) con cavidades en forma de bolsillos para la entrada del vidrio.
· Instalar vidrios con espesores desde 5 mm.
· Rematar los vidrios perimetralmente por el empaque en forma de cuña.
· Colocar los pisa vidrios al exterior, a menos que se especifique lo contrario.
· Unir el empaque con el perfil superior con tornillo #14 X 3” y chazo plástico.
· Dimensionar los elementos sin transversales de 1.50 mts máximo.
· instalar topes de caucho en el traslapo y enganche de la nave para evitar golpes.
· Instalar accesorios tales como rodachinas, cerraduras, herrajes, etc

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivo marco no cumple con su funcionalidad.
· Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
· Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la puerta ventana 

	MATERIALES:
· Vidrios 5 mm.
· Perfiles de aluminio series 8025
· Ensambles autorroscantes
· Empaques en cuña fijo, y en cuña móvil
· Tornillos autorroscantes
· Topes en caucho para traslapos
· Cualquier otro que se considere necesario.

	EQUIPO:
· Nivel de burbuja.
· Plomada.
· Destornillador.
· Taladro.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA

	ACTIVIDAD (2.5): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO LOCKER EN MADERA PINO. DEBE SER EMPOTRADO EN EL AREA DESTINADA, DIVISIONES INTERNAS, PUERTAS CON SEGURO. MEDIDAS APROXIMADAS 2,80X1,00X0,40 CM (CORROBORAR EN SITIO). INCLUYE: MARCO, ADECUACIONES, ACCESORIOS, HERRAJES, CERRADURAS, TINTILLA COLOR MIEL,  ACABADO  EN  LACA  TRANSPARENTE, RESANE DE VANOS, ACABADOS Y PINTURA, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Hace referencia al suministro e instalación de mueble tipo locker en madera pino. debe ser empotrado en el área destinada, divisiones internas, puertas con seguro. medidas aproximadas 2,80x1,00x0,40 cm (corroborar en sitio). incluye: marco, adecuaciones, accesorios, herrajes, cerraduras, tintilla color miel,  acabado  en  laca  transparente, resane de vanos, acabados y pintura, retiro material sobrante y aseo de obra.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar ubicación y medidas
· Elaborar mueble e instalar
· Verificar que no haya tornillos expuestos.
· Los elementos metálicos del mueble como bisagras, patas, manijas y otros, deben de ser limpiados con un trapo seco.
· Asear y habilitar.
· Proteger muebles durante el transcurso de la obra.
· Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de la calidad de los materiales.
Horizontalidad, plomada y nivelación de los muebles.
Verificación de funcionalidad.

	MATERIALES:
Tiradores.
Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante.
Herrajes.
Topes y cierres.
Dilatadores.
Pegante.
Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Taladro.
Flexómetro.
Nivel de burbuja.
Plomada.
Caladora.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA

	ACTIVIDAD (2.6): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN PARA EXTRACTORES DE AIRE, DIAMETRO APROXIMADO 56CM (CORROBORAR EN SITIO).  INCLUYE: MARCO, SOPORTES, ANCLAJES, PINTURA, ACABADOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de rejilla de protección para extractores de aire, diámetro aproximado 56cm (corroborar en sitio).  incluye: marco, soportes, anclajes, pintura, acabados, accesorios y todo lo necesarios para la instalación y funcionamiento de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
•Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
•Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Calidad de los materiales
Sellado interno y externo perimetral.
Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
Rejilla de protección para extractores de aire, diámetro aproximado 56cm
Tornillería
Consumibles que se requieran
Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA

	ACTIVIDAD (2.7): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 20 (PUERTA, PANEL DIVISORIO, PANEL ORINAL Y COLUMNA). MEDIDAS APROXIMADAS 2,00X1,20X0,90, DEBE SER CORROBORADO EN SITIO. INCLUYE SECCIONES FIJAS Y PUERTAS, ACCESORIOS DE GIRO Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO. TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la fabricación, suministro e instalación de División de baño en acero inoxidable, anclado a pared y piso, estructura equivalente de igual calidad o superior e instalado con anclajes de acuerdo con lo establecido para este tipo de material. Estas instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
·         Ubicar la localización del vano de la división de baño.
·         Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados.
·         Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda haber en la superficie.
·         Rectificar niveles y plomos para asegurar que la división de baño quede perfectamente vertical.
·         Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la división de baño.
·         Taladrar los orificios del marco de la división de baño y el muro para asegurar esta al vano.
·         Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo para fijar el marco de la división de baño al vano.
·         Verificar que la división de baño quede perfectamente instalada.
·         Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
·         Proteger las divisiones de baño durante el transcurso de la obra.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de la calidad de los materiales.
Fijación y sujeción.
Verticalidad y funcionalidad.
Niveles.
Operación.
Cualquier otro que se considere necesario.
Verificación de dimensiones de los elementos a instalar.

	MATERIALES:
Mortero 1:3 (hecho en obra)
Chazos.
Herrajes.
cerrojos.
Cualquier otro que se considere necesario.
Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Taladro.
Flexómetro.
Nivel de burbuja.
Plomada.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 2 CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA

	ACTIVIDAD (2.8): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN MADERA DE CEDRO O ROBLE. DIMENSIONES APROX: 2,10*1,0 CM. CORROBORAR EN SITIO. INCLUYE: HERRAJES, TINTILLA COLOR ACORDE A LAS EXISTENTES, ACABADO EN LACA TRANSPARENTE, RESANE DE VANOS, ACABADOS Y PINTURA. CERRADURA TIPO SCHLAGE DE MANIJA O SIMILAR, COLOR NEGRO MATE

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: este ítem consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puerta en madera cedro o roble, con marcos, instalada de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Serán colocadas en los lugares señalados y ejecutadas de acuerdo con los tipos de materiales y tamaños indicados en los planos respectivos. Se fabricarán de cedro u otra madera de primera aprobada por el Interventor, bien lijadas. 
· El ala se anclará al marco mediante 3 bisagras cobrizadas de 3-1/2 pulgadas, atornilladas y de perno removible. Las hojas en sus extremos formarán ángulo recto y deberán quedar perfectamente aplomadas y sostenerse respecto del marco en cualquier ángulo que se ponga sin presentar movimientos en ningún sentido. Cada hoja debe tener una holgura máxima en relación con el vano del marco de 2 mm en el sentido vertical y en el horizontal, contra la parte superior.
· La cerradura será tipo SCHLAGE de manija o similar, color negro mate.
· Antes de su colocación se confrontarán sus medidas exactas. 
· Las hojas y demás elementos de madera de la puerta se pulirán o lijarán dándole la textura necesaria para recibir barniz transparente o pintura de la tonalidad y calidad indicada en los planos o por la Interventoría. Su colocación y pintura se ejecutarán al finalizar la obra para evitar su deterioro.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Calidad de materiales

	MATERIALES:
Madera
Accesorios
Cerraduras y herrajes acuerdo especificación
Demás necesarios para la construcción e instalación de las puertas

	EQUIPO:
· Herramienta menor y mano de obra especializada.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	ACTIVIDAD (3.1): CAMBIO DE TUBERÍA DE DESAGÜE DE LAVAPLATOS, INCLUYE SIFONES (6 UNDS), ACCESORIOS Y ACOPLES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL - ML

	DESCRIPCIÓN: hace referencia al suministro y cambio de tubería de desagüe de lavaplatos, incluye sifones (6 unds), accesorios y acoples para su correcta instalación y funcionamiento. La grifería será Grival o similar y el color que indique el supervisor; el sanitario será de la línea avanti o similar, el color que indique el supervisor.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar 
· Instalar rejillas y aplicar sellamiento en los tubos y rejillas.
· Verificar el funcionamiento para recibo.
· Proteger de deterioro hasta su entrega
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Conexión griferías y desagües
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Rejillas de referencia.
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	ACTIVIDAD (3.2): SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE REJILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SIFÓN DE PISO. INCLUYE SELLAMIENTO DE TUBO PARA REJILLA DE 2" A 4" DIÁMETRO, CON VULKEM O SIMILAR, SE DEBE TENER TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: suministro en instalación de rejilla en acero inoxidable para sifón de piso. Incluye sellamiento de tubo para rejilla de 2" a 4" diámetro, con vulkem o similar, se debe tener todo lo necesario para su ejecución

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar 
· Instalar rejillas y aplicar sellamiento en los tubos y rejillas.
· Verificar el funcionamiento para recibo.
· Proteger de deterioro hasta su entrega
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Conexión griferías y desagües
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Rejillas de referencia.
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	ACTIVIDAD (3.3): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO X 4 EN ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE (INCLUYE: JABONERA - TOALLERO - PORTA PAPEL - PERCHERO) TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño x 4 en acero inoxidable color negro mate (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) todos los elementos necesarios para la instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar 
· Revisar el estado de muros y enchapes antes de instalar los aparatos.
· Instalar accesorios
· Verificar el funcionamiento para recibo.
· Proteger de deterioro hasta su entrega
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Conexión griferías y desagües
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Grifería de referencia.
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	ACTIVIDAD (3.4): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE GRIFERÍA DUCHA MONOCONTROL, COLOR NEGRO MATE, INCLUYE ACCESORIOS, LLAVES Y POMAS REQUERIDAS.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación ducha y llave para ducha completa, incluye: retiro de la existente, accesorios y todo lo necesarios para la instalación y funcionamiento de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos. La grifería será Grival o similar y el color que indique el supervisor.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar 
· Revisar el estado de muros y enchapes antes de instalar los aparatos.
· Instalar duchas.
· Verificar el funcionamiento para recibo.
· Proteger de deterioro hasta su entrega
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Conexión griferías y desagües
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Grifería de referencia.
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	ACTIVIDAD (3.5): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTA REF. O61061001 ENTRADA SUPERIOR O SIMILAR, TIPO INSTITUCIONAL CON KIT DE INSTALACIÓN, VÁLVULAS TIPO PUSH Y SIFÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN:
Se refiere a la actividad Suministro e instalación de orinal tipo Arrecife de alta eficiencia, de entrada superior con esmalte antibacterial, ahorrador de agua, diseño moderno de formas orgánicas, geometría del pozo diseñada para minimizar el salpique; que cumpla con requerimientos A.D.A. para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones del fabricante.
Para la ejecución de estas actividades deben considerarse como documentos de referencia todos los manuales técnicos elaborados por los fabricantes o proveedores de los materiales y equipos a utilizar en la ejecución de las obras; y en todos los casos deben atenderse todas las recomendaciones sobre manejo y almacenamiento temporal de los insumos a utilizar, normas y procesos técnicos de instalación y sobre el cuidado y mantenimiento de las obras hasta el momento de su entrega a la entidad contratante.
Los aparatos o accesorios requieren para su instalación el suministro e instalación de elementos o accesorios complementarios como cintas, platinas, tornillos, griferías y acoples de lavamanos, sanitarios o pozuelos, cables y clavijas eléctricas entre otros. En el proceso de instalación de dichos elementos puede requerirse el uso de mano de obra especializada (plomeros, electricistas, técnicos en redes de gas); por lo que en cualquier momento el interventor podrá solicitar al contratista presentar los certificados de idoneidad del personal a cargo de estas labores. Estos accesorios y personal calificado deberán estar incluidos dentro del costo de la actividad contractual.
Cuando el suministro de los APARATOS Y ACCESORIOS se realice a la obra con antelación al momento o apropiado para la instalación, el contratista debe proveer un sitio de almacenamiento temporal adecuado, que garantice la protección y conservación en buenas condiciones de todos los elementos a instalar; con adecuadas condiciones de almacenamiento según las recomendaciones del proveedor.
Debe disponerse de adecuados medios de transporte del material desde el sitio de almacenamiento temporal hasta su localización definitiva y en el lugar de montaje debe disponerse de instalaciones eléctricas, herramientas y equipos apropiados para los trabajos de instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Durante la instalación de redes hidráulicas y sanitarias verificar localización, niveles y alineamiento de las tuberías de suministro y desagüe.
· Revisar el estado de muros y enchapes antes de instalar los aparatos.
· Instalar sanitarios y realizar conexiones de grifería y desagües.
· Verificar el funcionamiento para recibo.
· Proteger de deterioro hasta su entrega
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Conexión griferías y desagües
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Aparatos Sanitarios y grifería de referencia.
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	ACTIVIDAD (3.6): SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AHORRADOR BOTÓN SUPERIOR PUSH DE DESCARGA TIPO ECOCLEAN O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERÍA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)  

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN:
Estas actividades consisten en el suministro, instalación y conexión de aparatos sanitarios en porcelana color blanco, sanitario y lavamanos de empotrar; tanto a la red de agua potable como a las tuberías de desagüe de empotrar en mueble, incluyendo los respectivos accesorios para su conexión y la grifería requerida para su correcto funcionamiento, de modo que el contratista debe entregarlos instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y en perfecto estado y sin fugas.
Todos los lavamanos serán de primera calidad.  La grifería será Grival o similar y el color que indique el supervisor; el sanitario será ahorrador de la línea Eco clean, con botón superior de descarga tipo push, o similar, el color que indique el supervisor.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con su grifería.
• Colocar los sanitarios y lavamanos siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Calidad de los materiales
Sellado interno y externo perimetral.
Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
Sanitario ahorrador línea Eco clean o similar, botón de descarga superior.
Accesorios de conexión.
Cemento blanco.
Bridas sanitarias.
Acoples.
Consumibles que se requieran
Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Equipo para transporte vertical y horizontal
Dotación seguridad industrial
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 4 ENCHAPES Y PISOS

	ACTIVIDAD (4.1 – 4.5): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARED PARA USO DE ALTA TEMPERATURA / CALIDAD PRIMERO, COLOR BLANCO.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCION: Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica para altas temperaturas, de calidad primera, color blanco, medidas a elegir por la entidad, de alfa o una que cumpla con las mismas especificaciones en material y diseño de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
· Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada.
· Humedezca la superficie a instalar
· El tablón alfa no necesita remojarse antes de su instalación.
· Una vez instalado el tablón golpee con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablón.
· Después de instalado el tablón limpie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de la mezcla.
· Después de 24 horas emboquille con Alfacolor o similar, siguiendo las instrucciones del fabricante.
· Para remover residuos de mortero use solución removedora alfa o similar.
· Las esquinas deben ser protegidas con Win plástico
· Cubrir para mantener la limpieza.
· Verificar alineamientos y acabados para aceptación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Longitud de aristas
· Angulosidad
· Flexión
· Impacto
· Abrasión 

	MATERIALES:
· Cerámica pared para uso de alta temperatura, color blanco, espesor nominal 7,8 +-0.3 mm.
· Alfalisto. alfalisto plus, fijamix u otro similar que cumpla con las exigencias de instalación del material.
· Alfacolor, u otro que cumpla con las necesidades del producto.

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 4 ENCHAPES Y PISOS

	ACTIVIDAD (4.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVAMANOS CORRIDO DE 03 ESTACIONES EN SUPERFICIE SÓLIDA TIPO GRANITO NATURAL, COLOR NEGRO O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO X0.60 CM DE ANCHO. INCLUYE TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS, GRIFERÍAS MONO CONTROL EN ACERO INOXIDABLE, SIFONES, REJILLAS Y DESAGÜES, COLOR NEGRO MATE. OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL – ML

	DESCRIPCIÓN: 
Corresponde a la construcción del Lavamanos corrido de 03 estaciones, superficie sólida en desnivel hacia desagües, sin contenciones laterales, acabado total en granito pulido grano color negro, incluye todos los soportes y accesorios de fijación, griferías mono control en acero inoxidable, sifones, rejillas y desagües, color negro mate. Otros elementos requeridos para su correcta instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificación de sitio a ejecutar la actividad
· Verificar medidas
· Suministrar e instalar el lavamanos corrido
· Suministrar e instalar 

	ENSAYOS A REALIZAR:
·  Acuerdo requerimiento del supervisor

	MATERIALES:
· Herramienta menor
· Cortadora de baldosa

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 4 ENCHAPES Y PISOS

	ACTIVIDAD (4.3): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POYOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 0,01 M3/ML PARA DIVISIÓN DE DUCHA. (INCLUYE REFUERZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PISO Y/O PARED, ACUERDO REQUERIMIENTO.)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL – ML

	DESCRIPCION:
Se fundirá un poyo en concreto de 3.000 P.S.I. de altura especificada en el plano de diseño estructural, apoyada sobre el recebo compactado, cuyo espesor será mínimo de 0.30 mts. Este elemento tendrá un refuerzo estructural conformado por acero de 3 ⁄ 8” y estribos de 3mm cada 0.15 mts. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Se debe diseñar previamente la mezcla a utilizar de acuerdo con las exigencias del diseñador estructural y la calidad de los materiales disponibles en la zona.
· Antes de armar y vaciar el poyo o retraque es necesario colocar todos los elementos que pasen por el sitio
· Igualmente deben ejecutarse los drenajes e impermeabilizaciones necesarios Verificar:  niveles, dimensiones y especificaciones.
· Efectuar la excavación requerida y verificar su profundidad y nivelación.
· Colocar el acero de refuerzo siguiendo las especificaciones y en la posición precisa de acuerdo a los planos.
· Vaciar la mezcla para lograr su acomodamiento y compactación en las áreas preestablecidas.
· Retirar las formaletas de borde
· Proteger debidamente las superficies contra la intemperie. 
· Instalar la cerámica acuerdo especificaciones

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	7. MATERIALES:
· Materiales (Concreto de 3000 PSI.	
· Refuerzo, Puntilla para formaleta)
· Equipos
· Formaletas
· concreto a la vista.
· Cerámica
· Mano de Obra.
· Transportes dentro y fuera de la Obra.

	8.EQUIPO:
·         Equipo para transporte del concreto
·         Formaletas para concreto
·          Herramienta menor
·         Herramienta mecánica menor.
       Todo lo necesario para su ejecución. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 4 ENCHAPES Y PISOS

	ACTIVIDAD (4.4): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN EN ALUMINIO

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL – ML

	DESCRIPCION:  Hace referencia al suministro e instalación de win en aluminio, posterior a la instalación de enchapes cerámicos para darle un mejor acabado a las superficies.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
· Consultar y verificar localización.
· Ubicación de puntos y tramos a intervenir
· Las esquinas deben ser protegidas con Win

	ENSAYOS A REALIZAR:

	MATERIALES:
· Win en aluminio
· Otros necesarios para su instalación

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 4 ENCHAPES Y PISOS

	ACTIVIDAD (4.6): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 60 CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO – M2

	DESCRIPCIÓN:
Esta actividad se refiere al acabado en baldosa de porcelanato que se les da a los pisos de las zonas húmedas, sobre la plantilla previamente impermeabilizada y afinada con llana de madera.  Para la pega del enchape, deberá utilizarse PEGACOR y/o similar, que se instalará en los sitios indicados en los planos, la dilatación entre baldosas debe ser de 2 mm mínimo, los pisos a enchapar deben ser humedecidos antes de empezar a instalar la cerámica.
 Antes de colocar el porcelanato, se deberá sumergir en agua durante 24 horas (con el objetivo de hidratarla y evitar que “robe” el agua de hidratación de la pega), y se sacarán de ella con dos horas de anticipación a la colocación, se pegará a la plantilla humedecida con una pasta de PEGACOR o similar, hasta formar una capa delgada aplicada con una llana dentada formando ranuras horizontales, en tal forma que queden completamente asentados.  Las juntas se hilarán tanto vertical como horizontalmente y se tendrá cuidado de que las superficies queden perfectamente niveladas.
 Deben asentarse cada pieza con ligeros golpes para incrustarlas y extraer el sobrante de agua y aire. Luego de colocado el enchape, se procederá a emboquillarlo con un producto especializado para este fin, para esta actividad esparcida por todas partes y todas direcciones por medio de una espátula plástica.
Al comenzar el fraguado del emboquillamiento, el producto se retirará con una espátula plástica, posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, luego se cubre la superficie enchapada con un material adecuado para protegerlo durante la terminación de la obra.
 En los remates, intersecciones de muros, filos, etc. que indique el Supervisor de obra se utilizarán esquineras de aluminio, los extremos cortados de las piezas deberán pulirse. Las baldosas deben cumplir la NTC 919.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
· Tener conocimientos de los planos arquitectónicos
· Verificar que el área a intervenir permita la ejecución del ítem.
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Sumergir baldosas a instalar por 24 horas.
· Sacar baldosas del agua 2 h antes de su instalación.
· Pegar baldosas a plantilla humedecidas, con llana dentada.
· Hila juntas horizontales y verticales
· Verificación de nivel durante su instalación
· Golpear ligeramente baldosas para asentarlas.
· Realizar procedimiento de emboquillado.
· Retirar sobrante del producto usado para emboquillar.
· Lavar pasadas 24 horas
· En lugares donde se requiera como remates, se colocarán esquineras de aluminio.
· Realizar pruebas

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Verificación de nivel horizontal.
· Funcionalidad y operación.
· Inspección visual, Acabado
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES:
· Baldosa porcelanato 0.60x 0.60 m
· Pega para Enchape, Pegacor o similar.
· Agua
· Producto para emboquillar.
· Hilada que se requiera
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor.
· Cualquier otra que se considere necesaria.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

	ACTIVIDAD (5.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A  TIERRA, NEMA 5 TIPO GFCI COLOR BLANCO, 20A 250V. (INCLUYE: EL DESMONTE DEL TOMA CORRIENTE EXISTENTE, RETIRO Y ASEO DEL MATERIAL EXISTENTE DE LA OBRA)  

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN:
Esta actividad hace referencia al suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente 250 v-20A de muro con polo a tierra de 15 A nema 5, Incluye: clavija de 20A, terminales eléctricos de conexión, tomacorriente.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar la ubicación del punto eléctrico y el trazado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y el tomacorriente.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref.: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente el tomacorriente, verificado de bordes con muros, piso y techo.
· Realizar pruebas.

	ENSAYOS A REALIZAR:
 Verificación de la calidad de los materiales.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES: 
· Elementos de fijación.    	
· Soldadura PVC. 	
· limpiador PVC.   	
· Lubricante de emulsión para cables 3M.
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Estuco
· tomacorriente de la descripción.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS 

	ACTIVIDAD (5.2): SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 120X0,30, 45W, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, LUZ FRESCA 6000 K, INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LÁMPARA, TERMINALES, SOPORTES , GUAYAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria led tipo panel led de 120X0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes, guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación. Incluye soporte en aluminio color blanco.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar en los planos eléctricos la ubicación del punto eléctrico y el trazado de la tubería y cableado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y la luminaria.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Realizar cortes en muro y cielo raso con pulidora usando un disco de corte adecuado para el material a cortar.
· Instalar los soportes y anclajes para la tubería que se instalara en cielo raso.
· Instalar tubería EMT, CONDUIT o SCH 40 pesada de acuerdo al lugar donde se ejecutará la actividad y a lo establecido en la NTC 2050 en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. De ser necesario se deben usar soportes tipo UNISTRUC.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref.: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Alambrar acuerdo indicación del plano usando sonda plástica y lubricantes de gel adecuado para la actividad y aprobado por este uso en Colombia.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente la luminaria, verificado alineación con los otros elementos instalados.
· Realizar pruebas.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Limpieza de las tuberías.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación de la luminaria.
· Nivelación de la superficie de la luminaria.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Elementos de fijación.   	
· Luminaria de referencia.
· Lubricante de emulsión para cables 3M.
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Cable 3 x No. 12 encauchetado.
· Estuco
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

	ACTIVIDAD (5.3): SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE, INCLUYE CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCION:
Esta actividad consiste en el suministro, instalación en pared, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo o doble para control de iluminación con luz piloto, incluye Interruptor, cajas Rawelt, Recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
· Verificar la ubicación del punto eléctrico y el trazado de la tubería y cableado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y el interruptor.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Realizar cortes en muro con pulidora usando un disco de corte adecuado para el material a cortar.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente el interruptor, verificado de bordes con muros, piso y techo.
· Realizar pruebas.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Cajas galvanizadas en lámina de no menos de 0.9 mm de espesor.
· Cajas galvanizadas en lámina de no menos de 0.9 mm de espesor, 4x4.
· Elementos de fijación.   	
· Estuco
· Interruptor de la descripción.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO: 
Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 6 ACABADOS

	ACTIVIDAD (6.1): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CIELO RASO EN LÁMINAS TERMO ACÚSTICAS, COLOR BLANCO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem a los trabajos de aplicación de pintura para cielo raso, sobre las superficies existentes, la pintura a aplicar deberá estar garantizada para el tipo de trabajo realizado y aplicada por personal especializado en esta clase de trabajos. Esta pintura debe aplicarse exactamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el cielo raso debe ser limpiado previamente para eliminar suciedades, grasas, restos de cemento, cal, musgos puntillas u otras contaminaciones.  Antes de pintar, debe dejarse secar.
El color a instalar debe ser blanco o el color acordado con el supervisor. Todas las áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, eliminando la grasa.
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos o más de pintura, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.
Este procedimiento se realizará en los cielos rasos de la cocina, Los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberán almacenarse hasta su utilización; la supervisión rechazará los materiales que se hayan alterado o estropeado, los cuales deberán retirarse de la obra.
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar planos de detalles.
· Aprobación por supervisión de pintura a usar.
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar la superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
· Aplicar tres manos o más de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Supervisión.
· Verificar acabados para aceptación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Pintura en esmalte
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 6 ACABADOS

	ACTIVIDAD (6.2): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE MUROS INTERIORES CON VINILO TIPO  1, 3 MANOS, COLOR BLANCO Y GRIS (CORROBORAR EN SITIO). INCLUYE  RASPADA  PINTURA  EXISTENTE,  RESANE DE  SUPERFICIE, RETIRO  DE ELEMENTOS COMO PUNTILLAS  Y SIMILARES; LIMPIEZA Y ACABADOS FINALES)

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem a los trabajos de aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza, sobre las superficies existentes y las previamente estucadas, la pintura a aplicar deberá estar garantizada para el tipo de trabajo realizado y aplicada por personal especializado en esta clase de trabajos. Esta pintura debe aplicarse exactamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los muros   deben ser limpiados previamente para eliminar suciedades, grasas, restos de cemento, cal, musgos puntillas u otras contaminaciones.  Antes de pintar, debe dejarse secar.
El color a instalar debe ser blanco o el color acordado con el supervisor. Todos los muros y áreas que se vayan a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, eliminando la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras; se aplicarán luego una o dos capas de estuco; finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa.
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura tipo KORAZA, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
Nunca se aplicará pintura tipo Koraza sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.
Este procedimiento se realizará en las fachadas, Los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberán almacenarse hasta su utilización; la supervisión rechazará los materiales que se hayan alterado o estropeado, los cuales deberán retirarse de la obra.
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar planos de detalles.
· Aprobación por supervisión de pintura KORAZA a usar.
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar la superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
· Aplicar tres manos de pintura KORAZA según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Supervisión.
· Verificar acabados para aceptación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Pintura para exteriores tipo Koraza
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 6 ACABADOS

	ACTIVIDAD (6.3): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO TIPO FLOTANTE, DIMENSIÓN 2,66X0,90M. INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE, FIJACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA NUEVO, HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro e instalación de espejo en cristal e= 4 mm dimensiones 0.60x0.80 biselado, con bordes pulidos, instalado flotado, estructura perimetral en ángulo de aluminio de 1/2" x 1/2", e=1/8”, ángulo de soporte en aluminio de 1" x 1", e= 1/8"; perfil tubular de fijación a muro en aluminio de 2” x 1". Incluye instalación con silicona estructural, cinta doble faz de alta adherencia REF.  VHB DE 3M o equivalente para ángulos y espejo y sellado perimetral con cordón de silicona transparente h= 0.70 m, según planos de detalles y ubicación en plantas arquitectónicas.  

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· El espejo debe ser nuevo y permanecer en buen estado hasta la entrega al Contratante.  No se aceptará ningún espejo que presente raspones, fisuras, roturas o imperfectos por manipulación inadecuada.  El material sobrante del proceso deberá ser tratado, retirado de la obra, transportado y depositado en los sitios de disposición final autorizados para tal fin.
· Suministro y colocación de los espejos de los baños, espejos de fabricación nacional de primera calidad y con espesor mínimo de 4 mm, cintas doble faz chapetas metálicas, listones de madera Verificar localización, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de Detalle.
· Colocar listones de madera o tablex contra el muro para aislar la pared y el espejo fijar espejos corridos con cinta doble faz fijar espejos pequeños con chapetas, verificar nivelación y fijación.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.

	MATERIALES:
· Espejo
· Soportes de fijación

	EQUIPO: 
Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	CAMASUB BNL02

	CAPITULO 6 ACABADOS

	ACTIVIDAD (6.4): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CIELO RASO, VINILO TIPO 1, 3 MANOS, COLOR BLANCO. INCLUYE  RASPADA  PINTURA  EXISTENTE,  RESANE DE  SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ADITAMENTO IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem a los trabajos de aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza, sobre las superficies existentes y las previamente estucadas, la pintura a aplicar deberá estar garantizada para el tipo de trabajo realizado y aplicada por personal especializado en esta clase de trabajos. Esta pintura debe aplicarse exactamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los muros deben ser limpiados previamente para eliminar suciedades, grasas, restos de cemento, cal, musgos puntillas u otras contaminaciones.  Antes de pintar, debe dejarse secar.
El color a instalar debe ser blanco o el color acordado con el supervisor. Todos los muros y áreas que se vayan a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, eliminando la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras; se aplicarán luego una o dos capas de estuco impermeabilizado con Sika Impermur u otro similar; finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa.
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura tipo KORAZA, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
Nunca se aplicará pintura tipo Koraza sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.
Este procedimiento se realizará en las fachadas, Los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberán almacenarse hasta su utilización; la supervisión rechazará los materiales que se hayan alterado o estropeado, los cuales deberán retirarse de la obra.
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar planos de detalles.
· Aprobación por supervisión de pintura KORAZA a usar.
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar la superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
· Aplicar tres manos de pintura KORAZA según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Supervisión.
· Verificar acabados para aceptación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Pintura para exteriores tipo Koraza
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






COLNAVAL
	COLNAVAL BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4): REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METÁLICAS POR CORROSIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – KILOGRAMOS – METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN: Hace referencia a la reparación de columnas metálicas que han sufrido por la corrosión. Estos deben ser soldados, incluir flejes, amarres, figuración, retiro de pintura existente, oxido, material afectado. Reposición del perfil retirado. Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica, pintura en esmalte blanco, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Retiro de material sobrante y aseo de obra

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar y verificar localización.
· Ubicación de puntos y tramos a intervenir.
· Retirar perfiles deteriorados y reemplazar hasta que quede correctamente ejecutada la actividad
· Aplicar anticorrosivos y acabados en esmalte blanco
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR
· Calidad y resistencia de materiales
· Funcionalidad y operación
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Todos los necesarios para ejecutar correctamente la actividad

	EQUIPO:
· Herramienta menor y la que se considere necesaria para su correcto funcionamiento. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COLNAVAL BNL02

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (5.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA TOMACORRIENTE NEMA 5 TIPO INTEMPERIE DE SEGURIDAD. INCLUYE TAPA, SELLO, TORNILLO DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN:
Esta actividad hace referencia al suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tapas para tomacorriente NEMA 5 tipo intemperie de seguridad, Incluye: clavija de 20A, terminales eléctricos de conexión, tomacorriente.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar la ubicación del punto eléctrico y el trazado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar las tapas.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref.: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente el tomacorriente, verificado de bordes con muros.
· Realizar pruebas.

	ENSAYOS A REALIZAR:
 Verificación de la calidad de los materiales.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES: 
· Elementos de fijación.    	
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Estuco
· tomacorriente de la descripción.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CUARTEL FNP
	CUARTEL FNP

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1): DESMONTES

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD (UND)

	DESCRIPCIÓN: Demolición total o parcial de construcciones existentes, que sea necesario eliminar para la correcta ejecución de las obras, las cuales serán realizadas por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones en los planos o en su defecto según los parámetros del Supervisor. 
Actividades que intervienen: 
· Desmonte de aparatos sanitarios
· Desmonte de aparatos eléctricos
· Desmonte puerta (marco y hoja). 
· Desmonte ventanearía (aluminio, madera o metálica).
· Desmonte muebles de cocina
· Desmonte de closets. 
NOTA: EN TODAS LAS DEMOLICIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar las dimensiones del área a demoler o desmontar.
· Proveer las obras falsas (apuntalamientos, etc.) requeridas para la protección de los elementos que deban conservarse en la edificación, al igual que proveer al personal de los elementos de protección personal.
· Desarrollar los procesos aprobados para las demoliciones o desmontes especificados.
· Desarrollar de las demoliciones por medios mecánicos y/o manuales de las áreas indicadas en los planos del proyecto y conformar las zonas de acopio provisional
· Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañarlos, tales como aparatos sanitarios, estructuras de cubierta, tejas, marquesinas, tanques, ventanearías, marcos, puertas, cielos rasos etc.
· Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños. 
· Para depositar el material sobrante antes de retirarlo a los sitios de botadero aprobados por la autoridad ambiental correspondiente.
· Realizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposición final aprobado para los residuos y sobrantes de la construcción.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES: Cualquier cosa que se considere necesaria.

	EQUIPO:
· Equipo mecánico para demoliciones y /o desmontes
· Equipo manual para demoliciones y /o desmontes
· Equipo para cargar y descargar.
· Cualquier cosa que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CUARTEL FNP

	CAPITULO 4 ELECTRICOS 

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 120X0,30, 45W, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, LUZ FRESCA 6000 K, INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LÁMPARA, TERMINALES, SOPORTES , GUAYAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria led tipo panel led de 120X0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes, guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación. Incluye soporte en aluminio color blanco.
[image: ]

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar en los planos eléctricos la ubicación del punto eléctrico y el trazado de la tubería y cableado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y la luminaria.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Realizar cortes en muro y cielo raso con pulidora usando un disco de corte adecuado para el material a cortar.
· Instalar los soportes y anclajes para la tubería que se instalara en cielo raso.
· Instalar tubería EMT, CONDUIT o SCH 40 pesada de acuerdo al lugar donde se ejecutará la actividad y a lo establecido en la NTC 2050 en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. De ser necesario se deben usar soportes tipo UNISTRUC.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref.: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Alambrar acuerdo indicación del plano usando sonda plástica y lubricantes de gel adecuado para la actividad y aprobado por este uso en Colombia.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente la luminaria, verificado alineación con los otros elementos instalados.
· Realizar pruebas.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Limpieza de las tuberías.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación de la luminaria.
· Nivelación de la superficie de la luminaria.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Elementos de fijación.   	
· Luminaria de referencia.
· Lubricante de emulsión para cables 3M.
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Cable 3 x No. 12 encauchetado.
· Estuco
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CUARTEL FNP

	CAPITULO 3 ACABADOS

	ACTIVIDAD (3.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LÁMINA DE DRYWALL O SUPERBOARD DOBLE CARA, CON ACABADO EN ESTUCO LISO Y PINTURA  (INCLUYE: PERFILERIA, OMEGAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCION: Este ítem se trata de la construcción del muros en Drywall o  superboard 8mm de 0.10 mts dos caras (placa rígida) con estructura metálica , este se fija con tornillos auto perforantes  a una estructura compuesta  por perfiles de lámina de acero galvanizado  cal 26, los cuáles deben tener la suficiente cantidad soportes que aseguren el peso del mismo, las láminas de superboard deben quedar sujetas y aseguradas para evitar levantamientos por corrientes de aire, el cual será instalado de manera horizontal, dejando los pasos para puntos eléctricos, los anclajes a muros, estructuras de concreto u otras estructuras deberán realizarse con los materiales y herramientas adecuadas para garantizar su estabilidad, sin dañar o afectar otros elementos, en caso de resultar algunos elementos afectados a consecuencia de un mal uso de las herramientas será responsabilidad del contratista su arreglo. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Consultar planos arquitectónicos y de detalle.
Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante.
Se fijan los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede ubicada la tapa, mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo.
Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del fabricante.
Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones.
Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según recomendaciones del fabricante.
Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas.
El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es realizarlo con cortadora manual.
Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes. Los tornillos auto-perforantes deberán quedar espaciados en la placa máximo 30cm.
Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se deberá avellanar unos 2mm la placa super-board con broca de tungsteno de 5/16” ó 3/8”.
Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil.
Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocación de la cinta.
Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y finalmente corregir las imperfecciones con lija.
Para el acabado final aplicar pintura para interiores tipo 1, Koraza o equivalente según se requiera.
Verificar acabado final para aceptación.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
verificación del área para realizar la actividad

	MATERIALES:
· Lamina Drywall de 8 mm. - fibrocemento
· Perfiles y elementos de soporte y anclaje
· Tornillos de fijación
· Sika joint compound, masillado juntas y tornillos
· Cinta malla fibra de vidrio
· Sikadur 31 adhesivo gris 2kg
· Lija
· Pintura koraza o equivalente
· Cualquier otro que se considere necesario.

	EQUIPO:
· Equipo menor
· Cualquier otro que se considere necesario.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	CUARTEL FNP 

	CAPITULO 4 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO EN PUERTA DE MADERA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de brazo hidráulico en puerta de madera, con todos los accesorios y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento)

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
· Ubicar la localización del punto o arco donde debe ir la puerta.
· Verificar que el marco esté ubicado e instalado correctamente en el vano.
· Instalar el brazo hidráulico siguiendo recomendaciones y especificaciones de instalación

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de estado y fijación

	MATERIALES: 
· Brazo hidráulico 
· Herrajes
· Tornillería 
· Demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CUARTEL FNP 

	CAPITULO 4 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PELÍCULA REFLECTIVA U OPALIZADA PARA VIDRIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,86X1,64 Y 0,92X1,14 CM. INCLUYE: RETIRO DE PELÍCULA ACTUAL, ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de película reflectiva u opalizada para vidrios, medidas aproximadas: 0,86x1,64 y 0,92x1,14 CM. Incluye: retiro de película actual, adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
· Ubicar la localización de las ventanas a realizar los cambios de las películas.
· Verificar que esté ubicado correctamente, así como las medidas.
· Limpiar las superficies para que no queden suciedad, grasas o partículas que puedan dañar los elementos. 
· Instalar las películas reflectivas siguiendo recomendaciones y especificaciones de instalación

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de estado y fijación

	MATERIALES: 
· Láminas reflectivas a elección del supervisor 
· Demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CUARTEL FNP 

	CAPITULO 4 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

	ACTIVIDAD (4.3 – 4.4): CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO E=6MM. INCLUYE DESMONTE DE VIDRIO ACTUAL, ADECUACIÓN DE MARCO METÁLICO, CAMBIO DE ACCESORIOS, CAUCHOS Y DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y ASEO DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

	DESCRIPCIÓN: hace referencia al cambio, suministro e instalación de vidrio crudo e=6mm. Medidas aprox: 0,92x1,14 y 0,85x1,64. Incluye desmonte de vidrio actual, adecuación de marco metálico, cambio de accesorios, cauchos y demás necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Retiro de materiales sobrantes y aseo de obra

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
· Ubicar la localización de las ventanas a realizar los cambios delos vidrios.
· Verificar que esté ubicado correctamente, así como las medidas.
· Adecuar los marcos con empaques y cauchos según se requiera
· Instalar los vidrios acuerdo recomendaciones y/o especificaciones del supervisor, fabricante o interventor,
· Limpiar las superficies para que no queden suciedad, grasas o partículas que puedan dañar los elementos. 
· Instalar las películas reflectivas siguiendo recomendaciones y especificaciones de instalación

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de estado y fijación

	MATERIALES: 
· Vidrio crudo e=6mm. 
· Cauchos y empaques
· Demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CUARTEL FNP 

	CAPITULO 5 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (5.1): SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ACABADO COLOR BLANCO. INCLUYE: SOPORTE METÁLICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y DEMÁS, NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere a la construcción de las Bajantes de Aguas Lluvias, en tubería PVC ALL de 4”, del canal en lámina construido para la cubierta. Acabado color blanco. Incluye: soporte metálico para bajante y accesorios, abrazaderas y demás, necesario para su correcta instalación y funcionamiento, retiro y disposición final de residuos.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas Bajantes se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería PVC de 4” que conduce dichas aguas a la red de alcantarillado existente.
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de estas Bajantes de Aguas Lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Bajantes de Aguas Lluvias en Tubería
· Accesorios PVC Aguas Lluvias de 4”,

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	CUARTEL FNP 

	CAPITULO 5 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (5.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC AMAZONAS PAVCO O MEJORES ESPECIFICACIONES, COLOR BLANCA, RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS RAYOS SOLARES CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 135MM X 159,8MM X 95MM, INCLUYE: TAPAS EXTERNAS, UNIÓN DE CANAL A BAJANTE QUE NO GOTEEN, SOPORTES DE CANALES, UNIÓN CANAL, SOPORTE DE CANAL CADA 90CMS, UNIÓN ESQUINA EXTERIOR-INTERIOR, AMARRES, LIMPIADOR, LUBRICANTE SILICONA PARA CANALES, SOLDADURA PVC, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC amazonas PAVCO o mejores especificaciones, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135mm x 159,8mm x 95mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura PVC, accesorios y demás elementos para su correcta instalación, retiro y disposición final de residuos.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas canales se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería PVC de 4”.
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de los canales de aguas lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Canal Aguas Lluvias en PVC
· Soportes
· Uniones
· Soldadura y limpiador PVC
· Accesorios PVC Aguas Lluvias de 4”demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 






FLOTILLA SUPERFICIE PACÍFICO

	FSUPA

	CAPITULO 1 CARPINTERÍA METÁLICA

	ACTIVIDAD (3.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO E=10 MM (CON GRABADO ACUERDO IMAGEN DE REFERENCIA) DOS HOJAS BATIENTES PARA UN VANO DE 2.10 X 1.98 M APROX (CORROBORAR EN SITIO). INCLUYE: DESMONTE DE PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO ACTUAL. BISAGRAS DE PISO Y TECHO EN ACERO INOXIDABLE B-180 O SIMILAR, MANIJAS O AGARRADERAS DE CIERRE Y ABERTURA EN ACERO AISI 304, SEGUROS, PASADORES. TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ADECUACIÓN DE VANO, RESANE, PINTURA Y ACABADOS FINALES.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem a los trabajos de suministro e instalación de puerta en vidrio templado opalizado E=10 MM (con grabado acuerdo imagen de referencia) dos hojas batientes para un vano de 2.10 x 1.98 m aprox (corroborar en sitio). Incluye: desmonte de puerta de vidrio con marco de aluminio actual. Bisagras de piso y techo en acero inoxidable B-180 o similar, manijas o agarraderas de cierre y abertura en acero AISI 304, seguros, pasadores. Todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Adecuación de vano, resane, pintura y acabados finales.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Aprobación por supervisión de las adecuaciones
· Rectificar niveles y plomos para asegurar que la hoja de puerta quede perfectamente vertical.
· Verificar que las hojas de las puertas queden perfectamente instaladas sobre el marco para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere
· Garantizar acabados de alta calidad.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Puerta de vidrio templado opalizado con grabado acuerdo imagen de referencia e indicaciones de la supervisión.
· Bisagras
· Herrajes 
· Cerradura de seguridad
· Pintura y acabados
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	CUARTEL FNP

	CAPITULO 2 MAMPOSTERÍA

	ACTIVIDAD (2.1): RELLENO EN BLOCK # 4, MORTERO 1:3. INCLUYE: LINEALES, FILOS, JUNTAS, VANOS, ML. CON PAÑETE MORTERO 1:4 Y APLICACIÓN DE ADITAMENTO IMPERMEABILIZANTE, CON ACABADO EN ESTUCO LISO Y PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA, 3 MANOS EN TODAS SUS CARAS. NIVELACIÓN, ACABADOS, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: Ejecución de muros en bloque #4 estándar textura en sus caras, o totalmente liso, Unidades de perforación horizontal portante de concreto. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales, grouting y refuerzo.
Se usará mortero 1:4 cemento + SIKA 1 E:0,02 y arena lavada para ambas capas. La arena deberá ser de grano fino impermeabilizado. 
La mampostería se limpiará de todos los residuos dejados durante la ejecución, acto seguido se procederá a fijar las líneas maestras, las cuales sirven de guía para el plomo y la superficie plana. Se coloca en forma continua una primera capa de mortero con espesor máximo de 1 cm., la cual se deja fraguar por espacio de 12 horas y después se procederá a dar la segunda capa de   afinado apoyándose en las líneas maestras. La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso no mayor de una hora. Finalmente, la superficie obtenida será alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana. Los pañetes de los muros deberán dilatarse mediante estrías, filos, juntas de dilatación de un ancho de 1 cm., las cuales se deberán tener en cuenta al realizar el análisis de pañete por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros o pañetes terminen y se ajusten a los elementos tales como estructuras
Se hará un recubrimiento en ESTUCO; sobre el cual se aplicará un recubrimiento de acabado en pintura acrílica tipo vinilo tipo 1 y/o pintura antibacterial o pintura acrílica alta asepsia, según se especifique en los ítems de pago, hasta obtener un acabado uniforme. 
La actividad incluye el coste de ejecución de filos dilataciones y remates. El estuco debe ser del tipo masilla plástica, 100% acrílica, lista para aplicar, de alta blancura y de excelente adherencia sobre los diferentes materiales de construcción, que brinde máxima resistencia al agua y la intemperie y garantice la adherencia de las pinturas.
pintura para exteriores tipo Koraza, sobre las superficies existentes y las previamente estucadas, la pintura a aplicar deberá estar garantizada para el tipo de trabajo realizado y aplicada por personal especializado en esta clase de trabajos. Esta pintura debe aplicarse exactamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los muros   deben ser limpiados previamente para eliminar suciedades, grasas, restos de cemento, cal, musgos puntillas u otras contaminaciones.  Antes de pintar, debe dejarse secar.
El color a instalar debe ser blanco o el color acordado con el supervisor. Todos los muros y áreas que se vayan a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, eliminando la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras; se aplicarán luego una o dos capas de estuco; finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa.
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura tipo koraza, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar planos de detalles.
· Niveles
· Proceder a las labores de aplicación de estuco, hasta obtener una superficie apta para la aplicación de la pintura.
· Aprobación por supervisión de pintura KORAZA a usar.
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar la superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
· Aplicar tres manos de pintura KORAZA según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Supervisión.
· Verificar acabados para aceptación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Arena, cemento, agua.
· Aditamento impermeabilizante.
· Estuco plástico.
· Pintura para exteriores tipo Koraza.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




GFEN-P

	GFEN-P

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1): DESMONTE CUBIERTA EN TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL A 360, COLOR VERDE (TECHOS) EXISTENTE. (INCLUYE  DESMONTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EMPOTRADOS, COLGADOS O ANCLADOS A CUBIERTA, TORNILLERÍA, RETIRO DE MATERIAL, RESIDUOS, DISPOSICIÓN FINAL Y ASEO DE OBRA)

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: 
Esta especificación se refiere a la instalación de teja cubierta en teja trapezoidal galvanizada ACESCO .25mm, color verde esmeralda

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, suministradas por el fabricante.
· Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
·  Según se requiera por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Cubierta en teja trapezoidal galvanizada acesco .25mm
· Tornillería
· Todos los elementos necesarios para su instalación

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamios
escaleras

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	GFEN-P

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL A 360, COLOR VERDE. (INCLUYE TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS, DILATACIONES, FRACTURAS Y GRIETAS PRESENTES EN LA CUBIERTA EXISTENTE Y PERFORACIONES DE TORNILLO CON SIKAFLEX, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al suministro e instalación de cubierta en teja ajover trapezoidal a 360 galvanizada acesco .25mm, color verde esmeralda. (Incluye tornillería, sellado de juntas, dilataciones, fracturas y grietas presentes en la cubierta existente y perforaciones de tornillo con sikaflex, y todos los accesorios necesario para su correcta instalación y funcionamiento)

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, suministradas por el fabricante.
· Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
·  Según se requiera por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Cubierta en teja trapezoidal galvanizada acesco .25mm Color verde
· Tornillería, herrajes, anclajes.
· Todos los elementos necesarios para su instalación

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamios
· Escaleras

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	GFEN-P

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.2): MANTENIMIENTO COMPLETO DE CABELLETE

	UNIDAD DE MEDIDA: ML (METRO LINEAL)

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al mantenimiento completo del caballete existente. Incluye tornillería, sellado de juntas, dilataciones, fracturas y grietas presentes en la cubierta existente y perforaciones de tornillo con sikaflex, y todos los accesorios necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Este caballete será fijado a las correas de la estructura, mediante la utilización de pernos autoperforantes, en una cantidad mínima de ocho unidades por ml (cuatro unidades por cada costado), dispuestos en las cimas de las ondulaciones de las tejas. 
· El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, suministradas por el fabricante.
· Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
·  Según se requiera por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Tornillería, herrajes, anclajes.
· Todos los elementos necesarios para su instalación

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamios
· Escaleras

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



GANPA - COAL

	COAL GANPA

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1 – 1.2): DEMOLICIONES - DESMONTES

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2) – UNIDAD (UND)

	DESCRIPCIÓN: Demolición total o parcial de construcciones existentes, que sea necesario eliminar para la correcta ejecución de las obras, las cuales serán realizadas por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones en los planos o en su defecto según los parámetros del Supervisor. 
Actividades que intervienen: 
· Demolición vigas y columnas, Demolición de columnas en concreto.
· Demolición estructuras en concreto.
· Demolición concreto ciclópeo.
· Demolición muros. E = 0.15, 0.20, 0.25.
· Demolición placa maciza. E = 15 y 0.30.
· Demolición losa aligerada E= 0.25, 0.15, 0.45, 
· Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10.
· Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10. + acabado.
· Demolición baldosa de piso y/o muro.  
· Demolición mesón en concreto.
· Demolición guardaescoba cerámica, madera o cemento.
· Demolición pañete muro.
· Desmonte de aparatos sanitarios
· Desmonte de aparatos eléctricos
· Desmonte puerta (marco y hoja). 
· Desmonte ventanearía (aluminio, madera o metálica).
· Desmonte muebles de cocina
· Desmonte de closets. 
NOTA: EN TODAS LAS DEMOLICIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar las dimensiones del área a demoler o desmontar.
· Antes de iniciar la demolición todas las áreas de trabajo deben estar debidamente señalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la evaluación del panorama de riesgos de la obra.
· Para no afectar áreas de mampostería que deban conservarse en su lugar.
· Proveer las obras falsas (apuntalamientos, etc.) requeridas para la protección de los elementos que deban conservarse en la edificación, al igual que proveer al personal de los elementos de protección personal.
· Desarrollar los procesos aprobados para las demoliciones o desmontes especificados.
· Desarrollar de las demoliciones por medios mecánicos y/o manuales de las áreas indicadas en los planos del proyecto y conformar las zonas de acopio provisional
· Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañarlos, tales como aparatos sanitarios, estructuras de cubierta, tejas, marquesinas, tanques, ventanearías, marcos, puertas, cielos rasos etc.
· Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños. 
· para depositar el material sobrante antes de retirarlo a los sitios de botadero aprobados por la autoridad ambiental correspondiente.
· Realizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposición final aprobado para los residuos y sobrantes de la construcción.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES: Cualquier cosa que se considere necesaria.

	EQUIPO:
· Equipo mecánico para demoliciones
· Equipo manual para demoliciones
· Equipo para cargar y descargar.
· Cualquier cosa que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COAL GANPA

	CAPITULO 2 MUROS Y ACABADOS

	ACTIVIDAD (2.1 – 2.2 – 2.3): RELLENO EN BLOCK # 4, MORTERO 1:3. INCLUYE: LINEALES, FILOS, JUNTAS, VANOS, ML. CON PAÑETE MORTERO 1:4 Y APLICACIÓN DE ADITAMENTO IMPERMEABILIZANTE.  APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS. APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA, 3 MANOS EN TODAS SUS CARAS. NIVELACIÓN, ACABADOS, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: Ejecución de muros en bloque #4 estándar textura en sus caras, o totalmente liso, Unidades de perforación horizontal portante de concreto. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales, grouting y refuerzo.
Se usará mortero 1:4 cemento + SIKA 1 E:0,02 y arena lavada para ambas capas. La arena deberá ser de grano fino impermeabilizado. 
La mampostería se limpiará de todos los residuos dejados durante la ejecución, acto seguido se procederá a fijar las líneas maestras, las cuales sirven de guía para el plomo y la superficie plana. Se coloca en forma continua una primera capa de mortero con espesor máximo de 1 cm., la cual se deja fraguar por espacio de 12 horas y después se procederá a dar la segunda capa de   afinado apoyándose en las líneas maestras. La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso no mayor de una hora. Finalmente, la superficie obtenida será alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana. Los pañetes de los muros deberán dilatarse mediante estrías, filos, juntas de dilatación de un ancho de 1 cm., las cuales se deberán tener en cuenta al realizar el análisis de pañete por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros o pañetes terminen y se ajusten a los elementos tales como estructuras
Se hará un recubrimiento en ESTUCO; sobre el cual se aplicará un recubrimiento de acabado en pintura acrílica tipo vinilo tipo 1 y/o pintura antibacterial o pintura acrílica alta asepsia, según se especifique en los ítems de pago, hasta obtener un acabado uniforme. 
La actividad incluye el coste de ejecución de filos dilataciones y remates. El estuco debe ser del tipo masilla plástica, 100% acrílica, lista para aplicar, de alta blancura y de excelente adherencia sobre los diferentes materiales de construcción, que brinde máxima resistencia al agua y la intemperie y garantice la adherencia de las pinturas.
pintura para exteriores tipo Koraza, sobre las superficies existentes y las previamente estucadas, la pintura a aplicar deberá estar garantizada para el tipo de trabajo realizado y aplicada por personal especializado en esta clase de trabajos. Esta pintura debe aplicarse exactamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los muros   deben ser limpiados previamente para eliminar suciedades, grasas, restos de cemento, cal, musgos puntillas u otras contaminaciones.  Antes de pintar, debe dejarse secar.
El color a instalar debe ser blanco o el color acordado con el supervisor. Todos los muros y áreas que se vayan a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, eliminando la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras; se aplicarán luego una o dos capas de estuco; finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa.
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura tipo koraza, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar planos de detalles.
· Niveles
· Proceder a las labores de aplicación de estuco, hasta obtener una superficie apta para la aplicación de la pintura.
· Aprobación por supervisión de pintura KORAZA a usar.
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar la superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
· Aplicar tres manos de pintura KORAZA según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Supervisión.
· Verificar acabados para aceptación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Arena, cemento, agua.
· Aditamento impermeabilizante.
· Estuco plástico.
· Pintura para exteriores tipo Koraza.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	COAL GANPA

	CAPITULO 3 CARPINTERÍA

	ACTIVIDAD (3.1): FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PVC TIPO PLIEGO. CERRADURAS   TIPO CARACOL. MEDIDAS APROX. 2,0X1,0 M. (RECTIFICAR MEDIDAS EN SITIO). INCLUYE: SELLAMIENTO CON IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE VANOS, ACABADO Y PINTURA, DINTEL, MARCO, CERRADURA, EMPAQUES, HERRAJES, TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y EMPOTRAMIENTO A MUROS ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND 

	DESCRIPCIÓN: hace referencia a la fabricación, suministro e instalación de ventana en PVC tipo pliego. Cerraduras   tipo caracol. Medidas aprox. 2,0x1,0 m. (rectificar medidas en sitio). Incluye: sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, dintel, marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros acuerdo a especificaciones técnicas. Retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra. 
Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar y verificar localización.
· Ubicación de área a intervenir.
· Acordar las dimensiones de cada elemento y rectificar en obra antes de ejecución.
· Consultar manual técnico del fabricante.
· Adecuar vano
· Cortar y ensamblar los elementos desarrollados para tal fin.
· Instalar ventana tipo pliego en PVC
· Instalar accesorios tales como rodachinas, cerraduras, herrajes, etc.
· Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Pruebas de flujo
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Ventana en PVC tipo pliego
· Herrajes, anclajes, cerraduras
· Consumibles que se requieran
· Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
· Herramienta menor.
· Todos lo que sean necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	COAL GANPA 

	CAPITULO 3 CARPINTERÍA

	ACTIVIDAD (3.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN PVC. MEDIDAS APROXIMADAS 1,60X2,20 M. (RECTIFICAR MEDIDAS EN SITIO). COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD. INCLUYE, DINTEL, MARCO, HERRAJES, BISAGRAS, CERRADURA ALTA SEGURIDAD. RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD - UND

	DESCRIPCIÓN: hace referencia al suministro e instalación de puertas en PVC. medidas aproximadas 1,60x2,20 m. (rectificar medidas en sitio). color a elegir por la entidad. incluye, dintel, marco, herrajes, bisagras, cerradura alta seguridad. retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra.
Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar la localización del vano o arco donde debe ir la puerta.
· Verificar que el marco esté ubicado e instalado correctamente en el vano.
· Rectificar niveles y plomos para asegurar que la hoja de puerta quede perfectamente vertical.
· colocar la parte de las bisagras del marco a esté.
· Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un perno").
· La parte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos, la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de la puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arriba del filo inferior de la hoja de la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras.
· Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto en la parte de la bisagra del marco.
· Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para una posterior aplicación de pintura si la supervisión lo requiere

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta.

	MATERIALES:
· Puerta en PVC, medidas 1,60x2,20 M. aprox.
· Bisagras
· Herrajes y cerraduras
· Demás elementos necesarios para su instalación

	EQUIPO:
●     Nivel de burbuja.
●     Plomada.
●     Destornillador.
●     Taladro.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




GANPA – COSEF
	COSEF GANPA

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4): DEMOLICIONES - DESMONTES

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2) – UNIDAD (UND) – METRO LINEAL (ML)

	DESCRIPCIÓN: Demolición total o parcial de construcciones existentes, que sea necesario eliminar para la correcta ejecución de las obras, las cuales serán realizadas por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones en los planos o en su defecto según los parámetros del Supervisor. 
Actividades que intervienen: 
Demolición vigas y columnas, Demolición de columnas en concreto.
Demolición estructuras en concreto.
Demolición concreto ciclópeo.
Demolición muros. E = 0.15, 0.20, 0.25.
Demolición placa maciza. E = 15 y 0.30.
Demolición losa aligerada E= 0.25, 0.15, 0.45, 
Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10.
Demolición losa de contrapiso hasta H= 0.10. + acabado.
Demolición baldosa de piso y/o muro.  
Demolición mesón en concreto.
Demolición guardaescoba cerámica, madera o cemento.
Demolición pañete muro.
Desmonte de aparatos sanitarios
Desmonte de aparatos eléctricos
Desmonte puerta (marco y hoja). 
Desmonte ventanearía (aluminio, madera o metálica).
Desmonte muebles de cocina
Desmonte de closets. 
Desmonte de aleros
Desmonte de cielo raso
NOTA: EN TODAS LAS DEMOLICIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar las dimensiones del área a demoler o desmontar.
· Antes de iniciar la demolición todas las áreas de trabajo deben estar debidamente señalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la evaluación del panorama de riesgos de la obra.
· Para no afectar áreas de mampostería que deban conservarse en su lugar.
· Proveer las obras falsas (apuntalamientos, etc.) requeridas para la protección de los elementos que deban conservarse en la edificación, al igual que proveer al personal de los elementos de protección personal.
· Desarrollar los procesos aprobados para las demoliciones o desmontes especificados.
· Desarrollar de las demoliciones por medios mecánicos y/o manuales de las áreas indicadas en los planos del proyecto y conformar las zonas de acopio provisional
· Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañarlos, tales como aparatos sanitarios, estructuras de cubierta, tejas, marquesinas, tanques, ventanearías, marcos, puertas, cielos rasos etc.
· Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños. 
· para depositar el material sobrante antes de retirarlo a los sitios de botadero aprobados por la autoridad ambiental correspondiente.
· Realizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposición final aprobado para los residuos y sobrantes de la construcción.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES: Cualquier cosa que se considere necesaria.

	EQUIPO:
· Equipo mecánico para demoliciones
· Equipo manual para demoliciones
· Equipo para cargar y descargar.
· Cualquier cosa que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COSEF GANPA

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.1): RUTINA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, CONSISTENTE EN LIJADO, MASILLADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA A TRES MANOS, INCLUYE CORTE, SOLDADURA, Y REEMPLAZO DE PIEZAS EN ELEVADO ESTADO DE CORROSIÓN, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y SOBRANTES EN ESCOMBRERA CERTIFICADA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al mantenimiento mecánico a la estructura de soporte de cubierta, consistente en lijado, masillado, aplicación de anticorrosivo, pintura a tres manos, incluye corte, soldadura, y reemplazo de piezas en elevado estado de corrosión, disposición final de residuos y sobrantes en escombrera certificada. Incluye todos los elementos, equipos y herramientas necesarias para su correcto ejecución y funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar áreas a intervenir
· Inspección visual y clasificación áreas
· Reemplazo de piezas afectadas por corrosión
· resanes y reparación de fisuras con Vulkem 116,
· instalación de caballetes, láminas, elementos de fijación etc.
· Aplicación de anticorrosivo.
· Aseo y retiro de sobrantes y escombros.
· El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, suministradas por el fabricante.
· Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
·  Según se requiera por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Tornillería, herrajes, anclajes.
· anticorrosivo
· Todos los elementos necesarios para su instalación

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamios
· Escaleras

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	COSEF GANPA

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.2): SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA ACCESO CALIBRE 26, COLOR VERDE ESMERALDA CARA SUPERIOR/BLANCO EN LA CARA INFERIOR (INCLUYE TORNILLERÍA LARGA PARA FIJACIÓN EN CRESTA CON LOS EMPAQUES CORRESPONDIENTES, TORNILLO FIJADOR DE ALA, JUNTAS Y TRASLAPOS ACUERDO FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE)

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada acceso calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (Incluye tornillería larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha técnica del fabricante)

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar áreas a intervenir
· El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, suministradas por el fabricante.
· Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
·  Según se requiera por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Cubierta en teja trapezoidal galvanizada acesco .25mm Color verde
· Tornillería, herrajes, anclajes.
· Todos los elementos necesarios para su instalación

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamios
· Escaleras

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	COSEF GANPA

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.3): SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA CON ANTICORROSIVO, EPOXI-POLIAMIDA, PINTURA DE LÁMINA EN ESMALTE TOPQUALITY PINTUCO COLOR VERDE ESMERALDA CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR APLICADO CON AIRLESS. INCLUYE TORNILLERÍA Y SELLADO DE LA MISMA.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere suministro e instalación de Suministro e instalación caballete en lámina galvanizada incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxi-poliamida, pintura de lámina en esmalte TOPQUALITY Pintuco color verde esmeralda con su respectivo catalizador aplicado con airless. Incluye tornillería y sellado de la misma.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar Planos Arquitectónicos y/o de detalle.
· Verificar localización, especificaciones y diseño de cada elemento.
· Inspección visual y clasificación de láminas y áreas
· Instalación de caballetes, elementos de fijación etc.
· Aplicación de Pintura para cubiertas.
· Aseo y retiro de sobrantes y escombros.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES: Cualquier cosa que se considere necesaria.

	EQUIPO:
· Caballete lámina galvanizada
· Elementos de fijación
· Pintura para cubierta acuerdo especificación
· Equipo para cargar y descargar.
· Cualquier cosa que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	COSEF GANPA 

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.4): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26  INCLUYE ACABADO DE PINTURA CON ANTICORROSIVO PINTUCO PRIMER EPOXI AMIDA ATOXICO BLANCO REF.110070 (INCLUYE CATALIZADOR REF. 113350) O EQUIVALENTE Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BASE ACEITE PINTULUX O EQUIVALENTE DE COLOR BLANCO.

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere suministro e instalación de canales en lámina galvanizada calibre 26 Incluye acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico blanco Ref.110070 (incluye catalizador Ref. 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite Pintulux o equivalente de color blanco. Tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura, accesorios y demás elementos para su correcta instalación, retiro y disposición final de residuos.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas canales se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería 4”.
Aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte color blanco
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de los canales de aguas lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Canal Aguas Lluvias en lámina galvanizada
· Soportes
· Uniones
· Soldadura y limpiador si se requiere
· Pintura esmalte
· Accesorios Aguas Lluvias de 4”demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	CUARTEL FNP 

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.5): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS METÁLICOS DE 5” X 4”, PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DESDE LAS CUBIERTAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al Suministro e instalación de los Tragantes de aguas lluvias metálicos de 5” x 4”, para bajantes de aguas lluvias desde las cubiertas. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas Bajantes se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería de 4”
Aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte color blanco
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de estas Bajantes de Aguas Lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Bajantes de Aguas Lluvias en Tubería
· Accesorios PVC Aguas Lluvias de 4”,

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COSEF GANPA 

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.6): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y DEMÁS MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere suministro e instalación de bajantes en tubería PVC sanitaria 4", incluye accesorios, abrazaderas, lubricante silicona para canales, soldadura, accesorios y demás elementos para su correcta instalación, retiro y disposición final de residuos.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas canales se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería 4”.
Aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte color blanco
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de los canales de aguas lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Canal Aguas Lluvias en lámina galvanizada
· Soportes
· Uniones
· Soldadura y limpiador si se requiere
· Pintura esmalte
· Accesorios Aguas Lluvias de 4”demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 





	COSEF GANPA 

	CAPITULO 2 CUBIERTA

	ACTIVIDAD (2.6): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y DEMÁS MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere suministro e instalación de bajantes en tubería PVC sanitaria 4", incluye accesorios, abrazaderas, lubricante silicona para canales, soldadura, accesorios y demás elementos para su correcta instalación, retiro y disposición final de residuos.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Estas canales se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red en tubería 4”.
Aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte color blanco
El CONTRATISTA deberá implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de los canales de aguas lluvias y de su descole.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Los que sean requeridos por el interventor y/o supervisor

	MATERIALES:
· Canal Aguas Lluvias en lámina galvanizada
· Soportes
· Uniones
· Soldadura y limpiador si se requiere
· Pintura esmalte
· Accesorios Aguas Lluvias de 4”demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	EQUIPO:
Herramienta menos y todo lo que se considere necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	COSEF GANPA 

	CAPITULO 4 ACABADOS

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC BLANCO LISO TONO UNIFORME ESPESOR 10 MM INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO, ACCESORIOS PARA SUJECIÓN, ÁNGULOS DE REMATE Y CONTRA MURO COLOR BLANCO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cielos rasos en PVC Blanco liso tono uniforme espesor 10 mm, suspendidos por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado final, según norma. Desmonte y/o demolición de cielo rasos existentes (yeso, icopor, drywall, asbesto cemento, etc.). Esta actividad incluirá el desmonte de todos los elementos de soporte acabados decorativos, retiro de material sobrante y aseo de obra.
Los materiales sobrantes de la obra que no puedan ser reutilizados serán llevados por el contratista a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•Tener conocimientos de los planos
•Verificar que el área a intervenir permita la ejecución del ítem.
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  Suspender la alimentación eléctrica.
•Desconectar elementos del cielo raso.
•Desmontar con sumo cuidado las lámparas
•Desmontar con sumo cielo raso                                                                      
•Verificar los ángulos de inclinación en los que se debe instalar el cielo raso. Con sus elementos.
• Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las correderas.
• Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla.
• No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e instalaciones técnicas del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. Correderas 
•Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del fabricante. 
•Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces y asegurándola.
• Instalar correderas de uniones por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción. Perfiles Transversales 
•Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante.
•Ejecutar traslapos de 0.20 m mínimo, con perfiles de fijación.
• Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc. Instalación
• Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ducterías eléctrica y sanitaria. 
•Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates laterales.
•Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas. 
•Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas en cualquier parte.
•Poner la fibra de vidrio sobre las láminas instaladas.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
verificación del área para constatar desmonte de equipos y elementos. Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
•         Láminas de PVC blanco y liso.
•         Entramado perfiles galvanizados de 3/4” x 3/4” x 1/16”. Calibre 24
•         Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”. Calibre 24 
•         Remaches “Pop”.
•         Colgaderas de alambre galvanizado cal. 18. 
•         Platinas galvanizadas y tornillos auto perforantes. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	COSEF GANPA 

	CAPITULO 5 PASARELAS

	ACTIVIDAD (5.1): SELLADO  UNIONES DE ELEMENTOS TIPO SÁNDWICH UBICADOS EN LA CUBIERTA DE LA PASARELA CENTRAL  CON CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA ESPESOR 10 CM, PROVISTA  DE LÁMINA DE ALUMINIO EN UNA DE SUS CARAS

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: hace referencia al sellado uniones de elementos tipo sándwich ubicados en la cubierta de la pasarela central con cinta asfáltica autoadhesiva espesor 10 cm, provista de lámina de aluminio en una de sus caras.
Los materiales sobrantes de la obra que no puedan ser reutilizados serán llevados por el contratista a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar que el área a intervenir permita la ejecución del ítem.
· Inspección visual y clasificación de láminas y áreas
· Sellar las uniones de elementos tipo sándwich con cinta asfáltica
· Aseo y retiro de sobrantes y escombros.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
verificación del área para constatar desmonte de equipos y elementos. 
Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES: 
Herramienta menor
Andamios
Escaleras
Cualquier otro necesario

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	COSEF GANPA

	CAPITULO 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

	ACTIVIDAD (4.1): SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED REDONDA DE 295 MM DE DIÁMETRO 24 W, 120V, 60HZ, MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. INCLUYE: LUMINARIA PANEL LED REDONDA  DE 295 MM DE DIÁMETRO 24 W, TUBERÍA EMT, CONDUIT, SCH 40 PESADA, CABLEADO DE COBRE 1 NO. 12 + 1 NO. 12 + 1 NO. 12 (T) AWG, CAJAS RAWELT, TAPA METÁLICA PARA CAJA,  PASA  CABLES,  CABLE  ENCAUCHETADO  DE  CAJA  A  LÁMPARA,  REGATA  Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, DEMÁS ELEMENTOS  Y  ACCESORIOS  PARA  SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria led Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 295 mm de diámetro 24 W, 120V, 60Hz, Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz. Incluye: Luminaria panel LED redonda  de 295 mm de diámetro 24 W, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar en los planos eléctricos la ubicación del punto eléctrico y el trazado de la tubería y cableado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y la luminaria.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Realizar cortes en muro y cielo raso con pulidora usando un disco de corte adecuado para el material a cortar.
· Instalar los soportes y anclajes para la tubería que se instalara en cielo raso.
· Instalar tubería EMT, CONDUIT o SCH 40 pesada de acuerdo al lugar donde se ejecutará la actividad y a lo establecido en la NTC 2050 en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. De ser necesario se deben usar soportes tipo UNISTRUC.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref.: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Alambrar acuerdo indicación del plano usando sonda plástica y lubricantes de gel adecuado para la actividad y aprobado por este uso en Colombia.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente la luminaria, verificado alineación con los otros elementos instalados.
· Realizar pruebas.

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Limpieza de las tuberías.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación de la luminaria.
· Nivelación de la superficie de la luminaria.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Elementos de fijación.   	
· Luminaria de referencia.
· Lubricante de emulsión para cables 3M.
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Cable 3 x No. 12 encauchetado.
· Estuco
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	COSEF GANPA

	CAPITULO 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

	ACTIVIDAD (6.2): SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TABLERO DE 24 CIRCUITOS Y BREAKERS

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento tablero de 24 circuitos y breakers, necesarios para el control de energía en la infraestructura, con todos los elementos y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar donde se reinstalará el tablero trifásico.
· Revisar planos eléctricos.
· Desconectar el paso total de luz hacia la edificación.
· Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos.
· Verificar que no haya paso de energía tocando los cables pelados con el tester.
· Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual que entra en la edificación.
· Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables. 
· Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y accidentes.
· Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los raíles del cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor diferencial y de los demás interruptores automáticos de cada circuito.
· Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con la derivación principal de tierra.
· Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el polo a tierra) de un punto eléctrico.
· Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos. 
· Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentación por su parte superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al interruptor general automático. 
· Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor diferencial. 
· Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático. 
· Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada uno de los interruptores automáticos restantes. 
· Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra general. 
· Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las mismas. 
· Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa. 
· Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el swiches de estos.
· Conectar el paso de luz hacia la casa.
· Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energía.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Limpieza de las tuberías.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya sea la fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo a tierra (marcado con color verde o cable desnudo).
· El cable y taco (pastilla) deben tener la misma medida para evitar que el cable se queme

	MATERIALES:
 Los mencionados en la descripción y todos aquellos requeridos para llevar a feliz término la ejecución de la actividad.

	EQUIPO: 
· Pinzas
· Bisturí
· Destornillador
· Alicates
· Prueba fase (tester)
· Demás necesarios para la ejecución de la actividad.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	COSEF GANPA

	CAPITULO 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

	ACTIVIDAD (6.3): SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TUBERÍA CONDUIT COIN + CABLE

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento tubería conduit coin + cable, con todos los elementos y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

	Verificar en los planos eléctricos la ubicación del punto eléctrico y el trazado de la tubería y cableado.
Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería.
Localizar y replantear en el terreno.
Realizar cortes en muro con pulidora usando un disco de corte adecuado para el material a cortar.
Instalar los soportes y anclajes para la tubería que se instalara en cielo raso.
Instalar tubería conduit de acuerdo al lugar donde se ejecutará la actividad y a lo establecido en la NTC 2050 en placa de techo o muro con su respectiva soportería
Alambrar acuerdo indicación del plano usando sonda plástica y lubricantes de gel adecuado para la actividad y aprobado por este uso en Colombia.
Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente el interruptor, verificado de bordes con muros, piso y techo.
Realizar pruebas

	 ENSAYOS A REALIZAR: 
Verificación de la calidad de los materiales.
Continuidad de los conductores.
Aislamiento de los conductores.
Niveles de voltaje.
Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES: 
Tubería conduit.
Adaptador terminal conduit.
Curva conduit.
Elementos de fijación.   	
Soldadura PVC. 
limpiador PVC.	
Alambre de cobre No 14 desnudo Centelsa.
Cable de cobre No 12 AWG THHN 90 C Centelsa  	
Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.      	
Lubricante de emulsión para cables 3M.
Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
Soportes Unistruc.
Cemento.
Arena
Estuco
Cualquier otro que se considere necesario.
Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO: Herramienta menor.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



	COSEF GANPA

	CAPITULO 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

	ACTIVIDAD (6.2): SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO  INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA EMT, CONDUIT, SCH 40 PESADA, CABLEADO DE COBRE 2 NO. 12 + 1 NO. 12 (T) AWG, CAJAS RAWELT, TAPA METÁLICA PARA CAJA,  PASA  CABLES,  CABLE  ENCAUCHETADO  DE  CAJA  A  LÁMPARA,  REGATA  Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS Y  ACCESORIOS  PARA  SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD – UND

	DESCRIPCIÓN: Este ítem comprende el suministro e instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo  Incluye: Interruptor sencillo, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar en los planos eléctricos la ubicación del punto eléctrico y el trazado de la tubería y cableado.
· Verificar que actividades se deben realizar para instalar la tubería y el interruptor.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Realizar cortes en muro con pulidora usando un disco de corte adecuado para el material a cortar.
· Instalar los soportes y anclajes para la tubería que se instalara en cielo raso.
· Instalar tubería EMT, conduit o SCH 40 pesada de acuerdo al lugar donde se ejecutará la actividad y a lo establecido en la NTC 2050 en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. De ser necesario se deben usar soportes tipo Unistruc.
· Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.
· Recuperar las áreas afectadas.
· Alambrar acuerdo indicación del plano usando sonda plástica y lubricantes de gel adecuado para la actividad y aprobado por este uso en Colombia.
· Instalar el aparato eléctrica y mecánicamente el interruptor, verificado de bordes con muros, piso y techo.
· Realizar pruebas.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Continuidad de los conductores.
· Aislamiento de los conductores.
· Niveles de voltaje.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
· Tubería 1/2" a 3/4” PVC NTC 979 tipo pesado Colmena SCH 40, EMT o conduit.
· Adaptador terminal 1/2" a 3/4” de tubería PVC Colmena SCH 40, EMT o conduit.
· Curva 1/2" a 3/4” PVC NTC 979 tipo pesado Colmena SCH 40, EMT o conduit.
· Cajas galvanizadas en lámina de no menos de 0.9 mm de espesor.
· Cajas galvanizadas en lámina de no menos de 0.9 mm de espesor, 4x4.
· Elementos de fijación.    
· Soldadura PVC. 
· Limpiador PVC. 
· Alambre de cobre No 14 desnudo Centelsa.
· Cable de cobre No 12 AWG THHN 90 C Centelsa   
· Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.       
· Lubricante de emulsión para cables 3M.
· Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
· Soportes Unistruc.
· Carga hilti con clavo 22m.
· Cable 3 x No. 12 encauchetado.
· Cemento.
· Arena
· Estuco
· Interruptor de la descripción.
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados

	EQUIPO:
Herramienta menor

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




GANPA ARMERILLO 
	ARMERILLO GANPA

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4): DEMOLICIONES - DESMONTES

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2) – UNIDAD (UND) – METRO LINEAL (ML)

	DESCRIPCIÓN: 


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· 

	ENSAYOS A REALIZAR:
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	MATERIALES: Cualquier cosa que se considere necesaria.

	EQUIPO:
· Equipo mecánico para demoliciones
· Equipo manual para demoliciones
· Equipo para cargar y descargar.
· Cualquier cosa que se considere necesaria. 

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	ARMERILLO GANPA

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.9 - 1.10): SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO GRANADA DE 6 PULGADAS X 4 PULGADAS EN ALUMINIO Y REJILLA EN CONCRETO

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD (UND) – METRO LINEAL (ML)

	DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de rejilla de suministro e instalación de rejilla tipo granada de 6 pulgadas x 4 pulgadas en aluminio y suministro e instalación de rejilla en concreto. incluyen accesorios y todo lo necesarios para la instalación y funcionamiento de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
•Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
•Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

	 ENSAYOS A REALIZAR:
Calidad de los materiales
Sellado interno y externo perimetral.
Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario

	MATERIALES:
Suministro e instalación de rejilla tipo granada de 6 pulgadas x 4 pulgadas en aluminio
Rejilla en concreto acuerdo indicaciones supervisor
Tornillería
Consumibles que se requieran
Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Todos lo que sean necesarios para la correcta construcción y adecuado funcionamiento.

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



PROA

	PROA

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.1): MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANERÍA, INCLUYE SILICONA Y EQUIPOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO

	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD (UND)

	DESCRIPCIÓN: Consiste en el mantenimiento general de ventanería existente, cambio de herrajes en aluminio, seguros,  reemplazo de cristales faltantes o en mal estado, reemplazo de manijas si es necesario, cambio de perfilería si es necesario, limpieza general.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se verifica el estado de cada uno de los elementos de ventanas que se encuentran en el área a intervenir.
Se retiran los elementos en mal estado para su reemplazo.
Se realizan los reemplazos de elementos en mal estado.
Se realizan los mantenimientos de herrajes y elementos de fijación cambiando los que se encuentran en mal estado.
Se hace el retiro del elemento sellante entre el muro y la ventana.
Se realiza el sellado con el producto adecuado para tal fin, puede ser SikaFlex para ventanería.
Se hace limpieza general de la ventanería

	ENSAYOS A REALIZAR:
•         El funcionamiento de la ventana debe ser optimo
•         El elemento debe encontrarse sellado.
•         Los herrajes en condiciones optimas
•         Los cristales deben encontrarse en perfecto estado.

	MATERIALES:
· Herrajes según necesidad
· Anclajes según necesidad
· Sellante polimérico para ventanas en aluminio o PVC
· Vidrio templado 5mm sin color.
· Lubricantes para herrajes de ventanería.
· Elementos o productos de aseo

	EQUIPO:
Herramienta menor.
Escalera.
Andamio.
Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PROA 

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.2): LIMPIEZA DE FACHADA, INCLUYE LAVADO CON EQUIPO A PRESIÓN DE IMPACTO CON AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2)

	DESCRIPCIÓN: Consiste en la limpieza de fachada, lavado con equipo a presión de impacto con agua y todo lo necesario para su correcto mantenimiento

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: N/A

	ENSAYOS A REALIZAR: N/A

	MATERIALES: N/A

	EQUIPO:
Equipo para lavado a presión
Escalera.
Andamio.
Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PROA 

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.3 – 1.4): RESANE Y TRATAMIENTO DE FISURAS E IMPERMEABILIZACIÓN

	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO (M2)

	DESCRIPCIÓN: Consiste en el Resane y tratamiento de fisuras. Se usará mortero 1:3 cemento + SIKA 1 E:0,02 y arena lavada para ambas capas. La arena deberá ser de grano fino impermeabilizado.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Consultar con la supervisión.
Verificar localización.
 Limpieza de muros.
Cualquier otro que se considere necesario.
La mampostería se limpiará de todos los residuos dejados durante la ejecución, acto seguido se procederá a colocar en forma continua una primera capa del producto (sika impermur) con espesor máximo de 1 cm., la cual se deja secar por espacio y después se procederá a dar la segunda capa de   afinado apoyándose en las líneas maestras. La cantidad de producto que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso no mayor de una hora. Finalmente, la superficie obtenida será alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando que la superficie obtenida sea perfectamente reglada

	ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación colocación producto.
Verificación de porosidades.
Funcionalidad y operación.

	MATERIALES:
Arena
cemento
agua
Sika impemur.
Brocha y rodillo.
Cualquier otro que se considere necesario

	EQUIPO:
Escalera.
Andamio.
Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 




	PROA

	CAPITULO 1 PRELIMINARES

	ACTIVIDAD (1.5): SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON VINILO TIPO 1 KORAZA, 3 MANOS, COLOR BLANCO. INCLUYE METROS LINEALES, FILOS Y DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE ÍTEM. RETIRO DE ESCOMBROS, RESIDUOS, DISPOSICIÓN FINAL Y LIMPIEZA DE OBRA.

	UNIDAD DE MEDIDA: M2 (METRO CUADRADO)

	DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem a los trabajos de aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza, sobre las superficies existentes y las previamente estucadas, la pintura a aplicar deberá estar garantizada para el tipo de trabajo realizado y aplicada por personal especializado en esta clase de trabajos. Esta pintura debe aplicarse exactamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los muros   deben ser limpiados previamente para eliminar suciedades, grasas, restos de cemento, cal, musgos puntillas u otras contaminaciones.  Antes de pintar, debe dejarse secar.
El color a instalar debe ser blanco o el color acordado con el supervisor. Todos los muros y áreas que se vayan a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, eliminando la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras; se aplicarán luego una o dos capas de estuco; finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa.
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura tipo KORAZA, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
Nunca se aplicará pintura tipo Koraza sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.
Este procedimiento se realizará en las fachadas, Los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberán almacenarse hasta su utilización; la supervisión rechazará los materiales que se hayan alterado o estropeado, los cuales deberán retirarse de la obra.
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar planos de detalles.
· Aprobación por supervisión de pintura KORAZA a usar.
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar la superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
· Aplicar tres manos de pintura KORAZA según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Supervisión.
· Verificar acabados para aceptación

	 ENSAYOS A REALIZAR:
· Verificación de la calidad de los materiales.
· Funcionalidad y operación.
· Cualquier otro que se considere necesario. 

	MATERIALES:
· Pintura para exteriores tipo Koraza
· Cualquier otro que se considere necesario.
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

	EQUIPO:
· Herramienta menor
· Andamio metálico tubular
· Cualquier otra que se considere necesaria

	DESPERDICIOS
Incluidos     	
 	X Si	No    N/A
	MANO DE OBRA
Incluidos     	
	X Si	No    N/A
	TRANSPORTE
Incluidos     	
	 X Si	No	N/A

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO



















LOTE 3  MEDIA TENSION


ACTIVIDAD (6,2,1)
	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,1):  Excavación manual en material común de zanja de 0,8 m de ancho por 1,5 m de profundidad, incluye cargue retiro y disposición final del material excavado en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva.

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m2 – Metro Cuadrado

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en la excavación manual en material común de zanja de 0,8 m de ancho por 1,5 m de profundidad, incluye cargue retiro y disposición final del material excavado en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar en los planos el trazado de la red subterránea proyectada.
· Verificar los obstáculos que puedan existir en la ruta.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Demarcar la zona a intervenir.
· Realizar cortes parejos en los lados de la zanja.
· Acumular en un solo sitio el material extraído durante la excavación.

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar que la excavación siga la línea trazada.

	7. MATERIALES:
· Cualquier otro que se considere necesario.

	8. EQUIPO: Herramienta menor.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



ACTIVIDAD (6,2,2)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,2):  Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 4500 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva.

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m2 – Metro Cuadrado

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el corte con máquina de corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm de concreto de 4500 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva. La demolición del pavimento existente se llevará a cabo hasta la profundidad que alcance dicho pavimento, en los lugares y anchos indicados.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar en los planos el trazado de la red subterránea proyectada.
· Verificar los obstáculos que puedan existir en la ruta.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Demarcar la zona a intervenir.
· El pavimento rígido existente, deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación 
· La superficie del corte debe quedar vertical. 
· El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. 
· Se utilizará equipo especial de corte, (martillo neumático, sierra mecánica, etc.) aprobado previamente por la Interventoría. Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud del pavimento a retirar. 
· Una vez cortado el pavimento se demolerá y los escombros se acopiarán para su posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito vehicular ni la marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminación con otros materiales. 
· El pavimento que esté por fuera de los límites del corte especificado y sufra daño a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido por cuenta del Contratista. 
· Se debe proteger el pavimento en los puntos de apoyo de la retroexcavadora. Para los pavimentos articulados, se marcará la excavación para retirar los adoquines necesarios, acopiándolos y transportándolos de tal manera de que no sufran deterioro alguno. 
· Al ejecutar la demolición de pavimento, se debe verificar la conservación de los transmisores de carga. 
· La demolición de pavimentos se programará en tal forma que se realice inmediatamente antes de iniciar la excavación de un tramo de zanja con el fin de reducir las interrupciones en el tránsito de automotores.
· Realizar cortes parejos en los lados de la zanja.
· Acumular en un solo sitio el material extraído durante la excavación.

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar que la excavación siga la línea trazada.

	7. MATERIALES:
· Cualquier otro que se considere necesario.


	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.
· martillo neumático, sierra mecánica.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



ACTIVIDAD (6,2,3)

	13. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	14. ACTIVIDAD (6,2,3):  Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 3000 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva.

	15. UNIDAD DE MEDIDA: m2 – Metro Cuadrado

	16. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el corte con máquina de corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm de concreto de 3000 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva. La demolición del pavimento existente se llevará a cabo hasta la profundidad que alcance dicho pavimento, en los lugares y anchos indicados.

	17. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar en los planos el trazado de la red subterránea proyectada.
· Verificar los obstáculos que puedan existir en la ruta.
· Localizar y replantear en el terreno.
· Demarcar la zona a intervenir.
· El pavimento rígido existente, deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación 
· La superficie del corte debe quedar vertical. 
· El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. 
· Se utilizará equipo especial de corte, (martillo neumático, sierra mecánica, etc.) aprobado previamente por la Interventoría. Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud del pavimento a retirar. 
· Una vez cortado el pavimento se demolerá y los escombros se acopiarán para su posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito vehicular ni la marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminación con otros materiales. 
· El pavimento que esté por fuera de los límites del corte especificado y sufra daño a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido por cuenta del Contratista. 
· Se debe proteger el pavimento en los puntos de apoyo de la retroexcavadora. Para los pavimentos articulados, se marcará la excavación para retirar los adoquines necesarios, acopiándolos y transportándolos de tal manera de que no sufran deterioro alguno. 
· Al ejecutar la demolición de pavimento, se debe verificar la conservación de los transmisores de carga. 
· La demolición de pavimentos se programará en tal forma que se realice inmediatamente antes de iniciar la excavación de un tramo de zanja con el fin de reducir las interrupciones en el tránsito de automotores.
· Realizar cortes parejos en los lados de la zanja.
· Acumular en un solo sitio el material extraído durante la excavación.

	18.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar que la excavación siga la línea trazada.

	19. MATERIALES:
· Cualquier otro que se considere necesario.

	20. EQUIPO: 
· Herramienta menor.
· martillo neumático, sierra mecánica.

	21. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	22. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	23. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	24. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




ACTIVIDAD (6,2,4)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,4):  Suministro e instalación de banda plástica de indicación de ductos eléctricos, instalada a 300 mm de profundidad y con una distancia a ductos mínima de 200 mm

	3. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de banda plástica de indicación de ductos eléctricos, instalada a 300 mm de profundidad y con una distancia a ductos mínima de 200 mm.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar que el relleno tenga la profundidad adecuada

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar que la excavación siga la línea trazada.

	7. MATERIALES:
· Banda plástica de indicación de ductos eléctricos instalados acuerdo norma Codensa AP833.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


ACTIVIDAD (6,2,5)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,5):  Suministro e instalación de relleno manual con material seleccionado de la excavación. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m3 – Metro Cubico 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de relleno manual con material seleccionado de la excavación. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar y seleccionar el material.
· Dado que se deberá hacer extendido de material sobrante de excavación, este se realizará en estado seco.
· Los trabajos de extensión y compactación de suelos de origen de la misma excavación o de préstamos de zanjas, o cualquier zona que, por su compromiso estructural o extensión reducida, se permite utilizar los equipos y maquinaria con que se realiza la ejecución de otro tipo de relleno, el terraplenado. 
· El extendido debe poseer la humedad y compactación necesaria para ejecutar correctamente el relleno, se debe extender por capas de máximo 20 cm las cuales deben ser muy uniformes y compactar cada una de ellas en la medida que se establezca una compactación adecuada para su estabilización. 
· Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno. 
· Excavación, carga y transporte del material en la zona a extender o in situ. 
· Extensión y compactación del material en capas. Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso.


	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar homogeneidad en la capa de relleno.


	7. MATERIALES:
· Material seleccionado de la excavación.
· Cualquier otro que se considere necesario.


	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.
· Compactadora.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




ACTIVIDAD (6,2,6)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,6):  Suministro e instalación de relleno para base de vía (en cumplimento con RETIE, la Norma de Construcción de obras civiles para las redes eléctricas subterráneas de energía - RS0-002 y las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de vías)

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m3 – Metro Cubico 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de relleno para base de vía (en cumplimento con RETIE, la Norma de Construcción de obras civiles para las redes eléctricas subterráneas de energía - RS0-002 y las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de vías)
El material deberá estar libre de materias orgánicas, arcilla, sales y de todo tipo de partículas deleznables y cumplir además con lo siguiente:

a) La resistencia de desgaste en la máquina de los ángeles no excederá el 50% del volumen del material ensayado y deberá conformarse de acuerdo con la norma ICONTEC 98. 

b) En las gravas trituradas no menos del 50% en peso de las partículas retenidas por el tamiz 10, deberán presentar como mínimo una cara fracturada.

c) El porcentaje que pase por el tamiz 200 será siempre menor del 50% del porcentaje que pasa el tamiz 40.

d) El límite líquido de la fracción que pasa el tamiz 40 será menor del 25%. 

e) El índice de plasticidad de la fracción que pasa el tamiz 40 será menor de 4.

f) El porcentaje máximo de grumos de arcilla será igual a 0.25% en peso y su determinación deberá conformarse de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 589.

g) El límite máximo de partículas blandas para los gruesos del material, será igual al 5% en peso y se determinará de acuerdo con la norma ICONTEC 183.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

· Verificar y seleccionar el material.
· Sobre las vías la capa de material de base para el pavimento deberá ser afirmado compactado o sub-base según norma INVÍAS, y tendrá un espesor igual al existente o mínimo de 0.30 cm. de acuerdo con las características de la vía. (Este espesor será definido con la interventoría de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio).
· En canalizaciones cruzando zonas verdes, la capa a compactar sobre la arenilla será de tierra y de 0.10 m de espesor. En canalizaciones sobre andenes, será tendida una capa de base en material afirmado compactado de 0.10 m. o de piedra seleccionada con un espesor de 0.20 m, sobre la cual se tenderá una capa de concreto de 0.10 m. Cuando se tenga un andén en acabado especial, sobre el concreto se deberá construir el acabado igual al existente. 
· El material de base para canalizaciones por vías es afirmado compactado o sub-base tipo INVÍAS que debe cumplir con ensayos de densidad mínimo del 95%. 
· El material a usar es un suelo granular, generalmente de color amarillento, gris, verdoso o azuloso, de corriente uso en llenos estructurales y de protección, bases, sub-bases para pavimentos, drenajes y filtros.

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar homogeneidad en la capa de relleno.


	7. MATERIALES:
· Material granular base.
· Cualquier otro que se considere necesario.


	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.
· Compactadora.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



ACTIVIDAD (6,2,7)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,7):  Suministro e instalación de placa en concreto de 4500 PSI e< =30 cm. Incluye remate, polietileno cal 4 negro en doble capa, como aislante e impermeabilizante contra rellenos incluye señalización y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m3 – Metro Cubico 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de placa en concreto de 4500 PSI e< =30 cm. Incluye remate, polietileno cal 4 negro en doble capa, como aislante e impermeabilizante contra rellenos incluye señalización y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto de 4500 PSI, como estructura del pavimento; la ejecución de juntas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesor indicados en esta especificación y teniendo en cuenta los pavimentos existentes.



	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

· Verificar la zona a intervenir
· Se deberá usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. Su empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni representen peligro para la armadura que pueda tener el pavimento. 
· Se emplearán juntas de construcción longitudinal constituidas por varillas hierro de ½” corrugadas, para unión o anclaje, entre ochenta y cien centímetros (80cm-100cm) de longitud, cada 50cm y juntas transversales en varilla lisa de 5/8” de 33cm de longitud, cada 35cm.
· La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor, esta superficie consistirá en una base para pavimento tipo INVIAS con una compactación del 95 % del proctor modificado y la mezcla será de 0.175 cms de espesor. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Interventor. Antes de verter el concreto, se saturará la superficie de apoyo de las losas sin que se presenten charcos o, si el proyecto lo contempla, se cubrirá con papel especial o material plástico con traslapos no inferiores a ciento cincuenta milímetros (150 mm) y plegándose lateralmente contra las formaletas, cuando éstas se utilicen. El traslapo se hará teniendo en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. En todos los casos, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo las personas y equipos indispensables para la ejecución del pavimento. El acabado de pavimentos construidos entre formaletas fijas se realizará con una terminadora autopropulsada que pueda rodar sobre las formaletas o los carriles adyacentes. La disposición y movimiento del elemento enrasador serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil, sin superar las tolerancias prefijadas. Salvo que se instale un equipo de iluminación que resulte idóneo a juicio del Interventor, la colocación del concreto se suspenderá con suficiente anticipación para que las operaciones de acabado se puedan concluir con luz natural.
· Terminadas las operaciones de acabado recién descritas y mientras el concreto aún esté fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros (12 mm) de radio. Las juntas transversales de construcción y las de dilatación se redondearán del mismo modo, pero con una llana de radio de seis milímetros (6 mm). Después de comprobar el acabado superficial y hacer las correcciones necesarias y cuando el brillo producido por el agua haya desaparecido, se le dará al pavimento una textura transversal homogénea, en forma de estriado, por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material aprobado por el Interventor, en forma sensiblemente perpendicular al eje de la calzada, de tal forma que las estrías tengan unos dos milímetros (2mm) de profundidad. Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja.

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Homogeneidad de la mezcla.


	7. MATERIALES:
· Varillas.
· Cemento.
· Arena.
· Gravilla
· Aditivos
· Cualquier otro que se considere necesario.


	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.
· Vibradora
· Mezcladora 

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



ACTIVIDAD (6,2,8)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,8):  Suministro e instalación de placa en concreto de 3000 PSI e <=10 cm. Incluye remate, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.  

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m3 – Metro Cubico 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de placa en concreto de 3000 PSI e <=10 cm. Incluye remate, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto de 3000 PSI, como estructura del pavimento; la ejecución de juntas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesor indicados en esta especificación y teniendo en cuenta los pavimentos existentes.



	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

· Verificar la zona a intervenir
· Se deberá usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. Su empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni representen peligro para la armadura que pueda tener el pavimento. 
· Se emplearán juntas de construcción longitudinal constituidas por varillas hierro de ½” corrugadas, para unión o anclaje, entre ochenta y cien centímetros (80cm-100cm) de longitud, cada 50cm y juntas transversales en varilla lisa de 5/8” de 33cm de longitud, cada 35cm.
· La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor, esta superficie consistirá en una base para pavimento tipo INVIAS con una compactación del 95 % del proctor modificado y la mezcla será de 0.175 cms de espesor. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Interventor. Antes de verter el concreto, se saturará la superficie de apoyo de las losas sin que se presenten charcos o, si el proyecto lo contempla, se cubrirá con papel especial o material plástico con traslapos no inferiores a ciento cincuenta milímetros (150 mm) y plegándose lateralmente contra las formaletas, cuando éstas se utilicen. El traslapo se hará teniendo en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. En todos los casos, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo las personas y equipos indispensables para la ejecución del pavimento. El acabado de pavimentos construidos entre formaletas fijas se realizará con una terminadora autopropulsada que pueda rodar sobre las formaletas o los carriles adyacentes. La disposición y movimiento del elemento enrasador serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil, sin superar las tolerancias prefijadas. Salvo que se instale un equipo de iluminación que resulte idóneo a juicio del Interventor, la colocación del concreto se suspenderá con suficiente anticipación para que las operaciones de acabado se puedan concluir con luz natural.
· Terminadas las operaciones de acabado recién descritas y mientras el concreto aún esté fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros (12 mm) de radio. Las juntas transversales de construcción y las de dilatación se redondearán del mismo modo, pero con una llana de radio de seis milímetros (6 mm). Después de comprobar el acabado superficial y hacer las correcciones necesarias y cuando el brillo producido por el agua haya desaparecido, se le dará al pavimento una textura transversal homogénea, en forma de estriado, por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material aprobado por el Interventor, en forma sensiblemente perpendicular al eje de la calzada, de tal forma que las estrías tengan unos dos milímetros (2mm) de profundidad. Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja.

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Homogeneidad de la mezcla.

	7. MATERIALES:
· Varillas.
· Cemento.
· Arena.
· Gravilla
· Aditivos
· Cualquier otro que se considere necesario.

	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.
· Vibradora
· Mezcladora 

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



ACTIVIDAD (6,2,9)

	13. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	14. ACTIVIDAD (6,2,9):  Suministro e instalación de relleno de arena de espesor de 0.5 m para soporte de ductos. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.

	15. UNIDAD DE MEDIDA: m3 – Metro Cubico 

	16. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de relleno de arena de espesor de 0.5 m para soporte de ductos. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.
La arena es un suelo grueso granular según la clasificación unificada de los suelos, es a menudo utilizada para llenos estructurales y para llenos de protección. Los dos anteriores usos exigen que el material esté libre de materia orgánica, arcilla, sales y de todo tipo de partículas deleznables. 
La calidad de la arenilla está sujeta a lo siguiente: 
La gradación deberá conformarse de acuerdo con los limites determinados por la relación indicada a continuación: 
[image: ]



La fracción que pasa el tamiz 40 no tendrá un índice de plasticidad mayor de 6. 
La fracción que pasa el tamiz 200 no excederá el 30% del volumen de material tamizado. 

El porcentaje máximo de grumos de arcilla será igual al 3% en peso y su determinación deberá conformarse de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 589, o en su defecto, con las especificaciones de la designación ASTM -C-142.

El contenido de materia orgánica, definido por máximo color según la norma ICONTEC NTC 127, será igual a 4.

	17. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar y seleccionar el material.
· Extender el material.
· Humedecer y compactar
· Verificar que se cumplan los espesores y de ser necesario adicionar material y repetir el trabajo para completar la capa.

	18.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar homogeneidad en la capa de relleno.


	19. MATERIALES:
· Material granular base.
· Cualquier otro que se considere necesario.


	20. EQUIPO: 
· Herramienta menor.
· Compactadora.

	21. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	22. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	23. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	24. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




ACTIVIDAD (6,2,10)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,10):  Suministro e instalación de reposición de zonas verdes. Incluye extendido y humedecimiento.

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m2 – Metro Cuadrado 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e e instalación de reposición de zonas verdes afectadas durante el proceso de excavación, para lo cual se podrá usar el prado retirado durante la excavación y en caso de ser necesario aportar prado adicional hasta reparar la totalidad de la zona. Incluye extendido y humedecimiento.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar y seleccionar el prado.
· Extender el material.
· Humedecer y compactar
· Verificar toda las zonas verdes intervenidas se encuentren en perfecto estado.

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· N/A.

	7. MATERIALES:
· Tierra negra.
· Prado.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



ACTIVIDAD (6,2,11)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,11):  Suministro e instalación de ductos de 2 X 6" sch 40 pesada, incluye terminales tipo campana, uniones, accesorios, instalación de sonda plástica temporal entre cajas de paso, Incluyendo separador de banco de ductos y todos los elementos para el correcto funcionamiento. 
Nota: la instalación de tubería en pendiente deberá realizarse de acuerdo a CS282 (Norma Codensa).

	3. UNIDAD DE MEDIDA: m2 – Metro Cuadrado 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el instalación de ductos de 2 X 6" sch 40 pesada, incluye terminales tipo campana, uniones, accesorios, instalación de sonda plástica temporal entre cajas de paso, Incluyendo separador de banco de ductos y todos los elementos para el correcto funcionamiento

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar la ruta de los tubos.
· Ubicar los tubos 
· Instalar una sonda provisional que ayude a la instalación de los cables

	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar la continuidad de los tubos.

	7. MATERIALES:
· Tubos de la referencia.
· Accesorios.
· Sonda provisional.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




ACTIVIDAD (6,2,12)

	1. CAPITULO: (06) EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO

	2. ACTIVIDAD (6,2,12): Suministro e Instalación, prueba y puesta en funcionamiento de caja CS 275 (Norma Codensa), en cumplimiento de las normas Codensa (CS 275-1, CS 203, CS 278, CS 278-1, CS 282 y demás normatividad que intervengan en la actividad), así mismo, esta actividad incluye materiales, accesorios, excavación rellenos, disposición final del material sobrante en sitios autorizados.

	3. UNIDAD DE MEDIDA: UN – Unidad 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro e Instalación, prueba y puesta en funcionamiento de caja CS 275 (Norma Codensa), en cumplimiento de las normas Codensa (cs 275-1, cs 203, cs 278, cs 278-1, cs 282 y demás normatividad que intervengan en la actividad), así mismo, esta actividad incluye materiales, accesorios, excavación rellenos, disposición final del material sobrante en sitios autorizados.
Para lo cual se realizara la excavación y construcción de la misma en sitio usando los materiales y marcos establecidos en las normas mencionadas

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar la ubicación de las cajas.
· Marcar la ubicación de las cajas.
· Excavar 
· Construcción de las cajas y sus tapas.


	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar estanquidad de las tapas
· Verificar funcionamiento de los drenajes.


	7. MATERIALES:
· Arena.
· Cemento.
· Ladrillos.
· Varillas.
· Marcos de acuerdo a la norma.
· Terminales y accesorios.
· Cualquier otro que se considere necesario.

	8. EQUIPO:
· Herramienta menor.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




ACTIVIDAD (6,3,1)

	1. CAPITULO: (06) ACOMETIDAS

	2. ACTIVIDAD (6,3,1): Suministro, instalación, canalización en ducto de 6", pruebas y puesta en servicio de cable DE ALUMINIO XLPE 3 X 500 MCM AWG 15kV 100% PC PVC SR ECU RJ + 1 No. 2 CU desnudo (tierra)  en cable monopolar MV para 15 KV de aislamiento  133% , incluye suministro del cable, tendido de cable en la canalización, Gel Lubricante para Tirado de Cable, materiales y herramientas necesarias para la correcta instalación.

	3. UNIDAD DE MEDIDA: ML – metro 

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro, instalación, canalización en ducto de 6", pruebas y puesta en servicio de cable DE ALUMINIO XLPE 3 X 500 MCM AWG 15kV 100% PC PVC SR ECU RJ + 1 No. 2 CU desnudo (tierra)  en cable monopolar MV para 15 KV de aislamiento  133% , incluye suministro del cable, tendido de cable en la canalización, Gel Lubricante para Tirado de Cable, materiales y herramientas necesarias para la correcta instalación.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar la ruta del cableado
· Ubicar el rolete del cable en la zona más alta.
· Con ayuda de la sonda provisional instalar la sonda con la cual se realizará el tendido del cable. 
· Usar gel lubricante apto para el tendido de cables eléctricos.
· Tender los cables sin superar los límites de ruptura mecánica de los mismos.
· Sellar las puntas de los cables para evitar el ingreso de humedad.


	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar continuidad de los cables


	7. MATERIALES:
· Tubos de la referencia.
· Terminales y accesorios.
· Cualquier otro que se considere necesario.


	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


ACTIVIDAD (6,3,2)

	1. CAPITULO: (06) ACOMETIDAS

	2. ACTIVIDAD (6,3,2): Suministro, instalación y puesta en servicio de terminales tipo exterior  pre moldeados para 15 kV

	3. UNIDAD DE MEDIDA: UN – Unidad

	4. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de terminales tipo exterior  pre moldeados para 15 kV

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
· Verificar el manual de instalación y las recomendaciones del fabricante.
· Realizar los cortes a las diferentes capas de acuerdo al manual de instalación sin afectar las capas subsiguientes.
· Limpiar las capas de material con los materiales recomendados por el fabricante. 
· Ponchar el cable con el terminal adecuado.
· Instalar el premoldeado.
· Verificar la correcta instalación.
· Conectar el cable a la celda de protección


	6.  ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar continuidad de los cables


	7. MATERIALES:
· Kit de terminales premoldeados.
· Cualquier otro que se considere necesario.


	8. EQUIPO: 
· Herramienta menor.

	9. DESPERDICIOS
Incluidos         
     |X|Si    |_|No   |_| N/A
	10. MANO DE OBRA
Incluidos         
    |X|Si    |_|No   |_| N/A
	11. TRANSPORTE
Incluidos         
    |X| Si    |_|No    |_|N/A

	12. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO




ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA

LOTE 1:  ESTABILIZACIÓN VÍA BONGUITO


	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE LA ZONA DE LA VÍA A BONGUITO EN LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"

	ITEM
	ESP
	DETALLE
	UNID
	 CANT 
	V/UNIT
	  V/TOTAL  

	1.00
	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.01
	E-1,01
	Localización y replanteo
	m2
	156,43
	 
	                                  

	1.02
	E-1,02
	Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde
	m2
	156,43
	 
	

	1.03
	E-1,03
	Desmonte en zona no boscosa
	m2
	126,07
	 
	

	1.04
	E-1,04
	Suministro e instalación de valla informativa
	und
	1
	 
	

	1.05
	E-1,05
	Construcción de campamento (Área 9m2)
	und
	1
	 
	 

	SUBTOTAL PRELIMINARES
	 

	2.00
	 
	MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 

	2.01
	E-2.01
	Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte)
	m3
	9,11
	 
	 

	2.02
	E-2.02
	Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte)
	m3
	3,26
	 
	

	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA
	  

	3.00
	 
	ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	3.01
	E-3.01
	Concreto clase D de 21 Mpa para zanjas de coronación, cuneta y pantallas deflectoras (Incluye refuerzo)
	M3
	2,8
	 
	 

	3.02
	E-3.02
	Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza estructuras hidráulicas
	M3
	0,56
	 
	 

	3.03
	E-3.03
	Suministro e instalación de geodren vial h=1.00 m
	ML
	15,62
	 
	 

	3.04
	E-3.04
	Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada
	ML
	3,3
	 
	 

	SUBTOTAL ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
	

	4.00
	 
	OBRAS DE ESTABILIDAD
	 
	 
	 
	

	4.01
	E-4.01
	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)
	ML
	315
	 
	 

	4.02
	E-4.02
	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21  e=0,1 m para pantalla anclada
	M2
	89,39
	 
	 

	4.03
	E-4.03
	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21  e=0,1 m para pantalla zanja de coronación
	M2
	50,59
	 
	 

	4.04
	E-4.04
	Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción de zapatas en concreto con mezcla húmeda
	M3
	7,03
	 
	

	4.05
	E-4.05
	Acero de refuerzo  fy 420 Mpa para la construcción de dados
	KG
	549,78
	 
	   

	4.06
	E-4.06
	Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10
	M2
	140,57
	 
	

	4.07
	E-4.07
	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12mm cojn tres orificios
	UND
	21
	 
	

	4.08
	E-4.08
	Suministro e instalación de drenes de penetración diámetro de 2"
	ML
	24
	 
	 

	4.09
	E-4.09
	Suministro e instalación de lloraderos en tuberia PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m
	ML
	2,5
	 
	 

	SUBTOTAL OBRAS DE ESTABILIDAD
	 

	5.00
	 
	OTROS
	 
	 
	 
	 

	5.01
	E-5.01
	Suministro e instalación de Baranda metálica 
	ML
	14,2
	 
	 

	SUBTOTAL OTROS
	 

	6.00
	 
	COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN
	 
	 
	 
	 

	6.01
	P1
	Plan de manejo ambiental (PMA)
	UND
	1
	 
	 

	6.02
	P2
	Plan de manejo de Transito (PMT)
	UND
	1
	 
	 

	SUBTOTAL AMBIENTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL COSTO DIRECTO
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 %
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	IMPREVISTOS 
	 %
	 

	 
	
	
	
	
	
	UTILIDAD 
	 %
	 

	
	
	
	
	
	
	IVA SOBRE UTILIDAD
	19 %
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VALOR TOTAL
	



Nota 1. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo. 

Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio. 

Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 

	CENTAVOS 
	APROXIMACIÓN 

	0.01 Centavos a 0.49 centavos 
	Al peso Colombiano inmediatamente anterior 

	0.50 Centavos a 0.99 centavos 
	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente. 



Nota 4. El oferente deberá adjuntar la propuesta económica en formato PDF y EXCEL.

Nota 5. En el evento que, sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podrán aumentar cantidades hasta la necesidad real, teniendo en cuenta la oferta económica y el presupuesto asignado para cada dependencia usuaria. 

Nota 6. El oferente no podrá superar los valores unitarios promedios establecidos en el estudio de mercado, so pena de rechazo de su oferta.

AVAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA: Dentro del anexo técnico, carta de presentación y propuesta económica se debe contar con aval de la propuesta como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO

























ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA

[bookmark: _Hlk141208100]LOTE 2 MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES

	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES BNL02 2023

	PROYECTO
	PÉRGOLA
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 

	CASA CFNP
	UND
	CANT
	 VR. UNIT 
	 VR. TOTAL 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Excavación manual para cimentación. Incluye retiro de material sobrante, disposición final y aseo de obra.
	 M3 
	2
	 
	 

	2
	CIMENTACIÓN
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Elaboración de ZAPATA con pedestal medidas de 50x50 cm, acero de 1/2"  (Incluye: suministro de materiales, refuerzos, anclajes, y todo lo necesario para su buen proceso constructivo. Retiro de material sobrante y limpieza de sitio).
	 M3 
	2
	 
	 

	3
	CARPINTERÍA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Suministro en instalación de columnas en madera CUMARU medidas 0,10x0,10 CM x 2,50M. (Incluye: Platinas de anclaje 1/4", herrajes, tornillería y demás accesorios para adecuada instalación. Retiro de material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	8
	 
	 

	3,2
	Suministro e instalación de vigas de madera CUMARU medidas: 0,08x0,20 CM x 4,0M. (Incluye: correas de amarre de 0,08x0,04cm x 4.0m, herrajes, tornillería y demás accesorios para adecuada instalación. Retiro de material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	16
	 
	 

	4
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Suministro en instalación de cubierta en policarbonato color transparente. Calibre 8MM. Incluye: herrajes, anclajes y demás accesorios necesarios para su instalación y adecuado uso. Retiro de material sobrante y limpieza de sitio.
	 M2 
	38
	 
	 

	4,2
	Suministro en instalación de bajante aguas lluvias PVC 4" acabado color blanco. Incluye: soporte metálico para bajante y accesorios, abrazaderas y demás, necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	12
	 
	 

	4,3
	Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada calibre 26 con acabado de pintura y anticorrosivo pintuco primer epoxi amida atoxico blanco ref.110070. Incluye: catalizador ref. 113350 o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite pintulux o equivalente de color blanco.
	 ML 
	5
	 
	 

	5
	PISO
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Mantenimiento y recuperación piso tablón y china lavada. Incluye: lavado con equipo a presión de impacto con agua, aplicación en la superficie con producto alfa o similar en una dilución 1:5 en agua con trapero o mopa y/o barrido con ACPM, aserrín y mopa, limpieza, secado y pulida de piso con mopa.
	M2
	38
	 
	 

	6
	JARDINERÍA
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Elaboración de zona verde y jardín. 2 M2 aprox. Incluye: una hilada de bloque para delimitar la zona con aplicación de pañete impermeabilizado, estuco y pintura, instalación de malla geotextil, tierra negra y abono, suministro de flores autoctonas de la región en macetas y plantadas en la tierra, piedra de río para decoración y demás elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
	 UND 
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	MTTO CUARTOS FRÍOS - COAL BNL02
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	 
	 
	 

	COAL BNL02 - COCINA DE IMARES
	 
	 
	 
	 

	1
	PRELIMINARES
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1,1
	Demolición de pisos (Incluye: doble cerámica y/o baldosas, lineales, mortero de pega, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	13,7
	 
	 

	1,2
	Demolición plantilla de piso  existente (Incluye:  mortero de pega, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	13,7
	 
	 

	1,3
	Demolición   de tapas de inspección (Incluye: limpieza   y evacuación del material demolido y aseo de la obra)
	UND
	4
	 
	 

	1,4
	Sondeo de sifones y limpieza a presión del sistema de desagües. (Incluye: retiro de residuos, material y aseo de la obra)
	 UND 
	1
	 
	 

	1,5
	Mantenimiento total de trampa de grasa. Incluye: Retiro de grasas, aceites, lodos y sólidos de fondo. Limpieza de la cavidad interior y retiro de residuos que generen obstrucciones. Lavado general. 
	 UND 
	1
	 
	 

	2
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Suministro y aplicación de plantilla y/o alistado de piso con impermeabilizado mortero 1:3 CON SIKA-1 para placa de piso y/o entre piso E=0.05 MTS. (Incluye: lineales- juntas)
	M2
	13,7
	 
	 

	2,2
	Suministro e instalación de zócalos o medias cañas en mortero 1:3 impermeabilizado con SIKA-1  H=0,10M. (Incluye: corte, lineales, juntas, resane y todo lo necesario para su acabado final)
	ML
	21
	 
	 

	2,3
	Suministro e instalación tapas de inspección con Angulo 1" x 3/4 en platina con refuerzo varilla 1/4 fundida en concreto 3000 PSI y enchapado en cerámica, referencia a elegir por la unidad (Incluye: resanes, pañetes, dilataciones, lineales, manija y/o gancho, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 UND 
	4
	 
	 

	2,4
	Suministro y aplicación de pintura EUCOPOXY o similar color blanco 2 manos (Incluye: adecuación, resane menor de superficie con estuco acrílico, filos, dilataciones, lineales y todo lo necesario para su correcta aplicación)
	M2
	13,7
	 
	 

	2,5
	Suministro y aplicación de pintura EUCOPOXY 100 o similar color blanco 2 manos para zócalo o medias cañas H=0,10M ( incluye: adecuación, resane menor de superficie con estuco acrílico, filos, dilataciones, lineales y todo lo necesario para su correcta aplicación)
	ML
	21
	 
	 

	2,6
	Suministro e instalación de rejilla de piso para canal con ángulo de 1x1/8pulg y varilla corrugada 3/8" @ 0,05m. Ancho rejilla 0.25 – 0.30m, incluye anclajes, bisagras y todo lo necesario para su debida ejecución. (Incluye: desmonte de rejilla actual, limpieza
	ML
	4
	 
	 

	3
	ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Suministro e instalación de toma corriente doble con polo a  tierra, NEMA 5 tipo GFCI color blanco, 20A 250V. (Incluye: el desmonte del toma corriente existente, retiro y aseo del material existente de la obra) 
	 UND 
	9
	 
	 

	3,2
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
	 UND 
	3
	 
	 

	4
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Mantenimiento de puertas metálicas para cuartos fríos. Medidas: 0,96*1,99 cm y 0,95*2,05 cm. (Incluye: cambio de herrajes, seguros, sellos, empaques y burletes, nivelación de marcos y puertas, limpieza de óxido y aplicación de aditivos anticorrosivos y pintura, según se requiera)
	 UND 
	2
	 
	 

	5
	CIELO RASO
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación cielorraso en PVC blanco liso 10mm con perfiles de apoyo, ángulos de remate y contra muro color blanco (incluye perimetrales o biseles en media caña junto con sus accesorios para sujeción y correcto anclaje, incluye: " desmonte del cielo raso existente con su estructura. Resanes y acabados en los remates que se desprendan de la desinstalación de la estructura existente, desmonte de lámparas existentes, incluye todos los elementos y obra civil necesaria para la correcta ejecución de este ítem. Retiro de escombros y basura hasta sitio destinado para su disposición.
	M2
	16
	 
	 

	6
	ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros (incluye lineales, filos, dilataciones, y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem). 
	M2
	36
	 
	 

	6,2
	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores y exteriores con vinilo tipo 1 KORAZA, 3 manos, color blanco. Incluye metros lineales, filos y dilataciones y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. Retiro de escombros, residuos, disposición final y limpieza de obra.
	M2
	36
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	ADECUACIÓN PANTRY - OFICINA ARCHIVO
	 
	 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 
	 

	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL02
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Demolición muros existentes (incluye: dinteles, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra)
	M2
	5,5
	 
	 

	1,2
	Desmonte aparatos sanitarios. Incluye: anulación y/o cancelación de puntos hidrosanitarios, combo sanitario completo (sanitario, lavamanos, accesorios aseo), todo lo necesario para su ejecución y retiro material sobrante.
	UND
	2
	 
	 

	1,3
	Desmonte de ductos A/A central. Incluye: soportes, tuberías, retiro de material y aseo obra
	UND
	1
	 
	 

	1,4
	Desmonte de cielo raso y estructura de soporte existente. Incluye: lineales, dilataciones, ángulos, retiro material sobrante y aseo de la obra.
	M2
	19,2
	 
	 

	1,5
	Desinstalación de tablero de comunicación con SPLITER, incluye desinstalación mecánica, retiro de cableado y ductos. Disposición final y aseo de obra
	 UND 
	1
	 
	 

	1,6
	Desinstalación de tablero eléctrico de 24 circuitos. Incluye: desinstalación eléctrica y mecánica, retiro de ductos. Disposición final y aseo de obra.
	 UND 
	1
	 
	 

	1,7
	Desinstalación tablero eléctrico de aires acondicionados. Incluye: desinstalación mecánica y eléctrica, retiro de soportes, ductos y cableado. Disposición final y aseo de obra.
	 UND 
	1
	 
	 

	1,8
	Demolición de lavatrapero. Incluye retiro de residuos y limpieza de obra.
	 UND 
	1
	 
	 

	1,9
	Desmonte de luminarias (incluye: plafones, lámparas, etc. Retiro de material y aseo de obra)
	 UND 
	1
	 
	 

	1,10
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes retiro material sobrante y aseo de obra)
	 UND 
	1
	 
	 

	2
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Relleno en block # 4, mortero 1:3. Incluye: lineales, filos, juntas, vanos, ML. Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante.
	 M2 
	1,98
	 
	 

	3
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	 

	3,1
	
	suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color blanco (acuerdo imagen de referencia, medidas aprox. 30X60CM). Incluye emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones. 

[image: ]



	M2
	1
	 
	 

	3,2
	Suministro e instalación de cenefa de piso en granito o similar color blanco. Incluye: corte, lineales, juntas, emboquillado, acabados finales y demás necesarios.
	ML
	2,2
	 
	 

	4
	
	ELÉCTRICOS



	 
	 
	 
	 

	4,1
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.

[image: ]
	 UND 
	4
	 
	 

	4,2
	Suministro e instalación de tapa para tablero eléctrico. En lámina de acero COLD-ROLLED calibre 14 MM medidas 0,73x0,96 aprox. Incluye: acabados, tornillería, cerradura seguridad, instalación de bisagras en tablero, pintura gris y manilla.
	 UND 
	1
	 
	 

	4,3
	Reubicación de tablero eléctrico principal, incluye desinstalación eléctrica, mecánica, implantación final instalación mecánica y eléctrica, reubicación de cableado existente, reubicación de ductos.
	 UND 
	1
	 
	 

	4,4
	Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico de 36 circuitos con tapa, espacio para totalizador, incluye totalizador de 100 a trifásico, 20 breaker enchufables de 1 X15 A, 8 breaker enchufables de 2 X 20 A, regata, reubicación de cableado del tablero existente al tablero nuevo, reubicación de circuitos eléctricos de aires acondicionados y helipuerto.
	 UND 
	1
	 
	 

	5
	HIDROSANITARIOS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye: regatas , pasante, tubería y accesorios necesarios para su correcta instalación, reparación y funcionamiento)
	 UND 
	1
	 
	 

	5,2,
	Suministro e instalación de punto de desagüe de ø 2" para lavaplatos. (incluye: regatas, pasante, tubería y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, resanes, acabados finales)
	 UND 
	1
	 
	 

	6
	ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Suministro y aplicación de pintura  de  muros  interiores  con  vinilo  tipo  1,  3  manos, color blanco (incluye  raspada  pintura  existente  deteriorada,  resane de  superficie  y  retiro  de  elementos  como  puntillas  y similares; limpieza y acabado final)
	M2
	70
	 
	 

	6,2
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros. Incluye: lineales, filos, dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
	M2
	70
	 
	 

	7
	CIELO RASO
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Suministro e instalación de cielo raso en teja AJOVER termoacústica, color a elegir por la entidad Incluye: tornillería, sellado de juntas, dilataciones y perforaciones de tornillo con sikaflex, y todos los accesorios necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 M2 
	19,2
	 
	 

	8
	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Desmonte y reinstalación de puertas sencillas en madera y/o metálica (incluye: mantenimiento, marco, adecuación vano, accesorios, herrajes, cambio cerradura, retiro material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	1
	 
	 

	8,2
	Desmonte y reinstalación de mueble de cocina superior (incluye: mantenimiento, cambio de accesorios, herrajes, bisagras, retiro material sobrante y aseo de obra).
	 UND 
	1
	 
	 

	8,3
	Desmonte y reinstalación mueble de cocina inferior (1,50x0,90x0,60 aprox) completo. Incluye: mantenimiento superficie lavaplatos metálica con estufa empotrada, retiro de óxido, cambio de herrajes. Cambio, suministro e instalación de grifería GRIVAL o GRICOL, sifón y canastilla, tuberías de conexión y desagüe, retiro material sobrante y aseo de obra, etc. Todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UND
	1
	 
	 

	8,4
	Fabricación, suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado ref. 8025 color blanco con vidrio 5 mm, película reflectiva u opalizada. cerraduras   tipo caracol. (incluye sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, dintel, marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros livianos, acuerdo a especificaciones técnicas. retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra. Medida 2,86x0,38m
	 M2 
	1,0868
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO



	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 

	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BNL02
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1
	PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desinstalación de mueble de cocina inferior. Incluye: retiro de mueble, estantería, retiro de mesón en acero inoxidable (con lavaplatos y estufa empotrada). Retiro y disposición final de residuos y aseo de la obra.
	 UND 
	40
	 
	 

	1,2
	Desmonte de hojas y marcos de puertas. Incluye limpieza, evacuación del material demolido y aseo de la obra.
	 UND 
	43
	 
	 

	1,3
	Mantenimiento de enchape de pared medidas aprox 0,30*0,25 cm. Consistente en remoción de emboquillado con pulidora y aplicación de nuevo emboquillado en juntas, limpieza de cerámica, aplicación de desengrasante y acabados finales
	M2
	26
	 
	 

	1,4
	Desmonte closet. Incluye limpieza, evacuación del material demolido y aseo de la obra.
	UND
	40
	 
	 

	3
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Construcción de placa en concreto para mesón de cocina de 3000 PSI E=5 cm con refuerzo en malla electrosoldada 4mm. (incluye: formaleteada, relleno, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	39
	 
	 

	3,2
	Levante en block # 4, mortero 1:3 (Incluye: lineales, filos, juntas, vanos, ml.) Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante.
	 M2 
	44
	 
	 

	4
	ENCHAPE
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color blanco, medidas a elegir por la entidad. (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones), 
	 M2 
	146
	 
	 

	5
	CARPINTERÍA MADERA - METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior que solo incluya puertas y gavetas en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y acero inoxidable, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.
	 UND 
	40
	 
	 

	5,2
	Puertas: suministro e instalación de puertas en TRIPLEX de 4 mm con marco en madera cedro o roble. Dimensiones aprox: 2,10*0,88 cm. Incluye: herrajes, tintilla color miel, cerradura tipo SCHLAGE o similar con pomo madera,  acabado  en  laca  transparente, resane de vanos, acabados y pintura.
	 M2 
	73,92
	 
	 

	5,3
	Puertas: suministro e instalación de marco y puerta vaivén para cocina en madera entamborada acabado acorde carpintería existente. Incluye marco, tapa luces, bisagras, bisagra vaivén y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones aprox: 2,10*0,88 cm.
	 M2 
	5,544
	 
	 

	5,4
	Suministro e instalación de closet empotrado en MADERA RH LAMINADO. Medidas aproximadas 2,45x2,35x0,60m. Color a elegir por la unidad. Incluye: adecuación de vanos, marcos, entrepaños, soportes para colgar, cajones, puertas, manijas en acero inoxidable, accesorios y herrajes necesarios para su adecuada instalación y listo para ser usado.
	 ML 
	98
	 
	 

	5,5
	Suministro e instalación división de baño en aluminio y acrílico, color blanco. Incluye: marco, puerta corrediza; herrajes, empaques, fijación, nivelación y todo lo necesario para su mantenimiento y perfecto funcionamiento. Dimensiones aprox: 1,45*1,80 cm.
	 M2 
	26,1
	 
	 

	5,6
	Mantenimiento de mesón en acero inoxidable (incluye: desmonte y montaje del mismo, limpieza completa, brillo y cambio de todo sus accesorios desgastados, cambio de grifería sencilla para lavaplatos,  para su correcto y adecuado funcionamiento)
	 UND 
	40
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	COCINA CAMASUB BNL02
	 
	 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHIA MALAGA,  BUENAVENTURA
	 
	 
	 
	 

	CÁMARA SUBOFICIALES BNL02
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desmonte de hojas y marcos de puertas. Incluye limpieza y evacuación del material demolido y aseo de la obra. Medidas 1.65x2.45 - 1,00x2,00 - 1.76 x 2.10  m.
	 UND 
	4
	 
	 

	1,2
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes retiro material sobrante y aseo de obra)
	 UND 
	1
	 
	 

	1,3
	Demolición de enchape en pared y mortero de pega existente (incluye: doble cerámica y/o baldosas, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	213
	 
	 

	1,4
	Demolición de pisos (Incluye: doble cerámica y/o baldosas, lineales, mortero de pega, retiro material sobrante y aseo de obra)
	 M2 
	17
	 
	 

	1,5
	Sondeo de sifones y limpieza a presión del sistema de desagües. (Incluye: retiro de residuos, material y aseo de la obra)
	 UND 
	1
	 
	 

	1,6
	Reparación y limpieza de columnas metálicas por corrosión, según existentes. Incluye: Todo lo necesario para su correcta instalación. Soldadura a barras existentes, flejes, amarres, figuración, retiro de pintura existente, oxido, material afectado. Resposición del perfil retirado. Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica. Retiro de material sobrante y aseo de obra
	 UND 
	2
	 
	 

	1,7
	Desmonte aparatos sanitarios. Incluye: anulación y/o cancelación de puntos hidrosanitarios, combo sanitario completo (sanitario, lavamanos, accesorios aseo), duchas, orinales. Retiro material sobrante.
	UND
	7
	 
	 

	1,8
	Desmonte de división de baño de aluminio (incluye: marcos, herrajes, accesorios, retiro material y limpieza de obra)
	 UND 
	4
	 
	 

	2
	CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Suministro e instalación de puerta deslizante en marco de aluminio con vidrio, medidas: 1.65x2.45 - 1,00x2,00 m. Compuesta por: marco en aluminio pesado 8025 lacado; cerradura tipo gancho y bastón en acero (pico de loro) con llave; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, color por definir; 1B1 con perfiles de aluminio lacado color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluye marco, rieles, rodajas, herrajes, cerradura, manijas, accesorios y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.
	 UND 
	2
	 
	 

	2,2
	Suministro y/o instalación de puerta metálica de vaivén en lamina galvanizada calibre 18 con fijo superior de  1.76 x 2.10m incluye wah primer y pintura en esmalte según referencia
	 UND 
	1
	 
	 

	2,3
	Suministro e instalación de rejilla metálica de ventilación, medidas 0,37X1,56 m. Incluye: marco, contramarco, soportes, anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	1
	 
	 

	2,4
	Fabricación, suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado ref. 8025 color blanco con vidrio 5 mm, película reflectiva u opalizada. cerraduras tipo caracol. (incluye sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, dintel, marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros livianos, acuerdo a especificaciones técnicas. retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra. Medida 3,00x1,20m
	 M2 
	3,6
	 
	 

	2,5
	Suministro e instalación de mueble tipo locker en madera pino. Debe ser empotrado en el area destinada, divisiones internas, puertas con seguro. Medidas aproximadas 2,80x1,00x0,40 cm (corroborar en sitio). Incluye: marco, adecuaciones, accesorios, herrajes, cerraduras, tintilla color miel,  acabado  en  laca  transparente, resane de vanos, acabados y pintura, retiro material sobrante y aseo de obra.
	 UND 
	1
	 
	 

	2,6
	Suministro e instalación de rejilla metálica de protección para extractores de aire, diametro aproximado 56cm (corroborar en sitio).  Incluye: Marco, soportes, anclajes, pintura, acabados, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	2
	 
	 

	2,7
	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable AISI 304 CAL 20 (puerta, panel divisorio, panel orinal y columna). Medidas aproximadas 2,00x1,20x0,90, debe ser corroborado en sitio. Incluye secciones fijas y puertas, accesorios de giro y herrajes en acero inoxidable sistema a piso. Todo lo necesarios para su correcta ejecución.
	 UND 
	4
	 
	 

	2,8
	Suministro e instalación de puerta y marco en madera de cedro o roble. Dimensiones aprox: 2,10*1,0 cm. Corroborar en sitio. Incluye: herrajes, tintilla color acorde a las existentes, acabado  en  laca  transparente, resane de vanos, acabados y pintura. Cerradura tipo SCHLAGE de manija o similar, color negro mate
	 UND 
	1
	 
	 

	3
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Cambio de tubería de desagüe de lavaplatos, incluye sifones (6 unds), accesorios y acoples para su correcta instalación y funcionamiento
	 ML 
	15
	 
	 

	3,2
	Sumninistro en instalación de rejilla en acero inoxidable para sifón de piso. Incluye sellamiento de tubo para rejilla de 2" a 4" diámetro, con vulkem o similar, se debe tener todo lo necesario para su ejecución
	 UND 
	3
	 
	 

	3,3
	Suministro e instalación de Juego de incrustaciones para baño x 4 en acero inoxidable color negro mate (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los elementos necesarios para la instalación.
	 UND 
	3
	 
	 

	3,4
	Suministro e instalación de accesorios de grifería ducha monocontrol, color negro mate, incluye accesorios, llaves y pomas requeridas.
	 UND 
	2
	 
	 

	3,5
	Suministro e instalación de orinal gota REF. O61061001 entrada superior o similar, tipo institucional con kit de instalación, válvulas tipo push y sifón, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	1
	 
	 

	3,6
	Suministro e instalación sanitario ahorrador botón superior push de descarga tipo ecoclean o similar (incluye: grifería interior tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalación y perfecto funcionamiento)  
	 UND 
	1
	 
	 

	4
	ENCHAPES Y PISOS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Suministro e instalación de cerámica pared para uso de alta temperatura, color blanco, espesor nominal 7,8 +-0.3 mm (incluye:  boquilla, filos, dilataciones, juntas, lineales, herramienta, mano de obra y demás  elementos necesarios para su instalación).
	 M2 
	180
	 
	 

	4,2
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de lavamanos corrido de 03 estaciones en superficie sólida tipo granito natural, color negro o similar, según diseño x0.60 cm de ancho. Incluye todos los soportes y accesorios, griferías monocontrol en acero inoxidable, sifones, rejillas y desagües, color negro mate. Otros elementos requeridos para su correcta instalación.
	 ML 
	2,6
	 
	 

	4,3
	Suministro e instalación de poyos en concreto de 3.000 PSI 0,01 M3/ML para división de ducha. (Incluye refuerzo, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado, instalación de cerámica de piso y/o pared, acuerdo requerimiento.)
	ML
	5
	 
	 

	4,4
	Suministro e instalación de win en aluminio
	 ML 
	35
	 
	 

	4,5
	Suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color y medidas a elegir por la entidad. (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones), 
	 M2 
	33
	 
	 

	4,6
	Suministro e instalación de piso en porcelanato antideslizante para zonas húmedas 60 cm x 60 cm, (incluye: cortes, lineales, juntas, emboquillado)
	 M2 
	17
	 
	 

	5
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Suministro e instalación de toma corriente doble con polo a  tierra, NEMA 5 tipo GFCI color blanco, 20A 250V. (Incluye: el desmonte del toma corriente existente, retiro y aseo del material existente de la obra)  
	 UND 
	13
	 
	 

	5,2
	
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45W, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 K, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.



	 UND 
	3
	 
	 

	5,3
	Suministro instalación y puesta en servicio de interruptor sencillo o doble, incluye cajas de paso y de salida, terminales, soportes, accesorios y consumibles para correcto funcionamiento.
	 UND 
	3
	 
	 

	6
	ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para cielo raso en láminas termo acústicas, color blanco. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.
	 M2 
	93
	 
	 

	6,2
	Suministro y aplicación de pintura  de  muros  interiores  con  vinilo  tipo  1,  3  manos, color blanco y gris (corroborar en sitio). Incluye  raspada  pintura  existente,  resane de  superficie, retiro  de elementos como puntillas  y similares; limpieza y acabados finales)
	M2
	30
	 
	 

	6,3
	Suministro e instalación de espejo biselado tipo flotante, dimensión 2,66x0,90m. Incluye: desmonte existente, fijación, accesorios y soportería nuevo, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra.
	 UND 
	1
	 
	 

	6,4
	
	Suministro y aplicación de pintura en cielo raso, vinilo tipo 1, 3 manos, color blanco. Incluye  raspada  pintura  existente,  resane de  superficie, aplicación de aditamento impermeabilizante y todo lo necesario para su correcta aplicación)



	 M2 
	17
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	COLEGIO NAVAL 
	 
	 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	 
	 
	 

	COLEGIO NAVAL 
	 
	 
	 
	 

	1
	PRELIMINARES
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1,1
	Limpieza de columnas metálicas. Incluye retiro de pintura existente, oxido, material afectado, evacuación de residuos y aseo de la obra
	 UND 
	18
	 
	 

	1,2
	Resposición del perfil retirado
	 KG 
	60
	 
	 

	1,3
	Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica
	 M2 
	20
	 
	 

	1,4
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte color blanco. (incluye: rutina mecánica, abrasivo hasta metal blanco, aplicación del producto en los ángulos, parales verticales, parales horizontales y riostras transversales ambas caras, anticorrosivo epóxido, acabado epóxido y/o recubrimiento protector epóxido de alta calidad sikaguard-62co color acuerdo a fabricante, etc.)
	 M2 
	20
	 
	 

	1,5
	Suministro e instalación Tapa para tomacorriente NEMA 5 tipo intemperie de seguridad. Incluye tapa, sello, tornillo de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	 UND 
	20
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	 SOPA - COMANDO FNP
	 
	 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 
	 
	 

	COMANDO FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desmonte aparatos eléctricos existentes (incluye: plafones, lámparas, tomas, interruptores, cajas de paso, tableros con protecciones, etc.)
	UND
	6
	 
	 

	2
	
	ELÉCTRICOS



	 
	 
	 
	 

	2,1
	Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de luminaria tipo panel led de 120x0,30, 45w, plana y delgada de incrustar, luz fresca 6000 k, incluye tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes , guayas y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
[image: ]
	 UND 
	6
	 
	 

	3
	ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Suministro e instalación de muros divisorios en lámina de DRYWALL O SUEPRBOARD doble cara, con acabado en estuco liso y pintura. (incluye: perfileria, omegas, accesorios, fijación, nivelación, acabado, remates, lineales, dilataciones, pintura de acabado, todo lo necesario para su funcionamiento.
	M2
	5,28
	 
	 

	4
	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Suministro e instalación de brazo hidráulico en puerta de madera. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
	 UND 
	1
	 
	 

	4,2
	Suministro en instalación de película reflectiva u opalizada para vidrios, medidas aproximadas: 0,86x1,64 y 0,92x1,14 CM. Incluye: retiro de película actual, adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento. 
	 UND 
	16
	 
	 

	4,3
	Cambio, suministro e instalación de vidrio crudo e=6mm. Medidas aprox: 0,92x1,14. Incluye desmonte de vidrio actual, adecuación de marco metálico, cambio de accesorios, cauchos y demás necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Retiro de materiales sobrantes y aseo de obra.
	 UND 
	1
	 
	 

	4,4
	Cambio, suministro e instalación de vidrio crudo e=6mm. Medidas aprox: 0,85x1,64. Incluye desmonte de vidrio actual, adecuación de marco metálico, cambio de accesorios, cauchos y demás necesario para su correcta instalación. Retiro de materiales sobrantes y aseo de obra.
	 UND 
	2
	 
	 

	5
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Suministro en instalación de bajante aguas lluvias PVC 4" acabado color blanco. Incluye: soporte metálico para bajante y accesorios, abrazaderas y demás, necesario para su correcta instalación y funcionamiento, retiro y disposición final de residuos. 
	ML
	24
	 
	 

	5,2
	suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC amazonas PAVCO o mejores especificaciones, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135mm x 159,8mm x 95mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura pvc, accesorios y demás elementos para su correcta instalación
	 ML 
	20
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	CUBIERTAS 
	 
	 
	 
	 

	CIUDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 
	 

	GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL PACÍFICO
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	 
	 
	 

	1
	PRELIMINARES
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1,1
	Desmonte cubierta en teja Ajover trapezoidal a 360, color verde (techos) existente. (incluye  desmonte y montaje de elementos empotrados, colgados o anclados a cubierta, tornillería, retiro de material, residuos, disposición final y aseo de obra)
	 M2 
	380
	 
	 

	2
	CUBIERTAS 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Suministro e instalación de cubierta en teja ajover trapezoidal a 360, color verde. (incluye tornillería, sellado de juntas, dilataciones, fracturas y grietas presentes en la cubierta existente y perforaciones de tornillo con Sikaflex, y todos los accesorios necesario para su correcta instalación y funcionamiento)
	 M2 
	380
	 
	 

	2,2
	Mantenimiento completo del caballete 
	 ML 
	140
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	COAL GANPA
	 
	 
	 
	 

	CIUDAD
	 JUANCHACO, VALLE DEL CAUCA
	 
	 
	 
	 

	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes retiro material sobrante y aseo de obra)
	UND
	1
	 
	 

	1,2
	Desmonte de hojas y marcos de puertas. Incluye limpieza y evacuación del material demolido y aseo de la obra.
	UND
	3
	 
	 

	1,3
	Sondeo de sifones y limpieza a presión del sistema de desagües. (Incluye: retiro de residuos, material y aseo de la obra)
	 UND 
	1
	 
	 

	2
	MUROS Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Relleno en block # 4, mortero 1:3 (incluye: lineales, Filos, juntas, vanos, ML.) Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante.
	M2
	2,5
	 
	 

	2,2
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros (incluye lineales, filos, dilataciones, y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem). 
	M2
	3
	 
	 

	2,3
	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores y exteriores con vinilo tipo 1 KORAZA, 3 manos, color blanco. Incluye metros lineales, filos y dilataciones y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. Retiro de escombros, residuos, disposición final y limpieza de obra.
	M2
	3
	 
	 

	3
	CARPINTERÍA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Fabricación, suministro e instalación de ventana en PVC tipo pliego. Cerraduras   tipo caracol. Medidas aprox. 2,0x1,0 M. (rectificar medidas en sitio). Incluye: sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, Dintel, Marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros acuerdo a especificaciones técnicas. Retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra.
	UND
	1
	 
	 

	3,2
	Suministro e instalación de puertas en PVC. Medidas aproximadas 1,60x2,20 M. (rectificar medidas en sitio). Color a elegir por la entidad. Incluye, Dintel, marco, herrajes, bisagras, cerradura alta seguridad. Retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra.
	UND
	3
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	ADMINISTRACIÓN
	 
	 
	 
	 

	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	CIA SEGURIDAD GANPA
	 
	 
	 
	 

	CUIDAD
	JUANCHACO,  BUENAVENTURA
	 
	 
	 
	 

	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1,0
	 PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Desmonte y retiro de caballete galvanizado , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	ML
	60
	 
	 

	1.2
	Desmonte y retiro de cubierta en teja trapezoidal galvanizada , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	M2
	100
	 
	 

	1.3
	Desmonte y retiro de aleros en PVC, incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	ML
	60
	 
	 

	1.4
	Desmonte y retiro de cielo raso PVC, incluye desmonte de luminarias y ventiladores existentes, herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada
	M2
	100
	 
	 

	2
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rutina de mantenimiento mecánico a la estructura de soporte de cubierta, consistente en lijado, masillado, aplicación de anticorrosivo, pintura a tres manos, incluye corte, soldadura, y reemplazo de piezas en elevado estado de corrosión, disposición final de residuos y sobrantes en escombrera certificada. Incluye todos los elementos, equipos y herramientas necesarias para su correcto ejecución y funcionamiento.
	M2
	100
	 
	 

	2.2
	Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada acceso calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (Incluye tornillería larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha técnica del fabricante)
	M2
	100
	 
	 

	2.3
	Suministro e instalación caballete en lámina galvanizada incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxi-poliamida, pintura de lámina en esmalte TOPQUALITY Pintuco color verde esmeralda con su respectivo catalizador aplicado con airless. Incluye tornillería y sellado de la misma.
	ML
	60
	 
	 

	2.4
	Suministro e intalación de canales en lámina galvanizada calibre 26  Incluye acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico blanco Ref.110070 (incluye catalizador Ref. 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite Pintulux o equivalente de color blanco.
	ML
	50
	 
	 

	2.5
	Suministro e instalación de los Tragantes de aguas lluvias metálicos de 5” x 4”, para bajantes de aguas lluvias desde las cubiertas. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.
	UN
	12
	 
	 

	2.6
	Suministro e instalacion de bajantes en tuberia PVC sanitaria 4", incluye accesorios, abrazaderas y demas materiales y herramientas necesarios para su adecuada instalación y funcionamiento
	ML
	30
	 
	 

	2.7
	Ejecución de flanches o solapas en lámina galvanizada calibre 26 para evitar el ingreso de agua lluvia por los orificios de la estructura de soporte de la carpa. Incluye sellado  con cinta SIKA MULTESEAL o similar de mejores especificaciones y acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico Ref.110070 (incluye catalizador Ref. 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite Pintulux color verde esmeralda.
	ML
	15
	 
	 

	3,0
	 PAÑETES Y ESTUCOS 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Encorose de cubierta consiste en el sellamiento entre las vigas y las tejas, continuando los levantes de bloque o ladrillo de ser necesario, hasta que se unan a la cubierta con el fin de cerrar todas las cavidades que se presenten entre la cubierta y los muros. Se aplicará  mortero 1:4.
	ML
	100
	 
	 

	3.2
	Aplicación de pañete para  muros exteriores con capas de mortero 1:3, espesor necesario para dar uniformidad a la superficie, definiendo las superficies de los mismos de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
	ML
	100
	 
	 

	3.3
	Aplicación a tres manos de pintura tipo koraza  diez años en muros de fachada y elementos estructurales (pantallas, columnas y algunas vigas), aplicando como mínimo tres manos de pintura. 
	ML
	100
	 
	 

	4,0
	 ACABADOS 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro e instalación cielo raso en PVC blanco liso tono uniforme espesor 10 mm incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco. incluye todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad
	M2
	100
	 
	 

	5,0
	 PASARELAS 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Sellado  uniones de elementos tipo sandwich ubicados en la cubierta de la pasarela central  con cinta asfaltica autoadhesiva espesor 10 cm, provista  de lámina de aluminio en una de sus caras
	ML
	50
	 
	 

	6
	 INSTALACIONES ELECTRICAS 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz . Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UN
	30
	 
	 

	6.2
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento tablero de 24 circuitos y breakers
	UN
	1
	 
	 

	6.3
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento tubería conduit coin + cable
	ML
	70
	 
	 

	6.4
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo  Incluye: Interruptor sencillo, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UN
	10
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	ARMERILLO GANPA
	 
	 
	 
	 

	CUIDAD
	JUANCHACO,  BUENAVENTURA
	 
	 
	 
	 

	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	 
	VR. TOTAL

	1.1
	Rasqueteada-lavada superficie  
	M2
	35
	 
	 

	1.2
	Suministro y aplicación de mortero de reparación, 50KG monocomponente reforzado con fibras de alta resistencia con retracción compensada tipo SIKAREPAIR 220, similar o de mejores especificaciones. Espesor mínimo de aplicación de 1cm. Se debe evitar el contacto con aluminio para evitar reacciones químicas y falla del producto. Incluye puente adherente en grietas y aislamiento de áreas potenciales de contacto con SIKADUR 32 primer o similar de mejores especificaciones
	M2
	35
	 
	 

	1.3
	Suministro y aplicación de emulsión bituminosa dos manos (cubierta)
	M2
	35
	 
	 

	1.4
	Suministro e instalación impermeabilización de placa en concreto con manto tipo edil 3 mm - FIBERGLASS  800XT o similar.  (viga canal y/o cubiertas planas, incluye remates) (cubierta).
	M2
	35
	 
	 

	1.5
	Suministro y aplicación de una capa de revestimiento de alto espesor tipo SIKAGUARD 62 o similar de mejores especificaciones (para exterior) 
	M2
	35
	 
	 

	1.6
	Suministro y construcción de media caña en concreto de 4000 psi, en el borde inferior del  muro.
	ML
	15
	 
	 

	1.7
	Suministro y aplicación de mortero de reparación, 50KG mono componente reforzado con fibras de alta resistencia con retracción compensada tipo SIKAREPAIR 220, similar o de mejores especificaciones. Espesor mínimo de aplicación de 1cm. Se debe evitar el contacto con aluminio para evitar reacciones químicas y falla del producto. Incluye puente adherente en grietas y aislamiento de áreas potenciales de contacto con SIKADUR 32 primer o similar de mejores especificaciones (cárcamo) 
	M2
	15
	 
	 

	1.8
	Suministro y aplicación de capa de revestimiento de alto espesor tipo SIKAGUARD 62 o similar de mejores especificaciones (cárcamo) 
	M2
	15
	 
	 

	1.9
	Suministro e instalación de rejilla en concreto.
	ML
	20
	 
	 

	1.10
	Suministro e instalación de rejilla tipo granada de 6 pulgadas x 4 pulgadas en aluminio.
	UND
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PROYECTO
	EDIFICIO PROA
	 
	 
	 

	CIUDAD
	 BUENAVENTURA
	
	 
	 

	EDIFICIO PROA 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1,1
	Mantenimiento y limpieza de ventanería, incluye silicona y equipos para su correcto mantenimiento
	 UND 
	45
	 
	 

	1,2
	Limpieza de fachada, incluye lavado con equipo a presion de impacto con agua y todo lo necesario para su correcto mantenimiento
	 M2 
	360
	 
	 

	1,3
	Resane y tratamiento de fisuras
	 M2 
	200
	 
	 

	1,4
	Impermeabilización de fachada con paraguas ultra acrílico + fibra
	 M2 
	360
	 
	 

	1,5
	suministro y aplicación de pintura para muros interiores y exteriores con vinilo tipo 1 koraza, 3 manos, color blanco. incluye metros lineales, filos y dilataciones y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. retiro de escombros, residuos, disposición final y limpieza de obra.
	 M2 
	360
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 




	PROYECTO
	CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL
	 
	 
	

	CUIDAD
	BAHÍA MÁLAGA, BUENAVENTURA
	 
	 
	

	FLOTILLA SUPERFICIE DEL PACÍFICO
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado opalizado E=10 MM (con grabado acuerdo imagen de referencia) dos hojas batientes para un vano de 2.10 x 1.98 m aprox (corroborar en sitio). Incluye: desmonte de puerta de vidrio con marco de aluminio actual. Bisagras de piso y techo en acero inoxidable B-180 o similar, manijas o agarraderas de cierre y abertura en acero AISI 304, seguros, pasadores. Todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Adecuación de vano, resane, pintura y acabados finales. 
[image: ][image: ]
	 UND 
	0
	
	

	2
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Relleno en block # 4, mortero 1:3. Incluye: lineales, filos, juntas, vanos, ML. Con pañete mortero 1:4 y aplicación de aditamento impermeabilizante, con acabado en estuco liso y pintura para exteriores tipo Koraza, 3 manos en todas sus caras. Nivelación, acabados, remates, lineales, dilataciones, pintura de acabado, todo lo necesario para su funcionamiento.
	 M2 
	0
	
	

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	

	 
	ADMINISTRACION 
	 
	 
	
	

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	
	

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	
	

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	19%
	

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	





ADICIÓN LOTE 02

	PROYECTO
	MANTENIMIENTO GFENP

	CUIDAD
	BAHÍA MÁLAGA - BUENAVENTURA
	 
	TOPE PRESUPUESTAL:
	 

	 
	BAÑOS
	ASPOE
	ALFA
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	CANT
	CANT TOTAL
	 VR. UNIT
	VR. TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	1,0
	 PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desmonte y retiro aparatos sanitarios (Incluye: anulación y/o cancelación de puntos hidrosanitarios, sanitario, lavamanos, orinales, todo lo necesario para su ejecución y retiro material sobrante.)
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	1,2
	Demolición de lavamanos corrido, Incluye retiro material sobrante y aseo de obra.
	ML
	15
	15
	30
	 
	

	1,3
	Demolición de columnetas seccion (0.2 x 0.2). Incluye retiro punto hidráulico ducha.
	UND
	5
	 
	5
	 
	

	1,4
	Demolición muro divisorio.
	M2
	11
	5,4
	16,4
	 
	

	1,5
	Desmonte y retiro de divisiones en drywall, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.
	M2
	30
	0
	30
	 
	

	1,6
	Demolición de enchapes en muro. Incluye: doble cerámica, retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado, lineales, limpieza, cargue y retiro de escombros a botadero.
	M2
	80
	80
	160
	 
	

	1,7
	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, doble cerámica y/o baldosas, lineales, retiro material sobrante y aseo de obra.
	M2
	70
	70
	140
	 
	

	1,8
	Desmonte puerta en madera o metálicas (incluye: marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra).
	UND
	 
	1
	1
	 
	

	1,9
	Desmonte y retiro cieloraso en pvc y estructura de soporte. Incluye desmonte de luminarias, retiro y disposicion final de sobrantes.
	M2
	60
	60
	120
	 
	

	1,10
	Retiro Tubería Hidraulica existente (1"-1/2", Incluye regata en muro y retiro de material sobrante)
	ML
	40
	40
	80
	 
	

	1,11
	Retiro Tubería sanitaria existente PVC Sanitaria (4"-3"-2"). Incluye regata en pisos, muros, retiro de material sobrante y limpieza.
	ML
	60
	60
	120
	 
	

	1,12
	Desmonte de hojas y marcos de ventana sencillas en madera y/o metálica (incluye: marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra)
	UND
	4
	4
	8
	 
	

	2
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2,1
	Muro en bloque  Nº 4 estriado, E= 0,10 cm. Incluye (grafil de 5 mm, pañete mortero 1:4 en todas sus caras y aplicación de aditamento impermeabilizante tipo SIKA-1 o similar. Suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, limpieza, retiro de escombros, material sobrante y disposición final)
	M2
	40
	40
	80
	 
	

	3,0
	 INSTALACIONES HIDRAÚLICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3,1
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para sanitario y orinal 1/2", Incluye: regatas, accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	12
	8
	20
	 
	

	3,2
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para ducha 3/4". Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 11. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	10
	10
	20
	 
	

	3,3
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	3,4
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraúlico para lavadero 1/2". Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	UND
	5
	5
	10
	 
	

	3,5
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidraulico para lavadora 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.
	UND
	3
	2
	5
	 
	

	3,6
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería hidráulica de 1", incluye accesorios, llaves de paso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 13.5. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.
	ML
	35
	35
	70
	 
	

	3,7
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de valvula de cierre de 1" acuerdo planos de diseño, incluye los accesorios materiales y herramientas necesarios para correcta su instalación y funcionamiento , e incluye la caja para válvula con la compuerta correspondiente para ser empotrada en los muros de la edificación
	UND
	1
	1
	2
	 
	

	4
	 INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4,1
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 4" para sanitario. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	4,2
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para orinal. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	4,3
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 3" para ducha. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	10
	10
	20
	 
	

	4,4
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para lavamanos. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	4,5
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para lavadero. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. 
	UND
	5
	5
	10
	 
	

	4,6
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para lavadora incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	3
	2
	5
	 
	

	4,7
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" sifón de piso. Incluye accesorios, rejillas de piso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	4,8
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 4", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	ML
	25
	25
	50
	 
	

	4,9
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 3", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	ML
	25
	25
	50
	 
	

	4,10
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. 
	ML
	15
	15
	30
	 
	

	4,11
	Construcción de caja de inspección dimensiones 0.8 m  * 0.8 m h max 1 m. en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 Kg/cm2. Paredes revestidas interiormente con mortero impermeabilizado1:4 de 2 cm de espesor. Incluye cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida de mortero 1:4 impermeabilizado. Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2” x 2” x 1/8”, debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar previstas con sello hermético. Limpieza, retiro de escombros, material sobrante y disposición final.
	UND
	 
	 
	0
	 
	

	4,12
	Reinstalación y puesta en funcionamiento de aparatos sanitarios desmontados. Incluye materiales y elementos necesarios para su ejecución.
	UND
	 
	4
	4
	 
	

	5,00
	 RED DE REVENTILACIÓN
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5,01
	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 2", Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.
	ML
	33
	33
	66
	 
	

	6,00
	 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6,1
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz . Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda  de 295 mm de diametro 24 W, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3,0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	9
	9
	18
	 
	

	6,2
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor doble  Incluye: Interruptor, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3.0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	2
	2
	4
	 
	

	6,3
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo  Incluye: Interruptor sencillo, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3.0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	1
	1
	2
	 
	

	6,4
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de acometida en conductor 1 No 12 + 1 No 12 (N)+ 1 No 12 (T) AWG (hasta 3.0m)THHN, Cobre, 600 V, 75°C, incluye tuberia SCH 40, regata, recueracion de areas afectadas, terminales, cajas  rawelt, terminales, anclajes y accesorios para correcto funcionamiento.
	ML
	15
	15
	30
	 
	

	6,5
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble GFCI. Incluye: Tomacorriente GFCI, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG (hasta 3.0m), cajas Rawelt, tapa metálica para caja,  pasa  cables,  cable  encauchetado  de  caja  a  lámpara,  regata  y recuperación de áreas afectadas, demás elementos  y  accesorios  para  su correcto funcionamiento.
	UND
	7
	7
	14
	 
	

	7,00
	 CIELO RASO
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7,1
	Suministro e instalación cielo raso en PVC blanco liso tono uniforme espesor 10 mm. Incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco, acabados. Demás elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad, Acabados, y limpieza final. 
	M2
	60
	60
	120
	 
	

	8
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8,1
	Suministro y aplicación de plantilla y/o alistado de piso con impermeabilizado mortero proporción 1:3 CON SIKA-1 para placa de piso y/o entre piso E=0.10 MTS. (Incluye: lineales- juntas. Herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.
	M2
	70
	70
	140
	 
	

	8,2
	Suministro e instalación de piso en porcelanato antideslizante para zonas húmedas 0,60 cm x 0,60 cm, color a elegir por la entidad. Incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar, cortes, lineales, emboquillado de las juntas. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pásticas acuerdo a diseño.  Limpieza y aseo final.
	M2
	70
	70
	70
	 
	

	8,3
	Suministro e instalación enchape de muros con cerámica calidad primera, color blanco, medidas a elegir por la entidad. (incluye: ALFALISTO, o PEGACOR o similar, protección de esquinas con win aluminio, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones).
	M2
	180
	180
	360
	 
	

	9,00
	 CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9,1
	Suministro e intalación de  cabinas para sanitario consecutivas de acero inoxidable 304 cal. 20, constituidas por paneles de aluminio de 1.50 m X 1.55 m (entamborados) e = 5 cm. anclados al muro, (incluye puerta), los paneles quedaran separados del piso terminado una distancia de 20 cm.
	UND
	6
	2
	8
	 
	

	9,2
	Suministro e intalación de cabinas para ducha en panel fenolítico color a convenir, incluye puerta con cerradura para baño  según localizacion y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos, accesorios y herramientas necesarias para su correcta ejecucion y funcionamiento
	UND
	5
	5
	10
	 
	

	9,3
	Suministro e instalación de divisiones para orinal en acero inoxidable de 0.54 m * 1.15 m, incluye elementos de sujeción y anclaje según planos de detalle
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	9,4
	Suministro e instalación de espejo biselado tipo flotante, dimensiones 1,15x3,0m / 0,55X3,65m  / 2,0X1,0m. Incluye: desmonte existente, fijación, accesorios y soportería nuevo, herrajes, acabados finales retiro material sobrante y aseo de obra.
	UND
	4
	3
	7
	 
	

	9,5
	Fabricación, suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado ref. 8025 color blanco con vidrio 5 mm, película reflectiva u opalizada. Cerraduras tipo caracol. medidas 0,45x4,00m /0,45x7,00m /0,45x2,00 (incluye sellamiento con impermeabilizante, resane de vanos, acabado y pintura, dintel, marco, cerradura, empaques, herrajes, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros livianos, acuerdo a especificaciones técnicas. retiro, disposición final de escombros y limpieza de obra.
	M2
	8
	8
	16
	 
	

	9,6
	Suministro e instalación de puerta doble en vidrio 5mm y marco de aluminio (anolock- blanco- natural). Medida 1,60x2,40m. Similar a la anterior. (incluye: resane vano, acabado vano, marco, anclajes, fijaciones, vidrio natural 5mm, herrajes, empaquetadura, cerraduras de seguridad, manijas ambas caras, accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento)
	UND
	 
	1
	1
	 
	

	10,00
	 ACABADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10,1
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de lavamanos corrido de 06 estaciones en superficie sólida tipo granito pulido, color blanco o similar, según diseño x0.60 cm de ancho. Incluye todos los soportes y accesorios, griferías monocontrol en acero inoxidable, sifones, rejillas y desagües. Otros elementos requeridos para su correcta instalación, limpieza y aseo final.
	 ML
	6
	6
	12
	 
	

	10,2
	Construcción lavadero corrido en concreto de 2500 PSI,  de ancho especificado en planos del proyecto y espesor de 20 cm, acabado en granito pulido. (incluye borde contra salpicadura, depresiones para jabon y perforaciones para montaje de grifería
	ML
	6,3
	6,3
	12,6
	 
	

	10,3
	Suministro e instalación grifería para lavadero, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.
	UND
	5
	5
	10
	 
	

	10,4
	Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de sanitario tipo Nova Ref. 30351 color 100 de Corona o similar en los baños,  grifería interior tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalación y perfecto funcionamiento
	UND
	6
	2
	8
	 
	

	10,5
	Suministro e instalación grifería para ducha monocontrol en acero inoxidable. Incluye poma, llaves, accesorios de conexión a red hidráulica existente, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.
	UND
	10
	10
	20
	 
	

	10,6
	Suministro e instalación de orinales de línea institucional Mediano Ref. 08861 color blanco de Corona o similar de mejores especificaciones, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. 
	UND
	6
	6
	12
	 
	

	10,7
	Suministro, instalación prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardín
	UND
	2
	2
	4
	 
	

	10,8
	Suministro e instalación de Juego de incrustaciones para baño x 4 en acero inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los elementos necesarios para la instalación.
	UND
	10
	10
	20
	 
	

	10,9
	Suministro y aplicación de pintura  de  muros  interiores  con  vinilo  tipo  1,  3  manos, color blanco (incluye  raspada  pintura  existente  deteriorada,  resane de  superficie  y  retiro  de  elementos  como  puntillas  y similares; limpieza y acabado final)
	M2
	90
	90
	180
	 
	

	10,10
	Suministro y aplicación estuco plástico sobre muros. Incluye: lineales, filos, dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
	M2
	90
	90
	180
	 
	

	 
	SUBTOTAL OBRA CIVIL 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ADMINISTRACIÓN 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	





Nota 1. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo. 

Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio. 

Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 

	CENTAVOS 
	APROXIMACIÓN 

	0.01 Centavos a 0.49 centavos 
	Al peso colombiano inmediatamente anterior 

	0.50 Centavos a 0.99 centavos 
	Al peso colombiano inmediatamente siguiente. 



Nota 4. El oferente deberá adjuntar la propuesta económica en formato PDF y EXCEL.

Nota 5. En el evento que, sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podrán aumentar cantidades hasta la necesidad real, teniendo en cuenta la oferta económica y el presupuesto asignado para cada dependencia usuaria. 

Nota 6. Los ítems con cantidad cero (0) deben ser presentados dentro de la propuesta económica, con el fin de incluir los mismos al momento de la Aceptación de la Oferta si se llegara a contar con el presupuesto para satisfacer la necesidad real de las unidades usuarias, el mismo no será sumado al valor total de la presentación de la oferta.

Nota 7. El oferente no podrá superar los valores unitarios promedios establecidos en el estudio de mercado, so pena de rechazo de su oferta.

De ustedes atentamente,

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 






































ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA

LOTE No 3. MEDIA TENSION


	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	6
	 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                                      
	              
	 
	 
	 

	6,1
	 PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 

	6,1,1
	Localización y replanteo
	M2
	   740,8 
	 
	 

	6,2
	 EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO 
	 
	 
	 
	 

	6,2,1
	Excavación manual en material común de zanja de 0,8 m de ancho por 1,5 m de profundidad, incluye cargue retiro y disposición final del material excavado en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva
	M3
	              1239,84 
	 
	 

	6,2,2
	Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 4500 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva
	M2
	299,52 
	 
	 

	6,2,3
	Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 3000 psi. Incluye cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación ambiental respectiva
	M2
	246,72 
	 
	 

	6,2,4
	Suministro e instalación de banda plástica de indicación de ductos eléctricos, instalada a 300 mm de profundidad y con una distancia a ductos mínima de 200 mm. 
	ML
	              971,2 
	 
	 

	6,2,5
	Suministro e instalación de relleno manual con material seleccionado de la excavación. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.
	M3
	              453,79 
	 
	 

	6,2,6
	Suministro e instalación de relleno para base de vía (en cumplimento con RETIE, la Norma de Construcción de obras civiles para las redes eléctricas subterráneas de energía - RS0-002 y las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de vías)
	M3
	              415,65 
	 
	 

	6,2,7
	Suministro e instalación de placa en concreto de 4500 PSI e< =30 cm. Incluye remate, polietileno cal 4 negro en doble capa, como aislante e impoermeabilizante contra rellenos incluye señalización y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.  
	M2
	299,52 
	 
	 

	6,2,8
	Suministro e instalación de placa en concreto de 3000 PSI e <=10 cm. Incluye remate, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.  
	M2
	294,72 
	 
	 

	6,2,9
	Suministro e instalación de relleno de arena de espesor de 0.5 m para soporte de ductos. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.
	M3
	              370,4 
	 
	 

	6,2,10
	Suministro e instalación de reposición de zonas verdes. Incluye extendido y humedecimiento.
	M2
	296,32 
	 
	 

	6,2,11
	Suministro e instalación de ductos de 2 X 6" sch 40 pesada, incluye terminales tipo campana, uniones accesorios, instalación de sonda plástica temporal entre cajas de paso, Incluyendo separador de banco de ductos y todos los elementos para el correcto funcionamiento. 

Nota: la instalación de tubería en pendiente deberá realizarse de acuerdo a CS282 (Norma Codensa).
	ML
	              971,2 
	 
	 

	6,2,12
	Suministro e Instalación, prueba y puesta en funcionamiento de caja CS 275 (Norma Codensa), en cumplimiento de las normas Codensa (cs 275-1, cs 203, cs 278, cs 278-1, cs 282 y demás normatividad que intervengan en la actividad), así mismo, esta actividad incluye materiales, accesorios, excavación rellenos, disposición final del material sobrante en sitios autorizados.  
	UND
	40 
	 
	                            -   

	6,3
	 ACOMETIDAS 
	 
	 
	 
	 

	6,3,1
	Suministro, instalación, canalización en ducto de 6", pruebas y puesta en servicio de cable DE ALUMINIO XLPE 3 X 500 MCM AWG 15kV 100% PC PVC SR ECU RJ + 1 No. 2 CU desnudo (tierra) en cable monopolar MV para 15 KV de aislamiento  133% , incluye suministro del cable, tendido de cable en la canalización, Gel Lubricante para Tirado de Cable, materiales y herramientas necesarias para la correcta instalación.
	ML
	              1.027,20 
	 
	 

	6,3,2
	suministro, instalación y puesta en servicio de terminales tipo exterior  pre moldeados para 15 kV
	ML
	24 
	 
	 

	 
	 Costos directos 
	 
	 
	 
	 

	 
	Administración
	%
	 
	 
	 

	 
	Imprevistos
	%
	 
	 
	 

	 
	Utilidades
	%
	 
	 
	 

	 
	IVA sobre utilidad
	%
	 
	 
	 

	 
	 Costo total 
	 
	 
	 
	 



Nota 1. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo. 
Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio. 
Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 

	CENTAVOS 
	APROXIMACIÓN 

	0.01 Centavos a 0.49 centavos 
	Al peso Colombiano inmediatamente anterior 

	0.50 Centavos a 0.99 centavos 
	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente. 



Nota 4. El oferente deberá adjuntar la propuesta económica en formato PDF y EXCEL.

Nota 5. En el evento que, sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podrán aumentar cantidades hasta la necesidad real, teniendo en cuenta la oferta económica y el presupuesto asignado para cada dependencia usuaria. 

Nota 6. El oferente no podrá superar los valores unitarios promedios establecidos en el estudio de mercado, so pena de rechazo de su oferta.

AVAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA: Dentro del anexo técnico, carta de presentación y propuesta económica se debe contar con aval de la propuesta como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO

ANEXO
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha,                        
Señores
Ciudad 


El abajo firmante actuando en nombre y representación de _________, lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con el proceso de ______________, presento oferta para ____________________, cuya aceptación corresponderá al contrato, declaro bajo la gravedad de juramento:

a. Que el proponente que represento y cuyo nombre es _________, está representado legalmente por el señor ________, identificado con documento __________, con el domicilio social en _________, de la ciudad de ________, con número telefónico ________, correo electrónico ________ fax _______.

b. Que ninguna otra persona o entidad diferente de la nombrada aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato a adjudicar en esta contratación y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

c. Que la propuesta que presento es irrevocable, incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

d. Que estudiamos la invitación, sus documentos anexos y las demás condiciones e informaciones necesarias para presentar la presente propuesta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos.

e. En todo caso aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que incurramos en la investigación de la información que influya en la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos correspondan como contratistas, renunciando a cualquier reclamación, reembolso, o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja, no contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

f. Que entendemos que el valor del contrato conforme está definido en los documentos de la contratación, incluye los impuestos, tasas y/o contribuciones directas o indirectas aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de consultoría y las utilidades del contratista.

g. Que hemos revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en nuestra propuesta, y obrando de conformidad, aseguramos que la misma corresponde a la realidad.

h. Que a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional ___________________de la Armada Nacional me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

i. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en los plazos establecidos en este.

j. Reconozco que ni el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional –_____________ de la Armada Nacional, ni su personal interno o externo, que ha intervenido en este proceso de contratación, ha manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso, ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación.

k. Reconozco que ni en el documento de la invitación, ni la información contenida ella o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita relacionado con los aspectos del proceso, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción de este proceso de selección.

l. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende presentado con la suscripción del presente documento, que cuento con los recursos suficientes  para la preparación de la oferta, y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente del presente proceso, los cuales, no se han obtenido, ni se obtendrán de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dinero a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento, constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el art. 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, se entiende que, con la suscripción de esta carta por su representante, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

m. Manifiesto y declaro que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – ______________________, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de la propuesta, a sus agentes o asesores y al público en general.

n. Que el valor ofertado asciende a suma señalada en la propuesta económica.

o. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente, ni sus integrantes nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales.

p. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

q. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

r. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

s. Me comprometo a cumplir con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el formato especificaciones técnicas del presente Pliego de Condiciones.

t. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

u. Que me comprometo a mantener durante la vigencia del contrato el personal y el precio ofrecido relacionado en la oferta, así mismo la totalidad de los gastos ocasionados con la realización, entrega y recibo del objeto del proceso, serán asumidos por el suscrito y no representarán costo adicional al valor establecido en la propuesta.

v. Que me comprometo a cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Artículo 2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores que entre otras dispone:

	DOCUMENTOS

	Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del contrato, firmada por el representante legal.

	Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duración del contrato, firmado por el representante legal.

	Programa de gestión de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal.

	Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal.



w. Que la validez de la oferta es por noventa (90) días

x. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en _______________________________.


AVAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA: Dentro del anexo técnico, carta de presentación y propuesta económica se debe contar con aval de la propuesta como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”

De ustedes atentamente,

Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________

ANEXO
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

CLÁUSULA PRIMERA.  COMPROMISOS ASUMIDOS.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Armada Nacional-Unidad Delegatarias para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Armada Nacional-Unidad Delegataria, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7.  Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

8. Me comprometo realizar el curso curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido Departamento Administrativo de la Función Pública- MIPG y presentar la debida constancia al supervisor del contrato una vez adjudicado el contrato, fin dar cumplimiento ley 2016 de 2020., el cual debe reposar en el expediente contractual.

CLÁUSULA SEGUNDA.  PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	BENEFICIARIO
	MONTO  $
	CONCEPTO

	(Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	(Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	(Concepto del pago realizado o por realizar.  En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	BENEFICIARIO
	MONTO  $
	CONCEPTO

	(Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	(Valor del pago realizado por realizar, en pesos corrientes)
	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



CLÁUSULA TERCERA.  CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el reglamento del proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento)  a los  (Día del mes en letras y números, mes y año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.  _______________ de __________

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS.


ANEXO 
FORMULARIO CONFORMACIÓN CONSORCIO


Ciudad y fecha_______________________.

Señores 
UNIDAD DELEGATARIA
Armada Nacional

REF: 		CONSTITUCIÓN CONSORCIO
PROCESO No. ___________________

Estimados señores: 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y __________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de Licitación Pública cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este CONSORCIO será como minimo, igual al término de un (01) año contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de seleccion.

2. El Consorcio está integrado por: 

______   NIT. _____________ y __________________   NIT. _________

3. La participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

NOMBRE, PARTICIPACIÓN (RELACIONAR EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 

5. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria. 

6. El representante legal del CONSORCIO es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C.C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

7. La sede del CONSORCIO es: 

Dirección de correo _________________________________
Dirección electrónica ________________________________ 
Teléfono _________________________________________
Telefax __________________________________________
Celular ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________

8. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de _____, ____ y ______ (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).

(Firma del proponente o de su Representante Legal
(Nombre del proponente o de su Representante Legal)


ANEXO 
FORMULARIO CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores 
UNIDAD DELEGATARIA
Armada Nacional
Bogotá

REF: 		CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL
PROCESO DE ________No. _______ 
Estimados señores: 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido en unirnos a través de una UNIÓN TEMPORAL, para participar en el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. _________, cuyo objeto es _____________ ________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será como minimo, igual al término de un (01) año contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de seleccion. 

2. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1) COMPROMISO Y EXTENSIÓN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (2) 
1_________ ________________ _____________________________________________________ 
2________ ______________ __ _____________________________________________________ 
3________ ______________ ______________________________________________ 

Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo.

3. El % de participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

NOMBRE PARTICIPACIÓN (RELACIONAR % EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) (1) 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 
(2) Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo. 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 

4. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria. 

5. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ___________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Celular ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de ________ 
____________________________________________ 

7. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de seleccion, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de _______, ________, y_______- (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).
______________________________.
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL)
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ANEXO 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE 

	ITEM
	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	No. CONTRATO
	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO
	FECHA DE INICIO
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V
	VALOR DE CONTRATO EN PESOS
	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.
	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





FIRMA						______________________ 	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		______________________ 	



NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por experiencia que se pretendan acreditar, debidamente registrada en el RUP.






ANEXO 
FORMULARIO PARA LA ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

NUMERO DEL PROCESO__________________

	 
	Oferente Individual
	Oferente Plural

	Nombre o Razón Social:
	 
	 
	 
	 

	Porcentaje de Participación
	100%
	%
	%
	%

	Moneda:
	 
	 
	 
	 

	fecha de Corte:
	31-dic-2021
	31-dic-2021
	31-dic-2021
	31-dic-2021

	 
	 
	 
	 
	 

	Cuenta Contable
	Valor EF' S
	Valor EF' S
	Valor EF' S
	Valor EF' S

	DATOS DE BALANCE GENERAL
	
	
	
	 

	ACTIVO CORRIENTE
	 
	 
	 
	 

	ACTIVO TOTAL
	
	
	
	 

	PASIVO CORRIENTE
	 
	 
	 
	 

	PASIVO TOTAL
	
	
	
	 

	TOTAL PATRIMONIO
	 
	 
	 
	 

	DATOS DE ESTADO DE RESULTADOS
	
	
	
	 

	VENTA / INGRESOS OPERAC.
	 
	 
	 
	 

	COSTO DE VENTAS
	
	
	
	 

	UTILIDAD BRUTA
	 
	 
	 
	 

	GASTOS OPERACIONALES
	
	
	
	 

	UTILIDAD OPERACIONAL
	 
	 
	 
	 

	OTROS INGRESOS Y GASTOS
	
	
	
	 

	IMPUESTOS
	 
	 
	 
	 

	UTILIDAD NETA
	
	
	
	 

	DATOS ADICIONALES
	
	
	
	 

	GASTOS POR DEPRECIACIÓN
	 
	 
	 
	 

	GASTOS POR AMORTIZACIONES
	
	
	
	 

	GASTOS POR PROVISIONES
	 
	 
	 
	 

	GASTO INTERESES ENTID.FRAS.
	 
	 
	 
	 



	FIRMAS:
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	

	Nombres y Apellidos
	
	Nombres y Apellidos
	Nombres y Apellidos

	Representante Legal
	
	Contadr
	
	Revisor Fiscal o Auditor 

	Nro. Doc.Identidad
	
	Nro. Doc.Identidad
	independiente

	
	
	Nro. Tarjeta Profesional
	Nro. Doc.Identidad

	
	
	
	
	Nro. Tarjeta Profesional

	
	
	
	
	
	


ANEXO 
DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica __________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2017 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. Lo anterior en aplicación de los artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades Decreto 1082 de 2015.




____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 



ANEXO 
CERTIFICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica __________________, bajo la gravedad de juramento certifico que en los últimos Cinco (5) años a la fecha, NO he sido objeto de multas y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades públicas o privadas.




______________________________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 



ANEXO 
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica __________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento que nuestra empresa __________________ ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.



____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 




ANEXO 
CERTIFICADO POLÍTICAS DE SST

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica __________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento que nuestra empresa __________________ cumple con las políticas de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecidas en el Decreto 1072 de 2015, así:

	DOCUMENTOS

	Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal 

	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del contrato, firmada por el representante legal. 

	Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duración del contrato, firmado por el representante legal. 

	Programa de gestión de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal. 

	Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal. 






____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 
















ANEXO
PRODUCTOR NACIONAL 
LEY 816 DE 2003- PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL


1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES (10%): 

Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2° Ley 816 de 2003, son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición. 

Un servicio es nacional si es prestado por una persona natural colombiana o residente en Colombia. La Cédula de Ciudadanía certifica la nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia.

El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en ____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional que los SERVICIOS prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en COLOMBIA.


2. OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES (10%):

Bienes de Origen Nacional: Un bien es nacional si está inscrito en el REGISRO DE PRODUCTORES Y BIENES NACIONALES - RPBN[footnoteRef:1]. Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial. El RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puede ser solicitado y consultado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y, utiliza la clasificación arancelaria de los bienes. En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que ofrece. [1:  2. El Decreto 2680 de 2009 reglamenta el RPBN] 


Para obtener el porcentaje adicional los oferentes deberán certificar que cuentan con Registro de Productor Nacional del ítem o ítems ofertados.

El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en ____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional que los ítems ofertados corresponden a BIENES DE ORIGEN NACIONAL y cuentan con Registro Producción Nacional No. ___________ (indicar el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar documento certificado de origen). Lo anterior Aplica para los Ítems números: _____________ (efectuar discriminación respetiva). 

Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los acreditados como de producción nacional.


3. OFRECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL (5%): 
Bienes y Servicios Extranjeros con Trato Nacional: Las Entidades Estatales deben dar trato nacional a (i) los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación; (ii) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad[footnoteRef:2] y, (iii) a los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–. [2:  Las certificaciones de trato nacional por reciprocidad están disponibles en la página web de Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/ secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad). ] 


El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en ____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional que los ítems ofertados corresponden a BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL, toda vez que: 

i. Son bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación: SI____. 
ii. Son bienes y servicios respecto de los cuales existe trato nacional por reciprocidad: SI____.
iii. Son servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–: SI____.
Indicar a qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra adscrito ____________________
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio: ______________________________
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  _______________________________________



Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.



____________________________________             ___________________________________
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado
Nombre:
                                                                         
NOTA 1: El puntaje adicional de 10% o 5%, según corresponda, se otorgará luego de la sumatoria de los factores de ponderación establecidos en el proceso de selección. Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgará el puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia. 

Nota 2: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro contrato, y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomará ponderativamente acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos.

Nota 3: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del presente proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 o 3 del presente formato, en caso de adquirirse bienes corresponderán los Numerales 2 o 3.
                                             


ANEXO


FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA 
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL (SIIF)


	I
	INFORMACIÓN BÁSICA
	
	
	 

	 
	PERSONA JURÍDICA NACIONAL
	
	 

	 
	NOMBRE PROVEEDOR
	 
	 
	 

	 
	NIT
	 
	 
	 

	 
	Anexar COPIA RUT
	
	
	 

	 
	CLASE DE SOCIEDAD
	 
	 
	 

	 
	CLASE DE CAPITAL
	 
	 
	 

	 
	NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	PERSONA NATURAL NACIONAL
	 
	 

	 
	No. cédula 
	 
	 
	 

	 
	Anexar copia RUT
	 
	 
	 

	 
	Nombres
	 
	 
	 

	 
	Apellidos
	 
	 
	 

	 
	Fecha de Expedición del documento de identificación
	 
	 

	 
	Profesión 
	 
	 
	 

	 
	No. Matricula
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	II
	PARA UNIÓN TEMPORAL  O CONSORCIO DILIGENCIAR ESTA INFORMACIÓN

	 
	OBJETO DE LA UNIÓN DE LOS TERCEROS
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	
	 
	 

	 
	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	 
	 

	 
	NUMERO DE DOCUMENTO
	
	 
	 

	 
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	
	 
	 

	 
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO
	
	 

	 
	DE LOS SOCIOS Ó MAS
	1)
	 

	 
	
	
	2)
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	III
	UBICACIÓN ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	PAÍS
	 
	 
	 

	 
	REGIÓN
	 
	 
	 

	 
	CIUDAD
	 
	 
	 

	 
	DIRECCIÓN
	 
	 
	 

	 
	TELÉFONO
	 
	 
	 

	 
	FAX
	 
	 
	 

	 
	E-MAIL 
	 
	 
	 

	 
	PAGINA WEB
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	IV
	INFORMACIÓN TRIBUTARIA ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	REPRESENTANTE LEGAL
	Cédula No.
	 

	 
	
	Nombre
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
	IVA
	 

	 
	
	
	RENTA
	 

	 
	 
	 
	OTRO.  CUAL?
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO
	GRAN CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	NO CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	RÉGIMEN COMÚN
	 

	 
	
	RÉGIMEN ORDINARIO
	 

	 
	
	RÉGIMEN SIMPLIFICADO
	 

	 
	
	RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
	 

	 
	
		



		



	 

	 
	AUTORRETENEDOR
	SI
	NO
	 

	 
	
	
	
	 

	V
	DATOS BANCARIOS
	
	
	 

	 
	Denominación de la cuenta
	 
	 

	 
	 
	corriente
	 
	 

	 
	 
	de ahorros
	
	 

	 
	Entidad Financiera
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Sucursal
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Ciudad 
	 
	 
	 

	 
	Dirección 
	 
	 
	 

	 
	Teléfono
	 
	 
	 

	 
	Número de la cuenta
	 
	 

	 
	(adjuntar original de certificación bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días calendario)

	 
	
	
	
	 

	 
	 




_______________________________.
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



	 
	 
	 

	 
	


CÓDIGO      	NOMBRE     				CÓDIGO      	                    NOMBRE                     

0 	BANCO DE LA REPUBLICA 	                     13 		BANCO POPULAR 
5 	BANCAFE 				6 		BANCO SANTANDER 
7 	BANCOLOMBIA 			9 		CITIBANK 
11 	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 		12 		BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 
13 	BANCO GANADERO 			14 		BANCO DE CRÉDITO 
19 	BANCO COLPATRIA 			20 		BANESTADO 
22 	BANCO UNIÓN COLOMBIANO 		23 		BANCO DE OCCIDENTE 
25 	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 		28 		BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA 
29 	BANCO TEQUENDAMA 			30 		BANCO CAJA SOCIAL 
36 	BANK BOSTON 			37 		MEGABANCO 
39 	BANCO DAVIVIENDA 			52 		C.A.V LAS VILLAS 
54 	C.A.V GRANAHORRAR 			55 		C.A.V. CONAVI 
    57 	        C.A.V COLMENA












ANEXO
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN


Dentro de la ejecución del contrato el contratista debe entregar al supervisor del contrato el código de catalogación- conforme sistema OTAN en caso de tenerlo, si no lo tiene el contratista debe diligencia el siguiente anexo, por cada bien a suministrar.

Para (1) ____________________________________________ objeto del contrato.
El contratista proporcionará a la UNIDAD DELEGATARIA una lista de artículos necesaria para la identificación de los artículos de abastecimientos en el objeto del contrato, y en el plazo de (2) _______________, a partir de la fecha de formalización del contrato. Esta lista incluirá: la identidad del fabricante verdadero y el número de pieza/referencia y nombre o designación con que dicho fabricante identifica cada artículo objeto del contrato; cuando se trate de equipos, conjuntos o sistemas que hayan de ser mantenidos por la organización logística usuaria, se incluirán los repuestos acordados como necesarios para asegurar el servicio operativo de los mismos y , demás, cuantos documentos de carácter técnico suficiente se requieren por ser necesarios para establecer y controlar los datos de identificación de los artículos.

El contratista proporcionará, a la UNIDAD DELEGATARIA DE LA ARMADA NACIONAL, en el plazo de (2) __________________, la documentación técnica que define las características físicas y funcionales de aquellos artículos de abastecimiento objeto del contrato, de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y, adicionalmente, las que pueden estar especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas del contrato.

A los efectos anteriores, el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así como de la presentación en el plazo de estos datos y/o de las propuestas de identificación correspondientes en el objeto (1) _______________________________________. Si los artículos provienen de un país OTAN o apadrinado nivel Tier 2, el contratista deberá suministrar los números OTAN del Catálogo (NOC), relacionados con los artículos objeto del contrato.

El contratista proporcionará a la UNIDAD DELEGATARIA DE LA ARMADA NACIONAL la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen al artículo de abastecimiento durante la vida del contrato.

El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, mediante un certificado expedido por el agente contratante la UNIDAD DELEGATARIA DE LA ARMADA NACIONAL, el cual certificará la entrega total de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos por el grupo de catalogación de defensa y pliego de condiciones técnicas del contrato. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

Notas:

0. Hágase referencia al material detallado en el Pliego de Condiciones Técnicas, para el que procede la identificación y/o catalogación
0. Señalar plazo para la entrega de la información.




ANEXO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES
(DECRETO 1860 DE 2021) (0.25%)

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.

En virtud de lo anterior, la Armada Nacional otorgará un puntaje adicional de cero punto veinticinco por ciento (0.25%) a los factores de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten alguna de las siguientes circunstancias:

	CIRCUNSTANCIA
	FORMA DE ACREDITACIÓN

	Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección
	Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o contador según aplique, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.

	Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.
 Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.
	Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o contador según aplique, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.
 La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

	Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.
	Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

	Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección
	Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.



NOTA 1: Es responsabilidad del oferente la correcta acreditación para el otorgamiento del puntaje, es decir, en caso de no cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados en la FORMA DE ACREDITACIÓN, el mismo no será asignado. De igual forma por ser un factor sujeto a puntuación NO SERA SUBSANABLE.

NOTA 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anterior a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.

NOTA 3: Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.




ANEXO MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
(DECRETO 1860 DE 2021) (0.25%)

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, las Entidades establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.

Se entenderá por Mipyme, acuerdo el Departamento de Planeación Nacional[footnoteRef:3]: “Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento de la posición competitiva del país. Además, las Mipymes contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generación de empleo, ingresos y activos para un gran número de personas.” [3:  Tomado de la página oficial del Departamento de Planeación Nacional, en https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-pequena-y-mediana-empresa.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B,la%20posici%C3%B3n%20competitiva%20del%20pa%C3%ADs día 19 de noviembre de 2022, 08:30 horas.] 


Acuerdo Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, en su artículo 2.2.1.13.2.2., establece: 

“Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el criterio previsto en el artículo anterior, los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector económico de que se trate:

[bookmark: 2.2.1.13.2.2.1]1. Para el sector manufacturero:
Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).
Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT).
Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT).

[bookmark: 2.2.1.13.2.2.2]2. Para el sector servicios:
Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor Tributario (32.988 UVT).
Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor Tributario (32.988 UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno Unidades de Valor Tributario (131. 951 UVT).
Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y un Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos ochenta y tres mil treinta y cuatro Unidades de Valor Tributario (483.034 UVT).

[bookmark: 2.2.1.13.2.2.3]3. Para el sector de comercio:
Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT).
Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT).
Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y dos Unidades de Valor Tributario (2'160 .692 UVT).

[bookmark: 2.2.1.13.2.2.pt1]PARÁGRAFO 1. Se considera gran empresa aquella que tiene ingresos por actividades ordinarias anuales mayores al rango superior de las medianas empresas, en cada uno de los sectores económicos descritos anteriormente.

[bookmark: 2.2.1.13.2.2.pt2]PARÁGRAFO 2. Para aquella empresa cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero.

[bookmark: 2.2.1.13.2.2.pt3]PARÁGRAFO 3. Cuando los ingresos de la empresa provengan de más de uno de los sectores contemplados en el presente Capítulo, se considerará la actividad del sector económico cuyos ingresos hayan sido más altos.

[bookmark: 2.2.1.13.2.2.pt4]PARÁGRAFO 4. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Departamento Nacional de Estadística -DANE-, a la fecha de la entrada en vigencia del presente Capítulo establecerá, mediante acto administrativo, el anexo técnico de correspondencia de los tres sectores, manufactura, comercio y servicios con la Clasificación de las Actividades Economicas - CllU Revisión 4.”

En virtud de lo anterior, la Armada Nacional otorgará un puntaje adicional de cero punto veinticinco por ciento (0.25%) a los factores de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten alguna de las siguientes circunstancias:

	CIRCUNSTANCIA
	FORMA DE ACREDITACIÓN

	Microempresa.
Pequeña Empresa.
Mediana Empresa.
	Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o contador cuando exista,  de acuerdo con los requerimientos de ley, donde conste el valor total de ingresos percibidos por operaciones ordinarias y allegar deberá los estados financieros en firme de la vigencia.



NOTA 1: Es responsabilidad del oferente la correcta acreditación para el otorgamiento del puntaje, es decir, en caso de no cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados en la FORMA DE ACREDITACIÓN, el mismo no será asignado. De igual forma por ser un factor sujeto a puntuación NO SERÁ SUBSANABLE.

NOTA 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anterior a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.

NOTA 3: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.
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deben quedar una sobre ofra. Los espacios entre ductos deben ser llenados

exclusivamente con arena de pefia compactada, libre e piedras.
1.1.2.11. Material compactante y de separacién entre ductos

En las canalizaciones con ductos de PVC, hay 4 elementos primordiales (arenilla, material

de base, ductos accesorios y soldadura liquida de PVC), que deben cumplii lo siguiente:
114414, Arenilla
La arenilla es un suelo grueso granular segn la clasificacién unificada de los suelos,
es a menudo utilizada para llenos estructurales y para llenos de proteccion. Los dos
anteriores usos exigen que el material esté libre de materia organica, arcilla, sales y
de todo tipo de particulas deleznables.
La calidad de la arenilla est sujeta a lo siguiente:

La gradacion debera conformarse de acuerdo con los limites determinados por la
relacion indicada a continuacion:

9% en peso que pasa el tamiz 200

=065
% en peso que pasa el tamiz 40

La fraccién que pasa el tamiz 40 no tendra un indice de plasticidad mayor de 6.

La fraccion que pasa el tamiz 200 no excedera el 30% del volumen de material
tamizado.

El porcentaje méximo de grumos de arcilla sera igual al 3% en peso y su
determinacion debera conformarse de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 589,
0 en su defecto, con las especificaciones de la designacion ASTM -C-142.
El contenido de materia organica, definido por maximo color segun la norma
ICONTEC NTC 127, seré igual a 4.

1.1.1.11.2. Material de base compactado

Sera empleado afimado compactado para la compactacién a realizar sobre la arenilla.
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