ANEXO Nº. 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
[bookmark: _Hlk103939064]
	ÍTEM No.
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA

	
	
	

	1
	MEDIDOR METEOROLÓGICO 
	UNA (1) UNIDAD

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN

	No.
	

	1
	1
	MEDIDOR METEOROLÓGICO 

	
	CARACTERISTICAS TECNICAS

	
	Monitoreo ambiental y meteorológico

	
	[bookmark: _GoBack]Medidor condiciones ambientales del Tiro

	
	Disparos competitivos y de precisión

	
	Ventana resistente a arañazos y roturas.

	
	Retroalimentación Conmutable Blanco/ Rojo

	
	Incluyen ambas opciones de retroiluminación roja (NV - Night Vision) y blanca.

	
	Indicador de duración de la batería

	
	link app para celular

	
	Registro de datos – intervalo ajustable

	
	integra baterías AA

	
	Brújula digital

	
	Pantalla LCD monocromática legible a la luz del sol de alto contraste

	
	Teclado táctil intuitivo:  arriba/abajo/introducir

	
	Menu multilinguaje minimo :  (inglés, francés, español, alemán)

	
	Sensor de presión

	
	Sensor de temperatura (Externo aislado patentado)

	
	Corrección de salto aerodinámico

	
	conexión con telémetros compatibles con bluetooth

	
	almacenaje y creacion minimo de 10 Objetivos

	
	Modelos de arrastre G1/G7

	
	Tabla de temperatura de MV

	
	Corrección de deriva de giro

	
	Calibración del factor de escala de caída de rango subsónico

	
	Estimador de rango objetivo

	
	Calculadora Balística

	
	Vista de gráfico de registro de datos

	
	Fecha y hora

	
	contra caídas según MIL-STD-810G

	
	Cubierta de impulsor abatible integrada

	
	Comunicación inalámbrica

	
	Sensor de humedad relativa

	
	Resistente al agua hasta IP67 (3`/1M Durante 30 minutos)

	
	Corrección de Coriolis

	
	creacion y almacenaje  minimo de 30 perfiles de armas/balas

	
	Calibración de velocidad de salida

	
	Tarjeta de rango

	
	Soporta Mil, MOA, clics

	
	Compensación cero

	
	ACCESORIOS:

	
	Batería doble (AA)

	
	manual de instrucciones

	
	Bolsa protectora con cordón

	
	Certificado de conformidad (hoja de especificaciones)

	
	Acollador

	
	ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

	
	Velocidad del viento y velocidad del aire

	
	Temperatura ambiente

	
	Humedad Relativa

	
	Presión

	
	Brújula

	
	MEDICIÓN TÉCNICA:

	
	Densidad del aire

	
	Flujo de aire

	
	Altitud

	
	Presión barométrica

	
	Viento cruzado y viento de frente/ viento de cola

	
	Delta T

	
	Altitud de densidad

	
	Punto de roció

	
	Tasa de evaporación

	
	Índice de calor

	
	Contenido de humedad y relación de humedad (“Granos”)

	
	Probabilidad de ignición (PIG)

	
	THI (NRC)

	
	THI (Yousef)

	
	Densidad relativa de aire

	
	Temperatura de bulbo húmedo: aspiración natural (NWB TEMP)

	
	Sensación térmica.

	
	Calcula y ajusta la deriva giroscópica y el efecto Coriolis

	
	                      se ajusta por ángulo

	
	                      Velocidad del viento/velocidad del aire

	
	                      Temperatura

	
	                      Sensación Térmica

	
	                      Humedad relativa

	
	                      Índice de estrés por calor

	
	                      Temperatura del punto de rocío

	
	                      Temperatura de bulbo húmedo

	
	                       Presión barométrica

	
	                       Altitud

	
	                       Altitud de densidad

	
	                       Dirección del viento

	
	                       Viento de costado

	
	                       Viento de frente/viento de cola

	
	                       Tendencia de presión

	
	            DIMENSIONONES

	
	                       PESO : 4,3 OZ

	
	                       ALTURA: 5 PULGADAS

	
	                       ANCHURA: 1.9 PULGADAS

	
	                       LONGITUD: 1.1 PULGADAS

	
	                        COLOR: NEGRO




	OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	. En caso de observarse mala calidad de los productos o que sus especificaciones no correspondan a las exigidas en el anexo técnico, el contratista deberá remplazarlo en el término que estipule el supervisor del contrato.

	. El transporte, seguros de los equipos, herramientas y elementos objeto del proceso, durante su traslado hasta el lugar de entrega, son responsabilidad del contratista.

	. El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados.

	[bookmark: _Hlk106368694]LUGAR DE ENTREGA: El bien deberá ser entregado en la ciudad de Bogotá, D.C., MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, Edificio Temporal Fortaleza del Comando General FFMM, ubicado en la Avenida el Dorado CAN, Carrera 54 No. 26 – 25, previa coordinación con el supervisor del contrato.  




	GARANTÍA TECNICA O LEGAL

	. El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con la Ley 1480 de 2011, para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes, firmada por parte del representante del contratista o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

	. Es obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011, de todo productor y/o proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados.

	. Durante el periodo de garantía se deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

	- Se deberá garantizar que todos los bienes a suministrar dentro del objeto contractual, sean nuevos, originales y no remanufacturados, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. Así mismo, se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos elementos y partes que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación. 

	1. Como regla general, reparación totalmente gratuita por parte del oferente seleccionado por defectos de los bienes, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición.

	2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las características del defecto, a elección del COGFM, se procederá a una nueva reparación o al cambio parcial o total del o los bienes por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas.

	3. Cuando sea devuelto alguno de los bienes para garantía, el contratista tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de devolución, para devolverla en perfecto estado.

	4. Suministrar las instrucciones para la instalación y utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de estos.

	. Por cada elemento o parte suministrado bajo el presente contrato cuyo diagnóstico indique falla, es responsabilidad del contratista efectuar su reemplazo. El contratista contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para entregar el nuevo elemento y un plazo máximo de noventa (90) días calendario cuando el elemento requiera ser importado. El plazo en tiempo para la entrega del elemento importado incluye transporte y trámites de importación y nacionalización a que haya lugar.

	. Mientras dure el trámite de entrega por garantía del nuevo elemento, el proveedor deberá entregar en reemplazo, un equipo de idénticas características y configuración, que cumpla con todas las especificaciones y funcionalidades que garanticen la disponibilidad de los servicios, con plazo máximo de 10 días después de realizado el diagnóstico, sin que esto genere costo adicional para el COGFM.

	. Los gastos ocasionados como embalaje, transporte, exportación, importación, impuestos y demás a que haya lugar durante el proceso de garantía de los equipos y partes serán asumidos por el contratista, sin que esto genere costo adicional para el COGFM.

	REQUISITOS AMBIENTALES:

Criterios ambientales habilitantes:

En caso de presentarse fallas en sistemas o equipos descritos en el anexo, se deberán efectuar los acompañamientos todas las veces que se requiera.
Esto deben incluir minio:
Cambio de partes y/o equipos nuevos.

Reemplazo de equipos por otros de iguales o superiores características.

Medios de verificación:

En caso de ser reemplazado repuestos o equipos, el contratista deberá presentar el registro de cantidad, caracterización y destino) disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados y deberá entregar al supervisor del contrato los certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente. 

El contratista debe presentase registros de calibración que se utilizaran para el proceso de recarga, emitido por una entidad certificada por la ONAC.

Este certificado de calibración no puede superar un año de vigencia, de lo contrario el documento no será válido.

El contratista debe garantizar que los envases y embalajes de los materiales suministrados son reciclables o reutilizables.

Medio De Verificación:

Sellos ambientales de los envases y embalajes.





_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos bienes bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.
Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________ 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
