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FORMATO 1 OFERTA ECONÓMICA 
LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Objeto: Contratar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas en el inmueble donde funciona la Gerencia Seccional V - Barranquilla de la Auditoría General de la República.


 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	Desmonte y retirada de lámparas existentes y suministro e instalación de panel led, luz blanca, de 60 x 60cm, de incrustar en cieloraso.
	UND
	12
	
	

	Desmonte y retiro de mueble de lavamanos existente.
	UND
	2
	
	

	Desmonte y reinstalación de lavamanos y desague existente.
	UND
	2
	
	

	Suministro e Instalación de mueble de lavamanos de 60x60 (O similar) flotado en melamina tipo madera ocura (color wengue o similar) con puerta y manija para lavamanos de sobre poner (Se instalará el mísmo lavamanos existente).
	UND
	2
	
	

	Suministro e Instalación de grifería alta para lavamanos de sobre poner, mono control de calidad promedio, resistente a la humedad, acabado cromado, similar a las existentes.
	UND
	2
	
	

	Desmonte y retiro de puerta de baño existente y suministro e instalación de puerta entamborada y marco de 0,70x2,40h aproximadamente, con acabado en melamina color wengue o similar, que incluya la cerradura y bisagras y demás elementos para la correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	2
	
	

	Desmonte y retirada de cortinas existentes y suministro e instalación de persiana enrollable en sheer screen 10% color gris claro (hilos grises y blancos) Los m2 ya contemplan un 15% de desperdicio.
	M2
	16
	
	

	Sacar caja eléctrica de la pared, para meterla nuevamente, y pegarla con mezcla, resanar pared con estuco y pintar muro según lo que requiera la reparación.
	GLB
	1
	
	

	SUBTOTAL 
	
	 
	 
	 

	 IVA [Indicar Porcentaje] [Incluir el impuesto si hay lugar a ello]
	
	 
	 
	 

	 TOTAL
	
	 
	 
	 




VALOR TOTAL DE PROPUESTA:





NOTA: Todas las actividades a ejecutar en el marco de este proceso deben ser a todo costo; es decir, incluirán materiales, transporte y mano de obra. En caso de que se requiera, el contratista deberá retirar todos los elementos desmontados dentro de las actividades contempladas.




	Nombre del proponente:
	

	Identificación / NIT:
	

	Teléfono / Celular:
	

	Firma:
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