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ANEXO TÉCNICO

De acuerdo al Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015 define la Metrología Legal como la “(…) parte de la metrología - (ciencia de las mediciones) - relacionada con las actividades que se derivan de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos competentes (…)”. 

Para los ciudadanos, el concepto de Metrología Legal, su impacto y su alcance, pasan desapercibidos; surge cuando se analizan en detalle las actividades que realizan en la cotidianidad, así como en los beneficios que reciben, los que traducen en protección de sus derechos fundamentales, relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente y con sus intereses económicos.

Las mediciones y los instrumentos de medición han estado presentes en los escenarios de intercambio de productos, en los cuales, la preocupación fundamental es que las mediciones y sus resultados sean confiables.

La metrología legal representa para todas las instancias un campo reglamentado por el Estado que protege al consumidor y a toda la sociedad. Opera sobre todas las transacciones en que interviene un instrumento de medida para determinar el precio de un producto o un servicio (por ejemplo: Básculas y balanzas, surtidores de gasolina etc.)

En el caso de los productos, un campo fundamental es el de los expendidos por peso o volumen, como los alimentos o los combustibles. La cuantificación de las propiedades de los productos y servicios atendiendo a los reglamentos técnicos es el sustento para garantizar su cumplimiento, por lo que se hace indispensable asegurar una medición metrológica adecuada.

En general la metrología legal se considera como el área de metrología relativa a las unidades de medida, a los métodos de medición y a los instrumentos de medición, en lo que concierne a las exigencias técnicas y jurídicas reglamentadas que tienen como fin brindar garantías a la ciudadanía desde el punto de vista de la economía y de la exactitud conveniente de las mediciones.

Por lo tanto, para el acatamiento de las disposiciones  consagradas en el Decreto 1421  de 1993 y en el Decreto 2259 de 1993  referentes al control de precios, pesas y medidas otorgado a los Alcaldes Locales para el eficaz cumplimiento de las mismas, la Alcaldía Local de Teusaquillo, requiere adelantar un proceso de selección para la contratación de la prestación de los servicios de metrología legal en la modalidad de verificación de equipos e instrumentos de medición ( balanzas comerciales y surtidores de combustible derivados del petróleo), para la supervisión e inspección de los mismos en establecimientos comerciales, estaciones de servicio, supermercados de cadena, mercados móviles, agrícolas y mercados en general, ubicados en la localidad y para promover la seguridad, calidad y competitividad, protegiendo los intereses de los consumidores.  Para el efecto, quien resulte contratado se obliga para con la Administración Local de Teusaquillo a desarrollar el objeto del contrato en los siguientes Alcance del Objeto. 

El nuevo enfoque de control metrológico de acuerdo a la SIC se define “con las Fases de control metrológico, donde los instrumentos de medición respecto de los cuales se haya expedido reglamentación técnica metrológica por parte de esta Superintendencia, que sirvan para medir, pesar o contar y que sean utilizadas en cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015 modificado por el decreto 1595 de 2015 que se produzcan, importen o se utilicen en el territorio nacional deberán cumplir con lo siguiente:

1. Fase de evaluación de la conformidad:

Previo a la comercialización o importación, todo productor o importador de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, deberá demostrar la conformidad de sus instrumentos en la forma en que lo establezca el reglamento técnico metrológico correspondiente.

2. Fase de instrumento de medición en servicio

Aquellos instrumentos de medición cuya evaluación de la conformidad haya sido superada con sujeción a lo dispuesto en el reglamento técnico metrológico aplicable a cada tipo de instrumento, podrán ser comercializados y utilizados libremente en el territorio nacional. Por lo anterior, los instrumentos de medición sujetos a control metrológico estarán en etapa de REGULARIZACION, VERIFICACIÓN METROLÓGICA PERIODICA Y DE DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN por los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica – OAVM designados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM son definidos por el numeral 62 del artículo 2.2.1.7.1.7 del Decreto 1074 de 2015 como una “Entidad designada mediante convocatoria pública que apoya a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales a realizar verificaciones en metrología legal en relación con los instrumentos de medición o productos preempacados”.

1. Objeto 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto “Contratar el servicio de metrología legal a precios unitarios y monto agotable, para el desarrollo de actividades inherentes a la verificación de equipos e instrumentos de medición, en el marco de la inspección, vigilancia y control que adelanta el fondo de desarrollo local de Teusaquillo”.

2. Desarrollo del proceso

El presente proceso tiene como objetivo fundamental contribuir a la protección del consumidor final mediante la revisión y verificación del cumplimiento normativo en cuanto a pesas y medidas corresponde.  

Alcance del Objeto. 

La metrología legal consiste en ejercer el control metrológico sobre los instrumentos y métodos de medida para velar por su exactitud, contribuyendo a la protección de los consumidores, del medio ambiente y la prevención de fraudes.  

La verificación de equipos e instrumentos de medición de metrología legal en la localidad se realizará en los establecimientos de comercio que se encuentren dentro de la localidad de Teusaquillo, según se indique por profesional de apoyo a la supervisión, y de conformidad con los parámetros y especificaciones contenidos en la Norma Técnica Colombiana “NTC 2031:2002” y las disposiciones vigentes establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Metrología.

Los equipos susceptibles de verificación serán las balanzas comerciales clases II, III y IV de hasta 30 kg de carga máxima, mecánicas y electrónicas; la verificación deberá realizarse inicialmente a aquellas balanzas comerciales que NO hayan sido objeto de verificación en ejecución del contrato 099 de 2018. Los cuales se anexa inventario de establecimientos en matriz de Excel (anexo 1).

El objeto contractual se realizará conforme las actividades descritas a continuación:

ACTIVIDAD 1. VERIFICACIÓN

Mediante el presente proceso pretende contratar la prestación de servicios de actividades de metrología legal en la modalidad de verificación de equipos e instrumentos de medición teniendo en cuenta los siguientes criterios:

	Actividades Especificas
	Unidad
	Indicador

	Prestar el servicio de metrología legal a establecimientos de comercio con básculas y balanzas comerciales clase III y IV (según NTC 2031) de hasta 30 Kg, de capacidad máxima.
	Basculas o
balanzas
	verificaciones realizadas durante el tiempo establecido como plazo de ejecución del contrato

	Prestar el servicio de metrología legal a estaciones de servicio de llenado con surtidores de combustible líquido derivados del petróleo de indicación mecánica y electrónica.
	Surtidores
o mangueras
	verificaciones realizadas durante el tiempo establecido como plazo de ejecución del  contrato



a) Verificación a la calibración de básculas y balanzas

Prestar el servicio de metrología legal en establecimientos de comercio con básculas y balanzas comerciales clase III y IV (según NTC 2031) de hasta 30 Kg, de capacidad máxima.

Definición del Procedimiento: El proceso que permite determinar y corregir el error en la información del indicador, sea esta mecánica del tipo de contrapeso o electrónica, del tipo banco o de pesa colgante, con un set de pesas de hasta 30 kg debidamente calibradas y certificadas por un laboratorio acreditado; otro de los factores para la calibración de estos elementos de precisión está relacionado con el tiempo en que esta balanza ha sido usada, determinando si se excede la capacidad limitada de la misma y por ende esto puede provocar desperfectos que conlleven a un mal o incorrecto funcionamiento, también se debe tener en cuenta que la verificación de la calibración tiene que estar seguida de una verificación de calidad, esto garantizará  la funcionalidad de la balanza.

El proceso de verificación y control de Metrología Legal que adelanta el contratista a estos equipos consiste en determinar mediante la observación y medición del nivel 0,0, con los grados de tolerancia máximos que establece para estos equipos la norma técnica NTC 2031, que se deben mantener cuando sobre sus superficies de medición no se ubican elementos objetos de medida, además de verificar con la aplicación de medidas aleatorias del set de pesas si la información que muestra el indicador, sea digital o del tipo platillo con contrapeso sea la que corresponde al peso colocado sobre la superficie con el set de pesas, siendo la cantidad exacta en peso que se entrega al consumidor sin importar su precio de venta al público, de cada una de las basculas y balanzas utilizadas para medir los insumos y víveres de venta al público en los establecimientos de comercio abiertos al público incluidos en el inventario y que se encuentran en funcionamiento en el territorio de la Alcaldía Local.

b) Verificación a calibración volumétrica

Prestar el servicio de metrología legal en estaciones de servicio con surtidores de combustible líquido derivados del petróleo de indicación mecánica y electrónica.

Definición del procedimiento: El proceso que permite determinar y corregir el error en la indicación de un recipiente volumétrico metálico, también conocido como “serafín”, garantizando la correcta medición del volumen de combustible, el distribuidor de combustibles líquidos debe mantener en perfecto estado de conservación, funcionamiento y debidamente calibrada en ceros (0.0), dentro del rango de tolerancia máximo establecido en el Decreto 1521 de 1998 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la unidad de medida de los surtidores, debe ser realizada utilizando un recipiente volumétrico metálico (serafín), debidamente calibrado por un laboratorio acreditado por la ONAC. Al igual se debe tener en cuenta la resolución 77507 de 2016 y la resolución 67760 de 2018 (reglamentación técnica metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos) 

El proceso de verificación y control de Metrología Legal que debe adelantar el contratista, consiste en determinar mediante la medición con el recipiente volumétrico “serafín” con capacidad para 5 galones, la cantidad exacta de combustible líquido que se entrega al consumidor sin importar su precio de venta al público, a cada uno de las mangueras de los surtidores con que dispone el combustible líquido las estaciones de servicio de llenado incluidas en el inventario existente en la Alcaldía Local.

ACTIVIDAD 2 CERTIFICACIÓN  

Luego de que el operador detecte a través de la verificación que el instrumento cumple con las especificaciones de la reglamentación vigente en relación con pesas y medidas, se le otorgará un sello o rótulo mediante el cual se indica que ha sido verificado. 

El sello deberá corresponder a las especificaciones técnicas que sobre el particular realice el Grupo de Gestión Policivo Jurídico, a través del supervisor del contrato.  

Las etiquetas de certificación deben ser en papel adhesivo, de aproximadamente 2cms de ancho por 7cms de largo y a mínimo 4 tintas.

Cuando el equipo verificado no cumple con las normas respectivas de metrología y por lo tanto la medición no es la correcta, será inutilizada mediante la imposición de una etiqueta con las mismas características técnicas descritas anteriormente, pero que señale el NO cumplimiento.  

Así mismo se procederá a informar al administrador o propietario del establecimiento de las acciones que debe adelantar para la respectiva certificación del instrumento de medición.

Los costos asociados a las etiquetas adhesivas deben estar incluidos dentro de la propuesta, en el valor de la verificación. 

ACTIVIDAD 3 DOCUMENTACIÓN

Por cada visita de verificación realizada por el contratista, éste deberá diligenciar los siguientes formatos, los cuales deberán ser aprobados al inicio de la ejecución del contrato por el supervisor y/o el apoyo a la supervisión designado:

Acta de verificación de metrología legal por cada visita.
Informe de No conformidades o listado de instrumentos de medición que no cumplen con los requisitos de la norma técnica en materia de calibración.
Informe de visita remitido a la Alcaldía Local, en dos (2) originales.
Formatos de seguimiento y control de los avances de las mediciones y/o verificaciones realizadas.

 Productos y medios de verificación de la ejecución de la actividad 1 Y 2


	Productos
	Medios de Verificación

	Inspección y verificación de equipos de medición
	· Actas de verificación de metrología legal por cada visita, con formato de visita técnica e informe técnico, en dos originales, 
· Cuadros de seguimiento y control de los avances de las mediciones y/o verificaciones realizadas, debidamente diligenciados y autorizados por el supervisor de apoyo.
· Registro fotográfico
· Georreferenciación​ por bascula, surtidor y manguera



REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE PERSONAL:

El CONTRATSITA debe contar con personal operativo con formación técnica, tecnológica o profesional idónea en su planta para cumplir con el objeto contractual, así:

	N° de personas solicitadas
	Cargo
	
Perfil Académico

	Experiencia Requerida
	

Obligaciones

	1
	Coordinador
	Un (a) coordinador (a) con título profesional en Ingeniería en cualquiera de sus áreas.

	[bookmark: _GoBack]Profesional mínimo de cuatro (4) años, en la coordinación y organización de proyectos de los cuales seis (6) meses deberán ser en  coordinación de proyectos de metrología legal de establecimientos de comercio con básculas y balanzas comerciales, y metrología legal a estaciones de servicio de llenado con surtidores de combustible líquido derivados.
	· Liderará la ejecución del proyecto y presentará los planes operativos, cronograma de actividades, entre otros.
· Diseñará e implementará una planilla que permita realizar una adecuada para la construcción del inventario la cual será avalada por el supervisor.  
· Estará a cargo del coordinador la realización efectiva de cada una de las visitas. 
· Recopilará toda la información, imágenes, comentarios y demás vivencia que se presentan en la ejecución del proyecto.
· Entregará de forma mensual el informe de ejecución. 
· Entregará de informe final con comentarios y sugerencias.
· Las demás que sean indicadas por la interventoría y/o supervisión asignada por la Alcaldía Local.

	1
	Profesionales
	Una (1) persona con título profesional en Ingeniería en cualquiera de sus áreas con curso o capacitación o diplomados o seminarios específicos en Metrología.
	Mínimo dos (02) años de experiencia relacionada con el área de metrología legal.
	· Estará encargado del apoyo a la coordinación del proyecto.
· Asistirá a todas las visitas de verificación.
· Asistirá a todas las visitas de inspección y verificación de balanzas a las cuales se les haya realizado sellamiento.
· Apoyará la realización de informes técnicos y administrativos.  
· Coordinará el personal a cargo.
· Realizara el inventario y mapeo de los establecimientos a los cuales se les debe realizar de acuerdo a parámetros entregados por el supervisor del proyecto en el primer comité de técnico.

	2
	Tecnólogos 
	Dos (02) tecnólogos en Aseguramiento Metrológico Industrial, Tecnología Electrónica, Tecnología Industrial y/o carreras afines
	Mínimo dos (02) años de experiencia relacionada con el área de metrología
	· Realizara todas las visitas de verificación.
· Realizara todas las visitas de inspección y verificación de balanzas a las cuales se les haya realizado sellamiento.
· Entregará la información y apoyará la realización del inventario y mapeo de los establecimientos a los cuales se les debe realizar de acuerdo a parámetros entregados por el supervisor del proyecto en el primer comité de técnico.



Nota 1: Se debe entregar las hojas de vida del profesional y de los tecnólogos para verificación de experiencia y perfil antes de la firma del acta de inicio. 
Nota 2: La experiencia no debe ser auto-certificable, eso quiere decir que el mismo contratista no pude certificar la experiencia del grupo de trabajo.

EQUIPOS DE MEDICIÓN, TRANPORTE, OTROS.

El contratista deberá contar y certificar para la ejecución del contrato; con mínimo los siguientes elementos de trabajo debidamente certificados por la ONAC:

	Item
	Cantidad
	Elemento

	1
	1
	Set de Pesas  M 2 (16) de 1g -5kg

	2
	1
	Set de Pesas cilíndricas M1 (3) de 5kg -10 kg

	3
	1
	Set de Pesas en fundición (5) de 5kg-20 kg

	4
	2
	Recipientes Volumétrico de 5 Galones escala en Porcentaje
Recipientes Volumétrico de 0,5 galones escala en porcentaje

	5
	1
	Vehículo con capacidad de cinco (5) pasajeros siempre en el acompañamiento de operativos




ACTIVIDAD 4. NUEVA VERIFICACIÓN

Realizar visitas de inspección y verificación de balanzas, básculas comerciales y surtidores de combustible a los cuales se les haya realizado sellamiento.

Se debe realizar una nueva visita a aquellos establecimientos a los que se les haya efectuado el sellamiento, con el fin de constatar si se está dando cumplimiento a los reglamentos del Instituto Nacional de Metrología y la Superintendencia de Industria y Comercio; circunstancia que dio origen al sellamiento.

Nota: Del número total de visitas requeridas para la inspección y verificación de las balanzas, básculas comerciales y surtidores de combustible; el ejecutor deberá garantizar que se llevará a cabo la inspección y verificación de aquellas a las que se les haya efectuado el sellamiento.

ACTIVIDAD 5 GEORREFERENCIACIÓN 

Realizar un listado del universo de establecimientos en los que sea necesaria la Inspección y verificación de las balanzas, básculas comerciales y surtidores de combustible.

Se debe realizar un listado del universo de establecimientos que se encuentren localizados en las cinco UPZ de la localidad, que pertenezcan a las siguientes categorías:

•	Surtidor de combustible y/o gas natural vehicular.
•	Basculas comerciales.
•	Grandes Almacenes.

De dicho listado se debe entregar un listado en donde se relacione la información de cada establecimiento, a saber:

•	UPZ en la que esté ubicado
•	Nombre o razón social del establecimiento
•	Nombre del responsable del establecimiento
•	Dirección
•	Número de contacto
•	Tipo de establecimiento
•	Tipo de verificación y/o equipo de medición
•	Número de equipos, surtidores o mangueras por establecimiento 

Dicho formato del mapeo y/o listado deberá ser presentado en el último comité técnico para su aprobación, y debe estar registrado digitalmente.
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