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ANEXO No.5
Proceso Mínima Cuantía No. MC-21 de 2023
El suscrito ______________________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ____________________________________ en mi calidad de ______________________________________ de la empresa ____________________ con NIT. _________________________ declara bajo la gravedad de juramento que ha leído, comprendido el contenido y conoce a plenitud y daré cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en el titulo III literal A. Especificaciones del Objeto contractual del anexo complementario de la invitación publica y demás documentos que hacen parte integral del proceso, elaborados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, así:

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL
El objeto de la contratación de la presente interventoría, corresponde a la necesidad de verificar y realizar el control y seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental al contrato de obra, para que este se ejecute de acuerdo con los documentos y especificaciones y alcances propuestos en los pliegos de condiciones, correspondiente a la citada contratación, con el enfoque, organigrama, recursos humanos y apoyo, dentro del plazo contractual estipulado para tal fin.
	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	1
	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía que consiste en “Contratar la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, para las reparaciones locativas en el Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castañeda” de la ciudad de Florencia, sede judicial de Albania y Palacio de Justicia de Puerto Rico Caquetá"
	1


El contratista interventor, deberá supervisar y garantizar que las actividades del proyecto se ejecuten al 100%, respecto a los dispuesto en el cuadro No. 1 que se presenta a continuación, en donde se relacionan los ítems así relacionados:
LOTE 1: REPARACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA “GERARDO CORTES CASTAÑEDA” DE LA CIUDAD DE FLORENCIA.
	 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FACHADA GENERAL PALACIO DE JUSTICIA "GERARDO CORTES CASTAÑEDA" DE LA CIUDAD DE FLORENCIA  

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNID
	CANT

	1
	Mantenimiento de fachada por presencia de humedad, reparación de fisuras con mortero y sikalatex para darle mayor adherencia, incluye pasta acrílica sobre la superficie afectada
	M2
	1503,68

	2
	Pintura tipo coraza para exteriores
	M2
	2506,14

	3
	Mantenimiento de ventaneria existente sobre fachadas, incluye cordon perimetral exterior e interior con sika flex AT - Connection, suministro e instalación de alfagia en aluminio.
	M2
	1319,27


	 
	REMODELACION Y ADECUACION DEL PALACIO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNID
	CANT

	1
	CAPITULO 1. PRELIMINARES DEMOLICIONES,DESMONTES Y RETIROS

	1,1
	Demolición de Placa contrapiso, rampa de acceso del parqueadero (Incluye retiro de
escombro)
	M2
	806,87

	1,2
	Demolición de enchape baños(Incluye retiro de escombro)
	M2
	41,8

	1,3
	Demolición mesón en concreto (Incluye retiro de escombro)
	Ml
	3

	1,4
	Desmonte de aparatos Sanitarios
	UND
	8

	1,5
	Desmonte de cielo rasos
	M2
	13,7

	1,6
	Desmonte de puertas
	M2
	4

	2
	CAPITULO 2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

	2,1
	Placa en concreto E= 0,10 (Incluye malla electrosoldadad 4 mm)
	M2
	806,87

	3
	CAPITULO 3. PISOS, PAÑETES, ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES

	3,1
	Pintura Tipo 2 interior dos manos
	M2
	250,3

	3,2
	Enchape pared baños, Cerámica nacional
	M2
	41,8

	3,3
	Alistado para pisos E=0,05
	M2
	13,8

	3,4
	Enchape para pisos baños
	M2
	13,8

	4
	CAPITULO 4.CUBIERTA Y CIELO RASO

	4,1
	Cielo raso en PVC
	M2
	13,7

	5
	INSTALACIONES SANITARIAS  Y ALL

	5,1
	Suministro e instalación de tubería novafort de 6"
	Ml
	13,2

	5,2
	Suministro e instalación de tubería PVCS de 4", tipo pesada
	Ml
	41,80

	5,3
	Suministro e instalación de tubería PVCS de 3", tipo pesada
	Ml
	5

	5,4
	Suministro e instalación de tubería PVC ALL de 3"
	Ml
	19,6

	6
	MUEBLES Y EQUIPOS

	6,1
	Cocina    prefabricada    corona    o    similar (incluye   estufa   y   platero   según   diseño fabricante).
	UND
	2

	6,2
	Combo   sanitario línea  institucional   color blanco
	UND
	4


	 
	REMODELACION Y ADECUACION  DEL PALACIO DE JUSTICIA SALA DE MAGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA -  CAQUETA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CAPITULO 1. PRELIMINARES DEMOLICIONES,DESMONTES Y RETIROS

	1,1
	Demolición de Pisoceramico (Incluye retiro de escombro)
	M2
	162,19

	1,2
	Corte y Demolición de muros (Incluye retiro de escombro)
	M2
	119,16

	1,3
	Desmonte de ventanas
	M2
	55,95

	1,4
	Desmonte de puertas
	M2
	13,61

	2
	CAPITULO 2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	 
	 

	2,1
	Placa en concreto E= 0,10 (Incluye stilc deck y malla electrosoldadad 4 mm)
	M2
	13,00

	3
	CAPITULO 3. PISOS, PAÑETES, ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES
	 
	 

	3,1
	Alistado para pisos E=0,05
	M2
	175,19

	3,2
	Enchape para pisos baños
	M2
	175,19

	4
	CAPITULO 4. DIVISIONES
	 
	 

	4,1
	División en vidrio templado 10 mm con cinta samblastin 4 micras (incluye herrajes y elementos de sujeción en acero inoxidable)
	M2
	60,0


LOTE 2:  REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS SEDE JUDICIAL DE ALBANIA Y PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO RICO CAQUETÁ. 

	 
	REMODELACION Y ADECUACION DE LA SEDE DESPACHOS JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -  CAQUETA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CAPITULO 1. PRELIMINARES DEMOLICIONES,DESMONTES Y RETIROS

	1,1
	Demolición de Placa contrapiso anden perimetral y fachada principal (Incluye retiro de escombro)
	M2
	150,00

	1,2
	Desmonte de cubierta general (Incluye estructura de soporte)
	M2
	800

	2
	CAPITULO 2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

	2,1
	Placa en concreto E= 0,10 (Incluye malla electrosoldadad 4 mm)
	M2
	150,00

	2,2
	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.1 x 0.30 m para remates de piso
	Ml
	57,00

	3
	CAPITULO 3. MAMPOSTERIA

	3,1
	Muro en bloque No. 4
	M2
	57,43

	4
	CAPITULO 4. PISOS, PAÑETES, ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES

	4,1
	Pañete 1:4 (Incluye filos y dilataciones), pagado en m2
	M2
	50,00

	4,2
	Estuco interior dos manos
	M2
	50,00

	4,3
	Pintura Tipo 2 interior dos manos
	M2
	50,00

	4,4
	Enchape pared baños, Cerámica nacional
	M2
	20,00

	4,5
	Alistado para pisos E=0,05
	M2
	15,28

	4,6
	Enchape para pisos, trafico exterior
	M2
	150,0

	5
	CAPITULO 5.CUBIERTA Y CIELO RASO

	5,1
	Teja prepintada calibre 28 maxter mil o similar
	M2
	100,0

	5,2
	Cielo raso en PVC
	M2
	600,0

	6
	INSTALACIONES ELECTRICAS

	6,1
	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 120 V en PVC (Incluye tomacorriente)
	UN
	5,0

	6,2
	Luminaria Tipo  LED 30W
	und
	7

	6,3
	Mantenimiento paneles solares
	Und
	20,0

	6,4
	Aseo general, pagado en gl
	GB
	1,0


	 
	REMODELACION Y ADECUACION DE LA SEDE DESPACHOS JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA -  CAQUETA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CAPITULO 1. PRELIMINARES DEMOLICIONES,DESMONTES Y RETIROS

	1,1
	Demolición de Placa contrapiso anden perimetral y fachada principal (Incluye retiro de escombro)
	M2
	50,00

	1,2
	Desmonte de cubierta general (Incluye estructura de soporte)
	M2
	222

	2
	CAPITULO 2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

	2,1
	Placa en concreto E= 0,10 (Incluye malla electrosoldadad 4 mm)
	M2
	94,50

	2,2
	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.1 x 0.30 m para remates de piso
	Ml
	40,20

	3
	CAPITULO 3. MAMPOSTERIA

	3,1
	Muro en bloque No. 4
	M2
	20,0

	4
	CAPITULO 4. PISOS, PAÑETES, ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES

	4,1
	Pañete 1:4 (Incluye filos y dilataciones), pagado en m2
	M2
	120,3

	4,2
	Estuco interior dos manos
	M2
	50,0

	4,3
	Pintura Tipo 2 interios dos manos
	M2
	187,5

	4,4
	Enchape pared baños, Cerámica nacional
	M2
	15,00

	4,5
	Alistado para pisos E=0,05
	M2
	15,28

	4,6
	Enchape para pisos, trafico exterior
	M2
	94,5

	5
	CAPITULO 5. CUBIERTA Y CIELO RASO

	5,1
	Teja prepintada calibre 28 maxter mil o similar
	M2
	222,0

	5,2
	Cielo raso en PVC
	M2
	222,0

	6
	INSTALACIONES ELECTRICAS

	6,1
	Salida tomacorriente
	UN
	5,0

	6,2
	Salidas de iluminación
	und
	7,0

	6,3
	Aseo general, pagado en gl
	GB
	1,0


CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR LA OFERTA ECONOMICA

1. El oferente debe proyectar su propuesta, teniendo en cuenta que dentro del valor están considerados todos los gastos en que incurra como son, mano de obra, materiales utilizados, transporte y los impuestos de ley, entre otros.
2. Dentro de los valores a ofertar, el proponente deberá tener en cuenta la disponibilidad de personal y equipos, según requerimiento y/o solicitud de la Interventoría del contrato a fin de atender la correcta ejecución del proyecto conforme al alcance adjudicado.
3. Si durante la ejecución del contrato, se llegare a necesitar unos ítems diferentes a los contratados en el presente proceso, se podrá adicionar el saldo excedente del presupuesto que resulte del proceso de selección de oferentes de Selección Abreviada Menor Cuantía para obra SAMC-04 de 2023 y proceso de selección de oferentes de Mínima Cuantía para Interventoría.
4. Los precios deben incluir los Impuestos de Ley.
5. Para efectuar una comparación de precios, el proponente deberá presentar el precio unitario en número entero, sin decimales o centavos.

6. En la ejecución del contrato que se derive del presente proceso, el control sobre las actividades a ejecutar estará a cargo del Supervisor, quien debe regirse por los precios ofertados por el contratista que resulte seleccionado y velar por la correcta ejecución de las cantidades y actividades a desarrollarse.

7. Dentro de los valores a ofertar, el proponente deberá tener en cuenta la disponibilidad de personal y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del proyecto conforme al alcance adjudicado.

8. El Interventor deberá velar que la obra civil se ejecute de conformidad a la normatividad Colombiana vigente.

9. La propuesta económica (Carta de Presentación de la Propuesta y Anexo No. 6 -Propuesta Económica) que los proponentes deben presentar al actual proceso, debe estar avalada por un ingeniero con tarjeta de matrícula profesional como ingeniero Civil, de conformidad la ley 743 de 2000.
El interventor deberá supervisar que la obra civil se ejecute conforme a:

-NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS
CONDICIONES QUE EL OFERENTE DEBE TENER ENCUENTA PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA

En la ejecución del contrato que se derive del presente proceso, el control sobre las actividades a ejecutar estará a cargo del Supervisor, quien debe regirse por los precios ofertados por el contratista que resulte seleccionado y velar por la correcta ejecución de las cantidades y actividades a desarrollarse.
Firma del representante
Legal o Persona Natural - Proponente: _______________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________


Nombre de la Empresa______________________________________________________
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