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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE 28, DESDE LA AVENIDA 0 HASTA LA AVENIDA 1 E INTERSECCION DE LA CALLE 28 CON AVENIDA 1 DEL BARRIO LA CORDIALIDAD, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Consiste en la conformación de la estructura vial e instalación de losas de concreto en la calle 28 desde la Av 0 hasta la Av 1 incluyendo la intersección de la calle 28 con Av 1 del barrio La Cordialidad, que, por su uso, afectación de agentes externos o por haber cumplido su vida útil, se encuentra en mal estado, con deformaciones y/o huecos que afectan la movilidad y tránsito de los vehículos y actores viales.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Actualmente algunas de las vías que conforman estos barrios del municipio, se encuentran en regular estado, presentando hundimientos, ausencia de la capa de rodadura, falta de la estructura asfáltica en sitios puntuales, y diferentes fallas en el pavimento, como: ruptura, huecos, piel de cocodrilo y deformaciones entre otros.
a.  Localización:
El proyecto se ubica en la calle 28 entre Av 0 y Av 1 del barrio La Cordialidad, municipio de los patios, Norte de Santander
b. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:










[image: ]
 Ítems de pago:

	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN (TOPOGRAFÍA)

	ITEM No. 1.01
	UNIDAD DE MEDIDA

M2-METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

Comprende la localización, trazado, replanteo y nivelación, tanto a nivel horizontal como vertical de las áreas a construir del proyecto; usando equipos de precisión adecuada para la ubicación de cada sitio de la obra.

Esta labor tiene que ser efectuada por personal idóneo, ingeniero civil, tecnólogo en obras civiles o topógrafo matriculado.  Durante el proceso se dejarán de forma estable y clara, estacas +o mojones en concreto para tener como futura referencia.


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en levantamientos topográficos. Se identifican referencias altimétricas o BM empleados en el levantamiento topográficos anteriores. Se verifican paramentos de construcciones vecinas, pozos de inspección, postes de alumbrado público, muros, elementos de concreto, puentes de madera, arboles grandes y en generan obstáculos que pudieran afectar el alineado de la red a construirse, Identificar un eje principal del trazo geométrico. Demarcar e identificar ejes laterales del trazado. Verificar pendientes longitudinales y transversales. Materializar referencias altimétricas .Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica, dibujar el plano con todas las referencias establecidas y plotearlo a escala, asi como demarcar, identificar y Verificar los puntos a intervenir, su ubicación se demarca con pintura; se realiza las líneas de trazado, se colocaran estacas, se pasa los niveles de piso y se marcara según plano y referencias.

	MATERIALES
· Estacas.
· Esmalte sintético para señalizar.

	EQUIPO
· Equipo topográfico de alta precisión.
· Herramienta menor.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2) y estará sujeta a la revisión de la interventoría.






	DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES

	ITEM No. 1.02
	UNIDAD DE MEDIDA

ML-METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN

Consiste en efectuar la demolición de sardineles existentes en el área de influencia directa del proyecto.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Los cortes se realizan con cortadora mecánica con disco diamantado de aproximadamente 2 centímetros de profundidad, garantizando un ancho promedio de 15 cms a partir del borde de vía del proyecto, una vez terminado estos cortes se procede a  realizar la demolición con rotomartillo.

	MATERIALES

· No se requiere de materiales.

	EQUIPO
· Demoledor eléctrico
· Cortadora de concreto
· Herramienta menor

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para el pago de este ítem será el metro lineal (ML).












	EXCAVACIÓN MECANICA EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO ( RETROEXCAVADORA + CARGADOR )

	ITEM No. 2.01
	UNIDAD DE MEDIDA

M3-METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Consiste en el desplazamiento de volúmenes de excavación necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. Se debe emplear el equipo y los materiales de ayuda necesarios para suelos conglomerados.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Todas las excavaciones deberán realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos mecánicos a motor, salvo aquellos sitios donde por interferencias de estructuras construidas, deba excavarse a mano. El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la excavación. Deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado en un sitio donde las autoridades Ambientales lo permitan.

	MATERIALES

	EQUIPO
· Retroexcavadora.
· Motoniveladora.

	· También equipos, maquinaria y todo lo necesario para ejecutar correctamente la obra

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago serán los metros cúbicos (M3) excavados, de acuerdo con los niveles y dimensiones anotados en los planos o por el Contratante y/o la Interventoría.













	MEJORAMIENTO EN MATERIAL TIPO RECEBO CBR ≥ 10%

	ITEM No. 2.02
	UNIDAD DE MEDIDA

M3-METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Suministro, colocación y compactación de material tipo recebo aprobado, para el mejoramiento de la superficie de la estructura, en una superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro, instalación, extendida en una capa uniforme por medio de una motoniveladora; se realiza la compactación de la capa de recebo aprobada conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto.

	MATERIALES

	EQUIPO

· Motoniveladora
· Vibro compactador
· Carro tanque
· Herramienta Menor.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será los metros cúbicos instalados, metro cubico (M3).













	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T2400 PARA SEPARAR LA SUBRASANTE ESTABILIZADA DEL MATERIAL DE RECEBO

	ITEM No. 2.03
	UNIDAD DE MEDIDA

M2- METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

Esta especificación se refiere al uso de geotextiles para prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y agregados o materiales seleccionados para conformar subbases, bases, o materiales para construir rellenos; los que se colocarán sobre el geotextil de acuerdo a un espesor de diseño y valores de compactación establecidos, en los sitios señalados por los planos del proyecto o los indicados por el Interventor..

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El Interventor exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada coordinación entre las actividades de preparación del terreno, la colocación del geotextil y la colocación y compactación del material de relleno, de sub-base, base según sea el caso, de manera que el geotextil quede expuesto el menor tiempo posible..

	MATERIALES

· Geotextil
· Herramienta menor

	EQUIPO

· Se deberá disponer de los equipos necesarios para colocar el geotextil correctamente y, además, de todos aquellos que sean requeridos para explotar, procesar, transportar, extender y compactar el material que deba ser colocado sobre el geotextil, de conformidad con la especificación correspondiente y los planos del proyecto o las instrucciones del Interventor.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago incluye los costos de mano de obra, materiales, herramientas utilizadas por el contratista y se hará por metro cuadrado (M2).










	SUBBASE GRANULAR CLASE A SBG-50

	ITEM No. 2.04
	UNIDAD DE MEDIDA

M3-METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, Humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de sub base granular de clase C SBG-50, esto sobre la superficie compacta previamente. 

Esta subbase granular es la capa granular localizada entre el terreno natural y la capa de pavimento y donde se requiera.
.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Previa compactación de la subrasante, se suministra el material, se extiende y se compacta aplicando humedad a la base para facilitar su compactación.

	MATERIALES

· Sub base granular clase C SBG-50

	EQUIPO

· Equipos y Herramienta menor.


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será los metros cúbicos ejecutados (M3).










	CONCRETO HIDRÁULICO CON MÓDULO DE ROTURA MR=41 Mpa E= 0,20 MTS , PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO

	ITEM No. 3.01
	UNIDAD DE MEDIDA

M2-metro cuadrado

	DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, colocada formando losas como rodadura de la estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de juntas entre losas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o determinados por el Interventor..

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Su proceso constructivo deberá fondearse con el objetivo de instalar el refuerzo si fuere necesario y vaciarse previo a la extensión del concreto y de acuerdo a los niveles establecidos en los planos y/o por la interventoría.

	MATERIALES

· Concreto

	EQUIPO

· Herramienta menor.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado.















	JUNTA DE EXPANSION E=15 MM CON AISLANTE ICOPOR Y SELLANTE CON ADITIVO POLIURETANO

	ITEM No. 3.02
	UNIDAD DE MEDIDA

ML-METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN

Consiste en producir ranuras en la superficie del pavimento con una sierra para concreto aprobada. El ancho, profundidad, separación y alineamiento de las ranuras será el que se especifique en planos (1/3 del espesor del pavimento) para todas las juntas transversales y longitudinales de contracción. La junta ya cortada y la superficie adyacente del concreto deben limpiarse adecuadamente. El corte con sierra debe hacerse cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para posibilitar dicho corte sin causar roturas o desportillamientos en los bordes y antes de que se produzcan grietas de contracción no controladas.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Los cortes transversales deberán de hacerse a una separación máxima de 2.0m y los cortes longitudinales deberán de hacerse a una separación máxima de 1.8m.
Estos cortes deberán realizarse con cortadora a gasolina, equipo que deberá ser aprobado y verificado por la interventoría.

	MATERIALES

· Icopor.
· Aditivo poliuretano.
· Agua

	EQUIPO

· Herramienta menor.
· Cortadora de concreto a gasolina.
· Disco segmentado de corte


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será por metro lineal (ML).








	JUNTA DE DILATACION LONGITUDINAL - TRANSVERSAL, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, SELLO PLASTICO NO ADHERENTE DE POLIETILENO Y SELLANTE CON ADITIVO POLIURETANO

	ITEM No. 3.03
	UNIDAD DE MEDIDA

ML-METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN

Este trabajo comprende el aprovisionamiento y colocación de las juntas de dilatación de la clase, tipo y dimensiones fijadas en los planos de acuerdo a la presente especificación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Los cortes transversales deberán de hacerse a una separación máxima de 2.0m y los cortes longitudinales deberán de hacerse a una separación máxima de 1.8m.
Estos cortes deberán realizarse con cortadora a gasolina, equipo que deberá ser aprobado y verificado por la interventoría.

	MATERIALES

· Sello plastico
· sellante


	EQUIPO

· Herramienta menor.
· Cortadora de concreto a gasolina.
· Disco segmentado de corte


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será por metro lineal (ML).











	CONCRETO HIDRÁULICO 21 Mpa PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 0,15 X 0,20 MTS

	ITEM No. 3.04
	UNIDAD DE MEDIDA

ML-METRO LINEAL

	DESCRIPCIÓN

Se refiere esta especificación a la preparación e instalación de concreto hidraulico de 21 MPA para bordillo de confinamiento según las indicaciones de los planos.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Se verifica las dimensiones y la localización en los planos de diseño y se procede a instalar y ajustar la formaleta la cual debe ser resistente a las presiones del concreto. Seguidamente se procede a vaciar el concreto teniendo en cuenta que se debe enrazar su superficie.

	MATERIALES

· Concreto de 21 MPA.

	EQUIPO

· Equipos y Herramienta menor.
· Formaleta.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será los metros lineales ejecutados (ML).


















	ACERO DE REFUERZO 3/8" A 1/2" GRADO 60 (Fy= 60000 PSI=4200 KG/CM2=420 Mpa )  PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y BORDILLOS

	ITEM No 4.01
	UNIDAD DE MEDIDA

KG-KILOGRAMO

	DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de refuerzo 3/8” a ½”. De acuerdo al diseño establecido.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones, Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  Verificar medidas, cantidades y despieces.  Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

	MATERIALES

· ACERO DE REFUERZO (Diametros 1/2" y 3/8").
· ALAMBRE NEGRO CALIBRE Nº 18.
· SEGUETA SIN MARCO

	EQUIPO

· Herramienta Menor.
· CIZALLA  MANUAL.
· DOBLADORA MANUAL

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago se hará por kilogramo (KG).














	CANASTILLA DE APOYO PARA PASADORES DE CARGA DE ACERO  LISO EN JUNTAS DE CONTRACCION EN ACERO D=1/4" Fy= 250 Mpa

	ITEM No. 4.02
	UNIDAD DE MEDIDA

KG-KILOGRAMO

	DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de canastillas de apoyo para pasadores de cargar acero liso en juntas de contracción en acero. De acuerdo al diseño establecido.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones, Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  Verificar medidas, cantidades y despieces.  Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

	MATERIALES

· ACERO DE REFUERZO D=1/4".
· ALAMBRE NEGRO CALIBRE Nº 18.
· SEGUETA SIN MARCO

	EQUIPO

· Equipos y Herramienta menor.
· CIZALLA  MANUAL.
· DOBLADORA MANUAL.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será los kilogramo (KG).














	ACERO LISO PARA PASADORES DE CARGA D=1" GRADO 60 ( Fy= 60000 PSI=4200 KG/CM2=420 Mpa )

	ITEM No. 4.03
	UNIDAD DE MEDIDA

KG-KILOGRAMO

	DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de acero liso para pasadores de carga. De acuerdo al diseño establecido.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones, Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  Verificar medidas, cantidades y despieces.  Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

	MATERIALES

· ACERO LISO D=1".
· ALAMBRE NEGRO CALIBRE Nº 18.
· SEGUETA SIN MARCO

	EQUIPO

· Equipos y Herramienta menor.
· TRONZADORA.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago será los kilogramo (KG).
















	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE CORONA DE POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 21 MPA

	ITEM No. 5.01
	UNIDAD DE MEDIDA

M3-METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Corresponde a la demolición de las placas de las coronas de los pozos que se encuentran en la vía a intervenir y que han sido seleccionados para tal efecto. Igualmente se efectúa su reconstrucción para llevarlo a la altura de los asfaltos existentes o a reparar con el bacheo.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Al pozo previamente identificado para hacerle el realce, se hace cerramiento en señalización con colombinas y cinta peligro, se hace demolición manual de la placa superior, se realza con ladrillos o concreto la altura requerida, se coloca la formaleta inferior para testear el concreto de la nueva tapa,  se localizan los  aceros que se necesita según los usados por AGUAS DE LOS PATIOS, se coloca las láminas curvas laterales para hacer el pozo redondo, esto con las medidas previamente señaladas, se localiza la arotapas, se funde por aparte la tapa de la arotapas, en concreto de 3.000Psi, se funde la tapa de la corona del pozo en concreto de 3.000Psi y se espera hasta el siguiente día para colocar la tapa de la arotapas que se había fundido en concreto, se deja encerrada por 3 días para evitar que se parta por el peso de vehículos de carga

	MATERIALES

· CONCRETO HIDRAULICO 21 Mpa.
· ACERO DE REFUERZO (Diametros 1/2" y 3/8").
· AROTAPA EN HF.
· ALAMBRE NEGRO # 18.
· LAMINA GALVANIZADA CAL 20 PARA MOLDE FORMALETA 0,20X5 MTS

	EQUIPO

· Herramientas menores.
· TALADRO ROTOPERCUTOR.
· PLANTA ELECTRICA.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el Metro Cubico (M3).









	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE 4" O 6 " PVC SANITARIO

	ITEM No. 5.02
	UNIDAD DE MEDIDA

M3-METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Corresponde a las reparaciones y reinstalación de la tuberías de entre  4” o 6” , que por las excavaciones o demoliciones se dañan o se rompen.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Se identifica el daño y el diámetro de la tubería dañada, se miden la tubería y se identifican los accesorios requeridos, se cortan presentan y se pegan con soldadura pvc.
.

	MATERIALES
· UNION NOVAFORT 160 MM.
· HIDROSELLO NOVAFORT 160MM.
· TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADA D=6"

	EQUIPO

· Herramienta menor.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el Metro Cubico (M3).








	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO AFECTADAS POR EL PROYECTO EN TUBERIA DE 1/2" O DE 3/4" PVC

	ITEM No. 5.03
	UNIDAD DE MEDIDA

M3-METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Corresponde a las reparaciones y reinstalación de la tuberías de entre  1/2” o 3/4” , que por las excavaciones o demoliciones se dañan o se rompen.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Se identifica el daño y el diámetro de la tubería dañada, se miden la tubería y se identifican los accesorios requeridos, se cortan presentan y se pegan con soldadura pvc.


	MATERIALES
· PEGANTE PVC.
· CODO PRS .1/2x45.
· UNION PRS PVC .1/2.
· TUBO PRS .1/2 RDE-13.5


	EQUIPO

· Herramienta menor.


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el Metro Cubico (M3).







	RETIRO DE SOBRANTES

	ITEM No. 6.01
	UNIDAD DE MEDIDA

M3-METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Se hace el Retiro respectivo de todo el material sobrante producto de demoliciones y excavaciones realizadas y demás.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Estos retiros se realizan una vez terminada las actividades de demoliciones y excavaciones se procede a su retiro adecuado en transporte siguiendo las recomendaciones de seguridad.

	MATERIALES

	EQUIPO

· Herramientas menores.
· Volquetas.
· Retroexcavadora.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el Metro Cubico (M3).












c. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo para ejecución del presente proceso, es de TRES (03) meses.
d. FORMA DE PAGO
La forma de pago, es a precio UNITARIO; Y no se pagaran anticipos o pagos anticipados.
e. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
NO APLICA
a. Materiales
Los principales materiales a utilizar en el desarrollo de las obras, son: Concretos y Materiales pétreos como base y subbase ; los cuales deben provenir y cumplir con las normas vigentes para la materia. 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
Se entregara el listado y ubicación de las áreas a intervenir, Así como sus especificaciones técnicas parea la ejecución de las obras.
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
f. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación.
a. UN (1) INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA

b. UN (1) INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA


a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La Entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal f de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Residente de Obra
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Un retro cargador y/o pajarita
2. Una Motoniveladora
3. Un Vibro compactador mecánico
4. Una volqueta.
5. Una rana y/o vibro compactador manual
6. Un vibrador de concreto
7. Formaleta metálica para sardineles
8. Herramienta menor 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
g. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
h. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
i. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

j. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
No se requieren permisos y/o licencias para la ejecución del proyecto
k. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Las normas técnicas aplicables para la ejecución del presente proyecto, son las que para el momento de su ejecución, se encuentren vigentes en INVIAS.

l. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Los manuales y guías para la instalación de subbase, base, imprimación e instalación de carpeta asfáltica en actividades de bacheo, suministrados por INVIAS.

En constancia, se firma en LOS PATIOS, a los 29 días del mes de MAYO de 2023.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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image1.emf
ITEM  DESCRIPCION UND  CANT. VR. UNIT  VR Total 

    1,00 REALIZAR PRELIMINARES

    1,01 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN (TOPOGRAFÍA) M2        888,45  $ 4.355,00 $ 3.869.199,75

    1,02 DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES  ML  200,00         $ 27.534,00 $ 5.506.800,00

    2,00  REALIZAR EXPLANACIONES Y RELLENOS 

    2,01 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (

RETROEXCAVADORA + CARGADOR )

M3 488,65         $ 41.383,00 $ 20.221.802,95

    2,02 MEJORAMIENTO EN MATERIAL TIPO RECEBO CBR ≥

 10% 

M3 133,27         $ 86.856,00 $ 11.575.299,12

    2,03 SUMINISTROEINSTALACIONGEOTEXTILT2400PARASEPARAR

LA SUBRASANTE DEL MATERIAL DE RECEBO

M2 1.133,52     $ 8.361,00 $ 9.477.360,72

    2,04 SUBBASE GRANULAR CLASE A SBG-50 M3 177,69         $ 106.385,00 $ 18.903.550,65

    3,00  CONSTRUIR PAVIMENTO RIGIDO 

    3,01 CONCRETOHIDRÁULICOCONMÓDULODEROTURAMR=41Mpa

E=0,20 MTS, PARALA CONSTRUCCIONDE PAVIMENTOEN

CONCRETO 

 M2  888,45         $ 174.427,00 $ 154.969.668,15

    3,02 JUNTA DE EXPANSION E=20 MM CON AISLANTE ICOPOR Y

SELLANTE CON ADITIVO POLIURETANO

 ML  14,00           $ 27.435,00 $ 384.090,00

    3,03 JUNTADEDILATACIONLONGITUDINAL-TRANSVERSAL,INCLUYE

CORTEDEPAVIMENTO,SELLOPLASTICONOADHERENTEDE

POLIETILENO Y SELLANTE CON ADITIVO POLIURETANO

 ML  300,07         $ 26.678,00 $ 8.005.267,46

    3,04 CONCRETOHIDRÁULICO21MpaPARALACONSTRUCCIONDE

BORDILLO DE 0,15 X 0,20 MTS

 ML  200,00         $ 62.457,00 $ 12.491.400,00

    4,00 FIGURAR Y COLOCAR ACERO DE REFUERZO

    4,01 ACERODEREFUERZO3/8"A1/2"GRADO60(Fy=60000PSI=4200

KG/CM2=420Mpa)PARAJUNTASLONGITUDINALES,BORDILLOS

y LOSAS DE ACCESO 

 KG  1.894,71     $ 10.385,00 $ 19.676.563,35

    4,02 CANASTILLA DE APOYO PARA PASADORES DE CARGA DE

ACERO LISOENJUNTASDECONTRACCIONENACEROD=1/4"

Fy= 250 Mpa

 KG  321,56         $ 12.031,00 $ 3.868.688,36

    4,03 ACEROLISOPARAPASADORESDECARGAD=1"GRADO60(Fy=

60000 PSI=4200 KG/CM2=420 Mpa )

 KG  901,60         $ 9.524,00 $ 8.586.838,40

    5,00  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

    5,01 DEMOLICIONYRECONSTRUCCIONDECORONADEPOZOSDE

INSPECCION EN CONCRETO DE 21 MPA

 UND              2,00  $ 480.146,00 $ 960.292,00

    5,02 REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN

TUBERIA DE 4" O 6 " PVC SANITARIO

 UND              7,00  $ 308.473,00 $ 2.159.311,00

    5,03 REPARACIONDEDOMICILIARIASDEACUEDUCTOAFECTADAS

POR EL PROYECTO EN TUBERIA DE 1/2" O DE 3/4" PVC

 UND              7,00  $ 93.235,00 $ 652.645,00

    6,00  VARIOS 

    6,01 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE ESCOMBRERA) M3        654,15  $ 49.800,00 $ 32.576.670,00

$ 313.885.446,91

33,00% $ 103.582.197,48

$ 417.467.644,39

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA UND 1,00 14.630.000,00      14.630.000,00                 

2PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (INCLUYE PERMISO TIPO AMBIENTAL)  UND 1,00 3.510.720,00        3.510.720,00                   

18.140.720,00                

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1PLAN DE MANEJO DE TRANSITO UND 1,00 17.787.940,00      17.787.940,00                 

17.787.940,00                

$ 453.396.304,39

$ 453.396.304,00



PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

TOTAL IMPLEMENTACION (PGIO + PMA)

COSTOS DIRECTOS

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE 28, DESDE LA AVENIDA 0 HASTA 

LA AVENIDA 1 E INTERSECCION DE LA CALLE 28 CON AVENIDA 1 DEL BARRIO LA CORDIALIDAD, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, 

NORTE DE SANTANDER

AIU

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 



PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO



TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA + PGIO + PMA + PMT

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CON AJUSTE AL PESO


