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OFERTA ECONOMICA

	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE INTENDENCIA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA PARA EL EJERCITO NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: 2022002440117

	
	

	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE INTENDENCIA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA PARA POLICIA NACIONAL
	

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	

	VALLAS DE CONTENCIÓN. 
	UND
	20
	 
	 
	

	Elaborada en lámina galvanizada en calibre 16 a 22 con impresión en vinilo laminado y estructura en tubo de hierro redondo de 1,5 pulgadas para marco externo con soportes giratorios. Ángulos en hierro de ¾ x 1/8 Tamaño 220x150 cm. 
	
	
	
	
	

	CAMISILLAS BALÍSTICAS MASCULINA
	UND
	48
	 
	 
	

	Nivel de protección IIIA. material de blindaje Fibras aramidas o combinaciones de estas.
	
	
	
	
	

	El espesor de los paneles balísticos es uniforme en toda su superficie, de igual forma no presenta arrugas, burbujas, hendiduras, desgarres, grietas, rotura de tejido, esquinas dobladas o puntiagudas.
	
	
	
	
	

	Camiseta con paneles balísticos para protección de espalda, tórax y abdomen. El 
	
	
	
	
	

	Forro de los paneles balísticos es color negro, sellado en el contorno mediante la técnica de termo sellado.
	
	
	
	
	

	COLOR FORRO EXTERNO: El color es azul oscuro de acuerdo a las siguientes coordenadas:
	
	
	
	
	

	Color: azul oscuro 
	
	
	
	
	

	L* 15.30    A*0.07   B*-4.15  <1.0
	
	
	
	
	

	CAMISILLAS BALÍSTICAS FEMENINA
	 
	20
	 
	 
	

	Nivel de protección IIIA. con paneles balísticos para protección de espalda, tórax y abdomen de uso femenino. El espesor de los paneles balísticos es uniforme en toda su superficie, Cada panel queda ajustado sobre medida dentro de su forro.
	
	
	
	
	

	Los paneles son de color negro, sellado en el contorno mediante la técnica de termo sellado. 
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL A
	 
	

	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE INTENDENCIA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA PARA  EJERCITO NACIONAL
	

	DESCRIPCION
	 
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	

	DRON
	UND
	2
	 
	 
	

	DJI M30T: Cuenta con cámara térmica 640 x512 a 30 fps. Plegable, ligero y portátil para un cómodo transporte
	
	
	
	
	

	41 minutos de tiempo máximo de vuelo .15 m/s de resistencia máxima al viento. 500 metros de altura máxima. 7,000 metros máximos de altitud sobre el nivel del mar. 23 m/s de velocidad máxima. IP55 de protección al agua y el polvo
	
	
	
	
	

	-20 grados y 50 grados centígrados de funcionamiento máximo
	
	
	
	
	

	6 sensores contra obstáculos en todas direcciones
	
	
	
	
	

	Cámara FPV mejorada para condiciones de poca luz.
	
	
	
	
	

	Transmisión mejorada Ocusync 3 Enterprise para una mejor conexión entre el drone y el radio control remoto
	
	
	
	
	

	Nuevo control remoto DJI RC Plus con pantalla de 7 pulgadas.
	
	
	
	
	

	Compatible con DJI FlightHub 2, DJI Dock (versión Dock), Estación Móvil D RTK 2 GNSS y Control Dual es decir operar con dos controles remotos DJI RC Plus
	
	
	
	
	

	La serie M30 viene con radio DJI RC Plus, 2 baterías de vuelo TB30, centro de carga BS30 y estuche rígido de transporte.
	
	
	
	
	

	Curso de operador con certificación especializado para 2 personas, certificado ante la Aerocivil, para el equipo M30T en campo.
	UND
	2
	 
	 
	

	Inluye: viáticos, transporte y servicios.
	
	
	
	
	

	SALTARIN TIPO CASTILLO 
	UND
	3
	 
	 
	

	Tela de lata resistencia la tracción y tensión. Impermeable repelente al agua, 100% poliéster, solidez al color, apto para exteriores, impresión textil, calidad de impresión a 1440 dpi. No se raya. Hilos de poliamida calibre grueso, cuerdas de anclaje, motor eléctrico externo 110 v de 1 hp.
	
	
	
	
	

	Maleta de transporte con cierre de cremallera, 
	
	
	
	
	

	Incluye:
	
	
	
	
	

	 instrucciones de uso. Logos corporativos. Kit de reparación, parches de tela y pegantes, 3 cremalleras para salida de aire. 4 cuerdas de amarre de 6 mt de largo, argollas metálicas.
	
	
	
	
	

	Medidas: altura 4 mt x ancho 4 mt
	
	
	
	
	

	SALTARIN TIPO CASTILLO CON DESLIZADOR
	UND
	2
	 
	 
	

	Tela de lata resistencia la tracción y tensión. Impermeable repelente al agua, 100% poliéster, solidez al color, apto para exteriores, impresión textil, calidad de impresión a 1440 dpi. No se raya. Hilos de poliamida calibre grueso, cuerdas de anclaje, motor eléctrico externo 110 v de 1 hp.
	
	
	
	
	

	Maleta de transporte con cierre de cremallera, 
	
	
	
	
	

	Incluye:
	
	
	
	
	

	 instrucciones de uso. Logos corporativos. Kit de reparación, parches de tela y pegantes, 3 cremalleras para salida de aire. 4 cuerdas de amarre de 6 mt de largo, argollas metálicas.
	
	
	
	
	

	Zona de salto en lona 700 de alto tráfico plastificada.
	
	
	
	
	

	Medidas: altura 4 mt x ancho 4mt + deslizador 2.50 mt. Largo total 6.50 mt
	
	
	
	
	

	CAMAROTES METALICOS DE 1.90 X 1 MT
	UND
	15
	 
	 
	

	Camarote tipo militar de 2”. 1X1.90 /1X1,90. Elaborado en tubo Coll rolled y pintura electroestática en polvo. Color negro. Incluye juego de tablas.
	
	
	
	
	

	COLCHON ORTOPEDICO 90X1.90 MT
	UND
	30
	 
	 
	

	Nivel de firmeza medio, tipo de estructura resortado. Alto 30 cm. Relleno del colchón: resortes. Material del tapiz Jacquard, confort 5, hilo pillow:si.. resorte en espiral de calibre 13.  boca de 8.0 en acero. 1070 de alto carbono. Marco en varilla de acero calibre 7 y laterales calibre 9.
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL B
	 
	

	TOTAL A+B
	 
	




En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


________________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

image1.jpg
Unidos por
el Cambio

QDireccion: Calle 1#6-05 X Linea de Atencion: (5) 728-90 80
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira





