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[bookmark: _bookmark53]ANEXO  - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.


Proceso de Contratación N° 059-00-F-CACOM-3-GRUCO-2023.

[bookmark: _GoBack]El oferente no podrá cambiar especificaciones, cantidades, unidades de medida, so pena de rechazo de la oferta.

El oferente no podrá sobrepasar el valor por rubro presupuestal y/o valor del presupuesto so pena rechazo de la oferta.

	02-01-01-004-003-02-10 Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas hasta por valor de $50.000.000

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	Valor Unitario
	IVA
	Valor Total

	01 
	Suministro de tanque vertical en PRFV (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) para almacenamiento de agua. 
 
Capacidad: 20.000 Litros Nominal Espesor de paredes: 10-11 mm promedio aprox.  
Peso: 410 Kg aprox.  
Material: Polietileno lineal de alta densidad.  
Colaminado: Capa interior en polietileno virgen de alta pureza y capa exterior en polietileno virgen con protección UV 
- De fácil manejo para su instalación, transporte y almacenamiento.  
- Con aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioletas haciendolos resistentes a la intemperie.  
- Vida útil 25 años o más.  
- Los productos deben usarse en condiciones normales de presión atmosférica. 
 
Características Conexiones de entrada superiores en 8 puntos, a 45° cada una Diámetro máximo 2".  
Se entrega con accesorio de entrada diámetro 2" nacional.  
Se entrega con juego de accesorios 2 metros de manguera flexible instalados.  
 
El tanque debe contar con una tapa roscada tipo manhole importada de 16" que permite el ingreso de un operario. Con tapón pequeño para envasar líquidos, con sistema de respiración que alivia presión o vacío dentro del tanque.  
 
	UNIDAD 
	01 
	
	
	

	02 
	Suministro de bomba hidroneumática 0.5 HP y tanque 24 litros.  
El Sistema Hidroneumatico de 0.5hp con Tanque 24 litros, es un equipo de trabajo Liviano, ideal para aumentar y mantener estable la presion del agua de viviendas, cuenta una bomba periferica con una succion maxima de 8 mts, bobinas en Aluminio y Rodamientos metalicos. 
 
PESO 10 KG 
DIMENSIONES 51X33X52 
POTENCIA ½ HP 
CAPACIDAD 24 LITROS 
TANQUE ALTURA MAXIMA 20 METROS 
FLUJO MAXIMO 40 L/MIN 
PROFUNDIDAD MAXIMA 8 MTS 
TOMAS DE AGUA SIMULTANEA 4 
VELOCIDAD 3400 RPM 
MATERIAL BOBINAS ALUMINIO 
IMPULSOR LATON 
CICLO DE TRABAJO MIN TRABAJO X 20 
VOLTAJE 110 V 
CONSUMO 3.5 A  
 
	UNIDAD 
	01 
	
	
	

	
	
	
	
	
	SUBTOTAL RUBRO
	

	
	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	

	02-02-02-008-007-03-9-10 Servicios de instalación de otros bienes n.C.P hasta por valor de $65.500.000

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	Valor Unitario
	IVA
	Valor Total

	03 
	Servicio de instalación, logística, transporte y puesta en funcionamiento a todo costo del sistema de almacenamiento de agua de 20000 litros en la Base Militar de la Flor de la Guajira – RADAR.  
 
Se debe contar con la tubería para la conexión del sistema de bombeo (30 metros de tubería PVC presión 3/4”, acoples y uniones requeridas para funcionamiento del sistema). Así mismo, Las conexiones deben ser a través de mangueras flexibles para no someter el tanque a esfuerzos indebidos.  
 
 
Se debe garantizar con el personal profesional y técnico idoneo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en el lugar de ejecución. 
 
 
El tanque debe ser instalado en posición perfectamente vertical en una superficie plana a nivel (Base de 3.5 m x 3.5 m x 10 con grosor de 15 centímetros).  
 
Recomendaciones para el transporte y montaje.  
Camión con cama baja.  
Transporte especializado. Para descargar del camion se debe bajar evitando golpes contra el piso (soporte de izaje). 
 
Soportes de izaje aseguramiento o manipulación:  
 
Cuatro venas estructurales superiores con un orificio reforzado de lado a lado en 2" que sirve para dos propósitos:  
1. Amarrar el tanque al piso del camión o a la base de montaje.  
2. Amarrar el tanque a un malacate para ser izado o bajado del camión (No levantar con contenido ni golpear el producto).  
 
 
	GLOBAL 
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	SUBTOTAL RUBRO
	

	
	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL OFERTA
	$



Atentamente, 


_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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