FORMULARIO No. 10


 
PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA

El seguimiento y control de esta condición técnica adicional, estará a cargo del supervisor del contrato durante la ejecución. Los aspectos objeto de ponderación son: 

	
Numero
	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	1
	El contratista que sin costo adicional Suministre, instale el montaje de un sistema hidroneumático completo para atender el área de lavado de componentes especiales. Incluye filtros para tratamiento de agua potable, tanque hidroflò de diafragma en fibra de vidrio capacidad 300 Litros / 80 a 160  PSI, sistema eléctrico con tablero de control y potencia.2 electrobombas capacidad 3.0  HP -  220 V  -  3450 RPM, -  3 F -  lianas hidráulicas  sus partes y accesorios,  100 mts de red hidráulico de ½” a los puntos de servicio, 2 flotadores eléctricos x 15 metros cada uno,  accesorios HG entre bomba y tanque ubicado en el mismo sector del taller
	30
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Esta condición técnica adicional debe ser certificada en documento independiente debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces y será presentado junto con la oferta.






FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
_______________________________________ 
