INFORME DE OBRA No. 01
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 900.01.01.204 DE 2023 

POR: CONSORCIO AMAGA 2023 

PARA:  MUNICIPIO DE AMAGA 

AMAGA, SEPTIEMBRE DE 2023 

INFORME No 01
1. INTRODUCCIÓN.
En el presente informe, se enunciaran como se ejecutaron las actividades  
1.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
Atender y ejecutar las actividades de SUMINISTRO DE PERSONAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO PARA CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO No 22AS111B719 CUYO OBJETO ES APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO 
Para la realización de las siguientes actividades 

1 Apoyo en la nivelación  y conformación de terreno 

2. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (rieles)
3. Apoyo en la colocación de concreto ciclópeo ( entrerriel)

4. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (cuneta y bordillo)
5. Apoyo en la Colocación de concreto de 210kg/cm2 (viga riostra) 
6.  Apoyo en la Colocación corte y figuración acero de refuerzo 4200kg/cm2 (Rieles) varilla 1/2" .

7. Apoyo en la Instalación de material de préstamo, tipo afirmado para nivelaciones y llenos de la  estructura del pavimento. 

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
En la ejecución de la obra se están realizando las siguientes actividades :
1 Apoyo en la nivelación  y conformación de terreno 

2. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (rieles)

3. Apoyo en la colocación de concreto ciclópeo ( entrerriel)

4. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (cuneta y bordillo)

5. Apoyo en la Colocación de concreto de 210kg/cm2 (viga riostra) 
6.  Apoyo en la Colocación corte y figuración acero de refuerzo 4200kg/cm2 (Rieles) varilla 1/2" .

7. Apoyo en la Instalación de material de préstamo, tipo afirmado para nivelaciones y llenos de la  estructura del pavimento. 
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3. DATOS DEL CONTRATO.
	FICHA CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA

	CONTRATISTA: 

                 CONSORCIO AMAGA 2023  

	CONTRATO No.                          No 900.01.01.204 DE 2023 

	VALOR DEL CONTRATO:
     $ $243.652.500 

	PLAZO:


      2  meses

	FECHA DE INICIO:

       16 de Agosto de 2023 

	FECHA DE VENCIMIENTO:
       15  de octubre de 2023 


3.1 Garantías del contrato de obra

	ASEGURADORA
	SEGUROS DEL ESTADO 
	POLIZA
	21-44-101416987 Y 21-40-1012153716

	AMPAROS
	VIGENCIA
	FECHA INICIO
	FECHA TERMINACION
	VALOR AMPARADO
	OBSERVACIONES

	RESPONSABILDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
	PLAZO DEL CONTRATO 
	16-08-2023
	16-10-2023
	232.000.000
	CUMPLE

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	PLAZO + 180 DIAS 
	16-08-2023
	17-04-2024
	48.730.500
	CUMPLE

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	PLAZO + 3 AÑOS
	16-08-2023
	16-10-2026
	36.547.875
	CUMPLE


4.  LABORES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA.
 4.1
GENERALIDADES.

Durante este periodo la Interventoría realizó las siguientes actividades:

· Revisión y verificación de la figuración y amarre del acero.
· Control y seguimiento de la programación de obra del proyecto. 
· Bitácora diaria de obra. 
· Revisión de las afiliaciones al sistema de seguridad social (ARP, AFP, Salud), del personal a cargo del contratista. 
· Verificar el cumplimiento de las especificaciones del contrato en todas sus partes. .
· Control de calidad de los materiales y almacenamiento (Acopios).
· Seguimiento fotográfico de la obra.
4.2  SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN.

Se vienen realizando la ejecución de las obras según lo programado.
4.3  CONTROL SOCIO-AMBIENTAL:

En la  ejecución se desarrolla las respectivas actividades establecidas en el PASAO además la Interventoría de la obra comprueba que se lleve un correcto cumplimiento de estas normas  Seguridad Industrial, Salud Ocupacional  y medio ambiente, para el apropiado cumplimiento del Manual de Gestión Social- Ambiental, el Contratista tiene en cuenta las siguientes pautas:
· Cerramiento del perímetro del proyecto y de los frentes de trabajo con tela sarán 

· Señalización vial de obra: con avisos informativos en la vía principal al ingreso de la obra.
· Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Se garantiza la entrega de EPP (elementos de protección personal). a todo el personal en obra según la actividad a desarrollar, además se realiza inducción al personal que ingresa, se garantiza cobertura al sistema general de riesgos profesionales se divulgan las normas y procedimientos de seguridad establecidos. Se realizan inspecciones de seguridad para verificar el cumplimiento de estas, en busca de oportunidades de mejora, se realizan capacitaciones como medida para concientizar a la población en el autocuidado.

· Manejo de Residuos (Escombros, Comunes y Peligrosos) y educación ambiental 
· Adecuado almacenamiento del material de construcción y herramienta y utilización
· Manejo de maquinaria pesada 

· Capacitación sobre elementos de protección personal 

· Revisión del pago de los aportes de Seguridad Industrial: EPS, ARL ,AFP Y CCF  del personal de la obra
Se esta realizando la implementación del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)
6 Equipos en Obra.
	MAQUINARIA
	CANTIDAD
	USO EN LA OBRA

	MEZCLADORA HONDA
	1
	PREPARACIÓN DE CONCRETOS

	CONCRETADORAS DE 2 SACOS
	1
	PREPARACIÓN DE CONCRETOS


7  Personal 
Personal Administrativo contratista.
	CARGO
	CANTIDAD

	Director de obra
	1

	Residente de obra
	1

	Encargado de personal
	1

	Profesional socio ambiental
	1


Personal Operativo del contratista 
	CARGO

	Oficial de Construcción

	Ayudantes de Construcción


7. Anexos:
Se anexan las afiliaciones del personal a la seguridad social 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En vista que  se ha realizado la ejecución de los trabajos en las veredas se recomienda 
· las obras se vienen realizando  con los mejores estándares de calidad, los aceros y cementos cuentan con los respectivos certificados de calidad.

· Se recomienda el uso de la vía para camiones de un solo eje, ya que el tránsito de vehículos de mayor peso pueden originar el daño de la estructura.

· No es conveniente el arreglo de vehículos sobre la estructura de concreto ya que los aceites y líquidos de frenos originaran daños en la estructura disminuyendo su durabilidad.

· Se recomienda evitar fogatas en la vía lo cual generara deterioro de esta, por los cambios bruscos de temperatura.

· Se recomienda a la alcaldía el mantenimiento rutinario y periódico de la vía para aumentar la vida útil de esta.
· Se recomienda no transitar vehículos sobre las cunetas ya que estas no están diseñadas con este fin 

· Se recomienda a la alcaldía realizar la instalación de señalización vial con recomendaciones de uso

· Se deben construir filtros horizontales o drenes en los lugares en los que se presenta vertimientos de agua, nacimientos o filtraciones donde fueron construidas las placas huellas ya que esto deteriora la estructura portante del suelo lo cual podría hacer fallar las placas huellas. 
Cordialmente.
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JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ 
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