NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-0058-2023

ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

[bookmark: _GoBack]Para el desarrollo del objeto contractual, se requiere que el proponente sea un laboratorio acreditado por el IDEAM, tanto en cada uno de los parámetros a monitorear como en el procedimiento de muestreo en la norma NTC ISO/IEC17025 versión vigente, en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, Parágrafo 2 Artículo 2.2.3.3.5.2, y se acuerdo con la Resolución 104 de 2022 del IDEAM.


	1
	Muestreo compuesto de 8 horas las cuales deben contar con los registros y soportes correspondientes. El CONTRATISTA deberá entregar el Plan de monitoreo, formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición, copia de la hoja de resultados de los parámetros en campo. Incluir nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.


	2
	Toma de muestras en un (1) punto (la caja final que vierta al alcantarillado o la caja del laboratorio en caso tal de contar con una independiente) de cada una de las siguientes sedes:

	N°
	Ciudad
	Servicio
	Descripción de laboratorio

	1
	Bogotá
	Servicio para la toma de muestra de agua y análisis de parámetros, para dar cumplimiento a la resolución 0631 de 2015, en un (1) punto de vertimientos al alcantarillado

	Grupo de Química: CALLE 18 A No 69 B – 15

	2
	Medellín
	
	Laboratorio de Genética e Identificación Humana: Calle 80 No. 65 -154.



	3
	
	
	Laboratorio de Química: CARRERA 64 C No 67 - 300 BLOQUE L PISO 4

	4
	Barranquilla
	
	Laboratorio de Genética, laboratorio de Química e Identificación Humana: CALLE 53 B N° 46 – 50 Edificio Nelmar

	5
	Bucaramanga
	
	Laboratorio de Química e Identificación Humana: CARRERA 19 No 24 – 61 - BARRIO ALARCÓN

	6
	Pereira
	
	Laboratorios de Química e Identificación Humana: CALLE 42 CARRERA 7 ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA

	7
	Valle del Cauca
	
	Laboratorio de Química: Carrera 15 No. 7 – 16 Piso 1, Buga (Valle)




	3
	Monitorear en campo pH, temperatura, sólidos sedimentables y aforar el caudal, en cada uno de los puntos muestreados.


	4
	Caracterizar los vertimientos de acuerdo con los parámetros establecidos para las actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI de la Resolución 631 de 2015; es decir, un total de cincuenta y un (51) parámetros incluyendo las mediciones en campo (y aforo de caudal), a saber:

[image: ]

[image: ]

	5
	El servicio debe incluir acompañamiento técnico sobre la actividad contratada y explicación de los resultados obtenidos cuando la entidad lo requiera (comparación de los resultados obtenidos contra los límites establecidos en la normatividad vigente)




Nota 1. El formato de caracterización deberá entregarse en formato físico o digital, con los formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición y/o análisis. 

Nota 2. El proponente deberá anexar a su propuesta la resolución de acreditación, especificando qué parámetros tiene acreditados y cuáles enviará a otro laboratorio para ser procesados. Igualmente, en caso de enviar algunos parámetros a analizar a otro laboratorio, deberá especificar qué laboratorio y adjuntar a su propuesta la resolución de acreditación de éste.


Nombre del proponente:
Nit: 	
					
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:
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