
		Página 9 de 9

[bookmark: _Hlk21069622]ANEXO TÉCNICO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS EN ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE A CARGO DEL INVIAS 


[bookmark: _Toc400449972]

[bookmark: _GoBack]









ANEXO TÉCNICO



SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS EN ESTACIONES A CARGO DEL INVIAS













GRUPO PEAJES Y VALORIZACIÓN 
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
Octubre de 2019


INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Vías “INVIAS” es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Transporte, creado en el año de 1994, con su sede principal en Bogotá y 26 sedes territoriales en todo el territorio colombiano; cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y tiene como objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, red férrea, red fluvial e infraestructura marítima, de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional.
El Instituto Nacional de Vías, a través de la Dirección Técnica – Subdirección de Estudios e Innovación es responsable de la administración y control de las estaciones de Peaje ubicadas en la  Red Vial Nacional no concesionada, para lo cual requiere garantizar el control administrativo, legal, financiero y técnico de la operación, custodia, transporte y consignación permanente del recaudo de la tasa en todas las estaciones que se encuentran a su cargo; de la misma manera verificar el funcionamiento de equipos de control de tránsito, estado de los inventarios físicos y de equipos en cada una de las estaciones de peaje y pesaje a cargo del INVIAS que son sujeto a contrato de concesión.
Teniendo en cuenta las estaciones de peaje y pesaje que se relacionan en el numeral 2, la entidad debe producir información que permita la toma de decisiones en materia de ejecución de las obras para el mantenimiento, construcción o rehabilitación de la red vial a su cargo.
ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE A CARGO DEL INVIAS
Estaciones de Peaje
La entidad cuenta con cuarenta y dos (42) estaciones de peaje a su cargo de las cuales cuatro se encuentran ubicadas en el departamento del cesar y su operación es manual.


[image: ]Tabla No. 1: Estaciones de Peaje a cargo del Invias

Estaciones de pesaje 
Las estaciones de pesaje a cargo de la entidad se relacionan en la siguiente tabla

[image: ]Tabla No. 2: Estaciones de Pesaje a cargo del Invias
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
[bookmark: _Hlk16520874]El objetivo principal que persigue el Instituto Nacional de Vías con la ejecución del programa de administración, recaudo y control de peajes es el de dotar a la Nación de los recursos necesarios para ejecutar los proyectos viales que permitan brindar óptimos niveles de servicio a los usuarios de la infraestructura vial nacional no concesionada.
[bookmark: _Hlk16523425]Teniendo en cuenta que la tasa de peaje es un recurso público, el Instituto nacional de Vías requiere ejercer controles adicionales a los existentes en la operación del recaudo, desde el momento en que el usuario cancela la tasa de peaje, hasta su efectivo traslado y consignación en las cuentas bancarias de INVIAS; así como también profesar controles en la actividad de peso que se realiza en las estaciones de pesaje.
Actualmente El Instituto Nacional de Vías cuenta con cuarenta y dos (42) estaciones de peaje, de las cuales cuatro (4) su operación es manual, así mismo tiene a su cargo catorce (14) estaciones de pesaje de las cuales en cuatro (4) se requiere contar con el registro fílmico de los vehículos que hacen tránsito por estas.

[bookmark: _Hlk16522588]Por lo anterior, la Entidad ha determinado la necesidad de llevar un sistema que permita mantener un registro de las placas de los vehículos que hacen tránsito por las estaciones de peaje y pesaje objeto del presente proceso, así las cosas, dentro del estudio de mercado realizado por el grupo de Peajes y Valorización de la Entidad pudo evidenciar que existen diversas cámaras que permiten la captura de placas, permitiendo verificar la cantidad de vehículos que pagan la tasa de peaje y la cantidad de vehículos a los que se les realiza el control de peso, entre otras actividades, que conllevan a determinar el recaudo total en las estaciones en donde su operación es manual ya que no cuentan con equipos de control de tránsito.  

Por lo tanto, se establece adquirir el suministro, la instalación y puesta a en marcha cámaras de reconocimiento de placas en las siguientes estaciones de peaje y pesaje:

[image: ]
Tabla No. 3: Estaciones de Pesaje a cargo del Invias objeto del proceso
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Tabla No. 4: Estaciones de Pesaje a cargo del Invias objeto del proceso

ACTIVIDADES A REALZIAR
Sin perjuicio de la obligación del contratista de proveer todos los elementos necesarios para el cumplimiento del SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS EN ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE A CARGO DEL INVIAS, de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico, dando cumplimiento a las características técnicas mínimas dispuestas en el presente documento, el contratista deberá: 
· Realizar las visitas a las estaciones de peaje y pesaje objeto del presente proceso, con el fin de validar los requisitos necesarios para llevar acabo el objeto contractual.
· Definir en cada estación de peaje y pesaje el sitio más adecuado para la instalación de las cámaras LPR, con fin de poder obtener la lectura y captura más adecuada.
· Determinar todos los costos e insumos inherentes para el SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS EN ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE A CARGO DEL INVIAS.
· Determinar la cantidad de elementos necesarios para la instalación y puesta en marcha las cámaras objeto del presente proceso.
· [image: ]Suministrar, instalar y poner en marcha en las estaciones de peaje y pesaje las cámaras de reconocimiento de placas y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en marcha en las cantidades que se relaciona a continuación:
Tabla No. 5: Cantidad de Cámaras LPR a instalar en Estaciones de Peaje y Pesaje a cargo del Invias
· Realizar los mantenimientos preventivos a los que haya lugar y la reposición en caso de mantenimiento correctivo de los elementos que se vieran afectados por fallas de estos. 
· Constituir las pólizas que contempla el presente proceso.
· Las demás que se requieran para el objeto contractual

Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad, se requiere que las empresas idóneas para el suministro, instalación y puesta a punto de las cámaras de sistema de reconocimiento de placas todo en uno (cámara de placas, analizador, OCR, iluminación LED. IR) requeridas cumplan con las siguientes características técnicas mínimas:
	Características Generales
	· Captura de la placa hasta 100 KM/h
· OCR integrado
· Captura en tiempo real hasta mínimo 50 imágenes por segundo
· Captura de placas hasta 30 metros 
· Confiabilidad mínima de 95%
· Resolución mínima de 2MP 
· Grado de Protección: IP66 homologado por el fabricante de la cámara
· Temperatura: -10 a 60°C
· Almacenamiento Local mínimo de  16 GB ampliable hasta 64 GB
· Contar con una unidad sincronizadora de iluminación/captura. 
· Deberá tener Filtro IR. 
· Contar como mínimo con los siguientes puertos de comunicaciones: Giga Ethernet, TCP-IP, UDP, FTP, HTTP
· Alimentación 12 - 24 VDC, Max 30W; IEEE 802.3at PoE + Type 2 
· Seguridad: Protección de acceso mediante contraseña para restringir los niveles de acceso a la cámara, HTTPS y 802.1x. 
· Debe poseer Certificación de Calidad del Fabricante ISO-9001 u otras certificaciones que garantizan calidad de los productos y de las compañías  
·  Otros necesarios para la instalación de las cámaras

La aplicación deberá permitir:
· Insertar mensaje en la imagen capturada como: plata, fecha, hora (Con sincronización NTP), etc.
· Capacidad de configuración remota de los parámetros operativos de las cámaras. 
· Generar como mínimo los siguientes reportes
· Conteo de vehículos por sentido, por tipo vehículos (automóvil, camión, moto, bus, van.) por rango de horas, por rango de fecha
· Conteo total de vehículos por sentido, por rango de horas, por fecha
· Los demás que el oferente ofrezca dentro de su solución

	Licenciamiento
	· En caso de requerirse, el licenciamiento entregado deberá ser a perpetuidad a nombre del Invias y mínimo dos (2) usuarios Un administrador y otro de consulta .


	Garantía 
	· Brindar una garantía a 18 meses sobre los elementos adquiridos en este proceso, cubriendo todos los repuestos que se requieran para la reparación de estos, repuestos deben de ser genuinos y deben ser proporcionados por el oferente en su totalidad.

	Soporte
	· Se debe garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo desde la suscripción del acta de recibo definitivo de cada una de las cámaras y hasta por un periodo de dieciocho (18) meses, incluyendo suministro de repuestos, actualización de Firmware y parches en caso de requerirse. 
· Los problemas técnicos se deben resolver de manera presencial, SOPORTE TÉCNICO EN EL SITIO de la falla para los productos de hardware y software cubiertos por el contrato, con el fin de restablecer su condición operativa y respetando los tiempos de respuesta. El cual no podrá superar las cuarenta y ocho horas (48) después de presentada la falla.
· Se deberán instalar las mejoras de ingeniería que considere necesarias para garantizar la correcta operación de los productos de hardware y software.
· También deberán instalar las actualizaciones de firmware que sean necesarias con el fin de garantizar que el producto vuelva a estar en condición operativa o que mantenga la capacidad de soporte de los equipos sin costo alguno.
· El contratista será responsable de instalar de manera oportuna las actualizaciones de firmware críticas, así como las partes y productos de reemplazo.

	Mantenimientos
	· Será responsabilidad del contratista programar los mantenimientos preventivos a los que haya lugar para prever fallas que se puedan presentar en la ejecución del contrato y tiempo de Garantía, presentado el respectivo cronograma  acuerdo con la solución ofertada
· 
· El contratista deberá realizar los mantenimientos correctivos a los que haya lugar cuando se presente fallas que afecten la disponibilidad del servicio.

	Capacitación
	· El contratista deberá brindar capacitación mínimo a dos (2) profesionales de INVIAS planta central en Bogotá. 
· La capacitación deberá contemplar como mínimo con los siguientes temas
Funcionalidad de la cámara
Generación de reportes 
· Tipo de reportes que genera la aplicación
· Parámetros para generar reportes
Los demás que la Entidad deba conocer sobre el funcionamiento de la solución

	Instalación
	· Se requiere que el oferente garantice la prestación de los servicios de suministro e instalación y puesta a punto, incluyendo todos los elementos físicos (cableado, entre otros) requeridos para el cumplimiento del objeto contractual

	Documentación
	· Documentación de la configuración de la solución implementada para INVIAS.

	Confidencialidad
	· Mantener la confidencialidad de la información suministrada por la entidad, excepto en aquellos casos en que la información sea de dominio público.
· El Contratista debe asegurar la CONFIDENCIALIDAD, SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad el documento de “DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS”.

	Cumplimiento de personal
	· Garantizar que las actividades de instalación, configuración, soporte, mantenimiento serán atendidas por personal idóneo.


Tabla No. 6: Características Técnicas Mínimas de las Cámaras LPR

Adicional se deberá suministrar un equipo que permita la gestión de la información que se genere por la captura de las placas en cada una de las estaciones de peaje y pesaje objeto del presente proceso, el cual deberá contar con una garantía mínima de 1 año.

El equipo a suministrar deberá como mínimo contar con las siguientes características:

Disco duro: 	1 TB, independiente al almacenamiento solicitado en la Cámara
Procesador: 	Intel Core i8-8500T
Memoria RAM: 	8 GB 
Monitor:	23,8"
Teclado y Mouse

ENTREGABLES
El Contratista, se obliga a la entrega de la siguiente información

· Cronograma para la implementación del sistema de reconocimiento de placas (LPR) en cada una de las estaciones de peaje y pesaje objeto del presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la orden de inicio.
· Manuales de operación y Mantenimiento de las cámaras y los diferentes elementos que se instalen
· Ficha técnica de las cámaras y elementos a instalar dentro de los ocho (8) días hábiles contados a partir de la orden de inicio.
· Informe de entrega en el cual se evidencie el proceso de instalación y puesta a punto de las cámaras objeto del presente proceso, dicho informe debe ir acompañado de registro fotográfico del proceso llevada a cabo en cada estación de peaje y pesaje. 
Este informe deberá ser presentado una vez se lleva a cabo el cumplimiento del objeto contractual y antes de presentar la factura, con el fin de ser validado por el supervisor del contrato.

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LAS CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS (LPR)
Para llevar a cabo el proceso de instalación y puesta a punto de las cámaras de reconocimiento de placas (LPR) en cada una de las estaciones de peaje y pesaje objeto del presente proceso, el contratista deberá

· Presentar al grupo de trabajo encargado de ejecutar las labores de instalación y puesta en marcha de las cámaras en cada una de las estaciones de peaje, tres (3) días hábiles antes del inicio del cronograma para la implementación con el fin de informar al concesionario. Se deberá remitir el lisado respectivo el cual deberá incluir nombres, apellidos, identificación, copia del pago de parafiscales y certificado de trabajo en alturas en caso de requerirse.
· El personal que haga parte del grupo de trabajo deberá hacer presencia en las estaciones de peaje y pesaje, planamente identificados y deberá contar con toda la reglamentación en cuento a seguridad industrial para llevar a cabo los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.
· Informar al Invias los cambios a los que haya lugar durante la ejecución del objeto contractual.


Proyectó: Claudia Diaz Ramirez      


Revisó: Nadia Maryori Maya Lopera
Coordinadora Grupo de Peajes


Aprobó: Mario Alberto Rodriguez 
Subdirector de Estudios e Innovación




image1.emf
SECTOR  PR

1 YARUMAL LOS LLANOS DOS MATIAS - PUERTO VALDIVIA 3 + 050

2 EL SANTUARIO COCORNA SANTUARIO - CAÑO ALEGRE 03 + 100

3 PUERTO BOYACA PUERTO TRINFO  SANTUARIO - CAÑO ALEGRE 130 + 100

4 TARAZA TARAZA PUERTOVALDIVIA -CAUCASIA 1 + 300

5 ARCABUCO ARCABUCO BARBOSA – TUNJA 27 + 700

6 SOGAMOSO EL CRUCERO SOGAMOSO - TOQUILLA 13 + 150

7 SACHICA SACHICA CHIQUINQUIRA - TUNJA 50 + 200

8 SABOYA SABOYA  UBATÉ - BARBOSA 66 + 500

9 PATIA EL BORDO MOJARRAS – POPAYAN 61 + 300

10 PIENDAMO

TUNÍA POPAYAN - JAMUNDÍ

31 + 150

11 VILLA RICA

VILLA RICA  POPAYAN - JAMUNDÍ

19 + 400

12 CALDAS (1) ANSERMA SAN CLEMENTE CAUYA – SUPIA 17 + 150

13

RIO DE ORO

PLATANAL 

AGUACHICA - PLATANAL 14 + 200

14

RIO DE ORO

MORRISON 

LA MATA - SAN ALBERTO 38 + 600

15

PAILITAS

PAILITAS 

PUERTO SALGAR - SAN ROQUE 28 + 600

16

GAMARRA

GAMARRA 

GAMARRA - AGUACHICA 2 + 800

17

SAN DIEGO

SAN DIEGO

SAN ROQUE - LA PAZ 105 + 250

18

CHIRIGUANÁ

RINCO HONDO

SAN ROQUE - LA PAZ 17 + 600

19 CORDOBA (1) PUEBLO NUEVO CARIMAGUA PLANETA RICA - COROZAL 26 + 300

20 GUADUAS BICENTENARIO VILLETA – PTO. BOYACA 8 + 000

21 NEMOCON CASABLANCA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ 40 + 000

22 GUAJIRA (1) SAN JUAN SAN JUAN  LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR 61 + 400

23 CHACHAGUI CANO PASTO - MOJARRAS 36 + 000

24 CHACHAGUI DAZA PASTO - CHACHAGUI 14 + 400

25 EL PLAYON RIO BLANCO RIONEGRO  – SAN ALBERTO 51 + 350

26 OIBA OIBA BARBOSA – SAN GIL 63 + 000

27 CURITÍ CURITÍ SAN GIL - ARATOCA 11 + 320

28 PIEDECUESTA CUROS ARATOCA  - BUCARAMANGA 53 + 730

29 CIMITARRA ZAMBITO  PUERTO BOYACA - PUERTO ARAUJO 9 + 300

30 PUERTO PARRA AGUAS NEGRAS  PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA 83 + 900

31 SABANA DE TORRES LA GOMEZ  LIZAMA - SAN ALBERTO 37 + 300

32 TOLIMA (1) CAJAMARCA CAJAMARCA ARMENIA - IBAGUE 39 + 050

33 PALMIRA CENCAR  CALI - YUMBO 3 + 400

34

GINEBRA

EL CERRITO

PALMIRA - BUGA 44 + 900

35

PALMIRA

CIAT 

PALMIRA - CALI 15 + 900

36

PALMIRA

ESTAMBUL 

CALI - PALMIRA 4 + 960

37

YOTOCO

MEDIA CANOA 

YUMBO - MEDIA CANOA 51 + 848

38

YUMBO

PASO DE LA TORRE

PASO DE LA TORRE - SIBERIA 26 + 221

39

PALMIRA

ROZO 

PALAMSECA - EL CERRITO 17 + 400

40

TORO

TORO

ROLDANILLO - LA VIRGINIA  106 + 000

41

YOTOCO

RIO FRIO

MEDIACANOA -ROLDANILLO  13 + 600

42 LOBOGUERRRO

DAGUA BUENAVENTURA - BUGA

63+500

ANTIOQUIA (4)

BOYACA (4)

CESAR (7)

CUNDINAMRCA (2)

SANTANDER (9)

NÚMERO DEPARTAMENTO ESTACION

UBICACIÓN

MUNICIPIO

CAUCA (3)

NARIÑO(2)

VALLE DEL CAUCA (9)
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SECTOR  PR

1 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO (***)  SANTUARIO - CAÑO ALEGRE 130  + 100

2 CANO MAJARRAS - PASTO  36 + 000

3 LA BOTANA

VARIANTE ORIENTAL DE 

PASTO

03 + 250

4 BOYACÁ SABOYA (*) UBATÉ - BARBOSA 66 + 0500

5 CURITÍ (*) SAN GIL - ARATOCA 11 + 0320

6 LIZAMA 1 (**) LIZAMA - SAN ALBERTO 4+0100

7 LIZAMA 2 (**) LIZAMA - SAN ALBERTO 4+0050

8 MEDIA CANOA NORTE (****) YUMBO - MEDIACANOA  17 + 970

9 MEDIA CANOA SUR (****) YUMBO - MEDIACANOA  17 + 950

10 GINEGRA NORTE (****) GUACARI - PALMIRA

47+500

11 GINEGRA SUR (****) GUACARI - PALMIRA

 49+500

12 PUENTE TIERRA OCCIDENTAL BUENAVENTURA - BUGA

PR95+718

13 PUENTE TIERRA ORIENTAL BUENAVENTURA - BUGA

PR96+510

14 VILLA RICA NORTE (****) POPAYAN - JAMUNDI 16 + 600

15 VILLA RICA SUR (****) POPAYAN - JAMUNDI 16 + 400

NÚMERO DEPARTAMENTO ESTACION

CAUCA

NARIÑO (2)

UBICACIÓN

VALLE DEL CAUCA

SANTANDER


image3.emf
SECTOR  PR

1 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO  SANTUARIO - CAÑO ALEGRE130  + 100

2 CURITI SAN GIL - ARATOCA 11+0320

3 LIZAMA I LIZAMA . SAN ALBERT 4+0100

4 LIZAMA II LIZAMA . SAN ALBERT 4+0050

SANTADER

NÚMERO DEPARTAMENTO ESTACION DE PESAJE

UBICACIÓN


image4.emf
SECTOR  PR

1 PLATANAL AGUACHICA - PLATANAL 14 + 200

2 GAMARRA  GAMARRA - AGUACHICA 2 + 800

3 SAN DIEGO  SAN ROQUE - LA PAZ 105 + 250

4 RINCO HONDO  RINCO HONDO 17+600

CESAR

UBICACIÓN

NÚMERO DEPARTAMENTO ESTACION DE PEAJE
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SECTOR  PR

1 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO  SANTUARIO - CAÑO ALEGRE130  + 100 1

2 2

2 CURITI SAN GIL - ARATOCA 11+0320 1

1 1

3 LIZAMA I LIZAMA . SAN ALBERT 4+0100 1

1 1

4 LIZAMA II LIZAMA . SAN ALBERT 4+0050 1

1 1

SECTOR  PR

1 PLATANAL AGUACHICA - PLATANAL 14 + 200 2

1 2

2 GAMARRA  GAMARRA - AGUACHICA 2 + 800 2

1 2

3 SAN DIEGO  SAN ROQUE - LA PAZ 105 + 250 2

1 2

4 RINCO HONDO  RINCO HONDO 17+600 2

1 2

NÚMERO DEPARTAMENTO ESTACION DE PESAJE

UBICACIÓN

NÚMERO DEPARTAMENTO ESTACION DE PEAJE

CANTIDA A INSTALAR POR 

CARRIL POR SENTIDO

No. DE CARRILES

No. DE CARRILES

TOTAL A INSTALAR 

POR ESTACIÓN

TOTAL A INSTALAR 

POR ESTACIÓN

CANTIDA A INSTALAR POR 

CARRIL POR SENTIDO

CESAR

UBICACIÓN

SANTADER


