ANEXO N°  2
ESPECIFICACIONES TECNICAS


	FICHA TECNICA

	CANTIDAD
	DESCRIPCION

	60
	Diagnostico y Revision del sistema integrado y las  que integra cada una

	 
	 

	
	

	CANTIDAD 
	DESCRIPCION

	1
	Montaje de Cámara PTZ

	1
	Camaras PTZ  4MP  25x 

	1
	Acople Càmara PTZ Dahua

	1
	Switch 8 puertos 

	1
	Poe inyector 

	1
	Transformador de 200 / 110 v

	1
	Paquete 100 Unidades RJ45

	1
	Carrete UTP CAT6 Exterior Cobre Cobre

	1
	Burbujas tipo domo para camara BX500 y SD9500

	1
	Actualizacion del software para la camara BX500 

	1
	Actualizacion del software para la camara SD9500

	1
	Correa "polea" para camara BX500 y SD9500

	1
	Motores 9v 0,5 Amp para ejes x camara BX500

	1
	Fuentes 24v - 5 Amp AC para camaras existentes

	 ELEMENTOS DE  COMUNICACIÓN

	1
	Instalacion de F.O X METRO

	1
	Suministro de F.O.  METROS 48 Hilos SPAN 200 AEREO

	1
	Servicio de medicion de Fibra optica x Hilo

	1
	Herrajes helicoidales y tipo corneta "incluye cinta bandit"

	1
	Convertidor De Medios Mc210cs 

	1
	 Equipo de comunicaiones S-3553lc20d Módulo Monomodo Sfp Tx1310nm/rx1550nm x 2

	1
	Cajas Mondragon para Fibra Optica

	1
	Muflas para 12/24 Hilos

	1
	Ups de 550 Va

	1
	Ups de 750 Va

	1
	Servicio de Empalme de F. O. X HILO

	EQUIPOS DE COMPUTO, MONITOREO Y GRABACION

	1
	Nvr 32ch H.265 Decodificacion Dhi-nvr608-32-4ks2

	1
	DISCO DURO 10TB CACHE 256MB 3.5" SATA 7200 RPM 6GB/S

	1
	DISCO DURO 6 TERAS WESTER DIGITAL PURPURA

	 ACOMETIDA ELECTRICA 

	1
	Acometida electrica x metro en cable antifraude 8x2+2

	1
	Herrajes para acometidas

	1
	Perros de conexión 

	1
	DH-SD6CE245U-HNI,Sensor de imagen CMOS STARVIS ™ de 1 / 2.8 ”yPíxeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapíxeles ,Potente zoom óptico de 45x,Tecnología Starlight,Máx. 50 / 60fps @ 1080P,Seguimiento automático e IVS, Distancia IR hasta 250 m,RAM 512M/ROM 128M,Control de encendido Automático/ apagado por infrarrojos Manual,LED de infrarrojos 6,

	1
	DH-SD59225U-HNI,Sensor de imagen CMOS STARVIS™ de 1/2,8” e 2MP,Pixels efetivos 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels,Zoom óptico avançado de 25x,Tecnologia Starligh, Máx. 50/60fps em 1080P,Rastreamento automático e IVSRAM 1024M,· Compatível com PoE+, Distância de IR de até 150m,/ROM 128M,LEDs IR 4

	1
	NVR 32CH H.265 DECODIFICACION 4CH@4K O 16CH@2MP AB ENTRADA 384MBPS 8 SATA 2 HDMI

	1
	NVR304-16S-P16 Admite formatos de video Ultra265/H.265/H.264,Entrada de 16/32 canales,Plug & Play con 16 interfaces de red PoE independientes,Admite cámaras principales de conformidad con ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) y protocolos RTSP,Admite salida simultánea HDMI y VGA,Grabación con resolución de hasta 8 megapíxeles.4 discos duros SATA, hasta 10 TB por cada disco duro,Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada,Admite actualización en la nube




Atentamente,

Proponente: ________________________     
Nit: _______________________________
Correo electrónico:      ___________________________
Dirección: _________   
Teléfono: ____________ 
Fax: ________________
Nombre Representante legal del proponente: _____________________________                                                               Dirección: _____________
Teléfono:___________________
Documento de identificación:    ______________________
Firma del Representante legal:___________________________________              

