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PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MNIEGGMSAMC-001- 2023


El objeto a contratar corresponde a “CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - COMEDOR ESCOLAR DE LA SEDE ALBERTO GALINDO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
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	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	
	
	

	1,1
	Desmonte cubierta (asbesto cemento, fibro cemento, ó similar), incluye retiro y disposición en sitio autorizado, no incluye desmonte estructura de soporte.
	m2
	579,02
	
	

	1,2
	Demolición piso (acabado y alistado) espesor (0.08-0.12) m., incluye disposición en sitio autorizado.
	m2
	79,16
	
	

	1,3
	Demolición enchape y/o pañete, incluye retiro y disposición en sitio autorizado.
	m2
	23,62
	
	

	1,4
	Demolición de alberca incluye cargue, retiro, disposición de escombros
	m3
	1,69
	
	

	1,5
	Desmonte puertas mueble madera, incluye retiro y disposición en sitio autorizado
	m2
	5,19
	
	

	1,6
	Desmonte ventana, ventana-reja, incluye retiro y disposición en sitio al interior edificación
	m2
	0,87
	
	

	1,7
	Desmonte y reinstalación de luminarias y/o ventiladores, incluye suministro e instalación de elementos de fijación para su correcto funcionamiento
	un
	24,00
	
	

	1,8
	Desmonte de tanque plástico (250- 1000) litros para almacenamiento de agua potable, incluye disposición a sitio autorizado.
	un
	2,00
	
	

	2
	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRENEAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	
	
	

	2,1
	Punto desagüe PVC_S 3" (Incl. Red sanitaria y accesorios)
	un
	2,00
	
	

	2,2
	Excavación manual en material común h< 1.0 m
	m3
	3,85
	
	

	2,3
	Excavación manual en material común h (1,00-2,00) m
	m3
	4,75
	
	

	2,4
	Tubería PVC sanitaria 4 y accesorios
	m
	5,00
	
	

	2,5
	Caja Inspección concreto 2500 PSI 0,60*0,60*0,60 mts (Incluye tapa reforzada 3/8, ángulo 2*3/16 y cañuela mortero 1:3 imp.)
	un
	1,00
	
	

	2,6
	Caja Inspección concreto 2500 PSI 0,80*0,80*0,80 mts (Incluye tapa reforzada 3/8, ángulo 2*3/16 y cañuela mortero 1:3 imp.)
	un
	1,00
	
	

	2,7
	Punto agua fría PVC  1/2 RDE 13.5, incluye tubería y accesorios
	un
	1,00
	
	

	3
	MAMPOSTERIA
	 
	
	
	

	3,1
	Muro Bloque arcilla No. 4 e=0.10 m (10X20X30)
	m2
	1,91
	
	

	4
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	
	
	

	4,1
	Suministro, Transporte e Instalación de salida eléctrica para tomacorriente Tipo Nema 5-15R. Incluye Caja, toma Nema 5-15R, tubería 1/2 PVC, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C CT, cable de tierra, marquillado, accesorios y elementos de fijación.
	un
	3,00
	
	

	4,2
	Suministro, Transporte e Instalación de salida eléctrica para tomacorriente Tipo Nema 5-20R GFCI. Incluye Caja, toma Nema 5-20R GFCI, tubería 1/2 PVC, cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C CT, cable de tierra, marquillado, accesorios y elementos de fijación.
	un
	2,00
	
	

	4,3
	Salida para punto de iluminación, incluye tubería EMT 1/2”, cable 3x12 AWG Cu HFFR LS CT, cable libre de halógenos, terminales, conectores, conduletas, cajas tipo rawelt, anclaje, terminales, conectores, tomacorriente monofásica con polo tierra, cable encauchetado 3x14 AWG (1 metro), marquilla acrílica, clavija con polo a tierra y demás accesorios.
	un
	6,00
	
	

	4,4
	Suministro, Transporte e Instalación de salida eléctrica para interruptor triple. Incluye caja, accesorios, interruptor, elementos de fijación y sujeción. Cable cero halógenos, Cable de cobre Aislado 5X12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería PVC 1/2".
	un
	2,00
	
	

	4.5
	Suministro, Transporte e instalación de luminaria hermética de 2x18 W, 3600 lm, garantía mínima de 5 años, debe incluir certificación de producto.
	un
	6,00
	
	

	4.6
	Suministro, Transporte e Instalación de luminaria LED 60X60 40 W 4000 lm 6500 K de sobreponer, garantía mínimo 5 años, debe incluir certificación de producto.
	un
	6,00
	
	

	5
	INSTALACIONES RED GAS
	 
	
	
	

	5,1
	Punto de gas tubería Pealpe 1/2"
	un
	1,00
	
	

	6
	CUBIERTA
	 
	
	
	

	6,1
	Cubierta teja metálica color con trapecios, valles h=35mm cal.28, incluye tornillos fijadores.
	m2
	316,47
	
	

	6,2
	Flanche en lamina calibre 34 ancho 0.45 M
	m
	51,90
	
	

	6,3
	Caballete cal 26 cubierta metálica
	m
	55,70
	
	

	6,4
	Reinstalación canales lamina, incluye verificación y rectificación de pendientes y pintura anticorrosivo y esmalte
	m
	62,60
	
	

	6,5
	Bajante aguas lluvias tubería PVC 3"
	m
	19,50
	
	

	6,6
	Impermeabilización placa monocapa manto asfaltico Morteplas 4 mm
	m2
	7,74
	
	

	7
	CARPINTERIA ALUMINIO
	 
	
	
	

	7,1
	Puertas aluminio y laminas polietileno, incluye suministro e instalación chapas
	m2
	5,19
	
	

	7,2
	Angeo fibra de vidrio, incluye perfil mosquetero y demás elementos de fijación
	m2
	1,44
	
	

	8
	PAÑETES
	 
	
	
	

	8,1
	Pañete 1:4 muros y/o placas, incluye filos y dilataciones
	m2
	15,21
	
	

	9
	PISOS
	 
	
	
	

	9,1
	Relleno compactado con recebo seleccionado
	m3
	8,29
	
	

	9,2
	Alistado pisos en mortero 1:4 e= (0.03-0.05 m)
	m2
	23,92
	
	

	9,3
	Piso cerámica formato 50x50 ó similar tráfico pesado primera calidad (zona cocina ó baños)
	m2
	82,87
	
	

	9,4
	Placa de piso concreto de 2500 psi e=0.08, incluye malla electrosoldada de 4mm cada 15 cm
	m2
	58,95
	
	

	9,5
	Guarda escoba en cerámica h = (0,07-0,10) trafico 5 primera calidad
	m
	29,12
	
	

	10
	ENCHAPES
	 
	
	
	

	10,1
	Enchape cerámica muros, formato 30x60 ó similar primera calidad para baño y/o cocina
	m2
	57,08
	
	

	11
	 CIELO RASOS
	 
	 
	
	

	11,1
	Cielo raso blanco PVC. (El gravado o detalle del material este sujeto a aprobación del supervisor)
	m2
	275,05
	
	

	12
	APARATOS SANITARIOS, COCINA Y MUEBLES ESPECIALES
	 
	 
	
	

	12,1
	Suministro e instalación tanque plástico 500 lt, incluye flotador, válvula y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
	un
	1,00
	
	

	12,2
	Suministro e instalación tanque plástico 1000 lt, incluye flotador, valvular y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
	un
	1,00
	
	

	12,3
	Suministro e instalación campana extractora tipo industrial en acero inoxidable 1,50x070, incluye extractor aspa metálica, ducto acero inoxidable 0,30x0,30 y demás elementos necesarios para su correcta fijación y funcionamiento
	un
	1,00
	
	

	13
	PINTURAS
	 
	
	
	

	13,1
	Estuco plástico sobre muro y/o placa
	m2
	86,51
	
	

	13,2
	Pintura asepsia Ultra recubrimiento Acril-Uretano mono componente de uso interior ó exterior
	m2
	86,51
	
	

	13,3
	Pintura esmalte puerta metálica
	un
	1,00
	
	

	13,4
	Pintura esmalte ventanas y/o rejas metálicas
	m2
	6,07
	
	

	13,5
	Pintura canal lamina con anticorrosivo y esmalte, incluye preparación superficie existente
	m
	18,10
	
	

	 
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS
	 
	
	
	

	 
	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
	 
	 
	 
	

	 
	Administración
	 
	18%
	 
	

	 
	Imprevistos
	 
	2%
	 
	

	 
	Utilidad
	 
	5%
	 
	

	 
	TOTAL, COSTOS INDIRECTOS OBRA
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL, COSTOS OBRA
	 
	 
	 
	







	Nota: los valores unitarios deben incluir todas las actividades necesarias para correcta ejecución del ítem, tales como, equipos, herramientas, materiales, transporte, retiro y disposición final.
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________________________________		___________________________
Nombre y firma del Representante Legal	Nombre del Ingeniero que avale la propuesta económica en caso de que lo requiera
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