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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

	LISTADO DE EQUIPOS EMISORA

	ITEM 
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN -CARACTERISTICAS 
	CANT

	1
	TRANSMISOR DE 1000 W
 
	Transmisor ≥ 1000 W Ajustable de 0 a la potencia máxima, para trabajo con PRA de 1 KW
Incluye ferrita (que cumpla con trabajo en frecuencias indeseadas en su banda resistiva)
para cableado de señales de audio y tensión de entrada.
Modo de modulación: mono, estéreo, multiplex, SCA, RDS, Aux.
Impedancia de salida de potencia: 50 Ohmios
Conector de salida: Tipo N o DIN 7/16
Pureza espectral total:> -100 DBC spurious,> - 84 DBC harmonics
Rango de frecuencia: 87.5 ÷ 108.00 MHz, programable en pasos de 10 KHz
Distorsión armónica total + ruido: 0.03% a 400 Hz
Impedancia de entrada de audio: 600 ohmios balanceados, 15 Kohms desbalanceados. Preénfasis: 75 µseg
Tipo de modulación: Modulación de frecuencia directa de la frecuencia portadora, estéreo
F3E con subportadora y mono.
Lock in Time: Typ. 4 segundos.
Desactivación de bloqueo: ≥ -80 dBc.
Capacidad de modulación: ± 150 KHz. 
	1

	2
	 MONITOR DE FRECUENCIA FM
	 Un equipo monitor de frecuencia que incluya: Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz - Resolución 100 Hz
	 

	3
	MONITOR DE MODULACION
	Sintonizador FM en la banda 87,5 ÷ 108 MHz
Paso de sintonización 10 KHz y 100 KHz seleccionable
Conector de antena: BNC-F 50 OHM
Medidor de frecuencia: pantalla digital LCD de alta visibilidad
Precisión de frecuencia: ± 2,5 ppm
Respuesta de frecuencia: ± 0.1dB 30Hz a 90KHz
Medición de modulación: medidor analógico iluminado de alta velocidad
Crosstalk estéreo: 40dB 100Hz ÷ 10KHz (típ. 45dB @1KHz)
Indicación de desviación: 0 a ± 100 KHz 100% a ± 75 KHz
Relación señal/ruido: 70dB 400Hz con 50µS
	1

	4
	ENLACE FM (ANALÓGICO)
 
	Transmisor y receptor deben ser equipos del mismo fabricante
Las frecuencias de funcionamiento del sistema de enlace deben ser ajustables en la banda que contenga de 300 Mhz a 328,6 12 Mhz en pasos o saltos de frecuencia de ≤ 25 KHz  
Estabilidad de frecuencia ± 5 ppm  ó ±5 Hz o mejor
Dos Antenas direccionales tipo Yagui operando a la frecuencia solicitada en la banda que contenga de 300 Mhz a 328,6 Mhz (incluir información Antena direccional operando a la frecuencia solicitada con ganancia ≥ 9.5 dBi (el contratista debe entregar información técnica del fabricante).

Ancho de Banda: Menor o igual a 200KHz según lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora
	1

	5
	SISTEMA DE ANTENAS
 
	ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS
Dos (2) Antenas de polarización circular 
Construcción en Acero inoxidable tipo panel
Segun estudio radioelectrico aprobado,               Conector 7/16”
Polarización circular ajustable
Potencia máxima: 2000 W
Frecuencia de trabajo: 87.5 - 108 MHz – Broadband
VSWR: 1.2:1
Ganancia:  7 dBd
Amplitud Vertical:  33 grados
Impedancia 50 Ohm
Amplitud vertical:  85 E plane 85 H
	1

	6
	TORRE RIENDADA
 
	Tipo Auto riendada (Altura 20m) de 40X40 CM
Vientos Deberá soportar vientos con velocidades de hasta 100 km/h en la dirección más desfavorable de acuerdo a los arreglos de antenas requeridos
Deflexión permitida Máximo ±1,5% con velocidades de viento de hasta 50 km/h, en la dirección más desfavorable de acuerdo a los arreglos de antenas requeridos
Faros de seguridad Las torres incluirán el suministro y montaje de faros de seguridad para aeronaves en vuelo, conforme a los reglamentos de la Aeronáutica Civil.
Protección a descargas eléctricas Sistema de protección contra descargas eléctricas mediante pararrayos debidamente aterrizados con bajante independiente.
Pintura Los colores deben ser blanco y naranja distribuidos en siete franjas, donde las franjas superiores e inferiores deben ser de color naranja. El imprimante y la pintura se deben aplicar solamente cuando el montaje estructural se haya terminado totalmente.
Sistema de puesta a tierra Se debe realizar diseño, suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, aterrizar la estructura (torre), gabinete y pararrayos, potencializar el sistema y debe tener una resistencia de tierra menor a 5 Ω.
	1

	7
	GABINETE PARA EQUIPOS PARA EXTERIOR
 
	Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14, y 16,18 en frio.
Pintura anticorrosiva beige. debe contar con rack con las norma EIA-310.
dbe cumplir  con el grado de protección IP54. deb incluir : 2 ventiladores minimo o uo de mayor potencia (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C),
Tomacorriente para Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
Puerta con espuma de poliuretano como empaque. dimensiones 1.2 m x 1.5 m x 2.2 m 
	1

	8
	ACCESORIOS DE INSTALACION
 
	HANGER KIT  CONECTORES Y 40 MTS DE CABLE DE 7/8" PARA INSTALACION DEL SISTEMA RADIANTE
	1

	9
	Consola de Estudio
 
	– Todas las entradas y salidas balanceadas
– Doce entradas de doble canal Mezclador
– Control de entrada A/B
– Deslizadores ALPS de 100 mm con control Digital VCA
– Seis entradas de micrófono mono balanceadas con alimentación    phantom con conectores XLR
– Doce líneas estéreo balanceadas con conectores RJ-45
– Cuatro entradas digitales AES/EBU
– Control de tono digital de tres bandas en todos los canales de entrada
– Dos teléfonos híbridos optoacoplados integrados internamente

- Dos Telco IN /OUT
– Función de reunión en híbrido telefónico (PGM, UTL, AUX y CUE)
– Bus CUE
– Tres salidas estéreo analógicas balanceadas independientes (PGM, UTL y AUX)
– Dos salidas digitales AES/EBU independientes (PGM y UTL)
– Sala de control y funciones de estudio con selector de modo de monitor
– Salida de sala de control con lógica de silenciamiento
– Placa de audio USB interna para mayor versatilidad de conexión
– Comando ON AIR de salida optoacoplada
– Bus totalmente blindado
– Pantalla digital TFT de 4,3” 
	1

	10
	BRAZO DE MICROFONO
 
	Construcción en Metal
de mesa tipo estatico
	4

	11
	MICRÓFONO ESTUDIO (ANALÓGICO)
 
	Tipo  Dinámico
Respuesta frecuencia 50 Hz - 15 kHz
patrón polar supercardioide
Impedancia de salida  500Ω
Sensibilidad -48 dBV/Pa (4 mV/Pa)
conector XLR macho balanceado chapado en oro de 3 pines
	4

	12
	AUDIFONOS PROFESIONALES
 
	                                                                                                           Respuesta de frecuencia: 20 - 27.400 Hz
Impedancia nominal: 300 Ohm
Presión media en el oido: ~ 5,5N
Conector: Jack estéreo 3,5/6,3 mm


	4

	13
	DISTRIBUIDOR DE AUDIFONOS 
 
	Conector entrada: entradas de audio balanceadas (L/R) con conectores XLR
Salidas:  12 salidas auriculares con 6 amplificadores individuales
Indicador: VU de entrada de audio frontal
Montaje en rack, con altura de una (1) unidad de rack



	1

	14
	LUZ DE SEÑALIZACIÓN LED 
 
	Señalización en acrílico con mensaje de "AL AIRE", nombre de emisora y logo, con iluminación tipo led color rojo para instalación en pared externa junto a puerta de estudio de emisión y para instalación en paredes interiores del estudio de emisión con dimensiones de 30cm X 15cm cada una 



	1

	15
	MONITORES DE AUDIO (PAR DE PARLANTES ESTUDIO)
 
	Diseñados para monitoreo profesional de audio en estudio 
Respuesta de frecuencia 70 Hz – 20 Hz
Woofer: de 4.5 pulgadas
25W / sistema completo                                                                       1- Estéreo de 1/8" 2- TRS ¼” balanceadas 2- RCA no balanceadas




	1

	16
	COMPUTADOR ESCRITORIO
 
	Computador  Desktop procesador  Intel Core i7  o RYZEN 5 DE ULTIMA GENRACION  8 GB DDR4 1 TB HDD  Windows 10 Professional 64-Bit MONITOR 22"



	1

	17
	MESAS
 
	Mobiliario que comprende el suministr ode 2 mesas , 1 para equipos conosla y master y,otra mesa de trabajo de locucion y periodistas
	2

	18
	REGULADOR
 
	Regulador de2 KVA online con doble conversión
Indicador de voltaje digital
Leds o pantalla de estado en panel frontal
Protecciones de sobrecarga y cortocircuito
	1





NOTA 1: Sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas el Municipio de La Calera NO ACEPTARA ningún tipo de requerimiento, salvo que haya errores de transcripción o datos imprecisos que no corresponda, teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento, su omisión o modificación constituye causal de rechazo y no podrá obviarse en la presentación de la respectiva oferta.






Firma del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:








































FORMATO No 1.

 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Lugar y fecha
Señores
El Municipio de La Calera

Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]
Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de El Municipio de La Calera respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 3 del Pliego de Condiciones de la subasta de la referencia.


4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

7. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.


8. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del Contrato, cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 3 del Pliego de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

	Persona de contacto
	[Nombre]

	Dirección
	[Dirección de la compañía]

	Teléfono
	[Teléfono de la compañía]
	Celular
	

	e-mail
	[Dirección de correo electrónico de la compañía]





Firma representante legal del Proponente




Firma del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:































FORMATO No 2.
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

El Municipio de La Calera


Proceso de Contratación [Insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de El Municipio de La Calera para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2.  No  estamos  en  causal  de  inhabilidad  alguna  para  celebrar  el  contrato  objeto  del  Proceso  de
Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] 





[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]






FORMATO 3

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO


La Calera, __ de________  de 20XX


Señores
ALCALDIA DE LA CALERA
Atn: Dr. (a).

La Calera, Cundinamarca
18		

OBJETO:			                      	

Apreciados señores:

Los suscritos, __________________________ y __________________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ____________________________ y _____________________________ respectivamente, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en consorcio para participar en el proceso de selección de contratista mediante la modalidad de __________________________________________________________  No.__________________, cuyo objeto es _____________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ y por lo tanto expresamos lo siguiente:

La duración de este consorcio será igual a la del término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

Este consorcio está integrado por:

NOMBRE                                        	PARTICIPACIÓN
                                                                	(%)
___________________________	        		______
___________________________	        		______
___________________________	        		______
___________________________	        		______

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada.

4. 	El representante legal de este consorcio es ____________________________, quien se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

5. El suplente del representante legal es _____________________ quien se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.


6. La sede del consorcio es:


DIRECCION					______________________________
NUMERO TELEFONICO			______________________________
NUMERO DE FAX				______________________________
CIUDAD					______________________________

En consecuencia se firma en __________________ a  los ____ días del mes de ___________ de 20XX.


(miembros)

Nombre                                		             	Nombre
Firma						           Firma
C.C.						           C.C.




Nombre                                			            Nombre
Firma						            Firma
C.C.						            C.C.






Nombre
Firma
C.C.
Representante del Consorcio




Nombre
Firma
C.C.
Suplente del Representante del Consorcio



















FORMATO 4

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

LA CALERA, __ de________  de 20XX


Señores
ALCALDIA DE LA CALERA


OBJETO:				

Apreciados señores:

Los suscritos, _______________________ y _______________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ___________________________ y _____________________________, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en unión temporal para participar en el proceso de selección de contratistas mediante la modalidad de: ______________________________________ No. ___________________________, cuyo objeto es ______________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. La duración de esta unión temporal será igual a la del término de ejecución y liquidación del contrato, y un año más. 

2. Esta unión temporal está integrada por:

NOMBRE, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y SU EJECUCIÓN (*)
                                                           %
A. _____________________________		______
B. _____________________________		______

 (*) Discriminar actividades por ejecutar por cada uno de los participantes. 

3. 	La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria e ilimitada.

4. 	El representante legal de la unión temporal es ________________________, quien se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar todas las decisiones que fueran necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

5. El suplente del representante legal es ________________________, quien se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar todas las decisiones que fueran necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

6. La sede de la unión temporal es:


DIRECCION					______________________________
NUMERO TELEFONICO				______________________________
NUMERO DE FAX				______________________________
CIUDAD					______________________________

En consecuencia se firma en ________________ a  los ____ días del mes de ___________ de 20XX.


(Miembros)


Nombre                                			Nombre
Firma						Firma
C.C.						C.C.


Nombre                                			Nombre
Firma						Firma
C.C.						C.C.



Nombre
Firma
C.C.
Representante de la unión temporal


Nombre
Firma
C.C.
Suplente del Representante de la unión temporal




























FORMATO 5

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE LIMITACIONES A LA CAPACIDAD JURÍDICA


PERSONA NATURAL



_______________________________, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, bajo la gravedad del juramento manifiesto:

1. Que actualmente no tengo limitaciones sobre mi capacidad jurídica.
1. Que igualmente no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones.
1. Que tengo plena capacidad para suscribir contratos con el Estado, adquirir derechos y contraer obligaciones.

Lo anterior de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002 y demás normas vigentes. 

Para lo anterior autorizo a la entidad para revisar el boletín de responsables fiscales, los antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y demás bases de datos para el efecto.

Cordialmente,



Nombre: ___________________________________
C.C.N.  ____________________________________
Dirección: __________________________________
Teléfono:  __________________________________
























FORMATO 6


DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE LIMITACIONES A LA CAPACIDAD JURÍDICA


PERSONA JURÍDICA



_______________________________, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, bajo la gravedad del juramento manifiesto:

1. Que actualmente la persona jurídica no tiene limitaciones para contratar y ejecutar el contrato.
2. Que igualmente ni la persona jurídica, ni el suscrito como representante legal de la persona jurídica estamos incursos en inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses o prohibiciones, por tanto no tenemos limitaciones sobre capacidad jurídica. 
3. Que la persona jurídica tiene plena capacidad para suscribir contratos con el Estado, adquirir derechos y contraer obligaciones.

Lo anterior de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002 y demás normas vigentes. 

Para lo anterior autorizo a la entidad para revisar el boletín de responsables fiscales, los antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y demás bases de datos para el efecto.

Cordialmente,


Nombre: ___________________________________
C.C.N.  ____________________________________
Dirección: __________________________________
Teléfono:  __________________________________





















FORMATO No 7.

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL


PERSONA JURIDICA



_______________________________, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de (Revisor Fiscal) o (Represente legal) de _______________________________________, bajo la gravedad del juramento manifiesto:


1.	Que ________________________________, se encuentra al día con las obligaciones relativas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al CREE.
2.	Así mismo se ha venido cumplido dicha obligación durante los últimos 6 meses.

Lo anterior en virtud a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Cordialmente,



Nombre: ___________________________________
C.C.N.  ____________________________________
Dirección: __________________________________
Teléfono: __________________________________




























FORMATO No 8

RELACIÓN DE EXPERIENCIA



	No.
	
OBJETO DEL CONTRATO
	
ENTIDAD CONTRATANTE
	
% DE PARTICIPACION
	
VALOR TOTAL DE CONTRATO
	
VALOR EXPRESADO EN SMLMV
	
FECHA DE INICIO
	
FECHA TERMINACION
	
NUMERO DE CONTRATO EN EL RUP

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	




*: Cuando la ejecución del contrato base de la experiencia relacionada se haya ejecutado en Consorcio o Unión temporal se debe especificar el porcentaje de participación en ese contrato.

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones




_____________________________________
(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadanía o N I T)


	





FORMATO 9

PROPUESTA ECONÓMICA

	LISTADO DE EQUIPOS EMISORA

	ITEM 
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN -CARACTERISTICAS 
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	TRANSMISOR DE 1000 W
 
	Transmisor ≥ 1000 W Ajustable de 0 a la potencia máxima, para trabajo con PRA de 1 KW
Incluye ferrita (que cumpla con trabajo en frecuencias indeseadas en su banda resistiva)
para cableado de señales de audio y tensión de entrada.
Modo de modulación: mono, estéreo, multiplex, SCA, RDS, Aux.
Impedancia de salida de potencia: 50 Ohmios
Conector de salida: Tipo N o DIN 7/16
Pureza espectral total:> -100 DBC spurious,> - 84 DBC harmonics
Rango de frecuencia: 87.5 ÷ 108.00 MHz, programable en pasos de 10 KHz
Distorsión armónica total + ruido: 0.03% a 400 Hz
Impedancia de entrada de audio: 600 ohmios balanceados, 15 Kohms desbalanceados. Preénfasis: 75 µseg
Tipo de modulación: Modulación de frecuencia directa de la frecuencia portadora, estéreo
F3E con subportadora y mono.
Lock in Time: Typ. 4 segundos.
Desactivación de bloqueo: ≥ -80 dBc.
Capacidad de modulación: ± 150 KHz. 
	1
	
	

	2
	 MONITOR DE FRECUENCIA FM
	 Un equipo monitor de frecuencia que incluya: Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz - Resolución 100 Hz
	 
	
	

	3
	MONITOR DE MODULACION
	Sintonizador FM en la banda 87,5 ÷ 108 MHz
Paso de sintonización 10 KHz y 100 KHz seleccionable
Conector de antena: BNC-F 50 OHM
Medidor de frecuencia: pantalla digital LCD de alta visibilidad
Precisión de frecuencia: ± 2,5 ppm
Respuesta de frecuencia: ± 0.1dB 30Hz a 90KHz
Medición de modulación: medidor analógico iluminado de alta velocidad
Crosstalk estéreo: 40dB 100Hz ÷ 10KHz (típ. 45dB @1KHz)
Indicación de desviación: 0 a ± 100 KHz 100% a ± 75 KHz
Relación señal/ruido: 70dB 400Hz con 50µS
	1
	
	

	4
	ENLACE FM (ANALÓGICO)
 
	Transmisor y receptor deben ser equipos del mismo fabricante
Las frecuencias de funcionamiento del sistema de enlace deben ser ajustables en la banda que contenga de 300 Mhz a 328,6 12 Mhz en pasos o saltos de frecuencia de ≤ 25 KHz  
Estabilidad de frecuencia ± 5 ppm  ó ±5 Hz o mejor
Dos Antenas direccionales tipo Yagui operando a la frecuencia solicitada en la banda que contenga de 300 Mhz a 328,6 Mhz (incluir información Antena direccional operando a la frecuencia solicitada con ganancia ≥ 9.5 dBi (el contratista debe entregar información técnica del fabricante).

Ancho de Banda: Menor o igual a 200KHz según lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora
	1
	
	

	5
	SISTEMA DE ANTENAS
 
	ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS
Dos (2) Antenas de polarización circular 
Construcción en Acero inoxidable tipo panel
Segun estudio radioelectrico aprobado,               Conector 7/16”
Polarización circular ajustable
Potencia máxima: 2000 W
Frecuencia de trabajo: 87.5 - 108 MHz – Broadband
VSWR: 1.2:1
Ganancia:  7 dBd
Amplitud Vertical:  33 grados
Impedancia 50 Ohm
Amplitud vertical:  85 E plane 85 H
	1
	
	

	6
	TORRE RIENDADA
 
	Tipo Auto riendada (Altura 20m) de 40X40 CM
Vientos Deberá soportar vientos con velocidades de hasta 100 km/h en la dirección más desfavorable de acuerdo a los arreglos de antenas requeridos
Deflexión permitida Máximo ±1,5% con velocidades de viento de hasta 50 km/h, en la dirección más desfavorable de acuerdo a los arreglos de antenas requeridos
Faros de seguridad Las torres incluirán el suministro y montaje de faros de seguridad para aeronaves en vuelo, conforme a los reglamentos de la Aeronáutica Civil.
Protección a descargas eléctricas Sistema de protección contra descargas eléctricas mediante pararrayos debidamente aterrizados con bajante independiente.
Pintura Los colores deben ser blanco y naranja distribuidos en siete franjas, donde las franjas superiores e inferiores deben ser de color naranja. El imprimante y la pintura se deben aplicar solamente cuando el montaje estructural se haya terminado totalmente.
Sistema de puesta a tierra Se debe realizar diseño, suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, aterrizar la estructura (torre), gabinete y pararrayos, potencializar el sistema y debe tener una resistencia de tierra menor a 5 Ω.
	1
	
	

	7
	GABINETE PARA EQUIPOS PARA EXTERIOR
 
	Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14, y 16,18 en frio.
Pintura anticorrosiva beige. debe contar con rack con las norma EIA-310.
dbe cumplir  con el grado de protección IP54. deb incluir : 2 ventiladores minimo o uo de mayor potencia (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C),
Tomacorriente para Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
Puerta con espuma de poliuretano como empaque. dimensiones 1.2 m x 1.5 m x 2.2 m 
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	8
	ACCESORIOS DE INSTALACION
 
	HANGER KIT  CONECTORES Y 40 MTS DE CABLE DE 7/8" PARA INSTALACION DEL SISTEMA RADIANTE
	1
	
	

	9
	Consola de Estudio
 
	– Todas las entradas y salidas balanceadas
– Doce entradas de doble canal Mezclador
– Control de entrada A/B
– Deslizadores ALPS de 100 mm con control Digital VCA
– Seis entradas de micrófono mono balanceadas con alimentación    phantom con conectores XLR
– Doce líneas estéreo balanceadas con conectores RJ-45
– Cuatro entradas digitales AES/EBU
– Control de tono digital de tres bandas en todos los canales de entrada
– Dos teléfonos híbridos optoacoplados integrados internamente

- Dos Telco IN /OUT
– Función de reunión en híbrido telefónico (PGM, UTL, AUX y CUE)
– Bus CUE
– Tres salidas estéreo analógicas balanceadas independientes (PGM, UTL y AUX)
– Dos salidas digitales AES/EBU independientes (PGM y UTL)
– Sala de control y funciones de estudio con selector de modo de monitor
– Salida de sala de control con lógica de silenciamiento
– Placa de audio USB interna para mayor versatilidad de conexión
– Comando ON AIR de salida optoacoplada
– Bus totalmente blindado
– Pantalla digital TFT de 4,3” 
	1
	
	

	10
	BRAZO DE MICROFONO
 
	Construcción en Metal
de mesa tipo estatico
	4
	
	

	11
	MICRÓFONO ESTUDIO (ANALÓGICO)
 
	Tipo  Dinámico
Respuesta frecuencia 50 Hz - 15 kHz
patrón polar supercardioide
Impedancia de salida  500Ω
Sensibilidad -48 dBV/Pa (4 mV/Pa)
conector XLR macho balanceado chapado en oro de 3 pines
	4
	
	

	12
	AUDIFONOS PROFESIONALES
 
	                                                                                                           Respuesta de frecuencia: 20 - 27.400 Hz
Impedancia nominal: 300 Ohm
Presión media en el oido: ~ 5,5N
Conector: Jack estéreo 3,5/6,3 mm


	4
	
	

	13
	DISTRIBUIDOR DE AUDIFONOS 
 
	Conector entrada: entradas de audio balanceadas (L/R) con conectores XLR
Salidas:  12 salidas auriculares con 6 amplificadores individuales
Indicador: VU de entrada de audio frontal
Montaje en rack, con altura de una (1) unidad de rack



	1
	
	

	14
	LUZ DE SEÑALIZACIÓN LED 
 
	Señalización en acrílico con mensaje de "AL AIRE", nombre de emisora y logo, con iluminación tipo led color rojo para instalación en pared externa junto a puerta de estudio de emisión y para instalación en paredes interiores del estudio de emisión con dimensiones de 30cm X 15cm cada una 



	1
	
	

	15
	MONITORES DE AUDIO (PAR DE PARLANTES ESTUDIO)
 
	Diseñados para monitoreo profesional de audio en estudio 
Respuesta de frecuencia 70 Hz – 20 Hz
Woofer: de 4.5 pulgadas
25W / sistema completo                                                                       1- Estéreo de 1/8" 2- TRS ¼” balanceadas 2- RCA no balanceadas




	1
	
	

	16
	COMPUTADOR ESCRITORIO
 
	Computador  Desktop procesador  Intel Core i7  o RYZEN 5 DE ULTIMA GENRACION  8 GB DDR4 1 TB HDD  Windows 10 Professional 64-Bit MONITOR 22"



	1
	
	

	17
	MESAS
 
	Mobiliario que comprende el suministr ode 2 mesas , 1 para equipos conosla y master y,otra mesa de trabajo de locucion y periodistas
	2
	
	

	18
	REGULADOR
 
	Regulador de2 KVA online con doble conversión
Indicador de voltaje digital
Leds o pantalla de estado en panel frontal
Protecciones de sobrecarga y cortocircuito
	1
	
	





VALOR EN LETRAS (IMPUESTO INCLUIDOS): ____________________





Firma del Proponente
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

FORMATO 11

	FORMATO 

	RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA NACIONAL

	OBJETO:
	

	

	PROPONENTE:
	

	ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
	PORCENTAJE

	 
 Bienes y Servicios extranjeros
 
	(      )%

	
	

	
	

	 
 Bienes y Servicios nacionales
 
	(      )%



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.




Firma del Proponente

Nombre:
Documento de Identidad:

























FORMATO No 12.

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LIMITACION DE LA CONVOCATORIA (MIPYMES)

La Calera, Cundinamarca, 
Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
Unidad de Contratación 
Ciudad 

REFERENCIA: Manifestación de Interés para el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA _____________ de 20XX convocado por la Alcaldía Municipal de La Calera, para la (OBJETO PROCESO). 

Yo ______________________(indicar nombre de la persona que está manifestando el interés) actuando __________________ (indicar según corresponda: en nombre propio o en representación legal o como apoderado) de _______________________________________ (nombre de la persona natural o jurídica, según corresponda), identificado como aparece a continuación, MANIFIESTO INTERES DE LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES______(DOMICILIADAS EN:____________). Por lo anterior manifiesto mi condición de (Marcar con una X el tamaño empresarial) Micro Empresa (__); ó Pequeña Empresa (__); ó Mediana Empresa (__), de acuerdo con el presente proceso de selección. Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales (y los de la persona jurídica que represento si aplica): 

Nombre de la persona interesada en limitar la convocatoria (persona natural o jurídica): _______ 
Número de identificación (cédula de ciudadanía o NIT): ____________________________________ 
Nombre del representante legal o apoderado (si lo tuviere): ________________________________ 
Número de identificación (cédula de ciudadanía): _________________________________________ 
Dirección de notificaciones: ___________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________ 
Fax:______________________________ 
Correo electrónico: __________________ 
Cordialmente, 
___________________________ 
(Firma de la persona natural, o representante legal o apoderado que manifieste interés) 

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER DILIGENCIADO Y REMITIDO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1082 DE 2015 LA CUAL SE REFIERE A: 
La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 

De igual manera las Mipymes nacionales deben demostrar que cuentan como mínimo un (1) año de existencia. 

La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 

EN EL EVENTO DE NO PRESENTAR LA ANTERIOR DOCUMENTACIÓN JUNTO CON LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS, LA MISMA NO SERÁ TENIDA EN CUENTA POR LA ALCALDÍA, NI REQUERIDA, EN RAZÓN A QUE NO ES POSIBLE VERIFICAR LA CONDICIÓN DE MIPYME.




FORMATO 13

	
PROCESO No. 
MUNICIPIO DE LA CALERA
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

	OBJETO:
	

	

	PROPONENTE:
	

	OBJETO DEL CONTRATO
	ENTIDAD CONTRATANTE
	AÑO DE IMPOSICIÓN DE LA MULTA
	MULTA/SANCIÓN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
NOTA: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL DEBERÁ DILIGENCIAR EL PRESENTE FORMATO, DE MANERA INDIVIDUAL.
 



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.




Firma del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/860466/8600467 Fax: 860003
E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co
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