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ANEXO “C”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El (los) suscrito (s), (INCLUIR INFORMACION), en calidad de Representante Legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los servicios relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte de la Invitación a Ofertar Invitación Pública No. _____ ARC-CBCAI1-2023, cuyo objeto es ( INCLUIR INFORMACION).

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.

	ITEM
	BIEN / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN
01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFÁSICO, 13.200/240-127V, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES  (RETIE,IEC) Y CONTENGAN UNA PINTURA QUE LO PROTEJAN DE LA CORROSIÓN Y SALINIDAD DE LA ZONA.
	UND
	1

	2
	[bookmark: _GoBack]SUMINISTRO E INSTALACIÓN
01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA
TRIFÁSICO, 13.200/240-127V, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES  (RETIE,IEC) Y CONTENGAN UNA PINTURA QUE LO PROTEJAN DE LA CORROSIÓN Y SALINIDAD DE LA ZONA.
	UND
	1

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CAJA CORTA CIRCUITO DE 27 KV 200 AMP CON HERRAJES
	UND
	6

	4
	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN FUSIBLE DE CARGA FINAL
	UND
	6

	5
	CABLE DE CU # 2 DESNUDO
	ML
	40

	6
	TERMINAL DE OJO # 2
	UND
	20

	7
	DPS ROBUSTO DE 15 KV
	UND
	6

	8
	DESMONTE DE CAJA DE CORTACIRCUITOS, DPS, PUENTES DE MEDIA TENSIÓN EN MAL ESTADO, TRANSFORMADOR DE 75 KVA
EN MAL ESTADO
	UND
	1

	9
	DESMONTE DE CAJA DE
CORTACIRCUITOS, DPS,
PUENTES DE MEDIA TENSIÓN EN
MAL ESTADO, PARARRAYOS,
TRANSFORMADOR DE 30 KVA
EN MAL ESTADO
	UND
	1

	10
	CAMBIO DE PUENTES POR MEDIA TENSIÓN
	UND
	2

	11
	SUMINISTRO E INSTALACION
PARARRAYOS
	UND
	6

	12
	SUMINISTRO E INSTALACION
PUESTA A TIERRA 
	UND
	2




2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

DOCUMENTACION A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACION: 

· Hoja de vida del personal que realizará los trabajos, en donde se debe adjuntar las certificaciones de trabajos de altura. 
· Manual del Transformador nuevo no re manufacturado de 75 Y 30 KVA instalado.

2.1 GARANTÍA TÉCNICA:

De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ofrezco garantía de los bienes entregados y servicios prestados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso mínimo de un año (12 meses), contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.  En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento. el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación.
Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar al Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.1 constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto.  Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.1 lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía.  El término de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva.
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.



Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		__________________________
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