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[bookmark: _Hlk106718378][bookmark: _Hlk106380213]PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Ciudad y fecha.

Señores 
SENA REGIONAL VICHADA
Ciudad 

Asunto: Proceso MC-VCD-015-2023

[bookmark: _Hlk141366532]Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA.   

[bookmark: _Hlk117613373]Especificaciones Técnicas 
El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la prestación del servicio de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y descripción relacionados por la entidad y descritos a continuación, al igual que de acuerdo con las especificaciones técnicas y el manual de operación y mantenimiento anexos:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	CANT
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	Mantenimiento Electrobomba
	Mantenimiento de equipo de presión (Incluye: mantenimiento preventivo de las dos electrobombas de 3,0 HP, revisiones eléctricas e hidráulicas). Cambio de los dos tubos metálicos de 2” proceden de la electrobomba al tanque (Longitud: 3 metros cada uno aproximado). Se debe entregar una hoja de vida de cada una de las bombas, especificando que actividades se realizaron y observaciones técnicas.
	1
	
	

	2
	Mantenimiento Tanque Agua Potable 
	Frisar el techo o parte superior del tanque subterráneo (6 m x 4.5 m), aplicar (pintura epóxica blanca) a 2 manos en todos los muros internos del tanque, medidas 6 m x 4.5 m x 2 m. Mantenimiento preventivo y/o correctivo si se requiere en la tapa metálica de ingreso al tanque subterráneo (0,9 m x 0,9 m).
	1
	
	

	3
	Limpieza Filtro Anaerobio De Flujo Ascendente
	La regional Vichada cuenta con un manual de operación y mantenimiento del sistema el cual se desarrolla siguiendo la metodología establecida (Pág.10). El FAFA tiene unas medidas de 2,5 m x 2,5 m x 1,35 m, cuenta con lecho de material filtrante.  
	1
	
	

	4
	Limpieza de Trampa de Grasa
	Mantenimiento preventivo de la trampa de grasa, siguiendo la metodología establecida en el manual de operación y mantenimiento del sistema (Pág.7) Medidas 1,5 m x 1 m x 1,1 m. 
	1
	
	

	5
	Limpieza Desarenador
	Mantenimiento preventivo del desarenador, siguiendo la metodología establecida en el manual de operación y mantenimiento del sistema (Pág.4). Medidas de 2 m x 0,9 m x 1,8 m.
	1
	
	

	VALOR TOTAL 
	



Valor total de la propuesta: __________________ ($ ) IVA INCLUIDO 

El oferente debe señalar dentro de su propuesta el porcentaje de IVA aplicado a cada ÍTEM, en caso de ser responsable del mismo. 

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable acepto las condiciones técnicas planteadas por el SENA REGIONAL VICHADA, a través de la presente invitación pública, del pliego de condiciones y en especial las contenidas en el numeral 7.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso, en consecuencia, me comprometo a darles estricto cumplimiento. 

Atentamente,


___________
FIRMA PROPONENTE
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