ÍTEM 1 SILLA OPERATIVA

	FICHA TÉCNICA No. 1

	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO
	Silla ergonómica de uso intensivo para una operación de 365 Días al año de una sala de comando y control.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidades

	CANTIDAD REQUERIDA
	26 unidades

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	56112102 – Sillas para grupos de trabajo

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	
Ítem
	
Descripción del requerimiento
	Especificación ofertada
	Cumple / No cumple

	1
	Marca.
	
	

	2
	Modelo.
	
	

	
3
	Debe contar con un diseño innovador y elegante que brinde la capacidad de cumplir con los estándares internacionales para cabinas de control, así como cumplir con normas de ergonomía para cuartos de control de uso intensivo.
	
	

	
4
	La silla debe ser de uso intensivo y solución para una operación de 365 días del año, de una sala de comando y control, debe ofrecer un enfoque ergonómico único para este entorno altamente exigente.
	
	

	5
	Mecanismos fácilmente manejables desde posición sentada y construidos a prueba de cambios no intencionados.
	
	

	6
	Las sillas deben ser nuevas, originales de fábrica
	
	

	7
	Adaptable a diferentes antropometrías.
	
	

	
8
	La altura de la silla para un usuario sentado en posición erguida es igual a la altura poplítea (parte posterior de la rodilla) más la altura del calzado. La rodilla quedara cómodamente en flexión de 90°.
	
	

	

9
	La adecuación de la profundidad de la silla se consigue si la profundidad es inferior a la longitud desde la nalga hasta el hueco poplíteo (parte posterior de la rodilla). La profundidad del asiento puede conseguirse ajustando el espaldar respecto del asiento. Habrá un puño de distancia del borde del asiento al hueco poplíteo.
	
	

	

10
	El espaldar debe proporcionar apoyo a la espalda del usuario en cualquier posición sedente. Debe empezar a un nivel inmediatamente superior a los glúteos, tener su curvatura máxima a nivel de la región lumbar media (para favorecer la lordosis y evitar la cifosis) y terminar por debajo del nivel de los omoplatos con el fin de que no impidan el movimiento de la parte superior del cuerpo.
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	11
	El mecanismo giratorio de la silla debe permitir orientar el cuerpo de manera fácil y segura sin rotar la columna.
	
	

	
12
	La inclinación del espaldar debe ser regulable, si la profundidad es fija debe proporcionarse un buen apoyo para la espalda prioritariamente a apoyar la totalidad del conjunto nalga-poplítea.
	
	

	13
	El mecanismo giratorio de la silla debe permitir orientar el cuerpo de  manera fácil y segura sin rotar la columna.
	
	

	
14
	Los asientos tendrán cascada en el borde delantero que permita liberar la presión de los muslos, cojín curvo en la parte delantera para evitar la presión en las piernas
	
	

	15
	El tapizado de las sillas no debe motivar el resbalarse del asiento.
	
	

	16
	La base de la silla deberá haber sido soldada de manera robótica.
	
	

	17
	Los rodachines de la silla deben permitir el desplazamiento con facilidad y seguridad.
	
	

	18
	La silla no debe presentar piezas, filos, esquinas o aristas que puedan representar un riesgo para el usuario.
	
	

	19
	La silla debe tener una capacidad de carga suficiente para ser usada por personas adultas.
	
	

	20
	La silla debe contar con amortiguador de gas de alta resistencia
	
	

	21
	Las sillas deben estar construidas en materiales que repelan las  manchas y la humedad.
	
	

	22
	Cobertura que minimice aumentos de temperatura tras el contacto  permanente.
	
	

	23
	



BASE
	Estable tipo estrella de 5 patas.
	
	

	
24
	
	Fabricada en material resistente (metal o poliamida) ruedas en nylon.
	
	

	25
	
	Cilindro	neumático,	con	ajuste	de	altura mediante palanca.
	
	

	26
	
	Resistencia de 120 Kg como mínimo.
	
	

	27
	
	La base giratoria debe acompañar el movimiento durante la rotación del tronco, especialmente en los alcances.
	
	

	
28
	
RODACHINES
	Los rodachines deben ser de alta resistencia, de doble rueda, semi frenadas con características adecuadas para piso liso y duro.
	
	

	29
	
	Doble rueda para uso sobre piso liso y duro
	
	

	30
	TAPIZADO
	Tapizadas en material de fácil limpieza y que permita transpiración y confort térmico.

	
	

	31
	MATERIAL PARA ASIENTO Y ESPALDAR
	El material podrá ser en espuma y/o malla.
	
	

	32
	
MECANISMOS DE AJUSTE
	Mecanismos fácilmente manejables desde posición sentada y construidos a prueba de cambios no intencionados.
	
	

	33
	ASIENTO Y ALTURA DEL ASIENTO
	Altura del asiento debe estar en un rango entre 38 cm a 42 cm como mínimo y un máximo de rango entre 50 cm a 55 cm
	
	

	34
	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
	Profundidad del asiento debe estar en un  rango de 45 cm a 51 cm 
	
	

	35
	
ANCHO DEL ASIENTO
	Ancho del asiento debe ser mayor o igual a 47 cm
	
	

	36
	
	El cojín debe tener de 2 a 3 cm a cada lado con relación al ancho de las caderas
	
	

	37
	
ALTURA DEL ESPALDAR
	Altura del espaldar en un rango entre 50 cm a 75 cm incluyendo el reposa cabezas
	
	

	38
	ANCHO DEL ESPALDAR
	El ancho debe ser igual o superior a 45 cm.
	
	

	

39
	

APOYO DORSO LUMBAR
	El respaldo de la silla debe tener una curva horizontal que brinde apoyo a la región lumbar, su altura debe ser desde el omoplato hasta la región lumbar. Idealmente debe ser ajustable en altura, profundidad e inclinación, con el fin de brindar contacto permanente y buen soporte a la espalda.
Recomendación: La altura y forma del soporte lumbar deben coincidir con la curva lumbar de la espalda del usuario. El soporte debe ser firme sin causar puntos de presión.
	
	

	
40
	

MOVIMIENTO ENTRE ASIENTO Y ESPALDAR
	El ángulo entre asiento y espaldar debe permitir que el usuario adopte un ángulo entre muslos y tronco de al menos 90°.
	
	

	41
	
	El espaldar debe poderse ubicar tanto en posición vertical como reclinarse hacia atrás.
	
	

	42
	
	El rango de angulación del espaldar debe ser de mínimo 10°.
	
	

	43
	




APOYA BRAZOS
	Apoya brazos ajustables en altura, ángulo y ancho (separación).
	
	

	44
	
	Los apoya brazos deben permitir el reposo al sistema muscular de cuello y hombros.
	
	

	45
	
	Los apoya brazos deben contar con un borde inclinado y un radio que  distribuye el peso sobre una superficie mayor. Mejora la comodidad del usuario final.
	
	

	
46
	
	En caso de daños o desgaste, el apoyabrazos se debe poder reemplazar mecánicamente (colocarse en su lugar sin utilizar pegamento
	
	

	47
	APOYA CABEZA
	Regulable en altura e inclinación y que se pueda retirar opcionalmente.
	
	

	NOTA 1: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales o los datases refiera varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta.

	NOTA 2: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento.




ÍTEM 2 SILLA ADMINISTRATIVA

	FICHA TÉCNICA No. 2

	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO
	Silla ergonómica de uso intensivo para una operación de 365 Días al año, turnos de 9 horas en áreas administrativas de la Entidad.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidades

	CANTIDAD REQUERIDA
	47 unidades

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	56112102 – Sillas para grupos de trabajo

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	
Ítem
	
Descripción del requerimiento
	Especificación ofertada
	Cumple / No cumple

	1
	Marca.
	
	

	2
	Modelo.
	
	

	3
	La silla debe ser de uso intensivo y solución para una operación de 9 horas y 365 días del año, de áreas administrativas, debe ofrecer un enfoque ergonómico único para este entorno.
	
	

	4
	Mecanismos fácilmente manejables desde posición sentada y construidos a prueba de cambios no intencionados.
	
	

	5
	Las sillas deben ser nuevas, originales de fábrica
	
	

	6
	Adaptable a diferentes antropometrías.
	
	

	7
	El mecanismo giratorio de la silla debe permitir orientar el cuerpo de  manera fácil y segura sin rotar la columna.
	
	

	8
	Los asientos tendrán cascada en el borde delantero que permita liberar la presión de los muslos, cojín curvo en la parte delantera para evitar la presión en las piernas.
	
	

	9
	El tapizado de las sillas no debe motivar el resbalarse del asiento.
	
	

	10
	La base de la silla deberá haber sido soldada de manera robótica.
	
	

	11
	Los rodachines de la silla deben permitir el desplazamiento con  facilidad y seguridad.
	
	

	12
	La silla no debe presentar piezas, filos, esquinas o aristas que puedan representar un riesgo para el usuario.
	
	

	13
	La silla debe tener una capacidad de carga suficiente para ser usada por personas adultas.
	
	

	14
	Las sillas deben estar construidas en materiales que repelan las manchas y la humedad.
	
	

	15
	Cobertura que minimice aumentos de temperatura tras el contacto permanente.
	
	

	16
	



BASE
	Estable tipo estrella de 5 patas.
	
	

	17
	
	Fabricada en material resistente (metal o poliamida) ruedas en nylon.
	
	

	18
	
	Cilindro	neumático,	con	ajuste	de	altura mediante palanca.
	
	

	19
	
	Resistencia de 120 Kg como mínimo.
	
	

	20
	
	Base con un diámetro de 55 a 65 cm
	
	

	21
	




ASIENTO
	Material del asiento antideslizante
	
	

	22
	
	Cobertura que minimice aumentos de temperatura tras el contacto permanente
	
	

	23
	
	Material impermeable o impermeabilizado y de fácil limpieza
	
	

	24
	
	En caso de espuma debe ser inyectada densidad 60
	
	

	25
	
	Altura del asiento debe estar en un rango entre 38 cm a 42 como mínimo y un máximo entre un rango entre 50 cm a 55 cm.
	
	

	26
	
	Para sillas sin ajuste de profundidad del asiento, estará comprendida entre 45 cm a 51 cm
	
	

	27
	
	Ancho del asiento debe ser mayor o igual a 47 cm
	
	

	28
	
	Ligera concavidad que se compagina con región glútea
	
	

	29
	
	Cascada que libera presión en región poplítea (corva) y que no obstaculice la circulación de piernas
	
	

	
30
	






ESPALDAR
	Espaldar alto regulable  para que el usuario ajuste según sus necesidades de comodidad
	
	

	31
	
	Sistema de apoyo permanente
	
	

	32
	
	Espaldar alto que brinda protección completa a la columna
	
	

	33
	
	Angulo del respaldo con respecto al asiento entre 90° y 115°
	
	

	34
	
	Altura del espaldar en un rango entre 50 cm a 60 cm, SIN REPOSA CABEZAS
	
	

	35
	
	El ancho debe ser igual o superior a 45 cm.
	
	

	36
	




APOYA BRAZOS
	Apoya brazos Ajustables en altura, apertura y ángulo.
	
	

	
37
	
	Apoyo brazos de longitud menor que la del asiento, que permiten el ingreso completo y adecuado bajo el puesto de trabajo.
	
	

	38
	
	Apoya brazos gruesos y con bordes redondeados
	
	

	39
	
	En caso de daños o desgaste, el apoyabrazos se debe poder reemplazar mecánicamente (colocarse en su lugar sin utilizar pegamento).
	
	

	40
	
GENERALIDADES
	Los sistemas de ajuste deben ser de manipulación segura y accesibles desde la posición sedente, sin que requieran demasiado esfuerzo para accionarlos. No deben activarse involuntariamente.
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	NOTA 1: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales o los datases refiera varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta.

	NOTA 2: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento.
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