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[bookmark: _Hlk54791345]PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
SENA Regional Huila 
Ciudad. 
Ref: Proceso No. MC-HIL-CIES-068-2023
Objeto ”Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Cortadora Laser para el desarrollo de los proyectos de la línea Tecnoacademia del programa SENNOVA del Centro de la industria, la empresa y los servicios del SENA Regional Huila”.


Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar el servicio con calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:
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	[bookmark: _Hlk142580595]Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo equipo Shandong Serial Focus Laser Technology Debe incluir:
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO:
• Inspección y diagnóstico de la Máquina, Compresor, Extractor y Chiller.
•Revisión comunicación entre Maquina y Computador.
•Limpieza del lente.
• Limpieza de los espejos.
• Verificación y Calibración de la Ruta Óptica.
• Revisión y diagnóstico del tubo laser CO2.
• Revisión del Líquido Refrigerante del Chiller (Cambiar o Llenar en caso de hacer falta).
• Ajuste del nivel de la mesa de corte.
Limpiar filtros de aire de entrada y sopletear los de salida del Chiller.
• Limpieza y lubricación de las correas y carril guía.
• Limpieza del Extractor de Humo.
• Revisión y limpieza del sistema eléctrico.
• Revisión y Limpieza de ventiladores disipadores.
• Limpieza General de la máquina.
• Actualización del Software (si es necesario).
• Capacitación al personal operativo para limpieza y calibración periódica.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
• Suministro, remplazo e instalación de tubo laser CO2 EFR F6 130 W.
• Suministro, remplazo e instalación de fuente de poder para maquina laser de 130w.
• Suministro, remplazo e instalación de combo X3 espejos para maquina láser de CO2 en Molibdeno de 25mm de diámetro.
• Suministro, remplazo e instalación de lente para máquina láser de CO2, distancia focal de 63.5mm y diámetro de 20mm.
• Adecuación e instalación del sistema de extracción con tubo de 4” de diámetro y 6 metros de longitud
Realizar impresión de prueba en la entrega del equipo, para validar funcionamiento.

El proveedor deberá suministrar:
[bookmark: _Hlk142569200]-Informe técnico (debidamente identificado) de mantenimiento y verificación del equipo, donde se especifique: estado inicial, descripción del trabajo realizado por ítem, estado final, observaciones, recomendaciones y sugerencias, registro fotográfico antes y después del proceso.
El proveedor debe asumir los gastos relacionados con el desplazamiento a las instalaciones SENA - CIES Neiva (Huila), del personal, encargado de realizar las actividades de mantenimiento.
Las fechas de realización del mantenimiento se deberá concertar con la Tecnoacademia Neiva, del centro de la industria, la empresa y los servicios, del SENA-Regional Huila.
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Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
 
 
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _______________________ 
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