


FORMATO No 8

PROPUESTA ECONOMICA     SEL-AMC-DTAM-NACION-003-2023


CIUDAD Y FECHA

a) El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentada en cifras cerradas sin decimales, es decir, sin centavos así:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	CANT.
	PRECIO UNITARIO
	SUBTOTAL
	IVA 19%
	TOTAL

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TORRE TRIANGULAR RIENDADA DE 30M EN MATAMATA
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	TRABAJOS EN LA TORRE
Limpieza con grata y espátula de toda la torre.
Aplicación de dos capas de anticorrosivo poliuretano
Aplicación de dos capas de pintura de poliuretano de los colores naranja y blanco según norma de la Aerocivil.
Cambio de tornillería galvanizada en caliente
Cambio de guayas, perros de amarre y tensores
Alineación y correcta verticalidad

Nota: El contratista deberá asumir el transporte de personal, material, logística y demás imprevistos para el cumplimiento del mantenimiento, así mismo, realizará la disposición final del material reemplazado
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE PARARRAYOS compuesto por:
Sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas (SPDA) (PARARRAYOS PASIVO Pararrayo tipo franklin de 5 puntas) para torre rendada de 30m debe sobre pasar la estructura mínimo 1m. ubicada en Matamata
en donde se debe instalar verificar y certificar acuerdo condiciones o realizar los respectivos cambios de elementos y ajustes a:
-Cabezal pararrayos.
-Cable desnudo en cobre 2/0
-Amarres y anclaje con cinta bandit a la estructura.
-Mástil.
-Cable conductor de pararrayos (amarre, conectores y cilindro de protección).
-Toma de tierra, conectores y medida de la resistencia (no va a deber exceder los 10 ohm).
-Mejorar las tomas de tierra actuales, o bien acrecentar su tamaño o bien número (en caso de que sea necesario)
-Contador de rayos en caja plástica.
-Protector contra sobretensiones, que resguarda la instalación eléctrica de la estructura.
- Caja de Inspección en concreto con tapa de mínimo 35X35X40Cm.
- Soldadura exotérmica de 90gr
-Varilla cop wall 2,4m x 5 1/8"
-Tratamiento químico con hidrosolda de 25Kgr
Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra.

Nota: El contratista deberá asumir el transporte de personal, material, logística у demás imprevistos para el cumplimento del mantenimiento.
	1
	 
	 
	 
	 

	1.3
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TORRE CON BARRAJE Y EQUIPOS DE RADIO compuesto por:
Mediciones resistencia del sistema de puesta a tierra.
Mediciones y ensayos de equipotencialidad.
Mediciones de corrientes espurias o de modo común.
Sistema de puesta a tierra.
Entrega informe del análisis de los resultados - Valores de resistencia.
Mejora en la conductividad del terreno- (Tratamiento químico)
Inspección y mejora de las condiciones generales de los conductores del sistema.
Inspección y mejora del nivel de corrosión
Limpieza y lijado de partes.
Inspección del estado de las uniones de los conductores y componentes, cambiarios y certificarlos acuerdo astado.
Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra.
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN compuesto por:
Conjunto de faros con panel solar integrado - Fotocontrol para encendido y apagado automático de 500w - Cable encauchetado de 3x14 para suministro de la luz (igual a la altura de la torre + 10m) - Soporte para fijación de los faros.
	1
	 
	 
	 
	 

	1.5
	LINEA DE VIDA CERTIFICADA compuesta por: 
- Soportes, guaya súper GX, tornillería galvanizada con TW, abrazaderas con TW.
	1
	 
	 
	 
	 

	1.6
	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION
-Mantenimiento físico del radio de comunicación
-Verificación y cambio de conectores RF de requerirse
-Configuración de los radios con las frecuencias autorizadas por el MinTIC.
-Configuración y calibración de Duplexores.
-Validación y corrección de ser necesario de la conexión eléctrica del radio de comunicación (debe estar aterrizado).
-Verificación y diagnóstico de sistema eléctrico (baterías, inversores, paneles entre otros). 
-Gabinete para los Radios.
- Cambio de mástiles de radio HF, por mástiles en tubo industrial galvanizado en caliente calibre 20 con altura mínima de 9m -Generación de informe del sistema de Radio que debe contener como mínimo: Fotografía del radio, Fotografía de los conectores en antena, línea de TX, y radio, Espectrograma de la frecuencia de operación de todos los canales programados, Espectrograma del Ancho de banda de todos los canales programados al 99%; Potencia programada, coordenadas de ubicación del Radio en el sistema  WGS84 con grados segundos y minutos, análisis de conexión eléctrica, recomendaciones para la optimización, corrección o mejora del sistema de radio, entrega debe realizarse en formato digital sin que esto limite entregas físicas de los informes
	1
	 
	 
	 
	 

	1.7
	SISTEMA FOTOVOLTAICO
-Cambio de soportes de los paneles solares, ser requieren en aluminio en AW 6005A T6. Tornillería Acero Inoxidable,
-Mantenimiento preventivo general al sistema eléctrico y fotovoltaico y mantenimiento restaurativo de conectores cables, reguladores y fuentes del sistema de radiocomunicación. 
Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra. Con tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios.
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	MANTENIMIENTO MASTIL RIENDADO DE 9M EN AMACAYACU
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Trabajos a realizar:
-Cambio de soportes de los paneles solares, ser requieren en aluminio en AW 6005A T6. Tornillería Acero Inoxidable,
-Mantenimiento preventivo general al sistema eléctrico y fotovoltaico y mantenimiento restaurativo de conectores cables, reguladores y fuentes del sistema de radiocomunicación. 
-Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2
	SISTEMA DE PARARRAYOS compuesto por:
Sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas (SPDA) (PARARRAYOS PASIVO Pararrayo tipo franklin de 5 puntas) para torre riendada de 9m debe sobre pasar la estructura mínimo 1m. ubicada en Amacayacu en donde se debe instalar verificar y certificar acuerdo condiciones o realizar los respectivos cambios de elementos y ajustes a:
-Cabezal pararrayos.
-Cable desnudo en cobre 2/0
-Amarres y anclaje con cinta bandit a la estructura.
-Mástil.
-Cable conductor de pararrayos (amarre, conectores y cilindro de protección).
-Toma de tierra, conectores y medida de la resistencia (no va a deber exceder los 10 ohm).
-Mejorar las tomas de tierra actuales, o bien acrecentar su tamaño o bien número (en caso de que sea necesario)
-Contador de rayos en caja plástica.
-Protector contra sobretensiones, que resguarda la instalación eléctrica de la estructura.
- Caja de Inspección en concreto con tapa de mínimo 35X35X40Cm.
- Soldadura exotérmica de 90gr
-Varilla cop wall 2,4m x 5 1/8"
-Tratamiento químico con hidrosolda de 25Kgr
Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra.

Nota: El contratista deberá asumir el transporte de personal, material, logística у demás imprevistos para el cumplimento del mantenimiento.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TORRE CON BARRAJE Y EQUIPOS DE RADIO compuesto por:
Mediciones resistencia del sistema de puesta a tierra.
Mediciones y ensayos de equipotencialidad.
Mediciones de corrientes espurias o de modo común.
Sistema de puesta a tierra.
Entrega informe del análisis de los resultados - Valores de resistencia.
Mejora en la conductividad del terreno- (Tratamiento químico)
Inspección y mejora de las condiciones generales de los conductores del sistema.
Inspección y mejora del nivel de corrosión
Limpieza y lijado de partes.
Inspección del estado de las uniones de los conductores y componentes, cambiarios y certificarlos acuerdo astado.
Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.4
	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION
"Mantenimiento físico del radio de comunicación"
-Verificación y cambio de conectores RF de requerirse
-Configuración de los radios con las frecuencias autorizadas por el MinTIC.
-Configuración y calibración de Duplexores.
-Gabinete para radios
-Validación y corrección de ser necesario de la conexión eléctrica del radio de comunicación (debe estar aterrizado)
-Verificación y diagnóstico de sistema eléctrico (baterías, inversores, paneles entre otros).
- Cambio de mástiles de radio HF, por mástiles en tubo industrial galvanizado en caliente calibre 20 con altura mínima de 9m-Generación de informe del sistema de Radio que debe contener como mínimo: Fotografía del radio, Fotografía de los conectores en antena, línea de TX, y radio, Espectrograma de la frecuencia de operación de todos los canales programados, Espectrograma del Ancho de banda de todos los canales programados al 99%; Potencia programada, coordenadas de ubicación del Radio en el sistema  WGS84 con grados segundos y minutos, análisis de conexión eléctrica, recomendaciones para la optimización, corrección o mejora del sistema de radio, entrega debe realizarse en formato digital sin que esto limite entregas físicas de los informes
	1
	 
	 
	 
	 

	2.5
	SISTEMA FOTOVOLTAICO
-Cambio de soportes de los paneles solares, ser requieren en aluminio en AW 6005A T6. Tornillería Acero Inoxidable,
-Mantenimiento preventivo general al sistema eléctrico y fotovoltaico y mantenimiento restaurativo de conectores cables, reguladores y fuentes del sistema de radiocomunicación.
-Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra. Con tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios.
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	MANTENIMIENTO MASTIL RIENDADO DE 9M EN LETICIA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Trabajos a realizar en el Mastil
Limpieza con grata y espátula de toda la torre.
Aplicación de dos capas de anticorrosivo poliuretano
Aplicación de dos capas de pintura de poliuretano de los colores naranja y blanco según norma de la Aerocivil.
Cambio de tornillería galvanizada en caliente
Cambio de guayas, perros de amarre y tensores
Alineación y correcta verticalidad
Nota: El contratista deberá asumir el transporte de personal, material, logística y demás imprevistos para el cumplimiento del mantenimiento, asi mismo, realizara la disposición final del material reemplazado
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2
	SISTEMA DE PARARRAYOS compuesto por:
Sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas (SPDA) (PARARRAYOS PASIVO Pararrayo tipo franklin de 5 puntas) para torre riendada de 9m debe sobre pasar la estructura mínimo 1m . ubicada en Leticia en donde se debe instalar verificar y certificar acuerdo condiciones o reslizar los respectivos cambios y ajustes a:

-Cabezal pararrayos.
-Cable desnudo en cobre 2/0
-Amarres y anclaje con cinta bandit a la estructura.
-Mástil.
-Cable conductor de pararrayos (amarre, conectores y cilindro de protección).
-Toma de tierra, conectores y medida de la resistencia (no va a deber exceder los 10 ohms).
-Mejorar las tomas de tierra actuales, o bien acrecentar su tamaño o bien número (en caso de que sea necesario)
-Contador de rayos en caja plástica.
-Protector contra sobretensiones, que resguarda la instalación eléctrica de la estructura.
- Caja de Inspección en concreto con tapa de mínimo 35X35X40Cm.
- Soldadura exotérmica de 90gr
-Varilla cop wall 2,4m x 5 1/8"
-Tratamiento químico con hidrosolda de 25Kgr
-Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra.

Nota: El contratista deberá asumir el transporte de personal, material, logística у demás imprevistos para el cumplimento del mantenimiento. Con tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios.
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LA TORRE CON BARRAJE compuesto por:
Mediciones resistencia del sistema de puesta a tierra.
Mediciones y ensayos de equipotencialidad.
Mediciones de corrientes espurias o de modo común.
Sistema de puesta a tierra.
Entrega informe del análisis de los resultados - Valores de resistencia.
Mejora en la conductividad del terreno- (Tratamiento químico)
Inspección y mejora de las condiciones generales de los conductores del sistema.
Inspección y mejora del nivel de corrosión
Limpieza y lijado de partes.
Inspección del estado de las uniones de los conductores y componentes, cambiarios y certificado acuerdo astado.
Se requiere que un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico con certificado eléctrico o CONTE, para certificar todos los trabajos electicos y de puestas a tierra. Con tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios.
	1
	 
	 
	 
	 

	3.4
	LINEA DE VIDA CERTIFICADA compuesta por: 
- Soportes, guaya súper GX, tornillería galvanizada con TW, abrazaderas con TW y demás componentes.
	1
	 
	 
	 
	 

	3.5
	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION
Mantenimiento físico del radio de comunicación
-Verificación y cambio de conectores RF de requerirse
-Configuración de los radios con las frecuencias autorizadas por el MinTIC.
-Configuración y calibración de Duplexores.
-Validación y corrección de ser necesario de la conexión eléctrica del radio de comunicación (debe estar aterrizado)
-Verificación y diagnóstico de sistema eléctrico (baterías, inversores, paneles entre otros).
-Gabinete para los Radios
- Cambio de mástiles de radio HF, por mástiles en tubo industrial galvanizado en caliente calibre 20 con altura mínima de 9m.
- Certificado del ingeniero quien realizara las configuraciones emitido por la casa matriz de los radios UHF.
-Generación de informe firmado por el ingeniero en sitio del sistema de Radio que debe contener como mínimo: Fotografía del radio, Fotografía de los conectores en antena, línea de TX, y radio, Espectrograma de la frecuencia de operación de todos los canales programados, Espectrograma del Ancho de banda de todos los canales programados al 99%; Potencia programada, coordenadas de ubicación del Radio en el sistema  WGS84 con grados segundos y minutos, análisis de conexión eléctrica, recomendaciones para la optimización, corrección o mejora del sistema de radio, entrega debe realizarse en formato digital sinque esto limite entregas físicas de los informes
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	PERSONAL 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Director
-          Hoja de vida
-          Profesión:  Ingeniería Electrónica o Ingeniería en Telecomunicaciones
-          Fotocopia Matricula Profesional
-          Vigencia de la matricula profesional.
-          Experiencia: especifica en telecomunicaciones de 4 años.
-          Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para permanencia
Nota: Equivalencia con profesional con 8 años de experiencia especifica en telecomunicaciones ejecutando proyectos de telecomunicaciones.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Profesional SST
-          Hoja de vida
-          Profesional en salud ocupacional, seguridad industrial o similares.
-          Fotocopia de Matricula Profesional.
-          Vigencia de la matricula profesional (si aplica)
-          Experiencia: tres años de experiencia profesional contando desde la fecha de grado como profesional.
-          Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para permanencia
	1
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Profesional en sitio
-          Hoja de vida
-          Profesional en ingeniería Electrónica o Telecomunicaciones.
-          Tarjeta profesional vigente.
-          Experiencia mínima de 5 años en configuración de equipos de radiocomunicación.
-          Certificado del ingeniero quien realizara las configuraciones emitido por la casa matriz de los radios VHF.
-          Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en los trabajos.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Profesional Eléctrico
-          Hoja de vida
-          Profesional en ingeniería Eléctrica o Mecatrónica.
-          Tarjeta profesional vigente.
-          Experiencia mínima de 5 años en instalación de puestas a tierra.
-          Un Ingeniero Eléctrico o Mecatrónico, los instaladores tener certificado eléctrico o CONTE, para la instalación de las puestas a Tierra.
-          Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en los trabajos.
	1
	 
	 
	 
	 

	5
	VISITAS TECNICAS PREVIO EL MANTENIMIENTO TORRE Y MASTILES
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Visita Técnica visual Torre de Comunicaciones ubicada en Matamata y Visita Técnica Equipos de Comunicaciones
	1
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Visita Técnica visual Mástil de Comunicaciones ubicado en Amacayacu y Visita Técnica Equipos de Comunicaciones
	1
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Visita Técnica visual Mástil de Comunicaciones ubicado en Leticia y Visita Técnica Equipos de Comunicaciones
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Total
	 
	 
	 



 
· El proponente deberá ofrecer el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, no se aceptan ofertar parciales, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el presente documento 

· El proponente no podrá superar el valor oficial estimado por la entidad, so pena de que su propuesta sea rechazada.

· En relación con el Impuesto sobre las Ventas, el artículo 270 de la Ley 223 de 1995 previó un régimen especial para el departamento del Amazonas, por lo tanto, la oferta económica no deberá incluir IVA.

· El único documento válido para efectos de la evaluación económica de las propuestas presentadas es el sobre económico disponible en la plataforma del SECOP II del presente proceso de selección.

· No se aceptarán Ofertas Económicas en donde se oferten ítems con valor de cero “0”.

· Una vez presentada la oferta en el cuestionario de la plataforma SECOP II no se aceptará variación alguna en sus términos, ni la presentación de documentos o información adicional, lo cual no obsta para que la Entidad pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias, por tanto, no se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso de selección, la evaluación de este factor se definirá mediante subasta inversa de menor cuantía a través del portal de SECOP II. 

· La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el objeto a contratar, precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato sobre el valor de su oferta; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su “OFERTA ECONÓMICA” de forma responsable y serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar los valores unitarios y totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.

· Cualquier error en la determinación de los valores unitarios ofertados no dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones por uso de centavos (redondeo) que realice la entidad. De igual forma, la entidad verificará las operaciones aritméticas contenidas en los Formatos (suma, multiplicación) y en caso de encontrar errores en dichas operaciones, se realizarán las correcciones aritméticas necesarias. Para los dos casos mencionados, el Proponente deberá asumir los valores unitarios y totales corregidos por la entidad, los cuales harán parte del contrato que se suscriba.

· Una vez realizada la anterior verificación se procederá a realizar la evaluación económica de las propuestas y la asignación de puntajes

· La(s) oferta(s) económica(s) deberá(n) contemplar todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

· Los precios ofertados por el proponente, en caso de ser adjudicatario, se mantendrán fijos durante todo el término de ejecución del contrato, razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta los posibles incrementos que se ocasionen.

En constancia de lo anterior suscribo el presente documento



Firma:
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C.C. Nº ______________________ de ___________
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
Nit: _______________ 
Dirección:_____________________
Correo Electrónico:______________
Teléfono:_____________________



