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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
Ciudad y fecha

Señores
CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA 
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Bogotá D. C.

Asunto: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. SENA CNHTA- xxxx-202x.

Respetados señores:

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y sus anexos No XXXXXXXXXXXX de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento técnico y económico de la siguiente forma: 

	LOTE 2 – EPP´S SST

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UNIDADES
	Valor unitario incuido IVA
	Valor total incluido IVA

	1
	
Gorra de protección en dril con cubierta para cuello y orejas 











	Gorra de protección en dril con cubierta para cuello y orejas.

Definición: Prenda para cubrir la cabeza, cuello y orejas que suele llevar visera. Material: Dril

Pava (Sombrero) en Dril con solapa para proteger el cuello
Solapa desprendible con broches plásticos
Se ajusta con cordón en algodón
Ideal para personas con exposición al sol
Tela: Dril
Composición: 100% algodón
Categoría: Protección solar
	


[image: Una caricatura de un personaje con sombrero

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
	2
	
	

	2
	Cofia desechable 














	Cofia desechable fabricada con tela no tejida de polipropileno de color blanco:
Elemento de protección personal desechable cuya función es proteger el cabello de diversos 
acontecimientos como salpicaduras, líquidos, gases o polvos. También previene la caída del cabello, 
asegurando que se respeten los mejores estándares de higiene y previniendo cualquier tipo de 
contaminación en la manufactura de los productos.
Usos: Clínicas, industria alimenticia, plantas de producción, entre otros.
	


[image: Imagen que contiene interior, tabla, sombrero, mujer

Descripción generada automáticamente]
	7
	
	

	3
	
Capucha dril para soldador
	Capucha dril para soldador: Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición.

Para trabajos o procesos de soldadura que impliquen presencia de chispas y escorias calientes, riesgo de salpicaduras durante la soldadura o para soldaduras prolongadas. 

100% algodón térmico con hilo de poliéster calibre 60, cada pieza está sólidamente ribeteado en extremos con hilo kevlar y resistente a la radiación U.V. o Infrarrojo, para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo. Exposición a calor irradiado. Se utiliza para defensa contra el polvo, chispas y otras partículas flotantes en el aire. 

	





[image: Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]
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	4
	
Monja o pasamontañas para temperaturas







	monja pasamontaña para trabajo en altas temperaturas: Balaclava Monja o Pasamontañas de trabajo confeccionada con poliéster, lo que otorga un buen nivel de elasticidad, adaptándose de manera ergonómica a la cabeza. Tejido totalmente liviano, adaptable a diferentes tipos de temperaturas. Brinda protección contra el viento, frío y sol. Liviano y con propiedades que lo hacen ser elástico y duradero.
Capucha elaborada en material inifugo por capas, de uso fresco y seco.
Capucha elaborada en material inifugo por capas, de uso fresco y seco. Brinda cobertura del cuello, la parte superior del pecho y hasta la
parte superior de los omóplatos. Los hombros contorneados reducen el amontonamiento del babero. Costuras planas. Lecho Drapeado
UL Clasificado según NFPA 1971: Estándar en Conjuntos de Protección para Combate de Incendios Estructurales y Proximidad Edición de
Corriente de Combate de Incendios.
elaborado con fibras resistentes al fuego, tejido resistente a las llamas excepcionalmente duradero y cómodo que elimina la humedad de
la piel con mayor eficacia. Abertura frontal con elástico de mínimo ½”
	

[image: Imagen que contiene ropa, persona, parado, hombre

Descripción generada automáticamente]
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	5
	
Protector solar 






	Protector solar: registro Sanitario NSOC50937-12CO CUM 20055521 Presentación Comercial (Cantidad) 1 Presentación Comercial Embalaje   Caja
Presentación Comercial Interna 24 Sobres
Cantidad PUM 240 Presentación PUM mL Forma Farmacéutica CREMA RX Condiciones Almacenamiento Ambiente Fresco 9° a 15°
	[image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media]
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	6
	
Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas 









	
Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas
Especificaciones (Características Técnicas) · Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad. · Protección contra la radiación UV. · Construcción liviana. · Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión. · Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto. · No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos. · Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector de alto impacto

	



[image: Imagen que contiene taza, gafas especiales, lentes de sol

Descripción generada automáticamente]
	20
	
	

	7
	
Protector Auditivo tipo Copa









	Protector Auditivo tipo Copa

Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.
	

[image: Una caricatura de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
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Tapabocas desechable





	Tapabocas desechable

Compuesto de tres (3) capas de tela no tejida POLIPROPILENO 30g - cada capa - y tres (3) pliegues para mayor cobertura facial, el cuerpo del tapabocas funciona como protección frente a fluidos, caja x 50 unidades.
	
[image: Interfaz de usuario gráfica
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Cartucho químico para vapores orgánicos y gases ácidos. 
	Cartucho vapores orgánicos N75003L.

Etiqueta de color amarilla aprobada por NIOSH. Conectores tipo rosca, que permiten una fácil
colocación, no requiere entrenamiento 
	[image: Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente]
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Overol dieléctrico






	Overol dieléctrico protección contra calor por contacto, convectivo y radiante. 
Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido. Cinta reflectante premium resistente a la llama Puños con corchetes para un firme ajuste bolsillos para colocar las rodilleras o bolsillos mayor capacidad.
	[image: Una persona con un traje de color negro

Descripción generada automáticamente con confianza media]
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Peto de carnaza








	Mandil de carnaza para soldadores, fabricado en carnaza de res chedron. Brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, protegiéndolo del torso y abdomen, de las quemaduras generadas por las chispas que salen proyectadas y el contacto con las superficies calientes. Por su diseño es cómodo permite una excelente maniobrabilidad.
	
[image: Imagen que contiene bolsa
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Chaqueta térmica impermeable para cuartos fríos con logo SENA

	Chaqueta térmica impermeable para cuartos fríos con logo SENA.
 Chaquetas Acolchadas para cuartos fríos Diseños según requerimiento del cliente, forma, numero de bolsillos, cremalleras, velcros, diferentes grados de acolchados. Las costuras van completas, libres de fruncidos, hilos sueltos, remates adecuados.
	
[image: Una caricatura de un hombre

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
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Guantes de hilaza con puntos de PVC en la palma







	Guantes de hilaza con puntos de PVC en la palma, Puño Tejido. Ambidiestro. Con puntos de PVC en la palma para un buen agarre. Adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja marcas. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. paquete x 36.
	

[image: Imagen que contiene guantes, ropa
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	25
	
	

	14
	

Guante de asbesto

	Guante de asbesto 
Guante de asbesto para altas temperaturas contacto directo.  Su diseño, la amplitud y el forro interior de algodón, hacen que estos guantes aíslen la temperatura a la que son expuestos de manera efectiva, ofreciendo mayor confort y seguridad. Confeccionado para el manejo de altas temperaturas. Las temperaturas de exposición recomendadas por el fabricante de la tela de asbesto son de: 150° C en forma continua estática 500° C en forma discontinua.
	

[image: Imagen que contiene guantes, ropa, verde, hombre
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Guantes de hilaza algodón y/o hilaza poliéster con cubierta en látex corrugado











	Guantes de hilaza algodón y/o hilaza poliéster con cubierta en látex corrugado: 
Puño tejido.
Anatómico.
Resistencia mecánica.
Con Látex corrugado para un buen agarre.
Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza.
Sólo para riesgos mínimos. No es apropiado para riesgos de calor ya que puede fundirse el Látex.
Talla: 9
Largo: 9” (22.86cm)
Composición: 30% Hilaza 
70% Látex 
 3/4 Dip.
Garantía del vendedor: 8 días.
	


[image: Imagen que contiene guantes, ropa
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	16
	Guantes nitrilo azul no estériles










	Guantes nitrilo azul no estériles: •Resistentes a la elongación
• Excelente resistencia a la punción y a la rotura
•Material sintético libre de la proteína del látex
•Característico por su impermeabilidad y estabilidad a gases y agua
•Compuestos por copolímeros de butadieno y acrilinitrilo (Nitrato de 
Butadieno).
•Guante Antialérgico
El guante de nitrilo azul está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores   que requieran alto nivel de destreza.

	


[image: Imagen que contiene Texto
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Guantes nylon con cubierta en nitril espumado









	Guantes nylon con cubierta en nitril espumado: Certificado ANSI/EN388
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
Máximo nivel EN Abrasión 4
Punto galga 15, para más dexteridad
Ligera y cómoda
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Nivel A1 ANSI al corte
	


[image: Imagen que contiene guantes, ropa
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Guantes vaqueta ingeniero reforzado






	Guantes vaqueta ingeniero reforzado: Guante tipo Ingeniero con refuerzo externo 
elaborado 100% en Vaqueta de res de alta 
calidad, calibre 1.5 milímetros, talla única color 
amarillo, sin forro, cosido con hilo de alta 
resistencia, ribete en algodón, doble costura en 
refuerzo, banda elástica en la muñeca para 
mayor ajuste, confort y maniobrabilidad.
	[image: Imagen que contiene guantes, ropa
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	Set guante dieléctrico Clase 0
	Set guante dieléctrico Clase 0: Uso: Para protección en el desempeño de tareas relacionadas con la electricidad.

Unidad de venta: Par.

Características:

- Guante dieléctrico clase 0.
- Longitud disponible: 36-41 cm.
- Espesor en mm: 1.0.
- Tamaños: 9-10.
- Color de embalaje: rojo.
- Tensión máxima de utilización: 1000V.
- Tensión de prueba: 5000V.
- Tensión de resistencia: 10000V.
- Sobre guante de cuero: Tamaño: 10-11.
- Material: plena flor de bovino hidrofugado y puño de corteza, tratado con silicona para aumentar su impermeabilidad.
- Guatín antisudoral.
- Cumple las especificaciones de la norma europea EN60903:2003 y de la norma internacional CEI60903:2002.

La base de látex natural ofrece unas excelentes propiedades dieléctricas.
Cuanto más grueso es el guante mayor es la resistencia eléctrica.
El diseño ergonómico aumenta el confort, proporciona más suavidad al mismo tiempo que permite que el guante se ponga y se quite muy fácilmente.
Tensión de trabajo (V) máx.:  1000 V AC
	
[image: Imagen que contiene ropa, guantes
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Bota dieléctrica de seguridad























	Bota dieléctrica  de seguridad :Botas de seguridad bajo la Norma NTC ISO20345
- Calzado eléctricamente aislante (dieléctrico)
- CAPELLADA: Corte elaborado en cuero Mocasín, cuero semi graso, calibre 1,8 -2,0 mm.
- SUELA: Poliuretano (PU), Liviana, confortable, caracterizada por ser Resistente a Hidrocarburos (R.H.) y Dieléctrica (D.E.)
- PUNTERA DE SEGURIDAD: Composite, Plástica, Dieléctrica y extra liviana, resistente al impacto noma EN 12568
- FORROS: Capellada: tela no tejida en fibra de poliéster 2 mm. Protege el pie del contacto con la puntera, Lateral: tela poliéster con espuma de 5 mm. Proporciona confort.
- OJALETES: Plástico con arandela, diámetro interno 3/16"
- CORDONES: Poliéster, trenzado redondo con puntera de acetano. Longitud 1,00 mm.
- COSTURAS: Hilo continuo de nylon de alta tenacidad, No. 20, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión. Resistencia 8900 cN. 1cN (CENTINIWTON)= 1,02 Gramos fuerza.
- PLANTILLA: Lamina EVA de 2 mm bondeada con tela poliéster.
- ALTURA: 4,5 +/- 1/4 pulgadas.
- PESO PROMEDIO: 960 gramos por par

Características: Botín en cuero diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial. Con puntera en composite y suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica. Disponible en color negro.
	[image: Imagen que contiene calzado, ropa, vistiendo
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Bota PVC de seguridad caña alta, dieléctrica con puntera de seguridad 
AMARILLA








	Bota PVC de seguridad caña alta, dieléctrica con puntera de seguridad: Bota inyectada en PVC 100 % impermeable

Resistente a : Ácidos Grasos e Hidrocarburos
Numeración: 36-44

--- RB GUERRERA BLANCA RH BASICA ==


Industria Nacional - Producto Certificado norma Icontec

Usos: Gasolineras, petroleras, frigoríficos, industrias alimenticias, industrias de lácteos, farmacéuticas, aseo profesional, Construcción, agrícola, floricultura, ganadería, minería.


	


[image: Imagen que contiene ropa, calzado
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Bota PVC de seguridad caña alta, dieléctrica con puntera de seguridad blanca
















	Bota PVC de seguridad caña alta, dieléctrica con puntera de seguridad: Bota inyectada en PVC 100 % impermeable

Resistente a: Ácidos Grasos e Hidrocarburos
Numeración: 36-44

--- RB GUERRERA BLANCA RH BASICA ==


Industria Nacional - Producto Certificado norma Icontec

Usos: Gasolineras, petroleras, frigoríficos, industrias alimenticias, industrias de lácteos, farmacéuticas, aseo profesional, Construcción, agrícola, floricultura, ganadería, minería.
	
[image: Imagen que contiene ropa, taza, tabla
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Zueco antideslizante negro















	Zueco antideslizante negro
 Ideal para largas jornadas de trabajo, gracias al buen equilibrio entre altura de tacón y planta delantera no sentirás cansancio. Además de ser el calzado más liviano del mercado en su tipo, lo cual brinda comodidad y bienestar para el usuario en términos de postura y amortiguación, plantilla con diseño ergonómico para soportar todo un día de uso, capellada que protege toda la longitud del empeine y en la parte trasera tiene la altura necesaria para cubrir el conocido tendón de Aquiles.  Cuenta con inserto antideslizante en la suela lo cual hace que su resistencia al resbalamiento cumpla las condiciones a las normas técnicas NTC-ISO 20344.
	



[image: Un par de zapatos negros
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CHALECO NARANJA ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS (Para Brigadista) 
Chaleco Brigadista Naranja


	CHALECO NARANJA ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS (Para Brigadista) 
Totalmente fabricado en Dril cuenta con reflectivo y letrero "BRIGADISTA", en su frente para el cierre del mismo usa cremallera, se adiciona 4 bolsillos externos también cuentan con cierre de broche o cremallera según corresponda, en su parte trasera y para su visualización reflectivo de3 2 pulgadas de ancho
	[image: Imagen que contiene ropa
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	GORRA NARANJA Tipo cachucha (para brigadistas) 
	GORRA NARANJA tipo cachucha (Para Brigadistas)	100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales).•Tejido: plano•Tafilete: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos•los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento.•Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada•en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza.•Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una•hebilla, un remache o con broche plástico.•Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón,•forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna (sólo si se requiere).•Tipo: gorra tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (2) ojetes de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera•Talla: única AJUSTABLE.•Color naranja, Logo SENA bordado color Blanco, BRIGADA bordado color Blanco.
	[image: Sombrero de color naranja
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	TOTAL DE LA PROPUESTA
	



La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación. 

Con las siguientes actividades comprendidas en el alcance del objeto contractual.

Cordialmente, 
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre 
Identificación XXXXX de XXX
Razón social
NIT
[Escriba texto]	[Escriba texto]	[Escriba texto]
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