[image: ]
ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA “ADQUISICION DE MOTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Cundinamarca, tienen como función principal, garantizar la respuesta pronta, ágil y efectiva a todas aquellas contingencias originadas como consecuencia a la ocurrencia de incidentes y accidentes (Incendios, inundaciones, rescates, primeros auxilios, movimientos telúricos, derrumbes) que eventualmente pueden poner en riesgo la vida e integridad de las personas, animales y bienes de interés público y privado. 

La geografía y tipografía del territorio del Departamento, obliga, que para que los CBV logren una respuesta efectiva a los llamados de emergencia, cuenten con unos medios de transporte robustos que respondan a la exigencia de tan difíciles terrenos. 

Por lo anterior, se hace necesario que las motocicletas a adquirir observen de manera inequívoca, las características descritas a continuación. 

	ITEM 
	CARACTERISTICA 

	Cilindraje (Comercial)
	de 150 a 200 CC

	Tipo
	Doble Propósito Enduro 

	Modelo 
	Nueva, no inferior a le fecha de entrega 

	Motor 
	1 o 2 Cilindros 

	Potencia 
	10 a 20 HP 

	Sistema de Arranque
	Eléctrico

	Sistema de Encendido 
	Electrónico 

	Sistema de Alimentación 
	Inyección Electrónica 

	Combustible 
	Gasolina 

	Embrague
	Multidisco Bañado en Aceite 

	Velocidad 
	Mínimo 5 Velocidades 

	Transmisión 
	Cadena 

	Chasis 
	Doble Cuna 

	Suspensión 
	Delantera: Horquilla Telescópica 

	
	Trasera: Vástago o pistón Perforado o Mono amortiguador o Brazo oscilante o basculante 

	Frenos 
	Disco en las dos ruedas - ABS 

	Color 
	Emblemas, colores, siglas y escudos Bomberos Nacional

	Llantas y Rines 
	Los estipulados por el fabricante 

	Distancia al piso
	Mínimo 250 mm

	Capacidad de Tanque
	Capacidad minina 2,5 galones 

	Control de Emisiones 
	Cumplir Euro 3 o superior 

	Kit de Herramientas 
	Básico 

	ACCESORIOS 

	Parrilla para Maletero 
	

	Maletero
	Mínimo 34 Litros

	Defensa 
	Una de un solo cuerpo, fabricada en tubo coll rolled de 1 1/4 pulgadas de diámetro, en calibre 15, pintura electrostática negra, con soporte para la instalación de luces.

	Sirena
	Sirena de tonos de 50W
Luces de emergencia combinada Rojo-Blanco
Control de luces y sirena

	Cascos 
	Certificado de acuerdo a la Resolución No. 23385 de 2020, expedida por el Ministerio de Transporte, y demás normas concordantes Color: Rojo o Negro (combinado) Dos por cada moto 

	Certificado de Servicio Post- venta
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador, fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el oferente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de los repuestos para los vehículos ofrecidos, por un tiempo mínimo de 10 años.

	Garantía técnica del Vehículo 
	EL oferente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar las motoclicletas contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, ensamblaje o calidad de los materiales, incluyendo mano de obra y repuestos, proporcionando el listado de los centros de servicios en donde deberá hacer efectiva dicha garantía, incluyendo las revisiones iniciales.

	Seguro y Matrícula
	Cada moto se debe entregar debidamente matriculada y con su correspondiente SOAT.
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