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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

• Tipo de chasis rackeable 2U Minimo

• Mínimo 2 procesadores Instalados (C7Especificaciones por procesador)

• Familia Intel Xeon CPU.

• Minimo 6 CPU por procesador.

• Clock Speed Mínimo 2.2 GHz ó superior.

• Set de Instrucciones de 64 Bits.

• Soporte Intel® Hyper-Threading Technology.

• Soporte Intel® Virtualization Technology (VT-x).

• Soporte Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)

• Soporte Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)

• Memoria RAM de 128GB con 16x16 (slots/memorias) con velocidad DDR4, frecuencia 

2666MHz.

• Controladora de discos con soporte para RAID 0,1,5,6,10. 

• Dos (2) discos SSD SATA minimo de 800GB. 

• Dos ( 2) discos mecanicos SAS de 300GB de capacidad con velocidad de 10K .

• Seis (6) discos mecaicos SAS de 1.2TB de capacidad con velocidadd de 10k.

• Dos (2) fuentes redundantes que soporten la carga eléctrica de la maquina, con tecnología Hot-

Plug, con sus respectivos cables para la conexión.

• Un  (1), combo CD-DVD\RW 

• Accesorios Los servidores deben contar con todos los cables de poder, buses de datos, rieles 

para la instación y accesorios adicionales para permitir futuras expansiones, tapas de seguridad 

con llaves.

• Garantia mínimo 3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio y atención 

7 x 24 x X (7 días a la semana, 24 horas al día.

Incluyendo todos los mantenimientos correctivos necesarios y repuestos originales de fábrica, 

certificada por el fabricante. 
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