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 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS 

Radicado N°____________________- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COADE-DICRE-CENACB

COPIA ___1__/ DE ___1___/
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE 2023
LUGAR: BOGOTA D.C
PLAN DE NECESIDADES CONSOLIDADO No.134/ QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA DE LA BRIGADA DE INTELIGENCIA MILITAR 1 UBICADA EN FUERTE AÉREO CATAM AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ D.C A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023.
 1. DESCRIPCION GENERAL DE LA NECESIDAD.
EL EJÉRCITO NACIONAL A TRAVÉS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA DE LA BRIGADA DE INTELIGENCIA MILTIAR 1 UBICADA EN FUERTE AÉREO CATAM AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ D.C A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023.
2. MISIÓN.
CENACING

Concentrar la función administrativa de las Unidades Centralizadas a través de la ordenación del gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales, contables, de tesorería y de control de inventarios, inherentes a la operación y funcionamiento de las unidades dependientes administrativamente, dentro del marco normativo vigente, bajo premisas de mejora continua a través de una centralización competitiva y efectiva.

BRIMI1

La Brigada de Inteligencia Militar No. 1, planea, conduce, dirige, controla, actividades de inteligencia militar de sus unidades orgánicas, en cumplimiento al régimen constitucional y legal, para conocer, prevenir, detectar y neutralizar las amenazas y externas.

3. EJECUCIÓN.

3.1. Justificación de la Necesidad. 

LOS MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE DIFERENTES DE INSTALACIONES MILITARES A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL.
Es por lo anterior que el Ejército Nacional tiene la obligación de realizar LOS MANTENIMIENTOS  Y ADECUACIONES DE DIFERENTES TIPOS DE INSTALACIONES MILITARES A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL, con el fin de conservar el buen estado de las mismas, evitando el deterioro y previendo daños materiales tanto en las fachadas como en tejados que puede producirse al interior de la edificación, que garantice el normal desarrollo de las actividades logísticas y administrativas desarrolladas por el personal de oficiales, suboficiales y civiles de planta que integran las unidades centralizadas, logrando el cumplimiento de las ordenes encomendadas. 
BRIMI1

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA DE LA BRIGADA DE INTELIGENCIA MILTIAR 1
El edificio de la Brigada de Inteligencia Militar No. 1 fue construido en el año 2015 y se encuentra ubicado en el extremo suroccidental de los comodatos concedidos a las Fuerzas militares y de policía, colindando con una serie de obras de expansión del Aeropuerto El Dorado, específicamente de la calle de rodaje MIKE2, que deriva en el transito permanente de volquetas y maquinaria, los cuales producen trepidación y levantamiento de partículas de agregados (polvo, arena, piedrilla, grava, etc...), lo que trae como consecuencia la generación de grietas y fisuras en la fachada del edificio y su deterioro prematuro por acumulación de dichas partículas.
Considerando que la construcción es de  tipo liviano con estructura metálica y placas de entre piso aligeradas, con mampostería interior en drywall y exterior en láminas de fibrocemento llamadas comercialmente superboard y vidrio, cielorraso en drywall, material que requiere de atención permanente en cuanto a su mantenimiento y prevención de fisuras o agrietamientos, que darían paso a filtraciones de agua, afectando directamente todo el equipamiento del edificio por tal razón se requiere realizar resanes de fisuras y grietas, impermeabilización, pintura general, lavado de vidrios tanto de fachada como de marqueisna, lavado de persianas, teniendo en cuenta que la inversión realizada en términos de tecnología y automatización es considerable; por tal motivo es imperativo realizar el mantenimiento periódico en aras de preservar dichos activos, y darle continuidad a los mantenimientos realizados en vigencias anteriores.
De conformidad con lo anterior la Brigada de Inteligencia Militar No. 1, requiere el servicio de  mantenimiento de la fachada del edificio JAQUE donde funcionan actualmente las unidades Brigada de Inteligencia Militar No. 1 (BRIMI1), Batallón de Guerra Electrónica de Alta Movilidad (BIGAM) y los Batallones de Inteligencia Militar Estratégicos 1, 2, 3, 4, 5 (BAIME), con el fin de conservar las condiciones suficientes para la operatividad del personal que allí labora, garantizando la funcionalidad de las edificaciones, la prestación de sus servicios, la Seguridad y Defensa del territorio Nacional. 
Dentro del mantenimiento está proyectado evitar una falla de dichas instalaciones que ponga riesgo el adecuado desarrollo de las actividades de inteligencia que se realizan diariamente. Este enfoque hace que el mantenimiento de las mismas sea especialmente importante ya que no se puede calcular el costo de la vida humana del personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados y Civiles que labora dentro de Edificio.
"Lo anterior, siguiendo los parámetros y lineamientos establecidos en la ley 2276 del 2022, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 2023. y teniendo en cuenta la austeridad del Gasto Decreto 397 del 2022 artículo 5 literal b ". El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá cuando se realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y justificación de su necesidad"
3.1.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

	ITEM
	ARTICULO PRESUPUESTAL  (SIIF NACIÓN)
	RECURSO
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD BENEFICIADA
	VALOR

	1
	A-02-02-02-005-004
	10
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
	BRIMI 1
	 $             35.000.000,00 

	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 $             35.000.000,00 


. 
3.1.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

BRIMI1 

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA DE LA BRIGADA DE INTELIGENCIA MILTIAR 1 UBICADA EN FUERTE AÉREO CATAM AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ D.C

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-07
	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK  INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN  NOC (OPCIONAL)

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:

Edificio de 45 x 45 metros de base con una altura  de 15 metros distribuidos en 4 pisos, fachada en vidrio templado de 10 mm,  súper board o fibrocemento con recubrimiento de graniplas y fachaleta imitación  piedra color negro, adicionalmente posee persianas decorativas en aluminio micro perforado de 15 cm y un punto  central de 10 x 10 metros en vidrio  y una marquesina en vidrio templado y laminado de 5+5 sobre estructura metálica.

El mantenimiento deberá realizarse con brazo mecánico o con andamios certificados, el personal que desarrolle la intervención deberá estar capacitado con cursos de trabajos en alturas y disponer de los equipos necesarios como arneses, andamios y demás herramientas que deben contar con certificados  e incluye las siguientes actividades:

	1
	54720
	1. Resane de  fisuras en el  Ether Board: Contempla el resane con estuco acrílico de  fisuras, agujeros, peladuras y otros defectos que puedan afectar el acabado, posterior al secado, se debe lijar  la superficie para la buena adherencia de la pintura. Si el área intervenida estaba recubierta con graniplas deberá aplicarse nuevamente el mismo producto. ( todos los materiales necesarios para dichos trabajos deben ser suministrados por el contratista).
	M2
	0
	20
	20
	721015
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	54730
	2. Pintura en fachada: Suministrar y aplicar pintura tipo coraza color gris y blanco (dos manos de pintura), la cual antes de comenzar su aplicación debe ser avalada por el supervisor del contrato.  Se deben garantizar un color uniforme en toda la superficie, verificando que la pintura que se aplique corresponda a un mismo lote, y de esta forma asegurar el mismo tono de color. La superficie debe estar limpia y seca, sin: agua, óxido, agentes contaminantes, libre de polvo, suciedad, grasa y pintura deteriorada.
NOTA 1: Para la aplicación de la pintura el contratista debe realizar la respectiva limpieza previa del área a intervenir.      
NOTA 2: La aplicación de la pintura deberá realizarse con los elementos que permitan un buen acabado, adicionalmente garantizar que las áreas aledañas no sean manchadas (piso, techo y paredes), y de ser así repintar y limpiar las áreas afectadas.
NOTA 3: Dentro del área considerada se encuentran los accesos a las puertas de emergencia y las caras laterales e inferiores de los voladizos.
NOTA 4: En los voladizos se debe limpiar las salpicaduras  de pintura antigua en la parte superior, la cual se encuentra enchapada con porcelanato.
	M2
	0
	1400
	1400
	73181104
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	54790
	3. Lavado de vidrios: Lavar los vidrios de la fachada con champú y desengrasante, limpieza y remate con limpiacristales en goma de alta calidad. La actividad la deberá ejecutarse sin implementos abrasivos, con productos que no dañen el aluminio y quiten el polvo, suciedad, manchas de grasa, etc. en una solución con agua. En los sitios donde se evidencie salpicaduras de pintura se deberá quitar con el procedimiento que no raye los vidrios.
	M2
	0
	1300
	1300
	76111501
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	54790
	4. Marquesina: Limpieza de la cúpula de vidrio ubicada en la parte central del edificio y que se encuentra a 15 metros de altura, dicho trabajo se realizara con champú desengrasante  (por encima y por debajo), incluye limpieza de la estructura metálica y ensiliconado de las uniones de vidrio que presentan deterioro. El procedimiento del calafateado se realizará antecedida de la limpieza, implementando un proceso, el cual rellena todo espacio vacío y sella las juntas, por lo cual en dado caso al realizar la limpieza se evidencie la filtración de agua, el contratista deberá repetir el proceso y corregir la filtración. Incluye las herramientas y materiales para realizar de forma idónea la actividad, la silicona debe ser transparente acética monocomponente, antihongos, musgo y líquenes, para el sello de juntas o uniones de vidrio con aluminio, bronce o  metales no oxidables,  de bajo módulo que cura con la humedad, alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie, alta elasticidad y flexibilidad.
	M2
	0
	200
	200
	76111501
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	54790
	5. Persiana y parales: Limpieza de persianas microperforadas en aluminio de 15 metros de altura  realizado con  hidrolavadora y desengrasante y  el  suministro y aplicación de pintura anticorrosiva  y pintura general color gris a la estructura metálica, esta pintura antes de su aplicación debe ser avalada por el supervisor del contrato. Se debe preparar la superficie lijándola, eliminando cualquier tipo de partícula, aplicar anticorrosivo en las zonas donde sea necesario y posteriormente pintar con compresor de aire comprimido. Para estos trabajos, se debe realizar protección con cartón, plástico o materiales similares que cumplan con dicha función en los vidrios, muros y pisos para no mancharlos, de ser así repintar o limpiar y realizar limpieza general retirando la totalidad de los residuos producidos.
NOTA: Para la aplicación de la pintura el contratista debe realizar la respectiva limpieza previa del área a intervenir.
	M2
	0
	450
	450
	76111501
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	54730
	6. Pintura escaleras de emergencia: Suministrar y aplicar pintura anticorrosiva en las partes afectadas y esmalte color gris para estructura metálica de dos (2) escaleras de emergencia para edificio de cuatro pisos, ancho escalera 1.20 metros. Se debe preparar la superficie, puliéndola, lijándola, eliminando cualquier tipo de partícula, aplicar anticorrosivo en las zonas donde sea necesario y posteriormente pintar con compresor de aire comprimido. Para estos trabajos, se debe realizar protección de los vidrios, muros y pisos con cartón, plástico, etc. o materiales similares que cumplan con dicha función, y realizar limpieza general retirando la totalidad de los residuos producidos.
NOTA 1: Para la aplicación de la pintura el contratista debe realizar la respectiva limpieza previa del área a intervenir.
NOTA 2: La aplicación de la pintura deberá realizarse con compresor de aire comprimido y pistola, adicionalmente garantizar que las áreas aledañas no sean manchadas (piso, techo y paredes) y de ser así deberá repintarse o limpiarse.
	M2
	0
	50
	50
	73181104
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	54530
	7. Impermeabilización fachada norte: Remover y aplicar nueva boquilla en las juntas de baldosa imitación piedra que se encuentran instaladas enchapando la fachada norte del edificio, incluyendo voladizos, con el fin de corregir filtraciones de agua. Se debe realizar una limpieza de las juntas, antes de aplicar la boquilla de color igual o similar a la existente, impermeable mediante un palustre, rasqueta de caucho o herramienta similar en sentido diagonal a la dirección de la junta, posteriormente se debe pulir, después de que la boquilla esta seca limpiar el material sobrante con una esponja ligeramente húmeda 5 minutos después de que el material haya secado. Dicho servicio incluye aplicar silicona en la unión entre el enchape de cerámica y la fachada de vidrio. Incluye las herramientas y materiales para realizar de forma idónea la actividad, la silicona debe ser transparente acética monocomponente, anti hongos, musgo y líquenes, para el sello de juntas o uniones del enchape con el vidrio,  de bajo módulo que cura con la humedad, alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie, alta elasticidad y flexibilidad, adicionalmente relleno de las justas de dilatación de mencionada fachada, se realizara con un producto sellante  elástico con el fin de evitar el ingreso de agua.
NOTA 1: Si la dilatación es mayor deberá utilizarse un producto de relleno yumbolon tipo cola de ratón y luego sellar con el producto sellante.
NOTA 2: De manera simultánea se debe realizar la limpieza de esta fachaleta con un producto no abrasivo.
	M2
	0
	250
	250
	72153204
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	54730
	8. Pintura de puertas externas  (08 puertas sencillas y 08 puertas dobles): Suministrar y aplicar pintura tipo esmalte color negro (una mano de pintura), la cual antes de comenzar su aplicación debe ser avalada por el supervisor del contrato.  Se deben garantizar un color uniforme en toda la superficie, verificando que la pintura que se aplique corresponda a un mismo lote, y de esta forma asegurar el mismo tono de color. La superficie se debe lijar para pulir impurezas y mejorar la adherencia de la pintura nueva, limpiar y secar, en caso de haber áreas oxidadas se debe realizar el respectivo lijado a fondo y la aplicación de anticorrosivo, de igual forma en caso de existir  pintura deteriorada.
NOTA 1: Para la aplicación de la pintura el contratista debe realizar la respectiva limpieza previa del área a intervenir.
NOTA 2: La aplicación de la pintura deberá realizarse con compresor de aire comprimido y pistola, adicionalmente garantizar que las áreas aledañas no sean manchadas (piso, techo y paredes) de ser así deberá repintarse o limpiarse.
	M2
	0
	20
	20
	73181104
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	54730
	9. Pintura cerramiento tubular: Conformado por tubería metálica de 10 cm de diámetro, de 170 cm de alto y separación de 20 cm entre tubo y tubo. Suministrar y aplicar pintura tipo esmalte para exteriores, color gris (dos manos de pintura), la cual antes de comenzar su aplicación debe ser avalada por el supervisor del contrato.  Se deben garantizar un color uniforme en toda la superficie, verificando que la pintura que se aplique corresponda a un mismo lote, y de esta forma asegurar el mismo tono de color. La superficie debe estar limpia y seca, sin agua, óxido, agentes contaminantes, libre de polvo, suciedad, grasa y pintura deteriorada.
NOTA 1: Para la aplicación de la pintura el contratista debe realizar la respectiva limpieza previa del área a intervenir.
NOTA 2: La aplicación de la pintura deberá realizarse con compresor de aire comprimido y pistola, adicionalmente garantizar que las áreas aledañas no sean manchadas (piso y paredes), de ser así deberá repintarse o limpiarse.
	ML
	0
	70
	70
	73181104
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

BRIMI1

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA DE LA BRIGADA DE INTELIGENCIA MILTIAR 1 UBICADA EN FUERTE AÉREO CATAM AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ D.C

	GARANTÍA TÉCNICA
	Se requiere garantía de los mantenimientos realizados, la cual debe comprender un periodo de 4 meses contados a partir del acta de recibo a satisfacción, garantizando la atención y solucionando cualquier tipo de falla presentada en los servicios de mantenimiento de construcción ejecutados.

Todos los gastos que se ocasionen por concepto de transporte de equipos y/o personal y otros gastos a fin de cumplir con los mantenimientos correrán por cuenta del contratista.

1. Que ampare la calidad de los servicios a prestar.
2. Que ampare las especificaciones técnicas de los bienes y servicios
3. Que garantice que todos los ítems contratados serán de producción original (no genéricos ni recargados) y que no tendrán cambios en la estructura original del producto. De esta forma, los elementos deberán ser sellados y no presentar descomposición.
4. Que remplace totalmente los bienes por daños o deterioro procedentes de su fabricación sin costo alguno durante el periodo de garantía, para la entidad contratante, los mantenimientos deben cumplir con las especificaciones técnicas de calidad.

	TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA
	El contratista deberá dar solución y/o garantía de los mantenimientos realizados objeto del contrato, en un tiempo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta que este tiempo incluye visita, diagnóstico y reparación a nivel nacional.

	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
	El oferente deberá manifestar que cuenta con todos los equipos y herramientas requeridas para prestar el servicio de forma oportuna y eficiente.

El oferente deberá certificar mediante documento independiente y firmado por el representante legal en el momento de la oferta que los materiales que serán utilizados para el desarrollo de la ejecución del contrato son de primera calidad.

	EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
	El oferente debe comprometerse que el personal que ponga a disposición para la ejecución del futuro contrato contará con el vestuario adecuado a la seguridad ocupacional, según el trabajo a realizar en el área que le corresponda. (En caso que durante la ejecución del contrato se encuentre vigente la emergencia sanitaria por el COVID 19  el contratista deberá aportar al personal que realice las actividades de mantenimiento todos los EPP– como casco plástico, guantes, botas, gafas de seguridad y deberá implementar los protocolos de bioseguridad que apliquen a cada una de los servicios a prestar).

Así mismo deberá presentar licencias o certificación de trabajos en alturas de los trabajadores que realicen los mantenimientos de acuerdo a resolución 1409 del  2012 (y demás normas que la aclaren, adicionen o modifique) expedida por el Ministerio de Trabajo, así como los demás elementos requeridos  (dotación equipos de seguridad, (arnés, líneas de vida, manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos necesarios para realizar el trabajo), el suministro de personal calificado y certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes para el cabal cumplimiento del objeto Contractual. (mínimo deberá aportar en la oferta el certificado de cumplimiento de al menos una persona).

	TRANSPORTE, LOGÍSTICA, PERMISOS
	El contratista garantiza que cuenta con todos los costos administrativos asociados al personal necesario, logística,  vehículos de transporte de personal y equipos adecuados para prestar los servicios requeridos y de contar con todos los permisos, autorizaciones, lineamientos ambientales exigidos por la Autoridad Ambiental Competente AAC según la normatividad vigente, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del Contratista. 

	INFORME DE MANTENIMIENTO
	1. Una vez el supervisor verifique que lo que se estructuro en la ficha técnica este acorde con los servicios entregados con la empresa contratante se realizara un acta de recibo a satisfacción.
2. Durante el proceso de mantenimiento se realizará un informe de resultados mensual plasmando el seguimiento a los avances realizados en el presente contrato.                                                                                                                                                                                                                        3. Se debe incluir una bitácora de Servicios: El contratista se obliga a llevar un documento en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada actividad de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las observaciones o sugerencias que haga la supervisión. 
Debe ser firmado diariamente por el residente de obra y el supervisor del contrato.
Se deberá llevar un registro fotográfico de las obras, desde su inicio hasta su finalización, este registro será entregado mensualmente al supervisor del contrato.

	LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA
	Al concluir cada etapa de trabajo (según como se ha indicado en cada punto) y a Ia finalización del total de los trabajos encomendados, el contratista deberá realizar una profunda limpieza y desinfección en todos los sectores donde se haya intervenido. La que será aprobada por el supervisor del contrato.

Los lugares a intervenir deberán ser entregados perfectamente limpios y desinfectados, el contratista se compromete a retirar todo tipo de residuos, materiales excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

Así mismo, el contratista deberá garantizar el retiro de los escombros, desechos, sobrantes y trasiego a sitios Legalmente autorizados por la autoridad ambiental competente, desde sitio autorizado en piso hasta acopio principal, de acuerdo a normatividad vigente y el transporte para el retiro de escombros, desechos y trasiego.

	COSTOS INDIRECTOS Y/O ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS
	Son ítems no previstos, aquellos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual o técnicamente conveniente u oportuno, no pactadas en el contrato inicial. Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstos contractualmente, el CONTRATISTA solicitará la aprobación del respectivo Análisis de Precio Unitario el cual debe ser presentado al supervisor  para su revisión y aprobación y contar con la no objeción por parte de la CENAC INGENIEROS.
Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que, previamente hayan sido revisados y aprobados por supervisor y visto bueno por parte de la CENAC INGENIEROS. Cualquier ítem que ejecute sin la respectiva aprobación, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la CENAC INGENIEROS no reconocerá valores por tal concepto. Establecida la necesidad y previo balance presupuestal y verificación de menores y mayores cantidades de obra, EL CONTRATISTA solicitará la modificación del contrato con la adición correspondiente.
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos, y por lo tanto, para la elaboración del análisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se empleará el listado de valores unitarios de insumos de la oferta inicial y la tabla de rendimientos aprobados por lel supervisor.
Si el precio de uno o varios insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios ya aprobados, ni en la lista de precios de insumos aprobada, será propuesto por el CONTRATISTA al supervisor quien dará su aval con base en cotizaciones propias para aprobación por parte de la Ordenación del Gasto, en ningún caso, serán superiores a los del mercado al momento en que este se apruebe.

	LISTADO DE INSUMOS
	El listado de valores unitarios de insumos está conformado por los precios unitarios de materiales, tarifas de equipos, costo individual de mano de obra y tasas de subcontratos empleados en la elaboración de los APU de los ítems que conforman la propuesta económica. En el evento en que en el Análisis de los Precios Unitarios de los ítems o actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el de menor valor. Para efectos de elaborar análisis de precios unitarios no previstos, se requiere actualizar el Listado de Valores de Insumos de la oferta inicial integrando los insumos nuevos con la reversión de los precios vigentes en el momento de ejecución de la actividad, para lo cual se empleará el índice de variación indicado por el DANE para los componentes de la canasta general de ICCP. La canasta general se compone de equipos, materiales, transporte y mano de obra.

	RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
	El personal que realice los servicios requeridos durante la ejecución del contrato será atribuido exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARP, cesantías, pensiones y demás gastos que implican la contratación de personal. Igualmente, no existirá ningún vínculo laboral entre Ejército Nacional – Cenac Ingenieros.

	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
	El oferente debe contar con un personal mínimo, el cuál debe cumplir con los siguientes requisitos (anexar soportes en la propuesta):

• Un (01) Ingeniero y/o arquitecto deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos: DIRECTOR DE OBRA
Copia Matricula profesional
Copia del diploma que lo acredita como profesional
Copia del certificado de vigencia de la matricula profesional vigente y antecedentes disciplinarios.
Experiencia General: Mínimo un (01) año de experiencia profesional, la cual deberá ser certificada mediante  certificaciones expedidas por empresas donde haya laborado en contratos específicos como director de proyectos de construcción o mantenimiento o remodelación o ampliación o adecuación de edificaciones.
Mantener al frente durante el desarrollo del contrato, al Director de obra y demás personal aprobados. El Director de Obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

• Un (01) Maestro de obra certificado
El oferente deberá anexar copia del certificado por el COPNIA vigente ( si aplica).

Los Certificados (DIPLOMAS DE ESTUDIO) por una entidad avalada por el ministerio de educación nacional.

Nota: En caso de que el contratista requiera cambio del personal mínimo ofertado, durante la ejecución del contrato deberá solicitar el cambio al supervisor del contrato para su aprobación, aportando los soportes de estudio y experiencia requeridos.

• Dos (02) Auxiliares de construcción con experiencia en mantenimiento de modulares mínimo un año de experiencia.  

NOTA: Los oferentes deben presentar la documentación requerida de formación académica y experiencia de acuerdo a lo mencionado anteriormente para efectos de verificación.

NOTA: En caso de que el contratista requiera cambio del personal mínimo ofertado, deberá solicitar el cambio al supervisor del contrato para su aprobación, aportando los soportes de estudio y experiencia requeridos en el presente numeral.

	
	
	

	CONFIDENCIALIDAD
	Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las fuerzas militares de la república de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo
El contratista en coordinación con seguridad Militar de la Unidad, gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollarán los trabajos objeto del presente proceso y estos se habilitaran de conformidad con el resultado de dicho estudio.
NOTA: En caso de que el contratista requiera cambio del personal mínimo ofertado, deberá solicitar el cambio al supervisor del contrato para su aprobación, aportando los soportes de estudio y experiencia requeridos.
	

	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
	Los servicios objeto del contrato serán ejecutados o realizados de lunes a domingo incluyendo días festivos previa coordinación con el supervisor del contrato. 
	

	
	Suscribir oportunamente y conjuntamente con la supervisión designada del contrato, el acta de inicio, informes derivados del objeto del contrato en formato físico (documentos de archivo) y/o en medio magnético, actas parciales, actas de entrega y acta de liquidación que requiera en el desarrollo de las actividades a desarrollar en el contrato.
	

	
	En caso de que no se cuente con la planimetría necesaria para adelantar el proceso de verificación y reconocimiento de áreas para adelantar la respectivas actividades y que requiera para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista adelantará la planimetría que necesite sin cargo adicional al proyecto, así mismo debe utilizar, cuando apliquen, los planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 
	

	
	Los andamios y formaletas deben contar con la certificación de acuerdo con la norma, y el supervisor está en potestad de hacer retirara aquellos elementos que no cumplan con esta.
	

	
	Todos los equipos y materiales eléctricos suministrados (si aplica) deberán tener certificado RETIE de conformidad con las normas RETIE, RETILAP y NTC 2050 en su última versión. Al finalizar los trabajos de instalación y pruebas, toda la instalación deberá ser certificada según las normas RETIE y RETILAP y demás normas técnicas aplicables vigentes.
	

	
	Cumplir y adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, de seguridad industrial, técnicas, jurídicas, financieras necesarias para no poner en peligro a las personas, a los bienes o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
	

	
	Elaborar y presentar posterior a la adjudicación del contrato para la revisión y aprobación de la supervisión el Programa de Sistema de Gestión de seguridad y Salud del Trabajo.
	

	
	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, impuestos multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la Entidad.
	

	
	Si fuere necesario, designar y mantener en el sitio de trabajo, durante el tiempo requerido, a un Ingeniero o Arquitecto matriculados, con suficiente autorización (AVAL DE LA PROPUESTA) para representarlo y actuar en su nombre, y en general con facultades para resolver los problemas que surjan durante la ejecución del contrato.
	

	
	Emplear materiales y elementos de calidad, de acuerdo con las especificaciones previamente establecidas en las cantidades del presupuesto y aceptadas por EL CONTRATISTA en la propuesta y que hacen parte de este contrato.
	

	
	Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.
	

	
	Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de acuerdo a normatividad y señalización de seguridad para el área de influencia de la obra,como es Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la segura circulación del personal de obra y terceros.
	

	
	Contar con los profesionales o técnicos necesarios para cumplir cabalmente el cumplimiento del contrato.
	

	
	El Contratista será el encargado y único responsable de entregar las obras finalizadas y funcionales bajo las condiciones específicas del contrato.
	

	
	Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR 10), Ley 400 de 1997, sus decretos y resoluciones reglamentarias para los Estudios Geotécnicos antes, durante y después de la ejecución. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en la normatividad indicada, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales que haya lugar.
	

	
	Acordar, previo inicio de la intervención, los horarios de ingreso del personal a los diferentes frentes, así como de materiales, insumos, equipos y herramientas que se requieran. Por lo anterior, los parámetros de seguridad establecidos, deberán ser tenidos en cuenta para la programación y elaboración del cronograma de obra.
	

	
	Realizar el cerramiento provisional del área de trabajo y/o de las zonas por intervenir, si el tipo de intervención lo requiere, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja las áreas de trabajo de obras del acceso de personas ajenas a las actividades, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos, funcionarios o interfiera con el funcionamiento del establecimiento. El cerramiento deberá tener la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y terceros.
	

	
	Garantizar la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados y ejecutar las actividades con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. El contratista deberá proteger los materiales, insumos, equipos y demás elementos, contra daños, deterioro, y realizar adecuada manipulación y almacenamiento de estos. 
	

	
	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en el área de trabajo.
	

	
	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
	

	
	Demoler o retirar o desmontar, según sea el caso, y remplazar o reponer, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, o las obras afectadas por los trabajos objeto de la presente contratación, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
	

	
	El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en el servicio, durante el tiempo estimado o solicitado por el supervisor.
	



5. Tiempo de Ejecución.  


BRIMI1

	
No.
	UNIDAD
	TIEMPO DE EJECUCION 2022

	        1
	BRIMI1
	El servicio objeto del presente plan se ejecutará en 60 días calendario a partir de la suscripción y perfeccionamiento del contrato   y se debe ajustar cantidades hasta agotar presupuesto.



6. Lugar de entrega. 

BRIMI 1
	No
	UNIDAD
	LUGAR DE EJECUCION

	           1
	BRIMI1
	El servicio de mantenimiento será efectuado en las instalaciones de la BRIMI1, avenida El Dorado puerta número 6 - Campo Aéreo del Ejército Nacional - edificio JAQUE - BRIMI 1 dentro del Fuerte Aéreo CATAM aeropuerto El Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato



7. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Constitución Política de la República de Colombia 1991
Acto Legislativo 04 del 18 septiembre, 2019, “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal”.
Ley 80 del 28 de octubre de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal	
Decreto 2789/04 por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".
Decreto 1082 del 26 mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional".
Decreto 1083 del 26 mayo de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
Decreto No. 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.					
Directiva permanente de Ingenieros 							
Directiva estructural de logística- Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios Nª00194/2017
Directiva permanente V2 Planeamiento Logístico 00193, Operaciones Logísticas 00195, Adquisición de Bienes y servicios 00194 							
Directiva permanente 01036 de 2016 Adquisición de Bienes y Servicios 			
Directiva permanente 00000162 de 2019 Proceso de Operaciones Logísticas del Ejercito.
Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 por el cual se expide el Manual de Contratación y de convenios del Ministerio de Defensa Nacional
Ley 1123 del 22 enero de 2007, “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022 “Directrices de Austeridad hacia un gasto Público Eficiente”
Catálogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Directiva Permanente No. 34/2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”.
Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 por el cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones.
Todas las Leyes, Decretos y Normas vigentes que rigen la Contratación Estatal.

8. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN
.
-El supervisor del contrato debe:
-Al inicio de la ejecución del contrato requerir al contratista las especificaciones técnicas de los elementos contratados 
-Recibir los elementos y servicios, verificar que cada uno cumpla con las especificaciones técnicas y garantías, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual.
-Consolidar el plan de inversión dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (suscripción, CRP, aprobación de la garantía Única)
-Entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar los respectivos pagos en los plazos estipulados por la Dirección de la CENAC de Ingenieros.
-Hacer las coordinaciones, con el fin de dar de alta los elementos y servicios en el sistema SAP.
-Correo Electrónico:
Mensajeriacenacing@ejercito.mil.co


9. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.


Plan Anual de Adquisiciones, para la vigencia 2023 (PAA)
  

7. FIRMAS




Coronel EDWIN GIOVANNY PRIETO SANTOS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros.
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