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Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Neiva – Huila


ANEXO No.7
Proceso Selección Abreviada Subasta Inversa No. SASI-01 de 2023
LOTE No.1
El suscrito ______________________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ____________________________________ en mi calidad de ______________________________________ de la empresa ____________________ con NIT. _________________________ declara bajo la gravedad de juramento que he leído, comprendido el contenido y conozco a plenitud y daré cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en numeral 3.1.4 Especificaciones del objeto contractual del anexo complementario de la invitación publica y demás documentos que hacen parte integral del proceso. Elaborados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.
A continuación, se relacionan y especifican las características de los insumos de impresión a tener en cuenta para la presente contratación:
	ITMS
	DENOMINACION
	DESCRIPCION TECNICA
	CANTIDAD
	MARCA

	1
	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU
	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rápido, sistema purificador de aire, sistema de auto limpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de dirección de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo  de energía, condensadora descarga horizontal más  kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación.   capacidad de enfriamiento 3,8 kW (min/med/max): 0,703/3,517/4,044, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 42/36/26/21 Nivel de ruido Max ODU dB: 51, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Protección de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.
	90
	

	2
	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU
	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rápido, sistema purificador de aire, sistema de auto limpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de Direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo  de energía, condensadora descarga horizontal más  kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación.   capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1080/5275/5840, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 45/43/38/32 Nivel de ruido Max ODU dB: 54, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Protección de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.
	30
	

	3
	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU
	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rápido, sistema purificador de aire, sistema de auto limpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de Direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo  de energía, condensadora descarga horizontal más  kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación.   capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1026/6448/7180, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 52/47/42/38/31 Nivel de ruido Max ODU dB: 55, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz.  Rango de flujo de aire (m3/min):20/15/12,5/10,5. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Protección de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.
	50
	

	4
	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 o 40.000 BTU
	Suministro de aire acondicionado piso techo, capacidad de 36000 o 40000 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 47/ 45 / 42.  Fuente de Alimentación 220V / 01Ph/ 50 - 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inalámbrico mas kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación.  Frecuencia de operación de compresor de 10 - 150 Hz, amplio rango de operación hasta 54°C.   nivel de sonido 48 dB.  Garantía de 2 años
	10
	


OTROS REQUISITOS A TENER ENCUENTA PARA INCLUIR EN LA PRESENTE CONTRATACION:

1. Los aires acondicionados, no requieren instalación, pero todos deben venir con su kit básico de elementos o componentes necesarios para la instalación y funcionamiento, más kit adicional de tubería de 10 metros.

2. Se debe tener en cuenta que la característica técnica principal de los aires acondicionados a comprar, es que sean ecológicos.
3. Los elementos deben ser entregados por el contratista en las bodegas asignadas al Area de Almacen en la ciudad de Neiva- Huila, en la carrera 4 No.6-99 mezanine primer piso, Oficina 107 del Palacio de Justicia Rodrigo Lara Bonilla de la ciudad de Neiva – Huila.
4. En caso de lograrse ahorro por cuenta del valor final ofertado en la subasta de cada lote, la Entidad podrá incrementar las cantidades de los ítems ajustados, hasta agotar el presupuesto total asignado, atendiendo la necesidad requerida mediante el oficio DESAJNEO23-3478 suscrito por el Coordinador del Área Administrativa de la DESAJ Neiva y con visto bueno de la ordenadora del gasto
Firma del representante
Legal o Persona Natural - Proponente: _______________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________


Nombre de la Empresa______________________________________________________
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