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	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	10161500
	Árboles y arbustos 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ADQUISICIÓN Y SIEMBRA DE ÁRBOLES

	Calidad
	Normatividad del Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST vigente en el momento de ejecución del contrato.
Normatividad ambiental vigente en el momento de ejecución del contrato.

	Requisitos generales
	Adquisición y siembra de setenta (70) de árboles en la sede  Aquimindia de la Fiscalía general de la Nación, de las siguientes especies:

	ESPECIE
	NÚMERO DE INDIVIDUOS

	Trompeto
	25

	Mano de oso
	25

	Chilco
	20




	Requisitos específicos
	Obligaciones Generales

Para dar cumplimiento a la Resolución DRBC No. 01237000254 de 31 de agosto de 2023 de la CAR, se procederá a delimitar el área para siembra con coordenadas, dentro del terreno previamente sugerido por la Entidad de acuerdo con el “PLAN SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES SEDE AQUIMINDIA SEGÚN RESOLUCIÓN DRBC No. 01237000254 de 31 de Agosto de 2023 Por medio del cual se ordena la inscripción de un pozo profundo se otorga concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones”, y se deben adelantar las siguientes actividades:

1. Preparación del terreno

Realizar las labores de limpieza del sitio donde se realizará el establecimiento de la plantación, la cual deberá quedar en condiciones óptimas para tal fin. Se realizará un plateo y sustitución del suelo en los sitios que requieran de dicha labor. Se seleccionará un área apta y apropiada para la siembra de las plántulas. Esta labor estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y será entregada al contratista para la siembra de los individuos. 

2. Trazado y estacado

El sistema de siembra que se utilizará será en bolillos y en hileras con distancias entre plántulas comprendidas entre 3.5 m y 5 m, según el tratamiento que se esté realizando. Se medirá con cinta métrica y se colocará una estaca en cada punto. Esta labor estará a cargo del contratista. 

3. Ahoyado

Se debe efectuar con anticipación a la siembra y deben ser hoyos de aproximadamente 30 centímetros de boca por 30 centímetros de profundidad, realizando con 15 días de anticipación un repique en el centro del hoyo, con el fin de darle una mejor aireación que permita un mejor desarrollo de las plántulas en la etapa inicial.

Es importante señalar que el diámetro y profundidad puede variar dependiendo del material vegetal, especie y desarrollo de esta. Esta labor estará a cargo del CONTRATISTA.

4. Plateo

Se debe efectuar en forma manual (maquete o azadón), una limpieza de 60cm a 1m de diámetro alrededor de cada hoyo.

Se debe efectuar, si la plantación lo requiere (en caso de que el suelo haya sido inundado por especies indeseables), para evitar competencia con las especies a plantar.

5. Fertilización

Se debe adicionar abono orgánico (humus), además una mezcla aproximada de 200 g de gallinaza, 200 g de cascarilla y 80 g de hidrogel por plántula, procediendo luego a cubrir con una capa de tierra a fin de evitar contacto directo del producto con las raíces de las plántulas. 

6. Hidrogel

El hidrogel a utilizar debe ser un hidroretenedor de aspecto granular fino que al entrar en contacto con el agua se hidrate convirtiéndose en un gel transparente que actúe como una reserva de agua para las plántulas cuando éstas así lo requieran.

7. Siembra

Para su realización se deben retirar las plántulas de la bolsa y con el pan de tierra se depositan en el hoyo, teniendo cuidado de que la raíz quede completamente recta, evitando volcamientos o deformaciones de la raíz principal. Finalmente se debe rellenar el hoyo de tierra y ser apisonada alrededor de cada árbol.

Las plántulas o árboles para sembrar deben tener una altura mínima de un (1) metro y deben ser sembrados a una distancia de 3,5 metros uno de otro.

Teniendo en cuenta que los árboles a plantar son de tamaño superior a 1.0 metro, se debe colocar un tutor que sirva de guía y proteja el árbol del viento. 

El tutor se debe instalar una vez abierto el hueco y antes de insertar la planta. Los sistemas de fijación entre el tutor y el árbol han de ser suficientemente amplios para permitir que el árbol crezca sin que se dañe la corteza y se produzcan heridas.

8. Mortalidad

Realizar mínimo una visita anual posterior a la siembra de los árboles por el período de garantía del contrato (tres (3) años), con el fin de asegurar que la tasa de supervivencia de los individuos sea igual o superior al 90%, luego de transcurrido este período.

9. Cronograma de actividades

El CONTRATISTA para la siembra de las plántulas deberá entregar con la firma del acta de inicio al supervisor del contrato, el cronograma de actividades correspondiente: Preparación del terreno, Trazado y estacado Ahoyado, Plateo, Fertilización, Hidrogel, Siembra, junto con las fechas en las que efectuará los mantenimientos. 

10. Guía de Cuidados

El CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato, un documento guía del cuidado que se debe tener con los árboles que incluya mínimo: Riegos requeridos, abonos requeridos, señales de alerta de mortalidad. 

VISITA TÉCNICA:

La visita técnica se llevará a cabo dentro del término previsto en el cronograma de la Invitación Pública, con el fin de que los interesados en participar  conozcan de manera directa y física las zonas de siembra y visualicen el alcance real y la magnitud de los trabajos a realizar, al igual que despejen todas las inquietudes que se les puedan presentar.

La visita técnica no constituye criterio de habilitación, sin embargo, los interesados en participar  que no efectúen la visita no podrán, posteriormente, alegar desconocimiento, ni reclamar ningún tipo de afectación y no exonera al CONTRATISTA de tener que suministrar todos los bienes y/o servicios contratados y realizar todas las labores necesarias y de suministrar todos los elementos, insumos, mano de obra y demás elementos indispensables que garanticen el cumplimiento del objeto contractual, es decir, la siembra y mantenimiento de árboles para la sede Aquimindia de la Fiscalía General de la Nación.

A las visitas deberá asistir personal idóneo y calificado de los interesados en participar  (máximo dos personas por empresa), quien o quienes presentarán los documentos que lo acrediten como miembros de esta. 

La empresa interesada debe certificar mediante documento suscrito por el representante legal, dirigido a la FGN, la autorización del personal para asistir esta visita. La información de los asistentes, deberá ser enviada con mínimo un (1) día hábil de anterioridad a la fecha programada para la visita, a los correos: manuel.vega@fiscalia.gov.co y camilo.silva@fiscalia.gov.co.

La visita será coordinada con el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes y se realizará en la sede AQUIMINDIA de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, ubicada en el kilómetro cuatro de la vía Suba – Cota en la ciudad de Bogotá D.C.

	Empaque  y rotulado
	
N/A

	Presentación y Unidad de Medida
	
N/A
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