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PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA

SEL-SUB-DTAM FONAM-No. 001-2019
OBJETO: Contratar la compra de un generador eléctrico por medio de la cual se apoya la prestación del suministro de la energía eléctrica en el Centro de Visitantes y el Sector Administrativo del Parque Nacional Natural Amacayacu (Puesto de Control de Matamatá).
FICHA TECNICA

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:
Primera opción:

	Nombre del bien
	Especificaciones Técnicas

	
	Potencia Stand-by (kw)
	Potencia Prime (kw)
	Voltaje Línea - Línea/ Línea-Neutro
	Frecuencia
	Aspiración del Motor
	Velocidad
	No. Cilindros

	Planta Eléctrica DE65 / 55 - 60 KW
	60
	55
	480/277 - 440/254 - 220/127
	60 Hz
	TURBO CARGADO
	1800
	3 en Línea


Segunda opción:
	
	Especificaciones Técnicas

	
	Modelo
	Capacidad 60Hz
	EPA/TIER
	Transferencia (Amp)
	Dimensiones de Transferencia (Cm)
	Dimensiones PDE Abierta (Cm)
	Tanque (Lts)
	Peso PDE Aprox.

	Planta Eléctrica GS-50 / 50 KW
	GS-50
	KW
	KVA
	1
	220V
	440V
	Ancho
	Alto
	Fondo
	Largo
	Ancho
	Alto
	230
	(Kg)

	
	
	50
	63
	
	200
	100
	57
	123
	34
	222
	144
	100
	
	947
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PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU
Carrera 6 No. 4-85 Avenida Internacional – Leticia Amazonas
Teléfono: 5927124 - 5924872

www.parquesnacionales.gov.co
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