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[bookmark: _Hlk54791345]PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha
Señores  
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
SENA Regional Huila 
Ciudad. 
Ref: Proceso No. MC-HIL-CIES-XXX-2023

Objeto: XXXXX

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar el servicio con calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:

	ITEM
	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y SUMINISTRO 
	UNIDAD MEDIDA
	CANT

	
	
	
	
	

	 
	Gabinete de distribución:
	 
	 
	

	1
	Suministro e instalación de gabinete de distribución tipo exterior certificado RETIE con totalizador de acometida general de 3F 175amp 65ka 220vac, Barraje Cu de 200 amp con 3 sub-breaker parciales de 3F 50amp + barraje de tierra, Neutro.
	UN
	1
	

	2
	Suministro e instalación de tubería galvanizada de 3” para la alimentación de gabinete de distribución proyectado, incluye fijación y marcación de ductos según norma RETIE.
	ML
	10
	

	 
	Trabajos en subestación TGA:
	 
	 
	

	3
	Suministro e instalación de breaker industrial 3F 175amp 65ka 220vac para la alimentación de acometida proyectada, incluye suministro de consumibles y accesorios de conexionado.
	UN
	1
	

	4
	Conexionado, suministro de consumibles y accesorios de conexionado en barraje de tierra y neutro existente en TGA Subestación
	UN
	1
	

	 
	Acometida alimentación gabinete:
	 
	 
	

	5
	Tendido e instalación de acometida proyectada en cable THHN 2/0 awg suministrado por el SENA aproximadamente 30 M.L. en circuito 3F+N+T (5 conductores) 150 M.L. total.
	ML
	150
	

	6
	Conexionado en gabinete de distribución y breaker en TGA proyectado.
	UN
	1
	

	 
	Tablero 24 ctos. Ambiente:
	 
	 
	

	7
	Suministro e instalación de tablero de 24 ctos con puerta 3F+N+T incluye accesorios de fijación y marcación de riesgo eléctrico.
	UN
	1
	

	8
	Canalización en tubería EMT de 1 ¼ para la alimentación de tablero de 24 ctos. Incluye elementos de fijación y marcación.
	ML
	5
	

	9
	Suministro, tendido e instalación de cable THHN # 6 AWG.
	ML
	100
	

	10
	Conexionado de acometidas alimentación incluye accesorios de fijación, marcación y conexionado.
	UN
	1
	




Los Ítems, descripción técnica del elemento, unidad y cantidad deben ser las mismas que están descritas en el numeral 7.1. del Estudio Previo, por ende, no pueden ser modificadas o cambiadas so pena de rechazo de la oferta.

Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT.:
Nombre del Representante Legal:
C. C. No.:
Firma: 
Nombre de quien firma: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 	_______________ NOMBRE: __________
(*) Para suscribir este formato, por favor leer detenidamente el Estudio Previo.
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