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ANEXO N° 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO


COMPRAVENTA DE DOS ESCÁNERES PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER
	DESCRIPCIÓN


	FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

ESCÁNER MULTIFUNCIONAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

CLASIFICACIÓN UNSPSC

TIPO DE BIEN O SERVICIO

43211711
ESCÁNER
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

Escáneres
MARCA

XXXX
UNIDAD DE MEDIDA 

 Unidad
CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN GENERAL 
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de ancho con escaner integrado

Caracteristicas principales

- Optimice el flujo de trabajo con un escaner integrado de gran detalle - Funciones de seguridad empresarial y compatibilidad con protocolos:
de 24" de ancha: escaneey comparta documentos fcimente. Elescénerde  admite la impresion segura de PDF desde PC y el escaneo de archivos POF
hasta 600 dpi, con deteccién de resaltado, escanea con precision planos y  sequros a unidades de memoria USB y carpetas compartides (1o se necesita

dibujos anotados. computadora).
- Impresora de 24" de ancho con velocidades de impresion - Ficil de operar: la pantalla LCD grande e intuitva de 43" simpliica el
ultrarrapidas: impresiones de tamario A1/D en tan solo 34 segundos. funcionamiento.

- Disefio compacto y limpio: isefio elegante y Uirzpequeric? que mejoralos - Imprima desde practicamente cualquier lugar de su hogar u oficina:
espacios de trabejo. imprima fécimente desde memorias USE?, tabltas, teléfonos inteligentes' y

. . & \nstantineo: o s UraCrrom® 0. ™25 €00 2 Mpresion naimbria ntegraca mas Wi Ditct sin ennador’
con calidad de achivo y basadas tomente en pigmentos, brindan COOES . gafidad 8 P ! )
‘ J basadas 10 y precision de impresion extremas: cabezal de impresion
Dikantes, neas nifidzs o mpresiones resistenies al aquay a s manchas. PrecisionCore® MicroTFP® con Precision Droplet Control para una clardad
- Manejo versétil de soportes de impresian: admite rollos y hojas de hasta excepcional. Imprima hasta una resolucion de 2.400 ppp para anotaciones y
24" de ancho y hojes de hasta 11" x 17" a través el almentador automdtico M4 Con na precision increible.
de hojas.
ks - Productividad excepcional: cambie los cartuchos con mencs frecuencia
‘por cartuchos de tinta de alta capacidad de hasta 50 mi (color) y 80 ml (negro).




[image: image3.png]Impresion
Tecnologia de impresion Cabezal de impresion PrecisionCore® MicroTFP® de 4 canales,

qotaa demanda

Tipo de tinta Tinta de pigmento UlraChrome® XD2; 4 colores (C, M, Y, K}
Boquillas de configuracien Negro: 800 boguiles (800 boguils x 1 canal)
Color: 2.400 boguilas (00 boquiles x 3 carales)

Precision de lnea £0,1%0+026mm
Tecnologia de gotas Tamafio e gota mas pequeno: 4 picolios; la tecnologia de gota
variable puede produci hasia tres tamaiios diferentes por linea

Resolucion maxima 2.400 pop x 1.200 ppp
Velocidad de impresion” Impresion de tamafio A1/D: 34 segundos
Lenquaje de impresora/controladores Réster ESC/P®
HP-GL/2, HPRTL* 1

al
Sensor de escéner Sensor CIS (alimentacion de hojas)

Resolucién de escaneo/copia Hasta 600 ppp, reimpresién 2.400 ppp x 2.100 ppp
Velocidad de escaneo Hasta 1,5 ips (color)
Hasta 4,5 ips (monocromo)

Ancho méximo de escaneo Hasta 24"
Longitud méxima de escaneo Hasta 8,9'
Tipo de soporte de escaneo Papel normal, papel recidado, papel revesido, papel de calco, pelicuia,
plano, papel de impresion offset, hoja portadora

Reducci6n/Ampliacion 25% a 400%
Tipo de archivo Con JPEG, PDF (una soa pagina), PDF (varas paginas),
PDF/A, PDF cifrado, TIFF

‘Wodos de escaneo "FScaneo a carpeta e red, sevidor FTP, senvidor FTP Seguro, senidor
de correo, senvidor de corep seguro, memoria USB

Funciones de seguridad IEEEB02.7x, SNMP 3, TLS/SSL,

SMTP, POP, FTP, IPsec, modo de administrador, WPA3

Volumen de llenado del cartucho en la caja Colores (C, M, Y): 26 ml. Negro (K): 50 ml

Tipo de tinta Tinta de pigmento UlraChome® XD2
Volumen de llenado de cartucho minorista de 4 colores Colores (C, M, ): 26 ml 0 50 ml
CM.Y.K Negro (K): 50 mlu 80 mi
Vida il del cartucho de tinta 2 afios desde a fecha de produccion impresa 0 6 meses

después de abiero,

Lalmpresora esta diseiada para usarse S00 con cartuchos

Epson, no con carluchos o finta de terceros.
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Rolo de carga superior 24" d ancho
Adaptadores de papel en rolo Alustables por el usuario de 2" de dmetro del niceo
Cortador de papel” Cortador giratorio interno de alta velocidad
Diémetro méximo del rollo Automtico 0 manual hasta 4,3"
Peso maximo del rollo 3k
Espesor del material Hesta 0,06 mm - 0.21 mm
Rollo de papel restante = canidad de papel resante se

puede controlar desde el pane! de control

Manejo de hojas d
Hoja suelta carga superior

Hasfa 24" de ancho

Alimentador automtico de hojas Hasta 11" 17"
Capacidad del alimentador de hojas 50 paginas
Tamaito minimo de hoja (1 hoja y ASF) 827" x11"
Grosor 0,12 mm - 0.27 mm
Max. ancho de papel 2
Mérgenes izquierdo y derecho Minimo 3 mm cada ino
Longitud méxima imprimible® Hasta 59'

Ancho minimo de papel Rolo: 137Hoja: 8,26"
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Memoria 1 GB (impresora) + 8 GB (escéner)

Interfaces de impresora SuperSpeed USB" 1, Ethemet con cable 100BASE-TX/1000BASE-T, LAN
inalambrica [EEEB02.11 b/g/n, l4piz de memoria USB, Wi-Fi Direct®®

Mac 05 X® (10.6.8 0 posterior)
Windows® 10, 8.1, 7 (32 bis, 64 bis

Peso y dimensiones (An. x r. x AL)

Sin soporte 38,1°x 115" x 199" - 75 libras (34 kg)
Con soporte 381" x 19.5"x 46.9' - 102.3 bras (46,5 ka)
Nivel de ruido actstico Enfuncionamiento: aprox. 47 0B (A)

Suefo: aprox. 32 0B (A)
Temperatura Enfunconamiento: 50F 2 95°F (10°F 35 )

Enfuncionamiento (recomendado): 59 F a 77 F (15°Ca 25 )
Amacenariento: -4 Fa 104 F (20T a 400)

Humedad relatia En funcioramiento: 20% a 80% (sih condensacion)
Enfuncionamiento (recomendado): 45% a 60% (sin condensacien)

Amacenarmiento: 5% a 85% (sh condensacign)

Normas de seguridad EEU. y Canada (certficacion NRTL, CSAUL 62368-1)
Requisios eiectricos Volge: CA 110V - 240V
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz

Corente: 1.4 A

Consumo de energia Tmpresion: aprox. 24 W
Listo: aprox. 11 W

Suefio: aprox. 2 W

Apagado (en espera): 0.2 W

Garanta limitada y senvicio Soport tekefenico esténdar de atencion al ciente
de 1 afo de lunes a viemes

Pais de origen Indonesia

Impresora SureColor® T3170M
Juego completo de cartuchos de tinta iciles (CMY - 26 mi/Negro - 50 )
Poster de niciaizacion

Cable de aimentacien de CA

Nota: los medios no estan incluidos con la impresora
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Caificacion Energy Star®

RoHS

Produco recicable’®

Epson America, Inc. es un 50cio de transporte SmartWay®"!

Informaci6n sobre pedidos

SureColor® T3170M SCT3170M
Soporte opcional de 24" 12933151
Tanque de mantenimiento 135210057
Cuchill de repuesto para impresora 135210055
Eje de almentacion de rollo adicional (24") 120935701
Hoja portadora de documentos de 24" 120936101
Cartucho de tinta cian TA0V220
Cartucho de tinta magenta T40V320
Cartucho de tinta amarila T40V420
Cartucho de tinta negra T40V120
Cartucho de tinta cian TAOW220
Cartucho de tinta magenta T40W320
Cartucho de tinta amarila T40W420

Tinta UltraChrome® XD2 (80 mi)
Cartucho de tinta negra T40W120
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+ Velocidades de escaneo rpidas de un lider en tecnologia de captura de
imagenes: hasta 35 pomy70 ipm’; scaneo ados caras en una S0 pasada.

+ Escaneo facil y rapido de pilas de documentos: diseio robusto con dlimentador
‘automético de documentos (ADF) de 50 péginas.

- Disefiado para ser confiable: las caracteristicas mejoradas incluyen el modo
de velocidad lenta, rabajos programables y un ciclo de trabajo maximo diario
de hasta 4.000 hojas?.

+ Compatibilidad perfecta con la mayoria de los sistemas de gestion de
‘documentos: compatibidad insuperable que incluye controladores TWAIN® e ISIS
para una facl inegracion con el oftware existente.

+ Rendimiento y productividad de clase mundial: tecnoboga (rica que incluje
‘eliminacion de paginas en blanco, rotacién automética, recorte automético, comeccion
dindmica de sesgo, deteccion de suciedad, deteccion de doble almentacion
proteccion del papel.
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Tipo de escéner Escéner a color diiplex de una pasada con alimentacion de hojas Fuente de alimentacion Adaptador CA universal 24V

Meétodo de escaneo Carro fijo y documento en movimiento Interfaz USB 3.0 de afta velocidad

Alimentacion de papel Alimentacion vertical (cara abajo) Temperatura Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)

Sensor dptico Sensor de imagen de contacto a color (CIS) Humedad relativa Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensacién)

Fuente de luz LED RGB de 3 colores Consumo de energia (aproximado) Modo operacion: 12 W

Resolucion dptica 600 dpi Modo en espera: 5,5 W

Méxima resolucién interpolada 1.200 dpi Modo en reposo: 1,3 W

Velocidad del escaner' (ADF) Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: Modo apagado: 0,1 W

35 ppm (simplex)/70 ipm (ddplex)! Pais de origen Indonesia

Area mé&ima de escaneo Minimo: 5,1 emx 5,1 cm (2" x 2") Peso y dimensiones (ancho x profundidad x attura) 37kg

Maximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi 16,8cmx29,56cmx 17,5 cm (6,6" x 11,6"x6,9")

Méximo: 21,6 cm x546,1 cm (85" x 215') a 300 dpi 2Qué hay en la caja? Epson DS-530 I

Profundidad de bits del escaner RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida USB 3.0 cable de alta velocidad

Formatos soportados Adaptador de corriente

Guia de inicio

Alimentador automatico de documentos Drivers compatibles TWAN®, ISIS

Gramaje e papel 27 g/ — 413 g/ Software inclido Epson Scan 2, Epson Document Capiure Pro, OpenText Captiva IS1S
Gapacidad maxima 50 paginas Caracteristicas ecolégicas

Escaneo automatico a dos caras Si Cumple con la norma RoHS

G mbuno gz e dao Fesia 4 000 pgnas

Kit para rodillo: 200.000 ciclos Epson DS-630 11 B11B261202

Conectividad UPC 010343 96020 6

‘Sistemas operativos Windows® 10, Windows® &/8.1, Windows® 7 Kit de rodilo 8128819671

Mac 0S X® 10.10.x— Mac 0S® 10.15.x Hoja de sopore 8128319051

El software requiere conexion a interet para descargar e instalar 'Adaptador para cama plana de escaneo B12B819011

Kit de limpieza B12B819291





DEBE CONTAR CON GARANTÍA




NOTA: Dentro de la oferta se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

- Ofertar máquinas de marcas reconocidas y no remanufacturadas (Para lo cual se relacionará la marca a ofertar en la ficha técnica

- Se deberá allegar la respectiva ficha técnica

- Se deben allegar las garantías de fabricante y el certificado de distribuidor oficial
Cordialmente,

____________________________

