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[bookmark: _Hlk54791345]PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha
Señores  
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
SENA Regional Huila 
Ciudad. 
Ref: Proceso No. MC-HIL-CIES-XXX-2023

Objeto: XXXXX

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar el servicio con calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:

	Ref. Artículo
	Código UNSPSC
	Descripción
	Cantidad
	Unidad

	1
	72101507
72102905
	Suministro e instalación de reflectores para interior de escenario deportivo. Reflector LED potencia 400 W. Temperatura de color 5000 K (CW), Acabado Gris. Potencia de Entrada 400 W. Fujo luminoso 48000 lm. Protección IP/IK IP66/IK08. Dimensiones (LXWXH) 666X415X128mm. Angulo de Apertura 60 grados. Peso aproximado 18kg. Tipo de montaje: Soporte orientable. Corriente de entrada: 1,91A @ 220V. Eficacia: 120 lm/W. Vida útil 10.000H, Incluye conectores de soporte, cinta, accesorios de fijación y soporte. Material certificado e instalado según NTC 2050.
	13
	UN

	2
	71101500
72101507
72102905
	Demolición de placa (área:10m*1,80m), excavación y extracción mecánica de parte radicular de árboles tipo IV según INVIAS 802-13, incluye relleno de tierra y nivelación.
	1
	UN

	3
	72101507
	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para placa de de contrapiso para restitución de placa averiada por raíces de árbol. Incluye malla electrosoldada, distanciador (separador) y dilatación.
	20
	M2

	4
	71101500
72101507
	Suministro e instalación de gravilla lavada (N° 1 o N°2) para piso de placa nueva con 3 cm de espesor 
	20
	M2

	5
	72101507
	Tensionamiento y ajuste de la malla a la estructura metálica existente. Incluye guaya y todo lo necesario apra su correcto funcionamiento.
	5
	ML

	6
	71101500
	Retiro de pintura, estuco y pañete existente, aplicación de producto especializado para impermeabilizar (humedades) de primera calidad, Instalación de pañete, estuco y pintura.
	40
	M2

	7
	72101507
	Aplicación de pintura anticorrosiva (3 manos) y acabado esmalte (3 manos) para tableros, marcos y estructura metálica que componen los arcos de las canchas.
	133
	ML

	8
	72101507
	Retiro de adoquines existentes, tratamiento y retiro de raíces y reinstalación de adoquines. Incluye base de 4 cm arena nivelación y arena de sello
	50
	M2

	9
	72101507
	Retiro de losas prefabricadas, tratamiento y retiro de raíces y reinstalación de losas prefabricadas existentes.  Incluye base de 4 cm arena nivelación y arena de sello
	90,3
	M2

	10
	72101507
	Loseta prefabricada de concreto tipo A50-40X40X6 cm (Táctil guía, táctil alerta, cuadrática, triática), incluye base en arena o mortero (suministro e instalación)
	5
	M2

	11
	72101507
	Construcción de 6 hiladas de ladrillo tolete común que sirva como base o soporte para poder habilitar las graderías 
	5
	M2

	12
	71101500
	Muro en ladrillo tolete común prensado E=25cm
	3,3
	M2

	13
	71101500
	Cuneta de concreto de 3000 PSI RFZO. Sección rectangular desarrollo 80 cm, E=8cm
	9
	ML

	14
	71101500
	Suministro e instalación de muro en fibrocemento de 8 mm. Incluye estructura metálica, masilla, cinta y pintura. Visto de 2 caras E=12 cms
	8,8
	M2

	15
	71101500
	Suministro e instalación de muro en bloque estructural Split. Incluye refuerzo, mortero de pega y lo necesario para su correcta ejecución
	30
	M2

	16
	71101500
	Suministro e instalación de rejilla metálica piso Ø 30 cm 
	2
	ML

	17
	71101500
	Excavación, relleno y tubería PVC Ø 4" (incluye accesorios, base y todo lo necesario para su correcta instalación)
	16,5
	ML

	18
	72101507
	Suministro e instalación de panel led de 40W (60X60). Flujo luminoso mayor a 4000 LM, IRC 80, vida útil mayor a 45,000 H. Incluye conectores de resorte, cinta, accesorios de fijación y soporte. Material certificado, garantizado e instalado según reglamento NTC2050.
	6
	UN

	19
	71101500
	Viga cinta de coronamiento en concreto de 3000 PSI de 12X25 cm para amarre de muro. Incluye acero de refuerzo
	3
	ML

	20
	72101507
	Retiro de material deteriorado. Suministro y aplicación de producto imprimante epóxico bicomponente, base de agua con carga de áridos, libre de disolventes, para recubrimiento especiales para pisos de instalaciones recreativas (canchas polideportivas) (Sikafloor 154W o Similar). Incluye disposición final de material que se retira.
	49
	M2

	21
	72101507
	Aplicación de dos capas de producto para recubrimiento acrílico con color, base de agua, un solo componente, de acabado o sello decorativo y antipolvo para pisos de instalaciones recreativas (Sikafloor 2020 o Similar). Previo a la aplicación se deberá realizar un lavado con hidrolavadora para realizar limpieza y eliminar impurezas.
	880
	M2



Los Ítems, descripción técnica del elemento, unidad y cantidad deben ser las mismas que están descritas en el numeral 7.1. del Estudio Previo, por ende, no pueden ser modificadas o cambiadas so pena de rechazo de la oferta.

Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT.:
Nombre del Representante Legal:
C. C. No.:
Firma: 
Nombre de quien firma: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 	_______________ NOMBRE: __________
(*) Para suscribir este formato, por favor leer detenidamente el Estudio Previo.
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