FORMATO No. 6

PROPUESTA ECONÓMICA
	
El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir, sin centavos así:

	[bookmark: RANGE!B3]ÍTEM
	EQUIPOS
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL

	1
	Sonda Quanta Water Quality Monitoring System (incluye sensor de oxígeno disuelto, sensor de pH)
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos.
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	2
	Correntómetro acústico digital con sonda de medición, 3 varillas de regulación, soporte varilla mando, más cable de datos y cable de carga, cargador, destornillador de pala y Maletín - OTT MF Pro FH950.
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	3
	pHmetro, DUAL CHANNEL - Modelo LAQUA PC110K. Código HOR-ANA-3999960172. Serial 7006092264
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos
	
	
	
	

	
	
	Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	4
	Sonda multiparamétrica AQUAREAD AP 800, incluye sensor de, (pH/ORP, 4 ring Conductividad, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Temperatura)
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	2
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos
	
	
	
	

	
	
	Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	5
	Sensor de CO2 (LCD display with field calibration menu 2000/5000 ppm CO2)
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	6
	Sensor de temperatura y humedad relativa
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación  del equipo.
	
	
	
	

	7
	Dataloggers para temperatura, humedad relativa y CO2
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición.
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos.
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	8
	Base USB óptica HOBO Dataloggers Ref.10815230
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición.
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos.
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	9
	Estación meteorológica con transmisión satelital (especificaciones técnicas en anexo 1)
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición.
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos.
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	10
	Estación meteorológica (especificaciones técnicas en anexo 2)
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición.
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos.
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	11
	Estación hidrométrica marca OTT netDL 500, incluye sensores de nivel, trasmisor satelital, sensor de radar por impulso.
	1.   Inspección de condiciones ambientales.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.   Limpieza integral externa.
	
	
	
	

	
	
	3.   Inspección externa del equipo.
	
	
	
	

	
	
	4.   Limpieza integral interna.
	
	
	
	

	
	
	5.   Inspección interna.
	
	
	
	

	
	
	6.   Lubricación.
	
	
	
	

	
	
	7.   Medición.
	
	
	
	

	
	
	8.   Revisión de seguridad eléctrica.
	
	
	
	

	
	
	9.   Pruebas funcionales completas.
	
	
	
	

	
	
	10. Comprobación de ciclos.
	
	
	
	

	
	
	11. Capacitación y asesoría de la operación del equipo.
	
	
	
	

	TOTAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO (A)
	$

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (B)
	

	[bookmark: RANGE!B129]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL

	1
	Sonda Quanta Water Quality Monitoring System (incluye sensor de oxígeno disuelto, sensor de PH)
	1.    Reposición y/o reparación de partes genuinas (electrodos –sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración con sustancias trazadoras (garantizar trazabilidad de las sustancias usadas).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	2
	Correntómetro Acústico Digital Con Sonda De Medición, 3 Varillas De Regulación Soporte Varilla Mando Mas Cable De Datos Y Cable De Carga, Cargador Destornillador  De Pala Y Maletin - OTT MF Pro FH950.
	1.       Reposición y/o reparación de partes genuinas (sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración con medidor patrón (garantizar trazabilidad del medidor patrón usado).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	3
	pHmetro, DUAL CHANNEL - Modelo LAQUA PC110K. Código HOR-ANA-3999960172. Serial 7006092264
	1.       Reposición y/o reparación de partes genuinas (electrodos –sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.       Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.       Calibración del sensor (garantizar trazabilidad del equipo usado para calibración).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.       Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.       Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	4
	Sonda multiparamétrica AQUAREAD AP 800, incluye sensor de, (pH/ORP, 4 ring Conductividad, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Temperatura)
	1.     Reposición y/o reparación de partes genuinas (electrodos –sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.     Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.     Calibración del sensor (garantizar trazabilidad del equipo usado para calibración).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.     Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.     Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	5
	Sensor de CO2 (LCD display with field calibration menu 2000/5000 ppm CO2)
	1.       Reposición y/o reparación de partes genuinas (electrodos –sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración del sensor (garantizar trazabilidad del equipo usado para calibración).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	6
	Sensor de temperatura y humedad relativa
	1.       Reposición y/o reparación de partes genuinas (electrodos –sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración del sensor (garantizar trazabilidad del equipo usado para calibración).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	7
	Dataloggers para temperatura, humedad relativa y CO2 Lufft opus 20
	1.       Reposición y/o reparación de partes genuinas (sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración del dataloggers (puesta en operación del equipo).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	8
	Base USB óptica HOBO Dataloggers Ref.10815230
	1.       Reposición y/o reparación de partes genuinas (sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición del equipo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración del datalogger (puesta en operación del equipo).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de cada equipo luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	9
	Estación meteorológica con transmisión satelital (especificaciones técnicas en anexo 1)
	1.       Reposición y/o reparación de partes genuinas (sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición de la estación
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración (puesta en operación de la estación con todos los sensores en funcionamiento).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de la estación luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	10
	Estación meteorológica (especificaciones técnicas en anexo 2)
	1.    Reposición y/o reparación de partes genuinas (sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.    Programación para restablecer el sistema de medición de la estación.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.    Calibración del datalogger (puesta en operación de la estación con todos los sensores en funcionamiento).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.    Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.    Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de la estación luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	11
	Estación hidrométrica marca OTT netDL 500, incluye sensores de nivel, trasmisor satelital, sensor de radar por impulso
	1.     Reposición y/o reparación de partes genuinas (sensores de medición, cables de conexión y/o display), encontrados defectuosos en el diagnóstico preventivo.
	1
	$
	$
	$

	
	
	2.     Programación para restablecer el sistema de medición de la estación.
	1
	$
	$
	$

	
	
	3.     Calibración del datalogger (puesta en operación de la estación con todos los sensores en funcionamiento).
	1
	$
	$
	$

	
	
	4.     Ajuste y sincronización.
	1
	$
	$
	$

	
	
	5.     Pruebas RECORD en los distintos ambientes o entornos de la funcionalidad de la estación luego de su reparación y/o reposición.
	1
	$
	$
	$

	TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (B)
	$

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (A)
	$

	VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (B)
	$

	VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (A+B)
	$



· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
· Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.
· Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.
· Para todos los efectos de la evaluación económica, ésta se realizará con los valores propuestos para cada unidad de costo, es decir, valor unitario sin impuestos.
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
· Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.





_______________________________
Firma
Nombre

