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FORMATO No. 02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA



Bogotá, 
 
Señores
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. SGC-MC-00XX-2023.

Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor de técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de (persona jurídica o persona natural), en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso:

ANEXO 
Especificaciones técnicas mínimas.

Objeto: Adquisición de lectoras de códigos de barras, impresoras de etiquetas y de carné e insumos para el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

CLASIFICACIÓN UNSPSC: El objeto a contratar se encuentra clasificado de la siguiente manera:
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El Contratista que resulte seleccionado mediante el presente proceso de selección, se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas a continuación, así:


	LECTORA CODIGO DE BARRAS

	DETALLE
	ESPECIFICACIÓN

	Unidad de Medida
	Unidad

	Cantidad
	                                                12

	
Calidad Mínima
	Condición
	        Nuevo

	
	Tiempo de Garantía
de fabrica
	        24 meses

	         Lecturas por carga de
                    batería2
	  110 000 lecturas a 60 lecturas por minuto o 50 000
lecturas a 10 lecturas por minuto

	Batería
	           Batería de iones de litio de 2.400 mAh

	 Tiempo de carga       (batería sin carga)
	Horas para turno de 14 horas / Horas para carga
completa

	               Tiempo de                     funcionamiento  por carga
	                                        
                                      84,0 horas

	         
          Especificaciones  de radio
	Bluetooth estándar versión 4.0 con BLE:
Línea visual directa al aire libre: Clase 2: Mínimo de
30 ft (10 m) y hasta 300 ft (100 m) cuando se combina
Con la base CR2278. Los factores ambientales
Pueden afectar los resultados. Puerto serie y perfiles
HID; reducción de potencia de salida desde 2, dBm
en 8 pasos




	IMPRESORA DE ETIQUETA

	DETALLE
	ESPECIFICACIÓN

	Unidad de Medida
	Unidad

	Cantidad
	1

	
Calidad Mínima
	Condición
	Nuevo

	
	Tiempo de Garantía
de fabrica
	24 meses

	                Tipos de material
	Alimentación mediante rollo o material en zigzag, troquelado o continuo con o sin marca negra, inventario de tags, papel de recibo continuo y brazaletes

	                      Resolución
	203 dpi/8 puntos por mm

	          Sistema operativo
	Sistema operativo para impresoras Link-OS Basic

	Memoria
	      128 MB de memoria flash; 128 MB de SDRAM

	Proporción de la cinta
	1:4 material a cinta (300 m)
                     1:1 material a cinta (74 m)

	          Conexiones de red
	USB, wifi 802.11ac y Bluetooth 4.1 instalados de fábrica

	Códigos de barras 2D
	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

	INSUMOS PARA LA IMPRESORA DE ETIQUETA (EL PRECIO OFERTADO POR LA IMPRESORA INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS PARA ÉSTA)

	DETALLE
	ETIQUETAS

	Unidad de Medida
	Unidad (etiqueta)

	Cantidad que debe entregar el contratista
	8000

	
Calidad Mínima
	Condición
	Nuevo

	
	Tiempo de Garantía
de fabrica
	24 meses

	                Tipos de material
	EtiquetaS 51mm x 25mm en poliéster 


	DETALLE
	CINTA RESINA

	Unidad de Medida
	ROLLO

	Cantidad que debe entregar el contratista
	La cantidad requerida para la impresión de las 8000 etiquetas

	
Calidad Mínima
	Condición
	Nuevo

	
	Tiempo de Garantía
de fabrica
	24 meses

	                Tipos de material
	cinta resina rollo




	IMPRESORA DE CARNÉ

	DETALLE
	ESPECIFICACIÓN

	Unidad de Medida
	Unidad

	Cantidad
	1

	
Calidad Mínima
	Condición
	Nuevo

	
	Tiempo de Garantía

	24 meses, debe darse en las instalaciones de la entidad

	· Impresora de Carné a Doble cara borde a borde. 
· Velocidad de impresión mínimo 130 CPH doble cara tarjetas por hora 
· Resolución de impresión de 300X300, 300X600 y 300X1.200 DPI.
· La impresora debe incluir el software para diseño de tarjetas, 200 tarjetas PVC Y 2 CINTAS YMCKO
· Tecnología de impresión Sublimación de tinta/transferencia térmica de resina
· Cinta de color de doble cara: hasta 180 tarjetas por hora (cph)
· Capacidad de tarjetas Tolva de entrada: Mínimo 100  tarjetas
· Tolva de salida: Mínimo 100 tarjetas
· Memoria RAM Mínimo 32 MG
· Tamaños de tarjeta Grosor: 0,010 pulgadas a 0,040 pulgadas (0,25 mm - 1,016 mm)
· Dimensión: ID-1, CR-79, CR-80 WIFI LAN 802,11
· Interfaz USB 2.0, Ethernet opcional con servidor de impresión interno
· Entorno operativo Temperatura: 60°F a 95°F (15°C a 35°C)
· Windows® XP / Vista™ (32 bit & 64 bit) / Server 2003, 2008, 2012 / Windows® 7, 8 & 10 (32 & 64 bit),MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 Linux***
· Versiones de Windows 10, 32 y 64 bits
· Incluir kit de limpieza
· El oferente debe presentar carta de distribución por parte del fabricante.
· La garantía de la máquina debe ser cubierta directamente por el proveedor de la impresora para lo cual debe presentar certificación por parte del fabricante.
· El oferente debe contar con un centro de soporte y mantenimiento debe ofrecer servicio de mantenimiento correctivo

	CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNÉ
(EL PRECIO OFERTADO POR LA IMPRESORA INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS)

	DETALLE
	ESPECIFICACIÓN

	Unidad de Medida
	Unidad

	Cantidad de consumibles que el contratista debe entregar junto con la impresora, adicionales a la que trae por defecto la impresora
	10

	Insumos o cintas para impresión de carnets color ambos lados. Los insumos deben ser compatibles con la impresora entregada. El rendimiento de cada consumible debe ser de mínimo 200 carnet por ambas caras

	
ESPECIFICACIONES DE LAS TARJETAS SOBRE LAS CUALES LA IMPRESORA Y SUS CONSUMIBLES DEBE IMPRIMIR

El contratista NO realizará entrega de las tarjetas para los carné debido a que la entidad cuenta con las tarjetas, pero a continuación se indican las especificaciones de las tarjetas sobre las cuales se realizará la impresión, ya que la impresora y los consumibles ofrecidos se debe garantizar la impresión sobre este tipo de tarjetas:


· Chip interno 125 Khz,
· Dimensiones: 54W x 86L x 0,76H mm.
· Tarjeta de la Construcción: Delgada, cloruro de polivinilo ¬exible (PVC) laminado.
· Temperatura de funcionamiento: -45ºC to 70º.
· Iprimible, permite imprimir directamente una imagen o una impresión de transferencia térmica
· Esta tarjeta es duradera con IP-68 y puede ser totalmente sumergida, toda la electrónica está sellada en su interior..
· Flexibles de cloruro de polivinilo (PVC) laminado.
· Formato ISO ISO / IEC 10536





1. El contratista deberá brindar una garantía de fábrica del bien entregado contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios (salvo las piezas de desgaste) por un lapso de dos (2) años, los cuales serán contados a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción del bien por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los bienes entregados, repuestos, accesorios, asumirá su costo, por cuenta y riesgo del mismo, la reposición y/o cambio de los bienes (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere), dentro de un lapso máximo de cinco (5) días calendario, a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. En este caso corresponderá al Servicio Geológico Colombiano notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto para que el contratista reponga el bien.

2. El contratista deberá entregar los elementos de óptima calidad, nuevos, originales de fábrica, no se aceptan equipos repotenciados y/o remanufacturados que alteren la marca del mismo. no deberán presentar rayones o defectos en su estructura, deberán ser presentados en su caja original sin destapar.

3. Los elementos a entregar deben cumplir con las políticas de habilitaciones, acreditaciones y garantía.

4. El contratista deberá manifestar quien es la persona que se compromete a atender los requerimientos y/o reclamos de la entidad durante el tiempo de la garantía, indicando los datos de contacto dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato.

5. El contratista deberá realizar instalación, puesta en funcionamiento y capacitación a los funcionarios que designe el Servicio Geológico Colombiano para el manejo de los elementos adquiridos.

6. El contratista deberá incluir en su oferta económica todos los costos correspondientes a trasporte y suministro.
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ADEMÁS DE LO ANTERIOR EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, ambientales y las demás normas que regulen las actividades implícitas dentro del objeto del presente contrato.
2. No acudir a prácticas que signifique competencia desleal, en los términos previstos por la Ley 256 de 1996 y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
3. EL CONTRATISTA acepta los procedimientos administrativos que determine Servicio Geológico Colombiano para la ejecución del contrato.

NOTA 1: Los anteriores requerimientos son de obligatorio cumplimiento y deberán tenerse en cuenta al momento que el proponente elabore su oferta económica.


Nombre o Razón Social del CONTRATISTA_____________________
Nombre del Representante Legal______________________________
Nit ________________ de________
Dirección___________________
Ciudad_____________________
Teléfono ___________________
Fax _______________________
Correo electrónico _________________________


________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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